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电子招投标相关规定
一、本项目采用电子招投标方式，招标文件的下载、上传、解密，开评标均通过互联网操作，电子招标文件免费提供。

二、招标文件在湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)和郴州市公共资源交易中心(http://czggzy.czs.gov.cn/)上发布。投标人应仔细阅读本招标文件第二章《投标须知》，并在“郴州市公共资源交易中心(http://czggzy.czs.gov.cn/) 办事指南 --招投标相关”）进行学习，投标人使用电子投标遇到问题时，请及时向软件公司咨询，联系方式：4009980000。

三、郴州市公共资源交易中心网上办事系统均需使用数字证书登陆进行操作。投标人应按相关需要办理以下数字证书:（1）投标单位数字证书(含电子印章)。（2）法定代表人数字证书（授权投标的还需办理授权代表数字证书）。数字证书(含电子印章)具体办理流程详见郴州市公共资源交易中心。

四、本项目采用“不见面开标”模式，是指将传统的开标场所移到互联网,招标人在不见面开标大厅组织线上开标,投标人通过互联网远程参加开标,并共同完成交易文件解密、唱标、异议和答复、开标确认、交流互动等开标活动。

五、网上开标系统登录地址为：郴州市公共资源交易中心网上办事系统的“网上开标”模块（http://www.czggzy.net）。

六、投标人应在投标截止时间之前使用数字证书(CA)，自备具有上网卡和音视频功能的电脑自行登录网上不见面开标大厅（郴州市公共资源交易中心网上办事系统的“网上开标”模块（http://www.czggzy.net））,在线等待开标,并在开标期间保持通讯畅通。开标期间，投标人在开标大厅与招标人进行相关操作、音视频及文字交互，各电脑终端上的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为。未按时加入开标会议区并完成CA或账号密码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出疑问的权利，投标人将无法看到解密指令、开标、唱标等实时情况，投标人自行承担由此导致的一切后果。

七、开评标全过程中，投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

第一章 投标邀请
湘南学院的湘南学院医学实验室医疗教学设备采购项目进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：湘南学院医学实验室医疗教学设备采购 

2、政府采购计划编号：CGXM2026430000002300 

3、委托代理编号：HNGP-CX2026-066
4、采购项目预算：3141700元

(支持预付款，预付比例：           
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、评标方法：(综合评分法 (最低评标价法

7、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励

8、合同履行期限：中标后120天（日历日）内完成供货、安装调试。
9、根据《关于进一步优化政府采购领域营商环境的通知》郴财采资〔2024〕6号文件精神，本项目取消投标保证金及履约保证金。

二、采购人的采购需求
	包号
	包名称
	采购项目简要说明（简要技术要求）
	数量
	采购项目预算
（元人民币）
	最高限价（元人民币）
	节能产品
	进口产品

	1
	临床学院与护理学院设备
	详见招标文件第五章
	1
	1899300
	1825560
	(
	(

	2
	影检康学院、考试中心与医院设备
	详见招标文件第五章
	1
	1242400
	1165499
	(
	(


      说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的      %分包给中小企业。
4、采购项目的特定资格条件：包一、(1)投标人如为制造商须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；投标人如为代理商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》。
包二、(1)投标人如为制造商须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；投标人如为代理商须提供有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》；（2）所投“立式高压蒸汽灭菌器”设备，须提供制造商有效的《特种设备制造许可证》或《特种设备生产许可证》。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。

五、获取电子招标文件的时间、期限、方式

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过郴州市公共资源交易中心(http://czggzy.czs.gov.cn/)免费获取电子招标文件。

2、公开招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录郴州市公共资源交易中心(http://czggzy.czs.gov.cn/)中进入"政府采购交易系统进行“用户登录”“我要投标”“下载文件”操作，逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人自行在以上网站下载或查阅,恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。

3、通过网络下载，其招标文件与备案的书面招标文件具有同等法律效力。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

六、投标截止时间、开标时间、开标地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年10月21日9时30分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝。

2、开标时间：2026年10月21日9时30分（北京时间）

3、开标地点：郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心第三开标室
4、电子标项目实行网上投标及解密，具体操作为投标人在“郴州市公共资源交易中心”登录“政府采购交易系统”（http://www.czggzyzx.cn/TPBidder），上传电子投标文件，登录“不见面开标大厅”（http://www.czggzyzx.cn/BidOpening）在规定时间自行远程解密参加网上开标活动。建议投标人上传电子投标文件容量为200MB以内。

5、电子投标文件解密时限：30分钟

七、招标文件公告期限：

1、招标文件公告期限：2026年9月30日9时00分至2026年10月13日17时30分止。

2、本招标公告在中国湖南政府采购网（网址：http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）和郴州市公共资源交易中心网（网址：http://czggzy.czs.gov.cn/）发布。在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起计算。

八、疑问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息

（1）名  称：湘南学院 

（2）地  址：郴州市苏仙区郴州大道889号

（3）联系人：黄老师
（4）电  话：0735-2653221
2、采购代理机构信息

（1）名  称：湖南材信招标代理有限公司

（2）地  址：郴州市北湖区南岭大道968号大华天都2栋1106室

（3）联系人：郭维刚

（4）电  话：13762562134   0735-2112188

3、电子交易平台服务机构信息

（1）名  称：郴州市公共资源交易中心

（2）地  址：郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心

（3）联系人：政府采购科

（4）电  话：0735-2299020

十、其它补充事宜

1、本公告选项：(表示选择  (表示不选择

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

3、招标代理服务费18450.83 元，招标代理服务费和专家评审费由采购人支付。

4、请投标人在郴州市公共资源交易中心“下载中心”中及时下载安装最新版本“投标文件制作软件（湖南公共资源版）”、“湖南CA驱动”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作投标文件。
5、因电子招投标需要，投标人应及时办理CA数字证书（含电子签章）。移动CA数字证书（含电子签章）办理咨询电话：4009980000、18670382910，介质CA数字证书（含电子签章）办理地址：郴州市公共资源交易中心四楼大厅，咨询电话：4006682666、18175580110。
6、由对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。建议在工作时间段内上传投标文件，选择IE11浏览器进行文件解密。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。
7、如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，招标人将采取非加密文件上传、或者将项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。
8、交易平台技术支持联系方式
联系电话：4009980000

9、因发布中标公告时需要在湖南政府采购网上系统选择投标人的信息，故请所有参与投标的供应商需在湖南政府采购网(http://www.ccgp-hunangov.cn/)上进行注册(如已注册无需重复注册)。

第二章 投标须知

第一节 投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	湘南学院医学实验室医疗教学设备采购 

	第1.2款
	专门面向中小企业采购
	否

	第2.1款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名称：湘南学院 
地址：郴州市苏仙区郴州大道889号
电话：0735-2653221 
联系人：黄老师

	第2.2款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名称：湖南材信招标代理有限公司
地址：郴州市北湖区南岭大道968号大华天都2栋1106室                
电话：0735-2112188  13762562134   
联系人：郭维刚    

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：
(专门面向：(中小企业  (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。

(强制分包：大型企业应将采购份额的      %分包给中小企业。

4、采购项目的特定资格条件：包一、(1)投标人如为制造商须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；投标人如为代理商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》。
包二、(1)投标人如为制造商须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；投标人如为代理商须提供有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》；（2）所投“立式高压蒸汽灭菌器”设备，须提供制造商有效的《特种设备制造许可证》或《特种设备生产许可证》。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。

	第3.2款
	接受联合体形式投标
	■不接受
□ 接受

	第5.1款
	招标文件提供期限
	2026年9月30日9时00分至2026年10月21日9时30分前

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	不组织

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	负偏离项数≥ / 项（做扣分处理）

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)郴州市公共资源交易中心网网址：http://czggzy.czs.gov.cn

	三、投标文件

	第13.2款
	采购预算价（最高限价）
	包一预算：1899300元，最高限价：1825560元；

包二预算：1242400元，最高限价：1165499元。


按人民币报价，按招标文件规定格式报价

	

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	按第3.1款投标人资格条件

	第14.1(3)项
	特定资格条件应提供的资格审查资料
	按第3.1款投标人特定资格条件

	第16.1款
	投标有效期
	90天（日历日）

	第17.1款
	分包
	不允分包

	四、投标

	第19.2款
	电子投标文件的加密和提交
	投标人应在2026年10月21日（星期三）9时30分（北京时间）前在“郴州市公共资源交易中心”登录“政府采购交易系统”（http://www.czggzy.net/TPBidder），上传电子投标文件。未按要求加密或逾期上传提交的投标文件，由此造成的后果和责任由投标人自行承担

	第20.1款
	投标截止时间
	2026年10月21日（星期三）9时30分（北京时间）

	第23.4款
	解密电子投标文件时限及方式
	投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购人或采购代理机构酌情延长解密时间）

	五、开标、资格审查和评标

	第23.1款
	开标地点 
	郴州市市民服务中心4楼市公共资源交易中心第三开标室

	第23.2款
	需要宣布的其他内容
	

	六、中标信息公布

	第27.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	第27.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	采购人名称：湘南学院 
地址：郴州市苏仙区郴州大道889号
电话：0735-2653221
联系人：黄老师
采购代理机构名称：湖南材信招标代理有限公司
地址：郴州市北湖区南岭大道968号大华天都2栋1106室                
电话：0735-2112188  13762562134   
联系人：郭维刚 

	八、政府采购政策

	第31.8款
	采购进口产品
	拒绝采购进口产品

	九、其他规定

	第33.1项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	/

	第33.1（2）项
	质量保证金
	 /

	第33.2
	需要补充的其他内容
	中标人在领取中标通知时向代理公司提供投标文件纸质版正本1份，副本3 份

	第34.1款
	招标代理服务费最高限价
	由采购单位支付18450.83 元的招标代理费


第二节 投标须知
一、总则
1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节【投标须知前附表】中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第33.7款规定，否则，其投标无效。
2. 定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定的资格条件外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
6. 招标文件的构成
6.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8. 询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9. 招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。
三、投标文件
10. 投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11. 计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
第一部分 资格证明文件
（1）开标一览表
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）授权委托书
（4）投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务和技术文件
（5）投标函
（6）分项报价
（7）采购需求响应
（8）合同条款偏离表
（9）采购需求（技术、商务）偏离表

（10）享受政府采购政策优惠的证明资料
（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（12）投标人认为需提供的其他资料
12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。
12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13. 投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 

14. 投标人的资格证明文件（未进行资格预审的）
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

（3）符合特定资格条件证明材料或者情况说明。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。
14.供应商的资格证明文件（已进行资格预审的）
14.1被邀请的供应商在提交投标文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随投标文件提供更新或者补充的资格证明资料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17.分包
17.1【投标须知前附表】规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
17.2投标人应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
17.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
17.4分包供应商不得再次分包。
18. 电子投标投标文件的制作和签署
18.1投标人确认投标后，应当在郴州市公共资源交易政府采购电子化平台上认可的“投标文件制作工具软件下载”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
18.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制上传到商务和技术文件中。否则，由于编制上传位置失误导致无法进行资格审查，由此所产生的后果和责任由投标人自行承担。
18.3 投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务、技术及综合评分表相关资料。必须按招标文件目录和节点对应位置上传或填写相应资料，否则，由于编制上传位置失误，系统将判断投标人未提交此项资料，由此造成的后果和责任由投标人自行承担。
18.4投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，由此可能导致的不予计分、废标等后果由投标人自行承担。
18.5投标人应在电子投标文件指定签章处采用交易平台认可的CA数字证书（含电子印章）进行签章。
18.6 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标

19. 电子投标文件的加密和提交

19.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后，在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。未按要求加密或逾期上传提交的投标文件，交易平台将无法接受, 采购代理机构不予受理。

19.2采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。

19.3建议投标人于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，系统将显示“上传成功”。如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新提交文件或与系统运维机构联系。由于投标人对电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传提交投标文件的，由此造成的后果和责任由投标人自行承担。

20.投标截止期
20.1投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将电子投标文件加密上传至郴州市公共资源交易中心交易平台，逾期不予受理。
21.电子投标文件的修改和撤回、投标截止时间

21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件要求重新编制投标文件并上传至交易平台。

21.3投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将电子投标文件上传至交易平台，逾期不予受理。
22. 串通投标行为
22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
五、开标、资格审查和评标
23. 开标
23.1开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理： 
（1）经检查数字证书无效的电子投标文件； 
（2）电子投标文件未按照招标文件的要求进行加密的； 
（3）电子投标文件未按招标文件要求上传至交易平台的；
（4）投标人未按照【投标须知前附表】规定的方式及时间解密电子投标文件的；
（5）其它违反法律、法规的情形。
23.2采购人或者采购代理机构应按招标文件规定的时间、地点在交易平台上组织公开开标，并邀请投标人参加。
23.3投标人在开标时间前提前登录网上开标系统，通过网上开标系统参加开标会。
23.4开标程序。采购代理机构在投标截止时间后，按下列程序进行开标： 
（1）宣读。投标截止时间，采购代理机构登根据系统显示宣布报名的投标人数量和上传了投标文件的投标人数量。
（2）解密。采购代理机构在系统发出解密指令。投标人根据系统发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。解密时限见第二章第一节《投标须知前附表》，投标文件在解密时限内解密成功的为有效投标人，未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。当解密成功的投标人不足3家时，开标不再继续。
（3）唱标。以投标人《开标一览表》为准，由系统在线公布投标人名单、开标关键数据。电子交易系统在线即时生成《开标记录表》，所有解密成功的投标人可以在线即时查看、下载。
（4）确认。投标人法定代表人或授权代表应在规定的时间内通过电子交易系统在《开标记录表》上进行确认。投标人未在规定的时间进行确认的，视同认可开标结果。
23.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或者采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
23.6采购人或者采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
23.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标。
（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；

（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 

（3）投标人电子CA证书发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；

（4）解密时间超过规定时限的；

（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

24. 资格审查
24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；经资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
25. 评标委员会
25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
26. 评标
26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
27. 中标通知书与中标信息公布
27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
28. 投标人询问及质疑
28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
28.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。  
28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
七、合同签订
29. 签订合同
29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
30. 政府采购合同履行中数量的变更
30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、政府采购政策
31. 政府采购政策

31.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分； 

31.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注(符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
31.3价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
31.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
31.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
31.6投标人符合本章第31.1款、第31.2款、第31.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
31.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。
31.8采购进口产品

进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
31.9投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
九、其他规定
32. 招标不足三家处理
32.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
32.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
33. 需要补充的其他内容
33.1合同价款支付
（1）招标文件规定支付合同预付款的，采购人应按【投标须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的中标供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）招标文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【投标须知前附表】规定要求中标供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）投标人可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
33.2招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
34. 招标代理服务费
34.1招标代理服务费由采购人支付的，采购人按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费。
35.电子招投标的应急措施
35.1电子开标、评标如出现下列情形，导致系统短时间内无法恢复正常运行，影响到招投标活动无法继续开展时，按交易中心应急预案措施执行： 
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）网络故障，无法访问或无法使用系统；
（6）电力中断等其他特殊情况。
35.2出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：采购人或采购代理机构可选择采取如下措施，投标人不得对此持有异议。

（1）酌情延长投标文件文件解密时间，采取远程解密等，以保障招投标活动的继续实施；
（2）项目作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；
（3）对已在评标的项目，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。
第三章 资格审查
1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用湖南（https://credit.fgw.hunan.gov.cn/）、信用郴州（http://xycz.czs.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）。

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
附表1资格审查表
资格审查表（包一、包二）
项目名称：湘南学院医学实验室医疗教学设备采购 

 政府采购编号：

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》签署、盖章符合要求

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供“投标人资格声明”第五条签署、盖章符合要求

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》签署、盖章符合要求

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供“投标人资格声明”第六条，签署、盖章符合要求

	6
	法定代表人参加投标时，提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标时，提供法定代表人授权委托书及双方身份证原件的扫描件或复印件加盖公章
	提供签字或盖章的法定代表人身份证明或授权委托书及双方身份证原件的扫描件或复印件加盖公章

	7
	包一、(1)投标人如为制造商须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；投标人如为代理商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》。
包二、(1)投标人如为制造商须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；投标人如为代理商须提供有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》；（2）所投“立式高压蒸汽灭菌器”设备，须提供制造商有效的《特种设备制造许可证》或《特种设备生产许可证》。

	包一、(1)投标人如为制造商须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；投标人如为代理商须提供有效的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》，提供相关证书复印件或扫描件，并加盖投标人公章。

包二、(1)投标人如为制造商须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；投标人如为代理商须提供有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》；（2）所投“立式高压蒸汽灭菌器”设备，须提供制造商有效的《特种设备制造许可证》或《特种设备生产许可证》。
提供相关证书复印件或扫描件，并加盖投标人公章

	8
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	提供“投标人资格声明”第八条，签署、盖章符合要求

	9
	本次招标不接受联合体投标
	不是联合体参加投标

	10
	资格证明文件按照招标文件要求签署、盖章的
	资格证明文件按照招标文件要求签署、盖章。

	11
	投标报价未超过招标文件中规定的预算价及最高限价
	投标报价未超过招标文件中规定的预算价及最高限价

	12
	被“信用中国”“信用湖南”“信用郴州”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”“湖南省政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
	投标人在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

	结论
	（合格/不合格）


附表2 资格审查结果一览表
资格审查结果一览表
项目名称：湘南学院医学实验室医疗教学设备采购     
 政府采购编号：

	序号
	投标人名称
	资格审查结果
（合格/不合格）
	资格审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


采购人（签字）：                              

采购代理机构（签字）：                                      

日期：       年   月   日
附表3 资格审查合格投标人名单
资格审查合格投标人名单
项目名称：湘南学院医学实验室医疗教学设备采购    　　　　　　　　　　

 政府采购编号：

	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


采购人（签字）：                              

采购代理机构（签字）：                                      

日期：   年   月     日

第四章 评标方法及标准
第一节 评标方法及标准前附表
本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	包一：口腔数字化虚拟仿真培训系统、口腔仿生头模系统

包二：OSCE考试智能管理系统、心肺复苏智能训练系统（全身）

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

	第5.2（1）项
	相同品牌产品投标报价相同的
	按评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格

	第5.2（2）项
	评审得分相同的规定
	评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

	第5.4（1）项
	价格评审优惠
	（1）投标人提供的货物由中小企业制造，即所有货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的货物给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进小微企业发展的政府采购政策：本项目具体扣除比例为10％。
（3）小型、微型企业参加联合体投标并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额30%以上的，给予该联合体投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（本项目不接受联合体投标）； 
注：投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策

	第5.4（2）项
	优先采购
	节能产品或环境标志产品
	1、节能产品（含强制采购和优先采购）、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（1）非强制采购节能产品、环境标志产品的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例分别为：技术4 %、价格4%。

注：以上二项优先采购产品中，投标产品取得两项及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠。

2、标记★符号产品为政府强制采购节能产品，投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

	
	支持本国产品的政策
	1、投标人提供的产品标准符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准条件，需提供的《声明函》或有关证明文件。

2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、本国产品的认定标准及规定比例按照（国办发〔2025〕34号）通知执行，供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

	第5.4（2）项
	政府采购政策交叉与叠加
	（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

	  第5.4项
	技术、价格、商务得分或总得分调整
	符合第二章31.1款、第31.2款、第31.3款规定的分值调整：
节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	“节能产品”或“环境标志产品”以财政部网站、中国政府采购网、湖南省政府采购网公布且有效的为准。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。


第二节 评标方法及标准
1．评标方法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。
2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
3．投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
5．投标文件的比较与评价
5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
（1）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.4政府采购政策：
（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
6．推荐中标候选人
6.1综合评分法：各包评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7．编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8．评标报告复核
8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10.废标
10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
11．重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
附表1 符合性审查表
符合性审查表
项目名称：湘南学院医学实验室医疗教学设备采购          

 政府采购编号：

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标有效期满足招标文件要求
	投标文件有效期是否满足招标文件要求90日

	2
	付款方式满足招标文件要求
	货到安装调试培训验收合格后付合同总款的95%，余款5%，正常运行满一年后一次性付清余款（余款不计利息）。

	3
	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：中标后120天（日历日）内完成供货、安装调试。

交货地点：湘南学院指定地点

交货方式：货物送至指定地点并安装、调试、培训且验收合格

	4
	质量保证期
	本项目整体免费质量保修期不得少于1年（从验收合格之日起计算），软件类应提供免费升级服务。

	5
	投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应
	投标文件对招标文件带★的实质性要求和条件全部响应，没有负偏离

	6
	投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求签署、盖章的
	投标文件中商务技术文件按照招标文件要求签署、盖章

	7
	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的
	符合招标文件要求

	8
	投标文件中没有不符合法律、法规和招标文件其他实质性规定的
	投标文件中没有不符合法律、法规和招标文件其他实质性规定的

	结论
	合格/不合格


注：未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。

附表1 符合性审查结果一览表
符合性审查结果一览表
项目名称：湘南学院医学实验室医疗教学设备采购      
政府采购编号：

	序号
	投标人名称
	符合性审查结果
（合格/不合格）
	符合性审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表2 符合性审查合格投标人名单
符合性审查合格投标人名单
项目名称：湘南学院医学实验室医疗教学设备采购     

政府采购编号：

	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）
1. 综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3. 投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）× 报价权重分
4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5.评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
6.中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。
附页1 评标方法及标准表

1.评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.权值的取值范围见下表。
评分标准

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	技术部分
	（A1）40%

	商务部分
	（A2）30%

	价格部分
	（A3）30%


包1 临床学院与护理学院设备评分表
	  综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	技术部分(F1)
	产品的技术性能指标
	60分
	招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性条款，不允许负偏离，否则视为无效投标。

完全满足招标文件技术指标，技术成熟、可靠，参数清楚，阐述详尽的投标计60分；招标文件中用“▲”符号标明的条款为重要技术参数，每负偏离一项扣5分；招标文件中非用“★”、“▲”符号标明的条款为一般技术参数，每负偏离一项扣4分；扣完为止。

配置不详，技术参数不清，有缺漏项的，视同负偏离处理。
注：技术参数阐述不清楚、或者应答时缺项漏项、或要求提供证明材料未提供或视频演示未提供或提供的证明材料（视频）不清楚的或不满足招标文件要求的，视同负偏离处理。没有货物说明一览表或采购需求偏离表的，计0分；采购需求偏离表按照招标文件的参数要求逐项对应列出所投产品对应条件和参数，并注明响应与偏离。不按要求列出的，计0 分。

	
	实施方案
	40分
	投标人应针对本项目提供详细的实施方案，方案包含但不限于（1）供货方案（2）质量保障措施（3）设备安装调试方案（4）项目验收方案（5）安装实施技术人员安排措施。 根据投标人提供的实施方案，分档计分：

对投标人提供的实施方案进行评价，方案完整包括以上方面详细且合理，内容全面、切合实际、科学可行，符合采购需求的计40分，方案有缺项漏项，每项扣8分；方案中表述每有一处不符合采购需求或不合理的每处扣4 分，扣完为止；没有提供此内容方案的不计分。

不合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实等。

	
	节能、环境标志产品加分(此仅限于节能、环境标志政府采购品目清单内产品，投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不是品目清单内的产品未出具认证证书的，在评审时不予以考虑)：

所投环保产品的价格

———————————×技术权值×100×本项目加分比例=应加分数
项目总价格
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。

	商务部分(F2)
	项目业绩及用户评价
	40分
	1.投标人或制造商提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）做过类似（口腔数字化虚拟仿真培训系统或口腔仿生头模系统）项目业绩的每个计10分，最多计20分。（需提供合同复印件并加盖投标人公章，合同需体现与（口腔数字化虚拟仿真培训系统或口腔仿生头模系统）同类型的产品，否则不计分。

2.投标人或制造商提供已履约完成的类似（口腔数字化虚拟仿真培训系统或口腔仿生头模系统）项目的售后服务用户评价，用户综合评价为满意或好评或优秀的，每提供一个得10分，最多得20分。（需提供项目采购单位出具的加盖其公章的用户评价，评价证明需注明被评价的供应商或生产厂家）。

	
	质保期
	10
	在满足招标文件质保期要求的基础上，增加一年计10分，满分10分。（提供承诺函并加盖投标人公章） 

	
	售后服务方案
	20分
	根据投标人提供的售后服务方案进行评价，方案包含但不限于①售后服务内容；②售后机构设置情况；③售后技术人员安排；④质保期后服务措施；⑤售后服务承诺等。 
对投标人提供的售后服务方案进行评价，方案完整、合理的记20分；每缺一项扣4分，每有一处不符合采购需求或不合理扣2分，扣完为止；未提供售后服务方案的不计分。

不合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实等。 
（提供承诺书并加盖投标人公章，未按要求提供的不计分）

	
	响应时间
	10分
	根据投标人提供的响应时间及响应后到达现场时间服务承诺进行评价：

投标人承诺接到采购人故障通知后承诺立即响应并6小时（含）内到达现场处理故障的计10分；承诺立即响应并6小时（不含）-12小时（含）到达现场处理故障的计7分；承诺立即响应并12小时（不含）-24（含）小时到达现场处理故障的计4分；其他不计分。

（提供承诺书并加盖投标人公章，未按要求提供的不计分）

	
	培训计划及方案
	20
	根据投标人提供的本项目的培训计划及方案进行评价，方案包含但不限于①培训计划与流程；②培训大纲及时间安排；③培训技术力量与人员安排；④培训资料；⑤培训方式及评价等。 

对投标人提供的本项目的培训计划及方案进行评价，方案完整、合理的记20分；每缺一项扣4分，每有一处不符合采购需求或不合理扣2分，扣完为止；未提供核心产品的培训计划及方案的不计分。

不合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实等。 

	价格部分(F3)
	投标报价
	100分
	1、投标报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、残疾人福利性单位优惠政策）：小型、微型企业的投标人提供的全部产品由小型、微型企业制造的，评审时给予价格扣除；部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。本项目的具体扣除比例详见第四章 评标方法及标准。
2、满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 

注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的 65%，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 ×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65% 的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 ×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理时限内对投标（响应）价格作出解释，提供项目完整成本测算等能够佐证报价合理性的书面说明及配套证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用明细等，给予供应商的申辩时间一般不少于 30 分钟。其中仅针对本条第 3 项情形，若供应商已将全套书面说明及证明材料随投标（响应）文件一并递交，评审现场可无需重复提交。 评审委员会结合同类项目中标（成交）价格、同类产品市场行情、行业人工收费标准、行业协会及主管部门发布的行业平均成本数据综合研判报价合理性。若投标供应商无法提供有效书面说明、佐证材料，或提交材料不足以证实报价具备合理成本支撑，评审委员会应当按无效投标处理。

	
	节能、环境标志产品加分(此仅限于节能、环境标志政府采购品目清单内产品，投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不是品目清单内的产品未出具认证证书的，在评审时不予以考虑)： 
所投环保产品的价格
———————————×技术权值×100×本项目加分比例=应加分数
项目总价格
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。


包二：影检康学院、考试中心与医院设备评分标准
	  综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	技术部分(F1)
	产品的技术性能指标
	60分
	招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性条款，不允许负偏离，否则视为无效投标。

完全满足招标文件技术指标，技术成熟、可靠，参数清楚，阐述详尽的投标计60分；招标文件中用“▲”符号标明的条款为重要技术参数，每负偏离一项扣6分；招标文件中非用“★”、“▲”符号标明的条款为一般技术参数，每负偏离一项扣4分；扣完为止。

配置不详，技术参数不清，有缺漏项的，视同负偏离处理。
注：技术参数阐述不清楚、或者应答时缺项漏项、或要求提供证明材料或视频演示未提供或提供的证明材料（视频）不清楚的或不满足招标文件要求的，视同负偏离处理。没有货物说明一览表或采购需求偏离表的，计0 分；采购需求偏离表按照招标文件的参数要求逐项对应列出所投产品对应条件和参数，并注明响应与偏离。不按要求列出的，计0 分。

	
	实施方案
	40分
	投标人应针对本项目提供详细的实施方案，方案包含但不限于（1）供货方案（2）质量保障措施（3）设备安装调试方案（4）项目验收方案（5）安装实施技术人员安排措施。根据投标人提供的实施方案，分档计分：

对投标人提供的实施方案进行评价，方案完整包括以上方面详细且合理，内容全面、切合实际、科学可行，符合采购需求的计40分，方案有缺项漏项，每项扣8分；方案中表述每有一处不符合采购需求或不合理的每处扣4 分，扣完为止；没有提供此内容方案的不计分。

不合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实等。

	
	节能、环境标志产品加分(此仅限于节能、环境标志政府采购品目清单内产品，投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不是品目清单内的产品未出具认证证书的，在评审时不予以考虑)：

所投环保产品的价格

———————————×技术权值×100×本项目加分比例=应加分数
项目总价格
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。

	商务部分(F2)
	项目业绩及用户评价
	40分
	1.投标人或制造商提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）做过类似OSCE考试智能管理系统或心肺复苏智能训练系统（全身）项目业绩的每个计10分，最多计20分。（需提供合同复印件并加盖投标人公章，合同需体现与OSCE考试智能管理系统或心肺复苏智能训练系统（全身）同类型的产品，否则不计分）。

2.投标人或制造商提供已履约完成的类似OSCE考试智能管理系统或心肺复苏智能训练系统（全身）的售后服务用户评价，用户综合评价为满意或好评或优秀的，每提供一个得10分，最多得20分。（需提供项目采购单位出具的加盖其公章的用户评价，评价证明需注明被评价的供应商或生产厂家）。

	
	质保期
	10
	在满足招标文件质保期要求的基础上，增加一年计10分，满分10分。（提供承诺函并加盖投标人公章） 

	
	售后服务方案
	20分
	根据投标人提供的售后服务方案进行评价，方案包含但不限于①售后服务内容；②售后机构设置情况；③售后技术人员安排；④质保期后服务措施；⑤售后服务承诺等。 
对投标人提供的售后服务方案进行评价，方案完整、合理的记20分；每缺一项扣4分，每有一处不符合采购需求或不合理扣2分，扣完为止；未提供售后服务方案的不计分。

不合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实等。 
（提供承诺书并加盖投标人公章，未按要求提供的不计分）

	
	响应时间
	10分
	根据投标人提供的响应时间及响应后到达现场时间服务承诺进行评价：

投标人承诺接到采购人故障通知后承诺立即响应并6小时（含）内到达现场处理故障的计10分；承诺立即响应并6小时（不含）-12小时（含）到达现场处理故障的计7分；承诺立即响应并12小时（不含）-24（含）小时到达现场处理故障的计4分；其他不计分。

（提供承诺书并加盖投标人公章，未按要求提供的不计分）

	
	培训计划及方案
	20
	根据投标人提供本项目的培训计划及方案进行评价，方案包含但不限于①培训计划与流程；②培训大纲及时间安排；③培训技术力量与人员安排；④培训资料；⑤培训方式及评价等。 

对投标人提供本项目的培训计划及方案进行评价，方案完整、合理的记20分；每缺一项扣4分，每有一处不符合采购需求或不合理扣2分，扣完为止；未提供核心产品的培训计划及方案的不计分。

不合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实等。 

	价格部分(F3)
	投标报价
	100分
	1、投标报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、残疾人福利性单位优惠政策）：小型、微型企业的投标人提供的全部产品由小型、微型企业制造的，评审时给予价格扣除；部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。本项目的具体扣除比例详见第四章 评标方法及标准。
2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 

注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的 65%，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 ×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65% 的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 ×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理时限内对投标（响应）价格作出解释，提供项目完整成本测算等能够佐证报价合理性的书面说明及配套证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用明细等，给予供应商的申辩时间一般不少于 30 分钟。其中仅针对本条第 3 项情形，若供应商已将全套书面说明及证明材料随投标（响应）文件一并递交，评审现场可无需重复提交。 评审委员会结合同类项目中标（成交）价格、同类产品市场行情、行业人工收费标准、行业协会及主管部门发布的行业平均成本数据综合研判报价合理性。若投标供应商无法提供有效书面说明、佐证材料，或提交材料不足以证实报价具备合理成本支撑，评审委员会应当按无效投标处理。

	
	节能、环境标志产品加分(此仅限于节能、环境标志政府采购品目清单内产品，投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，不是品目清单内的产品未出具认证证书的，在评审时不予以考虑)： 

所投环保产品的价格

———————————×技术权值×100×本项目加分比例=应加分数
项目总价格
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。


第五章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	采购项目简要说明（简要技术要求）
	数量
	采购项目预算（元人民币）
	最高限价（元人民币）
	节能产品
	进口产品

	1
	临床学院与护理学院设备
	详见第二节技术要求
	1
	1899300
	1825560
	(
	(

	2
	影检康学院、考试中心与医院设备
	详见第二节技术要求
	1
	1242400
	1165499
	(
	(


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
5、本项目共分为2个包，采用“兼投不兼中”原则。投标人可选择一个或多个包进行投标，但同一投标人最多只能在一个包中中标。评审顺序为先包1、后包2。若同一投标人在多个包的评审中均排名第一，则推荐其为包1的第一中标候选人，并自动失去包2的中标资格，包2则推荐该包综合得分排名第二的投标人为第一中标候选人，以此类推。

第二节 技术要求

湘南学院临床学院与护理学院设备采购需求清单（包1）
	序号
	仪器设备名称
	主要技术参数及性能要求
	单位
	数量

	1
	口腔仿生头模系统
	系统包含高级仿真头模系统、仿真治疗四手操作系统、配套实习训练模型系统、无影灯系统、医师座椅、口腔实时影像传输系统、高级技工桌、配套手机系统等。

1、高级仿真头模系统

1.1 包含模拟平均值颌架、面罩和头颅盖，配有仿真肩体。头盖骨采用可翻式设计，与咬合器采用螺纹固定。头颅与肩体采取球形接头，可随意调整头模上下左右的角度。 
1.2 配有的平均值咬合器前伸髁道斜度≥30 度，侧方髁道斜度≥15 度，两侧髁头间距离≥110mm（允许±5mm），Bonwill三角≥110mm（允许±5mm），带有模拟人耳，可上面弓，可模拟下颌数据的转移。同时可直接安装各学科实习模型，不需要其他辅助咬合器。 
1.3 配套的上下颌标准28颗牙列模型采用亚洲人牙齿形态设计，具有解剖形态的密胺制牙齿带单直根，采用隐藏式螺丝固位，配套有螺丝刀。牙齿应符合医师资格考试（口腔类别）操作要求。 

1.4 配套的上下颌牙齿模型牙龈由硅橡胶制成，可拆卸和更换。 
1.5 模拟面罩模拟人体面部空间，密闭防水，可存储手机出水，可模拟人体进行牵拉，牵拉力值21KG以上。 
1.6 配有的平均值咬合器，具有眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，配套的颌间距调节器可以把开口距离从 22mm 调整到 50mm，从而进行全开口和半开口实习。 

1.7模型与仿真头模咬合器采用磁性固位装置连接，并设置隐藏可弹式顶出按键，吸磁力16kg以上。

1.8可安装各个学科的实习模型进行模拟训练，也可安装用户自制模型及牙齿进行模拟训练。
1.9配套的核心部件仿真头模系统配套模型及消耗性材料产品应贴合临床，并依托亚洲人的牙体形态设计，模型均可互换使用，消耗用牙齿规格相同。

1.10国产多媒体数字3D教学软件。

教学软件内容包含正畸、种植、牙周、口腔保健、儿童口腔、根管治疗、固定修复、美学修复、颞下颌关节、牙体牙髓治疗等10个以上模块，总计450个以上3D牙科多媒体教学内容。

2、仿真治疗四手操作系统

2.1仿真治疗系统 尺寸：水平位不小于950（L）×718（W）×755（H）mm(模型上颚中切齿距地面距离）；收纳位不小于518（L）×360（W）×1020（H）mm。

2.2供气系统：外部供给0.55MPa～0.7MPa，输入供给内部压力0.5MPa～0.6MPa。

2.3要求全电动操作：仿真头模可电动前倾和后仰，完全模拟牙科综合治疗机功能，触摸式头模操控按键，配置可180度以上旋转器械挂架，挂架可放置高速手机、低速手机、三用枪等多种操作器械；具备多个功能按键，可自由进行升降、仰卧等模拟实习系统的各项临床模拟操作；整体外形符合口腔专业教学特点。

2.4系统具有一气锁定功能，设备在使用状态时，不可移动，所有控制面板按键均处于锁死状态，设备不能升降、俯仰和移动的调整；设备在使用完成，关闭通气开关后，可快速一键解锁，随意移动，并能推入桌子下方进行收纳。（投标时需提供该功能实物图片资料或演示视频资料）。

2.5 医生侧挂架系统:医生侧3个挂架位（按照离系统由近到远顺序排列依次是高速手机、低速手机、三用枪）。当挂架处于9点和12点位置时，医生拿取器械方便且不影响医生操作。挂架上有安全控制阀，手机插入挂架后，即使打开开关，手机也不会转动。
2.6脚踏开关既可驱动手机系统工作（手机驱动及喷雾、供水切换、单出气），也可以控制仿真头模的升降和俯仰；脚踏开关可以收纳。

▲2.7挂架系统可实现180度以上旋转，同时具备左右手互换的功能（即医生位挂架系统既可以在医生位置操作，也可以在助手位置操作）。（投标时需提供该功能实物图片资料或演示视频资料）

2.8 供水系统：系统根据用户情况分为内循环水瓶供水和外循环水管供水。采用内循环供水，水容量不低于1000ml；同时在废水瓶内设有浮标进行警示水位线，避免废水溢出；具有电动负压系统一套，吸力可调节。
2.9水微调开关：高低速手机水微调开关各1个,可控制手机出水量。

2.10系统配备两个固定脚轮和两个活动脚轮，活动脚轮便于移动。

3、工作台操作系统

3.1 系统操作工作台桌体尺寸长≥1200mm，宽≥600mm，高≤800mm（允许偏差±10mm）。整体为全钢结构，桌面材质为不锈钢，表面无间隙，无螺钉外露，可隐蔽走线。 
3.2配有隐藏式电源1位5孔供电插座，便于用户使用各种外部设备。

3.3配有带阻尼的抽屉系统，抽屉采用全钢结构。

3.4配有限位装置，避免过度拉动会导致系统水、电、气连接线路脱落。

4、照明系统

4.1照明系统为LED无影灯，采用非接触式传感方式调节亮度，无级调节灯光亮度。

4.2灯光亮度记忆，用户调整到合适灯光后，关闭无影灯，当重新开启时灯光恢复至原有调整好的亮度。

4.3灯体使用三轴转动，可根据用户的习惯，通过手柄调到合适使用位置。

4.4手柄可通过按压式拆卸下来清洁消毒处理。

4.5反光镜可以上下转动角度使用。
5、口腔实时影像传输系统

▲教师端需配置多功能无线脚踏开关，支持图像变焦、冻结、镜像等功能，可实现灯光0~100%无极调整。(投标时需提供实物图片佐证资料或演示视频资料)

6、医师椅

6.1材质：坐垫靠背采用高密度海绵，表面防水PU皮包覆；椅架采用加厚冷轧钢板静电喷塑，升降气动杆，静音万向脚轮，耐腐蚀易消毒。

6.2载重≥135KG，升降400－510mm，脚轮可随意滑动，可随意调节高度。

7、手机系统

7.1行业通用高速按压式手机1把。通用按压式四孔接口，采用不锈钢机身，陶瓷球形轴承，可单点喷雾，快插接口。手机转速≥350000r.p.m,采用卫生机头系统，头部直径≤11.2*H13.4mm。

7.2行业通用低速按压式直机、弯机、马达1套。通用四孔接口，采用不锈钢机身，陶瓷球形轴承，包括气动马达、直手机、弯手机，转速≥20000r.p.m,可进行至少135度高温高压灭菌消毒。

8、安装调试

8.1免费提供设计规划服务，所有管线（包括水、气、电和信号线等）须符合隐藏式施工设计要求。

★8.2系统所有技术指标须与本招标文件载明的学校已有设备、硬件接口、通信协议及技术标准完成对接，满足教学功能需求。若因投标人所投系统自身软硬件原因造成匹配异常、系统无法正常工作的，投标人须承诺提供免费软硬件配套升级调试服务，直至满足用户教学功能需求。（投标人投标时需提供承诺书并加盖投标人公章）。
注：（现有设备品牌：上海华景，型号：HJ-3，前端采集支持 HDMI、SDI、USB3.0、RJ45千兆以太网口；摄像头遵循 UVC 协议，网络流媒体支持 RTSP、ONVIF，视频编码 H.264/H.265；静态图像支持 JPEG；录像文件封装 MP4 格式，支持教师和学生工位实时影像传输、抓拍、录播回放）。
	套
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	2
	口腔数字化虚拟仿真培训系统
	▲1、本设备需具备口腔手术图形和力反馈开发接口，并可提供种植、牙周、牙体牙髓、口腔修复、正畸、儿科、临床思维诊疗、口腔局部麻醉术等不少于8个数字化仿真子模块。（投标时需提供软件模块截图）。 
2、通用功能需求 
2.1 平台功能 
2.1.1 主手装置和副手装置的工作空间约不低于 150x100x60mm，且末端手柄能够实现 360周转； 
2.1.2 模拟口腔工具的左右手操作手柄，左、右手均需要有机电主动力反馈功能，左右手牙科工具杆可实现灵活互换； 
2.1.3 包含1台触屏操作显示器，显示分辨率不小于1920x1080，显示器尺寸不低于15 英寸，通过该显示器可实现用户与仿真程序界面的交互； 
2.1.4 包含1台观察窗口显示系统，显示系统双眼分辨率不低于3840*1080，并可通过操作系统进行分辨率查看； 
2.1.5 可通过增强现实的方式进行裸眼3D立体观察，可以将虚拟场景叠加到真实视野之中，可以同时看到虚拟场景与自己的操作手； 
2.1.6 主手装置采用串并联混合的力反馈机构，最大模拟力度不低于20N，具有不低于4kHz 高刷新速率；副手装置采用串联力反馈结构，最大模拟力度不低于 5N； 
2.1.7 具备仿头部模型的口腔支点，可以在操作过程中为用户提供支撑； 
▲2.1.8 系统包含一个3D鼠标，通过六自由度传感技术，通过压、拉、推、旋转或倾斜3D鼠标控制帽，实现对三维训练场景内摄像机视图的同步旋转、平移和缩放；（投标时需提供产品实物图片或演示视频资料）。 
2.1.9 具备脚踏板系统，可以模拟口腔临床设备中的相关脚踏控制功能； 
2.1.10 具备基于镜面反射原理的虚拟口腔临床环境观察系统； 
2.1.11 具备放置主机、触屏显示器及力反馈设备等硬件装置的操作平台，平台可电动升降调节操作高度； 
2.1.12 观察显示器头部除了可随主机箱一同升降外，还可以进行单独电动升降调节，调节范围0至 25mm； 
2.1.13 系统主机处理器采用不低于核心数≥12；主频≥3.2GHZ；缓存≥25M； 
2.1.14 系统主机内存不低于8G； 
2.1.15 系统主机 SSD 固态硬盘不低于400GB。 
2.2 教学管理功能 
2.2.1 牙周、种植、口腔修复、牙体牙髓、正畸、儿科、临床思维诊疗等7个数字化仿真子系统均可通过微信扫码进行登陆，登陆后显示用户相关信息； 
2.2.2 用户可以进行课程编辑，创建新课程，支持用户自定义添加病人主诉及病史信息，以及课程所需的操作工具和课程目标等信息； 
2.2.3 支持用户上传多种格式的口扫、面扫数据以及CBCT 数据，实时生成力反馈训练病例，支持口扫数据和面扫数据的配准，并支持标定训练牙位； 
2.2.4 支持为虚拟病人设定多种自然交互模式，提供在线病例编辑工具为教学案例中的病人赋予智能交互行为，包括智能语音对话和表情及肢体动作等，使得学生可以对病人进行全面的问诊、口腔检查、辅助检查、诊断、处置等流程； 
2.2.5 支持教师根据不同用户的需求建立不同的组别，可以设定自己创建的新病例的推送组别，推送范围内的用户登陆模拟器后可以看到病例推送提示，并自由选择是否下载到本地进行训练； 
2.2.6 对于学生提交的成绩，可以通过查看3D图形模型进行评估； 
2.2.7 教师可以根据查看3D图形模型进行反馈，将评语输出给学生机软件，当学生再次登录学生机账户时，能够看到教师的评语； 
2.2.8 可以输出学生作品的STL的数据，用于未来课程的讲解和作品优缺点的分析； 
2.2.9 系统可以基于用户、群组、课程导出相关训练成绩，方便教学管理者进行分析和整理。 
3、牙周子系统功能要求 
3.1 牙周洁治基础训练模块 
3.1.1 可实现对操作体位、工具提拉、分区域洁治等多项技能的训练； 
3.1.2 包含≥10个牙周基础洁治训练病例； 
3.1.3 包含≥6种龈上洁治器械供用户训练； 
3.1.4 可实现带有力反馈的双手协调操作，左右手均可提供机电主动力觉感受，右手操作手柄实体杆可更换为牙周探针末端支杆； 
3.1.5 可实现左手口镜拨开舌头、脸颊，抵住牙齿等操作，并反馈真实的力觉感受； 
3.1.6 可以实现对口镜增大视野、增大操作空间等技能的训练； 
3.2 牙周刮治基础训练模块 
▲3.2.1具备操作体位、器械进入、工具提拉三项技能的训练模块，其中器械进入、工具提拉每个模块训练案例不低于6个；（投标时需提供案例截图） 
3.2.2包含≥10个牙周基础刮治训练病例； 
3.2.3包含≥8种龈下刮治器械和探诊器械供用户训练； 
3.2.4可实现带有力反馈的双手协调操作，左右手均可提供机电主动力反馈； 
3.2.5可实现左、右手拨开舌头和脸颊等软组织的操作，并提供力反馈； 
3.2.6可实现刮治器械进入病变牙龈的操作，并提供力反馈； 
3.2.7模块内器械为非超声波工具，需手工刮治，可模拟钩住牙石并发力洁除的全过程； 
3.3 牙周探诊基础训练模块 
3.3.1可实现对探诊顺序、操作体位、探针力量、探诊方法等技能的训练； 
3.3.2包含25g口腔探测标准力度的专门训练模块； 
3.3.3探诊力量训练可以实时显示用户的输出力幅值； 
3.3.4可以实现探诊工具对病变牙周袋深度的探测； 
3.3.5包含≥10个牙周基础探诊训练病例； 
3.4 超声波洁治综合训练模块 
3.4.1可实现对设备准备、结合角度、设备提拉等技能的训练； 
3.4.2可以通过力反馈设备模拟普通刮治器及超声波洁治器，进行牙石的龈上洁治和龈下刮治训练； 
3.4.3可实现对≥10种超声波洁治器工具头的模拟。 
3.5 牙周综合训练模块功能 
3.5.1可实现全口操作，包含牙齿、牙龈、舌头、脸颊等完整的虚拟口腔环境，并且左右手工具与各类组织均可触碰产生相应触觉力感； 
3.5.2可实现对用户操作过程的记录，并且以三维视频的形式进行回放； 
3.5.3用户操作过程可回放，支持用户移动视角，从不同角度进行观察； 
3.5.4用户操作过程可回放，并标记出牙石刮治、误操作等关键点； 
3.5.5用户操作过程可回放，允许对操作进行标注，并进行截图。 
4、种植子系统功能要求 
4.1 种植基础模块功能 
4.1.1提供至少三例单颗牙缺失的病例供用户训练； 
4.1.2提供至少三例多颗牙缺失的病例供用户训练； 
4.1.3提供虚拟病人的 CBCT 数据，和虚拟口腔模型相匹配； 
4.1.4可在虚拟病人的 CBCT 上进行术前规划训练； 
4.1.5 CT 规划中提供至少两类临床广泛使用的种植系统的完整种植体数据库； 

4.1.6 CT 规划中允许导入多颗种植体进行规划； 

4.1.7 CT 规划后记录种植体的类型和位置等数据，并用于操作评估； 

4.1.8 提供至少两类临床广泛使用的种植系统的器械盒供用户进行种植体植入的训练； 
4.1.9 可以真实模拟使用各类器械钻孔、喷水等视觉效果； 
4.1.10 可以真实模拟种植工具盒内各类定位器械的定位与测量，以及种植体植入的操作，操作过程应能实时交互且具有力觉反馈，而不只是播放三维动画； 
4.1.11 提供种植跟踪系统，能够在 CT 图像上记录用户的种植轨迹； 
4.1.12 对种植过程进行数据记录，并可以从不同角度进行三维回放。 
4.2 基本功训练模块 
4.2.1 对种植过程中的定点、磨平、定轴、提拉等基本技能进行专项训练； 
4.2.2 针对每项技能，提供不少于6个虚拟病例供用户训练； 
4.2.3 对四类牙槽骨的力觉感受进行专项训练，允许用户对牙槽骨的力觉模型参数进行调整，自定义各类牙槽骨的钻削力感。 
4.3 种植系统认知模块 
4.3.1 包含至少两种临床广泛使用的种植系统； 
4.3.2 针对每类种植系统，详细介绍种植体的种类、特点、适应症等内容； 
4.3.3 针对每类种植系统，建立种植工具盒内器械的三维模型并进行介绍； 
4.4 种植基础理论教学模块 
4.4.1 包含口腔颌面解剖形态和口腔种植辅助器械等教学内容 
4.4.2 口腔颌面解剖包含口腔颌面的完整形态的观察，可缩放、旋转、消隐； 
4.4.3 口腔颌面解剖包含关键解剖结构的标识和文字介绍； 
4.4.4 口腔颌面解剖包含口腔颌面关键解剖结构对应的 CT 展示； 
4.4.5 口腔种植辅助器械通过三维模型展示常用器械的结构特点，并包含相应的文字介绍，可缩放、旋转观察。 
5、修复子系统功能要求 
5.1 牙体预备基础技能训练模块 
5.1.1 包含≥8个可供训练的病例； 
5.1.2 提供针对多种修复类型的训练实例，包括烤瓷冠、嵌体、冠桥等； 
5.1.3 多种类型的左、右手工具，进行带有机电主动力反馈的双手操作训练； 
5.1.4 包含教学大纲展示，帮助学生掌握操作要点； 
5.1.5 包含操作步骤划分和操作要点提示，帮助学生掌握正确的操作流程； 
5.1.6 包含详细的训练评估信息，及时反馈学生的操作情况。 
5.2 修复临床综合技能训练模块 
5.2.1 包含至少 3 个可供训练的病例，每项病例均需要包括脸颊、舌头、上下颌模型等完整的口腔环境； 
5.2.2 提供多种类型的左、右手工具供用户使用，左手工具和右手工具均可提供真实的机电主动力反馈； 
5.3 修复基础理论教学模块 
5.3.1 包含对修复工具、牙体预备流程等内容的介绍； 
5.3.2 牙体预备流程可以通过动画展示预备流程，并包含文字介绍； 
5.3.3 修复工具模块包含典型工具的三维结构，可旋转、缩放。 
6、牙体牙髓子系统功能要求 
6.1 窝洞制备基础技能训练 
6.1.1 具有多种类型的左、右手工具，进行带有力反馈的双手操作训练； 
6.1.2 包含教学大纲展和操作要点提示，并对操作步骤进行了详细划分，帮助学生掌握操作要点； 
6.2 髓腔通路预备基础技能训练 
6.2.1 包含≥4个可供训练的病例，可进行带有力反馈的双手操作训练，左手和右手工具触碰虚拟组织后都会产生逼真的力觉反馈； 
6.2.2 包含教学大纲展示和操作要点提示，并对操作步骤进行了详细划分，帮助学生掌握操作要点； 
6.3 根管预备基础技能训练 
6.3.1 包含≥4个可供训练的病例，可进行带有力反馈的双手操作训练，左手和右手工具触碰虚拟组织后都会产生逼真的力觉反馈； 
6.3.2 具有多种类型的根管预备工具，包括根管冲洗器、根测仪和不少于六个根管锉，可以模拟根管锉的自然变形和弯曲扭转； 
6.3.3 支持动态模拟不同直径的根管锉工具扩大根管的过程，根管锉工具伸入狭窄处手部能感受到阻力，需要旋转退针消除阻力； 
6.3.4 具有二维透视观察窗口，能够看到带有根管的牙齿纵剖面，观察根管锉在根管内部的前进过程； 
6.3.5 支持多种视觉效果的模拟，能够显示冲洗根管时的喷水效果和根管锉扩大根管时带出碎屑的效果； 
6.4 临床综合技能训练 
6.4.1 包含≥3个可供训练的病例，每项病例均需要包括脸颊、舌头、上下颌模型等完整的口腔环境； 
6.4.2 具有多种类型的左、右手工具，进行带有机电主动力反馈的双手操作训练，左右手触碰脸颊、舌头和牙齿可以产生真实的力反馈，触碰软组织可以产生变形； 
6.5 基础知识教学模块 
6.5.1 典型牙齿备洞流程的动画演示，用户在观察过程中可以旋转和缩放画面，从不同角度观看； 
6.5.2 典型牙齿备洞参数的介绍，使用三维模型和文字等多种形式进行介绍。 
7、正畸子系统功能要求 
7.1 包含≥2个可供训练的病例，包括标准口腔和畸形口腔； 
7.2 可以对正畸托槽粘接的完整流程进行训练，包括牙齿表面处理、酸蚀、冲洗、隔湿吹干、涂抹粘接剂底液、粘接托槽、调整托槽位置、光固化等； 
7.3 酸蚀剂可以随力反馈手柄工具的运动，在牙齿表面上任意精准涂抹，且在冲洗、吹干后具有对应的白垩色区域； 
7.4 采用双手力反馈设备进行训练，双手均可提供清晰的力感； 
7.5 可实现左手口镜拨动脸颊等软组织产生变形，体验触碰软组织的力感； 
7.6 右手工具可以模拟抛光杯、三用枪、探针、光固化灯、小棉棒等多种类型的工具，并都可以和牙齿、脸颊等组织交互，反馈触碰力感； 
7.7 可以在任意牙齿表面粘接托槽，支持粘接多个托槽，并支持用探针对托槽的位置进行调整； 
7.8 用户操作完毕后，可以给出训练全过程各环节操作细节的得失分成绩表格。 
8、儿科子系统功能要求 
8.1 可以对窝沟封闭的完整流程进行训练，包括清洁牙面、酸蚀、冲洗、吹干、涂布封闭剂、光照固化、检查等； 
8.2 右手工具可以模拟慢速手机、三用枪、光固化灯、探针、小棉棒等多种类型的操作工具，左手可模拟口镜子进行口腔检查，并都可以反馈对应的触碰力感； 
8.3 可以实现在目标牙齿上涂抹酸蚀剂，可以随力反馈手柄工具的运动在牙齿表面上任意精准涂抹，且在冲洗、吹干后具有对应的白垩色区域； 
8.4 系统在操作过程中提供相应的操作数据提示，包括酸蚀时间、冲洗时间、吹干时间、光照距离以及光照时间等； 
8.5 用户操作完毕后，可以给出训练全过程各环节操作细节的得失分成绩表格。 
9、临床思维诊疗子系统功能要求 
9.1 诊断病例种类丰富、覆盖口腔各个科室，如牙周科、牙体牙髓科、口腔黏膜科、颌面外科、修复科等相关病例，病例总数量≥20 个，并可作为虚拟标准化病人（SP）用于住院规培的训练和考核； 
9.2 系统包括问诊、口腔检查、辅助检查、诊断、处置等全流程虚拟仿真； 
9.3 问诊包括现病史、既往史、家族史等多类问题，可通过语音与病人交流，语音问诊识别率不低于 90%；（投标时需提供软件截图）。 
9.4 其中口腔检查可通过力反馈设备实现触诊、探诊、叩诊、松动度以及冷诊、热诊各种特殊检查等，并可填写检查表，同时能感受到物理力觉，可实现左、右手拨开舌头、脸颊，抵住牙齿等操作； 
9.5 辅助检查：包括根尖片、曲面体层片等必要口腔影像结果及测量，以及各种辅助检查结果展示等，从检查报告来辩识或证明对疾患病症的疑诊； 
9.6 诊断：可进行各种拟诊及做出最终诊断，并选择相关的诊断依据； 
9.7 处置：针对诊断结果对病人做出相应治疗措施； 
9.8 系统包括考核评估功能, 可以对学生训练的得分项，失分项进行统计分析，并形成统计表格； 
9.9 对问诊、口腔检查、辅检、诊疗、处置的得分情况进行分项统计分析。 
10、口腔局部麻醉术子模块 
10.1 系统应具备虚拟麻醉诊室环境，用户通过观察视窗可查看完整的三维场景。 
10.2 系统可进行的麻醉种类包括： 下牙槽神经阻滞麻醉， 上牙槽后神经阻滞麻醉手术操作
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	教学应用软件功能
1. 系统采用C/S架构，适用Windows系统双屏显示器的计算机。
2. 系统支持中文和英文双语版本，可在系统自由切换，具有自动检测版本和在线更新功能。
3. 个人身份登录方法
（1）使用个人账号和密码登录。
（2）绑定个人微信后使用扫码登录。
（3）适配统一身份认证的电脑端和手机端
▲ 4. 软件至少包含以下教学模式：（1）教学引导模式：病例学习时间不限，具有智能化实时教学引导功能。（2）训练提高模式：病例学习时间不限，在完成病历实践训练后系统具有考核评价、记录回顾、思维导图、学习成长记录功能。（3）技能考试模式：病例考试时间由教师设定，考试病例数量由教师设定，系统具有问诊和病历书写自动评分功能。需提供能满足上述功能要求的功能截图
5. 系统至少包含以下教学病例内容，不少于70个临床案例，支持自行扩展案例：
病例01：发热（急性上呼吸道感染）
病例02：发热咳嗽（急性支气管炎）
病例03：咳嗽胸闷（慢性阻塞性肺疾病）
病例04：咳嗽咳痰（肺癌）
病例05：睡眠打鼾（阻塞性睡眠呼吸暂停）
病例06：胸痛（急性心肌梗死）
病例07：胸痛（冠心病）
病例08：排尿困难（前列腺增生症）
病例09：腹胀（肝硬化腹水）
病例10：颜面水肿（肾病综合征）
病例11：腹痛（急性胆囊炎）
病例12：腹痛（急性化脓性阑尾炎）
病例13：腹痛（急性肾盂肾炎）
病例14：腹痛（先兆早产）
病例15：腹痛伴阴道流血（输卵管妊娠破裂）
病例16：腹痛伴阴道流血（黄体破裂出血）
病例17：腹泻（腹泻病）
病例18：便血（消化道出血）
病例19：多饮多食多尿（Ⅰ型糖尿病）
病例20：心慌乏力（甲状腺功能亢进症）
病例21：头痛（高血压）
病例22：头晕伴右侧肢体无力（头晕）
病例23：肢体活动障碍（急性脑梗死）
病例24：腰痛（腰椎间盘突出症）
病例25：腰痛伴血尿（输尿管结石）
病例26：膝关节痛（膝关节骨性关节炎）
病例27：腿部肿胀疼痛（右胫腓骨粉碎性骨折）
病例28：颈部淋巴结肿大（霍奇金淋巴瘤）
病例29：声音嘶哑伴喉部异物感（喉恶性肿瘤）
病例30：上前牙牙龈红肿出血（青春期龈炎）
病例31：慢性牙髓炎
病例32：慢性根尖周炎
病例33：慢性牙龈炎
病例34：慢性根尖囊肿
6.系统病例学习与训练功能
▲（1）虚拟病人功能：① 虚拟病人症状模拟功能：虚拟病人能够综合模拟和体现临床病人的主诉症状。② 虚拟病人语义理解功能：虚拟病人能够回答所有学习者提出的各种问题，并能够准确理解学习者的语音语义，回答应符合真正病人的思维和特征。③ 虚拟病人语音反馈功能：虚拟病人对学习者的发问能够按照病例设定内容给予准确的反馈。④ 虚拟病人动作反馈功能：虚拟病人能够听懂和理解学习者对于需要动作配合的发问意图，可以按照学习者的要求做出暴露身体部位并展示症状的动作，可以做出动作来表达自己的情绪。投标人投标时需提供①②③④能满足功能要求的功能截图
（2）问诊与沟通交互功能
在学习实践中学习者可以通过以下方式与3D虚拟病人进行沟通交流：
①按住讲话功能：学习者可以通过长按录音按钮或键盘按键录制自己的语音，以录制语音的方式与虚拟病人进行交流。
②文字交流功能：学习者可以通过文字输入生成文本方式与虚拟病人进行沟通交流。
（3）问诊记录实时查看功能：学习者可以随时查看对虚拟病人的问诊记录。
对于虚拟病人回答出现错误时，具有向系统报错反馈功能。
（4）智能化实时教学引导功能：学习者在问诊学习中可以主动求助机器人学伴，机器人学伴能定位学习者当前的病史采集进度，并自动分析学习者求助原因迅速给出引导帮助反馈。机器人学伴教学引导功能，包含当前病史采集内容分析、漏采病史内容分析和推送、继续采集内容引导和推送、人文关怀等问诊技巧内容分析和引导推送。
7. 病历书写与自动分析评价功能
（1）病历书写功能：学习者能够在对虚拟病人问诊时开启病历书写功能，病历书写内容包含病人主诉、现病史、既往史中的要点、初步诊断疾病、鉴别诊断疾病、诊疗计划等内容模块。
（2）病历书写自动分析评价功能：学习者完成病历书写并提交后可以看到病历书写的系统自动得分和评价，系统能够对学习者的病历书写进行智能化分析，并对主诉、现病史、既往史中的要点、初步诊断疾病、鉴别诊断疾病、诊疗计划等内容模块分别给出分数并做出具有针对性的个性化评语。
8. 系统教学评价功能
（1）总结性评价功能
系统在学习者完成病例学习与训练之后，具有以下总结性评价功能：
① 系统能够自动统计最终得分与用时。
② 系统能够自动统计给出“问诊内容”“问诊技巧”“病历书写”“人文关怀”四项的得分细则与雷达图。
③ 问诊内容的得分统计包含一般项目、主要症状、伴随症状、诊疗过程、目前一般情况、既往史、个人史、家族史的得分情况。
④ 问诊技巧的得分统计包含病史完整性、结构与顺序、条理与重点、沟通方式、语言运用、时间效率的得分情况。
⑤ 病历书写的得分统计包含病历书写、初步诊断、诊疗计划的得分情况。
⑥ 人文关怀的得分统计包含服务态度、尊重隐私、主动关怀、ECCS共情沟通的得分情况。
⑦ 系统具有横向对比分析统计功能，能够给出“问诊内容”“问诊技巧”“病历书写”“人文关怀”四项能力的本校学员平均得分、最高得分与学习者此次得分的可视化数据。
 （2）形成性评价功能。
系统能够记录学习者的学习操作记录并给予形成性评价的回顾分析，具体功能如下：① 问诊内容回顾分析：包含完整过程的问题和虚拟病人的回答，能够按照时间先后顺序对学习者问诊问题进行逐一分析每个问题的得分情况，同时能够详细解释得分点与失分原因，同时能够总结遗漏的关键问题和不相关问题。② 问诊技巧的回顾分析：包含病史完整性、结构与顺序、条理与重点、沟通方式、语言运用、时间效率等问诊技巧做出分析，能够对学习者在问诊过程中出现诱导性提问或出现责难性的提问方式做出检测分析。③ 人文关怀的回顾分析：系统能够实现虚拟病人的共情机会推送，对学习者的回应做出判分和综合性分析，能够检测到学习者对病人的情绪的识别，对学习者是否提供了建议，建议是否合理，做出详细分析，并给出人文关怀有关的评价。④ 思维导图可视化功能：系统具有回顾性思维导图功能，以数据可视化图形的方式显示，学习者在案例课程问诊实践学习中的问诊思维路径。⑤ 成长记录分析功能，系统具有学习者个人学习成长的统计功能，能够给出最近20次的训练成绩数据可视化图形成长记录。 投标人投标时需提供①②③④⑤能满足功能要求的功能截图。

二、教学管理系统平台功能
1. 平台为B/S架构。
2. 平台支持微信扫码登录、账号密码登录。能支持采购用户教学至少100人免费注册账号教学使用。
3. 教师后台包含学情监测、课程病例、考试管理、课程反馈管理、成绩管理、用户管理等功能模块。
4. 学情监测管理能够统计学情数据总览、上周学习情况、群体性反馈、预警信息列表等信息。
5. 病例课程管理功能：
（1）病例信息卡能够显示该病例的主诉、初步诊断疾病和鉴别诊断疾病。
（2）教师用户可以查看该病例的详细信息，包含病例的病人疾病信息，问诊内容中的一般项目、现病史、既往史及其他相关病史的具体问题及患者回答文本内容。
（3）教师用户可以选择是否发布该病例，可以通过取消发布对该病例到未发布病例中进行重新编辑。
 6. 教师自建教学案例功能：
（1）教师用户可以通过新建病例课程功能自建教学病例。
（2）新建病例功能包含病人角色基础信息、问诊时间设置、问诊内容设置、人文关怀考核添加、病历书写考核等教学内容的编辑添加。
（3）自建教学病例可以通过3D虚拟标准化病人库选择病人形象和身份信息。
（4）教师用户可以按照问诊结构化对问诊考核问题自由赋分。
（5）教师用户可以在病例结构中任一位置添加人文关怀共情机会考核点，并自由添加该考核点内容。系统可以基于该考核点对学习者的共情沟通考核进行自动评分，并给出判分的理由。
（6）教师用户自建案例完成后系统可自动生成教学模式和训练模式两种学习模式。
7. 系统考试管理功能：
（1）教师用户可以针对考试进行组卷并建立考试任务，并自由从考试案例库中选择案例作为考试内容。
（2）教师用户可以将考试任务推送到参与考试班级的所有成员，并设置该考试的开始时间和结束时间。
（3）教师用户可以将教学病例库中病例抽取到考试病例库中，同时教学病例库将不再拥有该病例课程。
三、系统设备清单
1. 临床病史采集技能实践教学系统PC双屏版应用端软件。同时支持安装在用户测试范畴内的教学大屏使用：如触控一体机、电脑等。
2. 实训教学操作台：
（1）虚拟现实工作终端1台，不低于以下配置：
内存容量：≥16GB
系统：Windows 11或以上
系统主机处理器采用不低于核心数≥12；主频≥3.2GHZ；缓存≥25M
硬盘容量：≥512GB SSD
显存容量：≥2GB
显示器分辨率：≥1920*1080
屏幕尺寸：≥27英寸
（2）≥32英寸显示终端1台，含移动支架
（3）指向性麦克风和无线对话控制器（4）提供装≥8个软件端口。
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	动脉穿刺手臂
	1.产品为成年男性手臂模型，可明显触及桡骨茎突。
2.可触及桡动脉、肱动脉搏动，便于穿刺定位。
3.穿透动脉血管壁后有落空感，穿刺正确后有回血。
4.模型配有二维码，手机扫码可自主学习动脉穿刺操作。
5.配置有动脉泵，可模拟血液循环。
5.1动脉泵具有显示屏幕及参数设置开关，可进行参数设置，至少包含：脉搏频率，脉搏强度等。
5.2动脉泵内置锂电池，无需外接电源也可运行。
6.提供三年免费保修期，保修期内免费提供模型皮肤、血管等配件。每个模型配备6套皮肤和血管配件。
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	新生儿窒息急救智能模拟训练系统
	1.模型为新生儿，四肢关节灵活。 

★ 2.具有口腔（舌、悬雍垂）等解剖结构，可进行婴儿气管插管操作。3.可触及肱动脉搏动，死亡状态下，肱动脉搏动消失
4.瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失
5.支持心肺复苏操作，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道
6.可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。
7.支持手机扫描二维码无线连接模拟人，手机不需要安装软件，IOS 或Android 平台不限。
8.系统分为学生端和教师端，内置不同的CPR场景，用户也可添加新的场景，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。（投标时需提供场景截图）。
9.教师端可以进行监考，查看管理成绩，设置考试标准，场景的编辑和添加。
10.学生端包括3种模式，训练模式，考核模式，实战模式。
11.监考功能：学生考核模式时，教师可用另一台手机连接模拟人进入监考模式，查看学生的操作记录、实时的操作数据，并且控制考核重置。
12.考生可完全自主完成考核，无需教师参与，或者教师也可同时登录系统进行监考。
13.成绩管理：记录考核的所有成绩单，可根据场景进行查看和统计，了解所有考生的各技能点掌握情况。
14.系统可显示操作日志：系统自动记录操作流程、胸外按压的次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息。
15.全程电子监测多项指标：
15.1按压部分  
  至少包含：监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压中断时间显示
15.2按压操作波形显示 
  至少包含：实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况、按压中断时间、按压位置等
15.3吹气部分
  至少包含：监测吹气次数（多吹、少吹）、潮气量（过大、过小）、潮气时间、气体进胃
15.4吹气操作波形显示
  至少包含：实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和潮气时间
16.实战模式下全程心电图显示：抢救前显示为濒临死亡的心电图；抢救中进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致，抢救成功后显示为窦性心律。
17.成绩单保存打印，可连接打印机对成绩单进行打印
18.模拟人内置锂电池，和控制终端无线连接，工作时间不小于 8 小时。
19. 提供三年免费保修期。保修期内免费更换配件。
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	呼吸机
	1、通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）。

2、目标潮气量设置范围值：20ml-2500ml。

3、最大流速不小于170L/min。

4、设备需具备串口或数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。

5、配备测压软管，可采集面罩端压力。

6、压力设置范围：

吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O

呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O

持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

7、吸气时间设置范围：0.2秒-4.0秒。

8、后备呼吸频率设置范围：1BPM-60BPM。

9、爬坡时间设置范围：0-60分钟可调。

10、爬坡压力设置范围：CPAP模式下：4cmH2O-CPAP，其他模式下：4cmH2O-25cm H2O。

11、具备压力释放功能，舒适度三档可调。

12、升压档设置范围：1-6档可调。

13、屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。

14、治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。

15、可显示当前触发方式和自主触发百分比。

16、实时监测数据：压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量、触发方式，具备治疗计时功能。

17、报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、压力管道脱落、涡轮故障报警、氧具备进气口高效过滤器更换提示。

18、具备每次通电开机自检功能，可进行气道检测、压力检测、阀门检测、气压力传感器故障报警、空气流量传感器故障报警。

19、暂停时间报警设置范围值至少包含：0秒、10秒、20秒、30秒。

20、断开时间报警设置范围值至少包含：0秒、15秒、60秒。

21、具备自动漏气补偿功能，补偿能力不小于90L/min。

★22、需提供有效期内的《医疗器械注册证》扫描件。
	台
	1

	7
	心电监护仪
	一、监护仪外形结构：

1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。

2、≥10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率≥800*600，至少8通道波形显示。

二、监测参数：

1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

2、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。

3、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

4、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

5、采用抗干扰和弱灌注血氧技术

6、NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性

成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

7、支持心率变化统计和动态血压分析

三、系统功能：

1、支持中/英文字符和条码扫描枪输入

2、具有三级声光报警，参数报警级别可调

3、具备报警集中设置功能

4、具备血液动力学、药物计算功能

5、可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

6、具备Nurse Call报警功能

7、支持VGA外接拓展显示屏

8、具备≥1200小时趋势图表、≥1800个报警事件、≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,全息波形回顾≥48小时.

9、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

10、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

11、标配普通锂电池，工作时间≥4小时；

12、支持≥3通道记录仪

13、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

14、机身带有收纳盒
15、外壳防护等级：IPX1（试验依据： GB/T4208-2017）

★16、需提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）扫描件。
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	模拟AED
	本产品为高仿真的AED，具有与真实 AED一致的操作流程。

配备≥7英寸彩色显示屏，分辨率≥800×480。

3、系统内置中英文双语语音提示，可根据培训需要自由切换；支持音量多级调节。

4、可实时监测电极线是否正确插入，以及电极片是否贴合人体。具备全程状态检测，脱落时即时提示并发出警报。

5、模式设置：支持成人、儿童两种模式切换。CPR模式可设置为“仅按压”或“30:2按压-通气”模式，满足不同培训场景需求。

6、系统内置不少于10个模拟病例，模拟情景演示过程中，可由遥控器控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动受到干扰、模拟设备故障等。培训过程中可随时暂停、继续或切换病例，便于分阶段教学与讲解。

7、具有单控和群控两种模式

7.1单控模式：一对一控制，可独立选择病例及干扰项，确保同一场地内多台设备互不干扰。

7.2群控模式：一个遥控器可同步控制多台AED，每台设备均设有群控接收装置，保证操作指令同步执行。

8、系统内置 AED使用动画：涵盖电极线插入、电极片粘贴、心率分析（含“请勿触碰病人”提示）、室颤识别、充电过程及除颤按键操作等全流程演示。CPR操作动画：包含按压位置、开始按压、以及人工通气操作演示，全程语音引导按压、吹气，设有按压频率引导声，辅助学员掌握规范动作。

9、界面显示：急救总时间、除颤次数、设备电量指示、CPR模式。

10、采用Type-C接口充电，内置可充电锂电池，续航持久，方便在各种环境中使用。

11、采用开盖即开机、合盖自动关机的智能感应设计。
	台
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	全身心肺复苏模拟人
	本模型由全身心肺复苏模拟人、电子显示器、训练考核软件组成。

1、模拟人皮肤为硅胶材质，环保无异味。

2、模拟人可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突。头可水平转动不低于180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。

3、模拟人上下身分离简单，采用机械旋转方式即可实现连接，无需使用工具。

▲4、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。（需提供实物图片）。

5、传感器可防止因异物干扰而造成计数错误。

6、胸皮厚度不低于4mm。

7、模型眼球为透明晶体，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，任何角度可对光反射，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。

8、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。

9、头部装有传感器，开放气道及拍打呼叫可以自动反馈。

10、可练习心肺复苏术。

10.1可行胸外按压。

10.2可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。

10.3可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。

10.4操作达标，模拟人复活；操作未达标，模拟人死亡。

10.5模型按压总数自动记录到控制盒，按压次数不低于100万次，有报警提示，提示需要更换耗材。

11、具有训练、考核、竞赛三种操作模式，模式均可自行设置。

11.1训练模式：可进行按压与吹气单项练习，可设置训练时间，实时监测按压及吹气的各项参数，包括：按压位置、深度、频率，吹气时间、潮气量等；不在标准范围内时有语音提示。

11.2考核模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率。多项考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间气体进胃、循环数显示等指标。操作错误无语音提示。

11.3竞赛模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作，可根据竞赛要求自定义设置参数，在设定的考核时间内，按照30:2的比例进行考核，设置项包括：竞赛时间、CPR循环次数、按压和吹气的正确比率、潮气量和按压深度的标准范围。操作结束，可打印成绩单。

11.4操作过程可储存回放≥30个。

12、配有电子显示器，用来反馈按压及吹气数据。

12.1模拟人和电子显示器可进行有线连接和无线连接。有线连接采用标准网线连接。无线连接通过WIFI连接。有线和无线连接有指示灯指示，并可随时切换。

12.2电子显示器，面板为防静电触摸屏，按键为触摸按键。

12.3电子显示器内置热敏打印机，操作结束可打印成绩。成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等。

12.4、电子显示器上可通过指示灯显示意识判断、脉搏检查、检查呼吸、急救呼叫、清除异物。

12.5电子显示器上可通过数字实时显示操作数据，包含：循环数，操作时间，按压正确计数，按压错误计数，吹气正确计数，吹气错误计数，按压频率，吹气时间等。

12.6电子显示器上可通过柱形条实时显示操作数据，包含按压深度，按压位置，吹气潮气量，气道开放，气体进胃等。

12.7电子显示器及模型均内置锂电池，充一次电，待机≥72h。

▲13、模型带有二维码，手机扫码可观看操作视频，供使用者学习。（投标时需提供演示视频佐证）

14、提供模型收纳拉杆箱，便于收纳。

15、提供不同力度的按压弹簧，可模拟不同的胸骨硬度。

16、配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。
	套
	10

	10
	注射泵
	1.单通道注射泵。

2.注射模式：

简易定速模式、时间容量模式、体重剂量模式。

3.注射速度：0.1～2200ml/h、最小步进 0.01ml/h、0.1ml/h、1ml/h 可选。

4.流速精度：±3%以内。

5.机械精度：±2%以内。

6.Bolus（快速推注）注射速度：根据不同注射器规格0.1～2200ml/h。   

7.限制量：0.1ml～9999.9ml，最小步进 0.01ml、0.1ml、1ml 可选。

8.累计注射量：0.1ml～9999.9ml，最小步进0.1ml。

9.阻塞报警阈值压力等级： 

高：800mmHg±200mmHg(106.7kPa±26.7kPa)       

中：500mmHg±100mmHg(66.7kPa±13.3kPa)

低：300mmHg±100mmHg(40.0kPa±13.3kPa)

10.运行中调速功能：可对运行中的机器速度进行调节，调节后机器将以设定后的速度运行。

11.夜间模式可进行开启和关闭。

12.延时启动：可设置开启或关闭。开启时，延时设置范围：00:00:01～99:59:59（hh:mm:ss）；关闭时，无延时，按下启动键立即开始输注。

计时规则：按下启动键后开始延时倒计时；倒计时完成，设备按设定参数启动输注。输注时长、输注总量从延时结束开始计算。

13.注射器规格：自动识别10ml、20ml、30ml、50ml（60ml）注射器。

14.KVO:可打开和关闭，可调速度0.1ml/h～5ml/h（最小步进0.1ml/h）。

15. 报警方式：人声语音报警、声光报警、文字提示。

16.液晶显示屏+数码管双屏显示，键盘+飞梭键操作。

17.报警与提示：注射将尽报警、注射完毕报警、注射阻塞报警、注射器脱落报警、注射器未正确安装报警、交流电源已拔出提示。

18.内置可充锂电池，容量≥1800mAh；可供注射泵以5ml/h速率运行时，连续工作4小时以上。

19.功率：≤30VA，IP等级：属IP24防溅设备，安全等级：I类、内部电源、CF型连续运行设备。

★20、需提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）扫描件。
	台
	6

	11
	模拟除颤仪
	1、本产品为模拟除颤仪，具有真实除颤仪一致的操作流程，具有手动除颤和自动除颤（AED)功能。
2、带有彩色屏幕，屏幕尺寸≥7寸。

3、可进行焦耳档位选择，可根据急救情况选择所需要的除颤能量值。

4、系统可自动侦测电联可报警

5、屏幕界面可显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤。

6、可模拟显示双相波除颤的能量曲线

7、可语音提示“正在充电”“充电完成”等

8、可传输当前除颤能量值到模型端，和模型互动反馈。

9、具有模拟AED功能，内置≥10种情景模式供训练使用。

10、可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。

11、配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。

▲12、可模拟心电监护，内置≥40个心电病例。（投标时提供心电病例目录截图）。

13、可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置。

14、可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期。

15、具有ECG标准界面，模拟真实监护仪参数设计，与真实监护仪界面设计一致，显示多项体征参数及波形：心电(ECG)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏（PR）、无创血压 (NIBP) 、体温(TEMP)。ECG界面实时监测导联线、测温线、血氧监护仪连接状态正确连接后才会显示相对应的监护参数。

16、配有导联线、测温线、血氧监测仪、血压袖带，系统实时监测导联线、测温线、血氧监护仪连接状态。

17、可模拟床旁监护系统。具有不少于20种正常/异常的心电图、呼吸曲线图、血压曲线图、血氧容量曲线图，并可实时监控心率、脉率、血氧饱和度、有创血压、无创血压、 呼吸频率、外周温度、血液温度等生命体征，以上指标均可调节。

18、可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。

19、具有报警暂停按键，监护模式下使用此按键，可以对监护仪所有当前正在发生的参数报警进行静音，报警音效关闭，但屏幕中参数仍存在报警闪动。

20、具有脉搏频率音，监护界面有关闭脉搏频率音的按键，按下即可关闭。

21、具有菜单键按键，菜单界面可设置报警暂停时间、报警音量；有监护探头连接的按钮，启动心电导联、血氧探头、有创血压、无创血压、外周温度、血液温度连接按钮，监护界面各参数就直接展示出来。

22、当监护参数超出报警设置阈值、致命性心律失常，顶部界面报警灯和底部扬声器可根据报警级别发出不同等级报警音及报警灯效（低档：报警灯黄色闪烁，闪烁频率慢；高档：报警灯红色闪烁，闪烁频率快）。

23、每个监护的参数都可以设置报警是否开启、报警级别、参数上下限，也可恢复默认设置，无创血压可设置血压测量的方式：手动或者自动，自动测血压周期可设置。

24、监护界面左下角有报警的小图标，包括各参数越限报警、血压袖带未绑好、心电导联脱落、血氧探头脱落。

25、配备真实的5导联线，具备导联脱落检测功能。

26、配备真实血氧探头，能快速识别指夹是否脱落。

27、配备临床NIBP袖带，最大压力400mmHg，具备充气、放气音效模拟提示功能。
28、除颤仪侧面标有手动除颤、AED、ECG监护、同步复律等简易使用流程说明。

29、内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。
	台
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	12
	新生儿沐浴模型
	1、该仿真模型采用硅胶制作。

2、模型内置有电路，皮肤可防水。

3、将婴儿从托盘中抱出时，电路即开始检测工作。

4、婴儿头颈部灵活，托举不到位头会后仰。当操作者抱起新生儿时，未托住头颈部，新生儿头颈部明显后仰则红灯亮。

5、婴儿重量不低于6斤，长度不低于50cm。

6、婴儿四肢可弯曲，可进行测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围等多项护理操作；

7、模型皮肤材质适合开展抚触操作，并进行简单的身体锻炼；
	套
	4

	13
	高仿真静脉穿刺手臂（带泵）
	1.模型为成人左手臂，具有≥8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等。

2.模型的各条血管都可进行静脉穿刺，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血。

3.可在三角肌部位进行肌内注射。

4.可在三角肌下缘部位进行皮下注射。

5.可反复进行练习

6.配有血液循环装置，可模拟动脉血液循环。  
6.1 具有液晶显示屏幕，可显脉搏频率、脉搏强度等。 
6.2 内置压力传感器，可调节血管内压（动脉模式下1-9档可调），便于穿刺回血。 
▲6.3具有手柄，便于移动血液循环模拟器。（投标时需提供产品实物图片） 。

6.4 内置大容量长续航电池，充一次电，待机≥72h。 
6.5 加入模拟血液后打开开关电即可血液循环，无需排空或用注射器抽吸。 
6.6 参数设置开关采用波段旋转设计，旋转时有声音提示。 
6.7 模拟血液储存盒，容量≥400ML，设有溢液口，防止输液过程中液体溢出，可进行模拟血液的回收。
7.清洗方便，手臂使用完毕后，倒入清水即可自动清洗。
	套
	18

	14
	高仿真动脉穿刺手臂
	1.模型为成人动脉左手臂，由高分子材料制作而成。

2.可触及桡动脉、肱动脉搏动。

3.有电动循环系统，模拟动脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频率。
4.配有血液循环装置，可模拟动脉血液循环。

4.1 具有液晶显示屏幕，可显脉搏频率、脉搏强度等。 
4.2 内置压力传感器，可调节血管内压（动脉模式下1-9档可调），便于穿刺回血。 
4.3 具有手柄，便于移动血液循环模拟器。 
4.4 内置大容量长续航电池，充一次电，待机≥72h。 
4.5 加入模拟血液后打开开关电即可血液循环，无需排空或用注射器抽吸。 
4.6 参数设置开关采用波段旋转设计，旋转时有声音提示。 
4.7 模拟血液储存盒，容量≥400ML，设有溢液口，防止输液过程中液体溢出，可进行模拟血液的回收。 
5.清洗方便，手臂使用完毕后，倒入清水即可自动清洗。
	套
	8

	15
	抢救车
	1.车体主要由钢ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；

2.整车配件采用ABS工程塑料注塑工艺成型，台面凹陷设计可防止物品滑落，台面配有优质不锈钢护栏和透明软玻璃。

3.车体正面：具备中控锁，配置有五层抽屉，抽屉内配分隔片，可自由分隔；

4.车体左侧：配有除颤器平台、隐藏式副工作台、杂物盒；

5.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、塑料网篮内置2升锐器盒、ABS双污物桶；

6.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，可拆装活动的电源线插座；

7.车体底部：万向插杆式静音脚轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

8.规格尺寸：不小于625*475*930mm。
	台
	4

	16
	穿戴式听诊套装
	1、穿戴式听诊套装可穿戴在模拟人或SP身上使用。

2、外皮仿成人上身大小，可以通过体表标志等定位听诊位置。

3、心肺音听诊模型至少有5个心音听诊点,6个肺音听诊点，2个肠鸣音听诊点。通过遥控器可选择不少于62种不同的心音（收缩期吹风样杂音、捻发音、心房纤颤、室性心动过速、期前收缩、舒张早期奔马律等），不少于19种不同的肺音（支气管呼吸音、支气管呼吸音伴大湿啰音、支气管肺泡呼吸音、胸膜摩擦音等）和不少于3种肠鸣音（肠鸣音正常、肠鸣音亢进、肠鸣音减弱）。教师可任意选择不同的心肺音，让学生通过比较做出诊断。

4、配有遥控器，可无线遥控选择心肺音，配有专用听诊器。
5、有不少于84种心肺音及多种肠鸣音。

6、听诊器可以外接音响，在教学场景中，心肺音音量可以放大供学校班级教学使用，外接音响后的听诊器能够将人体的心肺音清晰地呈现出来，放大后的声音清晰可辨。

7、穿戴式听诊套装包含1个教师控制端和4件穿戴式的心肺听诊模型。

▲8.教师控制端具有“统一模式”和“独立模式”，可同时控制多件心肺听诊模型，支持构建同步化教学网络。（投标时需提供产品实物图片）。

8.1同步教学：教师可选择“统一模式”，使所有学生马甲同步播放同一种心肺音，方便统一讲解和辨识。

8.2分组/个体化训练：教师可选择“独立模式”，为不同小组或个体的马甲分配不同的病例音源，实现分组讨论、差异化训练或同步考核。

8.3集中管理：教师端可一键控制所有心肺听诊模型的开关、音量及内容切换，实现高效的课堂管理。
	套
	2


注：参数要求提供视频演示的，建议上传演示视频为mp4格式，带语音操作讲解，控制在200M以内。

湘南学院影检康学院、考试中心与医院设备采购需求清单（包2）

	序号
	仪器设备名称
	主要技术参数

及性能要求
	单位
	数量

	1
	洗眼器及紧急喷淋装置
	1、加厚304不锈钢；

2、淋喷头总高度：2300mm（±10mm）。

2.1冲淋部分：

2.1.1冲淋喷头安装高度：2000～2400mm。

2.1.2冲淋盆直径：≥300mm。

2.1.3冲淋悬臂长度：≥600mm。

2.2洗眼部分：

2.2.1洗眼总成安装高度：800～1150mm。

2.2.2洗眼盆直径：≥300mm。
2.2.3底座高度≥120mm，采用膨胀螺栓地面固定。

3、1秒快速启动；

兼具洗眼及喷淋两项功能复合式；

5、具有双层过滤网；

6、立式；

7、防腐蚀。

8、功能参数：

8.1洗眼流量：≥12L/min；

8.2喷淋流量：≥76L/min；

8.3供水压力：工作压力 0.2MPa～0.4MPa。

9、设备需符合GB38144-2025《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备》国家标准。
	台
	2

	2
	电脑三恒多用电泳仪电源
	1、在工作状态中，可以实时微调；

2、微电脑智能控制；

3、超大液晶屏幕，同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等；

4、具备标准、定时、伏时和分步等多种编程工作方式；

5、采用开关电源输出，具有过压、过流、过载、变载、空载等报警保护及自动关机功能；

6、有自动记忆功能，可存储程序不小于10组 9 步。
	台
	3

	3
	数字OT评估与训练系统
	一、系统配置
1、交互式触控教学终端 1台：≥43寸多点触控钢化玻璃面板；
2、交互式触控教学终端操作系统版本要求Windows10及以上；
3、落地支架1个：与交互式触控教学终端配套安装，支架高度及倾斜度可调节；
4、数字OT评估与训练系统软件1套；
二、系统功能
1、量表评估
包括MMSE评估量表、MoCA评估量表、Berg平衡量表、徒手肌力检查、ADL能力评价表、Brunnstrom评定量表、简化Fugl-Meyer运动功能评定、精细运动功能评估量表、粗大运动功能评估量表、感觉统合发展核对表、抑郁自评量表、焦虑自评量表等量表评估功能模块。
自动生成量表评估报告，治疗师可在报告中写入评语、诊断或医嘱；量表评估记录能够保存在数据库中。
2、认知训练
包括卡片记忆训练、拼图训练、分类拾取训练、分类认知训练、字母认知训练、智能排序训练等认知训练功能模块，以及自动取款机、番茄炒鸡蛋、乘坐公共汽车、垃圾分类等虚拟ADL训练功能模块。
自动生成认知训练报告，治疗师可在报告中写入评语、诊断或医嘱；认知训练记录能够保存在数据库中。
3、上肢训练
包括左侧上肢训练、右侧上肢训练等上肢训练功能模块：
（1）训练者通过手指触控屏幕操作，控制互动游戏中物体的移动达到上肢功能训练；
（2）训练时间、训练速度等训练参数可个性化设置；
（3）自动生成训练报告单，治疗师可在报告中写入评语、诊断或医嘱；
（4）训练记录可以保存在数据库中。
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	立式高压蒸汽灭菌器
	1、操作简单，全机型冷却风扇标准装备。

2、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度≥135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行。

3、数码式操作控制面设置。

4、槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测。

5、设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。

6、搭载定时开始和预热功能。

7、灭菌器内腔采用≥3mm厚不锈钢制作，表面防腐处理。

8、GLP/GMP检测规则对应

9、温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围大于：45--135℃

    45-80℃（预热温度）  45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程） 105-135℃（灭菌工程）

10、最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。

11、使用环境温度：5-35℃

12、手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构）

13、排气阀：全开放用和慢开放用各一个

14、其他配置用接口：样品传感器用，记录仪用，压力表用（电磁阀配管分支）

15、冷却风扇：轴流风扇马达

16、控制器：微电脑PID控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示

17、定时功能（任意模式）：定时0或者1分—99小时59分，时间最小设置分辨率：1分

18、运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式

19、其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能

20、安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀

21、罐体有效容积：≥50L

22、附属品：灭菌框2个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片，压力表2个，安全阀2个

23、设备应具备特种设备制造监督检验证书（随设备提供复印件），卖方须配合采购人办理特种设备使用登记相关手续；提供压力表、安全阀拆装实操培训；提供压力容器证明、特检院相关资料、设计蓝图等资料。
	台
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	高速台式冷冻离心机
	1、触控液晶屏不小于7寸，可带手套直接操作。

2、智能多级多用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理。

3、菜单式程序库，方便保存、调用；程序库存储不限量。

4、可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大，全程掌握运行状态。

5、电子水平仪辅助安装调平，安装方便更简单。

6、提前预约功能，可根据工作日自由设定，如同闹钟模式到达设置时间自动进入制冷状态。

7、陀螺仪动态平衡自动实时监测。

8、转速:不小于18500 r/min ，最大相对离心力≥30000g，转速精度：±10 r/min  
9、计时方式：启动计时和到转速计时可选。

10、快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。

11、瞬时离心功能：满足短时自由离心需求。

12、噪音：≤65 dB 
13、转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别；转子使用寿命智能统计。USB插口，实现运行数据可直接导出。

14、自动感应门锁，螺纹拉紧，轻松关门。

15、采用品牌无碳刷直流变频电机，免维护。

16、转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种功能。具有加速, 减速不小于9级。

17、门盖采用气杆。

18、采用压缩机与风机。采用316不锈钢内胆，抗腐蚀

19、配 置：12*10ml角转子；24*1.5ml角转子
	台
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	便携式运动心肺测试仪
	功能参数：
1.具备心肺通气量测试、6 分钟步行测试、运动心肺换气量测试三个测试模块
2.心肺通气量测试通过采集流量传感器数据，可给出FIVC(用力吸气肺活量)，FIV1(用力吸气一秒量)，FIV1%(用力吸气一秒率)，PIF(吸气峰值流速)，FVC(用力呼气肺活量)，FEV1(用力呼气一秒量)，FEV1%(用力呼气一秒率)，PEF(呼气峰值流速)，FEF25%(25%肺活量时呼气流速)，FEF50%(50%肺活量时呼气流速)，FEF75%(75%肺活量时呼气流速)，MVV(最大分钟通气量)
3.6 分钟步行测试，可给出VI(分钟吸气量)，VE(分钟通气量)，BF(呼吸频率)
4.可对吸入氧、二氧化碳浓度的实测数据分析及呼出的氧、二氧化碳浓度的实测数据分析
5.运动心肺换气量测试，可给出VO₂(摄氧量)，VO₂/Kg(每公斤摄氧量)，VE(分钟通气量)，BF(呼吸频率)，VCO₂(二氧化碳呼量)，METS(梅脱值)
6.测试报告给出测试值、参考标准值、测试值/参考值百分比
设备参数：
1.气体流量测量范围及误差，测量范围-550L/min ～ 550L/min。
2.通气体积：容量范围为 0-10L。
3.氧气传感器，测量范围：10-25%浓度.
4.二氧化碳传感器，测量范围：0-13%浓度。
5.可连接22 mm内圆锥接头通气面罩，避免交叉感染。

★6、需提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）扫描件。
	台
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	AED除颤模拟训练器
	功能参数：

1、AED除颤模拟训练器和真实AED除颤仪外观相同，材质坚实，抗摔落、抗击打能力强。

2、AED除颤模拟训练器具备成人和儿童两种除颤模式，并配有成人和儿童两种电极片，电极片上有成人和儿童两种粘贴指示图，电极片更换方便。

3、AED除颤模拟训练器具有和真实AED除颤仪一样的按压节拍音、中文语音提示功能和使用操作流程。

4、AED除颤模拟训练器的电极片粘贴在真实人体上能被识别并有指示灯点亮，可搭配遥控器进行相应的教学和训练。

5、AED除颤模拟训练器配有遥控器可独立进行使用，能调节音量大小，操作过程中可发送“取下电极片、粘贴电极片、建议电击、不建议电击、晃动患者、请勿触碰患者”等命令，遥控器控制范围约20米。

6、急救场景下可搭配遥控器模拟8个不同的案例进行教学和训练，至少包括单次室颤、两次室颤、多次室颤，持续性室颤、反复发作性室颤、电极片粘贴故障、不可除颤心律、心律分析中断等，可根据实际场景需要选择继续或暂停除颤操作。

7、AED除颤模拟训练器内置锂电池能连续使用至少6个小时。

配置清单

AED除颤器   1台

遥控器   1台

电极片   1套

充电器7.3V   1个

包装箱   1个

使用说明书  1册

合格证   1张
	台
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	背部胸腔穿刺电子标准化病人
	 功能参数：

1. 仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置。

2. 体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。

3. 穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。

4.高弹性材质，有回缩能力。
5. 电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。

注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。

▲6.配套胸腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括：解剖结构介绍和胸腔穿刺层次，可采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，术前准备，展示用物，穿刺点定位展示，胸腔穿刺术常用的穿刺点，胸腔穿刺过程，穿刺后操作，穿刺后注意事项等。（投标时需提供软件截图佐证）
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	腰椎穿刺仿真标准化病人
	一、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。

二、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与蛛网膜，以及由上述组织形成的蛛网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

三、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。

㈠腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。

㈡突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。

㈢继续进针将刺破硬脊膜和蛛网膜，出现第二次落空感，即进入蛛网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 
注：皮肤和模拟脊髓腔均可更换，供应耗材。

▲四、配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括有解剖结构介绍和腰椎穿刺层次，可采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的 疾病或情况，腰椎穿刺术前，展示用物，腰椎穿刺点定位，常用的穿刺点，腰椎穿刺过程，穿刺后操作、穿刺后注意事项。（投标时需提供软件截图佐证）
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	腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真标准化病人
	功能参数：

1. 仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。

2. 体表标志明显：肋弓下缘、剑突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。

3. 仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。

4. 仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。

5. 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。

6. 可进行髂骨骨髓穿刺术。

注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。
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	电动吸引器
	1.极限负压值：≥0.08MPa，负压调节范围0.02~极限负压值，瞬时抽气速率≥20L/min，储液瓶≥2500mL×2只（透明耐腐蚀材质）

★2.需提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）扫描件。
	台
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	心肺复苏智能训练系统（全身）
	功能参数：

1、模型为成年男性全身模拟人，皮肤为新型高分子材料，体表标志明显，可触摸到胸骨、剑突。 

▲2、模拟正常人体骨骼结构，按压手感真实。内部为仿真模拟完整正常人体骨胳结构，按压时胸廓运动模拟人体骨胳运动方式，能够模拟出按压时的胸廓结构变化、按压手感真实；胸外按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的真实表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力，体内无潮气袋，胸廓按压机械寿命≥100万次。（投标时需提供第三方检测机构出具的胸廓按压次数检测报告复印件。）

3、使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，并且可监测气道开放的状态。 

4、可进行胸外按压操作，可监测按压位置、按压过浅、按压过深、按压中断、回弹 不到位、按压放松比、按压频率。 

5、可进行人工通气，对通气方式进行统计和同步动画展示。软件可检测气道未开放、鼻孔漏气、通气时间短等信息。 

6、软件界面上显示用户操作的正确按压通气比。 

7、可以对所有按压吹气的错误进行扣分设置，训练考核结束时，系统自动根据扣分设置进行评分。 

8、软件内置心肺复苏操作标准，

9、模拟人在抢救前或抢救不成功时无颈动脉搏动，当抢救成功后模拟人有颈动脉搏动、语音咳嗽。 

10、本系统配有平板端软件不仅能进行训练，还可进行考核，考核结束后，可查看并打印操作者的详细操作信息，适用于相关技能大赛。 

11、在教学模块可以对心肺复苏进行理论知识教学。 

12、在训练和考核的“行为评估”模块中教师可以对学生的操作进行评分。 

13、在训练和考核的“遥控器”模块中教师可以在操作过程中随时控制模拟人状态，满足教师更丰富的训练场景。 

▲14、在训练和考核的“心电图”模块中可以模拟每一次对模拟人按压时对心电图的影响，模拟人救活后，心电图变为自主心跳的心电图（投标时需提供实物操作视频佐证）。
	套
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	鼻胃管插管训练模型
	功能参数：

1. 模型具有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2. 模型可取仰卧位、去枕平卧位。

3. 模型结构完整，有逼真的口鼻，咽、喉、会厌、食管、胃等解剖结构。

4. 模型体表标志明显，胸部骨性及体表定位标志准确，可测量前额发际至剑突或鼻尖经耳垂至剑突距离，约为45-55cm。

5. 模型头颈部可实现真实人体的活动范围及动作，头部可后仰、屈曲，插管至10-15cm（咽喉处）可抬起头部靠近胸骨，利于插管。

6. 模型双侧鼻孔通畅，均可进行插管训练。

7. 模型具有正常成人的解剖结构参数：①食管第一狭窄处距中切牙15cm；②食管第二狭窄处距中切牙25cm；③食管第三狭窄处距中切牙40cm；④胃管到达胃体的长度可达45-55cm。

8. 模型可实现在插管完成后确定胃管在胃内的三种检测方法：①胃管末端接注射器，有胃液抽出；②将听诊器放于胃部，用注射器从胃管末端快速注入10ml空气能听到气过水声；③将胃管末端放入盛水的治疗碗中，看有无气泡从胃管内溢出，无气泡溢出则说明胃管在胃中。

9. 模型可实现在插管训练完成后外漏端的固定和拔管训练。
	个
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	简易呼吸器
	1.球囊容积：≥1500mL，透明/半透明硅胶材质，耐反复挤压；

2.单向阀：吸气、呼气单向阀启闭灵敏，无卡滞、无漏气；

3.呼气阻力：≤5cmH2O；

4. 氧浓度：接储氧袋+10-15L/min氧流量时，氧浓度≥90%；储氧袋容量≥1500mL；

5.面罩与接口：成人透明面罩（带充气垫），患者端接口为22mm外圆锥接头，符合GB/T 45665.1标准；

6.消毒要求：可耐受高温高压消毒；

★7、需提供有效期内的医疗器械注册证（或备案凭证）扫描件。
	台
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	男性导尿仿真模型
	功能参数：

1. 模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2. 具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门。

3. 模型具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。

4. 模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到20~22cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。

5. 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

6. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

7. 模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。

8. 可通过扫描二维码下载手机app软件，包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：（1）了解男性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（2）适用于导尿的各种病症；（3） 不适合导尿的各种病症；（4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。
	个
	1
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	女性导尿仿真模型
	功能参数：

1. 模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2. 具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。

3. 可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。

4. 模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到4~6cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。

5. 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

6. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

7.模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机48-72小时。

8. 可通过扫描二维码下载手机app软件，包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：（1）了解女性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（2）适用于导尿的各种病症；（3） 不适合导尿的各种病症；（4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。
	个
	1
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	胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版-学生机
	功能参数

一、教学系统：

1.系统针对诊断学教材（Diagnostics）课程体系满足“胸腹部体格检查”的相关内容，完整体现诊断学胸部“视、触、叩、听”腹部 “视、听、触、叩”的技能训练与考核。

2.软件应系统具有三维互动视觉体验；智能模拟人应内衬真实的骨骼结构，体表标志清晰，满足体表定位需求；

3.具备教学模式及自主学习模式；至少有“全体教学”和“全体自学”两种控制模式，可进行两组以上分组教学，学生机可自由操作学习。教师可以一对多进行对话指导。

4.具有听诊扩展功能，可支持不少于4人同时听诊，可设置听诊音量，每个听诊终端也可分别自主调节听诊音量大小；

5.软件具备中/英文双语实时一键切换功能；音频解说发音为标准全程中文/英文来辅助教学。

6.网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能。

7.题库内置视、触、叩、听等理论题和技能题≥400题 ，教师可无限添加、修改试题。

8.软件系统具有多类别考核内容，并可进行自我练习或自我考核以及联控考核等。自带考试系统，可自主选题、系统随机出题等多项试卷管理；系统具有试卷导出、保存试卷、查看成绩、打印、系统自动评分等功能。

9.配套自动升降多功能转换实验台。

二、胸部检查教学训练系统：

胸部检查教学训练系统模拟人为成年男性半身模型。模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足体表定位需求。系统包括：心脏基础知识，心脏视诊、叩诊、触诊、听诊及肺脏检查，肺脏视诊、触诊、叩诊、听诊、肺脏听诊常见病例。

 三、腹部检查教学训练系统：

腹部检查教学训练系统模拟人为成年女性半身模型，体表标志清晰。 体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体，结合教学大纲强化腹部的体格检查。

四、软件配置要求：

1.AI问诊功能，系统基于大语言模型，提供问诊对话引擎：

2.支持自然语言输入，能够进行多轮对话，模拟真实患者的语言表达与情绪状态：

3.涵盖完整的问诊流程，确保问诊内容的全面性与逻辑性：

4.系统需支持AI问诊功能与案例库的集成。具备智能识别案例信息的能力，能够针对每个案例的特异性信息生成动态的问答逻辑，无需额外配置或维护标准问答对：

5.支持实时更新案例信息，并基于案例变化即时调整问诊内容：

6.系统须支持≥3种对话模式，包括文本、语音和连续多轮对话，实现多模态交互，同时支持用户在不同模式间无缝切换，以适应多场景需求：

7.系统需具备AI主动提问功能，能够根据上下文和问诊逻辑，智能生成引导性问题，提升问诊的深度与效率： 

8.评分与评价功能，支持对现病史、其他病史、问诊技巧、问诊逻辑、人文关怀等≥5个维度进行自动评分。

9.学生机管理功能，包括实时查看学生练习状态、问诊记录及评价等信息。支持查看及筛选≥3种学生当前的练习状态，包括未开始、练习中、已完成。

10.AI问诊记录功能，支持查看详细评价结果，包括综合评价得分，AI问诊记录，案例信息等。

11.教学功能，支持≥2种教学模式的切换，包括示教模式，练习模式。示教模式支持教师机控制学生端，实时同步教学画面及练习成绩。

五、硬件配置要求：

1.胸部检查模型1具

2.腹部检查模型1具

3.可电动升降功能实验台 1套

4.听诊器2副

5.显示端旋转支架 1套

6.胸、腹部检查虚拟仿真训练系统  光盘1套

7.相关配套附件及线材1套

8.配套操作终端   1台
	套
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	半身心肺复苏模型
	一、主要功能：

1、模拟标准气道开放显示。

2、人工手位胸外按压显示报警：

（1）.按压位置正确、错误的条形数码指示灯显示及错误的报警。

（2）.按压深度正确与否可通过指示灯动态反馈及报警。深度过大显示为红色，正确显示绿色，过小显示黄色。

3、人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

（1）.吹入的潮气量正确与否可通过指示灯动态反馈及报警。过大显示为红色，正确显示绿色，过小显示黄色。
（2）. 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

二、操作方式：训练操作。

三、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。

四、材料特点：

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，解剖标志准确、肤色统一，支持消毒清洗，拆装更换方便。
五、标准套配置：

1、半身人体模型一具；

2、≥8 英寸触控屏
3、手提袋一个；

4、屏障面膜（50张/盒）一盒；

5、可换肺囊装置四套；

6、可换面皮一只；
	个
	2
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	双气囊三腔管止血与十二指肠引流术训练模型
	产品特点：

1.模型为成年男性上半身，利用体位垫可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、坐位。

2.解剖结构精确，包括牙、舌、悬雍垂、气管、支气管、左右肺脏、食管、胃、膈、胆囊、胰腺、脾、十二指肠、结肠等结构。

3.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程。

4.真实大小的透明胃，能容纳300ml的液体，可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程。

5.模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出。

6.洗胃术：经口、鼻洗胃器洗胃法，电动吸引洗胃法，胃管洗胃法，洗胃机洗胃法。

7.胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术。

8.鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术后护理等多项护理操作。

9.瞳孔：瞳孔缩小提示有机磷类杀虫药或氨基甲酸酯类杀虫药中毒等；瞳孔散大提示阿托品或莨菪碱类中毒等，学生可根据中毒类型的不同选择相应的洗胃液。

10.带有灯光警示系统，可提示肝总管、胆囊底、胆囊体、十二指肠曲部。

11.配套洗胃教学视频通过扫码提供多媒体教学，涵盖清醒患者和昏迷患者经口或经鼻洗胃的四种情境的核心知识与操作演示。

12.扫描产品二维码，可在线获取产品使用说明，支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。
	具
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	吸痰术训练模型
	1.模型为成人头至肩部，左侧面部可打开，可直接观察口腔、鼻腔、咽喉的解剖结构，并可动态观察吸痰管插入过程。

2.解剖结构精确，包括：鼻腔、上、中、下鼻甲、及鼻道，口腔、舌、牙、咽、喉、食管、透明气管、支气管等结构。

3.经鼻、口、气管切开处吸痰术，操作正确可以吸出模拟痰液。

4.气管切开术后护理。

5.可用真实负压吸痰器进行吸痰操作。

6.模拟痰液可以放入口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧。
	具
	1
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	后穹窿穿刺训练模型
	1.模型为成年女性下腹部及盆腔会阴部，膀胱截石位。

2.练习后穹窿穿刺术，及外阴、阴道常规消毒、铺无菌巾。                                                                                                                                    

3.模型可进行双合诊、三合诊了解子宫的大小及位置。

4.阴道弹性好，放置阴道窥器暴露宫颈及阴道后穹窿，用宫颈钳钳夹宫颈后唇，向前提拉，可充分暴露后穹窿。

5.穿刺成功有落空感，可抽出模拟盆腔或腹腔红色积液，也可进行真实的药物治疗。

6.如穿刺针进入直肠将抽出黄色液体，表示操作失败。

7.可进行宫颈刮片、阴道涂片，宫内节育器放置/ 取出术，女性避孕套的穿戴等练习。                                                                               

8.模型主体上方设有进出水管口。                                                                                                                         

9.进水管口连接输液袋，将内囊充盈，便可进行穿刺操作。
	具
	1
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	高级鼻胃管与气管护理模型
	功能特点：
1. 模拟了一成人男性上半身结构，模型自中切牙至胃内距离在45-55cm范围内，胸壁可打开；可实坐、半坐位
2. 解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、气管、支气管、双肺、食管、胃；胃采用高强度透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况
3.可进行经口与鼻部胃管置入；管饲营养液灌注训练；经口鼻气管插管训练；下三腔两囊管；可进行洗胃练习；鼻饲；氧气吸入；口腔护理
4. 胸壁可打开，显露出内部的胃和肺脏，可检验操作是否正确
5. 可以向胃内注入，模拟胃液；使用完毕后可方便的将液体引出
6. 手动产生颈动脉搏动
	具
	1
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	高级吸痰练习模型
	功能特点：
1. 经鼻、口插入吸引管技术练习
2.吸引管和Yankauer管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰
3. 吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引
4. 脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置
5.显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构
6. 模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果
	具
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	胸腔（背部）穿刺训练模型
	功能特点：
1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置。
2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸
3.叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位
完全的穿刺部位：［双侧］肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺。
4.材质有弹性，可回缩。

5.电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示
注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，至少免费更换2次皮肤和各种穿刺囊腔耗材。
	具
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	腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺训练模型
	功能特点：
1.仿真标准化病人质地柔软，触感真实
2.体表标志明显：肋弓下缘、剑突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知
3.功能实验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练
4.功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺
5.穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水
注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，至少免费更换2次皮肤和各种穿刺囊腔耗材
	具
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	腰椎穿刺训练模型
	功能特点：
1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。
2.腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺
3.腰部组织结构准确.体表标志明显：有完整的1〜5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与蛛网膜，以及由上述组织形成的蛛网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。
4.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。
5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现（这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉）；继续进针将刺破硬脊膜和蛛网膜，出现第二次落空感，即进入蛛网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿剌真实情节。
	具
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	婴儿骨髓穿刺模型
	功能特点：
1.婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，进针后会有落空感，模拟骨髓流出
2.穿刺后骨面的针孔可修复
3.每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺
4.皮肤、胫骨可更换
	具
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	OSCE考试智能管理系统
	1、排考模式：系统可提供单站式自动排考，多站轮循式自动排考，多站队列式自动排考，支持国家医师资格考试及各种医学竞赛考核要求，考站数量不限，考试内容可以根据考核要求设置；

2、SP剧本管理：管理SP剧本，可进行添加、删除、修改，可批量导出到word，可添加、编辑参与OSCE考核的SP人员信息；

3、考核设置：对设置的考核进行考试安排，安排考生、考官、考题、分配SP，发布考试。在考核前进行OSCE考核设置，设置考核名称、考站以及相应考站的考题、考核方式、考程间隔等信息。可安排一场或多场次考试可设置考试名称，并可设置考站列队等待人数；

4、考站设置：可以添加考区名称，当考场不在同一栋楼或者同一层时，需要同时开考2个或多个考区时，可随意设置考区。考区之间可以存在顺序或者乱序；

5、分组设置：可以在同一考场中设置不同分组，做到平行考站和分组考站的设置，每组考站的题目可以一样也可以不一样，正对每个考站可以指定SP；

6、考核时间设置：支持将物品准备时间纳入到考核时间内，并语音提示告知考生（如物品准备时间为2分钟，考试时间8分钟，在物品准备时间计入考试时间时，则总考试时间为10分钟，当考试时间到2分钟时，系统给与语音提示“物品准备时间到，请开启考试”）； 

7、签到设置：支持考生身份信息、人脸、指纹三码合一认证及白名单认证两种方式，考生认证完即可自动打印二维码作为整场考试的唯一认证凭证；

8、支持中控室与考站、考站与考站具备互动聊天区，支持语音、文字、图片等方式，满足不同的教学交流需要，系统支持对考站内、外及候考区的显示终端进行统一的远程开关机功能；

▲9、支持中控室对考站具备监控模式、实时控制、远程指导、语音对讲、电子点名、作业下发、远程开关机、远程重启、U盘禁用等功能；（提供相应的截图或照片证明此功能并加盖投标人公章） 

10、考官设置：每站可自由设定评委数量和权重比例，支持评委与评分表的对应绑定，以实现考试时评分表自动加载；

11、考题设置：可以添加多个考题，并可以进行抽题设置，可以设置单一考题对应多个评分表。如本考题设计SP，需要能直接在该考题后直接添加SP剧本和对应的评分表；

12、可以通过考生的身份证，人脸和指纹进行3码合一的认证，系统可以进行白名单设置，并需要系统采集考生的签到照片，只有导入系统的考生，才能通过认证后，系统直接随机分配打印考试唯一二维码。该二维码为整场考试的唯一认证方式。签到认证后，系统自动分配考生到指定侯考区进行候考，并有语音提示； 

13、考生到达指定侯考区后，须进行二维码签到扫描，扫描后考生直接进入系统的考生池，侯考区的排考显示，只显示顺序签到的前3位考生（可通过后台设置等待考生的数量），后续考生则默认进入考生池，当第一考生进入考站后，系统自动从考生池抽出补位的第3位考生，并且有语音提示考生进入考站；

14、具备考站显示端：站内站外双屏显示当前考生的现场签到照片、考生姓名，考核时间及后续考生等信息，支持语音提示扫描二维码进行考试，二维码与考题信息须关联。当考生二维码丢失时，经考官确认后可自主开启考试，同时支持让考生输入考试码开启考试。当考试结束时，支持由考官结束考试，同时支持考生点击屏幕的“完成”按钮，结束考试；

15、考官登陆后，如没有考生进行考试，需要有考官等待界面，并可以查看考生列队、考题查看和修改评分的按钮。当考生丢失二维码或者没有站内显示屏时，考官通过等待界面开启考试的按钮进行考试的启动，并在登陆界面可以隐藏评分表，只显示题干，用于考生查看考题；

16、考官评分：考生开启考试后，考官的pad会自动进入评分表，并同步开启倒计时。评分表支持多种评分方法，有加分法、满分减分法、星级评分法等。当启用临时考站时，如缺少显示题干的设备时，可以通过隐藏评分表的方式，将pad作为题干显示端，对应的每条评分细则支持电子备注，当考官发现上一个考生的评分有偏差时，可进入修改评分的状态，对已经评价过的考生进行评分修改；

17、显示中控界面：显示每个考区的开始考试按钮，开始考试后需要能随时暂停本场考试，需要显示所有考站的基本信息（考区名称、考核名称、当前考生姓名、考核倒计时、考官名），并可以通过中控直接与对应考站进行语音对讲，中控界面不仅需要显示数据流，还须支持随意切换成视频流；

18、提供个人抽签功能入口，支持先按人员类别进行筛选，再从筛选结果中选择特定人员。系统根据选择的人员数量，进行1-N的随机序号分配。抽签完成后，结果展示页面需清晰显示所有参与抽签人员及其对应的抽签号码；

19、人员抽签结果查询： 提供统一的二维码，用户扫描后可进入抽签结果查询网页。查询页面需提供身份证号输入框。输入身份证号并查询后，系统显示该人员的抽签结果。结果示例：姓名：XXX，个人抽签号：XXX，团队抽签号：XXX；

20、通过电子地图（楼层平面图）显示摄像头位置及角度；支持通过楼层、房间快速检索并定位摄像头；点击摄像头可查看实时视频并抓图保存；

21、可查看监控分组中所有摄像头的实时视频；支持自动巡航监控；监控窗口支持全屏显示；

22、基于事件回放录像；可通过楼层、摄像头、时间段等条件快速定位；支持事件对应摄像头的电子地图显示及在线回放；

23、从监控分组快速导入摄像头至回放列表；支持以楼层为条件添加任意摄像头；可指定回放时间段，并支持多摄像头同步回放；

24、集中查看系统中所有摄录事件；支持按所在楼层、事件类型、时间段、摄像头等条件检索；支持在线流媒体方式回放事件视频；

25、可以配置系统的视频存储参数；

26、自动搜索并添加网络摄像头；可指定监控名称及所在房间；支持在电子地图上可视化调整摄像头位置和角度；

27、每个摄像头可个性化设置录像策略，支持年、月、周、日等循环策略及临时性录像策略；

28、可对摄像头进行分组管理；可为分组指定监控布局、巡航时间及包含的摄像头；支持摄像头在分组中排序；可通过电子地图定位、核对摄像头位置；

29、可以按需对录像事件进行归档，归档录像永久保存在指定存储中；

▲30、要求视频监控集成到此考核系统中，支持以事件的方式，接收各类摄录任务的申请；摄录任务完成后，以流媒体的方式提供录像查询及播放功能，支持自动锚点及锚点播放，视频播放质量分为三个等级,可对视频进行静音或扩音的调节，并可以调节播放的节奏。（提供相应的截图或照片证明此功能并加盖投标人公章）

31、面向考试用户/管理员提供考试视频素材上传服务，严格规范视频上传标准，保障平台视频资源统一、合规、可正常预览使用。模块支持最大200MB单视频文件上传，设置专属文件大小阈值，超出阈值将实时弹窗提示并终止上传。同时搭载完整的文件格式校验机制，仅支持主流MP4标准视频格式，自动拦截AVI、MOV、FLV、MKV等非合规格式文件，从源头规避视频无法播放、系统兼容异常等问题。

32、适配考试全品类辅助资料上传需求，满足用户提交各类申报、说明文档的业务场景。模块支持多类型主流办公文档及图片格式上传，具体包含PDF、Word（DOC/DOCX）、PPT（PPT/PPTX）及常规图片文件（JPG、PNG、JPEG等），全面覆盖考试申报所需的文字文档、演示文稿等资料类型。

▲33、核心通知场景包含两大核心类型：一是考试报名通知，面向考试用户、学校管理员推送报名开启、报名须知、操作指引等提醒；二是考试截止提醒，在报名截止、资料上传截止、评审截止等关键节点，提前预设时间自动推送倒计时提醒邮件。所有通知可自定义推送模板、推送时间、推送对象，同时留存消息推送日志，记录推送状态、接收人、推送时间，方便后续核查追溯，保障通知全覆盖、无遗漏。（提供相应的截图或照片证明此功能并加盖投标人公章）
	套
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	技能中心管理系统
	教学活动开展及预约

1、课程统一发布：由管理员在后台创建教学活动（含理论课程、技能训练等），统一发布的课程为强制课程，可指定参与受众，无需预约/申请；课程发布后同步显示在课程表、周历表，学员及教师可在APP端收到通知；

2、课程申请：由教师主动发起课程申请，申请的课程对学员为强制课程，可选择参与受众；申请需经管理员审核，审核通过后显示在课程表、周历表，APP端同步推送通知给相关人员；

3、开放预约：由管理员在后台创建预约类教学活动，活动信息同步显示在课程表、周历表；学员、教师可自主预约，也可随时取消预约，流程便捷高效；

4、自主预约：学员或教师可在系统中查询空闲房间，自由申请活动并同步申请所需物资耗材、教学用具；申请需经管理员审核，审核通过后显示在课程表、周历表；

5、训练管理：支持学生自主预约、中心集中安排两种训练管理模式；管理人员根据预约情况及教学计划审批，安排房间、设备、耗材；教学活动后支持师生互评及评价统计；

6、训练室开放：可设置各训练室个人预约开放情况，指定开放时间段、容纳人数、可预约训练内容等；支持临时关闭训练室预约服务；
7、学生个人预约：学生可按训练室、训练内容搜索开放列表，通过APP端日历选择日期预约；系统自动检测训练室容量，超出容量自动拒绝预约；学生可通过APP查看预约历史、预约状态，未审核预约可取消；

8、科室集体预约：科室老师可通过APP发起科室集体活动预约，选择训练房间、日期，预约整个训练室；系统自动检测训练室占用冲突，与统一安排课程冲突时给出提示；

9、个人预约审核：管理人员可查看所有训练室预约申请，包括容量、当前预约人数、预约日期、预约人员列表等；可指定带教老师，审核后通过APP通知预约学员及带教老师；

10、预约查询：管理人员可通过日历视图、列表视图查看各训练室预约安排；日历视图可查询当日、本周、本月预约情况，表格视图可查询房间所有预约记录；

数据统计要求

11、教学活动统计：可统计不同课程的排课次数、总课时，以及授课教师对该课程的参与次数；可详细统计每节课的上课时间、参与人数，形成完整教学活动统计报表；

12、工作量统计：以教师为单位，统计每位教师的排课次数、总课时，提供教师工作量统计明细，可查看每位教师每节课的授课信息（含时间、课程、参与人数等）；

13、学生课时统计：可统计每名学生的签到次数、上课总课时数，精准记录学生参训情况，为教学考核提供数据支撑；

14、房间使用统计：可统计每个房间的课程使用次数、预约次数、门禁开门次数，支持以图表、折线图、柱状图等形式直观展示统计数据，便于房间使用效率分析；

15、课程总览：通过日历视图展示技能中心所有预约训练、教学活动安排；可查询当日、本周、本月课程表，可以同时显示多个训练室课程安排，可以Excel导出；

16、培训老师工作量统计：可按时间段统计老师教学培训工作量及明细，可按老师、教学组等多字段条件查询，支持计算教师劳务费；

17、学员参加培训次数统计：可按时间段统计学员参训次数及明细，可按学员、类别、批次等多字段条件查询；

18、自主预约人次统计：可按时间段统计自主预约人次，可按训练室、技能等多字段条件查询；

19、学员出勤统计：可按时间段统计学员出勤记录及明细，可按学员、类别、批次等多字段条件查询；

20、学员计划课程统计：可按时间段统计导出学生应参训次数、实际参训次数、迟到次数、早退次数、到勤率、得分；支持查看学生参训活动名称、起止时间、带教信息及签到得分情况；

21、带教计划课程统计：可按时间段统计导出指导老师培训次数、推迟上课次数及平均分；支持查看每场培训活动的课程名称、训练房间、起止时间、学员签到及评价得分情况；

门禁管理 

22、控制器管理：可直接绑定门禁设备，并与房间进行关联绑定；支持单一新增门禁设备，也可批量导入门禁设备信息，提升设备管理效率；

23、门管理：可按楼层、房间对门禁设备进行分类设置；支持设置门禁常开/常关状态，实训室无管理人员时，可通过远程开门实现远程管控；远程开门时，门禁设备需发出“此门已打开”的语音提醒，告知等待人员；

24、权限管理：启用实训室预约功能后，预约通过时系统自动通过该模块下发门禁权限；若下发失败，可手动进入模块再次下发，确保权限同步到位；

25、日志管理：所有开关门操作日志均统一记录在该模块，日志需包含操作时间、操作人、门禁设备、操作类型等信息，可追溯、可查询；

26、权限下发：可给教师、学生下发指定门禁的开门权限，并可设置权限截止时间；可与预约模块联动，人员预约通过后，系统自动为其身份卡分配对应门禁开门权限；

27、权限更新：可通过门禁设备查询拥有该设备开门权限的所有人员，并可直接删除指定人员的权限；也可通过人员查询其可开启的所有门禁设备，并可直接删除该人员对应门禁权限，操作便捷高效；

技能操作学习视频及题库

28、技能操作教学视频：系统内置技能操作教学视频，涵盖内、外、妇、儿等学科相关技能操作，包含执业医师操作考试相关教学视频，满足教学及备考需求；

29、情景式教学案例：提供情景式教学案例，涵盖内、外、妇、儿、急救、五官、皮肤及护理等多个学科，丰富教学场景；

30、考试题库：系统内置技能操作考试题库、执业医师操作考试题库等，支持教学考核及自主练习；

▲31、系统支持A1型题，A2型题，A3型题，A4型题，B1型题，B2型题，C型题，X型题，填空题，判断题、问答题、简答题、论述题、改错题、名词解释题、病例分析题、案例分析题、影像判读题等18种题型，基本囊括了医学考试中涉及到的所有题型；（提供相应的截图或照片证明此功能并加盖投标人公章）

物资及设备管理

32、模块部署：物资管理作为独立模块部署于平台，可对临床技能中心的物资、设备、模型、教具、耗材等所有物品进行统一管控，方便教学活动开展时快速调用；

33、仓管员工作台：系统内置仓管员角色，其工作台需支持查看物资设备预警情况，可按时间、教室、预约状态查询待办事项及教学活动开展信息，可直接操作各类物资耗材的出入库、维护及基础信息管理；

34、物品基础信息维护：需支持维护物品完整基础信息，至少包含名称、型号、基本功能、库存、制造商、所在位置、库存警戒线等；物品入库时可自动生成独立二维码，实现物品唯一标识管理；

35、物品状态管理：系统可查看并设置物品的使用状态、维修状态、详细信息、报废状态、库存数量、预算价格等，实现物品全生命周期管控；

36、设备包管理：可根据常用技能操作或课程需求，自定义设置设备包，设备包需包含该课程/技能所需全部物品，便于教学活动快速调用，减少教师及管理员工作量；

37、房间状态显示：系统可通过门旁小屏实时展示房间状态，空闲与使用中状态显示内容有明显区分；房间使用中时，需清晰显示当前开展课程、授课教师、使用时间等核心信息；

38、实时摄录功能：可以通过摄像机实时摄录学员技能操作、教师授课内容，可自主选择摄录内容并保存至系统，供后续教学活动复盘、复用；

39、设备与房间绑定：系统通过唯一机器码的形式，实现与不同设备、房间的绑定管理，确保设备与房间对应关系唯一可追溯；手机APP要求同时适配IOS与Android系统。

40、学生端可按训练室、训练内容搜索开放列表，通过日历选择日期自主预约；

41、学生端可查询本人预约历史、预约状态，未审核预约可取消；

42、学生端可查询所有已发布计划课程，支持APP端限时二维码签到、签退；

43、学生端可查询所有科室预约的培训课程，支持限时二维码签到、签退；活动结束后可评价带教老师，可查看老师对本人的评价打分；

44、学生端APP可查询所有公开发布的教学活动及本人相关教学活动，支持限时二维码签到、签退；活动结束可评价带教老师，查看老师对本人的评价；

45、学生端可查询本人教学活动历史签到情况；

46、学生端每日事务：可查询本人当日活动安排；

47、学生端个人中心：可维护个人信息、修改密码，快捷查询通知信息。

48、教师端可查询所有发布的计划课程，课程开始前后15分钟内可激活学生签到二维码；具备推迟上课、推迟下课功能；课后可评价学员，可查看学员对本人的评价打分；

49、教师端可查询科室预约活动，课程开始前后15分钟内激活签到二维码；具备推迟上课、推迟下课功能；课后可评价学员，查看学员对本人的评价打分；

50、教师端可按活动名称、类型检索本人相关教学活动；可生成签到、签退二维码；活动结束后可评价学员，查看学员对本人的评价；

51、教师端可新增科室预约：选择训练房间、训练内容、活动起止时间及详情描述，可查看预约审核状态（待审核、审核通过、审核未通过）；

52、我的培训课程：配置对应菜单，可查询相关计划课程详情，具备签到、签退功能。
	套
	1

	30
	智能签到报道一体机
	1、柜式一体机，处理器≥4核、内存≥8G、硬盘≥128G SSD；

2、内置认证终端，内置人证合一身份核验模块，支持身份证、指纹和人脸认证，内置标签打印机；

3、支持与OSCE考试智能管理系统无缝对接，能自动进行白名单识别，白名单识别成功后，能进行考核码自主打印。采用双屏显示，一屏显示候考信息，一屏显示白名单签到提示；
4、展示屏≥23寸触控屏，认证屏≥10.1寸，柜体采用铝合金型材，底部配备万向轮。 
	台
	1

	31
	500万像素高清智能网络摄像头
	1、支持输出图像分辨率不低于3072x1728；

2、内置≥1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；

3、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；

4、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；

5、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型；

6、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；

▲7、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；（提供检测报告扫描件证明并加盖投标人公章）

8、支持DC12V供电。
	台
	12

	32
	人脸门禁机
	1、≥8英寸触摸显示屏；分辨率不小于800*1280；屏幕最大亮度应≥500cd/m²；

2、采用≥200万双目摄像头，支持红外补光，支持在0.001lux低照度无补光环境下实现人脸识别，人脸比对时间应≤120ms，人脸识别准确率≥99.99%；

3、具有硬件接口：LAN 接口；RS485 接口≥1个；韦根接口≥1个；USB 接口≥1个；门锁I/O输出≥1个；门磁I/O输入≥1个；开门按钮 I/O输入≥1个；报警 I/O输出(常开、常闭各1路)≥1个；报警I/O输入≥2个；机械防拆开关≥1个；SD卡插槽≥1个；3.5mm接口≥1个；

4、支持人脸验证、屏下卡片识读（应支持IC卡、NFC、身份证序列号）、二维码、密码认证方式；设备应支持人脸、卡片、二维码、密码的独立凭证、任意2种或3种凭证的复合识读；

5、设备存储容量：本地支持≥10万用户，包括≥10万人脸特征、≥10万个密码、≥50万张卡，≥50万条进出记录；

6、支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；扩展识读模块应支持身份证识读、二维码识读；身份证识读扩展模块应支持人证比对；扩展识读模块应支持热插拔连接；

7、配有呼吸指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒；

8、外壳防护等级IP65及以上，后壳防暴等级IK07及以上；

9、支持关键词及语义识别进入控制后台，执行对应的功能；支持语音播报姓名，支持自定义语音提示；

10、能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防尾随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；管理中心远程开门；APP远程开门；室内机及管理机远程开门；支持按时间分时段管控门禁权限，支持≥255组时段计划管理，支持≥1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；

▲11、产品防假体攻击性能满足《GB/T41987-2022 公共安全人脸识别应用防假体呈现攻击测试方法》相关要求，须提供具备相应资质第三方检测机构出具的有效证明文件（扫描件加盖投标人公章）。
	台
	6

	33
	网线
	超五类4对非屏蔽对绞电缆，采用实心裸铜导体，导体标称直径≥0.50mm，芯线绝缘材料为高密度聚乙烯，每箱标称长度≥300m
	箱
	2

	34
	电源线
	RVV 2×0.75mm²护套软电缆，2芯，采用第5类多股绞合裸铜导体，导体标称截面积≥0.75mm²，配备聚氯乙烯护套，每卷标称长度≥100m
	卷
	2

	35
	线管
	硬质聚氯乙烯阻燃电工套管，公称外径≥25mm，套管壁厚≥1.3mm，约800米（满足本项目需求）
	批
	1


第三节 商务要求

包一、包二
一、投标要求

1、投标人在投标中不得违反有关投标管理办法，不得串通投标。

2、投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

二、项目整体要求说明

（一）质量保证

1、中标人应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。

2、中标人须严格遵守《产品质量法》，在投标文件中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。

3、在质保期内，中标人须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从合同中约定的质量保证金中抵扣。

4、投标人应提供售后服务承诺函。

5、中标人所供设备、材料，须符合现行有关国际标准和国家规范、技术和质量检测标准，技术规格应与投标文件技术规格规定的标准相一致，若技术规格中无相应规定，设备（包括主要部件）则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

6、中标人所供设备、材料，应享受设备、材料制造厂商在中国市场的统一服务内容，并提供齐备的装箱单、出厂证明、检验合格证、原厂商保修证等相关证明文件以及易损配件清单。

7、所供设备的供电方式、环境温度、湿度及相关要求，中标人须在合同签订后提供明确说明。

8、应随设备、材料提供完整的产品说明及相应的中文技术文件资料，其中包括设备、材料出厂检验证书、合格证、使用说明、设备操作及维护手册、装箱单、操作规程等，若上述资料没有随设备、材料提供或提供不完整，中标人应在收到采购人通知后免费提供。

9、在质保期内卖方对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，投标人应在12小时内响应，48小时内到达现场，进行免费维修或更换或提供解决方案，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由投标人承担。若48小时不能排除故障，货物的质量保修期自然顺延。

（二）质保期

本项目整体免费质量保修期不得少于1年（从验收合格之日起计算），软件类应提供免费升级服务。
（三）履行合同的时间、地点

1、交货期：中标后120天（日历日）内完成供货、安装调试。
2、交货地点：采购人指定地点。
三、付款方式

国库集中支付，货到安装调试培训验收合格后付合同总款的95%，余款5%，正常运行满一年后一次性付清余款（余款不计利息）。
  第六章 政府采购合同
第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          

（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：            。
3.履行合同的时间、地点及方式 

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
地点：                             

方式：                             
4.付款：
1、                                             。  
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请郴州仲裁委员会仲裁       □ 向甲方所在地人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                               生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
    甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         账       号：                 
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.服务的验收
6.1乙方提供的服务由甲方或者甲方的最终用户负责验收。
6.2甲方或者甲方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对乙方履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、安全、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定提交服务或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收，并由其出具验收报告单。
6.6政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
第三节 政府采购合同专用条款

	甲方名称、地址 
	名称：湘南学院

地址：郴州市苏仙区郴州大道王仙岭校区

	项目现场
	湘南学院

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：中标后120天（日历日）内完成供货、安装调试。

交货地点：湘南学院指定地点

交货方式：货物送至指定地点并安装、调试、培训且验收合格

	质量保证期
	本项目整体免费质量保修期不得少于1年（从验收合格之日起计算），软件类应提供免费升级服务。

	合同价款支付方式
	支付方式：货到安装调试培训验收合格后付合同总款的95%，余款5%，正常运行满一年后一次性付清余款（余款不计利息）。

	解决争议的方式
	☑ 诉讼

□ 仲裁

	合同未尽事项
	双方协商解决。


第七章 投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人身份证明
三、法定代表人授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求（技术、商务）偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
十一、投标服务符合招标文件规定的证明文件
十二、投标人认为需提供的其他资料
注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。
注：1、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
2、投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制商务和技术及综合评分表相关资料。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
政府采购
投 标 文 件

第一部分 资格证明文件
采购项目名称:                       

采   购   人：                       
政府采购编号:                       

采购代理编号:                       

采购代理机构：                      

投标人                         

年  月  日

索引表1 资格审查索引表
资格审查索引表
	序号
	招标文件条款号
	资格审查标准
	证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、开标一览表
政府采购编号：                                           采购代理编号：                          

项目名称：                                               包号:                                                                                    
	投标报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）
大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：1、本“开标一览表”所填报价应与交易平台上所填电子“开标一览表”报价一致，否则，以交易平台上所填电子“开标一览表”报价为准。
2、本表须按包填写，一个“包号”一份。

3、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。
投标人名称（盖单位章）：         
日期：         年    月   日
三、授权委托书
本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为中标方代理人。代理人根据授权，以中标方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由中标方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
委托代理人（签字或印章）：                     
日期：         年    月   日
四、投标人提供的资格证明文件
须  知
1、投标人应按第二章第15.1款款要求提供下列的证明材料
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件4-2 投标人资格声明(格式)
附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供,本项目不接受）
2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件
注：按第二章第14.1（2）项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
附件4-2 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。
公司(单位)名称(盖章)：
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名（签字或印章）、身份证号、手机号:
授权代表人姓名（签字或印章）、身份证号、手机号:
附件4-3符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
注：按第二章第14.1（3）项要求提供。
附件4-4联合体协议书（格式）（本项目不接受联合体投标，投标人可不提供，如不是联合体，此处也可写我公司不是联合体投标）
联合体协议书（格式）
致                   （采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
成员2名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
…
日期：        年        月        日  

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。
2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

政府采购
投 标 文 件
第二部分 商务技术文件
采购项目名称:                       

采   购   人：                       
政府采购编号:                       

采购代理编号:                       

采购代理机构：                     

投标人                         

年  月  日
索引表2 符合性审查索引表

符合性审查索引表
	序号
	招标文件条款号
	审查内容及标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


索引表3 评标索引表
评标索引表
	序号
	招标文件条款号
	评审因素
	评标标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


五、投标函
致：           （采购人、采购代理机构）：
根据贵方为           （项目名称、包号）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至郴州市公共资源交易中心政府采购交易系统，参加          项目投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书
四、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
五、投标函
六、分项报价
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表

九、采购需求（技术、商务）偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料
十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对中标方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
投标人名称（盖单位章）：                       

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               

日期：               年      月     日

六、分项报价
附件6-1 分项报价说明  

分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件6-2 分项报价明细表
分项报价明细表
政府采购编号：                                           采购代理编号：                          

项目名称：                                               包号：                                                                                     

	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
七、采购需求响应
编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
附件7-1 响应-览表
响应-览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	主要技术参数或规格
	数量

	交货
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


八、合同条款偏离表
政府采购编号：                                           采购代理编号：                          

项目名称：                                               包号：                    
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      _日
九、采购需求（技术、商务）偏离表
政府采购编号：                                           采购代理编号：                          

项目名称：                                               包号：                     
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
（5）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      _日
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
投标人符合第二章第33.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件10-1中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于                  行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于                   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

                                              日 期：

注：1.属于非专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，评审时不予考虑。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。
附页 1价格评审优惠货物清单

价格评审优惠货物清单
采购代理编号：__    ________               项目名称：____            ______ 
包       号：__    ________                 包名称：___          _______ 
	以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件10-1、附件10-2、附件10-3的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。
3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

附件10-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件10-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位电子章。
附页 2 优先采购产品清单
优先采购产品清单
采购代理编号：__    ________                 项目名称：____            ______ 
包       号：__    ________                      包名称：___          _______  
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

附件10-5
中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.未提供本声明函或不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的，评审时不予考虑。
十一、投标货物或服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。
十二、投标人认为需提供的其他资料
备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。
