技术要求
1、 
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	双重预防机制建设管理系统
	1.教师控制终端是双重预防机制建设实训系统的控制中枢；
2.科目管理功能：考试科目可配置，根据系统内置资源，教师端可自主配置考试科目，可新增可编辑，自主调用不同的考试模块；
3.学员信息管理功能：1）支持excel表一键导入学员信息；2）支持新增学员信息；3）可按照班级、分组进行划分学员；4）可编辑学员属性；5）能够支持学员信息一键查询、批量编辑、批量删除等操作；
4.成绩管理功能：1）区分练习成绩及考试成绩，可查询单独模块的详细成绩，具体展示题目、正确答案及考生答案，可直接对比出不同并分析对错；2）系统按照排名规则自动排列学生名次，并可一键导出；3）支持导出及打印成绩单，支持按照全部排名、班内排名、组内排名导出及打印成绩单；支持使用不同的关键词查询历史成绩；
5.任务发布功能：1）包括发布练习及发布考试，根据不同的需要可自主选择；2）发布任务时可查看学员信息列表选择学生；3）考试时间可配置；4）支持同一时间多个任务同时进行5）发布任务时系统自检，避免同一个人进行多个任务；
6.设备管理功能：1）显示学生端的使用状态，可切换学生端的使用模式；2）可以一键控制学生端设备开关机，一键启动或结束学生端程序；3）可对异常退出程序的学生端进行认证复位，恢复至正常使用环节；
7.规则设置功能：1）可自主设置考试规则及练习规则，分别以列表形式呈现；2）根据实际需求可自主选择考试模块、具体步骤及对应的分值比重；3）支持自主选择场景，同时可自主选择是否限制学生行业；
8.试卷管理功能：1）与规则保持逻辑对应，可根据规则详情自主制定试卷；2）新建试卷时可查看考试模块及具体题目，其中隐患排查模块支持自主选择具体的检查条目及隐患点；3）可编辑输入隐患排查模块隐患点考察数量；4）隐患点支持必出与随机出双重功能；5）支持试卷重新编辑修改；6）试卷具备系统自检，自动计算比重与试卷分值，确保试卷可正常使用；
9.监控查询功能：支持查阅学生端状态是否在线；
10.身份认证功能：1）支持账号注册，输入特定的注册码验证成功后可建立新的账号；2）支持账号密码输入验证方式。
▲11.为保证投标人提供的系统具有完全的自主知识产权，投标文件中提供国家版权局颁发或出具的含有“双重预防机制建设”关键字的相关的计算机软件著作权登记证书，以保证不得发生侵犯他人知识产权而导致可能的诉讼情况，投标人在投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章；
	1
	套

	双重预防机制建设实践系统
	提供45个节点
1、 身份认证单元
支持账号密码输入验证方式。
2、 风险分级管控实训单元
1.以实际企业为蓝本，遵循实际工艺生产流程、操作规程及相关标准要求，高度还原企业生产生活环境，包括企业内典型的核心的设备设施、作业活动及制度章程等；
2.能够实现风险分级管控资源数据本地保存，保证考察逻辑一致的前提下，系统以行业属性区分试卷信息，随机考察一类行业中的典型企业的风险分级管控整套试题；
3.提供完善的学员交互功能，试卷内设置有大量真实的场景模型，以保证场景的丰富度与真实感，且支持全场景漫游，学员通过键鼠操作可在场景中自由移动，并支持360°视角转向；
4.具备资料库查看功能，按照生产资料、安全评价方法、相关标准分别建库，能够在生成题目时导入化工园区、机械加工等配套的风险分级管控演练模块中的相应内容，生产资料与企业三维场景信息逻辑对应，安全评价方法包含常用的典型的安全评价与分析办法，相关标准包括国家标准、行业标准及地方标准等官方发布的文件；
5.内置PDF阅读器，能够实现切换文档、放大缩小阅读页面及滚轮滑动文档的功能，可自主配置资料文档；
●6.风险分级管控考核内容包括危险源辨识、风险评价与风险分析、风险告知三个环节：1）危险源辨识环节包括危险源辨识、重大危险源辨识；2）风险评价与风险分析环节包括静态风险点分析、动态风险点分析两部分，其中静态风险点分析以企业内典型的生产设备为分析对象，按照《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》进行全过程的系统分析和记录；动态风险点分析以企业内典型的具有代表性的作业活动为分析对象，按照《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》进行作业危险分析；3）风险告知环节考察风险四色图绘制、重大风险告知栏纠错等内容；具有风险分级管控功能。
7.考察题型多样，危险源辨识、风险评价与风险分析环节以填表题为主，风险告知环节包括绘图题、纠错题。
▲8.为保证投标人提供的系统具有完全的自主知识产权，投标文件中提供国家版权局颁发或出具的含有“风险分级管控技能演练”关键字的相关的计算机软件著作权登记证书，以保证不得发生侵犯他人知识产权而导致可能的诉讼情况，投标人在投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章；
●9.加油站场景中，结合对应的生产资料，具体演示风险点辨识，重大危险源辨识，风险点分析、危害分析评价记录编制，风险四色图绘制，应急处置卡错误查找等操作。具有该项操作功能。
3、 安全防护用品选择与穿戴实训单元
1.安全防护用品选择与穿戴根据场景类型对应出题；
2.场景中设置虚拟安全员人物，虚拟安全员的安全防护用品可自主更换，根据选择结果实时变换穿戴情况；
3.具备安全防护用品模型库，并分类建库，模型具有完好状态及不可正常使用状态，对单独模型可进行检查，支持360°全方位检查。
四、隐患排查实训单元
1.以各地方隐患排查治理体系建设的实施指南或指导细则为设计依据，参考各行业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，摘取通用且典型的隐患排查治理体系建设标准方案作为设计蓝本，按照安全检查表及现场巡查的主旨进行设计；
2.以不同行业中的典型生产企业为模拟对象，以企业实际的生产生活环境为蓝本，构建三维虚拟场景，遵循实际工艺生产流程、操作规程及相关标准要求，高度还原企业生产生活环境，包括企业内典型的核心的设备设施、作业活动及制度章程等；
（▲投标文件中需提供隐患排查现场作业环境截图，至少包括化工、机械、建筑施工、生活场所4个行业，每个行业中设置不少于3个场景，每个场景中设置不少于25个检查条目，隐患点数量不少于25个。)
3.模拟依照安全检查表进行现场检查的实际隐患排查操作方式，按照检查条目的内容判断检查对象是否符合检查标准，不符合标准时需依次录入隐患位置、隐患对象、隐患描述及隐患照片等隐患信息内容；
4.安全检查表中的检查条目按照企业安全生产必须遵循的法律法规、国家标准、行业标准、地方标准及其他技术文件的要求制定，检查条目中包括检查区域、检查项目、检查标准、检查方法、检查结果等信息；
5.隐患点按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》中的隐患定义，覆盖物的不安全行为、人的不安全状态、管理上的缺陷，并包含一般事故隐患和重大事故隐患；
6.隐患录入包括隐患位置、隐患对象、隐患描述及隐患照片等信息项，隐患位置、隐患对象、隐患描述采用下拉框的形式遵循逐级选择的逻辑，位置信息与场景对应；整改照片通过点击固定按键自动抓取场景当前视角截图；●以加油站场景隐患排查为例，在加油站漫游场景中，找到隐患对象，录入隐患信息，隐患信息包括隐患位置、隐患对象名称、隐患描述及隐患照片拍照等信息项，隐患位置、隐患对象、隐患描述采用下拉框的形式。
7.本地储存三维虚拟场景，支持三维虚拟场景及模型实时渲染；
8.具备小地图功能，小地图支持放大缩小两种状态，小地图显示分区信息及学员在场景中的实时位置，点击区域分块可切换至场景对应位置；
●9.隐患排查包含漫游类场景隐患排查和动画类场景隐患排查，漫游类场景隐患排查中，可实现在场景中的前后左右移动，并可以360度转动方向，放大缩小场景画面；
●10.漫游类场景隐患排查中，对于场景中可分割的独立物体，能够取出模型并实现模型的缩放及旋转；
11.具备缩放视野及复位功能，同时满足视角及模型双复位；
12.具备隐患录入总表，自动汇总学员录入的隐患信息条目，可删改；
13.考核模式下有效的隐患数据将自动传输至隐患台账处理单元。
▲14.为保证投标人提供的系统具有完全的自主知识产权，投标文件中提供国家版权局颁发或出具的含有“隐患排查技能演练”关键字的相关的计算机软件著作权登记证书，以保证不得发生侵犯他人知识产权而导致可能的诉讼情况，投标人在投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章；
五、隐患台账处理实训单元
1.隐患台账包括隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患照片、可能伤害类型、整改要求、整改情况、整改后照片、是否闭环等内容；
（▲投标文件中需提供隐患台账处理实训单元界面截图）
2.考核模式下自动获取隐患排查录入数据，包括隐患位置、隐患对象、隐患描述、隐患照片信息项，不可更改；
3.分层级考察其他信息项，前一层级信息填写完整后才可触发下一层级：1）第一层级：可能伤害类型、整改要求，均为选择题；2）第二层级：可查看整改情况、整改后照片，并判断隐患治理是否闭环；
4.考核模式下，隐患台账将学员录入正确、多录、录入错误的数据自动分类处理，录入错误及多录的数据视为驳回，不显示在台账中，仅将录入正确的数据视为有效数据；
5.隐患台账按照场景划分，每个场景分开独立计分，自动评测并计算成绩；
6.练习模式下，根据教师控制终端编制的试卷内容，可独立于场景隐患排查的结果，单独显示台账内容。
六、三维虚拟场景系统
三维虚拟场景系统采用计算机建模技术和虚拟现实技术，将真实的生产生活环境高度还原，构建漫游类及动画类三维虚拟场景，将实际现场中用到的设备、人物等用虚拟模型的形式展现在三维虚拟场景中，并遵循实际作业中的逻辑关系、工艺工法的要求，为使用者提供与实体作业高度相似的仿真环境。并与数据采集反馈单元结合，实现情景式技能训练，支持三维图像实时渲染，物理碰撞检测和物理效果模拟。
	1
	套

	风险分级管控资源包
	提供45个节点
1、 化工及危险化学品行业资源
1.资源包内容包括：生产资料库、安全评价方法资料库、危险化学品风险分级管控相关标准资料库、三维虚拟仿真场景以及对应的题库；
2.构建危险化学品仓库三维虚拟仿真的场景，以真实设备设施为基础，高度还原仓储中的设备设施及作业人员，包含危险化学品储罐、叉车、消防器材、疏散应急灯等高精度模型；
3.内置资料库内容包括但不限于：1）生产资料库包括《化工厂基本情况》、《化工厂仓库风险点清单》、《仓库安全检查表》、《仓库示意图》、《仓库作业活动》、《装卸作业》等；2）安全评价方法资料库包括《安全检查表法》、《作业危害分析法》、《风险矩阵法》、《作业条件预先危险性分析评价法》等；3）相关标准资料库包括《DB41/T 2250-2022化工园区整体性安全风险评估导则》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》、《危险化学品重大危险源辨识》、《特种设备》目录等；
4.题库内容包括：覆盖危险源辨识、风险评价与风险分析、风险告知三个环节题目：
1）仓库内的危险源辨识，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型；
2）辨识仓库内的重大危险源，并进行重大危险源分级；
3）静态风险点分析：依据《安全检查表》，将仓库按照功能或结构划分若干危险源，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，编制完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》；
4）动态风险点分析：采用《作业危害分析法（JHA）》对装卸作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》；
5）根据仓库示意图及相关信息绘制仓储风险四色图或根据装卸作业活动绘制岗位作业风险比较图；
6）辨识仓库重大风险公告栏或应急处置卡中的错误信息。
二、机械制造行业资源
1.资源包内容包括：生产资料库、安全评价方法资料库、危险化学品风险分级管控相关标准资料库、三维虚拟仿真场景以及对应的题库；
2.构建机械车间三维虚拟仿真的场景，以真实设备设施为基础，高度还原车间生产用到的典型的设备设施及作业人员；
3.内置资料库内容包括但不限于：1）生产资料库包括《车间基本情况》、《车间风险点清单》、《车间设备设施安全检查表》、《车间示意图》、《车间作业活动》等；2）安全评价方法资料库包括《安全检查表法》、《作业危害分析法》、《风险矩阵法》、《作业条件预先危险性分析评价法》等；3）相关标准资料库包括《危险化学品重大危险源辨识》、《特种设备目录》、《DB37/T 4281-2020场（厂）内专用机动车辆使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南》等；
4.题库内容包括：覆盖危险源辨识、风险评价与风险分析、风险告知三个环节题目：
1）车间内的危险源辨识，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型；
2）辨识车间内的重大危险源，并进行重大危险源分级；
3）静态风险点分析：依据《安全检查表》，将机械设备按照功能或结构划分若干危险源，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，编制完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》；
4）动态风险点分析：采用《作业危害分析法（JHA）》对车间内的作业活动进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》；
5）根据车间示意图及相关信息绘制车间风险四色图或根据作业活动绘制岗位作业风险比较图；
6）辨识车间重大风险公告栏或应知应会卡中的错误信息。
三、建筑施工行业资源
1.资源包内容包括：生产资料库、安全评价方法资料库、危险化学品风险分级管控相关标准资料库、三维虚拟仿真场景以及对应的题库；
2.构建基坑工程三维虚拟仿真的场景，以真实设备设施为基础，高度还原基坑工程阶段常见的典型的设备设施及作业人员，包含基坑、挖掘机、围挡、安全警示标志、洗车台等高精度模型；
3.内置资料库内容包括但不限于：1）生产资料库包括《项目现场基本情况》、《基坑工程风险点清单》、《基坑工程安全检查表》、《项目现场示意图》、《作业活动》等；2）安全评价方法资料库包括《安全检查表法》、《作业危害分析法》、《风险矩阵法》、《作业条件预先危险性分析评价法》等；3）相关标准资料库包括《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》、《危险化学品重大危险源辨识》、《DB37/T 3134-2018建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南》、《DB37/T 3015-2017建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》、《特种设备目录》等；
4.题库内容包括：覆盖危险源辨识、风险评价与风险分析、风险告知三个环节题目：
1）项目现场内的危险源辨识，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型；
2）辨识项目现场的重大危险源，并进行重大危险源分级；
3）静态风险点分析：依据《安全检查表》，将施工设备按照功能或结构划分若干危险源，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，编制完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》；
4）动态风险点分析：采用《作业危害分析法（JHA）》对挖掘作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》；
5）根据项目现场示意图及相关信息绘制加油站风险四色图或根据加油站作业活动绘制岗位作业风险比较图；
6）辨识项目现场重大风险公告栏或应急处置卡中的错误信息。
四、公共场所资源
1.资源包内容包括：生产资料库、安全评价方法资料库、危险化学品风险分级管控相关标准资料库、三维虚拟仿真场景以及对应的题库；
2.构建加油站三维虚拟仿真的场景，以真实设备设施为基础，高度还原加油区、卸油区、便利店等位置上常见的典型的设备设施及作业人员，包含汽油机、柴油机、加油车辆、加油员、卸油口、通气管、消防器材、计量器材、监控摄像头、收银台、疏散应急灯等高精度模型；
3.内置资料库内容包括但不限于：1）生产资料库包括《加油站基本情况》、《加油站风险点清单》、《加油站安全检查表》、《加油站示意图》、《加油站作业活动》、《加油作业》等；2）安全评价方法资料库包括《安全检查表法》、《作业危害分析法》、《风险矩阵法》、《作业条件预先危险性分析评价法》等；3）相关标准资料库包括《DB37/T 3651-2019汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南》、《危险化学品重大危险源辨识》、《加油站作业规范》、《汽车加油加气加氢站技术标准》、《汽车加油加气站消防安全管理》、《特种设备目录》等；
4.题库内容包括：覆盖危险源辨识、风险评价与风险分析、风险告知三个环节题目：
1）加油区内的危险源辨识，分析其中的能量源、能量载体，判断可能造成的事故类型；
2）辨识加油区内的重大危险源，并进行重大危险源分级；
3）静态风险点分析：依据《安全检查表》，将加油机按照功能或结构划分若干危险源，结合作业条件预先危险分析评价法，进行分析记录，编制完成《安全检查表分析（SCL+LEC/SCL+LS）评价记录》；
4）动态风险点分析：采用《作业危害分析法（JHA）》对加油区内的加油作业进行风险分析，并编制完成《工作危害分析（JHA+LEC/JHA+LS）评价记录》；
5）根据加油站示意图及相关信息绘制加油站风险四色图或根据加油站作业活动绘制岗位作业风险比较图；
6）辨识加油站重大风险公告栏或应急处置卡中的错误信息。
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	套

	隐患排查资源包
	提供45个节点
1、 化工及危险化学品行业场景资源
1.包括危险化学品企业管道施工、仓储、罐区三个场景，每个场景中设置不少于30个检查条目，隐患点数量不少于30个；
2.每个场景依据危险化学品行业要求及企业安全生产相关规定设置明确的分区，且分区按照行业规定说明分区信息；
3.每个场景的检查条目严格按照危险化学品企业安全生产建设必须遵循的国家标准、行业标准等设置；
4.每个场景中的检查对象，至少具备完好状态和一种隐患状态；
5.按照《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等法律法规、标准文件以及项目具体要求定制隐患排查任务，检查内容包括但不限于：
1）吊装作业时，指挥人员是否佩戴明显的监护标志、是否穿戴合格的安全防护用品等；
2）吊装作业时，起重臂吊钩或吊物下方是否有人员、吊物捆绑方式是否牢固、吊装区域是否设置安全警戒标志、构件摆放是否稳固、吊装区域是否设置安全警戒标志、是否存在人员随吊物升降的违规作业现象、停工或休息时吊物是否停在半空中等；
3）临时用电方面，配电箱的外表是否完好、进线口与出线口设置是否合理、配电箱周围是否按照规定设置警戒线、临时用电的地面走线是否架空或埋地、地面走线横跨道路时是否加设防护套管、电缆绑扎线是否采用绝缘线等；
4）动火作业方面，是否设置专人监护、焊工是否取得特种作业操作证、乙炔瓶及氧气瓶的存放是否合规、氧气瓶与乙炔瓶的距离是否不小于5米、氧气瓶与乙炔瓶距离动火作业地点的距离是否不小于10米、乙炔瓶的气体管线是否老化或皲裂、工器具是否完好、可燃气体检测仪是否经过标准气体样品标定合格、作业人员是否做好自身安全防护、动火作业地点是否设置防火兜与防火围蔽物、动火作业周围存在地沟时是否封盖等；
▲6.根据危险化学品管道施工任务须要，隐患点设置时包括但不限于（投标文件需提供下述软件场景功能截图并加盖投标人公章）：：
1）起重指挥人员未穿戴起重指挥反光背心；2）吊装作业现场未设置警戒区域；3）起吊作业区下有无关人员活动；4）起吊条状物时只采用一个吊点；5）有人员随起重吊物升降；6）电线从配电箱箱门位置进出；7）配电箱前方未设置警戒区域；8）施工现场照明设备为非防爆照明设备；9）起重机钢丝绳磨损；10）使用钢丝绑扎临时电线；11）地面走线直接铺设在地面上；12）电焊机旁边放置易燃易爆液体储罐；13）地面走线横穿道路时直接铺设在地面上；14）电焊机焊把破损，带电部位裸露；15）动火作业时乙炔瓶横放在地面上；16）动火作业时氧气瓶与乙炔瓶之间距离为3m；17）动火作业时氧气瓶与乙炔瓶距离动火地点之间距离仅有5m；18）氧气瓶放在太阳下暴晒；19）动火作业时，动火点周围未设置防火围蔽物；20）动火作业时，超出防火兜范围；21）电动打磨机打磨片破损；22）动火作业现场未设置消防器材；23）打磨机作业人员未佩戴护目镜；24）气体检测仪检验报告过期；25）乙炔瓶管道老化、皲裂；26）配电箱箱体破损；27）动火点周围地下排污管道未封盖；28）动火监护人员擅自离开作业现场；29）焊工没有《特种作业操作证》；30）钢管构件未稳固。
7.危险化学品企业管道施工场景中，根据检查条目及隐患点设置情况，场景及模型包括但不限于：
1）危化企业生产环境，罐体、管道等危化企业场景设备模型；
2）管道施工现场环境，施工现场设置防护围挡，入口处设置安全警示牌，安全警示牌具备完好和内容缺失两种状态；
3）吊装区域包括起重指挥人员、警戒桩及警戒线、起重机、起重机驾驶员、钢管构件、条状吊物、其他作业人员等模型；起重指挥人员具备穿戴完好、未穿反光背心、未戴安全帽三种状态；警戒桩及警戒线包括警戒桩及警戒线设置完好、只有警戒桩无警戒线两种状态；起重机模型按照真实起重机构建，包括吊臂、司机室等；驾驶员坐在司机室内，并设置显示与隐藏两种状态；钢管构件包括稳固设定、散落地面两种状态；起吊条状吊物时包括采用双吊点起吊、采用单吊点起吊两种状态；吊装区域内满足有其他作业人员进入和无其他作业人员进入两种情况；能控制起吊时是否有人员随吊物升降；
4）现场设置配电箱，且配电箱模型具备完好、箱体破损、电线按规定区分线色、电线全部采用黑色、电线从进线口和出线口进出、电线从箱门位置进出等状态，配电箱周围警戒线具备完好、未警戒完全两种状态；
5）地面走线具备地下埋深、直接铺设至地面上两种状态，横跨道路时包括加设套管、直接铺设道路上两种状态；
6）设置进入施工现场的其他作业人员，并包括穿戴完好、未进行安全防护的两种状态；
7）至少设置氧气瓶、乙炔瓶各2个，其中氧气瓶设置在太阳下暴晒的状态；乙炔瓶包括使用时直立放置、倒放在地面上两种状态；以及正在使用氧气瓶与乙炔瓶进行动火的状态，用箭头表明氧气瓶与乙炔瓶之间的距离，包括3m和5m；用箭头表明氧气瓶与乙炔瓶距离动火地点之间的距离，包括5m和10m；气体管道具备完好和老化皲裂两种状态；
8）动火区域内包括动火监护人、焊工及特种作业操作证、打磨作业人员、电焊机、电焊机电缆线、防火兜、防火围蔽物、油罐、消防器材箱及灭火器、气体检测仪及检测报告、电动打磨机等模型，动火监护人具备在动火作业现场和离开动火作业现场两种状态；焊工做好安全防护，其特种作业操作证具备有、无两种状态；打磨机作业人员包括穿戴完整、未戴护目镜两种状态；电焊机的焊把能独立分割，焊把有火花特效，且具备焊把完好、焊把破损两种状态；电焊机电缆线具备使用绝缘线绑扎在栏杆上、使用钢丝绑扎在栏杆上两种状态；防火兜的位置可移动；消防器材箱中的灭火器可控制显示与隐藏；气体检测仪的检测报告包括在合格有效期内、超期两种情况；电动打磨机包括完好、打磨片损坏两种状态。
8.按照《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《GB 50140-2010建筑灭火器配置设计规范》等法律法规、标准文件的要求，定制危化品仓库场景及模型；根据危险化学品企业仓储隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于消防设施是否按规定配置、消防器材是否完好可用、安全出口是否堵塞及数量是否合理、安全警示标志是否设置正确、是否按规定设置相关防静电措施、仓库防火墙及防火分区是否符合规定、应急物资是否按要求配置等，并按照检查内容设置对应的隐患点；
9.按照《危险化学品安全管理条例》、《GB 50351-2014储罐区防火堤设计规范》、《GB 500747-2014 石油设计规范》、《AQ3018-2008 危险化学品储罐区作业安全通则》等法律法规、标准文件的要求，定制危险化学品企业罐区场景及模型；根据危险化学品企业罐区隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于储罐罐顶是否设置防滑踏步和护栏、钢储罐是否防雷接地、压力储罐是否设置符合要求的压力传感器、管道阀门是否灵敏可靠无泄漏、储罐间距是否合理、风向标是否灵敏、是否设置危险告知牌等，并按照检查内容设置对应的隐患点。
二、机械制造行业场景资源
1.包括但不限于机械制造企业冲压车间、喷涂车间、加工车间三个场景，每个场景中设置不少于30个检查条目，隐患点数量不少于35个；
2.每个场景依据机械制造行业要求及企业安全生产相关规定设置明确的分区，且分区按照行业规定说明分区信息；
3.每个场景的检查条目严格按照机械制造企业安全生产建设必须遵循的国家标准、行业标准等设置；
4.每个场景中的检查对象，至少具备完好状态和一种隐患状态；
5.按照《冲压车间安全生产通则》、《起重机械安全规程》、《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等法律法规、标准文件以及项目具体要求定制冲压车间隐患排查任务，检查内容包括但不限于：
1）车间安全通道地面坑、坎是否设置盖板或护栏；
2）堆料区域工件、材料等是否堆放整齐、平稳可靠，不超过2m高度；
3）作业环境安全标志是否完整、清晰；
4）车间照明灯具是否完好；
5）冲压车间通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻；灭火器、消防栓配置是否符合GB 50140的相关规定；消防箱内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，是否可以随时使用；水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象；消防器材是否进行“四定”管理；应急照明灯具是否完好等；
6）起重区域大梁是否变形，端部警示色带是否明显，额定其重量标识是否明显；起重机上有吊载物品是否离开工位；吊钩有无明显缺陷、裂缝；防脱钩器是否完好；吊具自身重量标识和最大起重量标识是否完好、清晰；行车停在一侧空地上并使吊钩离地2.5m以上，悬臂是否吊升至警戒线上方；是否在垂直位起吊，无斜拉斜吊等；
7）叉车司机是否正确使用叉车配备的安全带，是否持相关证件上岗；叉车起步时是否缓慢平稳，行驶时是否降下门架；行驶速度是否不超过5公里；运送空托盘（木拍）时，每次是否小于12块；叉车停车后，是否未让发动机空转而无人看管；当载物高度阻挡驾驶员视线时，是否后退行驶，倒车行驶时是否看向后方等；
8）维修区域线路是否有凌乱、蓬松、裸露、接触不良等现象；离焊接点5ｍ内及下方是否有易燃物品，10ｍ内是否有乙炔发生器或氧气瓶；电焊是否放置在走道旁；操作电焊时是否佩戴电焊手套；焊接作业人员是否经过专业培训，持证上岗（特种作业人员）；
9）各种模具是否稳定水平放置，直接堆垛在地面上；脚控操纵器的踏压表面是否防滑，如镶嵌防滑垫，其面积是否小于50cm²；冲床工作时是否将手或头伸入压板；液压机周边有无抽烟；砂轮机作业时是否佩戴护目镜、手套；砂轮机作业前检查砂轮表面是否有裂纹；操作砂轮机时身体是否正对着砂轮等。
▲6.根据机械制造冲压车间任务须要，隐患点设置时包括但不限于（投标文件需提供下述软件场景功能截图并加盖投标人公章）：：
1）地面坑坎没有设置警戒线；
2）工件材料堆积超过2m；
3）车间的安全标志模糊；
4）车间照明灯破碎导致不亮；
5）消防栓通道被占用；
6）灭火器压力表显示压力不足；
7）消火栓柜中的消防水带打结；
8）消火栓检查表上没有检查记录；
9）应急照明灯没插插头；
10）起重机大梁上存在裂痕；
11）起重机上吊载有重物就离开工位；
12）起重机吊钩上存在裂纹；
13）起重机吊钩没有防脱勾器；
14）最大起重量标识模糊；
15）起重机停运时吊钩在地面上放置；
16）起重机工作时斜着起吊物品；
17）驾驶叉车时未佩戴安全带；
18）叉车驾驶员的驾驶证过期；
19）叉车行驶时未降下门架；
20）驾驶叉车时行驶速度大于5公里每小时；
21）运送空托盘时，大于12托盘；
22）叉车停止时叉车没有熄火且无人看管；
23）倒车行驶没有看向后方
24）配电柜中线路接触不良短路；
25）焊接点附近有易燃设施；
26）电焊机放置在走道旁，火花对着通道；
27）未佩戴焊工手套；
28）持有证件非焊工证；
29）砂轮表面有裂纹；
30）冲模直接堆垛在地面上；
31）脚控操纵器没有防滑措施；
32）冲床工作时将手或头部伸入压板；
33）模具没有摆放到正中间位置；
34）液压机周边抽烟；
35）砂轮机操作人员没有佩戴护目镜。
7.冲压车间场景中，根据检查条目及隐患点设置情况，场景及模型包括但不限于：
1）车间内设置车间通道，且通道具备地面完好和地面有坑两种状态；车间内设置安全标志，且安全标志具备清晰完好和内容模糊等状态；车间设置照明灯，具备完好、破碎两种状态；
2）车间按要求设置消防通道与消防器材，消防通道包括畅通与被占用两种状态；消防器材包括室内消防栓，具备各部件完好、灭火器压力不足、消防水带打结、缺失检查记录卡等状态；
3）起重机区域重点模型为起重机，起重机模型包括大梁、司机、吊具、运转等部分，能够呈现各部件完好且司机正常操作、大梁有裂痕、缺失防脱钩器、停运时吊钩放在地面上等多种状态；
4）叉车区域重点模型为叉车，叉车具备作业动画，能显示移动速度；叉车具备停工未熄火状态；同时包括叉车司机、司机驾驶证等模型，叉车司机包括完好、未戴安全带两种状态、驾驶证包括完好、超出有效期两种状态；
5）维修区域包括电焊机、易燃物品、氧气瓶、乙炔瓶、焊工、模具、砂轮机、砂轮机操作人员、液压机、液压机操作人员等模型，易燃物品能控制显示与隐藏；焊工具备焊工作业证模型，包括焊工作业证和非焊工作业证两种；液压机操作人员具备正确作业、将手压入压板、在液压机旁吸烟等状态；砂轮机操作人员包括正确作业、未佩戴护目镜、戴手套、正对砂轮作业等状态；砂轮包括完好、有裂纹两种状态。
8. 按照《机械加工设备一般安全要求》、《涂装作业安全规程》、《AQ/T5209-2011涂装作业危险有害因素分类》等法律法规、标准文件的要求，定制喷涂车间场景及模型；根据喷涂车间隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于喷涂车间安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法是否设置清晰，安全标志是否完整清晰；电源线架空2m以上敷设，若沿地面敷设是否穿钢管保护；空气压缩机各部位，各连接处是否有漏气、漏水、漏油等现象；调漆间工作时抽风机是否保持在开启状态等，并按照检查内容设置对应的隐患点；
9. 按照《起重机械吊具与锁具安全规程》、《个人防护装备选用规范》、《AQ/T7009-2013机械制造企业安全生产标准化规范》等法律法规、标准文件的要求，定制加工车间场景及模型；根据加工车间隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具墙是否进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠；顶棚通风设施是否完好；调整刀具所用工具是否放置在机床内；车床工作时间离开是否停机断电；配电箱1米范围内是否有物品遮挡等，并按照检查内容设置对应的隐患点。
三、建筑施工行业场景资源
1.包括但不限于建筑企业建筑二次结构、主体结构、基坑工程三个施工场景，每个场景中设置不少于30个检查条目，隐患点数量不少于35个；
2.每个场景依据建筑施工行业要求及企业安全生产相关规定设置明确的分区，且分区按照行业规定说明分区信息；
3.每个场景的检查条目严格按照建筑施工企业安全生产建设必须遵循的国家标准、行业标准等设置；
4.每个场景中的检查对象，至少具备完好状态和一种隐患状态；
5.按照《建筑施工现场环境与卫生标准》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工企业安全生产评价标准》、《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等法律法规、标准文件以及项目具体要求定制二次结构场景隐患排查任务，检查内容包括但不限于：
1）高处作业时，作业人员是否佩戴安全帽、持有相应的特种作业证书，作业现场是否有安全员进行现场安全监护等；
2）高处作业前，是否对吊篮进行安全检查，设备本身确保无误如钢丝绳检查、安全装置检查等；作业过程中，对吊篮内作业人员数量进行确认、作业中是否存在交叉作业、作业区域下方是否有无关人员活动；物料提升机是否设置防护围栏、安全门，作业中是否出现载人现象等。
3）施工现场布置方面，现场出入口设置是否不少于2个、出入口是否摆放杂物影响疏散、现场入口是否设置五牌一图、是否设置车辆冲洗设施等
4）临时用电方面，是否采用三级配电系统、配电箱是否设置防护棚及门锁、分配电箱与开关箱的距离是否超过30米、开关箱是否设置漏电保护器、开关箱高度是否符合要求、内部是否有杂物等；
5）高处防护方面，对于通道口是否设置防护棚、对于电梯口，是否设置防护栏杆进行防护、电梯井内是否按要求设置安全平网、楼梯是否设置防护栏杆、楼面临边是否设置临边防护等；
6）脚手架搭设方面，平台四周是否根据规定设置防护栏杆、是否设置爬梯、脚手架是否违规使用凳子进行垫高、平台铺板是否严密稳固等。
▲6.根据建筑二次结构任务须要，隐患点设置时包括但不限于（投标文件需提供下述软件场景功能截图并加盖投标人公章）：
1）现场安全员的安全生产考核合格证书超出有效期；
2）特种作业证类别错误；
3）高处作业人员未按规定佩戴安全帽；
4）高处作业吊篮内有三名作业人员；
5）同一垂直方向上存在交叉作业；
6）高处作业下方有其他人员活动；
7）高处作业下方未设置警戒线；
8）高处作业未设置安全警示牌；
9）无人员作业时吊篮停放在半空中；
10）吊篮工作钢丝绳开裂；
11）吊篮安全绳打结；
12）吊篮未安装防坠安全锁；
13）监护人员未佩戴明显的监护标志；
14）物料提升机未设置防护围栏；
15）现场违规使用物料提升机载人；
16）物料提升机缺少安全门；
17）施工现场只有一个出入口；
18）出入口摆放电梯、纸箱等杂物，造成堵塞；
19）出入口未设置五牌一图；
20）现场未设置洗车台；
21）现场未设置消防器材；
22）消防器材处堆放纸箱等杂物；
23）现场未设置分配电箱；
24）总配电箱未设置门锁；
25）开关箱距分配电箱15m；
26）开关箱中心距离地面1.2m；
27）总配电箱周围存在杂物；
28）建筑物通道口未设置防护棚；
29）建筑物内的洞口未设置防护措施；
30）建筑物内的洞口未设置当心坠落的安全标识；
31）电梯井内未设置安全平网；
32）楼梯旁缺少防护栏杆；
33）楼面临边防护不完整；
34）移动式脚手架缺少防护栏杆；
35）移动式脚手架上违规使用凳子垫高。
7.二次结构场景中，根据检查条目及隐患点设置情况，场景及模型包括但不限于：
1）施工项目现场大门，大门数量可控制，主要出入口设置减速带、洗车台等设施；施工项目周围围挡按要求设置，并设置降尘水喷头；主要出入口附近设置消防器材展示柜，具备有消防器材和无消防器材两种状态；
2）施工临时用电包括路边变压器、总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电箱，总配电箱包括有防护棚防护和无防护棚防护两种情况，防护棚门锁能控制显示与隐藏；开关箱与分配电箱之间使用箭头显示距离，分别为30m和15m；开关箱中心到地面的垂直距离包括1.2m和1.5m两个箭头模型；
3）建筑物外围设置物料提升机、不少于6个吊篮、通道口、警示牌、警戒线、监护人员、作业人员等模型，物料提升机包括防护围挡损坏、缺少安全门、违规载人三种情况；吊篮包括完好、工作钢丝绳破裂、安全绳打结、缺少限位器等状态；通道口处的防护棚具备完好、缺少棚顶、两侧未封闭三种状态；警示牌包括完好和内容缺失两种状态；警戒线能控制显示与隐藏；监护人员设置做好自身防护、未穿戴反光背心两种状态；
4）建筑物内包括电梯井、电梯井防护、安全平网、楼梯及楼梯栏杆、移动式脚手架、洞口防护栏等模型，电梯井包括完整防护、缺失安全平网、缺失防护栏杆三种状态；楼梯栏杆能够控制显示与隐藏；移动式脚手架包括完好、缺少平台护栏、缺少两侧爬梯、平台铺板不严密等状态。
8. 按照《建筑施工现场环境与卫生标准》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工企业安全生产评价标准》、《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等法律法规、标准文件的要求，定制建筑施工主体结构施工场景及模型；根据建筑主体结构施工隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于主要进出口是否设有明显的施工警示标志、现场是否按要求配备消防器材、两根相邻纵向水平杆的接头是否设在同步或同跨内、是否使用不符合要求的钢管等，并按照检查内容设置对应的隐患点。
9. 按照《建筑施工现场环境与卫生标准》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工企业安全生产评价标准》、《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等法律法规、标准文件的要求，定制基坑工程施工场景及模型；根据基坑工程隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于危险性较大的分部分项工程是否编制专项施工方案、基坑周边是否设置有防护措施、基坑是否有有效的排水措施、供人员上下的专用通道是否搭设、是否按照施工方案设置排水管、挖掘作业人员是否持证上岗、现场是否实施第三方监测等，并按照检查内容设置对应的隐患点。
四、八大作业场景资源
1.包括但不限于动火作业、有限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业和断路作业八个场景，每个场景中须设置不少于25个检查条目，隐患点数量不少于25个；
2.每个场景依据八大特殊作业要求及企业安全生产相关规定设置明确的分区，且分区按照行业规定说明分区信息；
3.每个场景的检查条目严格按照八大特殊作业必须遵循的国家标准、行业标准等设置；
4.每个场景中的检查对象，至少具备完好状态和一种隐患状态；
5.按照《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等法律法规、标准文件以及项目具体要求定制动火作业隐患排查任务，检查内容包括但不限于：
1）气焊（割）作业时，是否办理动火安全作业票、是否有专人监火、作业人员是否符合资格、动火现场及周边可燃物是否清理干净、是否配备消防器材、动火点周围的窨井是否封盖、乙炔瓶和氧气瓶是否采取防晒和防倾倒措施、气瓶瓶体颜色和字体颜色是否正确、氧气瓶软管是否泄漏或老化、氧气瓶与乙炔瓶和动火点距离是否不小于10m、氧气瓶和乙炔瓶间距是否不小于5m、在动火点10m范围内是否同时进行刷漆作业；
2）电焊作业方面，是否有专人监火、作业人员是否符合资格、是否正确佩戴安全防护用品、动火现场及周边可燃物是否清理干净、是否配备消防器材、动火点周围的窨井是否封盖、电焊机与动火点的间距是否不超过10m、电焊机的电源线路、输出和输入线是否完好、电焊把钳绝缘是否良好、接长导线时接头处是否绝缘、电焊机接地线是否搭在易燃、易爆物品上；
3）切割机作业方面，作业现场是否有专人监火、作业人员是否有违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为、切割机手柄是否绝缘、作业现场是否设置警示线；
▲6.根据动火作业任务须要，隐患点设置时包括但不限于（投标文件需提供下述软件场景功能截图并加盖投标人公章）：
1) 气焊（割）作业时缺失动火安全作业票；
2) 气焊（割）作业时动火安全作业票安全管理部门未签字；
3) 一级动火作业时动火安全作业票时间段为12小时；
4) 气焊作业现场无专人监火；
5) 气焊作业人员无特种作业操作证；
6) 气焊作业人员特种作业操作证不在有效期；
7) 气焊作业人员特种作业操作证作业类别与实际作业不符；
8) 气焊作业现场未配备灭火器；
9) 气焊作业现场油桶未清理；
10) 气焊作业现场成包垃圾未清理；
11) 气焊作业现场纸箱未清理；
12) 气焊点周围的窨井未用阻燃布封盖；
13) 气焊作业人员直接坐在焊件上施焊；
14) 乙炔瓶横躺卧放；
15) 乙炔瓶未安装防回火装置；
16) 氧气瓶瓶体颜色为白色；
17) 氧气瓶瓶身字样为红色；
18) 氧气瓶软管使用铁丝绑扎；
19) 氧气瓶软管老化；
20) 焊接电缆线与乙炔瓶胶管相互缠绕；
21) 氧气瓶与乙炔瓶间距为3m；
22) 氧气瓶与动火点距离为7m；
23) 乙炔瓶与动火点距离为7m；
24) 氧气瓶未采取防倾倒措施；
25) 氧气瓶未采取防晒措施；
26) 动火点6m处有人进行刷漆作业；
27) 气瓶放置区未设警示标志；
28) 电焊机作业现场无专人监火；
29) 电焊机作业现场动火监护人帮助动火作业人员进行作业；
30) 电焊机作业人员无特种作业操作证；
31) 电焊机作业人员戴线手套作业；
32) 电焊机与动火点距离为15m；
33) 电焊机二次侧接线柱裸露；
34) 焊机电源线防护罩破损脱落；
35) 切割机作业现场切割机自制手柄绝缘破损。
7.动火作业场景中，根据检查条目及隐患点设置情况，场景及模型包括但不限于：
1）气焊（割）作业区包括动火监护人、灭火器、油桶、窨井盖、气焊作业人员、乙炔瓶、氧气瓶、气瓶放置区栅栏等模型；动火作业现场具备有动火监护人、无动火监护人两种状态；动火点周围具备放有灭火器和未放灭火器两种状态、放有油桶和未放油桶两种状态；窨井盖包括被阻燃布封盖和未被阻燃布封盖两种状态；气焊作业人员正在进行气割作业，并伴有火花，具备蹲在地上施焊和坐在焊件上施焊两种状态；乙炔瓶的放置具备横卧在地、采取防晒和防倾倒措施、只采取防晒措施、只采取防倾倒措施等几种状态，乙炔瓶本身具备正常情况、未安装防回火装置、未安装防回火装置和阻火器、瓶体颜色为绿色、瓶身字样为黑色等几种状态；氧气瓶放置具备采取防晒和防倾倒措施、只采取防晒措施、只采取防倾倒措施等几种状态，氧气瓶本身具备正常情况、瓶体颜色为白色、瓶身字样为红色等几种状态；氧气瓶软管具备完好、老化两种状态；
2）电焊机作业区包括电焊机、电焊枪、接地线夹、电焊机作业人员等模型；电焊机至少包含正常情况、二次侧接线柱裸露、电源线防护罩破损脱落等三种状态；电焊枪包含焊把绝缘裸露和正常两种状态；电焊机作业人员具备穿戴完好、未拿手持式焊接面罩、拿的手持式焊接面罩破损、穿戴线手套四种状态；用箭头标明电焊机与动火点的距离，包括10m和15m；
3）切割机作业区至少包含切割机完好、切割机自制手柄绝缘破损两种状态；切割机作业人员包含用脚踩钢管切割和正常切割两种状态；
4）气焊（割）作业区内，氧气瓶和乙炔瓶之间用箭头表明氧气瓶与乙炔瓶之间的距离，包括3m和6m；用箭头表明氧气瓶与动火点之间的距离，包括7m和11m；用箭头表明乙炔瓶与动火点之间的距离，包括7m和11m。
8.按照《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等标准文件的要求，定制有限空间作业场景隐患排查任务；根据有限空间作业隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于是否打开与大气相通的设施进行自然通风、作业人员是否按规定佩戴个体防护装备、作业现场是否配置移动式气体检测报警仪、有限空间出入口是否保持畅通等，按照检查内容设置对应的隐患点，并提供有限空间三维虚拟场景及模型；
9.按照《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等标准文件的要求，定制盲板抽堵作业场景隐患排查任务；根据盲板抽堵作业隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于是否办理《盲板抽堵安全作业票》、盲板是否进行编号标识、在同一管道上是否仅有一处盲板抽堵作业、作业前管线或系统温度是否未降至常温、人员是否站立在上风向等，按照检查内容设置对应的隐患点，并提供盲板抽堵作业三维虚拟场景及模型；
10.按照《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等标准文件的要求，定制高处作业场景隐患排查任务；根据高处作业隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于是否办理高处安全作业票、电气控制系统标识是否清晰准确、作业人员是否正确佩戴符合标准要求的安全帽、作业时是否投掷工具、平台是否放置尖锐物品、电动吊篮是否缺失限位器、作业现场是否设置安全警示标志、作业人员是否在作业中随意将安全带从安全绳上摘下、踢脚板是否高于平台底板表面150mm等，按照检查内容设置对应的隐患点，并提供高处作业三维虚拟场景及模型；11.按照《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等标准文件的要求，定制吊装作业场景隐患排查任务；根据吊装安全作业隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于随车灭火器是否固定牢靠、操作室是否配备灭火器、指挥人员是否佩戴安全帽、吊钩的防脱装置是否完好、吊车的水平仪是否完好、起重机明显位置是否有金属铭牌、起重机支腿是否垫枕木、起重机是否进行试吊、作业区域是否采用警戒带隔离等，按照检查内容设置对应的隐患点，并提供吊装作业三维虚拟场景及模型；
12.按照《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等标准文件的要求，定制临时用电作业场景隐患排查任务；根据临时用电作业隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于电工是否持电工证进行电工作业、用电人员是否穿戴劳动防护用品、配电箱、开关箱周围是否堆放杂物、开关箱内的电器是否按规定位置紧固在电器安装板上、开关箱的金属电器安装板是否与PE线连接等，按照检查内容设置对应的隐患点，并提供临时用电作业三维虚拟场景及模型；
13.按照《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等标准文件的要求，定制动土作业场景隐患排查任务；根据动土安全作业隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于作业现场是否设置软围挡、挖出的泥土堆距离坑边是否小于1m、挖掘机停放时是否距离基坑边缘过近、作业完成后是否验收确认签字、监护人是否佩戴明显标识、作业现场是否设置警告标志、作业人员是否正确穿戴安全帽、作业人员是否在坑上端边沿站立等，按照检查内容设置对应的隐患点，并提供动土作业三维虚拟场景及模型；
14.按照《GB 30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范》等标准文件的要求，定制断路作业场景隐患排查任务；根据断路作业隐患排查任务须要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于是否办理断路安全作业票、作业人员是否佩戴安全帽等安全防护用品、是否在断路的路口设置减速交通警示标识、是否在作业区域附近设置导向标、道路作业警示灯设置高度是否离地1.5m、道路作业警示灯是否为红色、作业现场是否有专人监护等，按照检查内容设置对应的隐患点，并提供断路作业三维虚拟场景及模型。
五、公共场所场景资源
1.包括加油站、社区、学校三个场景，每个场景中设置不少于30个检查条目，隐患点数量不少于35个；
2.以实际的加油站、社区、学校为参考，规划场景分区布局；
3.每个场景的检查条目严格按照该企业背景安全生产管理必须遵循的国家标准、行业标准等设置；
4.每个场景中的检查对象，至少具备完好状态和一种隐患状态；
5.按照《汽车加油加气站设计与施工规范》、《加油站作业安全规范（征求意见稿）》、《汽车加油加气加氢站技术标准》、《XF/T 3004-2020 汽车加油加气站消防安全管理》等法律法规、标准文件的要求及项目具体要求定制隐患排查任务，根据加油站隐患排查任务需要，检查内容包括但不限于：
1）灭火器、灭火毯等消防器材的配置数量及位置是否符合规定、是否定期检查、灭火器是否定点放置等；
2）一机多油品的加油机上是否设置油品标识或加油枪颜色标识、加油机上是否设置紧急切断按钮、加油机上是否设置消除静电的提示文字、加油枪使用后是否复位等；
3）出入口是否按要求设置减速带、进站须知及限速标志；
4）卸油口是否按规定密闭上锁、是否设置车辆隔离措施、通气管的阻火器及呼吸阀是否完好无损坏、通气管上是否固定常开常关标识牌等；
5）加油站内的监控设施是否有效、站内是否设置紧急切断按钮、便利店是否设置防爆型的应急疏散标志等；
6）站内是否存在使用明火的违规现象、是否存在乱拉乱接临时线或临时灯的现象；
7）加油员的安全防护用品是否符合安全操作规程要求等；
▲6.根据加油站隐患排查任务须要，隐患点设置时包括但不限于（投标文件中需提供下述软件场景功能截图并加盖投标人公章）：
1）灭火器未定期检查；
2）灭火器类型错误；
3）灭火器规格错误；
4）灭火毯数量不足；
5）防撞柱高度不足；6）防撞柱严重变形；
7）加油岛上放置除灭火器外的其他物品；
8）加油枪上无油号标识；
9）加油枪使用后未复位；
10）罩棚灯为非防爆型照明灯；
11）静电接地报警器缺少静电夹头；
12）静电接地报警器接地点螺栓松动；
13）静电接地报警器弹簧拉线断裂；14）加油岛内存放电动车；
15）私拉电线给电动车充电；
16）事故应急灯非防爆型；
17）出入口未设置限速标志；
18）站内未设置岗位风险告知卡；
19）卸油区未设置卸油作业安全操作规程；
20）卸油口处未设置隔离车辆措施；21）卸油口箱盖未上锁；
22）通气管阻火器损坏变形；
23）通气管呼吸阀锈蚀严重；
24）通气管标牌未固定；
25）紧急切断按钮安装位置不合理；
26）未实时显示监控界面；
27）量筒磨损严重；
28）具塞量筒缺少刻度；
29）取样桶为塑料水桶；
30）顾客在站内吸烟；
31）加油员穿拖鞋；
32）加油员未戴手套；
33）加油机急停按钮非红色；
34）推车式干粉灭火器管线有明显裂纹；
35）推车式干粉灭火器喷头磨损严重。
7.加油站场景中，根据检查条目及隐患点设置情况，场景及模型包括但不限于：
1）出入口、加油区、卸油区、便利店等区域；
2）出入口区域设置减速带、广告牌、指示箭头、进站须知、限速标志等模型，进站须知具备内容完整和缺少限速标志两种状态，限速标志具备完好和内容缺失两种状态；
3）加油区包括四个加油岛、一台柴油机、三台油机、防撞柱、罩棚及罩棚支柱、罩棚灯、加油车辆、加油员、顾客、灭火器等模型，防撞柱包括完好、高度不足、严重变形三种状态；柴油机及汽油机包括完好、加油枪未复位、缺少紧急切断阀、缺少消除静电提示文字等状态；每个加油岛上按规定摆放灭火器箱，包括灭火器完好、数量不足、未定期检查、类型不对、规格不足等状态；罩棚灯包括完好、灯罩破裂、非防爆型三种状态；加油员设置防护完好、未戴手套、穿戴拖鞋等状态；顾客包括坐在车内及下车吸烟两种情况；
4）卸油区包括消防器材箱及消防器材、卸油口、计量器材箱及计量器材、消防沙箱、通气管、警戒桩及警戒线、静电接地报警器，消防器材包括推车式干粉灭火器、灭火毯、手提式干粉灭火器，计量器材包括量筒、具塞量筒、取样桶、计量器材箱，通气管的阻火器、呼吸阀能够独立取出；
5）便利店包括收银台、商品、监控显示器、灭火器、安全疏散标志、事故应急灯、紧急切断按钮、电动车等模型，安全疏散标志及事故应急灯具备完好、非防爆型两种状态；紧急切断按钮的位置包括合理、不合理两种情况；电动车存在违规放在加油岛内、私拉电线给电动车充电两种状态。
8. 按照《GB 19272-2021 室外健身器材的安全通用要求》、《DB23/T 3207-2022 社区消防安全管理技术规范》、《DB34/T 3551-2019 居民小区电梯信息发布规范》等法律法规、标准文件的要求，定制居民社区场景及模型；根据居民社区隐患排查任务需要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于是否按规定设置门岗保安、是否设置微型消防站、垃圾是否分类管理、健身器材的结构功能和可预见的非正常使用时是否有潜在危险、住宅电梯是否设置一键式紧急报警装置并张贴电梯基本信息和警示标志、是否存在高空抛物违法行为、疏散楼梯是否违规设置围栏等，并按照检查内容设置对应的隐患点；
9. 按照《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》、《GB 50140-2010建筑灭火器配置设计规范》等法律法规、标准文件的要求，定制学校场景及模型；根据学校隐患排查任务需要，提供对应的安全检查表，检查内容包括但不限于室外消火栓是否被遮挡、灭火器是否有效可用、消防控制室中火灾显示屏是否完好可用、实验室内化学品是否按照规定入柜管理、实验人员是否做好安全防护、宿舍内是否违规使用大功率电器等，并按照检查内容设置对应的隐患点。
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	1、 双重预防实训管理终端 1套
采用国产处理器，物理核心数≥8核，线程数≥16线程，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥12MB，支持超线程技术；内存：≥DDR4 16G；硬盘：≥256GB SSD；显卡：≥12G；
显示器：≥23.8寸；分辨率：1920*1080；2台；带键鼠；国产操作系统；
或提供性能不低于本参数要求的同档次国产设备
2、 智慧黑板 1套
（一）屏体硬件：
1、超高清LED液晶屏，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：3840×2160，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护。
2、整机支持色彩空间可选。
3、红外触控技术
4、为充分满足用户实际使用需求，前置面板须具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口、≥1路USB Type-C全功能通道接口，后置≥2路HDMI接口、≥2路USB 等接口。
5、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，可点击屏幕选择恢复到出厂默认状态，无需额外工具辅助。
6、交互平板具有物理开机防蓝光功能，蓝光危害为RGO豁免级。
7、整机内置2.2声道扬声器采用缝隙发声技术，顶置朝前发声前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，内置非独立外扩展的4阵列麦克风拾音距离≥12m。
8、整机内置无线网络模块和蓝牙Bluetooth 5.2标准模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。Wi-Fi 和 AP 热点均支持频2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。
9、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于1300万像素的照片，摄像头对角角度≥135°，支持远程巡课等应用，支持大于等于10米距离时实现AI识别人像，摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
10、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面和任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
11、内置无线传屏接收端，操作系统下无需外部接收组件，无线传屏发射器与交互设备匹配后可实现无线传屏功能，可将外部电脑设备的视频、音频、触控、信号无线传至交互设备上，支持双向传输。
12、支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关。
13、整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式，支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。或提供性能不低于本参数要求的同档次国产设备
（二）教学辅助系统：
1、内置安卓教学辅助系统，采用四核CPU， ROM不小于8G, RAM不小于2G。
2、无需借助PC整机可一键进行硬件自检，支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持云端在线系统固件升级。
3、为满足教学场景使用需求需具备弹窗拦截、冰点还原功能，弹窗拦截支持手动拦截、截图拦截、超级拦截三种方式，冰点还原支持创设系统还原点，可根据教学需求自由选择磁盘分区设立还原点和取消还原点。
4、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
5、支持同一支笔头、笔尾书写不同的颜色且颜色可自定义，支持将自定义图片设置为开机画面 。
6、双系统板书同步记忆，原轨迹显示书写笔迹，同步书写、同步记忆存储，真实呈现、保留课堂板书内容；板擦自动识别，同步擦除。支持2分屏多人同时书写，同步显示、同步记忆。
7、整机支持记忆板书悬浮窗口，支持此窗口在桌面上任意位置的拖动，副屏板书书写同时，浮窗内同步显示书写轨迹。
8、整机支持左右两侧黑板同时进行书写，且支持同时进行一侧擦除、另一侧书写。板书记录功能，支持副屏黑板与主屏同步显示，支持加页，清除单页板书内容。
9、整机支持黑屏记录模式，可以实现副屏板书与主屏板书内容均以电子化同时保存，在两侧黑板和主屏均可以使用粉笔书写，主屏粉笔书写时，不因主屏显示效果影响学生查看粉笔板书。
（三）内置工作站：
1、内置工作站模块采用按压式开关最新40pin万兆高速传输接口，传输速率≥10Gbps。
2、内存：≥ 8G DDR4。 
3、硬盘：≥256G SSD固态硬盘。
4、接口：整机非外扩展具备3个USB接口。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；随机预装配套交互教学软件。或提供性能不低于本参数要求的同档次国产设备
三、多媒体讲桌
1.根据现场环境专业定制，推荐尺寸：长1200mm*宽750mm*高760mm。
2.钢木结构：采用优质钢材为支架，基材使用绿色环保优质高密度环保板基材，经过防虫、防腐等处理，甲醛、苯科释放量低于国家标准；含水率低于12%以下，各项技术指标均达到国家标准。
3.走线设计全封闭，安全美观。
4.配件：采用防腐、防锈处理的五金配件，优质门铰、静音导轨、拉手等。
5.设计美观/设备摆放布局合理/结实耐用
四、扩声音箱 2台
无线壁挂；内置蓝牙，多种设备兼容连接；功率：80w；含发射器 、音频线 、遥控器 、壁挂音响 ；
五、鹅颈话筒 1套
麦克风：静电型电容音头
指向性：心型≤-16dB（0-180 度）
频率响应：50Hz-16kHz
灵敏度：-30dB ± 3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
低频衰减：100Hz 8dB / 倍频
输出阻抗：100Ω ± 30%
使用电压：12-52V 
麦克风底座：
锌铁合金底座，触控式开关，底座与软管麦克风接口可拆卸；
	1
	套

	学生实训终端
	1、 双重预防实训操作终端
采用国产处理器，物理核心数≥8核，线程数≥16
线程，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥12MB，支持超线程技术；内存：≥DDR4 16G；硬盘：≥256GB SSD；显卡：12G；
国产操作系统；声卡：主板集成5.1声道声卡；网卡：主板集成1000M自适应以太网卡；主板扩展槽：PCIe 插槽≥4个，其中至少≥2个PCIe x16 ，主板其他内置接口：M.2 SSD接口≥1个，≥4个SATA3.0接口，1个COM接口，前置1组耳机和麦克接口，后置1组音频接口（1*耳机接口、1*麦克接口、1*音频输入）；键鼠：键鼠：同品牌USB有线键盘、光电鼠标；显示器：显示屏尺寸≥23.8英寸，2台；电源：≥650W节能电源；接口：≥10个，其中USB3.0≥5个 ；所有USB接口原生非转接；支持全部USB口一键开关，全部USB口一键只读；前后USB口分组开关，USB口单个开关，USB口设置只识别键鼠；机箱：体积≥25L，顶置提手机箱模块化设计免工具拆装；
或提供性能不低于本参数要求的同档次国产设备
2、实训桌
尺寸：800*600*750mm；
材质：加厚冷轧钢板 ；防火板桌面：耐磨 、耐腐蚀 、耐高温；带抽屉、带键盘架、 带主机架；3、实训椅：弓形椅，主体材质靠背+座面：食品级PP工程塑料（一体注塑成型）椅架：加厚钢管（表面喷塑防锈）尺寸总高：约78-82cm；承重性能：单椅静态承重≥150kg，可堆叠存放
	套
	45

	服务器
	1、 产品结构‌：2U 机架式
2、 国产处理器‌：64核；CPU频率：≥2.6GHZ，；
3、 内存‌：类型 DDR4，32G;存储扩展‌：支持热插拔；960G SSD固态硬盘；
4、 网络接口‌：板载灵活插卡（支持 4×GE/4×10GE/4×25GE 等组合），支持 PCIe 网卡扩展
5、 ‌电源与散热‌：1+1 冗余电源（可选 900W/1200W/2000W 等），4 个 N+1 冗余风扇模组，风冷散热；
6、 国产操作系统，配套1套导轨，2条电源线；
或提供性能不低于本参数要求的同档次国产设备
	1
	套

	机房网络配套
	1、48口千兆交换机 2台
端口数量：48口；端口类型：电口；端口速率：千兆；
2、22u机柜 1台
尺寸：600*600*1200mm；材质：冷轧钢板；配电源排插、风扇及脚轮等配件；
3、综合布线
46个电脑点位的电网布线，采用六类国标非屏蔽网线，国标纯铜Rvv3芯4平方电线，铝合金槽板，插板；
4、防静电地板：机房防静电地板铺设，180㎡，全钢材质，支架高度20cm，规格600*600mm；
	1
	套



第三节、商务要求
1、交货时间、地点及方式
1.1交货时间：合同签订之日起30日历日内交货、安装调试完毕并交付使用，且经采购人验收合格。
1.2交货地点：郴州职业技术学院指定地点。
1.3交货方式：由中标供应商运输至采购人指定地点，中标人负责产品到安装地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，并负责产品在安装地点的保管，直至安装调试、项目验收合格并交付使用（本项目属于交钥匙项目，其间不增加任何费用）。
2、结算方式
付款方式：所有产品到货并安装调试完成后支付合同金额的60%，验收合格后一个月内支付合同金额的37%，余款三年内按照合同约定付清。余款不计利息。
成交供应商应在采购人每次付款前向采购人提供同等金额的合法、有效的完税发票，否则采购人有权拒绝付款且不承认逾期付款的违约责任。
3、产品运输、保险及保管
3.1 成交供应商负责产品的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。
3.2 成交供应商负责产品在项目地点的保管，直至项目验收合格。
3.3 成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。
3.4 成交供应商应保证产品包装完整，原厂原包装送货到达指定的交货地点前未拆封，经采购人指定人员验证后方可开箱。
3.5 成交供应商在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点，货物经采购人现场验收合格后统一签收，成交供应商自行负责现场保管责任，现场卸货由成交供应商承担。
3.6本项目采用费用包干方式建设（交钥匙项目，确保所有产品正常使用。），合同总价包含但不限于项目所需的货物、材料购置等费用。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的货物、设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、税费、试运行测试通过验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、税金等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
4、安装调试
4.1 本项目为交钥匙工程，成交供应商负责产品免费送货上门，免费安装、调试、验收、售后服务等，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费、及协调费等，均由成交供应商承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由成交供应商承担。
4.2 成交供应商送达产品及进行安装调试，应和采购人及采购单位取得联系，以便采购人及采购单位安排验货和配合安装调试等工作。成交供应商须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。
4.3 项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术资料（含拓朴图、原理图、线路图等）、使用说明书及采购人要求的相关资料等，移交采购人。
4.4设备运行不正常或达不到预期效果，将暂停验收，直至整改完毕。
5、验收要求
[bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark348]5.1 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，环保等相关部门检测费用（如有）和其他验收费用由成交供应商全部承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
5.2 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，由此而发生的费用由成交供应商承担。
5.3验收内容：验收过程中需按产品主要功能、技术指标要求一一进行测试；测试结果不符合要求的视同验收不合格，采购方有权要求成交供应商进行返工整改。
5.4 项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收及由此造成的工期延误责任及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。如经两次项目验收不合格的，采购人有权解除合同，另行选择其他供应商采购，成交供应商应将采购人已支付款项退还给采购人，且由此带来的一切损失由成交供应商承担。
6、售后服务
6.1 技术支持
 1）提供 7×24 小时的技术咨询服务，1小时内响应（支持内容包括电话咨询、本地服务）。
6.2 故障响应
  1）提供7×24小时的故障服务受理。
  2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。
  3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
  4）成交供应商必须提供7×24小时电话服务热线，接到采购人的维修通知后60 分钟内给予答复，保证在接到故障电话后2小时内到场，并在24 小时内解决故障，对严重影响系统运行的故障应在48小时内解决。若48小时内无法修复或需要返厂进行维修的，成交供应商必须提供不低于同档次的替代设备给采购人使用，直到故障设备修复正常使用为止，以保证采购方最终用户单位工作的正常开展。
6.3 在质保期内成交供应商应对产品质量实行三包，质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；质保期内设备出现两次重大相同故障，成交供应商必须无条件免费更换全新的合格产品，且更换后的产品必须符合本合同约定要求。质保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。原厂商不能因为设备停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的设备。
6.4 成交供应商应提供售后服务机构的名称、联系方法等。成交供应商的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购方。成交供应商不及时通知采购方，由此而造成的损失由成交供应商负责。成交供应商售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由成交供应商承担一切责任。
[bookmark: bookmark350]7、质量保证
7.1 成交供应商应保证提供的产品是手续合法完整、渠道正规的原装正品，制造标准、安装标准及技术规范应符合国家标准，具有国家认可的出厂合格证或国家鉴定合格证。
7.2 成交供应商必须严格遵守《产品质量法》，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。
7.3免费质保期3年（中标后双方根据产品在合同中作具体约定），包含运维费用。
质保期从项目完工、设备安装调试完成并经采购人正式验收合格之日起开始计算。在质保期内，成交供应商必须及时免费维修、更换所有缺陷的货物或部件。并提供所有软、硬件设备的维修、维护、更换配件服务等，由此产生的费用均不再收取。如果成交供应商收到采购方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由成交供应商承担，并从质量保证金中抵扣。
7.4本项目质保要求超出厂家正常保修范围的，成交供应商需向厂家购买已满足本项目要求，未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。
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