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[bookmark: _Toc352761927][bookmark: _Toc32165][bookmark: _Toc19433]第一部分  招标公告
项目概况
安泽县职业中学实训设备购置项目的潜在投标人应通过山西省政府采购网（https：//login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）政采云平台线上获取招标文件，并于2026年9月21日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：
项目编号：1410262026AGK00028
项目名称：安泽县职业中学实训设备购置项目
预算金额（元）：696714
最高限价（元）：696714
采购需求：/
标项名称：安泽县职业中学实训设备购置项目
数量:/
预算金额（元）：696714
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：安泽县职业中学实训设备购置项目，内容为购置化工，汽修专业实训设备等。投标人所报价内容必须完全响应招标文件所列内容。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
合同履约期限：包1，30天
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求 ：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业）；
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年8月31日至2026年9月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取
方式：在线获取
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月21日 14:00（北京时间）
投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年9月21日 14:00（北京时间）
开标地点：尧都区尧都高新技术产业开发区锦悦城5号楼（临汾网易创业联合中心）二层220室评标室 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _GoBack]针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。投标人参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。
代理费支付方式：供应商支付
代理费收费标准：参考计价格[2002]1980号、发改办价格［2003］857号、国家计委价格[2011]534号文和发改价格〔2015〕299号文件的规定
代理费收费金额（元）：/
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
[bookmark: _Hlk110194060]1、采购人信息
单位名称：安泽县职业中学
单位地址：安泽县育英街11号
联系方式：13934673530
2、采购代理机构信息
单位名称：山西隆诚项目管理有限公司
单位地址：山西省临汾市尧都高新技术产业开发区锦悦城5号楼二层220室
联 系 人：杨菲
联系电话：0357-3333666。
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	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业）；
3.本项目的特定资格要求：无。

	2
	是否允许联合体投标
	否

	[bookmark: _Hlk82007067]3
	投标文件
（资格证明文件）
	1.具有独立承担民事责任的能力证明文件
提供投标人信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件
提供投标人信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件
提供投标人信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效；
4.依法缴纳税收和社会保障资金证明文件
提供投标人信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效；
5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录
提供投标人信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效；
6.投标函（见‘投标文件格式’）；
7.投标投标人代表证明
（1）法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”
（2）委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”
（3）自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件内容齐全，法人电子签章符合要求。
8.投标保证金的交纳情况及开户许可证
（1）提供投标保证金交纳证明扫描件；
（2）提供投标人基本存款账户开户许可证（已取消企业银行账户许可的提供银行基本存款账户信息表或提供取消企业银行账户许可的相关公告）扫描件。
9.中小企业声明函
按照招标文件“第八部分 相关附件”内容自行填写。

	4
	投标文件
（商务技术文件）
	1.开标一览表
2.对商务要求的响应内容
3.对服务要求的响应内容
4.对技术要求的响应内容
5.投标人基本情况表
6.近三年合同案例及相关证明资料
7.商务、技术条款偏离表
8.供货方案/服务方案/项目实施方案等
9.拟派项目负责人情况表
10.投标人认为需要提供的其他商务技术材料
11.对政府采购相关政策要求的响应情况

	5
	投标保证金
	投标保证金采用银行汇票、电汇、或银行或金融服务平台、保证保险、担保公司出具的保函、支票电汇支付方式之一进行交纳，现场不收取现金。
投标保证金金额：柒仟叁佰元整（￥6900元）
接受投标保证金的账户：
收款单位：山西隆诚项目管理有限公司
开 户 行：兴业银行股份有限公司临汾鼓楼支行
银行账号：4852 7010 0100 0419 70
银行行号：309 177 005 157 
投标保证金交纳在截止时间前（同开标时间），以银行的到账时间为准。
注：1、采用电汇时，请务必在汇款单位附加信息或用途栏注明项目的项目编号。  
2、因银行结算，不可抗力等非采购人、采购代理原因造成的投标保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担。
3、投标保证金的有效期与投标有效期一致。

	6
	投标文件有效期
	90个日历天（自递交投标文件截止之日起计算）

	7
	政府采购相关政策要求
	本项目专门面向中小企业采购,不执行支持中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业的价格优惠政策。
所属行业：详见第四部分 技术需求书
1、本项目涉及进口产品的要求：
（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。
（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： 
（1）本项目清单中含有政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
（2）本项目清单中不含政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品，也可投报清单以外的产品。
3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求：
（1）投标货物有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。
（2）投标人须如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式自制），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。
4、本项目涉及正版软件的要求：
投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
5、本项目涉及信息安全产品的要求：
投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。
6、小型、微型企业参加本项目投标要求：
（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《小、微企业声明函》。
（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》。
（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
7、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：
（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函。
（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》。
8、本项目涉及创新产品、创新服务的要求：
（1）投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品价格折扣。
（2）投标人投标创新产品或创新服务的，应在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。
9、监狱企业参加本项目投标的要求：
（1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》；
（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣。
10、专门面向中小企业采购的项目或特定采购包，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。同时在货物采购项目中，货物应当全部由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
11、涉及绿色产品采购的要求
（1）投报产品属于绿色建材产品、节能产品、环境标志产品，落实绿色包装、绿色运输、绿色数据中心、绿色建筑和绿色建材等政府采购需求标准的，在评审时，同一合同包内的绿色产品的报价总金额占本合同包报价总金额60%及以上的，享受投报产品4%的价格折扣。
（2）投报产品属于属于绿色建材产品、节能产品、环境标志产品，落实绿色包装、绿色运输、绿色数据中心、绿色建筑和绿色建材等政府采购需求标准，应在投标文件中填写《绿色产品明细表》。
（3）绿色产品的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。
12、涉及商品包装和快递包装的要求
本文件列出商品包装和快递包装要求的，需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
13、涉及本国产品的要求：
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。
政策执行要求有关证明文件。
采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第七部分相关附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
14、政府采购异常低价审查 
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价。 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价。 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价。 
4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。 
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	8
	评标委员会构成
	评标委员会由5人组成，其中采购人代表1名，专家4名。
评标专家确定方式：政府采购评标专家库随机抽取。

	9
	现场考察
	□组织     ☑不组织

	10
	开标前答疑会
	□召开     ☑不召开

	11
	无效投标情形
	详见本招标文件第三部分投标人须知第20.1、20.2、20.3条的规定

	12
	代理服务费
	中标服务费收费标准参考国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定计取。

	13
	说明
	1、本投标文件所有时间均为北京时间。
2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响所投标包质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人在规定时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3、本项目不允许分包。
4、本项目验收工作由采购人组织实施验收。

	14
	评标办法
	综合评分法。

	15
	中标单位确定
	中标人数量：1家
采购人授权评标委员会直接确定中标人。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。
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[bookmark: _Toc23776][bookmark: _Toc28871][bookmark: _Toc352761930]一、总则
1. 适用范围
本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义
2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位，即 “安泽县职业中学”。
2.2 “采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“山西隆诚项目管理有限公司”。
2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的投标人。
2.4 “货物”指投标人按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。
2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《山西省年度集中采购目录及采购限额标准》。
2.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。
2.9“电子签章”指可通过电子签章软件正确读取数字证书签章信息的电子签章，电子签章包含单位电子签章和法定代表人电子签章。
2.10本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。
2.11本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。
3. 合格的投标人
3.1 具有本项目供应或实施及服务能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。
3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的投标人。
3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于投标人的规定，有能力提供招标采购货物的投标人。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表序号5的要求。
3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一包件的投标。为本项目提供项目管理、监理等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。
3.5 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号2的规定。
3.5.1 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。
3.5.2 本项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。
3.5.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。
3.6若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所响应产品为非中小企业产品，其投标文件将被认定为无效投标。
4.对同一制造商、制造商与代理商投标的限制与判定
4.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人资格；评审得分相同的，由评标委员会按照总报价最低的方式确定一个供应商获得中标人资格，总报价相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标人。
4.2制造商与代理商同时参加投标的，制造商作为有效供应商，代理商不能作为有效供应商。总公司和分公司不能以不同的供应商身份参加同一包的投标。
4.3参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效供应商。
4.4对同一制造商的判定仅限于每包中的核心产品，附属配套产品等非核心产品除外。本款所指的核心产品是在分包中占预算金额比重较大的产品。
5. 投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc26424][bookmark: _Toc352761931]6.通知
6.1通知的告知
对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西省政府采购信息平台（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/）进行通知，不再书面进行通知。各市场参与主体因自身原因未关注到此类通知并造成损失的，责任自负。
6.2通知的获取
已获取了招标文件的投标人，可在本次招标公告刊登的媒体上查看已发布的通知，或凭借数字证书（USBKey）登录山西省政府采购信息平台（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/），查看获取相关通知。
未获取招标文件的潜在投标人可在本次招标公告刊登的媒体上查看获取已发布的通知。
因线路故障导致通知延迟获取或无法获取，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。
[bookmark: _Toc19791]二、招标文件
7. 招标文件的内容
7.1 招标文件由下列八部分内容组成：
第一部分 招标公告；
第二部分 投标人须知前附表；
第三部分 投标人须知；
第四部分 商务、技术要求；
第五部分 评标标准和评标方法； 
第六部分 合同原则；
第七部分 投标文件格式；
第八部分 相关附件。
7.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表的规定。
7.3采购代理机构开标后对投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http：//www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果存在问题的将留存证据并对投标文件做无效投标处理。
7.4除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
7.5招标文件的解释权归采购代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。
7.6 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。
8. 招标文件的澄清和修改
8.1 在投标截止时间至少15日前，无论出于何种原因，采购代理机构可依据采购人或投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告。
8.2 修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延至少15日提交投标文件的截止时间。
8.3 如延长投标截止时间和开标时间或项目因故暂停，采购代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告。
8.4 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。
8.5 澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。
8.6采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会。是否组织现场考察或者召开答疑会的，详见投标人前附表第10、11项。而无论代理机构是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。
8.7 采购代理机构将视情况确定是否召开标前会。如果召开标前会，将向所有已购买了招标文件的投标人发出通知。
[bookmark: _Toc352761932][bookmark: _Toc25107][bookmark: _Toc12489]三、投标文件     
9. 投标文件的语言和计量单位
9.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。进口产品需提供中英文说明书，外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。
9.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。
9.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。
10. 投标文件的编制
10.1电子投标文件
（1）投标人应使用政采云平台的投标文件编制工具（政府分散采购），按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按招标（采购）文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。
（2）电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均要求采用原件扫描件。
10.2投标保证金
10.2.1本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额详见投标人须知前附表的相关规定。
10.2.2未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退付。
10.2.3中标人与采购人签订政府采购合同后，须将所有合同送采购代理机构备案，中标人的投标保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。
10.2.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；
（3）投标人提交了虚假资料。
10.3投标报价
10.3.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、验收、保险、国内协作费、劳务费、专家咨询费、税金等一切相关服务等费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
10.3.2 投标人报出的总价为货物全部完成交付的最终价格。
10.3.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。
10.3.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标报价。
10.3.5 投标人应提供货物的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。
10.3.6 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
10.3.7 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。
10.3.8采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。 
11. 投标内容填写说明
11.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。招标文件加“*”条款为不可偏离项。
11.2 投标文件由招标文件第二部分投标人须知前附要求提交的文件组成，有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
11.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。
11.6为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信的原则，在本次投标文件的偏离表中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。
12.投标文件的有效期
本项目投标文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。
13.投标文件的签署
[bookmark: _Toc352761933]13.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。
13.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准电子公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将做无效投标处理。
13.3投标人应按照招标文件要求，电子投标文件所附证书证件均为扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字或加盖电子印章并加盖单位电子印章。纸质投标文件的封面下方以及其他招标文件要求的位置填写投标人全称加盖公章，在指定位置签署法定代表人或投标人代表的全名。
13.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。
[bookmark: _Toc11179][bookmark: _Toc15413]四、投标文件的递交     
14. 投标文件的密封及标记
14.1投标人应按资信及商务文件、技术文件顺序，以及招标文件规定的格式编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
14.2投标文件全部采用电子文档。投标文件所附资料均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。
14.3投标人应当使用CA电子锁按山西政府采购平台的要求加密投标文件。
15．投标截止时间
15.1网上递交： 投标文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。
16．投标文件的补充、修改和撤回
16.1投标人在开标解密截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回。
16.2投标人对电子投标文件的补充、修改应在电子投标文件上进行，修改完成后重新上传。
16.3在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
[bookmark: _Toc15315][bookmark: _Toc25180][bookmark: _Toc352761934]五、开标     
17.开标及其有关事项
[bookmark: _Toc352761935]17.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标活动，投标人代表及有关工作人员参加。
17.2投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。
17.3采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、投标保证金的交纳情况以及采购代理机构认为适当的其他内容。投标人的报价或认为应唱出的事项未被唱出或唱出有误，应在征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。
17.4采购代理机构将按规定编制唱标记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
17.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
[bookmark: _Toc32271][bookmark: _Toc19716]六、评标程序和要求
18.投标人资格性审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。
19.组建评标委员会
19.1采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。
19.2评标委员会负责完成具体的评标事务，提出经评标委员会签字的书面评标报告。
19.3采购代理机构负责组织项目的评标工作。
20.投标文件符合性审查
评标委员会依据招标文件第五部分评标标准和评标办法中的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的商务、技术等实质性要求作出响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.评审中遵循的原则
21.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
21.2在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：
（1）有恶意串通的；
（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；
（3）有损害采购人或者其他投标人的合法权益的。
21.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
21.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
A、开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标报价一览表为准；
B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
C、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；
D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
评标委员会将要求投标人按上述原则以书面形式调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。
21.5如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，技术需求书中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按上述规定处理。
    22.投标的澄清
22.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容评标委员会可以要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会专家签字。
22.2投标人必须按照评标委员会要求的内容和时间做出书面答复，该答复须经法定代表人或投标人代表签字认可，作为投标文件内容的一部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
23.比较与评价（详细评审）
23.1评标委员会只对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。
23.2采用综合评分法评审的应按照招标文件第五部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。
24.评审复核
24.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分略高、略低的。
24.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
    25.确定中标候选人
评标委员会根据中标候选人排序名单确定排名最高的为中标人，采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。
招标文件第五章规定评标办法采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术服务部分得分由高到低顺序确定排名第一的中标候选人。 
招标文件第五章规定评标办法采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的采取随机抽取的方式确定排名第一的中标候选人。 
采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。 
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。 
采购结果经采购人确认后，采购人（采购代理机构）将于 2 个工作日内在《中国山西政府采购 网》上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。
26.编写评标报告
评标委员会主任委员根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。
27.评标过程保密
开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。
28.关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
29.采购项目废标
29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的数量不足3家的；
（2）投标人的报价均超过采购预算的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
29.2废标后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。
29.3投标截止时间结束后参加投标的不足三家，或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的不足三家情形的，采购代理机构将视具体情况组织重新招标或报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。
30.电子交易系统异常情况处置
30.1采购人或采购代理机构负责组织电子开标、评标活动，当政采云平台出现异常且2小时内无法解决或恢复时，经交易中心同意后，采购人或采购代理机构可启动纸质投标文件进行线下开标、评标活动。
30.2待系统恢复后，采购人或采购代理机构须把线下开标、评标结果数据录入政采云平台电子交易系统。
[bookmark: _Toc18498][bookmark: _Toc15635]七、签订合同
    31．中标通知
31.1中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
31.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
31.3中标通知书是合同的组成部分。
32．签订合同
32.1中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。
32.2中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
32.3本文件第四部分商务、技术要求商务条件中要求中标人提交履约保证金的，中标人须按照规定向采购人提交履约保证金。
32.4中标人应当自合同或补充合同签订之日起2个工作日内，向采购代理机构送达一份合同存档。
[bookmark: _Toc27979][bookmark: _Toc5466]八、采购代理服务费　　
33.采购代理机构参照中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件规定的收费标准收取采购代理服务费。中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性全额支付采购代理服务费。
	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%


[bookmark: _Toc10622][bookmark: _Toc4182]九、保密和披露
    34.保密
投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
    35.披露
35.1采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
35.2在采购代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
[bookmark: _Toc11632][bookmark: _Toc16217]十、询问和质疑
36.询问
36.1投标人对政府采购活动事项和招标文件、采购结果有疑问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问，采购代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对依法提出的询问作出答复。
36.2询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知向采购人提出质疑。
37.质疑
37.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
37.2投标人针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。
37.3提出质疑的时限应当符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条的规定。对本招标文件的质疑，其受到损害之日为收到本招标文件之日。
37.4投标人提出的质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》五十五条的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。质疑应当以书面形式向采购代理机构（或采购人）提出，经法定代表人签字并加盖公章。
37.5质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。
37.6质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。
37.7有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：
（1）未在有效期限内提出质疑的；
（2）所提交材料未明示属于质疑材料的；
（3）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；
（4）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；
（5）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；
（6）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；
（7）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；
（8）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；
（9）其它不符合受理条件的情形。
37.8采购代理机构（或采购人）将在收到质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通过平台通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。
37.9质疑投标人对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。
37.10投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
[bookmark: _Toc19301][bookmark: _Toc352761948]
[bookmark: _Toc19812]第四部分  商务、技术要求

一、商务要求
1、合同履行期限：30天
2、供货地点：安泽县职业中学 
3、质保期：一年；
4、质量要求：符合国家或行业现行相关技术规范要求的合格标准；
5、付款方式：拟定为合同签订后支付合同金额的30%，货到、安装验收完毕后支付剩余款项，后续具体执行以双方签订的合同为准。
6、本项目是否要求中标供应商提交履约保证金：否。
二、服务要求
1、投标人提供的产品在安装调试过程中，应无偿协助解决安装、调试中出现的问题；
2、投标人提供的产品应有售后电话；
3、7×24小时响应，半小时内提供解决方案，若遇疑难问题，无偿提供上门服务，48小时内到达现场；若在48小时内仍未能有效解决，投标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用；
4、免费培训操作维护人员。
三、技术要求
详见本部分技术需求书。
四、其他实质性要求（如涉及）
1、强制性采购的节能产品：投报产品中如包含“品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。
2、含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品：无
说明：详情参见《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》
3、正版产品承诺：承诺所投报的产品为正版产品。
4、其他强制性要求或标准：无
五、验收标准
采购人按照《政府采购法》41条、《政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件、《山西省财政厅关于印发〈加强政府采购需求确定和履约验收管理办法〉的通知》、87号令74条（适用于公开招标和邀请招标）等规定编制项目履约验收标准；根据招标文件、中标供应商的投标文件等进行验收。 



技术需求书
石油化工实训室设备需求
	[bookmark: _Hlk193871718]序号
	产品名称
	技术要求
	数量
	单位
	所属行业

	1
	※实验桌
	1、规格：1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）（±5mm）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。
2、实验室专用陶瓷台面，厚度为±20mm，采用一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，具备无空洞、无杂色、无脱层、釉面与坯体呈一体结构的特点；该台面为实验室专用，需满足无甲醛释放、耐化学腐蚀、耐划痕、耐污染等性能要求；在靠近人体操作边缘处有一条与台面一体成型（非后期二次开槽）的功能性凹槽，其宽度11.7mm（±1mm），深度±1.25mm（±1mm），储水量±15.5ml（±1ml），能够有效阻水和缓冲，同时能够对实验试管、玻璃棒、小球等易滚动器材进行缓冲阻拦。
台面板技术参数满足以下指标,并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA标志及查询真伪的二维码的检测报告复印件或扫描件：
（1）耐光色牢度：参照GB/T17657-2022标准，变色等级实测结果≥4级。
（2）外观质量：参照T/CIQA10-2020标准，①外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色；样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体。②釉面和坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构：釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。 
（3）耐污染性能：参照GB/T17657-2022 标准， 台面板不少于60项化学试剂检测，包含：氢氧化钙饱和溶液、乙醇99%、王水、硝酸65%、硫酸98%、高氯酸72%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、甲苯99%、丁酮99%、二氯甲烷99%、铬酸60%、丙酮99%、苯99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%等，检测结果为五级（未盖玻璃盖板）。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：选用铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用铝型材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、实验桌产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具带有CMA标识的检测报告复印件或扫描件：
1）外观要求：①操作台面无裂缝，无污物、杂质；②喷涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；
2）安全性要求：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；
3）操作台力学性能：独立操作台垂直加载稳定性试验未倾翻，无损坏；
4）操作台台面理化性能：①耐划痕：无整圈连续划痕；②耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色；
5）阻燃性：台面材料氧指数≥40%。
	5
	张
	工业

	2
	电源功能柱
	1.规格：≥270mm（L）×165mm（W）×750mm（H）；
2.材质：整体采用PP和ABS材质，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性等性能；
3.主体设置多组加强筋，能够起到增强主体刚性和进行限位的作用；
4.设有检修口，拆装方便，便于线路检修和维护；
5.功能柱产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA标志及查询真伪的二维码的检测报告复印件或扫描件：
1）外观性能要求：塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；
2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、无少件、透钉、漏钉；
3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²。
	5
	只
	工业

	3
	实验凳
	1.规格：≥φ300mm×440mm。
2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。
3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。
支持调节凳子高度，升降≥50mm。
4.学生凳产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA标志及查询真伪的二维码的检测报告复印件或扫描件：
1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；
2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3）；
3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉；
4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度≥400mm，无剥落、裂纹、皱纹；
5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损；
6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。
	10
	个
	工业

	4
	电源
	1、电源外壳整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能；
2、包含不少于5孔2路220V电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，具有过流短路保护及电源输出指示功能。
	5
	套
	工业

	5
	洗眼器
	1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。
4. 供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。
	1
	个
	工业

	6
	独立水槽台（配出水装置）
	1、整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）；
2、材质：整体采用ABS和改性PP材质；
3、化验水槽内部规格：≥415mm（L）×360mm（W）×155mm（H），由ABS塑料一体化注塑成型。槽面需要设有溢水口，预留三联水嘴、台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计，能拆卸清洗，水槽内侧倾斜面设计，四周边缘圆角设计；
4、水槽箱体由ABS和PP塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理；
5、配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
6、独立水槽台产品满足以下性能要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA标志及查询真伪的二维码的检测报告复印件或扫描件：
1）外观性能要求：塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差；
2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉；
3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²。
	2
	个
	工业

	7
	电源布线耗材
	1.地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 
2.地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管
	1
	室
	工业

	8
	给/排水全套装置
	1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。
2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。  
	1
	套
	工业

	9
	125mL细口瓶
	125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	6
	个
	工业

	10
	100mL烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	12
	个
	工业

	11
	1mL移液管
	1mL，高硼硅玻璃材质，刻度清晰，透明度高
	6
	支
	工业

	12
	2ml移液管
	2ml，高硼硅玻璃材质，刻度清晰，透明度高
	6
	支
	工业

	13
	5ml移液管
	5ml，高硼硅玻璃材质，刻度清晰，透明度高
	6
	支
	工业

	14
	10ml移液管
	10ml，高硼硅玻璃材质，刻度清晰，透明度高
	6
	支
	工业

	15
	25mL移液管
	25mL，高硼硅玻璃材质，刻度清晰，透明度高
	6
	支
	工业

	16
	250mL容量瓶
	250 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀
	6
	个
	工业

	17
	洗耳球
	橡胶材质，60mL。
	6
	个
	工业

	18
	100mm胶头滴管
	100mm，直形，滴管尖嘴口径1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1 mm～2 mm
	6
	个
	工业

	19
	500mL塑料洗瓶
	500mL，密封性好，不漏气。
	6
	个
	工业

	20
	500mL烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	11
	个
	工业

	21
	抹布
	30cm×30cm，用于清洁桌面
	6
	个
	工业

	22
	玻璃棒
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：φ5mm～φ6mm；
3、粗细均匀，两端烧结使其光滑
	6
	个
	工业

	23
	护目镜
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗
	12
	副
	工业

	24
	500mL 1.00mol·L1NaCl 溶液
	500mL 1.00mol·L1NaCl 溶液
	12
	瓶
	工业

	25
	化学实验室防护服（白大褂）
	棉，分为大中小号，工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。
	11
	套
	工业

	26
	化学试剂标签纸
	化学试剂标签纸
	110
	张
	工业

	27
	电子天平
	量程0 g〜1 kg，分辨力≤0.1 g
	6
	个
	工业

	28
	称量纸
	100mm*100mm（±2mm）
	6
	盒
	工业

	29
	75mm漏斗
	75mm（±2mm），直径准确，锥度适中
	6
	个
	工业

	30
	滤纸
	快速，9cm，100张/盒
	6
	盒
	工业

	31
	125mL广口瓶
	125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	6
	个
	工业

	32
	药匙
	塑料材质，长度≥13 cm，带小勺
	6
	个
	工业

	33
	试管架
	1、塑料制、注塑成型；
2、产品由顶板、底板、插杆组成，≥8孔。
	6
	个
	工业

	34
	铁架台
	1． 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹≥（2只）、平行夹等组成。2．
2． 底座尺寸为210×135mm（±5mm），立杆直径为Φ12mm，底座和立杆表面应作防锈处理。3．
3． 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．
4． 立杆与方座组装后必须垂直。
	6
	个
	工业

	35
	中号带顶丝铁圈
	中号带顶丝铁圈
	6
	个
	工业

	36
	粗盐
	大粒盐颗粒粗盐500g
	6
	袋
	工业

	37
	典型化工设备虚拟仿真
	一、系统基本功能（包含具备不限于以下内容）
1.1 要点介绍
系统遵从“以学员为中心、任务为主导、体验为引领”的实训实习理念，采用虚拟现实技术、互联网技术、手机移动端技术，对化工单元有关课程进行支撑和服务。系统整体设计上采用“三位一体”的解决方案：教学内容线上与线下相结合，共享云端资源，搭建实习教学所需的基本场景；组织上纸数融合，将资源数字化、行为数据化，丰富课堂活动，强化结果输出；服务上配套教学指导书（或示例教案）和师资培训服务，提供用户间相互交流、学习的平台，进行能力提升、理念创新。
本软件包含≥20个单元的化工操作，涵盖了化工行业中比较重要的化工单元基础操作，对于学员了解基本原理，了解工艺经济指标、认识设备，掌握化工操作，增强经济意识及强化安全意识都有很好的帮助。
1.2 包含模块
(1)流化床反应器单元
(2)压缩机单元
(3)锅炉单元
(4)液位控制系统单元
(5)罐区单元
(6)催化剂萃取控制单元
(7)二氧化碳压缩机工艺
(8)管式加热炉工艺
(9)精馏塔工艺
(10)固定床反应器工艺
(11)间歇反应釜工艺
(12)吸收-解吸工艺
(13)列管换热器单元
(14)离心泵单元
(15)多效蒸发工艺
(16)双塔精馏单元
(17)电动往复式压缩机工艺
(18)抽真空系统单元
(19)精馏塔经济指标版
(20)间歇釜经济指标版
(21)线下客户端管理平台，【可选项：线上客户端管理平台账户】
(22)线下教学组织管理平台
(23)手机端教学组织管理平台
1.3 工艺内容要求
(1)流化床反应器单元
该流化床反应器取材于HIMONT工艺本体聚合装置，用于生产高抗冲击共聚物。具有剩余活性的干均聚物（聚丙烯），在压差作用下自闪蒸罐D-301流到该气相共聚反应器R-401。
在气体分析仪的控制下，氢气被加到乙烯进料管道中，以改进聚合物的本征粘度，满足加工需要。
聚合物从顶部进入流化床反应器，落在流化床的床层上。流化气体（反应单体）通过一个特殊设计的栅板进入反应器。由反应器底部出口管路上的控制阀来维持聚合物的料位。聚合物料位决定了停留时间，从而决定了聚合反应的程度，为了避免过度聚合的鳞片状产物堆积在反应器壁上，反应器内配置一转速较慢的刮刀，以使反应器壁保持干净。
栅板下部夹带的聚合物细末，用一台小型旋风分离器S401除去，并送到下游的袋式过滤器中。
所有末反应的单体循环返回到流化压缩机的吸入口。
来自乙烯汽提塔顶部的回收气相与气相反应器出口的循环单体汇合，而补充的氢气，乙烯和丙烯加入到压缩机排出口。
循环气体用工业色谱仪进行分析，调节氢气和丙烯的补充量。
然后调节补充的丙烯进料量以保证反应器的进料气体满足工艺要求的组成。
用脱盐水作为冷却介质，用一台立式列管式换热器将聚合反应热撤出。该热交换器位于循环气体压缩机之前。
共聚物的反应压力约为1.4Mpa(表)，70℃，注意，该系统压力位于闪蒸罐压力和袋式过滤器压力之间，从而在整个聚合物管路中形成一定压力梯度，以避免容器间物料的返混并使聚合物向前流动。
(2)压缩机单元
透平压缩机是进行气体压缩的常用设备。它以汽轮机(蒸汽透平)为动力,蒸汽在汽轮机内膨胀做功驱动压缩机主轴，主轴带动叶轮高速旋转。被压缩气体从轴向进入压缩机叶轮在高速转动的叶轮作用下随叶轮高速旋转并沿半径方向甩出叶轮,叶轮在汽轮机的带动下高速旋转把所得到的机械能传递给被压缩气体。因此,气体在叶轮内的流动过程中,一方面受离心力作用增加了气体本身的压力,另一方面得到了委很大的动能。气体离开叶轮进入流通面积逐渐扩大的扩压器，气体流速急剧下降，动能转化为压力能(势能),使气体的压力进一步提高，使气体气体压缩。
本仿真培训系统选用甲烷单级透平压缩的典型流程作为仿真对象。
在生产过程中产生的压力为1.2～1.6kg/cm2(绝)，温度为30℃左右的低压甲烷经VD01阀进入甲烷贮罐FA311，罐内压力控制在300mmH2O。甲烷从贮罐FA311出来，进入压缩机GB301，经过压缩机压缩，出口排出压力为4.03kg/cm2(绝)，温度为160℃的中压甲烷，然后经过手动控制阀VD06进入燃料系统。
该流程为了防止压缩机发生喘振，设计了由压缩机出口至贮罐FA311的返回管路，即由压缩机出口经过换热器EA305和PV304B阀到贮罐的管线。返回的甲烷经冷却器EA305冷却。另外贮罐FA311有一超压保护控制器PIC303,当FA311中压力超高时，低压甲烷可以经PIC303控制放火炬，使罐中压力降低。压缩机GB301由蒸汽透平GT301同轴驱动，蒸汽透平的供汽为压力15kg/cm2(绝)的来自管网的中压蒸汽，排汽为压力3kg/cm2(绝)的降压蒸汽，进入低压蒸汽管网。
流程中共有两套自动控制系统：PIC303为FA311超压保护控制器，当贮罐FA311中压力过高时，自动打开放火炬阀。PRC304为压力分程控制系统，当此调节器输出在50％～100％范围内时，输出信号送给蒸汽透平GT301的调速系统，即PV304A，用来控制中压蒸汽的进汽量，使压缩机的转速在3350转/分至4704转/分之间变化，此时PV304B阀全关。当此调节器输出在0％到50％范围内时，PV304B阀的开度对应在100％至0％范围内变化。透平在起始升速阶段由手动控制器HC311手动控制升速,当轩速大于3450转/分时可由切换开关切换到PIC304控制。
(3)锅炉单元
基于燃料（燃料油、燃料气）与空气按一定比例混合即发生燃烧而产生高温火焰并放出大量热量的原理，所谓锅炉主要是通过燃烧后辐射段的火焰和高温烟气对水冷壁的锅炉给水进行加热，使锅炉给水变成饱和水而进入汽包进行气水分离，而从辐射室出来进入对流段的烟气仍具有很高的温度，再通过对流室对来自于汽包的饱和蒸汽进行加热即产生过热蒸汽。
本软件为每小时产生六十五吨过热蒸汽锅炉仿真培训而设计。锅炉的主要用途是提供中压蒸汽及消除催化裂化装置再生的CO废气对大气的污染，回收催化装置再生的废气之热能。
主要设备为WGZ65/39-6型锅炉，采用自然循环，双汽包结构。锅炉主体由省煤器、上汽包、对流管束、下汽包、下降管、水冷壁、过热器、表面式减温器、联箱组成。省煤器的主要作用是预热锅炉给水，降低排烟温度，提高锅炉热效率。上汽包的主要作用是汽水分离，连接受热面构成正常循环。水冷壁的主要作用是吸收炉膛辐射热。过热器分低温段、高温段过热器，其主要作用是使饱和蒸汽变成过热蒸汽。减温器的主要作用是微调过热蒸汽的温度（调整范围约10～33℃）。
锅炉设有一套完整的燃烧设备，可以适应燃料气、燃料油、液态烃等多种燃料。根据不同蒸汽压力既可单独烧一种燃料，也可以多种燃料混烧，还可以分别和CO废气混烧。本软件为燃料气、燃料油、液态烃与CO废气混烧仿真。
除氧器通过水位调节器LIC101接受外界来水经热力除氧后，一部分经低压水泵P102供全厂各车间，另一部分经高压水泵P101供锅炉用水，除氧器压力由PIC101单回路控制。锅炉给水一部分经减温器回水至省煤器；一部分直接进入省煤器，两路给水调节阀通过过热蒸汽温度调节器TIC101分程控制，被烟气回热至256℃饱和水进入上汽包，再经对流管束至下汽包，再通过下降管进入锅炉水冷壁，吸收炉膛辐射热使其在水冷壁里变成汽水混合物，然后进入上汽包进行汽水分离。锅炉总给水量由上汽包液位调节器LIC102单回路控制。                                                                                                                                          
256℃的饱和蒸汽经过低温段过热器（通过烟气换热）、减温器（锅炉给水减温）、高温段过热器（通过烟气换热），变成447℃、3.77MPa的过热蒸汽供给全厂用户。
燃料气包括高压瓦斯气和液态烃，分别通过压力控制器PIC104和PIC103单回路控制进入高压瓦斯罐V-101，高压瓦斯罐顶气通过过热蒸汽压力控制器PIC102单回路控制进入六个点火枪；燃料油经燃料油泵P105升压进入六个点火枪进料燃烧室。
燃烧所用空气通过鼓风机P104增压进入燃烧室。CO烟气系统由催化裂化再生器产生，温度为500℃，经过水封罐进入锅炉，燃烧放热后再排至烟窗。
锅炉排污系统包括连排系统和定排系统，用来保持水蒸汽品质。
(4)液位控制系统单元
本流程为液位控制系统，通过对三个罐的液位及压力的调节，使学员掌握简单回路及复杂回路的控制及相互关系。
缓冲罐V101仅一股来料，8Kg/cm2压力的液体通过调节产供阀FIC101向罐V101充液,此罐压力由调节阀PIC101分程控制,缓冲罐压力高于分程点（5.0Kg/cm2）时，PV101B自动打开泄压，压力低于分程点时，PV101B自动关闭，PV101A自动打开给罐充压，使V101压力控制在5Kg/cm2。缓冲罐V101液位调节器LIC101和流量调节阀FIC102串级调节，一般液位正常控制在50%左右，自V101底抽出液体通过泵P101A或P101B(备用泵)打入罐V102,该泵出口压力一般控制在9Kg/cm2，FIC102流量正常控制在20000Kg/hr。
罐V102有两股来料，一股为V101通过FIC102与LIC101串级调节后来的流量；另一股为8Kg/cm2压力的液体通过调节阀LIC102进入罐V102,一般V102液位控制在50%左右,V102底液抽出通过调节阀FIC103进入V103,正常工况时FIC103的流量控制在30000 kg/hr。
罐V103也有两股进料，一股来自于V102的底抽出量，另一股为8kg/cm2压力的液体通过FIC103与FI103比值调节进入V103,比值系数为2:1，V103底液体通过LIC103调节阀输出，正常时罐V103液位控制在50%左右。
(5)罐区单元
来自上一生产设备的约35℃的带压液体，经过阀门MV101进入产品罐T01，由温度传感器TI101显示T01罐底温度，压力传感器PI101显示T01罐内压力，液位传感器LI101显示T01的液位。由离心泵P101将产品罐T01的产品打出，控制阀FIC101控制回流量。回流的物流通过换热器E01，被冷却水逐渐冷却到33℃左右。温度传感器TI102显示被冷却后产品的温度，温度传感器TI103显示冷却水冷却后温度。由泵打出的少部分产品由阀门MV102打回生产系统。当产品罐T01液位达到80%后，阀门MV101和阀门MV102自动关断。
产品罐T01打出的产品经过T01的出口阀MV103和T03的进口阀进入产品罐T03，由温度传感器TI103显示T03罐底温度，压力传感器PI103显示T03罐内压力，液位传感器LI103显示T03的液位。由离心泵P103将产品罐T03的产品打出，控制阀FIC103控制回流量。回流的物流通过换热器E03，被冷却水逐渐冷却到30℃左右。温度传感器TI302显示被冷却后产品的温度，温度传感器TI303显示冷却水冷却后温度。少部分回流物料不经换热器E03直接打回产品罐T03；从包装设备来的产品经过阀门MV302打回产品罐T03，控制阀FIC302控制这两股物流混合后的流量。产品经过T03的出口阀MV303到包装设备进行包装。
当产品罐T01的设备发生故障，马上启用备用产品罐T02及其备用设备，其工艺流程同T01。当产品罐T03的设备发生鼓掌，马上启用备用产品罐T04及其备用设备，其工艺流程同T03。
(6)催化剂萃取控制单元
本装置是通过萃取剂（水）来萃取丙烯酸丁酯生产过程中的催化剂（对甲苯磺酸）。具体工艺如下：
将自来水（FCW）通过阀V4001或者通过泵P425及阀V4002送进催化剂萃取塔C-421，当液位调节器LIC4009为50%时，关闭阀V4001或者泵P425及阀V4002；开启泵P413将含有产品和催化剂的R-412B的流出物在被E-415冷却后进入催化剂萃取塔C-421的塔底；开启泵P412A，将来自D-411作为溶剂的水从顶部加入。泵P413的流量由FIC-4020控制在21126.6kg/h；P412的流量由FIC4021控制在2112.7kg/h；萃取后的丙烯酸丁酯主物流从塔顶排出，进入塔C-422；塔底排出的水相中含有大部分的催化剂及未反应的丙烯酸，一路返回反应器R-411A循环使用，一路去重组分分解器R-460作为分解用的催化剂。
(7)二氧化碳压缩机工艺
1)CO2流程说明
来自合成氨装置的原料气CO2压力为150Kpa（A），温度38℃，流量由FR8103计量，进入CO2压缩机一段分离器V-111，在此分离掉CO2气相中夹带的液滴后进入CO2压缩机的一段入口，经过一段压缩后，CO2压力上升为 0.38Mpa(A),温度194℃，进入一段冷却器E-119用循环水冷却到43℃，为了保证尿素装置防腐所需氧气，在CO2进入E-119前加入适量来自合成氨装置的空气，流量由FRC-8101调节控制，CO2气中氧含量0.25-0.35%，在一段分离器V-119中分离掉液滴后进入二段进行压缩，二段出口CO2压力1.866Mpa(A),温度为227℃。然后进入二段冷却器E-120冷却到43℃，并经二段分离器V-120分离掉液滴后进入三段。
在三段入口设计有段间放空阀。便于低压缸CO2压力控制和快速泄压，CO2经三段压缩后压力升到8.046Mpa(A)，温度214℃，进入三段冷却器E-121中冷却。为防止CO2过度冷却而生成干冰，在三段冷却器冷却水回水管线上设计有温度调节阀TV-8111，用此阀来控制四段入口CO2温度在50-55℃之间。冷却后的CO2进入四段压缩后压力升到15.5Mpa(A),温度为121℃，进入尿素高压合成系统。为防止CO2压缩机高压缸超压、喘振，在四段出口管线上设计有四回一阀HV-8162（即HIC8162）。
2)蒸汽流程说明
主蒸汽压力5.882Mpa.湿度450℃，流量82t/hr，进入透平做功，其中一大部分在透平中部被抽出，抽汽压力 2.598Mpa，温度350℃，流量54.4t/hr，送至框架，另一部分通过中压调节阀进入透平后汽缸继续做功，做完功后的乏汽进入蒸气冷凝系统。
(8)管式加热炉工艺
本单元选择的是石油化工生产中最常用的管式加热炉。管式加热炉是一种直接受热式加热设备，主要用于加热液体或气体化工原料，所用燃料通常有燃料油和燃料气。管式加热炉的传热方式以辐射传热为主，管式加热炉通常由以下几部分构成：
辐射室：通过火焰或高温烟气进行辐射传热的部分。这部分直接受火焰冲刷，温度很高（600-1600℃），是热交换的主要场所（约占热负荷的70-80%）。
对流室：靠辐射室出来的烟气进行以对流传热为主的换热部分。
燃烧器：是使燃料雾化并混合空气，使之燃烧的产热设备，燃烧器可分为燃料油燃烧器，燃料气燃烧器和油一气联合燃烧器。
通风系统：将燃烧用空气引入燃烧器，并将烟气引出炉子，可分为自然通风方式和强制通风方式。
(9)精馏塔工艺
本流程是利用精馏方法，在脱丁烷塔中将丁烷从脱丙烷塔釜混合物中分离出来。精馏是将液体混合物部分气化，利用其中各组分相对挥发度的不同，通过液相和气相间的质量传递来实现对混合物分离。本装置中将脱丙烷塔釜混合物部分气化，由于丁烷的沸点较低，即其挥发度较高，故丁烷易于从液相中气化出来，再将气化的蒸汽冷凝，可得到丁烷组成高于原料的混合物，经过多次气化冷凝，即可达到分离混合物中丁烷的目的。
原料为67.8℃脱丙烷塔的釜液(主要有C4、C5、C6、C7等)，由脱丁烷塔(DA-405)的第16块板进料(全塔共32块板),进料量由流量控制器FIC101控制。灵敏板温度由调节器TC101通过调节再沸器加热蒸汽的流量,来控制提馏段灵敏板温度，从而控制丁烷的分离质量。
脱丁烷塔塔釜液（主要为C5以上馏分）一部分作为产品采出，一部分经再沸器(EA-418A、B)部分汽化为蒸汽从塔底上升。塔釜的液位和塔釜产品采出量由LC101和FC102组成的串级控制器控制。再沸器采用低压蒸汽加热。塔釜蒸汽缓冲罐（FA－414）液位由液位控制器LC102调节底部采出量控制。
塔顶的上升蒸汽（C4馏分和少量C5馏分）经塔顶冷凝器（EA-419）全部冷凝成液体，该冷凝液靠位差流入回流罐（FA-408）。塔顶压力PC102采用分程控制：在正常的压力波动下，通过调节塔顶冷凝器的冷却水量来调节压力，当压力超高时，压力报警系统发出报警信号，PC102调节塔顶至回流罐的排气量来控制塔顶压力调节气相出料。操作压力4.25atm (表压)，高压控制器PC101将调节回流罐的气相排放量，来控制塔内压力稳定。冷凝器以冷却水为载热体。回流罐液位由液位控制器LC103调节塔顶产品采出量来维持恒定。回流罐中的液体一部分作为塔顶产品送下一工序，另一部分液体由回流泵(GA-412A、B)送回塔顶做为回流，回流量由流量控制器FC104控制。
(10)固定床反应器工艺
本流程为利用催化加氢脱乙炔的工艺。乙炔是通过等温加氢反应器除掉的,反应器温度由壳侧中冷剂温度控制。
主反应为：nC2H2＋2nH2（C2H6）n，该反应是放热反应。每克乙炔反应后放出热量约为34000千卡。温度超过66℃时有副反应为：2nC2H4（C4H8）n，该反应也是放热反应。
冷却介质为液态丁烷，通过丁烷蒸发带走反应器中的热量，丁烷蒸汽通过冷却水冷凝。
反应原料分两股,一股为约-15℃的以C2为主的烃原料,进料量由流量控制器FIC1425控制;另一股为H2与CH4的混合气,温度约10℃,进料量由流量控制器FIC1427控制。FIC1425与FIC1427为比值控制,两股原料按一定比例在管线中混合后经原料气/反应气换热器(EH-423)预热,再经原料预热器(EH-424)预热到38℃,进入固定床反应器(ER-424A/B)。预热温度由温度控制器TIC1466通过调节预热器EH-424加热蒸汽(S3)的流量来控制。
ER-424A/B中的反应原料在2.523Mpa、44℃下反应生成C2H6。当温度过高时会发生C2H4聚合生成C4H8的副反应。反应器中的热量由反应器壳侧循环的加压C4冷剂蒸发带走。C4蒸汽在水冷器EH-429中由冷却水冷凝,而C4冷剂的压力由压力控制器PIC-1426通过调节C4蒸汽冷凝回流量来控制,从而保持C4冷剂的温度。
(11)间歇反应釜工艺
间歇反应在助剂、制药、染料等行业的生产过程中很常见。本工艺过程的产品（2—巯基苯并噻唑）就是橡胶制品硫化促进剂DM（2,2-二硫代苯并噻唑）的中间产品，它本身也是硫化促进剂，但活性不如DM。
全流程的缩合反应包括备料工序和缩合工序。考虑到突出重点，将备料工序略去。则缩合工序共有三种原料，多硫化钠（Na2Sn）、邻硝基氯苯（C6H4CLNO2）及二硫化碳（CS2）。
主反应如下：
2C6H4ClNO2＋Na2SnC12H8N2S2O4+2NaCl+(n-2)S
C12H8N2S2O4+2CS2+2H2O+3Na2Sn2C7H4NS2Na+2H2S+3Na2S2O3+(3n+4)S
副反应如下：
C6H4ClNO2＋Na2Sn＋H2OC6H6NCl+Na2S2O3+S
工艺流程如下：
来自备料工序的CS2、C6H4ClNO2、Na2Sn分别注入计量罐及沉淀罐中，经计量沉淀后利用位差及离心泵压入反应釜中，釜温由夹套中的蒸汽、冷却水及蛇管中的冷却水控制，设有分程控制TIC101（只控制冷却水），通过控制反应釜温来控制反应速度及副反应速度，来获得较高的收率及确保反应过程安全。
在本工艺流程中，主反应的活化能要比副反应的活化能要高，因此升温后更利于反应收率。在90℃的时候，主反应和副反应的速度比较接近，因此，要尽量延长反应温度在90℃以上时的时间，以获得更多的主反应产物。
(12)吸收-解吸工艺
吸收解吸是石油化工生产过程中较常用的重要单元操作过程。吸收过程是利用气体混合物中各个组分在液体(吸收剂)中的溶解度不同,来分离气体混合物。被溶解的组分称为溶质或吸收质,含有溶质的气体称为富气,不被溶解的气体称为贫气或惰性气体。
溶解在吸收剂中的溶质和在气相中的溶质存在溶解平衡,当溶质在吸收剂中达到溶解平衡时,溶质在气相中的分压称为该组分在该吸收剂中的饱和蒸汽压。当溶质在气相中的分压大于该组分的饱和蒸汽压时,溶质就从气相溶入溶质中,称为吸收过程。当溶质在气相中的分压小于该组分的饱和蒸汽压时,溶质就从液相逸出到气相中,称为解吸过程。
提高压力、降低温度有利于溶质吸收;降低压力、提高温度有利于溶质解吸,正是利用这一原理分离气体混合物,而吸收剂可以重复使用。
该单元以C6油为吸收剂,分离气体混合物(其中C4:25.13％，CO和CO2:6.26％，N2:64.58％，H2:3.5％，O2:0.53％)中的C4组分(吸收质)。
从界区外来的富气从底部进入吸收塔T-101。界区外来的纯C6油吸收剂贮存于C6油贮罐D-101中,由C6油泵P-101A/B送入吸收塔T-101的顶部,C6流量由FRC103控制。吸收剂C6油在吸收塔T-101中自上而下与富气逆向接触,富气中C4组分被溶解在C6油中。不溶解的贫气自T-101顶部排出,经盐水冷却器E-101被-4℃的盐水冷却至2℃进入尾气分离罐D-102。吸收了C4组分的富油(C4:8.2%,C6:91.8%)从吸收塔底部排出,经贫富油换热器E-103预热至80℃进入解吸塔T-102。吸收塔塔釜液位由LIC101和FIC104通过调节塔釜富油采出量串级控制。
来自吸收塔顶部的贫气在尾气分离罐D-102中回收冷凝的C4,C6后,不凝气在D-102压力控制器PIC103(1.2MpaG)控制下排入放空总管进入大气。回收的冷凝液(C4,C6)与吸收塔釜排出的富油一起进入解吸塔T-102。
预热后的富油进入解吸塔T-102进行解吸分离。塔顶气相出料(C4:95％)经全冷器E-104换热降温至40℃全部冷凝进入塔顶回流罐D-103,其中一部分冷凝液由P-102A/B泵打回流至解吸塔顶部,回流量8.0T/h,由FIC106控制,其他部分做为C4产品在液位控制(LIC105)下由P-102A/B泵抽出。塔釜C6油在液位控制(LIC104)下,经贫富油换热器E-103和盐水冷却器E-102降温至5℃返回至C6油贮罐D-101再利用,返回温度由温度控制器TIC103通过调节E-102循环冷却水流量控制。
T-102塔釜温度由TIC104和FIC108通过调节塔釜再沸器E-105的蒸汽流量串级控制，控制温度102℃。塔顶压力由PIC-105通过调节塔顶冷凝器E-104的冷却水流量控制，另有一塔顶压力保护控制器PIC-104,在塔顶有凝气压力高时通过调节D-103放空量降压。
因为塔顶C4产品中含有部分C6油及其他C6油损失,所以随着生产的进行，要定期观察C6油贮罐D-101的液位，补充新鲜C6油。
(13)列管式换热器单元
换热器是进行热交换操作的通用工艺设备，广泛应用于化工、石油、石油化工、动力、冶金等工业部门，特别是在石油炼制和化学加工装置中，占有重要地位。换热器的操作技术培训在整个操作培训中尤为重要。
本单元设计采用管壳式换热器。来自界外的92℃冷物流（沸点:198.25℃）由泵P101A/B送至换热器E101的壳程被流经管程的热物流加热至145℃,并有20%被汽化。冷物流流量由流量控制器FIC101控制,正常流量为12000kg/h。来自另一设备的225℃热物流经泵P102A/B送至换热器E101与注经壳程的冷物流进行热交换,热物流出口温度由TIC101控制(177℃)。
为保证热物流的流量稳定,TIC101采用分程控制,TV101A和TV101B分别调节流经E101和副线的流量,TIC101输出0%~100%分别对应TV101A开度0%~100%,TV101B开度100~0%。
(14)离心泵单元
离心泵是化工生产过程中输送液体的常用设备之一，其工作原理是靠离心泵内外压差不断的吸入液体，靠叶轮的高速旋转使液体获得动能，靠扩压管或导叶将动能转化为压力，从而达到输送液体的目的。
来自某一设备约40℃的带压液体经调节阀LV101进入带压罐V101，罐液位由液位控制器LIC101通过调节V101的进料量来控制；罐内压力由PIC101分程控制，PV101A、PV101B分别调节进入V101和出V101的氮气量,从而保持罐压恒定在5.0atm(表)。罐内液体由泵P101A/B抽出,泵出口流量在流量调节器FIC101的控制下输送到其它设备。
(15)多效蒸发工艺
以NaOH水溶液三效并流蒸发的工艺作为仿真对象。仿真范围内主要设备为蒸发器、换热器、真空泵、简单罐和阀门等。   
原料NaOH水溶液（沸点进料，沸点为143.8℃）经流量调节器FIC101控制流量（10000kg/h）后，进入蒸发器F101A， 料液受热而沸腾，产生136.9℃的二次蒸汽，料液从蒸发器底部经阀门LV101流入第二效蒸发器F101B。压力为500Kpa，温度为151.7℃左右的加热蒸汽经流量调节器FIC102控制流量（2063.4kg/h）后，进入F101A加热室的壳程，冷凝成水后经阀门VG08排出。第一效蒸发器F101A蒸发室压力控制在327Kpa，溶液的液面高度通过液位控制器LIC101控制在1.2m。第一效蒸发器产生的二次蒸汽经过蒸发器顶部阀门VG13后，进入第二效蒸发器F101B加热室的壳程，冷凝成水后经阀门VG07排出。从第一效流入第二效的料液，受热汽化产生112.7 ℃的二次蒸汽，料液从蒸发器底部经阀门LV102流入第三效蒸发器F101C。第二效蒸发器F101B蒸发室压力控制在163Kpa，溶液的液面高度通过液位控制器LIC102控制在1.2m。第二效蒸发器产生的二次蒸汽经过蒸发器顶部阀门VG14后，进入第三效蒸发器F101C加热室的壳程，冷凝成水后经阀门VG06排出。从第二效流入第三效的料液，受热汽化产生60.1 ℃的二次蒸汽，料液从蒸发器底部经阀门LV103流入积液罐F102。第三效蒸发器F101C蒸发室压力控制在20Kpa，溶液的液面高度通过液位控制器LIC103控制在1.2m。完成液不满足工业生产要求时，经阀门VG10卸液。第三效产生的二次蒸汽送往冷凝器被冷凝而除去。真空泵用于保持蒸发装置的末效或后几效在真空下操作。
(16)双塔精馏单元
以丙烯酸甲酯生产流程中的醇拨头塔和酯提纯塔为依据进行仿真。醇拨头塔对应仿真单元里的轻组分脱除塔T150，酯提纯塔对应仿真单元里的产品精制塔T160。醇拨头塔为精馏塔，利用精馏的原理，将主物流中少部分的甲醇从塔顶蒸出，含有甲酯和少部分重组分的物流从塔底排出至T160，并进一步分离。酯提纯塔T160塔顶分离出产品甲酯，塔釜分离出的重组分产品返回至废液罐进行再处理或回收利用。
原料液由轻组分脱除塔中部进料,进料量不可控制。灵敏板温度由调节器TIC140通过调节再沸器加热蒸汽的流量,来控制提馏段灵敏板温度，从而控制醇的分离质量。轻组分脱除塔塔釜液（主要为甲酯及重组分）作为产品精制塔的原料直接进入产品精制塔。塔釜的液位和塔釜产品采出量由LIC119和FIC141组成的串级控制器控制。再沸器采用低压蒸汽加热。塔顶的上升蒸汽（主要是甲醇）经塔顶冷凝器（E152）全部冷凝成液体，该冷凝液靠位差流入回流罐（V151）。V151为油水分离罐，油相一部分作为塔顶回流，一部分作为塔顶产品送下一工序，水相直接回收到醇回收塔。操作压力61.38kPa (表压)，控制器PIC128将调节回流罐的气相排放量，来控制塔内压力稳定。冷凝器以冷却水为载热体。回流罐水相液位由液位控制器LIC128调节塔顶产品采出量来维持恒定。回流罐油相液位由液位控制器LIC121调节塔顶产品采出量来维持恒定。另一部分液体由回流泵(P151A、B)送回塔顶做为回流，回流量由流量控制器FIC142控制。
由轻组分脱除塔塔釜来的原料进入产品精制塔中部,进料量由FIC141控制。灵敏板温度由调节器TIC148通过调节再沸器加热蒸汽的流量,来控制提馏段灵敏板温度，从而控制醇的分离质量。产品精制塔塔釜液（主要为重组分）直接采出回收利用。塔釜的液位和塔釜产品采出量由LIC1259和FIC151组成的串级控制器控制。再沸器采用低压蒸汽加热。塔顶的上升蒸汽（主要是甲酯）经塔顶冷凝器（E162）全部冷凝成液体，该冷凝液靠位差流入回流罐（V161）。塔顶产品，一部分作为回流液返回产品精制塔，回流量由流量控制器FIC142控制。一部分最为最终产品采出。操作压力21.29kPa (表压)，控制器PIC133将调节回流罐的气相排放量，来控制塔内压力稳定。冷凝器以冷却水为载热体。回流罐液位由液位控制器LIC126调节塔顶产品采出量来维持恒定。
(17)电动往复式压缩机工艺
以空气二级往复压缩的工艺作为仿真对象。仿真范围内主要设备为阀、压缩机、缓冲罐和冷却器等。
压力为120kPa，温度为25℃左右的空气经VG01,FV101,VG02阀后，进入缓冲罐罐FA101A，罐内压力为1atm。空气从缓冲罐FA101A出来，经过阀VG03进入一级压缩机GB101A进行压缩，正常工况下压缩后的温度为145℃。压缩后的高温高湿的压缩空气经冷却器EA101冷却后进入分离罐FA102（分离罐的作用是降低流速，使部分水、杂质等沉降，并经罐底阀排出，消除减缓供气系统内气流的脉冲，使后置设备更好的发挥功效）。分离罐FA102底部经过阀VL02排放空气由于压缩冷凝产生的液体杂质，顶部排出压缩冷凝后的空气至二级压缩机GB101B。分离罐出口空气温度控制在55℃，压力控制在4.5atm。二级压缩机GB101B出口排出经过阀VG04进入稳压罐FA101B后压力为7.7atm，温度为165℃的空气，经过手动控制阀VG06作为产品排出。稳压罐FA101B底部定期排放空气中的液相杂质。二级压缩机出口的旁路阀VG05在冷态开车启动往复式压缩机时打开，待压缩机工作稳定后关闭。
(18)抽真空系统单元
该工艺主要完成三个塔体系统真空抽取。液环真空泵P416系统负责A塔系统真空抽取，正常工作压力为26.6kpaA，并作为J-451、J-441喷射泵的二级泵。J-451是一个串联的二级喷射系统，负责C塔系统真空抽取，正常工作压力为1.33kpaA。J-441为单级喷射泵系统，抽取B塔系统真空，正常工作压力为2.33kpaA。被抽气体主要成分为可冷凝气相物质和水。由D417气水分离后的液相提供给P416灌泵，提供所需液环液相补给；气相进入换热器E-417,冷凝出的液体回流至D417，E417出口气相进入焚烧单元。生产过程中，主要通过调节各泵进口回流量或泵前被抽工艺气体流量来调节压力。
J441和J451A/B两套喷射真空泵分别负责抽取塔B区和C区，中压蒸汽喷射形成负压，抽取工艺气体。蒸汽和工艺气体混合后，进入E418、E419、E420等冷凝器。在冷凝器内大量蒸汽和带水工艺气体被冷凝后，流入D425封液罐。未被冷凝的气体一部分作为液环真空泵P416的入口回流，一部分作为自身入口回流，以便压力控制调节。
D425主要作用是为喷射真空泵系统提供封液。防止喷射泵喷射被压过大而无法抽取真空。开车前应该为D425灌液，当液位超过大气腿最下端时，方可启动喷射泵系统。
(19)精馏塔经济指标版
经济指标版本软件，加入了原料、产品、副产品、能源消耗、三废等总量数据的统计，以及单位产量能源消耗量（单耗）、企业单耗指标、单价、产值、消耗成本等经济数据的统计，并由这些数据形成动态数据趋势图，并且这些数据可以以Excel表的格式进行保存打印，从而对生产过程进行管理、指导、控制、监督和检查，提高经济效益，改善产品质量，加强培训人员对经济指标的重视，形成节约成本的意识，使软件操作更接近实际操作目标。并且参考生产数据，可以优化开停车操作，减少消耗，增加产出。
(20)间歇釜经济指标版
经济指标版本软件，加入了原料、产品、副产品、能源消耗等总量数据的统计，以及单位产量能源消耗量（单耗）、企业单耗指标、单价、产值、消耗成本等经济数据的统计，并由这些数据形成动态数据趋势图，并且这些数据可以以Excel表的格式进行保存打印，从而对生产过程进行管理、指导、控制、监督和检查，提高经济效益，改善产品质量，加强培训人员对经济指标的重视，形成节约成本的意识，使软件操作更接近实际操作目标。并且参考生产数据，可以优化开停车操作，减少消耗，增加产出。
二、培训内容要求
2.1 装置冷态开工过程
(1)离心泵单元操作：互动操作步骤不少于25个。
(2)精馏塔单元：互动操作步骤不少于60个。
(3)压缩机单元：互动操作步骤不少于27个。
(4)真空系统单元：互动操作步骤不少于33个。
(5)液位控制系统单元：互动操作步骤不少于21个。
(6)吸收解吸单元：互动操作步骤不少于36个。
(7)列管换热器单元：互动操作步骤不少于14个。
(8)流化床单元：互动操作步骤不少于33个。
(9)罐区单元：互动操作步骤不少于26个。
(10)催化剂萃取单元：互动操作步骤不少于17个。
(11)二氧化碳透平压缩机单元：互动操作步骤不少于62个。
(12)管式加热炉单元：互动操作步骤不少于34个。
(13)固定床反应器单元：互动操作步骤不少于25个。
(14)间歇反应釜单元：互动操作步骤不少于27个。
(15)锅炉单元：互动操作步骤不少于52个。
(16)双塔精馏单元：互动操作步骤不少于87个。
(17)电动往复式压缩机单元：互动操作步骤不少于7个。
(18)多效蒸发单元：互动操作步骤不少于15个
(19)间歇釜经济指标版：互动操作步骤不少于27个，可以汇总经济指标及能耗，包含数据总汇、单耗报警、单价更改、数据导出功能等功能，可以显示单耗趋势曲线。
(20)精馏塔经济指标版：互动操作步骤不少于60个，可以汇总经济指标及能耗，包含数据总汇、单耗报警、单价更改、数据导出功能等功能，可以显示单耗趋势曲线。
要求提供多效蒸发单元软件截图及开车操作步骤列表
2.2 装置正常停工过程
(1)离心泵单元：互动操作步骤不少于9个、工艺控制点不少于8个。
(2)精馏塔单元：互动操作步骤不少于14个、工艺控制点不少于14个。
(3)压缩机单元：互动操作步骤不少于16个、工艺控制点不少于16个。
(4)真空系统单元：互动操作步骤不少于25个、工艺控制点不少于7个。
(5)液位控制系统单元：互动操作步骤不少于12个、工艺控制点不少于31个。
(6)吸收解吸单元：互动操作步骤不少于28个、工艺控制点不少于28个。
(7)列管换热器单元：互动操作步骤不少于15个、工艺控制点不少于10个。
(8)流化床单元：互动操作步骤不少于12个、工艺控制点不少于15个。
(9)罐区单元：互动操作步骤不少于20个、工艺控制点不少于4个。
(10)催化剂萃取单元：互动操作步骤不少于9个、工艺控制点不少于10个。
(11)二氧化碳透平压缩机单元：互动操作步骤不少于23个、工艺控制点不少于37个。
(12)管式加热炉单元：互动操作步骤不少于14个、工艺控制点不少于26个。
(13)固定床反应器单元：互动操作步骤不少于6个、工艺控制点不少于15个。
(14)间歇反应釜单元：互动操作步骤不少于8个、工艺控制点不少于11个。
(15)锅炉单元：互动操作步骤不少于26个、工艺控制点不少于14个。
(16)双塔精馏单元：互动操作步骤不少于56个、工艺控制点不少于26个。
(17)电动往复式压缩机单元：互动操作步骤不少于8个、工艺控制点不少于8个。
(18)多效蒸发单元：互动操作步骤不少于17个、工艺控制点不少于13个。
(19)间歇釜经济指标版：互动操作步骤不少于8个，可以汇总经济指标及能耗，包含数据总汇、单耗报警、单价更改、数据导出功能等功能，可以显示单耗趋势曲线。
(20)精馏塔经济指标版：互动操作步骤不少于14个，可以汇总经济指标及能耗，包含数据总汇、单耗报警、单价更改、数据导出功能等功能，可以显示单耗趋势曲线。
要求提供多效蒸发单元停车操作步骤列表
2.3 常见事故处理
(1)离心泵单元：P101A泵坏、FIC101阀卡、P101A泵入口管线堵、P101A泵气蚀、P101A泵气缚等5个事故设置。
(2)精馏塔单元：加热蒸汽压力过高、加热蒸汽压力过低、冷凝水中断、停电、回流泵故障、回流控制阀FC104阀卡、回流泵压力低、再沸器效率下降、进料压力不稳等9个事故设置。
(3)压缩机单元：入口压力过高、出口压力过高、入口管道破裂、出口管道破裂等5个事故设置。
(4)真空系统单元：喷射泵大气腿未正常工作、液环泵灌水阀未开、回流罐液环抽气能力下降（温度对液环真空影响）、J441蒸汽阀漏、PV4010阀卡、D451压力波动、J441蒸汽不稳、D441压力波动、D451压力过高_1、D451压力过高_2、D441压力过高_1、D441压力过高_2、D416压力过高等13个事故设置。
(5)液位控制系统单元：泵P101A坏、调节阀FIC102阀卡2个等设置。
(6)吸收解吸单元：冷却水中断、加热蒸汽中断、仪表风中断、停电、P-101A泵坏、LIC104调节阀卡、换热器E-105结垢严重、进料压力不稳、E102冷却水压力低、泵P-101A压力波动、E-105换热效率降低、解吸塔釜加热蒸汽压力高、解吸塔釜加热蒸汽压力低、解吸塔超压、吸收塔超压、解吸塔釜温度指示坏等16个事故设置。
(7)列管换热器单元：FIC101阀卡、P101A泵坏、P102A泵坏、TV101A阀卡、部分管堵、换热器结垢严重等5个事故设置。
(8)流化床单元：泵P401停、压缩机C-401停、丙烯进料停、乙烯进料停、D301供料停等5个事故设置。
(9)罐区单元：P01泵坏、换热器E01结垢、换热器E03热物流串进冷物流、P01泵压力低、换热器E01效率低、换热器E03坏等6个事故设置。
(10)催化剂萃取单元：P412A泵坏、调节阀FV4020阀卡、P412AB泵坏、P413晃电、长时间停电、换热器结垢等6个事故设置。
(11)二氧化碳透平压缩机单元：压缩机发生喘振、压缩机辅助油泵自动启动、四段出口压力偏低CO2打气量偏少、压缩机因喘振发生联锁跳车、压缩机三段冷却器出口温度过低、控制油压力低、控制油压波动、主油泵压力低、停车试验、油压低试验等10个事故设置。
(12)管式加热炉单元：燃料油火嘴堵、燃料气压力低、炉管破裂、燃料气调节阀卡、燃料气带液、燃料油带水、雾化蒸汽压力低、燃料油泵A停等8个事故设置。
(13)固定床反应器单元：氢气进料阀卡住、预热器EH-424阀卡住、闪蒸罐压力调节阀卡、反应器漏气、EH-429冷却水停、反应器超温、预热器EH-424效率低、EH-429冷却水压低、氢气进料不稳等9个事故设置。
(14)间歇反应釜单元：反应釜反应温度超温、搅拌器M1停转、冷却水阀V22、V23卡住（堵塞）、出料管堵塞、测温电阻连线故障等5个事故设置。
(15)锅炉单元：锅炉满水、锅炉缺水、对流管坏、减温器坏、蒸汽管坏、给水管坏、二次燃烧、电源中断等8个事故设置。
(16)双塔精馏单元：停电、停冷却水、停加热蒸汽、回流泵故障、塔釜出料调节阀卡、原料液进料调节阀卡、加热蒸汽压力过高、回流控制阀卡、加热蒸汽压力过低、仪表风停、进料压力突然增大、回流罐液位超高等12个事故设置。
(17)电动往复式压缩机单元：换热器结垢、冷却水入口阀卡、电机断电、液位过高、温度过高等5个事故设置。
(18)多效蒸发单元：冷物流进料调节阀卡、F101A液位超高、真空泵A故障等3个事故设置。
(19)精馏塔经济指标版：加热蒸汽压力蒸汽过高、加热蒸汽压力过低、冷凝水中断、停电、回流泵GA412故障、回流调节阀FV104阀卡、停蒸汽、塔釜出料调节阀卡、再沸器严重结垢、仪表风停、进料压力突然增大、再沸器积水、回流罐液位超高、塔釜轻组分含量偏高、原料液进料调节阀卡、正常工况随机事故17个事故设置。
(20)间歇釜经济指标版：超温（压）事故、搅拌器M1停转、冷却水阀V22、V23卡住（堵塞）、出料管堵塞、测温电阻连线故障等5个事故设置。
要求提供多效蒸发单元事故工况的处理步骤列表
2.4 配合教师站使用可以给学员站下发思考题（包含但不仅限于以选择题与判断题形式），并能自动评判与统计excel成绩报表。
三、教学组织与管理要求
3.1 手机端教学组织管理平台
  手机端教学组织管理平台基于广域网和移动平台技术，对学员在课堂中的学习情况进行实时的跟踪监视，收集学员的有效信息，并通过对数据信息的收集与管理，分析出学员学习掌握能力，便于教师的统一管理，有针对性的指定符合学员能力提升的综合教学培训方案。
具体功能要求：
系统分为教师端和学生端两部分。 
教师端应具备以下功能（包含但不仅限于以下内容）： 
1）登录功能：包括微信授权、选择角色、输入授权码； 
2）创建课堂：包括输入课堂名称、选择资源\活动、形成课堂分享码、分享课堂、返回课堂列表；
3）课堂日志：包括题目下发时间、专题名称、包含资源和活动；每个资源的参与及完成任务人数、正确率等； 
4）资源库：视频资源、PDF 资源、图片资源、资源分享； 
5）活动库：包括活动状态、简答题、选择题、互动讨论、标题、详情、发言/回复个人、参与人数；
6）课堂 pk 榜：包括经验值排行榜、每个人完成任务所得经验值、 每个人交互体验所得经验值、每个人查看文本资源所得经验值、每个人查看视频资源所得经验值、每个人参与活动所得经验值、每个人经验值名次
7）课堂成绩：可一键导出EXCEL格式的成绩单，包括课堂名称、授课时间、授课教师、上课时间、上课人数；学号、姓名、资源经验值、活动经验值、总经验值及班级的平均分数。 
8）退出/切换角色。 
学员端应具备以下功能（包含但不仅限于以下内容）： 
1）登录功能：包括微信授权、选择角色、输入姓名/学号； 
2）加入课堂：通过三种方式加入课堂（分享链接、二维码、课堂码）确定并加入； 
3）课堂日志：包括题目接收时间、题目名称、包含资源和活动；资源的参与及完成情况等；  
4) 资源库：视频资源、PDF 资源、图片资源、资源分享；  
5）活动库：包括活动状态、简答题、选择题（单选\多选\判断）、交互体验、互动讨论；
6）课堂 pk 榜：包括经验值排行榜、个人完成任务所得经验值、 个人交互体验所得经验值、每个人查看文本资源所得经验值每个人查看视频资源所得经验值、个人参与活动所得经验值、个人经验值名次
3.2 PC端（线下）教学组织管理平台
在教学或培训过程中，通过基于网络传输协议教师站管理系统，教师可以完成课前计划组织、课中实时监控、课后成绩统计等各种教学活动。丰富、方便、实用的教师站功能，是仿真机系统能力得以发挥的重要手段，在仿真课堂中，教师可以使用鼠标方便地完成各种对仿真机的控制和监视。教师站管理系统的功能模块包括：
大厅管理：显示系统的相关信息，包括有培训规模和实际连接的学员站台数等。
策略管理：包括有考试策略、培训策略、权限策略、事故管理和思考题管理等5个功能。
运行管理：包括项目终止与交卷、仿真系统冻结与解冻、变量监视、事故监视、浏览成绩单、查看详细评分、查看报告、考核管理、临时故障设置、存储与加载快门、手动补时等功能。
显示设置：包括设置服务器所连接的最大人数、服务器的名称、是否启用培训室学员名单、设置实时监控表格中显示的学生信息等功能。
视图：该模块用于调整培训室在教师站中的显示模式，即详细信息或缩略图模式。
成绩统计：在教学、培训和考试过程中，可以查看某个学生的单个成绩单以及带有操作步骤的详细成绩单，查看学生的历史成绩。统计参加考试和培训的所有学生成绩。
要求能够查看学习参与人数、学员实时操作成绩、学习时长、学习成绩分布、学习平均成绩等。
3.3 客户端管理平台
管理所有本地安装的仿真软件的启动运行。
四、软件系统功能要求
1.系统登录：可以输入学员姓名和学号，选择单机模式或局域网模式运行，进入仿真系统。
2.高级配置：可以根据需要预先设置软件运行后的画面在屏幕上的显示比例，包括：画面填充整个屏幕、原始画面大小、适合屏幕的最佳画面。
3.培训参数选择：可以选择不同的培训工艺、培训项目 
4.当前信息总揽：可以查看当前运行的学员站软件当前工艺、操作模式。
5.重做当前任务：将学员站软件模型数据、评分初始化。
6.内置自动快门：软件后台在本地每隔3分钟自动保存操作进度文件，以配合教师站软件的加载快门功能，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案。
7.系统冻结/解冻：在任何时间都可以暂停/继续运行仿真系统。
8.变量监视：可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。
9.仿真时钟设置：根据需要加快或者减慢数据运算的速率，实现在25%——2000% 范围内的无限制调节。
10.评分自动提示 ：满足条件的单操作步骤显示在小窗口画面。单步操作提示框体可以随意拖动位置，设置窗口透明度、字体和颜色；
11.操作评价功能：操作评分系统全程跟踪学员操作过程，记录工艺仿真每一步的操作痕迹，双向推理操作与和组态结果，依据操作规程知识库对步骤顺序和工艺指标进行评分，对工艺仿真的具体实现方法给予指导性的操作说明；
其主要功能有：
（1）根据装置操作规程和技能操作经验设计了步骤评分和对应评分描述，实现了操作步骤的在线指导。
（2）根据设备操作要求和工艺参数要求设计了质量评分和对应评分描述，实现了操作质量的在线指导。
（3）对普通操作步骤、指标质量控制、操作规程、操作时机等进行监控评定。
（4）当重要指标控制严重超标时惩罚性扣分。
（5）当操作规程上面出现严重错误时惩罚性扣分。
（6）评分自动提示：显示接下来的操作步骤，在线指导学员操作。
（7）操作成绩单：支持学员操作总成绩、细化步骤得分情况的浏览、保存、打印等功能。
五、教学服务系统配件清单要求
1、学员站客户端管理平台（1套）
2、教师站教学组织管理平台（1套）
3、手机端教学组织管理平台（1套）【可选：线上教学组织管理平台账号若干】
4、软件安装光盘（1套）
5、仿真软件操作手册（1套）
六、售后服务
配备使用说明书等相关资料。
安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。
对需方购买的仿真软件产品，自购买之日起，类似修正软件系统本身BUG或日后增加软件功能方面的升级，由供方提供终身免费升级服务。
要求提供教学指导说明书
要求提供的资质：提供相应管理软件著作权登记证书
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	化工过程安全分析
	1、总体建设要求
1.1 建设背景要求
“化工过程安全分析教学服务系统”是以《危险与可操作性分析应用导则》(原安监总局AQ/ T3049-2013) 文件为依据，结合化工企业安全生产需求，进行软件开发。软件以培养化工复合操作型人才为目标，由浅入深、分层递进。学员通过学习化工基础知识，并依托化工实验装置场景模型，掌握HAZOP分析方法并树立安全风险意识。
教学服务系统以推进现代信息技术与实验教学项目深度融合、拓展实验内容广度和深度、延伸实验教学时间和空间、提升实验教学质量和水平为目标，需采用U3D软件开发引擎，结合真实的工业装置原型，构建包含HAZOP会议室、中控室、生产装置的3D虚拟场景，配合工艺DCS监控操作画面以及3D特效，模拟HAZOP分析过程，串联事故剧情及风险评估等内容的情景体验式教学，具有很强的沉浸感。
1.2 教学内容要求（包含但不仅限于以下内容）
教学内容包含典型化工单元的工艺、设备、仪表等化工基础知识内容；HAZOP专业术语；HAZOP分析流程和分析步骤的内容；HAZOP表格审核内容；HAZOP起源、意义等内容。整体内容要求知识覆盖面广，专业针对性强，符合现代化中职院校教学理念。
（1）满足化工企业安全人才培养的需求。软件包含系统化的安全专业知识内容，能让学生解决工程中存在的实际问题，掌握HAZOP分析的运作流程，提升学生逻辑推理的能力，培养知工艺、懂安全、精技术、会管理的化工复合型人才。
（2）满足学校专业课程建设要求。以化工安全知识应用为重点，将安全理论应用到实践中去，以此体现出化工教育具有特色的、开放性的和共享型的专业教学课程体系。
1.3 包含模块要求
软件包含“离心泵单元HAZOP偏离分析”、“离心泵单元HAZOP偏离分析演练”和“精馏塔单元HAZOP偏离分析”三大内容模块。 
1.4 工艺内容要求
1.4.1离心泵单元工艺路线说明
上游装置来的约40℃甲醇，经调节阀LV101进入甲醇缓冲罐罐V101，罐液位由液位控制器LIC101通过调节V101的进料量来控制；罐内压力由PIC101分程控制，PV101A、PV101B分别调节进入V101和出V101的氮气量,从而保持罐压恒定在0.5MPA(表)。罐内甲醇由泵P101A/B抽出,泵出口流量在流量调节器FIC101的控制下输送到下游装置。
1.4.2精馏塔单元工艺路线说明
本流程是利用精馏方法，在脱丁烷塔中将丁烷从脱丙烷塔釜混合物中分离出来。精馏是将液体混合物部分气化，利用其中各组分相对挥发度的不同，通过液相和气相间的质量传递来实现对混合物分离。本装置中将脱丙烷塔釜混合物部分气化，由于丁烷的沸点较低，即其挥发度较高，故丁烷易于从液相中气化出来，再将气化的蒸汽冷凝，可得到丁烷组成高于原料的混合物，经过多次气化冷凝，即可达到分离混合物中丁烷的目的。
原料为67.8℃脱丙烷塔的釜液(主要有C4、C5、C6、C7等)，由脱丁烷塔(DA-405)的第16块板进料(全塔共32块板),进料量由流量控制器FIC101控制。灵敏板温度由调节器TC101通过调节再沸器加热蒸汽的流量,来控制提馏段灵敏板温度，从而控制丁烷的分离质量。
脱丁烷塔塔釜液（主要为C5以上馏分）一部分作为产品采出，一部分经再沸器(EA-418A、B)部分汽化为蒸汽从塔底上升。塔釜的液位和塔釜产品采出量由LC101和FC102组成的串级控制器控制。再沸器采用低压蒸汽加热。塔釜蒸汽缓冲罐（FA－414）液位由液位控制器LC102调节底部采出量控制。
塔顶的上升蒸汽（C4馏分和少量C5馏分）经塔顶冷凝器（EA-419）全部冷凝成液体，该冷凝液靠位差流入回流罐（FA-408）。塔顶压力PC102采用分程控制：在正常的压力波动下，通过调节塔顶冷凝器的冷却水量来调节压力，当压力超高时，压力报警系统发出报警信号，PC102调节塔顶至回流罐的排气量来控制塔顶压力调节气相出料。操作压力4.25ATM (表压)，高压控制器PC101将调节回流罐的气相排放量，来控制塔内压力稳定。冷凝器以冷却水为载热体。回流罐液位由液位控制器LC103调节塔顶产品采出量来维持恒定。回流罐中的液体一部分作为塔顶产品送下一工序，另一部分液体由回流泵(GA-412A、B)送回塔顶做为回流，回流量由流量控制器FC104控制。
1.5 设备要求
1.5.1离心泵单元涉及到的主要设备
缓冲罐V101、离心泵P101A/B。
1.5.2精馏塔单元涉及到的主要设备
脱丁烷塔DA405、脱丁烷塔回流罐FA408、蒸汽凝液罐FA414、脱丁烷塔再沸器DA408、脱丁烷塔冷凝器EA419、脱丁烷塔回流泵GA-412A/B。
2、培训内容要求
2.1 离心泵单元HAZOP偏离分析模块要求
本模块主要目的是让学员熟悉化工 HAZOP 分析的全流程，对标实际企业中HAZOP 分析会议流程，具体包括“事故后果分析”、“风险分析”、“HAZOP表格审核”3 个阶段。要求此模块满足学校专业课程建设要求，最终形成化工HAZOP分析闭环管理思维。
在“离心泵单元HAZOP偏离分析”中，以典型化工单元为基础，开发不少于 5个偏离分析任务。要求每个偏离分析任务都具备“事故后果分析”、“风险分析”和“HAZOP表格审核”3部分内容，最终形成HAZOP分析表格。
（1）事故后果分析
本部分主要通过模拟实际HAZOP分析会议，对典型的化工单元异常工况导致的事故后果进行分析，并且从多个维度对事故后果的严重性进行判定，初步树立学员的安全风险意识。
要求具备集成 HAZOP 分析中所需要的技术资料，包含：PID 图、工艺路线、设备一览表、MSDS、风险矩阵及说明等。
要求演示 HAZOP 分析过程所需要的技术资料，包含： PID 图、工艺路线、设备一览表、MSDS、风险矩阵及说明等。
（2）风险分析
本部分内容主要是按照HAZOP分析流程进行分析，包括事故原因及对应的保护层分析和降低后风险计算相关内容。通过情景化任务，串联事故剧情，形成HAZOP分析表格，强化学员风险辨识能力。
要求软件具备风险分析的全部过程，过程具体包括原因识别、原因可能性的判定、安全措施的添加、剩余风险的计算、建议措施的添加等，最终形成HAZOP分析表。
要求软件具备HAZOP 分析团队各角色推进式互动和对话，设计人物对话需有实时记录功能，方便学员快速掌握 HAZOP 分析技巧。
要求演示风险分析的化工PID图、风险矩阵表、失效概率表等，并阐述风险计算的方法。
要求演示HAZOP 分析过程的实时记录功能，集成分析对话内容。
（3）HAZOP表格审核
本部分主要是对HAZOP分析实验结果进行闭环检查，形成完整的HAZOP分析思路，培养出知工艺、懂安全、会管理的复合型化工人才。
2.2 离心泵单元HAZOP偏离分析演练模块要求
本部分主要目的是让学员学习使用图形化工具软件，掌握简化HAZOP分析会议的文档记录、整理，学员能够通过辅助工具生成图形化事故链并输出分析报告。
本模块基于图形化方式进行记录，为用户提供形象、直观、清晰、全面的记录功能。清晰表达危险传播的结构信息，事故剧情完整清晰，使分析结果便于阅读。有相应实现原因、偏离、后果全面记录的功能，措施和建议措施的具体位置，能计算及显示原始风险、剩余风险，偏离与偏离之间进行关联，以表达完整的事故剧情。并且能够降低使用者在 HAZOP 分析方面的经验要求，对于复杂的工艺流程，及高度关联性和耦合性的化工系统，软件能为使用者提供清晰的记录模式，提高 HAZOP 分析工作的分析深度。
离心泵单元HAZOP偏离分析演练模块的功能要求：
①学员考试：设置原因、设置后果、添加安全措施、添加建议措施
②学员操作工具：能针对原因、偏离和后果进行选取并拖动等，对原因和后果相应的内容能够实时修改或删除
③考试帮助：查看 HAZOP 工作表、查看风险矩阵、查看设置、查看独立保护层PFD、查看工艺资料、查看其他资料、查看操作帮助
在“离心泵单元HAZOP偏离分析演练”中，以典型化工单元为基础，开发不少于 5个实战应用任务。要求每个实战任务都具备原因模块、后果模块与偏离模块的事故链搭建的过程，最终输出HAZOP分析表格。
要求演示 HAZOP 偏离分析演练过程，针对典型的化工单元偏离进行分析演练，并一键生成HAZOP分析报告，并对生成的HAZOP分析报告内容进行阐述说明。HAZOP分析报告主要包括完整的HAZOP分析表，表格内容为学员操作过程中填写的相关内容，HAZOP分析报告可打印。
2.3 精馏塔单元HAZOP偏离分析模块要求
本模块主要目的是让学员熟悉化工 HAZOP 分析的全流程，对标实际企业中HAZOP 分析会议流程，具体包括“事故后果分析”、“风险分析”、“HAZOP表格审核”3 个阶段。要求此模块满足学校专业课程建设要求，最终形成化工HAZOP分析闭环管理思维。
在“精馏塔单元HAZOP偏离分析”中，以典型化工单元为基础，开发不少于 1个偏离分析任务。要求每个偏离分析任务都具备“事故后果分析”、“风险分析”和“HAZOP表格审核”3部分内容，最终形成HAZOP分析表格。
（1）事故后果分析
本部分主要通过模拟实际HAZOP分析会议，对典型的化工单元异常工况导致的事故后果进行分析，并且从多个维度对事故后果的严重性进行判定，初步树立学员的安全风险意识。
要求具备集成 HAZOP 分析中所需要的技术资料，包含：PID 图、工艺路线、设备一览表、MSDS、风险矩阵及说明等。
要求演示 HAZOP 分析过程所需要的技术资料，包含： PID 图、工艺路线、设备一览表、MSDS、风险矩阵及说明等。
（2）风险分析
本部分内容主要是按照HAZOP分析流程进行分析，包括事故原因及对应的保护层分析和降低后风险计算相关内容。通过情景化任务，串联事故剧情，形成HAZOP分析表格，强化学员风险辨识能力。
要求软件具备风险分析的全部过程，过程具体包括原因识别、原因可能性的判定、安全措施的添加、剩余风险的计算、建议措施的添加等，最终形成HAZOP分析表。
要求软件具备HAZOP 分析团队各角色推进式互动和对话，设计人物对话需有实时记录功能，方便学员快速掌握 HAZOP 分析技巧。
要求演示风险分析的化工PID图、风险矩阵表、失效概率表等，并阐述风险计算的方法。
要求演示HAZOP 分析过程的实时记录功能，集成分析对话内容。
（3）HAZOP表格审核
本部分主要是对HAZOP分析实验结果进行闭环检查，形成完整的HAZOP分析思路，培养出知工艺、懂安全、会管理的复合型化工人才。
3、教学组织与管理要求
基于网络传输协议达到对学员站的控制与通信，可以建立培训室，实时显示学员学习状态，查看和统计成绩；可以查看每个学员的当前操作状态，管理学员名单及工况设定，组织考试、收集成绩等。
4. 重要配件功能要求
4.1 学员站功能要求
（1）仿真时钟设置（2）当前信息总览（3）重做当前任务（4）进度存盘（5）评分自动提示（6）系统退出 
4.2 教师站功能要求
基于互联网达到与学员站的控制与通信，可以进行统一的启动和控制，实时显示学员得分，查看和统计成绩；可以查看每个学员的当前操作的工艺指标；主要功能是管理学员机及工序设定，组织考试、收集成绩等管理功能。
5.培训系统配件清单要求
学员站客户端管理平台（1 套）、教师站教学组织管理平台（1 套）、软件加密锁（1 套）、安装光盘（1 套）、操作手册（1 套）
6.售后服务要求
（1）配备使用说明书等相关资料。
（2）安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。
（3）对需方购买的仿真软件产品，自购买之日起，类似修正软件系统本身BUG或日后增加软件功能方面的升级，由供方提供免费升级服务。
需提供相应管理教学服务系统著作权证书。
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	39
	操作台
	1.规格：学生桌尺寸：≥1400mm*600mm*750mm；
2.PVC封边带，用机器加热加压封边，耐磨耐刮，易清洁；
3.配套2个凳子，凳面：木质，尺寸≥30*24cm;金属凳腿，带防滑耐磨脚垫，承重能力强。
	5
	套
	工业

	40
	综合布线及系统集成
	实训室综合布线实施、设备安装调试且包含项目所需的网线、电源线、交换机、线槽、膨胀螺丝，防水胶带，水晶头、塑料扎带、标签纸等各种辅材。
	1
	项
	软件和信息技术服务业




汽修实训室设备需求
	序号
	产品名称
	技术要求
	数量
	单位
	所属行业

	1
	教学实训车
	一、产品特点：采用前驱乘用车整车制作而成，包括发动机、手动变速器、离合器、车架、车桥、车身、手柄换挡机构、悬架系统、万向传动装置、液压制动系统、轮胎、转向系统等；
二、性能特点：
1、采用前驱乘用车整车制作而成，包括发动机、手动变速器、离合器、车架、车桥、车身、手柄换挡机构、悬架系统、万向传动装置、液压制动系统、轮胎、转向系统等；
2、整车主要部件局部剖切处理，并作着色处理；
3、车辆可以正常行驶，车上所有的功能可以正常运行；
4、可以清楚观察到汽车内部结构及关连，满足了解汽车结构和工作原理教学需要；
5、剖切面采用防锈处理，采用高温喷塑可移动台架，美观大方、安全可靠、方便教学；
6、采用线切割和激光切割加工，切面平整，过渡自然；
7、采用电镀、研磨、高压水砂喷射等复杂工艺，产品美观大方；
8、磷化、高温烘烤等工艺，使色彩坚固亮丽、过渡自然；
9、大面积深层次合理的解剖，使内部结构表露无遗，同时不破坏各部分的结构联系；
10、不同的细节用不同的颜色标识，色彩多样，配搭合理。
	1
	辆
	工业

	2
	※
汽车底盘检修与发动机拆检测试平台
	1、要求设备必须采用PCB工艺，工业级用料标准，确保设备印刷清晰、可靠。
2、要求设备至少能测量发动机不少于128个信号数据，可测量数据至少包含发动机ECU线束连接器端子的供电、接地、CAN通信、执行器控制信号。
3、要求设备各测量孔具有防短路功能。
4、要求发动机ECU线束连接器端子在同一终端上集成测量，其中发动机ECU线束连接器至少包含48个测量端子。
5、要求设备至少能够对点火主继电器、点火线圈1、点火线圈2、点火线圈3、点火线圈4、喷油嘴1、喷油嘴2、喷油嘴3、喷油嘴4、进气凸轮轴位置传感器、排气凸轮轴位置传感器、数据通信CAN总线、爆震传感器进行故障设置。
6、教学支持：提供《电控发动机检测实物检测教学软件》，教学软件根据发动机的零部件实物图片、视频、动画的视觉教学方式集制作，，内容包含四大模块：教学组织—发动机检修教学资源、基础理论—发动机结构认识、技能训练—发动机故障检修、考核系统。技能训练—发动机故障检修：发动机二级维护、不能启动故障、能启动但发动机不稳、故障不明显故障，具体要求如下：
（1）发动机二级维护：参照4S店5000公里级标准二级维护的项目进行制作包含：检查蓄电池、检查火花塞、更换空气滤芯、检查冷却液、检查发动机油、检查发电机皮带、更换燃油滤清器、检查正时皮带；每个步骤都有参考实物图以及部件的检查方法和标准；
（2）不能启动故障：包含检修点：油泵控制、CAN通信系统故障、曲轴转速信号故障；
（3）能启动但发动机不稳：包含检修点：点火系统故障、喷油系统故障、进气压力信号故障、节气门信号故障、电子油门信号故障；
（4）故障表现不明显故障：包含检修点：进气温度信号故障、水温传感器信号故障、凸轮轴信号故障、氧传感器信号故障；
（5)故障设置要求：每个故障点结合：故障实例、故障现象、工作原理、故障检修 、故障设置五部分组成，结合案例了解故障现象带出工作原理得出故障点进行检修.（投标单位需要提供《电控发动机检测实物检测教学软件》四大模块和技能训练发动机故障检修的5项功能演示截图，否则投标无效。）；
（需提供电控发动机教学软件著作权登记证书扫描件）。
	1
	台
	软件和信息技术服务业

	3
	发动机拆装翻转台架
	一、配置简介
由直列 4 缸、水冷四冲程发动机组成，发动机附件传感器、进气歧管、排气歧管、发电机、油轨、缸线、分电器、接油盘、机油尺、减速机构、翻转架、使用说明书和教学资料。
二、教学支持
1、使用直列 4 缸、水冷四冲程发动机，直观认识发动机的组成结构和工作原理，适用于汽车专业学员实操技能的培训考核。
2、翻转架装有减速机构，可实现360 度翻转，在拆卸过程中可任意锁止，使拆装工作得心应手。
三、加工工艺
1、发动机经清洗处理，附件齐全。
2、台架采用≥50 和≥40 优质国标方钢管焊接，经过酸洗、高温喷塑处理，装配不少于2 个万向轮、不少于2 个双刹万向轮，便于设备的移动和固定，外形尺寸满足该发动机教学实训要求
四、技术参数：
1、翻转架：L950*W700*H815（±5mm）；
2、接油盘：L700*W650*H25（±5mm）；
五、配置清单
序号名称型号单位数量
1 发动机总成1台；
2 减速机构1套；
3 使用说明书1套；
4 教学资料1套；
	1
	台
	工业

	4
	发动机拆装检测教学软件
	一、软件要求：
1、实物图片教学功能：教学软件以实物图片为主进行演示，增强学习直观性；
2、电控元器件位置学习：从实训台架上可以直接找到各电控元器件；
3、具备伴音解说功能；
4、具备动画演示功能：借助动画演示，更容易对发动机电控系统工作原理的理解；（投标单位需提供功能截图）
5、具备配套汽车技术互动考核系统，有利于老师与学生在课堂上的互动学习；（投标单位需提供功能截图）
6、有发动机功能介绍视频和教学；
二、应用场景：
1、教育：作为教学辅助工具，帮助学生理解发动机的结构与原理。
2、培训：为专业技术人员提供实际操作培训，提高操作技能和故障诊断能力。
3、考核：衡量学生掌握知识的程度，促进学生综合素质的提升。
三、产品功能：
1、针对教学实训目的和方法、实训场室建设、实训教学课时、实训工具使用规范、实训安全操作给予建议及参考；
2、汽车发动机机械系统结构原理认识
（1）汽车发动机两大机构工作原理动画演示、两大机构各元器件实物图片及其结构认识，根据对应发动机有针对性讲解；
（2）汽车发动机五大系统工作原理动画演示、五大系统各元器件实物图片及其结构认识，根据对应发动机有针对性讲解；（投标单位需提供功能截图）
（3）汽车发动机四大行程动画演示、各元器件实物图片及其结构认识，根据对应发动机有针对性讲解；
3.汽车发动机机械系统拆装教学
（1）汽车发动机附件拆装：动画演示发动机各附件拆装各个步骤，动画演示进气歧管各螺栓拆装顺序，动画演示排气歧管各螺栓拆装顺序，注明安装过程各紧固螺栓的紧固力矩标准值；
（2）汽车发动机气缸盖总成拆装：动画演示发动机气缸盖拆装各个步骤，动画演示凸轮轴各轴承拆装顺序，动画演示气门室盖各螺栓拆装顺序，动画演示缸盖各螺栓拆装顺序，注明安装过程各紧固螺栓的紧固力矩标准值；
（3）汽车发动机气缸体总成拆装：动画演示发动机气缸体拆装各个步骤，动画演示曲轴各轴承拆装顺序，动画演示油底壳各螺栓拆装顺序，注明安装过程各紧固螺栓的紧固力矩标准值；
（4）汽车发动机拆卸视频：自动播放发动机拆卸整个过程；
（5）汽车发动机装配视频：自动播放发动机安装整个过程，注明安装过程各紧固螺栓的紧固力矩标准值；
四、性能参数
1、文件格式支持：支持exe、swf文件格式，兼容多种操作系统和设备。
2、加密标准：采用先进的技术，确保数据传输和存储的安全性，有效防止数据泄露和非法访问。硬件加密标准不仅提升了软件的安全性，还为用户提供了更加可靠的数据保护方案。
（投标人需提供相应教学软件著作权登记证书扫描件）
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	5
	汽车故障诊断仪
	功能：
·配备新能源诊断盒，高压部件离线检测更智能高效
·支持压缩机检测，DC/DC检测，OBC检测
·支持OBD、专用电池接头、跳线多种方式进行电池包诊断，简单易用
·查看专用电池接头和跳线连接示意图，安全操作有指引
·专业拓扑图，完整展示各ECU通讯网络，快速解决通讯问题
·支持奔驰、宝马、大众、奥迪、捷豹、路虎、现代起亚、日产等36+车型在线编程功能，覆盖面和准确率大幅领先
·支持大众、奥迪、宝马等设码、刷隐藏、引导功能
·支持40+常用维修保养功能，快修快保，一键无忧
·极速扫描，全车“秒”速诊断扫描，维修快人一步
·远程专家，无需额外购买C端，在线解决疑难杂症，支持蓝牙耳机连接
·报告一键上云，支持在手机、平板和电脑端浏览器进行报告查看、保存、Wi-Fi打印
硬件功能：
1.采用不小于六核处理器
2. 不小于9.7英寸，LCD电容式触摸屏，分辨率不小于1,024*768
3.存储器 ：4GB RAM & 128GB 板上存储器
4.不小于800w像素后置摄像头，具有自动闪光聚焦功能
5.独特的人体工程学设计，外加加固型机壳与橡胶保护套
6.内置可再充锂聚合物电池，可持续运行长达8时
7.USB、音频及多个设备端口方便设备连接
8.支持无线连接进行远程车辆诊断通信
软件功能：
1.原厂级诊断标准，可对亚欧美及国产全球上万种车型进行诊断和特殊功能匹配
2.原厂级维修资料，可在线查找故障维修资料包括电路图、故障分析步骤、故障位置图等
3.支持众多车型隐藏功能刷写，包括宝马、奥迪、大众、丰田、日产、标致、雪铁龙等
4.更新快速:覆盖新能源车型诊断和特殊功能匹配，包括不限于：BYD、北汽、奇瑞、长安、荣威、华晨、东风风神、纳智捷、江淮、帝豪、众泰等车型
5.采用安卓操作系统
6.简易直观的菜单引导让您快速掌握设备操作
7.提供包括读码、清码、数据流、动作测试、自适应功能
8.文本、波形图和仪表图等多样化数据流显示模式，让您轻松浏览和分析数据
9.快捷的触控操作只需轻轻一点即可配置功能选项、设置开关并录制和回放测试结果
10.记录和回放实时数据流，快速准确的定位传感器和组件故障
11.使用云端数据管理技术，通过线上数据库查找诊断信息并与专家在线交流维修技巧
12.通过Wi-Fi连接互联网获得自动软件更新，并可随时随地打印各类诊断数据及报告
	1
	台
	工业

	6
	四轮定位四柱举升机
	1、举升重量：≥4000Kg；
2、举升高度≥1700mm；
3、最低高度≥180mm；
4、车道长度≥4300mm；
5、平台宽度≥550mm
6、上升时间：≤55s；
7、电机功率：≥2.2kw。
	1
	台
	工业

	7
	整车电器实训台架
	【产品简介】
该产品采用原车实物为基础制作，充分展示汽车全车电器系统的组成结构和工作过程。通过汽车全车电器系统的演示，提高学生对汽车全车电器系统的初步认识，使学生了解汽车全车电器系统起到更直观更深入的教学目的。适用于应用型本科院校、中高职业院校对汽车全车电器系统理论和维修实训的教学需要。
【实验项目】
1、整车电器线路布置与控制原理认识
2、起动系统检测教学项目
3、充电起动检测教学项目
4、前照灯检测教学项目
5、后尾灯检测教学项目
6、中控门锁检测教学项目
7、喷水雨刮检测教学项目
8、音响检测教学项目
9、电动后视镜检测教学项目
10、点火系统检测教学项目
【教学功能】
1、可运行全车电器系统，展示全车电器系统的组成结构及原理。
2、操纵各种电器开关及按钮，可真实演示汽车电器各系统的工作过程。
3、面板上绘有彩色喷绘电路图，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析整车电器各系统的工作原理。
4．面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测整车电器各系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率、波形信号等。
5．安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机控制单元等进行ECU编码、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析等自诊断功能。
6、设置多种实车常见故障。学生可对汽车CAN数据传输网络系统常见故障进行检修排故
7、配置《教学设备智能考核系统》：采用手机APP WIFI智能故障设置，产品自带WIFI热点，不需要借助其他WIFI设备（如无线路由器）就能工作，手机和控制板通过WIFI 连接，抗干扰能力强，多套设备一起工作时也不会相互影响。同一时间支持最多一百台手机答题。由于教师端是控制端，同一时间只能有一台手机接入。 可以对每一个信号进行“通”、“断”和“间歇故障”三种设置，并且“间歇故障”的通断时间也可以单独设定；最多可支持256个信号的设置。一块控制板支持16个信号的设置，可以多块控制板组合，教师根据需要可以对每个信号进行设置，并且可以设置考试时间，这些都设置好后，可以按下“考试”按钮进行考试；考试过程中也可以取消考试。在学生交卷后，系统将自动阅卷，教师可以查看每个学生的考试成绩。并告诉学生答对了多少道题。（投标单位需提供系统的软件著作权登记证书扫描件）
【产品配置】
1、灯光系统：大灯、转向灯、行车灯、牌照灯、雾灯等；
2、辅助系统：雨刮系统，起动机系统，充电系统系统；
3、舒适系统：音响、电动门窗、中控门锁、电动后视镜。
	1
	台
	工业

	8
	万用表
	一、产品介绍：具备可用于暖通空调系统检测工作的温度测量功能，配备了LED发光二极管检测功能，可对LED的使用情况进行检测，诊断其好坏。同时还具备传统万用表测量交直流电流电压、电阻、二极管、三极管、电容、频率、占空比等功能，功能齐全，性能稳定。
二、产品特点：
1.外壳采用双色一体注塑设计防摔；
2.不小于6000位显示/真有效值测量；
3.交直流电压≥1000V测量；
4.交直流电流≥20A测量；
5.交流频响45Kz~1KHz。
	1
	台
	工业

	9
	发动机工具套装
	1、工具车技术参数
小抽屉尺寸：590*435*72（±5mm），大抽屉尺寸：590*435*150（±5mm），附EVA防滑垫以及防滑圆管塑胶把手，具备重型加宽万向轮附带刹车。
2、设备耗材与故障件1套：要求开模存放，包含：线路故障短接器1个；线路跨接线2对；电阻模拟 器1个；负温度特性模拟路1个，多型号保险丝1盒、润滑油加注枪1把；                                                                                            3、工具明细 ：
17件1/2"公制六角套筒：10/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32/34/36mm；
12件3/8"公制六角套筒：8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19mm；
13件1/4"公制六角套筒：4//4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm；
5件1/4"E型套筒：E4/E5/E6E/E7/E8；
8件3/8"E型套筒：E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20；
2件1/2"E型套筒：E22/E24；
3件专业级快速脱落棘轮扳手1/4"、3/8"、1/2"；
12件套筒手柄、万向接头、接杆、转接头、F型手柄、L型手柄；
17件1/4"公制旋具套筒：六角、一字、十字、米字、花型；
15件3/8"公制旋具套筒：六角、一字、十字、米字、花型；
13件12.5mm旋具套筒：花型、六角、十二角；
9件加长内六角扳手组套；
9件特长中孔花型内扳手组套；
19件两用扳手：8~32mm；
1件活动扳手10"；
19件四角六角油头组；
4件鲤鱼钳、钢丝钳、尖嘴钳、斜嘴钳；
6件螺丝批：一字、十字；
2件圆头锤、防震橡胶锤；
14件可调式扭力扳手、扭力角度规、氧传感器、油箱盖拆装器、火花塞套筒、活塞环压缩器、卷尺、塞尺、豪华版吹尘枪、发动机皮带盘拆装工具
13件PCS发动机拆卸组
13件皮带盘拆装组
11件气门油封拆装组
9件气门弹簧压缩器组套
1件工作灯
	1
	套
	工业

	10
	3层零件推车
	1、产品采用冷轧板材料制作;
2、产品尺寸:672mmX422mmX818.5mm（±5mm）含轮运部;
3、板厚: ≥1.0mm；
4、载重:≥100kg；
5、轮子规格:≥3寸
6、两个固定轮，两个重型加宽万向轮附带刹车
	1
	套
	工业

	11
	卷型弹簧压缩器
	1、性能特点：爪容量：23-280mm；长度：≥280mm；
2、新增保护拉爪，方便拆卸左右高低平衡省力拆卸，保护拉爪不脱落钩扣弹簧，可通过转动六角螺母来压缩。
3、材质：VR-V合金钢；
4、热处理：HRC40-45°
	1
	个
	工业

	12
	立式弹簧压缩器
	夹持弹簧外径：90-220mm
整机高度：≥103mm
夹持弹簧钢丝直径：10-18mm
夹持减震器管体直径 40-100mm
滑套最大行程：≥320mm
可拆装弹簧最大高度 ：450mm
	1
	个
	工业

	13
	立式千斤顶
	1、双节额定起重量:≥2t
2、最低高度<150mm
3、起升高度≥160mm
4、调整高度≥50mm
5、最高高度<360mm
	1
	个
	工业

	14
	轮胎拆装机
	一、技术参数
最大轮胎直径：≥1100mm（43”）
钢圈尺寸：12-24”
最大轮胎宽度：13”
气源压力：8-10bar
噪音：≤70dB
工作盘转速：≥6.8rpm
电机功率：220V：≥1.1kw
          380V：≥0.75kw
二、产品性能
1、后倾式辅助臂轮胎拆装机。
2、加强式箱体，减小工作头晃动量。
3、合金钢卡爪，尖部淬火处理。
4、不锈钢拆装头，配置高强度塑料保护套，坚固耐用
5、转向开关，增强触点，使用寿命长。
6、双向大气缸进气设计，回位快速，强劲有力，节能环保。
7、配备右侧辅助臂，方便疑难轮胎拆装。
	1
	台
	工业

	15
	轮胎平衡机
	一、技术参数
1、最大车轮重量：65kg；
2、电压及电机功率：220V 50HZ 1PH,0.25kw；
3、平衡精度：±1g；
4、平衡转速：约910r/min；
5、位置精度：≤1.5°；
6、平衡周期：约8s；
7、轮辋直径：10〃～26〃(256mm～660mm)；
8、最大轮胎宽度：20〃；
9、最大轮胎直径：1100mm；
10、噪声：≤70dB。
二、产品性能
1、大规模集成电路，数码管显示及键盘构成的微机系统，维护方便维修成本低；
2、自动测量和输入距离、直径和轮胎宽度参数；
3、静平衡和动平衡操作程序；
4、多种平衡方式；
5、不平衡点自动锁定；
6、配有上下激光指示，方便粘贴铅块；
7、OPT功能，使轮胎与轮辋能够优化组合，可节省铅块重量；
8、SPO功能，分解和隐藏不平衡量到轮胎辐条的背面；
9、踏板固定系统方便锁定不平衡点；
10、规格存储功能，存储轮胎的几何尺寸；
11、配备液晶显示器，使操作更加直观易懂。
	1
	台
	工业

	16
	四轮定位仪
	一、技术参数
摄像系统采用≥500万高清像素摄像头
测量精度:
外倾角：±0.01°
后倾角：±0.03°
前轮内倾角：±0.02°
前束：±0.01°
后轮推进角：±0.02°
后轮轴偏摆：±0.02°
轮距差：±0.02°
前退缩角：±0.02°
后退缩角：±0.02°
轮距：±0.64cm
轴距：±0.64cm
测量范围：
外倾角：±8°
后倾角：±19° 
前轮内倾角：±19°
前束：±2°
后轮推进角：±2°
后轮轴偏摆：±2°
轮距差：±2°
前退缩角：±2°
后退缩角：±2°
轮距：<265cm
轴距：<533cm
二、产品性能
1、智能数据分析，提示吃胎、跑偏、方向盘不正等问题；
2、夹具自动补偿功能，解决拆卸轮毂盖浪费时间问题；
3、视域可调，解决超长、超宽、超窄车型的问题；
4、支持常规动态推车测量外还支持转动轮胎测量、转动，标靶测量两种动态测量方式，解决举升机长度不够无法推车的问题；
5、可测量前束、外倾、主销后倾、主销内倾、轴距、轮距、推进角、两轮对角距离、退缩角、轴偏摆、轮偏摆十多种角度；
6、标准配置：横梁1根，立柱1根，四轮夹具4个，方向盘固定器1个，刹车固定器1个，显示器2台，键盘鼠标套装1套，标准版打印机1台，钣金件帽子1个。
	1
	台
	工业

	17
	人员防护工具
	一、技术参数
人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套：
1、绝缘手套：天然橡胶制成，耐压等级1KV；
2、耐磨手套：符合人体工程学设计；可降低潜在的危险，如：刀割等；可清洗；
3、绝缘鞋：防砸电绝缘；双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全，柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入；
4、护目镜：防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等；
5、安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂， 安全帽采用 ABS 硬质材质，无毒、无味、无任何刺激；
6、绝缘手套等防护工具的标准需符合：IEC 60903-2014，GB/T -17622-2008。
	1
	套
	工业

	18
	工位安全保护套装
	工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套：
1、警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂“危险，请勿靠近”字样与带电符号；
2、隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长5m；可伸缩，每套6根围成一个工位；
3、绝缘防护垫：最高耐压10KV，尺寸：5m* 1m * 5mm（±0.5mm）（长*宽*厚度)。
	1
	套
	工业

	19
	废油回收机
	一、技术参数
1、抽真空进气压力：7~8bar/100~115Psi；
2、最大排油压力：1bar；
3、吸油速度：（油温<90℃,吸油管内径Φ6mm）:2 lpm/0.5gpm；
4、吸油管长度：1600mm/63”；
5、接油盘容量：18L/4.8Gal。
二、产品性能
1、超宽超大接油盆，有效防止油液飞溅；
2、进口密封系统，有效防止渗漏；
3、可抽90度高温油，大大减少车辆等待时间；
4、防滑移动轮，负重强，耐油耐脏适合各种地面。
	1
	台
	工业

	20
	快速换油中心
	一、技术参数
1、抽油量杯容积：≥8.8L
2、抽油速度：≥2L/min
3、最低接油高度：≥105cm
4、工作气压：≥0.8mpa
5、接油盆容量：≥25.8L
6、集油箱容积：≥68.8L
7、排废油速度：≥30L/min
二、产品性能
1、增⼤接油盆，可360°旋转。
2、⽓动升降，⼿指级便捷操作。
3、接油⾼度最低1.05⽶，最⾼1.78⽶。
4、底盘结构稳固，配备可锁定万向轮。
5、潜⽔泵外排废油，⼀键排油操作简单。
6、抽油、排油，⽆需切换⽓路油路插⼝。
7、抽油量杯使⽤特种玻璃制作，耐⾼温、防爆、可收集多种类液体
8、零件⻋、⼯具箱、抽接油机多功能合⼀。
三、零件车参数：
1、产品尺寸:长902*宽461*高1049mm（±5mm，高度含脚轮，托盘是最矮状态）
2、小抽斗内尺寸:532*392*35mm(±5mm，2个)
3、大抽斗内尺寸:532*392*65mm(±5mm，1个)
四、工具参数：
1、60件套简扳手工具托组套
2、17件机油格扳手工具托组套
3、23件机油格扳手工具托组套
	1
	套
	工业


说明：
1、招标方式采购的非单一产品货物类项目应根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。货物名称前标注‘※’的产品为核心产品，所有核心产品品牌完全相同的，按一家投标人计算。
2、技术参数前加‘★’号的参数指标为主要技术指标，投标人所投产品必须满足或优于这些指标，须提供产品手册、介绍、说明书、官方网站宣传页、相关要求的截图或检测报告等至少一项官方证明材料，否则将予以否决。其他参数为一般性技术指标，仅作为评分考量内容，不作为否决项。
[bookmark: _Toc10737][bookmark: _Toc12571][bookmark: _Toc400718590]第五部分  评标标准和评标方法
一、评标原则
评标委员会在评标时，依据投标报价和各项商务技术等因素对投标人及其所投货物进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：
1、投标人的投标报价；
2、投标人的综合实力和各种能力等；
3、投标人的业绩情况；
4、投标人的实施方案的合理性；
5、所提供货物与招标文件技术要求的偏离；
6、投标人提供的其它内容和条件。
二、无效投标的情形
未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。
未满足招标文件实质性要求的投标文件为无效投标。
三、评标方法
本次评标采用综合评分法。按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，按照得分由高到低择优选择最佳投标人的方法。综合评估法不保证投标报价最低的投标人中标。
1、评标的内容包括：资格性、符合性审查，报价评审，商务评审和技术评审。
2、评标委员会按照本办法，对投标单位的投标文件进行打分。每一投标人的价格、商务、技术因素的最终得分为所有评委评分的算术平均值。
3、由评标委员会按照得分进行排序，推荐第一名为中标候选人。若发生得分相同的情况，报价低者排名在前，如果报价也相同，技术部分得分高者排名在前。如果第一名放弃中标，则重新招标。
四、政策性要求评审内容及标准
1、本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
2、本项目清单中含有政府强制采购产品的，投标供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
3、本项目清单不含政府强制采购产品的，投标供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。
4、投标供应商投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。投标供应商需将非政府强制采购产品如实填写《非政府强制采购产品明细表》（格式自制），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。
5、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。
6、所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供有效认证证书扫描件，否则将可能导致投标无效。
7、中小微企业参加本项目的评审标准
（1）中小企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。属于中型、小型企业的，须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第九部分附件）。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予 15%—20%（工程项目为 3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
8、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：
（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第九部分附件），残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）
B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议
C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费
D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资
E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
3. 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
9、本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准：
（1）投标供应商所报价产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受所报产品10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。
（2）投标供应商所报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。
（3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。
10、监狱企业参加本项目投标的要求
（1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》；
（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
11、涉及绿色产品采购的要求
（1）投报产品属于绿色建材产品、节能产品、环境标志产品，落实绿色包装、绿色运输、绿色数据中心、绿色建筑和绿色建材等政府采购需求标准的，在评审时，同一合同包内的绿色产品的报价总金额占本合同包报价总金额60%及以上的，享受投报产品4%的价格折扣。
（2）投报产品属于属于绿色建材产品、节能产品、环境标志产品，落实绿色包装、绿色运输、绿色数据中心、绿色建筑和绿色建材等政府采购需求标准，应在投标文件中填写《绿色产品明细表》。
（3）绿色产品的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。
12、涉及商品包装和快递包装的要求
本文件列出商品包装和快递包装要求的，需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
13、本国产品参加本项目的评审标准
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。
（3）政策执行要求
有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第七部分相关附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
14、政府采购异常低价审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价。
（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
五、其他说明：
1、招标文件要求投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。
2、投标人应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。
3、若评标委员会各成员在评审现场意见发生分歧，服从少数服从多数的原则举手表决。
4、资格性审查评审因素及标准以评标办法附表为准；
符合性审查评审因素及标准以评标办法附表为准；
详细评审因素及标准以评标办法附表为准。

评标办法附表：
（一）资格性审查的内容及标准
	[bookmark: _Toc533340171][bookmark: _Toc4485647]序号
	内容
	审查标准
	要求说明

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	提供投标人信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供投标人信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	[bookmark: _Toc20927]提供投标人信用承诺书。
[bookmark: _Toc14727]以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标人信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供投标人信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	基本资质
	投标函
	内容齐全，法人电子签章符合要求。

	7
	基本资质
	投标人代表证明
	[bookmark: _Toc3345]（1）法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”
[bookmark: _Toc13799]（2）委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”
[bookmark: _Toc5158]（3）自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件
[bookmark: _Toc8408]内容齐全，法人电子签章符合要求。

	8
	基本资质
	投标保证金的交纳情况及开户许可证
	[bookmark: _Toc12136]1、提供基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户信息的，投标保证金从投标人的基本存款账户转出，提供（投标保证金银行回单扫描件）否则作废标处理。
[bookmark: _Toc25347]2、保证金采用保函方式交纳的，保函应当由银行或金融服务平台、保证保险、担保公司出具。办理的保函需通过互联网平台进行在线真伪快速查询，或者提供银行自主网站查询真伪。响应文件中需提交保函及保函真伪可查询码（或其他凭据）。
[bookmark: _Toc1382]任意一项证明文件的扫描件清晰、保函真实有效且符合要求。

	9
	其他政策要求内容
	中小企业声明函
	[bookmark: _Toc20600]格式以招标文件要求为准，内容齐全，电子签章符合要求。




（二）符合性审查的内容及标准
	序号
	内容
	审查标准

	1
	投标价格
	1、所有投标报价均以元为计算单位。
2、投标投标人参加多包报价的，应对每包分别报价并分别填报报价一览表。
3、不接受可选择或可调整的投标和报价。
4、不接受超出本项目预算金额或最高限价的报价

	2
	商务要求响应内容
	对照本文件第四部分中“商务要求”内容和响应文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	3
	服务要求响应内容
	对照本文件第四部分中“服务要求”内容和响应文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

	4
	技术要求响应内容
	对照本文件第四部分中“技术要求”的“★”内容和响应文件的响应内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效投标处理。



（三）综合评分法评分细则
[bookmark: _Toc352761952][bookmark: _Toc19037]第一部分：商务部分（评审委员会共同认定）
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值
（共22分）

	1
	业绩
	以提供的投标人自身的类似项目供货合同为准，需最终与用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及明细为证明。每提供一个在投标文件提交截止日期前三个年度内（2023年至开标日）签署的同类项目合同案例得2分，最高得4分。
	4分

	2
	主要技术指标满足情况
	满足招标文件全部技术指标要求的，得18分。每有一项非主要需求或性能描述（不带★项）负偏离的扣0.3分，扣至本项分值归零为止。
	18分



第二部分：技术部分（评审委员会成员个人认定）
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值
(共48分)

	1
	供货方案及保证措施
	根据投标人提供的供货方案及保证措施，包括不限于①拟投入服务人员（包括不限于本项目总负责人及主要人员的姓名、职务、地址和详细的联系方式等）；②项目实施时间进度表；③配套安装服务方案；④实施交付使用标准等。
完全响应且符合采购要求的得12分，每缺少一项内容扣3分，每有一处缺陷或瑕疵的扣1.5分，扣完为止。
注：缺陷或瑕疵是指：①非专门针对或不适用本项目，套用其他项目内容或与本项目需求不匹配的情形；②方案内容脱离项目实际情况；③内容缺陷、不完整或缺少关键；④内容前后表述矛盾；⑤逻辑漏洞、科学原理或常识错误；⑥涉及的规范及标准错误；⑦项目名称错误或实施地点错误；⑧只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述；⑨现有技术条件下不可能出现的等任意一种情形。
	12分

	2
	质量保证措施
	根据投标人提供的质量保证措施，包括不限于①产品的质量保证；②零配件供应情况；③质保期的内外维修及服务时间；④设备配套安装质量保障方案等。
完全响应且符合采购要求的得12分，每缺少一项内容扣3分，每有一处缺陷或瑕疵的扣1.5分，扣完为止。
注：缺陷或瑕疵是指：①非专门针对或不适用本项目，套用其他项目内容或与本项目需求不匹配的情形；②方案内容脱离项目实际情况；③内容缺陷、不完整或缺少关键；④内容前后表述矛盾；⑤逻辑漏洞、科学原理或常识错误；⑥涉及的规范及标准错误；⑦项目名称错误或实施地点错误；⑧只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述；⑨现有技术条件下不可能出现的等任意一种情形。
	12分

	3
	售后服务承诺
	根据投标人提供的售后服务承诺，包括不限于①售后服务；②供货质量承诺；③售后响应时效承诺；④提供本项目所需备品备件清单及供应方案⑤违约承诺等。
完全响应且符合采购要求的得15分，每缺少一项内容扣3分，每有一处缺陷或瑕疵的扣1.5分，扣完为止。
注：缺陷或瑕疵是指：①非专门针对或不适用本项目，套用其他项目内容或与本项目需求不匹配的情形；②方案内容脱离项目实际情况；③内容缺陷、不完整或缺少关键；④内容前后表述矛盾；⑤逻辑漏洞、科学原理或常识错误；⑥涉及的规范及标准错误；⑦项目名称错误或实施地点错误；⑧只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述；⑨现有技术条件下不可能出现的等任意一种情形。
	15分

	4
	应急方案
	根据投标人提供的应急方案，包括不限于①应急预案；②预防措施及补救措施；③安装过程中突发事件的处理措施等。
完全响应且符合采购要求的得9分，每缺少一项内容扣3分，每有一处缺陷或瑕疵的扣1.5分，扣完为止。
注：缺陷或瑕疵是指：①非专门针对或不适用本项目，套用其他项目内容或与本项目需求不匹配的情形；②方案内容脱离项目实际情况；③内容缺陷、不完整或缺少关键；④内容前后表述矛盾；⑤逻辑漏洞、科学原理或常识错误；⑥涉及的规范及标准错误；⑦项目名称错误或实施地点错误；⑧只是简单的复制采购需求内容而没有具体详细阐述；⑨现有技术条件下不可能出现的等任意一种情形。
	9分




	序号
	评审项目
	评分标准

	1
	投标报价
（满分30分）
	满足招标文件要求且最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价／投标报价）×30
报价得分保留两位小数。

	政府采购价格折扣优惠政策说明
	中小企业
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照采购文件格式提供《中小企业声明函》（详见第七部分 投标文件格式）。

	
	
	根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，对小型和微型企业产品的响应价格给予15%—20%的折扣。

	
	
	小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受响应货物的价格折扣，须如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（详见第七部分 投标文件格式）；
小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。

	
	监狱企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	残疾人福利性单位
	根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业（详见第七部分 投标文件格式）。且须如实填写《小型、微型企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（详见第七部分 投标文件格式）。

	
	本国产品
	（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

	
	政府采购异常低价审查
	启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价。 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价。 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价。 
4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 



[bookmark: _Toc2077]

第六部分  合同原则
[bookmark: bookmark1][bookmark: _Toc15439]
（最终合同以实际签订为准）
需方：                  
供方：                   
供方在   年   月   日由              组织的项目编号为           的             ，通过发布公告邀请符合本项目资格条件的投标人参与公开招标中中标。为了保护供、需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
[bookmark: _Toc326248000]一、服务条款
供方向需方提供服务，具体内容、数量：                     。
[bookmark: _Toc326248001]二、合同金额：
[bookmark: _Toc326248002] 人民币（大写）：             
（小写）：              ￥ 元
此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。
三、支付
                                                               。
[bookmark: _Toc326248003]四、服务承诺
供方向需方承诺： 
[bookmark: _Toc326248004]五、服务期限及地点
1、合同履行期限：
[bookmark: _Toc326248005]2、服务地点：
3、质保期：
六、交验
[bookmark: _Toc326248006]                                                               。         
七、需方责任
1、负责为供方提供工作场地，协助供方办理有关事宜。
2、及时为供方办理付款手续。
3、对合同条款及价格负有保密义务。
[bookmark: _Toc326248007]八、供方责任
1、保证所供货物及相关服务均为投标文件承诺服务，严格依据招标文件相关要求及投标人承诺。
2、保证所供的货物及相关服务符合招标文件要求，严格依据投标文件及相关承诺。
[bookmark: _Toc326248008]九、违约责任
1、需方无正当理由拒付款的，需方向供方赔偿合同总额2%的违约金。
2、供方所提供的货物不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。
3、供方不能提供货物及相关服务时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。
4、供方逾期提供服务时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。超过两次未按时提供服务时，需方有权决定是否继续履行合同。
5、合同执行过程中，供、需双方中一方要求中止或变更合同，需书面（公函、传真）通知对方，对方接通知后应在15天内以书面形式答复对方是否同意，逾期不答复视为同意。如同意，双方应共同协商因此而产生的有关价格等问题；如不同意，提出方应向对方赔偿因上述变化而造成的经济损失。具体事宜按《中华人民共和国民法典》办理。
[bookmark: _Toc326248009]十、不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
[bookmark: _Toc326248010]十一、争议解决
供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。
[bookmark: _Toc326248011]十二、合同生效及其他
1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。
2、本合同一式四份。需方二份，供方二份。
3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。
[bookmark: _Toc326248012]十三、下列文件为本合同不可分割部分
1、招标文件
2、投标文件
3、中标通知书
4、中标人所做的其他承诺

需方（章）：                               供方（章）： 
法人代表：                                法人代表：
委托代理人：                              委托代理人：
地址：                                    地址：
电 话：                                   电话：
开户银行：                                开户银行：
银行账号：                                银行账号：
日期：20  年    月    日                 日期：20  年    月    日
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[bookmark: bookmark3]
[bookmark: _Toc26739][bookmark: _Toc86202632]第七部分  投标文件格式
一、投标人提交文件须知
1、投标人应严格按照本招标文件的相关要求编制及提交投标文件，未按要求编制及提交投标文件的，其投标文件将有可能被按无效处理，并须承担由此带来的相应后果。
2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3、签字人应保证全部声明和问题的回答及所附材料是真实的、准确的和完整的。
4、评标委员会将应用投标人提交的技术说明文件等资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
5、投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。
6、全部文件应按投标人须知中规定的中文简体字和份数提交。
[bookmark: _Toc326251063]二、投标文件格式及编排顺序
投标文件的排序须按投标人须知前附表中投标人应提交的资格证明文件和商务、技术文件内容及顺序排列。
为方便评标，投标人应按照招标文件中的提供的格式进行编制投标文件，其中招标文件中提供的表格，投标人可以自行扩展横向单元格，但不得增减纵向单元格内容。





项目名称： 
项目编号：

投
标
文
件



投标人：                                 (公章)
法定代表人或授权代理人：            (签字或盖章)
投 标 日 期：      年     月     日

（二）目录格式

资格证明文件部分
一、具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………………………
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………………………
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件………………………
四、依法缴纳税收和社会保障资金证明文件………………………………………
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件…
六、投标函……………………………………………………………………………
七、法定代表人身份证明书…………………………………………………………
法定代表人授权委托书…………………………………………………………
八、投标保证金的交纳情况及开户许可证…………………………………………
九、中小企业声明函………………………………………………
[bookmark: OLE_LINK11]商务、技术文件部分
一、开标一览表…………………………………………………………………………
二、对商务要求的响应内容……………………………………………………………
三、对服务要求的响应内容……………………………………………………………
四、对技术要求的响应内容……………………………………………………………
五、投标人基本情况表…………………………………………………………………
六、近三年合同案例及相关证明资料…………………………………………………
七、商务、技术条款偏离表……………………………………………………………
八、供货方案/服务方案/项目实施方案等…………………………………………
九、拟派项目负责人情况表……………………………………………
十、投标人认为需要提供的其他商务技术材料………………………………………
十一、对政府采购相关政策要求的响应情况……………………………………


























资格证明文件部分










格式一：具有独立承担民事责任的能力证明文件
投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函

  采购人名称  ：

本单位现参与贵公司组织的                          项目（项目编号：                     ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证或基本存款账户信息，能独立承担民事责任的能力。
基本信息如下：
名称为：                  ，
统一社会信用代码为：                ；
法定代表人（负责人）为：           ；
营业期限为：               ；
基本开户银行为：             ；
账号为：               。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
特此承诺。


投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日






格式二：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件
投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

  采购人名称  ：

本单位现参与贵公司组织的                 项目（项目编号：                   ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告，或投标截止日前18个月内经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
特此承诺。


投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日




格式三：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件
投标人履行合同能力承诺函


  采购人名称  ：

本单位现参与贵公司组织的                          项目（项目编号：                  ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
特此承诺







投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日




格式四：具有依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件
投标人依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

  采购人名称  ：

本单位现参与贵公司组织的                           项目（项目编号：                     ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前一年内严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件（具有社会保险登记证，或近一年内缴纳任意一项社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
特此承诺。


投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日


格式五：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件
投标人近三年无重大违法记录的承诺函

  采购人名称  ：
本单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：              ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；经查证，本公司在信用中国网（http：//www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法失信主体均为0记录；在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录也为0记录。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
特此承诺




投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日


格式六：投标函
采购人：                  
                    (投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。
人民币（大写）                            元（¥               元）
2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期  90  个日历天内（自递交投标文件之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标文件有效期延长至合同履约完毕。
3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。
4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件纸质版和电子版。
5、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标一览表。
6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额时，导致投标无效。
7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。
9、保证遵守招标文件的所有规定。
10、保证在投标文件递交截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知采购代理机构，否则可视为无效。
11、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。
12、如果在  后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证完成。
17、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：
地址：                            邮编：                      	
电话：                            传真：                        
投标人代表姓名：                    
投标人代表联系电话：                （办公）           （手机）
E-mail：                      

投标人（盖单位公章）：                
法定代表人或其授权人（签字或盖章）：           
       日期：       年     月        日

说明：1、除可填报项目外，对本投标函的任何实质性修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价无效；
2、投标文件的正本须提供原件。






格式七：法定代表人身份证明书

    单位名称：                                                          
    单位性质：                                                           
地    址：                                                          
    成立时间：      年      月    日
经营期限：                                                           
姓    名：                         性  别：                       
   身份证号：                         职  务：                     
    系       （投标人名称）                   的法定代表人。
     
 特此证明。
   
	投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件。
	
	





法定代表人授权委托书

采购人：              
    本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权           （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称：                      ，项目编号：        ， 以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（盖单位公章）：                
法定代表人(签字或盖章)：                    
投标人代表(签字)：                      
	日　期：          年       月      日

附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件：
	
	


说明：1、除可填报项目外，对本授权委托书内容不可做实质性修改，从而导致该报价有可能被拒绝。
2、法定代表人签字要求：要求所签字体必须工整且易于辩认，否则由此造成的报价被拒绝由报价单位自行承担。
3、如投标人代表为法定代表人，此项不做要求。



格式八：投标保证金缴纳凭证及开户许可证或基本存款账户信息




格式九：中小企业声明函

























商务、技术文件部分


















格式一：开标一览表（格式）

项目名称：                                    
项目编号：                                    
投标人名称：                                   
	项目名称
	

	项目负责人及联系方式
	

	合同履约期限
	

	投标报价
	大写：                          
小写：                 元

	备    注
	



注：后附报价明细表。



    注：总报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。
                                     
投标人（盖单位公章）：                
法定代表人或其授权人（签字或盖章）：           
       日期：       年     月        日       








报价明细表

	货物名称
	数量
	质保期
	品牌/型号
	厂家/产地
	单价（元）
	总价（元）
	所属行业

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	

	本次报价
	大写：                 
	

	备注
	
	



注：投标人所报的价格应为含货物供应、配送、售后服务等本项目实施过程中的全部费用。

格式二：对商务要求的响应内容（格式自拟）；

根据本文件第四部分商务要求中的内容（例如：服务、服务地点、付款方式等内容）进行响应。




格式三：对服务要求的响应内容（格式自拟）；

根据本文件第四部分服务要求中的内容进行响应。



格式四：对技术要求的响应内容（格式自拟）；

根据本文件第四部分技术需求书中的内容进行响应。


格式五：投标人基本情况表
	单位名称
	

	注册地址
	

	统一社会信用代码
	

	法定或机构代表人
	

	营业范围
	

	开户银行及帐号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	传真号
	
	电子邮箱
	

	其他
	





格式六：近三年同类型案例及相关证明材料
投标人近三年同类项目业绩一览表
	序号
	委托单位
	项目名称
	合同金额
	签订日期
	联系人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


说明：①后附业绩证明资料（必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页作为证明）；
②投标人可根据实际项目业绩自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容。
[bookmark: _Toc461457668]
格式七：商务、技术条款偏离表（根据采购内容自行修改表格）

项目名称：                                       
项目编号：                                       
投标人名称：                                     


	序号
	招标文件商务、技术要求
	投标文件对应规范
	偏差内容
	说明

	1
	商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	技术要求
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：如无偏差，请在说明一栏填“无偏差”；如有偏差，应详细填写偏差内容，并在说明一栏填“偏差”。


投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日



[bookmark: _Hlk82006644]格式八：供货方案/服务方案/项目实施方案等（格式自拟）



格式九：拟派项目负责人情况表

拟派项目负责人情况表
	姓名
	
	性别
	

	年龄
	
	学历
	

	联系方式
	

	参与过的相关项目

	时间
	项目名称
	采购方名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



备注：1.此表可自行扩展。
投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日



格式十：投标人认为需要提供的其他商务技术材料



格式十一：对政府采购相关政策要求的响应情况









[bookmark: _Toc17063][bookmark: _Toc8843][bookmark: _Toc352761954]第八部分  相关附件
附件一：中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（盖章）：                
日期：
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加(单位名称)    的(项目名称)      采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的小、微企业、签订分包意向协议的小、微企业)的具体情况如下：
1.(标的名称)      ，属于     （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
1.(标的名称)      ，属于     （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：
日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无一年度数据的新成立企业可不填报。


附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                   投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日

[bookmark: _Hlk76544236]
附件三、监狱企业证明文件格式

监狱企业证明文件（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他监狱企业的服务。
附：监狱企业证明文件

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



                                投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日





注：如不属于监狱企业可不按格式要求提供，也可书面标明“我单位不属于监狱企业”字样并加盖单位公章。





4、创新产品或创新服务明细表格式（如不涉及，此函可不提供）
创新产品或创新服务明细表
项目名称：                
项目编号：                
投标人名称：              
    　　　　　　　　　　　　　　　　        货币：人民币/元
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


说明： 
（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答，或用“/”来表示。
（2）投标人响应产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

                           投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日



5、绿色产品明细表（如不涉及，此函可不提供）
绿色产品明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	企业名称
	产品名称
	规格型号

	
	
	
	

	
	
	
	


说明： 
投报产品包含绿色产品的，需填写此表，将给予适当加分。

                          投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日


6.、商品包装和快递包装承诺
本投标人现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明
                       投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日

7、《政府强制采购产品明细表》
政府强制采购产品明细表
	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	认证证书编号
	认证证书有
效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、本文件未列出政府强制采购产品的，投标供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。
2、认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书扫描件）。


8、正版软件承诺格式（若有的话，以包为单位分别填写）

正 版 软 件 承 诺

本投标人现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明
　　　　　　　　　　   投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日

信息安全产品说明：以下产品为信息安全产品，如有涉及的内容，投标文件中须提供有效认证证书扫描件
	产品类别
	产品名称
	产品的定义和适用范围

	1、边界安全
	1）防火墙
	防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。
适用的产品范围为：（1）以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；（2）其它网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。

	
	2）网络安全隔离卡与线路选择器
	网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。
适用的产品范围为：（1）安全隔离计算机；（2）安全隔离卡；（3）安全隔离线路选择器。

	
	3）安全隔离与信息交换产品
	安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。
适用的产品范围为：（1）安全隔离与信息交换产品；（2）安全隔离与文件单向传输产品。

	2、 通信安全
	4）安全路由器    
	安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器。  
适用的产品范围为分：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。

	3、身份鉴别与访问控制
	5）智能卡COS
	智能卡芯片操作系统(COS-Chip Operating System)是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。
适用的产品范围为：（1）采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；（2）其它被集成或内置了的COS。

	4、数据安全
	6）数据备份与恢复产品
	数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。
适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。

	 
5、基础平台
 
	7）安全操作系统
	安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的操作系统。
适用的产品范围为：（1）独立的安全操作系统软件产品；（2）集成或内置了安全操作系统的产品。

	
	8）安全数据库系统
	安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的数据库系统。
适用的产品范围为：（1）独立的安全数据库系统软件产品；（2）集成或内置了安全数据库系统的产品。

	6、内容安全
	9）反垃圾邮件产品
	反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：（1）透明的反垃圾邮件网关；（2）基于转发的反垃圾邮件系统；（3）与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4) 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。

	7、评估审计与监控
	10）入侵检测系统（IDS）            
	入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：（1）网络型入侵检测系统；（2）主机型入侵检测系统。

	
	11）网络脆弱性扫描产品                
	网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。

	
	12）安全审计产品                    
	安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。

	8、应用安全
	13）网站恢复产品
	网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。




附件四、本国产品的声明函（若有的话，以包为单位分别填写）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
  　                       投标人（盖单位公章）：                
       日期：       年     月        日
 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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