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[bookmark: _Toc28524]第一部分  招标公告
	项目概况
电子电路装配实训室设备购置的潜在投标人在山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取招标文件，并于 2026年07月22日09:00（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：1404042026AGK00038
2.项目名称：电子电路装配实训室设备购置
3.最高投标限价：730000元
4.采购方式：公开招标
5.采购需求：本次采购共1包，具体内容详见招标文件内第四部分商务及技术要求内的全部内容。
注：1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的，满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
6.合同履行期限（合同履行期限（供货期））：30天
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目；
3.本项目的特定资格要求：无
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件：
1.时间：2026年07月02日00:00至2026年07月09日00:00（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：山西省政府采购网
3.方式：只允许线上获取
4.售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
1.提交投标文件截止时间：2026年07月22日09:00（北京时间）
2.提交地点：请登录政采云投标客户端投标
3.开标时间：2026年07月22日09:00（北京时间）
4.开标地点：山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）
五、公告期限：
自本公告发布之日起 5 个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: bookmark2]1.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取招标文件的潜在供应商不得对招标文件提出质疑。
2.其他事项：
2.1公告发布媒介：山西省政府采购网；
2.2在线投标响应（电子投标）说明：
1）本项目采用电子化交易； 电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取；
2）供应商应在提交响应文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”）；
3）供应商应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请供应商自行前往“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取并安装；
4）如有疑问，可致电技术支持热线：95763。
2.3开标时间起30分钟内供应商可登录“山西政府采购平台”，在“项目采购-开标评标”模块对响应文件进行在线解密。若在规定时间内响应文件无法解密或解密失败，则投标无效。
2.4成交供应商应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名    称：长治市上党区职业高级中学校    
地    址：长治县光明南路187号
联 系 人：张先生
联系方式：18234569933
2.招标代理机构信息
名    称：山西双迪项目管理有限公司
地    址：山西省长治市潞州区景里街蚂蚁巷20号
联系方式：0355-8888383
3.项目联系方式
项目联系人：鲍女士
电      话：0355-8888383
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[bookmark: _Toc22584]第二部分  投标人须知
一、投标人须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	招标人
	长治市上党区职业高级中学校 

	2
	招标代理机构
	山西双迪项目管理有限公司

	3
	项目名称
	电子电路装配实训室设备购置

	4
	合同履行期限
（合同履行期限（供货期））
	30天

	5
	质保期
	一年

	6
	质量要求
	达到国家、行业验收规范合格标准

	7
	供货地点
	详见招标文件第四部分商务及技术要求

	8
	资金来源
	财政资金

	9
	出资比例
	100%

	10
	政府采购异常低价
	（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
评审先完成资格、符合性审查，再启动异常低价核查，无法提供成本佐证的投标人直接作废标处理，不再参与价格分计算。

	11
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目；
3.本项目的特定资格要求：无
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	12
	
最高投标限价

	730000元
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投标保证金
	□不要求提交
☑要求提交
保证金：
1、保证金的形式：采用转账、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
金额（元）：7000元
递交方式：通过本单位银行基本帐户递交
递交时限：提交响应文件截止日期前
退还方式：通过本单位银行基本帐户退还
收 款 人：山西双迪项目管理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司长治长兴中路支行
行  号：105164000116
账   号：14050164830800000332
缴纳投标保证金时请在备注栏中注明项目名称或项目编号，项目名称可简写。
保函
保函应当是金融机构、担保机构出具的保函。其有效期不少于响应文件有效期，且真实有效，所提供保函可以进行在线真伪查询。响应文件中需附银行保函扫描件。

	14
	投标有效期
	90 天
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是否接受联合体投标
	[image: ]不接受
□接受，应满足下列要求：

	
16
	踏勘现场
	[image: ]不组织
□组织， 自行踏勘

	17
	开标前答疑会
	[image: ]不组织
□组织

	18
	进口产品
	招标文件注明采购进口产品的，如有满足需求的国内产品参与投标，将按照公平竞争原则进行评审

	19
	
投标截止时间
及递交投标
文件地点
	递交截止时间：2026年07月22日09:00
电子标书递交地点：通过山西省政府采购网政采云平台完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

	20
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：山西省政府采购网（http∶//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）
评标地点：山西省长治市潞州区景里街蚂蚁巷20号

	21
	评标委员会的
组建
	评标委员会的构成：5 人组成，其中经济、技术等方面的专家5人和招标人代表0人。
评标专家确定方式：山西省政府采购专家库中随机抽取5名专家。

	22
	是否授权评标小组直接确定中标人
	否，推荐中标候选人：1 名

	23
	签字和（或）电子印章要求
	按照招标文件中要求在相应位置签章（电子印章、电子签章或签字），确保投标文件合法有效

	24
	投标文件
加密要求
	用投标文件编写工具进行加密

	25
	投标文件电子版
	凡采用电子招投标的项目，按照本招标文件关于电子招投标的具体要求制作投标文件

	26
	招标代理服务费
	由中标投标人向招标代理机构支付，按照中标金额差额定律累进法计算，按计算所得服务费收取。

	27
	中小企业划分标准所属行业
	本项目属于[image: ]工业

	28
	“政采智贷 ”
告知事项
	凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标投标人，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的投标人，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

	29
	

政府采购相关政策要求（如涉及的话）
	1 、投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。
2 、采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，投标人须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件，否则投标无效。
3 、采购货物中含节能、环保产品，依据“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”（本文件所有表述简称为“品目清单”）和认证证书实施政府优先采购和强制采购
（1）强制采购：“品目清单”中政府强制采购产品的，投标人必须投报“品目清单”范围内的产品，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，否则投标无效。
（2）政府优先采购：投标货物中有非政府强制采购产品且提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，根据本招标文件评分标准，给予加分处理。
4 、中小微企业参加本项目：
（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（见格式）
（2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定及《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6 号）的规定，对属于小型和微型企业货物服务采购项目小微企业报价给予15%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参与评标。
本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评标优惠的扶持政策。
（3）小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣；小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
（3）根据财库〔2014〕68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。
（4）根据财库〔2017〕141 号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。
5 、本项目涉及创新产品、创新服务的要求（如涉及）：
（1）投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评标时，享受投标产品价格折扣。
（2）投标人投标创新产品或创新服务的，应在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新22服务明细表》

	电子标补充内容

	1
	投标文件编制及递交
	1.投标人在山西省政府采购网电子投标客户端去制作、编制投标文件，同步生成一个加密文件，一个备份文件。
2.投标人应在投标文件递交截止时间前，将符合上述要求的jmbs格式（加密）电子投标文件上传至山西省政府采购网电子投标客户端。
3.投标截止时间后，山西省政府采购网电子投标客户端无法接受投标文件。

	2
	开启
	1.开标开启现场须携带编制投标文件时所使用的CA数字证书。
2.投标人需在开标开启时，在开启现场，使用CA数字证书对其递交的电子投标文件进行解密，解密时长30分钟。
4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为未递交投标文件，包括以下情形：
（1）投标人按顺序轮至解密投标文件时未出现的但在解密时长30分钟内到场的，其可待剩余投标人完成解密投标文件后解密其投标文件；本次全电子化线上投标，开标后 30 分钟内未完成线上 CA 解密，投标无效；
（2）投标人未携带CA数字证书或携带了非本次投标加密用CA数字证书的；
（3）投标人使用的CA数字证书属于注销或无效的；
（4）投标人携带的CA数字证书已损坏的。
5.如非上述原因造成解密失败，可开启异常处理。

	3
	质疑函递交方式、接收部门、联系方式和通讯地址	
	递交方式：在线质疑，政府采购平台>项目质疑管理
递交网址：山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）
接收部门：长治市上党区职业高级中学校 /山西双迪项目管理有限公司

	4
	其他
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

二、投标人须知总则
1.  适用范围：本招标文件适用于本次招标活动的全过程。
2.  定义
2.1“货物 ”指本招标文件中所述所有货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。
2.2“服务”指除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务，比 如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、技术援助和合同中规定由投标人承担的其他义务。
2.3“招标人”指长治市上党区职业高级中学校 。
2.4“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人。
2.5“投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的投标人。
3.合格投标人的条件
3.1 具有本项目实施及服务能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。
3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册的并具有独立法人资格、根据商业法规运营的企业，且其所持有的由相关行政管理部门所核发的有效的营业执照。
3.3 依法注册的投标人注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。
3.4 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
3.5 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目；
3.6 本项目的特定资格要求：无
3.7 本项目不接受联合体投标。 
4. 投标费用
4.1 投标人应当承担参与本次投标活动发生的相关费用，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
三、招标文件
5.  招标文件的构成
5.1 招标文件由下列六部分内容组成：
第一部分   招标公告   
第二部分   投标人须知
第三部分   评标方法
第四部分   商务及技术要求
第五部分   政府采购合同（范本）
第六部分   投标文件格式
5.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表的规定。
5.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
6. 招标文件的澄清和修改
6.1 代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。
6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构在投标截止时间至少 15 日前，以电子形式通知潜在投标人；不足 15 日的，顺延提交投标文件的截止时间。
6.3 投标人澄清要求的提交：任何已领取了招标文件的潜在投标人，均可以在“山西省政府采购网”以电子形式在投标文件递交截止时间 15 日以前要求对招标文件进行澄清，招标代理机构对规定时间内收到的澄清要求以电子形式予以答复，答复包括所有问题，但不包括问题的来源。
6.4 在不改变招标文件实质内容前提下，代理公司和招标人在开标现场可对投标情况做进一步的澄清和说明，并经委托代理人远程签字确认。
四、投标文件
7.  投标文件的语言和计量单位
7.1 投标人提交的投标文件（包括商务文件、技术文件和资料）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
7.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
8. 投标文件的组成及相关要求
8.1 投标文件分为资格证明文件和商务/技术文件两部分。
本次招标，投标人应按本招标文件要求提交商务、技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目为必须作出实质性响应的条款，若有缺失或无效，将作无效投标处理。（具体填写要求及格式详见招标文件第六部分）。
8.2 为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照招标文件第六部分格式要求制作。投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
投标文件及其附件的编制、编目、编页要求如下：
（1）投标文件所有内容按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页 码（投标文件中复印件及彩色宣传资料、说明等附件均须与投标文件正文一起逐页编排页码，由于编排混乱导致投标文件被误读或难以查找，其责任应当由投标人承担；
8.3 投标文件编排顺序及内容要求（请投标人务必按此顺序做目录或表，并标明页码，其中应提交的其他资料应写清具体内容、编排页码，以利于评委评标）。
8.3.1 商务部分
（1）资格审查资料：
长治市政府采购投标人信用承诺函（格式）
中小企业声明函（货物）
（2）商务部分：
[bookmark: _Toc29]投标函（格式）
法定代表人（或负责人）身份证明书（格式）
法定代表人（或负责人）授权委托书（格式）
有效的营业执照副本 
有效的开户许可证
投标人具备履行合同能力的承诺（格式）
投标保证金缴纳凭证（如有）
投标人认为需要提供的其他商务材料
（3）技术部分：
开标一览表（格式）
商务条款响应表
技术规范偏离表
实施方案
投标人认为需要提供的其他技术材料
（4）政策性要求部分：
节能产品明细表（如适用）
环境标志产品明细表（如适用）
承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件（如适用）
所响应信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用）
残疾人福利性单位声明函（如适用）
监狱企业声明函（如适用）
商品包装符合“商品包装政府采购需求标准（试行）”、“快递包装政府采购需求标准（试行）”声明函（如适用） (见‘投标文件格式’)；
山西省创新产品和服务推荐清单（如适用） (见‘投标文件格式’)
中小企业声明函（货物） (见‘投标文件格式’)
关于符合本国产品标准的声明函 (见‘投标文件格式’)
以上内容必须在响应文件中附相关的有效证明材料（加盖单位电子印章）
注：1、投标人应随时关注山西省政府采购网
（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）关于本项目的一切信息，由投标人的疏忽，造成投标文件编写错误，后果由投标人承担。
2、投标人在投标（响应）时，按照规定提供长治市政府采购投标人信用承诺函(见‘投标文件格式’)，无需再提交相关证明材料（符合国家相关规定的财务状况报告，依法缴纳税收的证明材料，依法缴纳社会保障资金的证明材料，具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料）。
3、招标人有权在签订合同前要求中标投标人提供相关证明材料以核实中标投标人承诺事项的真实性。
4、投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信 用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定进行相应处罚。
8.4 投标保证金
8.4.1 投标人应提交的投标保证金金额和提交方式详见投标人须知前附表第 13 条。未按要求提交投标保证金的，投标无效。
8.4.2 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
8.4.3 招标代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
8.4.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与招标人签订合同的；
（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
（5）招标文件规定的其他情形。
8.5  投标报价
（1） 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
（2）投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。
（3）本次招标只接受投标文件内的报价，不接受可选择或可调整的投标报价。
（4）投标人要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。
（5）投标人对投标报价若有说明，应在开标一览表显著位置注明，开标时只有唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。
（6）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等，并 提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
（7）对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货 物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。
（8）采用综合评分法的，最低有效报价不能作为中标的保证。
9.投标内容填写说明
9.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。
9.2  投标文件应严格按照招标文件第六部分的要求提交，并按规定的统一 格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，评标委员会有权作无效投标处理。
9.3 开标一览表所载信息是开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
9.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
10. 投标文件的有效期
10.1 本项目投标文件的有效期为 90 日历天，从开标当日开始计算。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应，其投标文件无效。
10.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标 有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者招标代理机构可以不退还投标保证金。
10.3 在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标 人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向 招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求而不会因此被没收投标保证金。 同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
11. 投标文件的签署及规定
11.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。
11.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位电子印章”、“印章”、“电子章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准电子章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。
11.3 投标人应按照招标文件要求，在每一份投标文件的封面下方，以及其他招标文件要求的位置，填写投标人全称并加盖电子章。投标文件中所有提交的复印件、影印件等必须加盖投标人电子章，以证明其真实、有效。
11.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评标成本，提倡诚实信用的投标 行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评标中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而有权作无效投标处理。
11.5 投标人应按本招标文件所要求提交投标文件。
投标人对本招标文件第六部分“投标文件格式”中提供格式的资料，必须 按照样表格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的行政电子章，并经法定代表人或投标人代表签字。
11.6  投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人电子章及法定代表人或其授权的委托代理人签字，投标文件中所有提交的证明材料必须加盖投标人电子章，以证明其真实、有效。
11.7  因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
11.8  因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或被视为无效投标等不利后果由投标人承担。
五、投标文件的递交
12. 投标文件的加密及上传
12.1 投标人须在投标文件上传截止时间前，登录“山西省政府采购网”在线提交加密后的电子投标文件，投标截止时间后将无法上传投标文件。
13.投标文件解密验证
13.1 投标人在“山西省政府采购网”上传加密投标文件后，上传的加密投标文件须自行下载解密验证。
14. 投标截止时间
14.1 投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点递交。在投标截止时间以后递交的投标文件，招标代理机构拒绝接受。
15. 投标文件的补充、修改和撤回
15.1 投标人撤回投标的要求，应由投标人法定代表人或投标人代表签署， 补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、电子印章，并作为投标文件的组成部分一并上传。投标文件如有修改、错、漏处，必须由法定代表人或被授权人在修改处签字或电子印章。
15.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤
回。
6、 开标
16开标程序
16.1 招标代理机构将按规定的时间和地点组织公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，招标人代表、投标人代表及有关工作人员在线参加。
七、评标程序和要求
17.  组建评标委员会
17.1 招标代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项 目的特点提出组成申请，按规定程序组建评标委员会。评标委员会由五人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。
17.2 招标代理机构工作人员，以及就招标文件征询过意见的专家,不作为评标专家参加评标，评标专家对本单位的采购项目只能作为招标人代表参与评标。招标代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
18.投标文件初审
18.1 投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。
18.2 由招标人或代理机构根据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投 标文件中资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。经审查如果投标人投标文件中资格不符合招标文件要求的资格条件的，将作无效投标处理。资格性审查合格的投标人不足 3 家的，不得进行进入符合性评标环节。
18.3 符合性审查：由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效 性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
18.4 实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格等相符。
未实质上响应（主要技术、商务要求）系指投标货物的质量、数量和合同履行期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质要求与招标文件不一致，限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：
1）未按照招标文件规定报价的；
2）投标文件未按招标文件的规定签署、电子印章的；
3）投标人未按照招标文件规定的要求递交投标保证金的；
4）投标文件中提供的法定代表人授权书不满足招标文件要求的；
5）投标有效期不足的；
6）投标货物性能、规格、数量、交货时间、售后服务承诺等不满足招标文
件中的相关要求和超出招标人可接受的偏差范围的；
7）不符合招标文件中有关分包、转包规定的；
8）投标文件附有招标人不能接受条件的；
9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
18.5 未实质上响应的条款不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，且修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争产生不当的影响。
18.6 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
18.7 投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
18.8 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
（1）如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准；
（2）如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
18.9 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。
19.投标的澄清
19.1  评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。
19.2  投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表签字认可后，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
19.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的 报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20.比较与评价
评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评标将严格按照招标文件的要求和条件进行；在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。具体评标原则、方法和中标条件详见招标文件第三部分“评标方法”。
21. 确定中标人
21.1 采用综合评分法的，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
22 编写评标报告
22.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员签字确认。
23. 评标过程保密
23.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。
24. 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评标或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，招标代理机构有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
25.无效投标的情形
25.1  投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、电子印章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应在政采云合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
25.2 废标后，招标代理机构将通知所有投标人废标原因，并依法重新组织采购活动。
八、签订合同
26.中标通知
26.1 中标投标人确定后,招标代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并向中标投标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
26.2 在公告中标结果的同时，招标人或者招标代理机构应当向中标人发出 中标通知书；采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。
26.3 中标通知书是合同的组成部分。
27.中标服务费
按照代理合同约定，由中标投标人向招标代理机构支付，收费参照国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅文件发改办价格[2003]857号和发改价格[2011]534号文执行。
28.  签订合同
28.1 中标人应在接到中标通知书 10 日内与招标人签订政府采购合同。
28.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或 者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
28.3 在合同履行中，招标人如需追加工程内容，在不改变合同其他条款的 前提下，中标人可与招标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
28.4 中标人一旦中标，未经招标人事先给予书面同意不得转包、分包，亦 不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，招标人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。
28.5 违反 27 条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
九、 保密和披露
29. 保密
投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。
30.披露
30.1 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标标书的有关人员披露。
30.2 招标代理机构认为适当时，或在国家机关调查、审查、审计时以及在 其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人（中标人）同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人（中标人）的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之相同的资料，以及投标人（中标人）已经泄露或公开的资料，无须再承担保密责任。
十、质疑
[bookmark: _Toc26735]31.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。
31.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。
31.2 投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。
31.3 投标人对招标文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
31.4 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向招标人、招标代理机构提出质疑。
31.5 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
31.6 投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。质疑函应当包括以下主要内容：
31.6.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
31.6.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；
31.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
31.6.4事实依据；
31.6.5必要的法律依据；
31.6.6提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
31.7质疑书应当附相关证明材料，材料应为简体中文。
31.8有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构可不予受理：
31.8.1未在有效期限内提出质疑的；
31.8.2所提交材料未明示属于质疑材料的；
31.8.3质疑书没有法定代表人（负责人）签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人（负责人）特别授权的；
31.8.4质疑书未提供有效联系人或联系方式的；
31.8.5质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；
31.8.6质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；
31.8.7投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；
31.8.8在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；
31.8.9其它不符合受理条件的情形。
31.9招标人、招标代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复，质疑投标人通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。
31.10投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，招标人、招标代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。
31.11质疑答复应当包含以下内容：
质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
31.12招标人、招标代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
31.12.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。
31.12.2对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。
31.12.3质疑答复导致中标结果改变的，采购或者招标代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.13质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。
十一、纪律及处罚
32. 不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
33. 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
34.评标委员会不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
35.与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他 人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
36. 投标人有下列情形之一的，成交无效，同时集采机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理：
（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
（2）在投标文件中提供虚假材料谋取中标的，报市财政局采购办核实后列入不良行为记录名单；
（3）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；
（4）除不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人未按本招标文件规定签约；
（5）与招标人、其他投标人或招标代理机构恶意串通的；
（6）中标人与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议；
（7）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；
十二、政策性因素
1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》[财库（2019）9 号]的规定和最新节能产品政府采购品目清单，货物中有强制节能产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标将会被拒绝。
2、本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件。
3、投标人提供货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致投标无效。
4、中小微企业参加本项目评标标准
（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的《中小企业声明函》（格式见第六部分），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。对符合本办法规定的小微企业报价给予15%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。
（3）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。
（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。
5、支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
6、依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
注：1、监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。
7、依据关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准。
8、涉及创新产品、创新服务的
（1）投标人所报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评标时，享受所报产品或服务价格折扣或加分。
（2）投标人所报创新产品或创新服务的，应在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。
[bookmark: bookmark3]投标人参加本次投标活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。


[bookmark: _Toc4063]第三部分  评标方法
[bookmark: bookmark4][bookmark: _Toc16407][bookmark: _Toc18266]一、评标原则
[bookmark: _Toc175644028]评标小组在评标时，依据投标报价和各项商务技术因素对投标人进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：
投标报价；
实施方案的合理性；
投标人提供的其它内容和条件。
二、评标方法
本次评标采用综合评分法。
综合评分因素的主要因素为价格、技术、业绩以及对招标文件的响应程度。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。按得分高低顺序进行排序，确定得分排名第一的作为中标候选人。
1.评标程序
招标代理机构首先对投标文件进行资格审查。没有通过审查的，不得进入下一程序。通过审查后，方可进入下一阶段评标。
1.1 资格性审查的内容及标准
	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供长治市政府采购投标人信用承诺函。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	6
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明
	提供营业执照等证明文件

	7
	基本户开户许可证或基本存款账户信息
	提供基本账户开户许可证或基本存款账户信息

	8
	政府采购政策需满足的资格要求，投标人为中小企业。
	根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以招标文件要求为准。

	资格审查注意事项：
资格评标判定某投标人未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过资格审查。


1.2 符合性审查的内容及标准
	序号
	要求
	要求说明

	1
	对供应商响应文件的有效期进行审查
	响应文件有效期是否响应招标文件要求

	2
	对供应商提供的响应文件技术部分进行审查
	完全满足招标文件中不允许负偏离的实质性要求和条件

	3
	对供应商提供的投标函、开标一览表的符合性、完整性进行审查
	是否按照招标文件规定报价的

	4
	对供应商提供的响应文件的签署、盖章进行审查
	响应文件是否按招标文件的规定签署、盖章的

	5
	对供应商提供的响应文件的合同履行期限（供货期）进行审查
	响应文件合同履行期限（供货期）是否响应招标文件要求




1.3详细评标
详细评标只对初步评标合格的投标文件进行评标，评标采用百分制综合评估法，满分100分。评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
采用综合评分法的，最低有效报价不能作为成交的保证。
本评标办法的标准总分为100分。标准总分的构成如下：
	评分办法

	一、商务部分（12分） 

	业绩（12分）
投标人提供近三年内（2023年06月至投标截止日期止）完成过的类似业绩，业绩证明材料以合同（合同须提供合同首页、合同金额所在页、合同内容、签字盖章页）为准。每提供一个业绩得2分，最高得12分。提供不全或不提供不得分。
注：本款合同案例仅指供应商自身的合同案例，即合同案例合同的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。 

	二、技术部分（58分）

	1、供货产品品质（9分）
投标货物的技术参数、配置符合招标文件全部要求得9分；每有一项非主要技术指标负偏离扣0.5分，扣完为止。
注：主要技术指标前标注“★”，不加“★”项为非主要技术指标
2、质保承诺（1分）
质保1年，质保每增加1年得0.5分，最高1分。
3、服务承诺（1.5分）
承诺服务期内（不限于质保期）定期对设备进行回访检查，每年回访2次得0.5分，每多2次加0.2分，最高得1.5分。    
4、货物运输方案（8分）
货物运输方案：①配送时间、②配送人员、③运输风险的预防措施、④运输过程中出现损坏的应急处理方案。
方案中每一项内容分值为2分（其中“项 ”指上述条款①②③④中条内容）。
评分标准：方案中内容完整且符合本项目采购需求及实际情况，最高得 8 分。每有一项存在内容缺陷的扣 1 分，扣完为止。（“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容与采购需求不符；或方案内容不切合项目实际情况；或方案内容凭空编造；或方案内容过于简略、有漏项；或存在明显文字性错误；或存在与项目无关的文字内容。）每缺少一项内容，该条不得分。
5、售后服务方案（4.5分）
①、有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细地址和联系方式的得1分。（1分）
②、对售后服务进行综合评价（2分）
根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案，包括但不限于以下内容：①售后服务体系及售后服务保障措施；②技术支持响应时间、服务响应承诺；③售后服务网点便捷；④对瑕疵品的更换措施等内容进行综合打分。
方案中每一项内容分值为0.5分（其中“项 ”指上述条款①②③④中条内容）。
③、维修响应时间（1.5分）
（1）承诺响应时间为招标人提出问题10分钟内由专业人员响应，2小时内赶赴现场，提供承诺得1.5分；
（2）承诺响应时间为招标人提出问题20分钟内由专业人员响应，3小时内赶赴现场，提供承诺得1分；
（3）承诺响应时间为招标人提出问题30分钟内由专业人员响应，4小时内赶赴现场，提供承诺得0.5分；
注：不提供不得分。
评分标准：方案中内容完整且符合本项目采购需求及实际情况，最高得4.5分。每有一项存在内容缺陷的扣 0.5分，扣完为止。（“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容与采购需求不符；或方案内容不切合项目实际情况；或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略、有漏项；或存在明显文字性错误；或存在与项目无关的文字内容。）每缺少一项内容，该条不得分。
6、项目实施方案（12分）
根据投标人提供的针对本项目详细实施方案，包括但不限于以下内容：①供货方案及计划；②人员配置；③培训方案；④项目实施进度安排等内容进行综合打分。
方案中每一项内容分值为3分（其中“项”指上述条款①②③④中条内容）。
评分标准：方案中内容完整且符合本项目采购需求及实际情况，最高得12分。每有一项存在内容缺陷的扣 1 分，扣完为止。（“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容与采购需求不符；或方案内容不切合项目实际情况；或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略、有漏项；或存在明显文字性错误；或存在与项目无关的文字内容。）每缺少一项内容，该条不得分。
7、质量保证（9分）
根据投标人提供的质量保证方案，方案包括但不限于：①产品质量控制措施、安装调试措施；②产品供货进度控制措施；③产品运输及安全保障措施等相关内容。
方案中每一项内容分值为3分（其中“项”指上述条款①②③中条内容）。
评分标准：方案中内容完整且符合本项目采购需求及实际情况，最高得9分。每有一项存在内容缺陷的扣 1 分，扣完为止。（“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容与采购需求不符；或方案内容不切合项目实际情况；或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略、有漏项；或存在明显文字性错误；或存在与项目无关的文字内容。）每缺少一项内容，该条不得分。
8、突发事件的应急处理方案（1分）
根据投标人提供的突发事件应急处理方案，包括但不限于以下内容：①各种故障的处理办法；
②不可抗力因素的处理办法等内容进行综合打分。
方案中每一项内容分值为0.5分（其中“项”指上述条款①②中条内容）。
评分标准：方案中内容完整且符合本项目采购需求及实际情况，最高得1分。每有一项存在内容缺陷的扣 0.5分，扣完为止。（“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容与采购需求不符；或方案内容不切合项目实际情况；或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略、有漏项；或存在明显文字性错误；或存在与项目无关的文字内容。）每缺少一项内容，该条不得分。
9、培训方案（12分）
根据投标人提供的培训方案，包括但不限于以下内容：①培训时间；②培训计划；③培训目标；④培训人员等相关内容。
方案中每一项内容分值为3分（其中“项”指上述条款①②③④中条内容）。
评分标准：方案中内容完整且符合本项目采购需求及实际情况，最高得12分。每有一项存在内容缺陷的扣 1分，扣完为止。（“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容与采购需求不符；或方案内容不切合项目实际情况；或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略、有漏项；或存在明显文字性错误；或存在与项目无关的文字内容。）每缺少一项内容，该条不得分。

	三、价格部分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 

	政府采购价格折扣政策说明
	中小企业
	本项目专门面向中小企业采购，故不再执行价格评标优惠的扶持政策。

	
	监狱企业
	（1）监狱企业参加投标视同小型、微型企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物或服务，享受投标货物或服务15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评标。

	
	残疾人福利性单位
	（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，视同小型、微型企业，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评标。
（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
E．提供本单位制造的货物或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	
	创新
产品
创新
服务
	（1）投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评标时，享受投标货物或服务15%的价格折扣，以折扣后的价格参与评标。
（2）投标人所投产品或服务属于创新产品或创新服务的，应在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

	
	进口产品
	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。


注：招标文件内没有规定的评标标准不得作为评标的依据
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第四部分  商务及技术要求
一、商务要求
1.项目概况：
为完善我校电子技术应用专业实训教学条件，补齐现有电子电路装调实训设备缺口，统筹日常课堂实训教学与省级职业技能大赛集训工作，拟对电子电路装调实训室新增实训设备采购。我校现有电子工艺实训考核装置仅 2 套，配套实训软件、硬件配置不足，设备资源稀缺，仅能定向用于备战山西省职业院校技能大赛参赛选手专项集训，无法覆盖全专业常规课程实训授课，日常教学只能拆分课时、分批轮流实操，严重制约专业人才培养质量。本次依托采购补充实训设备，完善实训室硬件配套，实现实训室既能常态化承接全年级日常电子装调实训课程，又可同步开设多组别省赛选手集中训练，优化实训场地使用效率。
2.项目名称：电子电路装配实训室设备购置
3.最高投标限价：730000元
4.合同履行期限（合同履行期限（供货期））：30天
5.供货地点：上党区职业高级中学校
6.质 保 期：一年
7.付款方式：到货验收合格后一次性付款（30日历天）
[bookmark: _GoBack]8.验收交付时货物质量要求：所有供货产品均为原厂全新正品，符合国家现行强制标准、行业标准；每件货物出厂附带生产厂家正规产品合格证，合格证标注产品名称、型号、检验合格标识、出厂日期、制造商信息；交货时随货统一提交全套合格证原件，无合格证或合格证信息与实物不符视为验收不合格，采购人有权拒收。

二、技术要求
带★技术指标为主要参数【负偏离或者提供的证明材料不能满足招标要求的将导致废标】，带★技术指标的产品为核心产品。
[bookmark: _Toc6380]一、建设清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	电子工艺实训考核装置
	4
	套

	2
	焊接热风枪二合一焊接台
	12
	个

	3
	电路板焊接工作台
	12
	个

	4
	贴片元件焊接辅助加热平台
	6
	个

	5
	电子产品设计与应用训练单元
	34
	套

	6
	电子焊接设备
	12
	套

	7
	电路仿真平台
	10
	套

	8
	置物架
	4
	组



二、技术要求
      
	序号
	设备名称
	技术指标
	数量
	单位

	1
	电子工艺实训考核装置
	一、总体要求
可完成电子元件识别与检测、电路板焊接、电子产品装配、电子产品调试、PCB板图的设计等实训项目；中小型电子产品的装配、调试和检修等实训，使学生掌握电子产品装配和调试的基本技能，同时可满足进行电子制作、电子设计大赛、课程设计、毕业设计等综合性、设计性、创新性的实训要求。
二、技术参数要求
工作电源：两相三线 AC 220V±10%  50Hz
温度：－10～40℃；环境湿度：≤90%（25℃）
外形尺寸：长×宽×高：1600 mm（±50mm）×800 mm（±50mm）×1800mm（±50mm）
整机功耗：≤1.5KW
安全保护措施：要求具有接地保护.漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。
屏上装有一种电压保护电路，控制屏内或强电输出若有漏电现象，即产生告警信号并切断总电源，确保实验进程安全。屏上装有一套新型漏电保护电路（电流型），控制屏若有漏电现象，当漏电流超过一定值时，即切断电源。
三、设备结构要求
由铝合金活动框架.电源台.实验元件盒.仪器组等构成。
铝合金活动框架：要求框架上面可以放挂板模块，可随意扩展，完成多门多种实验，另需配置1个活动柜，方便存放所需工具和实验元件盒。
★电源台：要求由两路相互独立.对称的实验电源和仪表组组成，可同时满足2人在同一实验台上完成不同的实验内容方便实训考核，装置采用单相电源供电。
★投标时提供详细电源台面板图。
实验电源每路配置：至少包含一组可调的直流电源0~24V/2A，并带有过载.短路软保护功能，软保护的值还可进行调节；一组3~24V交流电源，七档可调；一组±5V.±12V直流稳压电源；一只精密数字电压表（DC 30V），一只精密数字电流表（DC 2000mA）。
四、要求能够完成的实训项目
1.电子产品电路搭建实训项目：空调电路.出租车计价器.综合报警系统.超声波测距.电子称.电子语音播放万年历.64×32点阵广告屏.酒精测试仪.频率计.声光控制小灯.DDS信号发生器.GPS信息显示.分贝计.数控电源.温湿度无线传输.无线鼠标.指纹门禁.调频收音机.视频监控。
2.MCS51单片机实训：keil的使用.I/O口输出实验.8位独立按键.继电器.定时/计数器.外部中断实验.数码管动态显示.矩阵键盘实验.RS232串行通信实训.电子钟.字符液晶显示.AK040语音.EEPROM存储器24C256实验.超声波测距.DS18B20测温.步进电机控制.ADC0809并行模数转换.8位串行A/D转换TLC549应用.10位串行D/A转换TLC5615应用.12864液晶模块的控制。
3.AVR单片机实训：AVR开发软件的使用及工程的建立.I/O口输入输出.继电器控制.定时计数器.外部中断.EEPROM.红外遥控.单片机串行口与PC机通信.步进电机控制.LCD1602显示.12864显示。
五、配置要求
1.实训台1张 尺寸≥1600mm×800mm×1800mm，铝合金框架  
2.电源台1台 尺寸≥1515mm×230mm×230 mm，铁质 
3.单元电子电路模块1套
要求模块将实际应用中单元电路模块化。学生通过模块间的搭接，很方便就能搭建成各种实际产品，模块搭成产品的范围涉及家电，工业，无线等方面内容。单元模块电路应包括传感器，信号处理，显示，执行本体，接口电路，微处理器.通信等模块。要求模块都采用透明盒装配，模块间采用排插和接线柱连接，使实训模块能够灵活按教学要求或竞赛要求搭建成各种实际产品。线路板统一采用蓝色作为底色。连接采用铜制插孔和8脚白色排针，连接方便灵活。大部分电子元器件都为贴片封装，布局经凑。要求提供单片机下载软件一套。软件上集成电子产品电路搭建实训项目不少于22个。并且可以下载自己编译生成的HEX文件。软件支持的单片机应至少有STC90C58RD+，ATmega32，STM32，能为这3种单片机烧写程序。要求电源模块设计防电源接反电路，防止由于电源接反烧坏模块。
要求元件模块不少于114个，至少包含：MCS51主机EDM001×1；AVR主机EDM002×1；STM32主机EDM003×1；声光控制EDM101×1；温度传感器LM35EDM102×1温度传感器18B20EDM103×1；称重传感器EDM104×1空气质量传感器EDM105×1烟雾传感器EDM106×1热释电红外传感器EDM107×1；酒精传感器EDM108×1；PT100传感器EDM109×1红外测温EDM110×1超声波发射接收EDM111×1；红外反射EDM112×1；语音放大EDM113×1；光照传感器EDM114×1；金属检测EDM115×1；湿度传感器EDM116×1；颜色传感器EDM117×1；震动传感器EDM118×1；火焰传感器EDM119×1；PN结测温EDM120×1；热敏电阻EDM121×1；雨滴传感器EDM122×1；光电传感器EDM123×1；倾角传感器EDM124×1；数字摄像头EDM125×1；指纹识别EDM126×1；触摸按键EDM201×1；音频功放EDM202×1；ICL7135模数转换EDM203×1；反相器EDM204×2；串行AD转换EDM205×1；并行AD转换EDM206×1；串行DA转换EDM207×1；并行DA转换EDM208×1；光耦隔离EDM209×1；VI变换EDM210×1；低通滤波器EDM211×1；高通滤波器EDM212×1；电压比较器EDM213×1；精密整流EDM214×1；模拟开关EDM215×1；串并转换EDM216×1；并串转换EDM217×1；FV变换EDM218×1；VF变换EDM219×1；运放EDM220×1；U盘.SD卡EDM221×1；3-5V电平转换EDM222×1；比例放大EDM223×1；倒车音乐EDM301×1；四种音乐EDM302×1；三位计数器EDM303×2；FM接收EDM304×1；单稳态电路EDM305×2；双稳态电路EDM306×2；脉冲及信号产生EDM307×1；无线接收EDM308×1；无线发射EDM309×1；多段语音录放EDM310×1；红外发射EDM311×1；红外接收EDM312×1；AK040语音EDM313×1；单次脉冲EDM314×1；固定直流稳压电源EDM315×1；0-24V可调直流稳压电源EDM316×1；多谐振荡器EDM317×1；转接板EDM318×2；直流电机驱动EDM401×1；直流继电器EDM402×1；8位独立按键EDM403×1；NPN三极管驱动EDM404×2；PNP三极管驱动EDM405×2；4×4键盘EDM406×1；双向可控硅EDM407×1；电磁继电器EDM408×1；直流风机EDM501×1；直流电机EDM502×1；扬声器EDM503×2；蜂鸣器EDM504×1；步进电机EDM505×1；加热EDM506×1；半导体制冷片EDM507×1；64×32点阵EDM601×1；交通灯显示EDM602×1；十进制计数器EDM603×2；灯泡EDM604×2；四位数码管显示EDM605×2；12864点阵液晶EDM606×1；综合显示EDM607×1；1602字符液晶EDM608×1；TFT触摸屏EDM610×1；RFIDEDM701×1；CAN总线EDM702×2；RS485EDM703×2；ZigBeeEDM704×1；RF24L01EDM705×2；GPSEDM706×1；
对配套教材的要求：电子产品模块电路及应用.搭建DDS信号发生器电路.搭建GPS信息显示电路.搭建测量声音响度的分贝计电路.搭建数控电源电路.搭建温度无线传输电路.搭建无线鼠标电路.搭建指纹门禁电路.搭建数字调频收音机电路.搭建视频监控电路等。
4.示波器 1台-
模拟带宽：100MHz；通道配置：2 个模拟通道；采样率：单通道：1GSa/s；存储深度：单通道：24Mpts；波形捕获率：最高 30,000wfms/s（波形 / 秒）；垂直灵敏度：500μV/div ~ 10V/div；时基范围：5ns/div ~ 50s/div；
显示屏幕：7 英寸 WVGA（800×480）TFT 彩色 LCD，1670 万色，强度分级显示；输入阻抗：1MΩ ±2%（16pF ±3pF），支持 50Ω 切换；最大输入电压：400V（DC+AC 峰值，1MΩ）；200V（DC+AC 峰值，50Ω）；接口配置：USB Device、USB Host、LAN、Aux 外触发接口；参考外形尺寸：300×146×130mm；
5.数字毫伏表 1台
要求采用单片机控制技术，集模拟与数字技术于一体，是一种通用型智能化的全自动数字交流毫伏表。适用测量频率不低于5Hz～2MHz，电压100μV～300V的正弦波有效值电压。
要求具备自动/手动测量功能，同时显示电压值和dB/dBm值，以及量程和通道状态 
主要技术参数交流电压测量范围：不低于100μV～300V；dB测量范围：不低于-80dB～50dB(0dB=1V)；dBm测量范围：不低于-77dBm～52dBm(0dB=1mw600Ω)；量程：不低于4mV，40mV，400mV，4V，40V，400V
频率范围：不低于5Hz～2MHz电压测量误差：（以1kHz为基准，20℃环境温度下），50Hz～100kHz ±1.5%读数±8个字，20Hz～500kHz ±2.5%读数±10个字，5Hz～2MHz ±4.0%读数±20个字；dB测量误差：±1个字；dBm测量误差：±1个字；输入电阻：10MΩ；输入电容：不大于30PF；噪声：输入短路时为0个字；工作电压：220V±10%,50Hz±2Hz。
5.函数发生器 1台
双通道函数/任意波形发生器要求采用DDS直接数字合成技术，产生精确.稳定.低失真的输出信号,显示部分采用≥2.4英寸（≥320×240）彩色显示屏，同时显示双通道的波形参数；最高输出频率≥20MHz（正弦波）, ≥250MSa/s采样率，14bits垂直分辨率；输出幅度最高可达24Vpp，幅度分辨率最小可达1mV（0.001V）；
要求采用ABS塑料外壳的台式设计， 交流100 – 240V （AC）宽电压供电；
完全独立的双通道输出（相当于两个独立信号源），能够同步工作，相位差精确可调；两个通道的相位调节范围≥0~359.99°，调节精度不高于0.01°；两个通道的占空比均可独立调节，调节精度可达0.01%；
波形输出：要求可输出多达99组函数/任意波形，至少包含35 组预置波形和64组用户自定义波形。预置波形包含：正弦波，方波，矩形波（占空比可调），三角波，升锯齿波，降锯齿波，洛仑兹脉冲波，多频音波，无规则噪声波，阶梯三角波，正阶梯波，反阶梯波，正指数波，反指数波，正下降指数，反下降指数，正对数波，反对数波，正下降对数，反下降对数，线性调频，心电图波，梯形脉冲波，辛克脉冲波，窄脉冲波，高斯白噪声波，调幅波形，调频波形 ，正半波，负半波，正半波整流，负半波整流，CMOS(0~12V)，四通道TTL电平和DC电压，四方脉冲.八方脉冲用户自定义波形等； 
要求具不少于有64组任意波存储位，每组存储深度为8192×14bits；
频率精度：要求频率精度可达到10-6数量级；
频率分辨率：要求全范围频率分辩率为1uHz（0.000001Hz）；
要求具有-12V~+12V的直流偏置功能（<20MHz），分辨率可达1mV；
要求脉冲波脉冲宽度和脉冲频率连续可调，调节范围不少于20ns-1S。脉冲幅度可在0-12V之间连续调节，调节精度0.001V；
无量程限制：全范围频率不分档，直接数字设置；
具有数字信号输出功能，可实现幅度0~12V的任意CMOS电平；
扫描功能：要求可对信号的四个属性：频率.幅度.偏置.占空比分别进行扫描，具有线性扫描和对数扫描两种扫描模式，扫描时间可达999.99S,扫描起止点可任意设置；
脉冲串猝发输出功能：可选手动触发.内部CH2触发与外部触发三种触发模式,可以使本机输出1~1048575任意个脉冲串；
VCO功能：要求支持VCO电压控制信号各参数输出功能。
调制类型：AM.FM.PM.ASK.FSK和PSK调制；
100M频率计功能：要求具有频率测量.周期测量.正负脉宽测量.占空比测量四种测量方式。仪器最大测量频率可达100MHz，最低测量频率为0.01Hz；
计数器功能：要求具有直流和交流两种耦合测量方式，有效解决交流耦合计数不准的情况。
标配任意波形编辑功能，能够在PC机上编辑任意波形后下载到仪器输出波形；
通讯功能，可使用PC机控制该仪器。；
输出短路保护：所有信号输出端都可在负载短路情况下工作60S以上；
6.电脑推车1套：尺寸：580×450×960mm（±20 mm）。电脑推车框架要求采用标准30×30+30×60全阳极氧化工业铝型材组合而成。
7.一体化电子支架1套
8.工具1套：至少包含烙铁（带架，≥50W）.剥线钳（≥170mm）.斜口钳（≥6寸）.尖嘴钳（≥6寸）.十字螺丝刀（≥5×175mm）.一字螺丝刀（≥5×175mm）.一字螺丝刀（小，≥3×75mm）.十字螺丝刀（小，≥3×75mm）.美工刀（刀片尺寸≥18mm）。
9.配套工具包
配置：工具包、镊子、偏口钳、焊锡丝、助焊剂、洗板水、吸锡器、电笔、电工刀、螺丝刀、剥线钳、剪刀、尖嘴钳等。
六、设备资源要求：
1.电子电路控制软件
要求软件经过国家认可的权威机构鉴定，鉴定结果为符合软件产品管理办法的规定。为了保证软件的成熟度.运行稳定性及功能符合性，文件内容包含对该软件进行的相关测试，功能测试点包含以下几点：功能模块挂接方面要求软件界面中的功能模块应能挂接，不能挂接的功能模块占总模块数的比例应在 5%以内。软件功能实现方面要求基本实现软件菜单功能；正常范围的输入应有正常输出；关键功能模块的实现应无错误；其他功能模块的实现应无重大错误；软件响应时间应在可容忍范围之内。安全稳定性测试点包含以下几点：软件容错性方面要求软件发生错误时，应有提示，并能恢复到正常状态。安全保密性方面要求对不同用户所设置的权限限制应能正常实现。运行稳定性方面要求测试期间不应出现数据丢失.系统紊乱或致命死机现象；由于软件错误造成退出系统的现象应少于两处。★提供“电子电路控制软件”截图及软件相关证书。
2.配套教学微课要求至少包含以下内容
电子工艺实训考核装置简介.声光控制小灯.MCS51主机应用程序的下载.AVR主机应用程序的下载.STM32主机应用程序的下载.空调电路.出租车计价器.数字收音机.综合报警系统.超声波测距.电子称电路.电子语音播放万年历.64×32点阵广告屏.酒精测试仪.频率计.DDS信号发生器.GPS信息显示.分贝计.温，湿度无线传输。
3.电工电子数字化资源资源
★3.1、电子仿真软件
万用表面板；三极管测试题；三相异步电动机结构；三级管；两相触电；串联谐振；二极管；二极管检测；二极管测试；交流发电机的工作原理；功率与电压、电流的关系；单相触电；变压器工作原理；叠加定理；基尔霍夫电压定律；基尔霍夫电流定律；声光报警仿真；声光报警器件；声光报警布局；声光报警排故；实际电路与电路模型；家庭电路；并联谐振；接线；晶闸管检测；欧姆定律；测电笔的结构；漏电保护器；灯泡的实际功率；热继电器；电动机单相运转控制线路；电动机正反转控制线路；电容元件的交流伏安特性；电度表；电度表布局；电感测量；电流强度；电笔的结构及使用组合课件；电路画板；电路的组成；电阻串联；电阻并联；电阻识别；直流发电机的原理；短路；稳压电源器件；稳压电源布局；稳压电源排故；稳压电源接线；稳压电源测试；简单放大电路器件；简单放大电路布局；简单放大电路接线；网孔电流法；节点电位法；过载；集成电路考试。
3.2、提供电工电子技术基础与技能校本教材一套
包括教材、学案、教案、习题。项目任务包括：安全用电教材、直流可调稳压电源的制作、电桥电路教材、串并联电路的搭建教材、分压式偏置稳定放大器的制作、电动机的使用与维护、小型配电箱的安装、小型变压器的检测。
3.3、微视频
安全用电知识讲解、正反转、工作台自动往返、星-三角启动、电感器的检测、电容器的检测、信号发生器、兆欧表测量电动机绝缘电阻视频、万用表的使用、简单变调电子的电路、功率因素知识讲解、电工工具使用知识、数码管搭接的电路、认识电路、电阻识读、欧表测电动机绝缘电阻、第五节-指针式万用表、第九节-钳形电流表的使用、电磁感应现象、交流电的产生、基尔霍夫第一定律、基尔霍夫第二定律、伏安法测电阻的实验、电容的充电和放电、示波器测交流、电压与电位、安全用电、自动往返控制线路、影响平行板电容器电容大小的因素、电阻串并联的实验、家庭用电线路安装、声控LED闪光的电路、低压电器知识讲解、变压器和电动机知识讲解、点动与长动
3.4、配套PPT 至少220项，相关项目如下：
电路的组成、电路的状态、电路图、导线的剖削与连接、电阻的定义、电阻定律、导体绝缘体与半导体、电阻和温度的关系、电阻器的作用和分类、电阻器的主要参数、电阻器的识读、电流的产生的条件、电流的概念、电流的大小、电流的方向、电能、电功率、电流的热效应、焦耳定律、电流热效应的应用、负载获得最大功率的条件、负载获得最大功率的条件的应用、导线和绝缘材料、超导现象、部分电路欧姆定律、电阻的伏安特性曲线、交流电的优点及应用场合、正弦交流电的产生、正弦交流电的波形图、信号发生器面板主要功能、信号发生器的调、信号发生器和信号发生器的连接、用示波器观察信号发生器输出的信号波形、解析式、波形图表示法、矢量图表示法、万用表测量市电电压、周期和频率、最大值、有效值、相位和相位差、试电笔的种类及构造、试电笔的工作原理、试电笔的使用方法、试电笔的注意事项、试电笔的其它用途、示波器的使用、用示波器观察交流电的波形、示波器的发展史、常用双踪示波器面板主要功能、常见的非正弦周期波波形、非正弦波展开式的一般形式、常用的整流波的谐波分量表示式、支路、点和回路、基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律、叠加定理的内容、叠加定理解题步骤、叠加定理应用举例、支路电流法定义以及解题步骤、支路电流法应用举例、电压源、基尔霍夫定律新、二端网络、戴维宁定理的内容、戴维宁定理解题步骤新、戴维宁定理应用举例、电动势、闭合电路、闭合电路的欧姆定律、端电压的外特性、电路中各点电位新、电路中各点电位的计算的一般方法、并联电路的定义新、并联电路的特点及性质、并联电路的应用、练习使用万用表新、用惠斯通电桥测电阻新、电压和电位的测定以及电路的故障检测新、串联电路的定义新、串联电路的特点、串联电路的应用、指针式万用表面板以及结构、数字式万用表面板以及结构新、万用表测电阻新、万用表使用注意事项、常用电池、兆欧表的定义、兆欧表的类型新、兆欧表选用新、兆欧表的接线新、兆欧表的检查新、兆欧表的使用以及注意事项新、伏安法1、惠斯通电桥法、混联电路的定义新、混联电路的一般分析方法、混联电路的等效电阻的求法、电流的磁效应、直线电流的磁场、环形电流的磁场、通电螺线管的磁场、电流磁效应的应用、磁场对通电直导体的作用、磁场对通电线圈的作用、磁通、磁感应强度、磁导率、物质的分类、磁场强度、主磁通、漏磁通与磁路的概念、磁动势、磁阻、扬声器的工作原理、居里温度及应用、永久磁铁的充磁、铁磁性物质的磁化定义及原因、铁磁性物质的磁化的应用、磁化曲线、磁滞回线、铁磁性物质的分类、导体切割磁力线运动、导体切割磁力线运动、穿过闭合电路的磁通发生变化、变压器的应用场合、变压器的种类、变压器的作用、变压器的基本原理、变压器的功率与效率、电力变压器、自耦变压器、互感器、切割磁感线时的感应电动势、电磁感应定律、钳形电流表的特点组成及常见外形、钳形电流表的工作原理、钳形电流表的正确使用、右手定则、楞次定律、楞次定律判断螺线管感应电流的方向、互感现象、互感系数、互感电动势、同名端的判断、电感器的种类、电感器的主要参数、电感器的分布电容、涡流、涡流损失的概念、减少涡流损失的方法、涡流的利用、磁屏蔽的定义、磁屏蔽的措施、动圈式话筒的组成、动圈式话筒工作原理、磁头的基本组成及分类、录音和放音原理、磁带的材料及分类、通电自感现象、断电自感现象、自感、自感电动势、自感系数、自感现象的应用、磁场能量、电容器、电容的定义及公式、平行板电容器的电容、电容器种类、常见电容器、电容器的参数、电容器的标识、电容器的作用、电容器的选用、电容器的应用、固定电容器质量检测、电解电容器检测、可变电容器检测、分布电容、超级电容器、电容器的充电、电容器的放电、电容器的储能、电场能、电容器串联电路特点、电容器串联电路应用、电容器并联电路特点、电容器并联电路应用、认识和检测电容器、二极管的应用、发光二极管的应用、半导体的特性、二极管的结构、符号及分类、二极管的单向导电性、二极管的型号、二极管的参数、稳压二极管、发光二极管、光电二极管、二极管的检测、电容滤波电路、电感滤波电路、二极管PN结形成、半波整流电路、桥式整流电路、加法运算放大器、电压跟随器、减法运算放大器、反馈放大器的组成、反馈的类型、集成运放的组成符号及引脚功能、集成运放的组成及主要参数、集成运放的理想特性、反向输入放大电路、同相输入放大电路、差分输入放大电路、集成运放的使用常识、低频功率放大器的要求及分类、OCL电路的构成及工作原理、OTL电路的构成及工作原理、集成功率放大器、带偏置的OCL和OTL电路、场效应管、三极管的外形、三极管的结构和符号、三极管的电流分配及放大作用、三极管的特性曲线、三极管的型号、三极管的参数、三极管的检测、三极管的应用、光电三极管的应用、分压式偏置放大电路构成、分压式偏置放大电路工作原理、共集电极放大电路、共基极放大电路、共射基本放大电路的组成及元件的作用、静态工作点、放大电路工作原理、放大电路的主要性能指标、放大电路的直流通路、放大电路的交流通路、估算静态工作点、估算主要性能指标、多级放大电路、LC回路中的自由振荡、自激振荡原理、自激振荡条件、变压器反馈式振荡器、LC振荡电路的组成及原理、电感三点式振荡电路、电容三点式振荡电路、石英晶体振荡电路的组成及特性、直流稳压电源的组成及功能、常用直流稳压电路、开关式稳压电源基本结构、开关式稳压电源工作原理、光电耦合器、三端固定式集成稳压器、三端可调式集成稳压器、三端集成稳压器的扩流、三端集成稳压器的提压知识拓展。
3.5资源载体平台
平台功能:
3.5.1.学员管理
支持学员在在线学习云服务平台上注册，可以进行网上选课在线学习。每位学员都拥有独立的后台，学员管理分为在线学习、资讯信息、在线交流、个人信息四个模块，供学员操作使用。
3.5.2.在线学习功能
在线学习主要是对学员总体学习情况的管理，涉及我的课程、在线课程、在线测试、成绩统计错题回顾五个部分。
★在线学习系统中在播放视频学习过程中教师和学生可以交互互动，播放过程中可以控制在任意时间点进行交互包含提醒、知识展示、课程提问、实时反馈功能。
3.5.3.学习时间
平台可以记录学生对课程学习的情况，可以查看视频的观看时间记录，视频观看进度，课程学习总进度的情况。
3.5.4.在线时间
可以记录学生的在线时间，登录所使用的设备。
3.5.5.我的课程
我的课程是学员根据自己的需要或喜好选择学习的学科/专业，可单选也可多选。若不想继续学习可选择放弃学习。
3.5.6.在线课程
在线课程是各机构提供给学员学习的全部课程。学员可以选择学习。
★3.5.7.在线测试
在线测试是学习平台提供给每一位学员在线考试的真题演练，所有试卷题目都是随机组合。学员可以根据所学的专业，选择相应的试卷进行测试检验自己学习质量。试卷较多的情况下，学员可以根据试卷名称、专业、难易程度进行检索。
3.5.8.成绩统计
成绩统计是学员的每次在线测试的成绩记录，学习平台对学员每一次的考试成绩、试卷名称、考试时间以及专业都有一个详细的记录，学员能更直观的掌握自己的学习情况和进步情况。
★3.5.9.试题库管理
试题支持单选题、多选题、判断题、填空题、简答题。支持图文混排、批量导入、录入验证、试题讲解、知识库关联。
3.5.10.考试管理
考试支持在线随机出题、断网异常处理、自动评分、成绩统计等。可以设定考试时间、考试时长（答卷时间）
3.5.11.错题回顾
错题回顾记录了学员每次测试中做错的试题，包括：题目、题型、学科、难度。方便学员重复练习，帮助学员打下坚实的基础。学员可以根据专业、题型、难度对试题进行检索，也可以对掌握熟练的错题进行删除。
3.5.12.课程管理
课程管理分为课程列表、创建课程、课程编辑、知识库管理四个部分。主要是对课程以及课程内容的管理
3.5.13.课程列表
课程列表课程列表包含教师提供的所有课程，教师可进行选择课程的显示、隐藏或删除等操作
3.5.14.交流互动
实现学员与教师之间的交流，例如留言、论坛等形式。
3.5.15.教师信息
教师信息是学习平台下属机构网站中的所有教师信息，机构管理员可以对该机构中所有的教师进行管理，如新增、删除、编辑教师信息、设置启用状态、修改密码等。一般情况下教师是在网站前台自己注册，在特殊情况下才需要管理员后台添加
3.5.16.学员分类
在实际操作中不同的学员可能需要拥有不同的操作权限，这时为了方便管理机构管理员可以对学员进行分类，如：金牌学员、银牌学员、钻石学员等。学员分类的管理主要包括：添加/删除分类，设置分类的使用状态这两部分内容。
3.5.17.手机客户端
可使用手机端进行访问，实现在线学习、在线练习、成绩查询等功能。实现客户端信息自动识别与获取等功能。
4.实验管理系统
为方便电子电路装调实验室管理、统计及监控实验实训项目、设备仪器使用状态，配套实验室管理系统。该系统要求windows下部署，基于B/S架构设计开发，支持B/S结构访问，提供Echarts图表数据可视化技术的设备的运行状态分析，具体包括如下功能指标：
1.具有用户设置功能：采购方可自主维护学校信息，如：系统名称、系统描述、系统logo、前端菜单展示。支持管理员修改密码。可以快速建立学校的组织架构。
2.系统具有新闻管理功能，可以按不同栏目或分类，新增不同的图文混排的新闻内容。方便集中管理各种通知公告、实验室规章制度、办事指南等。
★3.系统具有以下功能，便于实验室信息维护：设备管理、耗材管理、项目管理、预约管理等功能。
4.具有大数据可视化看板功能：能形成至少6个样式的实验实训大数据可视化看板，分析指标包含：实验项目管理、设备状态管理、设备数量管理、实验室预约、实验室分布、设备分析。
★实验项目管理包括：实验编号、实验名称、状态（进行中，未进行，审核中，未审核等）、所属院系、使用设备、指导老师、实验时间等；
设备状态管理包括：各设备在使用、保养、维修、报废不同状态下的数量统计；
设备数量管理包括：不同的设备共有多少数量；
实验室预约包括：实验室名称、预约人，项目名称，实验人数，预约日期，预约时段，预约状态；
实验室分布包括：按各院系统计各有多少个实验室；
设备分析包括：各数量范围内的各有多少设备。
5.具有实验实训教师信息管理：新增教师名单，并进行基本信息维护（姓名、性别、学院、手机号、邮箱）。教师登录后可以对实验室进行预约。
6.具有一键导出功能，项目信息、设备信息列表支持一键导出功能。
7.提供系统进行时各种日志记录，包括操作日志，登录日志，服务器监控。
	4
	套

	2
	焊接热风枪二合一焊接台
	1、热风枪
温控范围：100℃-500℃；
峰值功率：700W；
输入电压：AC100-230V；
加热元件：插入式加热芯；
2、电烙铁
温控范围：180℃-500℃；
峰值功率：60W；
输入电压：AC100-230V；
加热元件：插入式加热芯。
整体要求
单屏数显；自动休眠；温度校正；温度记忆；
输入电压：230V/50HZ；风枪功耗≤450W；烙铁功耗≤50W；
风枪温度100-500℃；烙铁温度180－500℃
	12
	个
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	电路板焊接工作台
	一体式设计，含放大镜、LED辅助照明灯、PCB夹具等，集成照明、放大与工件固定功能的多功能维修辅助台。设备顶部配备由 LED 灯珠组成的环形光源与高清光学镜片，可提供均匀无阴影的照明效果，同时实现清晰放大，便于观察焊点、元器件引脚等细微结构；灯头通过可任意弯折的万向转管连接底座，支持自由调整角度、高度与位置，能精准定位照明与放大视角，适配不同操作姿势与工件摆放位置。
设备需配有带磁吸底座的柔性爪臂与微调柱，可吸附在底座上自由移动，爪臂末端夹具可灵活固定电路板、线材或小型工件，支撑柱则能通过顶部结构固定物件并微调高度，多方位配合实现工件的稳定固定；底部采用金属底板。
参考额定电压：110V-220V/50-60HZ；光源：LED贴片灯珠；功率：18W；重量不超过1.5公斤；包装尺寸参考：270×235×73mm（±10mm）;底座材质:金属底板;
	12
	个

	4
	贴片元件焊接辅助加热平台
	机身参考尺寸为 100×100×125mm，结构紧凑。核心加热部件参考尺寸为100×100×12mm 的铝合金加热铝板，导热性能优异，可实现均匀加热，避免局部温差过大导致工件损坏；搭配 300W 额定功率，升温迅速，控温范围覆盖室温至 350℃。
正面配备高清数显温控面板，可实时显示当前温度，搭配功能按键，可轻松完成温度设定、数值加减调节，控温精准直观，方便根据不同作业需求调整参数。
机身采用金属外壳设计，带有多组条形散热孔，能及时散发工作余热，保障设备长时间稳定运行。
	6
	个
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	电子产品设计与应用训练单元
	主要训练电子产品的装配、电子线路板的设计、电路焊接与调试、程序设计等环节，全面提高学生对电子产品设计及制作相关专业知识的综合应用能力和团队协作能力。
1．PCB 练习板 尺寸：10×15cm（±50 mm），按照标准IC间距（≤2.54MM）布满焊盘、可按自已的意愿插装元器件及连线的印制电路板。8块。
2．贴片练习板 贴片元件配套焊接的贴片元件不少于76个，包含：PCB板尺寸61mm×50mm（±50 mm）、0805封装电阻60个、1203封装二极管8个、SOT23封装三极管6个、SOP封装IC1个、SOP14封装1个、可承受多次反复拆焊。 8块。
3.芯片练习板 竞赛培训芯片练习板不少于132个元件，焊点530个，包含：0805贴片电阻2个、0603贴片电阻34个、0402贴片电阻10个、0603×4贴片电阻6个、0805贴片电容20个、QFP44芯片1个、QFP64芯片1个、二极管10个、SOP16元件4个、SOT23-3元件6个、SOT223元件1个、0805LED6个、SOP8元件2个、TSSOP20元件2个、SOT23-6元件2个、SOT89-3元件1个、TO263-3元件2个、MBS元件2个、DO214元件1个。 2块。
4.恒温电烙铁 工作电压：AC 110V、220V；表面温度：290 至 310 ℃；稳定功率：20～60W；最大电流≤2A；绝缘强度：AC 3000V/min 1台。
5.静电镊子 半导体镊子，采用碳纤与特殊塑料混合而成。 1把。
6.斜口钳 要求可切断2.5mm²的单股铜线。 1把。
7.静电手环 由导电松紧带、活动按扣、弹簧PU线、保护电阻及插头或鳄鱼夹组成的。 1个。
8.焊锡丝 由锡合金和助剂两部分组成，合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。要求规格：0.8/500G 1卷。
9.跳线 连接电路板（PCB）两需求点的金属连接线，可用于同等电势电压传输。跳线规格要求：双色100米/卷0.5mm。 1卷。
10.美工刀 美工刀用于裁剪。 1把。
11.仪表螺丝刀套装 要求有T型、U型、Y字形等，可根据具体的螺丝规格选择相应的型号。 1套。
12.心形灯套件 工作电压:DC3V,板子尺寸：50×58mm,产品说明：本套产品含有18只红色LED，分成3组，排列成一个心形的图案，并由三极管震荡电路驱动，使红色的心形图案不断的按顺时针方向旋转发亮，特别是在夜间使用时，极富动感。 1套。
13.呼吸灯套件 工作电压:DC9V，板子尺寸：36×30mm,产品说明：呼吸灯在由亮到暗、再由暗变亮逐渐变化，感觉像是人在呼吸、广泛被用于数码产品、电脑、音响、汽车等各个领域，起到了很好的视觉装饰效果 1套。
14.电子蜡烛套件    工作电压：DC5V，板子尺寸：43×34mm:产品说明:模拟电子蜡烛具有“火柴点火,风吹火息”的仿真性，设计原型来源于现实生活情节。电路改造后可用于生日宴会。 1套。
15.幸运转盘套件 工作电压：DC3V，板子尺寸：58×58mm，产品说明：幸运转盘就是先预测旋转中的圆盘停止时，到底会停到哪个位置的工具。也可用做估号码游戏，电子骰子、抽奖机等。电子幸运转盘就是以电子的方式达成相同的功能。 1套。
16.八路抢答器套件 工作电压：DC9V，板子尺寸：86×65mm,产品说明：八路抢答器由抢答按键、优先编码器、译码显示电路、锁存电路、复位电路、声响电路组成。优先编码器采用分立元件构成;译码显示电路限时抢答位号。 1套。
17.电子骰子套件 工作电压：DC6V，板子尺寸：75×35mm,产品说明：开机通电时，7只LED会随机显示一个点数，玩家按一下开关S1,7只LED会全部变亮，大约几秒后，7只LED灯开始闪烁，直到最后显示出稳定的点数。整个一次“掷骰子”的过程结束。 1套。
18.叮咚门铃套件 工作电压：DC6V，板子尺寸：41×19mm,产品说明：本电路是用555集成电路组成的多谐振荡器。当按下SW1，电源经过D2对C2充电，当集成电路U1的4脚8（复位端）电压大于1V时,电路震荡，扬声器钟发出“叮”声。 1套。
19.555多谐振荡套件 工作电压：DC4.5V，板子尺寸:33×29mm，产品说明：本电路的核心部件是555集成定时器，它工作于无稳态工作方式，接通电源后，555集成定时器的输出端3脚电平不断的出现高低水平变化，当3脚为高电平时，LED1熄灭，LED2发光，同时电容C3被充电，扬声器发出“嗒”的声音；当3脚为低电平时，LED1发光，LED2熄灭，同时电容C3通过扬声器放电，扬声器又发出“嗒”响声。所以发光二极管交替发光，扬声器就发出“嗒嗒”的节拍声。 1套。
20.梦幻灯套件 工作电压：DC3-5V，板子尺寸：56×67mm，产品说明：电路具有多种没了的声光效果，三种颜色的LED随机组合，五彩斑斓，配有生日快乐音乐芯片，闪光的同时有生日音乐播放，蜂鸣器发声，音乐芯片可直接装到电路板上，可作为礼物相送。 1套。
21.声控拍手开关套件 工作电压：DC3-5V，板子尺寸：44×26mm，产品说明：拍一下手，LED灯亮，再拍一下灭，如此循环，灵敏度高，在4米左右可拍手控制 1套。
22.闪光电路套件 工作电压：DC3V，板子尺寸:39×23mm，产品说明：闪光电路是典型的自激多谐震荡电路。 1套。
23.声控流水灯套件 工作电压：DC4-12V，板子尺寸;78×27mm,产品说明:可直观展示CD4017的功能，是学习计数器、分频器、彩灯控制器的首选套件。 1套。
24.声控旋律灯套件 工作电压：DC3-4.5V，板子尺寸：34×33mm，产品说明：本套件制作或功后5只LED会随着音乐或是其他声音的节拍闪动起来，可放置于音响附近，让灯光为音乐伴舞. 1套。
25.声控电平指示灯套件 工作电压：DC3-5V，板子尺寸：34×33mm，产品说明：本套件制作成功后5只LED会随音乐或者是其他声音节奏闪动起来，可放置于音响附件让灯光为音乐伴舞. 1套。
26.12路音频蓝牙音响套件 整套蓝牙音箱套件已配备USB电源线，电路板为焊接好，只需要连接线组装好就可以使用了，供电可使用手机充电器或电脑5V供电，使用电流2A电的音乐音质更佳。功能：3.7-5V直流供电自动播放音乐，3W+3W立体声功放、支持蓝牙、支持断电记忆、TF内存卡/U盘播放音乐，在蓝牙音箱的基础上升级，增添了贴片频谱模块和声控流水灯模块可供选择，两种版本，效果更炫酷，在听音乐的同时又有炫酷的灯光效果，好看又好听。 1套。
27.像素游戏机套件 供电电压：5V（直流电源），板子尺寸：108×77mm本套件需要自己根据图纸完成焊接组装，按键说明：俄罗斯方块操作说明：左右建=按键为方块左右移动按键，下为方块加速掉落，确定键为方块旋转。 1套。
28.USB数字钟 电路板尺寸：98×35×1.6mm，供电电压：5V（直流电源），光控时钟：通过光敏电阻检测环境光，当夜晚关灯睡觉时自动变形成微亮，既不影响睡眠又可以看到时间；同时通过热敏电阻检测显示环境温度并自动显示温度，每30秒显示一次。带整点报和1路闹钟。 1套。
29.三人表决焊接套件投票器 供电电压：5V（直流电源），板子尺寸：63×43mm，功能说明：三人表决器，采用74HC08+CD4075设计而成，三个评委各控制S1、S2、S3三个按键中一个，以少数服从多数的原则决定，按下表示同意，否则不同意。两个或者两个以上被按下则表示表决通过，发光二极管点亮，否则不亮。元件种类少，焊接简单明了，很适合新手焊接练习。 1套。
30.十六音乐盒套件 供电电压：DC5V（直流电源），板子尺寸：48×42mm，功能说明：十六音盒可以在你的控制下，随心所欲地发出16种有趣的模拟音效，既是一种电子套件也可用门铃或是报警器。控制方式：手动编码+外部编码。 1套。
31.篮球比赛24秒倒计时套件 供电电压：5V（直流电源），板子尺寸：82×65mm，产品说明：电路由秒脉冲发生器、计数器、译码器、显示电路和报警电路5部分组成。计数器以秒为单位从24递减到0后从0变成24暂停。当按下开始按钮时，又进入下一次倒计时计数。1套。
32.收纳箱1个。塑料材质。
	34
	套
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	电子焊接设备
	一、智能垃圾分类箱  要求：
1.检测金属物体的集成芯片，与外围电路工作时相当于一个振荡器。当金属物体接近时，金属内部产生高频涡流，造成检测电路电能流失，相当于振荡器停止工作。
2.双路运算放大器。
3.基于ARM的Cortex™-M3内核微控制器。工作电压为2.0～3.6V，工作频率高达72MHz，内置高速存储器，丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。芯片包含2个12位的ADC、2个12位DAC、3个通用16位定时器和1个PWM定时器，还包含标准和先进的通信接口：多达2个I2C接口和SPI接口、3个USART 接口、一个USB接口和一个CAN接口等。 
4.数据总线转换器，可以实现 5V 与 3.3V 间的电平转换。在异步通信时，数据可以双向传送，其传送方向取决于DIR 的输入电平。     
5.集成电路内部含有四个独立的触发电路，每路触发电路都是一个2输入的与非门施密特触发器，这种与非门具有滞后作用，可以避免临界触发电平下出现的抖动。施密特触发器可以把边沿变化缓慢的周期性信号转换为边沿很陡的矩形脉冲信号，同时能将波形整形得到比较理想的信号，有效的触发大于Vt门值电压信号。  
6.内部包含6个反相器的非门逻辑器件，它主要用作通用反相器、即用于不需要功率TTL驱动和逻辑电平转换的电路中。
二、智能停车场系统 要求：
1.通用锁相环电路音调译码器，工作电压为4.75～9V，工作频率从直流到500kHz，静态工作电流≤8mA。
2.震荡电路，模拟和数字电路相混合的集成电路。可以组成多种波形发生器、多谐振荡器、定时延时电路、双稳触发电路、报警电路、检测电路、频率变换电路等。
3.红外线发射/接收二极管：红外发射二极管工作于正向导通状态，电流流过发射二极管时，发射二极管发出红外线；接收二极管工作于反向状态，当没有接收到红外线时，接收二极管时高阻状态，当接收到红外线时，接收二极管电阻减小。
4.时钟电路，高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路，它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时，具有闰年补偿功能，工作电压为2.5V～5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信，并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。与DS1202兼容，但增加了主电源/后备电源双电源引脚，同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。
5.电机驱动电路，两相步进电机双极驱动集成电路，能够驱动双绕组双极步进电机，特别适用于目前国内税控市场双步进微型打印机电机的控制。适用的电机电压范围为10～45V，逻辑电压不能超过7V；通过内部脉宽调制控制器(PWM)可实现最大750mA的输出电流；内置1/3和2/3分割器；逻辑输入实现1相/2相/W1-2phase激励模式；内置过热和交叉电流保护功能；集成钳位二极管；内置防止低压误操作等保护功能。
6.74HC595电路，8位移位寄存器和一个存储器，三态输出功能。具有数据存储寄存器，在移位的过程中，输出端的数据保持不变。
三、空气净化器 要求：
1.STC8H1Kxx单片机，增强8051内核。电压范围为5.5~1.9V，IO口可设置成四种模式：准双向口模式、高阻态模式、推挽模式、开漏模式。
2.运放LM358，双运放集成电路，带宽1MHz，低输入失调电压和失调电流，单电源工作电压3V~32V，双电源工作电压±1.5V~±16V。
3.四位共阴数码管驱动芯，4位8段共阴数码管驱动芯片，采用类IIC串行总线方式驱动。通过串行总线即可进行显示内容更新，不需要单片机参与刷新，并且可以扩展按键，极大的简化了程序上的处理。可以更改显示亮度，外部元器件少，只需另外在电源口加一个小电容即可。
4.定时器，555电路多用途的数字-模拟混合集成电路芯片，可以构建施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器。内部主要由两个电压比较器，一个RS触发器，一个三极管，一个反相器和三个电阻组成。
5.DHT11单总线接口温湿度数字传感器，内部包含一个电阻式感湿元件、一个NTC测温元件和一个高性能8位单片机。湿度测量范围20-90%RH，温度测量范围0-50℃。
四、节能数字钟 要求：
1.单片机STC11F05E，高速/低功耗 /超强抗干扰的单片机，指令代码完全兼容传统。内部集成高可靠度复位电路，双列贴片封装。
2.移位寄存器74LS595，串行输入转并行8位输出移位寄存器。数据存储寄存器，在移位的过程中，输出端的数据可以保持不变。
3.时钟芯片DS1302，高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路，它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时，具有闰年补偿功能，工作电压为2.5V～5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信，并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。
4.音乐芯片，简单的语音电路，通过内部的振荡电路，再外接小量分立元件，就能产生各种音乐信号由以下部分组成：逻辑控制电路、振荡器、地址计数器、音符节拍存贮器（ROM）、音阶发生器、输出驱动器。
5.集成运放LM358，双运放集成电路，采用8脚双列直插塑料封装，其内部包含两组形式完全相同的运算放大器，除电源共用外，两组运算放大器相互独立。
6.被动式热红外热释电传感器，采用热释电材料极化随温度变化的特性探测红外辐射，并配合双灵敏元互补方法抑制温度变化产生的干扰，提高传感器的工作稳定性。基片厚度 0.5mm；工作波长 7-14μm；平均透过率 >75%；输出信号 >2.5V；平衡度 <20%；工作电压 2.2-15V；工作电流 8.5-24μA(VD=10V,Rs=47kΩ,25℃)；源极电压 0.4-1.1V(VD=10V,Rs=47kΩ,25℃)；工作温度 -20℃- +70℃；保存温度 -35℃- +80℃；视场  139°×126°；
五、温度自动控制 要求：
1.任务板上电时，电源输入端输入电压为5V，使用USB供电。
2.任务板上电后，电源指示灯LED常亮，工作指示灯常量，自动指示灯常亮，报警指示灯及负载指示灯和蜂鸣器根据温湿度是否超限而报警，串口数据指示灯闪烁。
3、数码管显示实时温度数据和湿度数据。显示格式为C-XX H-XX，其中C-XX为实时温度，H-XX为实时湿度。
4、按下设置按键后，可通过手动或者自动按键来切换系统运行模式，同时手动或自动指示灯也根据系统运行方式对应指示。
5、同时在设置模式下，可通过切换按键和加减按键来设置温度的上下限及湿度的上下限，此时温度H指示灯亮表示当前设置的是温度上限，通过加减键可以调整此数值，当温度L指示灯亮表示当前设置的是温度下限，通过切换按键循环切换设置这四个阈值。
6、按下确定按键，系统保存当前设置的阈值，此时系统进入相应的工作模式。
7、当进入自动模式下，根据传感器采集的数据，判断是否报警，例如当温度超过上限时，温度H闪烁，同时负载降温指示灯亮，模拟降温操作。
六、温度测量及报警 要求：
数字温度计主要由：温度检测电路、信号放大电路、V/F变换电路、频率测量电路、超温报警电路和电源电路所组成。
1.温度检测电路：温度检测电路主要由并联式稳压器、电桥和差分放大器组成，由U5构成的并联式稳压电源，为电桥提供高精度4.096V的电压，电桥由R29、R30、R39、R40和PT100组成，RP4用于电路调试，在电路调试过程中通过调节RP4来模拟PT100的温度变化，方便电路调试，电桥输出的差分电压V=4.096×(RP1/(R29+ RP1)-(R39//R40)/(R30+ R39//R40))，该信号通过R31和R34送入由U7B组成的差分放大器进行前级放大。
2.信号放大电路：由U7A、PR5、R42、R33和R37组成的同相比例运算放大器，主要有2个作用，其一是用于将上一级的信号进行同相放大，其二是调整因元件参数偏差引起的测量误差。调节RP5可改变其放大倍数，也可称为量程电位器，数字温度计设计最大测量温度为99.9℃，根据表1可查出当温度为100℃时，PT100的内阻为138.51欧姆，根据电桥失衡后的输出电压计数公式可知，当环境温度为100℃时，差分输出电压为70mV，为了显示和控制方便这里我将信号调理为标准的10mV/℃。调节RP5可改变放大器的放大倍数，当测量温度为100℃时，我们通过调整RP5使U7A的输出电压为1.000V，由于PT100铂热电阻是线性的，当测量温度为50℃时，U7A的输出电压电压应该为0.500V。
3.V/F变换电路：V/F变换电路主要由U1和其少量外围器件组成的电压频率转换电路。这里V/F变换器的作用是把U7A的输出电压为对应的频率值，在显示计数这块，计数器最大计数量为999，U7A 1脚的温度信号为10mV/℃，满量程为99.9℃即999mV，电压每增加1mV,单位时间内计数器的值要增加1。V/F变换器的输出频率fo=Vin×R16/2.09V×(R11+RP2)/R1×C4 ,RP2为量程调节电位器，RP1为零点迁移电位器。
4.计数译码显示电路：V/F完成了A/D的转换，接下来就需要计数器的配合了，即在规定时间内对V/F转换器的输出脉冲进行计数，计数值表示了V/F转换器所输入的模拟电压大小。计数器选用CD4553,它是三位十进制（BCD码输出）计数器，译码器选用CD4511，它设有锁存器、七段显示译码器和输出驱动电路，显示选用3只七段LED数码管。
5.门控电路：采用V/F转换器进行A/D转换，就应该对V/F转换器输出的频率在固定时间内进行计数，这里我们设置的固定时间是0.25秒。也就是说在0.25秒内CD4553计数器收到的脉冲个数，为了配合CD4553计数，固定时间计时由CD4060组成的计时电路来完成，CD4060它是一个14位的二进制计数器/分配器/振荡器，电路振荡部分采用32.768kHz的晶振作为信号发生，然后再经过14级分频后，得到一个2Hz占空比相等的脉冲信号。频率为2Hz周期为0.5秒，即高电平0.25秒低电平0.25秒。CD4553的DIS为计数允许控制端，高电平禁止计数，低电平允许计数；LE为锁存控制端，高电平时寄存器内容保持不变，低电平时计数值送入寄存器；MR为计数器复位端，高电平复位，复位仅对计数值进行复位，对寄存器值没有影响。根据这个控制逻辑我们将门控信号直接送入LE，然后经过倒相后送入DIS端，在LE端接入RC电路对计数器定时清零。当门控信号为高电平时，计数器允许计数，当门控电路变化为低电平时，计数器禁止计数，同时LE为低电平，计数值锁存到寄存器中；当门控信号再次由低电平转换为高电平时，门控信号上接入的RC电路对计数器进行清零。OVF为计数益处端，当计数器值超过最大计数值时，计数器益处进位，D1闪烁。
6.超温报警电路：超温报警电路由基准电压和电压比较器组成。基准电压由U9A和其外围器件产生基准电压。工作时调节Rp7可以改变基准电压，U9A是电压跟随电路，送入由U9B组成的电压比较器，通过调节RP6可使AD转换输出的电压衰减；当U7 5脚的电压大于参考电压时，比较器输出高电平，启动声音报警电路。
七、汽车倒车提示及 测速电路 要求：
由超声波发射电路、超声波接收电路、提示音发生器、直流电机控制电路、转速检测电路、单片机电路、显示电路和电源电路组成。
1．倒车电路原理
倒车电路包括超声波发射电路、超声波接收电路、提示音发生器、单片机电路、显示电路和电源电路。按下微动按钮K1，由单片机U2的“8”脚输出一串低电平信号，该信号送到光电耦合器U6的输入端，改变光电耦合器U6的输出电阻，使原来由Q9、Q13、Q15、Q16组成的直流电机DJ1桥式驱动电路在直流电机DJ1两端产生电位差，电机DJ1被驱动为反转。也即汽车在倒车。在按下微动按钮Kl时，由单片机U2产生40kHz的方波信号从U2的“14”脚送出，经开关Sl、到U1的“3”脚后在U1内进行推挽放大，由LS1超声波发生器产生40kHz的超声波发射出去。经障碍物反射后的超声波，由LS2超声波接收器接收，送入集成块U3的“1”脚，该信号为正弦波信号。由于倒车的距离不断变化，所以U3内部设置了自动增益控制AGC，以保持信号不会因倒车距离变化而出现强弱变化，正弦波信号在U3内部进行整形后，由U3的“7”脚输出，经延时(信号由发射→障碍物→接收的时间)后的信号，经电阻R5和开关S2送回单片机U2的“12”脚，由单片机U2内部与原送出的信号进行比较计算，并把计算的结果送到显示电路显示出汽车在倒车时与障碍物之间的距离。当倒车与障碍物的距离等于20厘米时，单片机U2发出指令，让汽车停止倒车，电路复位。由于电路采用节电措施，只有在倒车时，由单片机U2的“6”脚输出一信号，经R17给复合管Q1和Q2提供导通信号，使继电器JKl吸合，才给超声波接收电路、提示音发生器提供VCC电源。所以在倒车开始，提示音发生器的集成块U4与外围元器件组成的振荡电路起振，产生信号供三极管Q7放大，由蜂鸣器LS3发出提示音，提醒驾车人士。调节可调电阻RP2可改变提示音的声音大小。
2．测速(前进)电路原理
测速电路包括直流电机控制电路、转速检测电路、单片机、显示电路和电源电路。
按下微动开关K4，由单机U2的“5”脚输出一信号，经R60使三极管Q18导通，使继电器．JK2吸合，电源+12V经继电器．JK2触点作VDD输出，同时给直流电机控制电路提供VDD和VCC电源；单片机U2的“7”脚输出一串矩形波信号，该信号送到光电耦合器U5的输入端，改变光电耦合器U5的输出电阻，使原来由Q9、Q13、Q15、Q16组成的直流电机DJ1桥式驱动电路在直流电机DJ1两端产生电位差，电机DJ1被驱动为正转。电机DJ1带动安装在电机上的转盘转动，由于转盘装在光电开关器U7槽中，且转盘中带有孔，转盘在转动过程中，U7一端发出的光线穿过孔，光线间歇通过并送到U7的另一端，使光电开关器U7输出一串脉冲并送回单片机U2的“13”脚，由单片机U2进行计数，并由数码显示管DS1直接显示数字为电机DJ1的转速。如果此时按一下微动开关K3改变了由U2“7”脚输出矩形波信号的脉冲宽度，也改变了光电耦合器U5的输出电阻，使电机DJ1两端的电位差更大，电机DJ1转速加快，数码显示管DS1显示的数字增大。如果再按一下K3，根据以上所说原理，电机DJ1转速更快，数码显示管DS1显示的数字更大。如果按一下微动开关K2，改变了由U2的“7”脚输出的一串矩形波信号的脉冲宽度，也改变了光电耦合器U5的输出电阻，但使电机DJ1两端的电位差变小，电机DJ1转速减慢，数码显示管DS1显示的数字减小。按K4、K3、K2何一个微动开关，由单片机U2发出指令，使电机DJ1停转，电路复位。
3．单片机电路、显示电路与电源电路原理
单片机电路是由芯片U2为核心及相关元器件组成，构成了《汽车测速及倒车提示》电路的中央控制电路，根据电路功能需要，赋予芯片U2相应程序。 显示电路由单片机U2、数码显示管DS1及外围相关元器件组成，对微动按钮K1～K5的按动发出相应的指令，通过相关程序，让各电路按程序进行工作。另外也把相关指令送达数码显示管DS1，让数码显示管DS1显示数字。外接+12V电源，经过U8后，输出+5V的VCC电源提供给单片机，U2获得+5V后待命所需电源。只有在进行倒车或测速(前进)时，通过单片机U2的“5”脚输出一信号，经R60使三极管Q18导通，使继电器JK2吸合，发光二极管LED2点亮，电源+12V经继电器JK2触点做VDD输出，给直流电机控制电路提VDD电源。而且只有在倒车时，由单片机U2的“6”脚输出一信号，经R17给复合管Q1和Q2提供导通信号，使继电器JKl吸合，才给超声波接收电路、提示音发生器提供VCC电源，发光二极管LED1点亮。 
八、热释电红外探测开关 要求：
1.STC89C52单片机，低功耗、高性能CMOS8位微控制器，具有 8K 在系统可编程Flash存储器，512字节数据存储空间，内带2K字节EEPROM存储空间，可直接使用串口下载。
2.双向总线发送器74lS245，用来驱动led，8路同相三态双向总线收发器，可双向传输数据。具有双向三态功能，既可以输出，也可以输入数据。
3.比较器LM324，四运放集成电路，它采用14脚双列直插塑料封装。内部包含四组形式完全相同的运算放大器，除电源共用外，四组运放相互独立。11脚接负电源，4脚接正电源。
4.LM567通用锁相环电路音调译码器，要求输入的信号大于25mv，通过LM741将红外接收过来的信号进行放大输出到LM567。
5.集成电路NE556：集成了2种自独立的555时基电路。TH高电平触发端：当TH端电平大于2/3VCC输出端OUT呈低电平。DIS端导通。TR低电平触发端：当TR端电平小于1/3VCC时。OUT端呈现高电平。DIS端关断。R复位端：R＝0，OUT端输出低电平。DIS端导通。VC控制电压端：VC接不同的电压值可以改变TH，TR的触发电平值。 DIS放电端：其导通或关断为RC回路提供了放电或充电的通路。
6.74LS00四组 2 输入端与非门：电压范围是3.0V-32V或16V。
7.热释传感器,能检测人体发射红外线而输出电信号的传感器。
所有套件含可独立完成功能测试，程序,元器件.线路板.具有专业仿静电透明包装放在透明盒，可有效满足竞赛选手的全方面练习。
九、拆焊台：二合一拆焊台手柄；无刷风机柔和风；风流量：小于120L/min；温度范围：100°C到480℃；温度稳定度：正负1°℃1正负2℃；噪音：≤45dB；手柄长：25.5cm。手柄线长：105cm。配备LED温度数显窗口，风枪温度在100-480度可调，烙铁温度200-480度可调。采用大功率速热式发热芯与陶瓷发热芯，升温迅速，可快速达到设定温度。风枪手柄放在支架上可自动降温休眠，拿起后能自动迅速回温。无刷涡流风机，可实现均柔旋转风，高效聚热、均衡出风且大风量，搭配3种风咀。左边设有风枪开关，右边设有烙铁开关，布局符合操作习惯。一体式风咀架，方便风咀的更换和存放。采用纯铜变压器，大功率低发热，能够提供稳定的电力供应，同时延长设备的使用寿命。电烙铁采用陶瓷发热芯，具有快速加热的特点，且30分钟不使用可自动休眠，节省能源并延长发热芯寿命。
十、工具箱要求采用镀锌磷化钢板，上盖带有抽屉锁止功能，顶部提手，规格≥45×25×20（cm）采用PP工程塑料，可分离内胆，分别采用塑料卡扣和金属卡扣。
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	电路仿真平台
	一、总体要求：
平台要求包含“电子产品设计与应用”技能大赛平台的功能，且安装人员有该赛项执裁经验或省级能手，并培训2天。
★投标时附培训人员相关佐证资料。
模块设计以岗位需求和职业能力为本位，突出实践技能，体现职教特色。强调训练步骤，强化形成性练习与养成性习惯，培养职业技能。所有的模块均强化学员的亲身参与，使其在实践中提高职业技术能力。采用建模与三维动画技术，模拟真实场景，使学员身临其境，提高真实性与学习效果。采用基于虚拟现实技术的计算机仿真模拟技术，突出训练学员的职业技能，突出学员的自我参与，系统地、逼真地再现了电子技能训练项目，既适用于从事电子、仪器仪表、电气与自动化等专业实训课教师授课使用，也适用于电工、维修电工、家用电子维修工、家用电器维修工、电子设备装接工、空调制冷工、汽车电器维修工、计算机维修工等所有与电子设备有关的专业的学生作技能训练使用。
二、电子技能与实训仿真教学系统
共分四大部分，即电子产品制造技术、仪器仪表的使用、元器件识读与检测和综合技能实训。
1.电子产品制造技术
本部分包含电子产品制造过程、焊接与拆焊技术，SMT（表面安装）技术三个专题，主要媒体为视频影像，辅助媒体为多媒体。
本部分视频在我国电子产品生产基地——深圳实景拍摄，所使用的设备与工艺流程，皆为生产车间现在正在使用的生产技术。视频充分展示了当代电子产品的装配生产工艺和现代化生产过程。
2.仪器仪表的使用
本部分包括万用表、双踪示波器、低频信号发生器三个重点仪器仪表。
其中，万用表部分展示了磁电式万用表的外形、结构、面板，重点以交互性模拟仿真的方式让学生参与测量使用，并以实例详细给出了操作步骤与使用方法，包括测直流电流、交直流电压、电阻等。对数字式万用表也作了介绍。
双踪示波器、函数发生器则除了介绍面板、旋钮的作用外，重点介绍了这些仪器的使用步骤与方法，包括焦距、亮度、扫描位置、扫描时间、两个通道的垂直位置、垂直灵敏度、垂直方式工作开关、耦合方式、触发信号、触发电平等各旋钮的使用与效果。最后，对目前应用较为广泛的函数发生器及其与示波器的连接操作也作了模拟。
本部分的主要特色在于对操作情景的模拟，使学员在计算机旁即可学习到常用仪器的使用方法、注意事项，感受到操作仪器的逼真效果。
3.元器件识读与检测
电子元器件是组成电子电路的基础，能正确了解、识别与测量常用的电子元器件，是技能训练的基本功。本部分较为详细地介绍了电子设备常用的各种电阻器、电容器、电感器、小型变压器、二极管、三极管、集成电路、晶闸管、贴片元件、传感器件、开关、接插器件等十一大类电子元器件的种类、外型、识别方法以及如何测量、及使用注意事项等。
本部分的特色在于：
（1）专门设计了检测模块，使学员通过训练实际掌握对常用元器件，例如色环电阻、电位器、二极管、三极管等的识别与检测。
（2）使用三维技术对元器件的外形进行逼真的模拟，学员可通过移动鼠标对元器件进行多视角观察认识。
（3）设计了若干带有趣味性的练习，以检测学员对色环电阻、二极管、三极管、集成电路型号的识别。
（4）配合SMT生产技术，加强了对第四代电子元器件——贴片元器件及其封装的介绍。
4.综合技能实训
电子技能与实训的最终目的是让学生能独立完成一个实用电路，从元器件的选择、电路的布局、连线、焊接，到电路参数的测试，常用故障的判断与排除等。本部分以电子电路最常用的稳压电源、收音机、数字钟、声光报警、调光台灯为具体实例，设计了下列六个模块，让学生自主地、身临其境地完成训练内容：
（1）器件：包括电路与器件外形的对照，器件的名称、型号及其在电路中的作用等。
（2）原理：以动画加语音解说形式仔细解析了电路的工作原理与过程，使学员对电路的原理有较深入的了解。
（3）布局：学员可以根据布局原则与电路图，从器件库中取出元器件进行布局，其正确与否适时显示。
（4）接线：根据接线原则与电路图，学员可以对已完成布局的电路进行接线，其正确与否适时显示。
（5）测试：接线正确的电路，学员可以通电测试，通过万用表进行测量，通过示波器观察波形。
（6）排故：引导学生找出常见的故障位置，对可能出现故障的元器件进行测试，找出已损坏器件并正确更换。
三、电子绘图软件：电子设计工程师提供全面、高效的原理图和PCB设计解决方案的软件。它集成了设计、仿真和制造的全部过程，帮助工程师节省时间和精力，提高设计效率。
原理图设计：提供了丰富的原理图设计功能，包括元件库管理、多重层级设计、电路仿真等。以下是该功能的一些特点：
元件库管理：提供了强大的元件库管理功能，用户可以创建自己的元件库，并与其他团队成员共享。用户可以直接从供应商网站下载元件数据，快速构建自己的元件库。支持元件的参数设置和自定义。
多重层级设计：支持多重层级的原理图设计，使得复杂电路的组织和管理更加方便。用户可以轻松创建层级树状结构，并对不同层级进行管理和编辑。
电路仿真：内置了强大的电路仿真引擎，可以对原理图进行仿真分析。用户可以通过设置仿真参数和条件，验证设计的性能和可靠性。支持各种常见和复杂电路的仿真模拟。
PCB设计：PCB设计功能，包括布局、布线、设计规则检查等。
布局：提供了直观且强大的布局工具，使得电路板的分布更加优化。用户可以通过拖放和自动布局功能来快速设计电路板。支持多层电路板的设计，可灵活设置层间连接和信号分布。
布线：内置了高效的布线工具，可以满足不同设计需求。用户可以根据电路的复杂性和性能要求，选择不同的布线规则和策略。支持自动布线和手动布线的结合，提高布线效率和设计质量。
设计规则检查：具有强大的设计规则检查功能，可以确保设计符合行业标准和要求。用户可以定义自己的设计规则，并对设计进行全面的检查和分析。支持即时错误检测和警告，帮助用户快速定位和解决问题。
制造：提供完整的制造和输出功能，确保设计能够顺利转化为实际的电路板。
制造文件生成：可以自动生成标准的制造文件，包括Gerber文件、钻孔文件等。
用户可以根据需要选择生成不同种类和格式的文件，满足不同厂商的要求。支持批量生成和自动化输出，提高工作效率和准确性。
制造数据管理：具有完备的制造数据管理功能，可以跟踪和管理制造相关的文件和数据。用户可以方便地查看和编辑制造文件，确保设计准确无误。支持文件的版本控制和共享，方便团队协作和合作制造。
制造过程优化：提供了一系列优化功能，帮助用户优化设计以适应不同的制造流程。用户可以通过使用专业的制造规则和约束，减少生产中的错误和问题。支持与常见制造工艺和设备的集成，提供更高的生产效率和质量。
本软件配套有电子版教程以及相关教程视频。
四、电子电路控制软件：要求软件经过国家认可的权威机构鉴定，鉴定结果为符合软件产品管理办法的规定。为了保证软件的成熟度、运行稳定性及功能符合性，文件内容包含对该软件进行的相关测试，功能测试点包含以下几点：功能模块挂接方面要求软件界面中的功能模块应能挂接，不能挂接的功能模块占总模块数的比例应在 5%以内。软件功能实现方面要求基本实现软件菜单功能；正常范围的输入应有正常输出；关键功能模块的实现应无错误；其他功能模块的实现应无重大错误；软件响应时间应在可容忍范围之内。安全稳定性测试点包含以下几点：软件容错性方面要求软件发生错误时，应有提示，并能恢复到正常状态。安全保密性方面要求对不同用户所设置的权限限制应能正常实现。运行稳定性方面要求测试期间不应出现数据丢失、系统紊乱或致命死机现象；由于软件错误造成退出系统的现象应少于两处。
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	置物架
	1.尺寸：≥1500mm×600mm×2000mm；
2.单层载重：≥100kg；
3.层数：不少于4层；
4.外观工艺：酸洗磷化、静电喷涂；
	4
	组


   
注：本项目所有技术参数指标，投标人所投产品参数不低于招标文件要求。
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第五部分  政府采购合同（范本）









政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             













使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

















第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （招标人、受招标人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                           
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性招标
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标货物生产企业是否属于中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）招标文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（招标人、受招标人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）招标人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向招标人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除招标人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）投标人按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量要求和保证
8.1 质量要求
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量要求或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因投标人就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	





[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc8317]第六部分  投标文件格式

投标人提交文件须知
1. 投标人应严格按照以下格式填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或难以查找，后果由投标人承担。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实、准确的。
4. 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
5. 投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。
6. 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。


(格式)

电子电路装配实训室设备购置
项目编号：
 (
投
 
标
 
文
 
件
)













投标人名称：                  (电子印章)
法定代表人或授权代表：        （签字或电子印章）
   年   月    日


资
格
审
查
资
料




一、长治市政府采购投标人信用承诺函（格式）
致  （招标人或招标代理机构）   ：
投标人名称（自然人姓名）：                          
统一社会信用代码（身份证号码）：                    
法定代表人（负责人）：                              
联系地址和电话：                                    
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：
一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：            ，项目编号：          ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和招标文件、本承诺函的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。
投标人（电子印章）：
法定代表人或授权代表、负责人、本人 (电子签章或签字)：
日期：   年  月  日

注：1.投标人须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。
2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或电子印章应真实、有效，如由授权代表签字或电子印章的，应提供“法定代表人授权书”。














二、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人名称（电子印章）：
日 期：









商
务
部
分
一、投  标  函（格式）
                                ：
                              （投标人全称）授权          （投标人授权代表姓名）            （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的                    （项目名称、项目编号、包号）招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：
1、我方同意在本项目招标文件规定的开标日起90日历天内的有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。
3、提供报价人须知规定的全部投标文件。
4、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标一览表。
5、我方承诺：完全理解报价超过公布的预算金额时，投标将被拒绝。
6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7、承诺完全满足和响应招标文件的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
8、保证遵守招标文件的规定。
9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
13、我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率提供服务。
14、我方承诺接受招标文件《合同条款》的全部条款且无任何异议。
15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标人、其它投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的；
（4）向招标人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与招标人进行协商的；
（6）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；
（8）成交后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；
（9）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
（10）将政府采购合同转包；
（11）提供假冒伪劣产品；
（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
有第（1）-（6）项规定情形的，成交。投标人的保证金将不予退还。
所有有关本投标的一切往来联系方式为：
地址：	                            邮编：                      
电话：	                            传真：                      
投标人授权代表姓名：								 
投标人授权代表联系电话：               （办公）            （移动）
E-mail：							 
投标人（电子印章）：						             
法定代表人或投标人授权代表（电子签章或签字）：		     
日  期：			              			



二、法定代表人（或负责人）身份证明书（格式）

单位名称：														
单位性质：														
地    址：														
成立时间：           年    月    日
经营期限：														
姓    名：              性  别：				 
年    龄：              职  务：				 
系       （投标人名称）          的法定代表人（或负责人）。

特此证明。
附：法定代表人（或负责人）身份证复印件。




投标人（电子印章）： 				                    	
法定代表人（或负责人）（电子签章或签字）： 				
日  期：							 		 



三、法定代表人（或负责人）授权委托书（格式）

                                ：
本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人（或负责人）            （法定代表人（或负责人）姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                 （投标人授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目，项目编号：       包号：      以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字或电子印章生效，特此声明。

附：投标人授权代表的身份证复印件。



     法定代表人（或负责人）电子签章或签字：						
投标人授权代表电子签章或签字：                           	
投标人（电子印章）：                                 	  

 
 




四、有效的营业执照副本 
（须加盖投标人电子章）


























五、有效的开户许可证
（须加盖投标人电子章）





六、投标人具备履行合同能力的承诺（格式）
                ：
本单位现参与                          项目（项目编号：       包号：       ）的采购活动，现承诺具备履行合同所必需的专业技术能力。
如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明


投标人（电子印章）：								 
	      法定代表人或投标人授权代表（电子签章或签字）：         
日期：						 






七、投标保证金交纳凭证
（须加盖投标人电子章）




八、投标人认为需要提供的其他商务材料








技
术
部
分



一、开标一览表（格式）

项目名称：											
项目编号：											
投标人名称：											

                                                      货币：人民币/元
	序号
	品名
	品牌
	规格
型号
	制造商及产地
	数量
	单价
	合价
	质保期
	合同履行期限（供货期）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量要求：

	 总报价：大写（                   ）小写（                   ）



注：单价为综合单价，包含货物的供应、运输、交验、安装、调试、技术服务等和质保期所需的一切费用。



投标人（电子印章）：			    	
法定代表人或投标人授权代表（电子签章或签字）：	            
日  期：							 



二、商务条款响应表
项目名称：
项目编号：
	序号
	项目
	招标文件商务要求
	投标文件的对应响应
	说  明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	



投标人名称：                       (电子印章)
法定代表人（负责人）或投标人授权代表：     (电子签章或签字)
日     期：                  





三、技术规范偏离表

项目名称：
项目编号：
	序号
	项目
	数量
	单位
	招标文件技术
规范、要求
	投标文件
对应规范
	偏离
情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	






投标人名称：                       (电子印章)
法定代表人（负责人）或投标人授权代表：      (电子签章或签字)
日     期：                      






四、其他
注：不限于评分表内的内容，可附其他相关证明材料。





















五、投标人认为需要提供的其他技术材料


 


政
策
性
要
求
部
分



一、节能产品明细表（如适用）

	序号
	产品名称
	制造商
	产品
型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。


投标人（电子印章）：				 
法定代表人或投标人授权代表（电子签章或签字）：           
日期：					 




二、环境标志产品明细表（如适用）

	序号
	产品
名称
	制造商
	注册
商标
	产品
型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。


投标人（电子印章）：				 
法定代表人或投标人授权代表（电子签章或签字）：		 
日期：				 




三、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，
软件产品为正版软件（如适用）



四、所响应信息安全产品属于
《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用）
（附：有效认证证书复印件，并加盖电子章）








五、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：_________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：             （电子印章）
日 期：

注：成交单位为残疾人福利性单位的，代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》



六、监狱企业声明函（如适用）

本单位郑重声明：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，本单位参加_____单位的______项目（项目编号：_____________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
投标人名称：             （电子印章）
日 期：
注：成交单位为监狱企业的，代理机构随成交结果同时公告其《监狱企业声明函》







七、商品包装符合“商品包装政府采购需求标准（试行）”、“快递
包装政府采购需求标准（试行）”声明函（格式）（如适用）

本单位郑重声明，依据《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）的规
定，本单位参加                  项目（项目编号：         ）采购活动提供货物的包装，符合上述标准要求。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（电子印章）：          
日 期                  



八、山西省创新产品和服务推荐清单（格式） （如适用）
创新产品或创新服务明细表 

	推荐年份
	序号
	企业名称
	产品名称
	型号规格
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
附：山西省创新产品和服务推荐清单的扫描件
















九、关于符合本国产品标准的声明函（如适用）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
                        日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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