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[bookmark: _Toc352761927][bookmark: _Toc91694417][bookmark: _Toc424378682]第一部分  投标邀请
根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规及规章规定，大宁县政府采购中心(以下简称“集采机构”)受采购人委托，对下述项目进行国内公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。
一、项目基本情况
1. 项目编号：1410302026AGK00071
2. 项目名称：大宁县公安局无人机购置项目
3. 预算金额：
[bookmark: PO_3000009624_PM00BSZGXJ12]标项预算金额（元）：4022914
4. 最高限价：
标项最高限价（元）：4022914
5. 采购需求：具体以第四部分采购需求为准。
[bookmark: _Toc10973_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14738_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20018_WPSOffice_Level2]二、投标、开标方式及评审方式
1. 投标方式：本项目无需递交纸质版投标文件，采用网上提交电子投标文件(加密版U盘同时提交）的方式进行。
2. 开标方式：本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将待系统恢复正常后继续开标。
3. 评审方式：本项目采用网上电子评审的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评审，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行评审。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评审。
三、招标文件获时间、投标文件上传截止时间及解密时间
[bookmark: PO_3000009613_PM008][bookmark: PO_3000009613_PM009]招标文件获取时间：2026年10月01日至2026年10月13日
投标文件上传截止时间：2026年10月21日 10时00分
投标文件解密时间:2026年10月21日 10时00分
四、基本信息
采购人基本信息
[bookmark: PO_3000009613_PM026]单位名称：大宁县公安局
[bookmark: PO_3000009613_PM030]地   址：大宁县昕水镇小冯村
[bookmark: PO_3000009613_PM027]项目联系人：李青华
联系电话： 18435148305
集采机构基本信息
单位名称：大宁县政府采购中心
地  址：大宁县政府综合办公大楼
联系人：张晓华
联系电话：15235750714
保证金账户基本信息
开户名称：大宁县政府采购中心
账号：615103010300000041165
开户行： 大宁县农村商业银行
 
注：本招标文件所表述的时间均为北京时间。


[bookmark: _Toc352761928][bookmark: _Toc91694418][bookmark: _Toc424378683]第二部分  投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	投标人应
具备的资格要求及注意事项
	1．具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件
2．本包是否接受联合体：
[bookmark: PO_3000009613_PM007]否
3．本项目所需的其他特定资格条件：
/
4.本项目是否允许再分包：否
5.本项目是否专门面向中小企业项目：否
其中，小微企业的价格折扣比例：15%
6. 本项目执行绿色采购政策，折扣比例（优先）：4%
7. 本项目是否属于绿色数据中心项目：否

	2
	投标文件
（资格证明文件）
	1．投标人代表的证明（格式见第八部分）
法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”
委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”
自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件
2．投标函（格式见第八部分）
3．以下内容仅需提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份即可（格式见第八部分）
具有独立承担民事责任的能力
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
4．本项目所需的其他特定资格条件（如涉及）
按照本部分序号1“其他特定资格条件”规定提交相关证明文件。
5．投标保证金的缴纳情况
要求提交保证金的项目，投标人需要提供：
1、 采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执扫描件；（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）
2、 采用电子保函形式的，投标人自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功截图；
3、 采用支票、汇票、本票、纸质保函等形式的，提供证明材料即可。
不要求提交保证金的项目：不审核此项内容，投标人不需提供证明材料。
6.本项目若为专门面向中小企业项目
不面向（应按照采购文件要求提供《中小企业声明函》）。
说明：本项目将根据投标人提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第五部分。

	3
	投标文件
（商务技术文件）
	1． 开标报价一览表
2． 对采购需求的响应内容
对项目商务部分内容进行响应；
对项目政策性及强制性要求进行响应；
对项目服务类要求进行响应；
对项目技术要求加‘★’内容进行响应（需提供证明材料）；
对项目非实质性要求进行响应；
对项目方案进行响应。
（以本采购文件第四部分采购需求要求自行响应）
3.招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务材料/文件
说明：涉及相关格式要求的内容见本文件第八部分。

	4
	投标保证金
	本项目要求提交保证金，保证金金额为：35000元

(投标人可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）等非现金形式提交投标保证金。)
特别说明：户名中的括号为中文、半角格式;项目分为多个包，投标保证金须按包逐笔支付；无论采取何种保证金缴纳方式，保证金提交截止时间同文件上传截止时间一致，逾期将不予接收，所带来的不利后果，由投标人自行承担。

	5
	投标有效期
	90个日历天（自投标文件上传截至之日起计算）

	6
	政府采购
相关政策要求
（如涉及的话）
	1．涉及进口产品的要求：
（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。
（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
2．涉及执行政府绿色采购政策的要求：
（1）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；不接受非强制采购产品。
（2）本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。
（3）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除（具体比例详见投标人须知前附表第一项）。
（4）对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。
3.涉及绿色数据中心建设的要求：
若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第八部分。
4．涉及正版软件的要求：
本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第八部分）。
5．涉及网络安全专用产品的要求：
投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参加国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。
6．涉及小型、微型企业参加投标的要求：
（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。
（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）。
（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分）
（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（7）若评标委员会在评审过程中发现有投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若投标人发现中标供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照采购文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，集采机构将上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚。
7．涉及残疾人福利性单位参加投标的要求：
（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八部分）。
（2）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业，享受投标货物或服务的价格折扣。
8．涉及监狱企业参加投标的要求：
（1）监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。
（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
9.专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。
10．涉及商品包装和快递包装的要求：
严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。
11.涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：
如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第八部分）。

	7
	实施本国产品标准及相关政策
	1.本国产品标准：
本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: W020250930645245947614]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
2.本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（详见格式见第八部分）计算。
（2）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（详见格式见第八部分，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（3）其他相关内容及要求详见国办发〔2025〕34号文件《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。

	8
	现场考察
（或标前答疑会）
	本项目是否需现场考察及考察时间，请查看第四部分采购需求的要求。现场考由采购人统一组织察，并出具考察证明，投标文件中应附考察证明扫描件。未参加现场考察或未在投标文件中提供考察证明的，不应作为禁止投标人参与项目采购活动的依据，但因此所产生的不利后果由投标人自行承担。现场考察时，投标人需提供单位营业执照复印件及法定代表人授权委托书原件。

	9
	样品和演示
	提供样品:不提供
是否提供演示：进行演示（线上演示或线下演示均可，线下演示需提前将功能演示文件+备份投标文件以电子U盘或光盘介质存储一份邮寄至线下开标地点（详见招标文件），主要用于平台系统功能性验证。）

	10
	招标文件加密版
	（1）功能演示文件+备份投标文件的存储：以U盘或光盘介质存储；
（2）功能演示文件+备份投标文件（加密版）的份数：1份；
（3）功能演示文件+备份投标文件的密封包装、标识：“功能演示文件+备份投标文件”应当密封包装并在外包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。“功能演示文件+备份投标文件”没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。
（4）功能演示文件+备份投标文件的递交与接收：投标文件提交截止时间前邮寄等方式送达至大宁县政府采购中心，送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。“功能演示文件+备份投标文件”逾期送达的视为未递交，投标响应无效。

	11
	所属行业
	所属行业：工业

	12
	特别说明
	投标供应商在解密自身投标文件后，保持投标终端网络畅通、联系方式畅通即可。如评审委员会需发起询问、澄清或告知，均会通过“政采云”系统发起或通过电话通知。
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1、 [bookmark: _Toc91694420][bookmark: _Toc352761930][bookmark: _Toc424378685]总则
1. 适用范围
本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义
2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位。
2.2 “集采机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“大宁县政府采购中心”。
2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向集采机构提交投标文件的供应商。
2.4 “货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。
2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。
2.6 “电子印章”指可通过政采云电子投标客户端正确读取印章信息的电子印章（电子印章包含法人电子印章、法定代表人电子印章、自然人电子印章）。
2.7本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
2.8本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包含本数；所称的“不足”，不包含本数。
2.9本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。
3. 合格的投标人
3.1 具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。
3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。
3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物/服务的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表。
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.5本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表。
（1）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。
（2）本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。
（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第八部分。
4. 投标费用
投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，集采机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
    5. 通知的告知及获取
5.1通知的告知
对与本项目有关的通知，集采机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人，投标人及潜在投标人可登录山西政府采购平台更正公告中查看本项目是否发布更正公告。
5.2通知的获取
[bookmark: _Toc352761931][bookmark: _Toc424378686][bookmark: _Toc24133]对与本项目有关的通知，投标人及潜在供应商可在本次招标公告刊登的媒体上获取，或登录山西政府采购平台获取。
因网络线路故障导致通知延迟获取或无法获取，集采机构不因此承担任何责任，有关的招投标活动可以继续有效地进行。
6．保证金
6.1 本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的保证金金额详见投标人须知前附表。
6.2 投标人可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。
6.3保证金提交方式
（一）银行转账形式
投标人须在投标文件上传截止时间之前将本项目的保证金从自己的基本存款账户缴纳到大宁县政府采购中心专用存款账户（账户详细信息见本文件的第一部分招标邀请）。（保证金是否缴纳成功，以集采机构财务部门出具的最终入账信息为准）
未按照要求承诺通过投标人自身基本存款账户缴纳保证金的，投标文件将被拒绝。
（二）电子保函形式  
投标人需在投标文件上传截止时间之前通过“政采云”平台，根据系统相关要求在线进行办理。其中：承保期限不得少于本项目投标有效期限。
（三）支票、汇票、本票、纸质保函形式  
投标人须在投标文件上传截止时间之前，向集采机构财务部门递交支票/汇票/本票/纸质保函，财务人员核对票面/保函信息、有效期无误后，打印回执单，加盖“投标保证金业务专用章”，投标人签字领取《回执单》，财务人员须将收取的票据和保函妥善保管。由于支票、汇票、本票、纸质保函属于企业重要票据，集采机构不接受邮寄或速递方式提交，由此带来的不利后果或造成票据遗失情况，均由投标人自行承担。
（四）未按上述各项要求足额提交保证金或担保金额未达到保证金金额要求的，其投标文件无效。
6.4保证金的退还
（1）投标人在投标文件上传截止时间前撤回已提交的投标文件的，集采机构自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）未中标供应商的保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
（3）自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的保证金。
（4）退还方式
（一）银行转账形式：集采机构原路退还项目投标保证金；
（二）电子保函形式：投标人采用电子保函形式提交投标担保的，出具保函的银行等金融机构的担保责任自保函有效期到期后自动解除，一般情况下电子保函无需退还。如遇特殊情况，投标人要求在系统中操作退还的，由集采机构负责退还。
（三）支票、汇票、本票、纸质保函形式：集采机构财务部门自中标通知书发出之日起5个工作日内通知未中标供应商持《回执单》领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认；中标供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持《回执单》至集采机构财务部门领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认。
（5）因重大变故采购人取消采购任务的，集采机构在终止公告发布后5个工作日内退还投标人已缴纳的保证金。以电子保函形式提交投标担保的供应商要求退还电子保函的，由集采机构执行人在系统中及时办理。
6.5有下列情形的，保证金不予退还：
投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的保证金不予退还。
6.6 投标人账户发生变更的情形
投标人账户变更导致投标保证金不能按照来款账户信息退还的，由投标人提供加盖公章的相关资料（情况说明、准予变更登记通知书复印件、银行开户文件复印件等）办理退还。
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7. 招标文件的内容
7.1 招标文件由下列八部分内容组成：
第一部分 投标邀请
第二部分 投标人须知前附表
第三部分 投标人须知
第四部分 采购需求
第五部分 资格审查内容及标准
第六部分 评标标准和评分方法
第七部分 合同文本
第八部分 投标文件内容要求及格式
7.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见投标人须知前附表。
7.3采购人或集采机构开标后对投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果予以记录，查询证据存档，查询后对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标文件做无效投标处理。
7.4除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
7.5 招标文件的解释权归集采机构所有，当对一个问题有多种解释时以集采机构解释为准。其中内容不包括采购需求及评分办法内容。
7.6招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，集采机构将依据法律、法规的规定进行解释。
8. 招标文件的澄清和修改
8.1集采机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集采机构在投标截止时间至少15日前，在本项目原招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。
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9. 投标文件的语言和计量单位
9.1 投标人提交的投标文件，包括技术资料、图纸等中的说明以及投标人与集采机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。
9.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。
10. 投标文件的组成及相关要求
10.1 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、开标报价一览表。
10.2投标文件要求内容详见投标人须知前附表，有格式的详见本招标文件第八部分。
11．投标报价
11.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
11.2 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。
11.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。
11.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。
11.5 投标人应提供货物/服务的单价（包含货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。
11.6 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
11.7项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。
12. 投标文件填写说明
12.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
12.2 招标文件有固定格式要求的须按第八部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。
12.3开标报价一览表须按格式统一填写。
12.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
12.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。
13．投标有效期限
本项目投标有效期见投标人须知前附表。
14．投标文件的签署
14.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。
14.2 上传至山西政府采购平台的投标文件须按招标文件格式要求加盖电子印章，投标文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关声明、承诺及投标人认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力；但投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中以及招标文件格式中明确要求加盖公章处，必须在“盖章”、“印章”、“公章”“签章”等处盖电子印章。
15．提交投标文件截止时间
15.1投标人须在规定时间对投标文件进行上传并解密，如遇到外部环境原因而造成解密失败的，不利后果由投标人自行承担。
15.2集采机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长提交投标文件截止日期的，采购人和投标人受提交截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。
16．投标文件的补充、修改和撤回
[bookmark: _Toc352761934][bookmark: _Toc424378689][bookmark: _Toc829]16.1投标人在投标文件解密截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
16.2在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
[bookmark: _Toc91694423]四、开标
17. 开标及其有关事项
[bookmark: _Toc424378690][bookmark: _Toc352761935]17.1投标人不足三家的，不得开标。
17.2 投标人在政府采购云平台中自行查看开标结果，对开标结果有异议的，可在政府采购云平台提出；对开标结果无异议的，系统在30分钟后默认为开标结果已被投标人确认。
17.3本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。
[bookmark: _Toc91694424][bookmark: _Toc8119]五、评标程序和要求
18. 项目组织
18.1集采机构负责组织评标工作并履行相关职责。
18.2本项目采用网上电子评标的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评标，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行评标。系统不能及时恢复正常时，集采机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评标。
19. 投标人资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。
20. 组建评标委员会
20.1 根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关专家共五人（含）以上单数组成。
20.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查及评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。
21.投标文件（商务技术文件）符合性审查
评标委员会按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.评审中遵循的原则
22.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按“投标文件的签署”要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。
22.2审查中， 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（1）开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评标委员会将要求投标人按上述原则调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。
22.3如果多个投标人所投核心产品为同一品牌的按下述原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在第四部分采购需求标的物名称中以“※”载明。在非单一产品采购项目中，如果确定了多个核心产品，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关投标人就应认定为一个投标人，并按前两款规定执行。
23. 投标的澄清、说明或者补正
23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
24. 比较与评价
24.1 评标委员会按照招标文件中第六部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。
24.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第六部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。
25. 评审复核
25.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集采机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
25.2在评审过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：
（1）有恶意串通的；
（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；
（3）有损害采购人或者其他投标人的合法权益的；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同投标人的投标文件相互混装；
（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
26. 确定/推荐中标候选供应商名单
26.1 招标文件第六部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标供应商或者是排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标供应商或者排名第一的中标候选人。
27. 编写评标报告
评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。
28. 评标过程保密
采购人、集采机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
29. 采购项目废标
29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；
（2）投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
29.2 废标后，集采机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。
[bookmark: _Toc424378691][bookmark: _Toc91694425][bookmark: _Toc32242]六、签订合同
    30．中标通知
30.1 中标供应商确定后，集采机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标供应商可在政府采购云平台中自行下载打印中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
30.2 集采机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
30.3 中标通知书是合同的组成部分。
31．签订合同
31.1 采购人应当自中标通知书（在系统中自行下载）发出之日起30日内与中标人在山西政府采购业务执行系统中线上签订政府采购合同。
31.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
31.3本文件第四部分采购需求中要求中标供应商提交履约保证金的，中标供应商须按照规定向采购人提交履约保证金。
[bookmark: _Toc18682][bookmark: _Toc421716587][bookmark: _Toc91694426][bookmark: _Toc424378692]七、服务费　　
32. 服务费
集采机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。
[bookmark: _Toc421716588][bookmark: _Toc29869][bookmark: _Toc424378693][bookmark: _Toc91694427]八、保密和披露
    33. 保密
投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息外传。
    34. 披露
34.1 集采机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
34.2 在集采机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集采机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
[bookmark: _Toc91694428][bookmark: _Toc20833][bookmark: _Toc352761941]九、询问和质疑
[bookmark: _Toc18768]35．询问和质疑的线上提交
35.1供应商对招标文件（除采购需求、综合评分细则）、评审过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向集采机构口头提出询问。
35.2供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则进行口头询问的，可按第一部分招标邀请中载明的联系方式、地址向采购人口头提出询问。
35.3供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交询问函或质疑函。
35.4供应商对采购程序进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向代理机构提交询问函或质疑函。
36．询问和质疑的线上答复
36.1 向“采购单位”提交询问函或质疑函的，由采购人按照法律法规规定在系统中进行答复；向“代理机构”提交询问函或质疑函的，由代理机构（以下表述为集采机构）按照法律法规规定在系统中进行答复。
36.2质疑答复内容不得涉及商业秘密。
36.3质疑供应商撤回质疑的，采购人或集采机构终止质疑处理。
36.4供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应重新开展采购活动。
（3）质疑答复导致中标结果改变的，属于采购人答复的，采购人应当将质疑答复结果告知被质疑供应商，将质疑答复内容和重新确定的采购结果函告集采机构，并将有关情况书面报告本级财政部门，集采机构按照采购人的意见发布结果变更公告。













[bookmark: _Toc91694429]第四部分  采购需求
一、项目用途和概述: 
本项目建设规模主要是购置符合警用标准的无人机设备及配套系统，构建
“空地一体、智能高效、全域覆盖”的警用无人机应用体系，实现无人机的自动充电、自动巡检、任务规划、状态监测、智能算法、数据管理和无人机反制、飞手侦测等功能。
2、 项目清单：
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、无人机机场及配套设备 

	自动化无人机机场
	含第一年无忧险
无人机机场技术参数及功能特性
一、物理参数
★整机重量：≤55kg
★外形尺寸：≤长650毫米，宽750毫米，高800毫米
二、环境适应性
工作环境温度：机场及无人机的设备工作温度范围都至少为-30°C至50°C
防护等级：不低于IP56
最大允许降落风速：设备最大允许降落风速不小于6级
最大运行海拔高度：设备最大运行海拔高度不小于4500米
三、定位系统
RTK基站卫星接收频率：设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号
RTK基站定位精准度：设备所含RTK基站定位精度：水平精度小于等于1 cm+1 ppm（RMS）；垂直精度小于等于2 cm+1 ppm（RMS）
单北斗定位(仅北斗版本硬件）：支持单北斗定位模式
四、电源与充电
充电时间：从15%充至95%小于30分钟
★续航时间：备用电池续航不少于4小时
五、数据传输
媒体下载速率（机场）：无人机及机场间的最大下载速率不低于20MB/s
4G接入：设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入
六、环境控制与监测
空调类型：需要内置压缩机空调
★风速传感器：需要内置风速传感器
★雨量传感器：需要内置雨量传感器
★环境温度传感器：需要内置环境温度传感器
★水浸传感器：需要内置水浸传感器
★舱内温度传感器：需要内置舱内温度传感器
七、监控系统
★分辨率：设备同时配备内部及外部监控相机，且视频分辨率不低于1080P
★视角范围（FOV）：设备同时配备内部及外部监控相机，且
视角范围不低于150°
★补光灯：设备同时配备内部及外部监控相机，且具备补光能力
八、部署与扩展
★支持车载部署：支持车载部署，无人机及机场在长时间车载★移动过程中不会损坏
★应用程序：支持使用手机APP对机场进行部署、调试
★平台扩展：平台支持二次开发以及对接现有软件平台
★私有化：软件平台支持私有化部署
边缘计算：设备具备边缘计算模块接口
九、功能及特性
快速起飞：下达任务后，需要15秒内起飞
边飞边传：在执行自动任务时，能够实时的查看采集的媒体数据
支持自动告警：集成告警系统，当检测到异常目标时，可以自动发送短信告警
智能变化检测：支持违建查处、耕地保护的自动对比检测。
机场标识灯：机场集成标识灯，可以用于夜间返航
无人机
1. 起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）：≤1850g
2. 最大起飞重量：≥2000g
3. 折叠后尺寸（长×宽×高）：≤380×420×220mm
4. 对角线轴距：≤500mm
5. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km
6. 最长飞行时间：≥54分钟
7. ★最大可抗风速：≥12m/s

8. 全向感知系统：支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行
9. GNSS：支持GPS + BeiDou + Galileo + GLONASS
10. 单北斗定位(仅北斗版本硬件）：支持单北斗定位模式
11. 单北斗定位(仅北斗版本硬件）：单北斗定位模式，支持执行航点航线、面状航线等各类航线任务
12. ★工作环境温度：工作温度范围覆盖-20°C 至50°C
13. 防护等级：不低于IP55
14.★ GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5m，水平≤0.5m
15. ★RTK定位悬停精度：垂直≤0.1m，水平≤0.1m
16. ★最大上升速度（配合遥控器）：≥10m/s
17. ★最大下降速度（配合遥控器）：≥8m/s
18. 最大水平飞行速度（配合遥控器）：≥20m/s
19. 最大上升速度（配合机场）：≥6m/s
20. 最大下降速度（配合机场）：≥6m/s
21. 最大水平飞行速度（配合机场）：≥20m/s
22. 最大起飞海拔高度：≥6500米
23. RTK：RTK集成在无人机上。
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	4G增强图传模块
	1、6套机场6个4G模块
2、设备接入 4G 网络，实现联网、 增强图传、网络 RTK 等多项功能
3、提供高速稳定的联网服务，支持 4G 频段
4、增强图传：在原有图传的基础上，与 4G 网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，仍可借助 4G 网络操控无人机，降低断开连接的几率。
	个
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	机场配套喊话器
	1、支持单独挂载喊话器或喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器
2、★喊话器重量 ≤95g
3、不低于IP55
	个
	6

	夜间照明设备
	1、★探照灯重量 ≤103g
2、不低于IP55
	个
	6

	无人机存储卡
	存储卡不低于256GB
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	机场建设配套
	1. 建筑结构改造工程
屋面防水强化处理：采用 JS 水泥基渗透结晶技术，对后置螺栓植入后的屋面防水层进行专业修补，彻底解决屋面渗漏隐患，保障设备长期安全运行。
避雷系统集成施工：在基础浇筑同期完成避雷引下线焊接与预埋，从源头保障设备雷电防护安全，避免后期改造风险。
2.机巢底座制作：
设置不低于 1.5 米高度的钢制支撑平台，采用优质方管 / 角钢焊接工艺，工厂预加工确保精度，现场刷涂防锈漆 + 防护漆双重防腐处理。
安全防护围栏系统：配套 1.8×1.8 米标准防护围栏，四角设置专用混凝土基础，配备安全锁具，有效隔离无关人员，保障设备安全。
3. 强弱电系统部署
强电系统配置：
采用 KBG 镀锌管（含弯头、直头、骑马卡等全套配件）进行线路保护，规范布线
配置不锈钢防水配电箱，确保户外用电安全
采用 3×2.5mm 全铜线，线槽可靠固定，满足设备供电需求
弱电系统保障：
独立设置不锈钢防水弱电箱，配套 20 米 6 类网线，满足数据传输需求
强弱电分离设计，避免信号干扰，保障通信稳定性
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	机场建设配套
	1、支持机场安全防护，布设避雷设备：
避雷防护系统：定制化接闪与引下设计：结合机场设备布局及屋面结构，采用镀锌圆钢制作接闪带，与设备金属外壳做等电位连接；引下线选用热镀锌扁钢，通过专用固定支架沿墙面敷设，避免与强弱电线路交叉干扰。
接地网优化施工：对原有接地极进行检测与增补，采用镀锌角钢制作垂直接地极，土壤电阻率较高区域添加降阻剂，符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057 标准。
与主体结构协同防护：避雷系统与屋面混凝土基础、设备支撑平台金属框架可靠连接，形成全域防雷网络，避免雷电反击损坏无人机主机及通信设备。
配套防护细节：引下线连接处采用放热焊接工艺，接头做防腐处理（刷涂环氧富锌漆 2 遍）；接地测试点设置防护盒，方便后期定期检测，保障避雷系统长期有效。
2、支持采用塑钢材质的围栏进行物理隔离：
高规格塑钢材质选型：选用国标 PVC-U 塑钢型材，添加抗紫外线稳定剂与抗老化剂，确保在潮湿、多雨环境下，不开裂、不变形；围栏立柱采用加强型结构，抗冲击性能符合《民用建筑护栏技术规范》JGJ 342 要求。
围栏每根立柱均配套独立固定，内配 4 根螺纹钢作为预埋筋，与立柱通过专用连接件刚性连接，杜绝围栏倾斜、倾倒风险，适配户外长期使用场景。
全封闭防护设计：围栏门采用双开设计，配备不锈钢防盗锁具，与机场门禁系统联动，实现 “物理隔离 + 权限管理” 双重防护。
细节工艺保障：围栏拼接处采用专用密封胶条，防止雨水渗入型材内部；所有金属连接件均做热镀锌处理，延长使用寿命；安装后进行水平度、垂直度校准，确保整体美观且防护有效。
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	机场建设配套
	1、支持围栏外侧及机场布设主题广告展板：
定制化设计：贴合警务场景，强化标识性
内容主题定制：展板核心内容围绕 “警务无人机应用” 展开，包含三大模块 ——
警务标识区：印制派出所警徽、单位名称、警务联络电话，明确设备所属主体；
功能说明区：简要标注 “无人机机场（警务专用）”“24 小时自动运维” 等字样，避免无关人员误操作；
宣传引导区：结合安保需求，添加 “智慧警务助力生态保护”“无人机巡查保障景区安全” 等主题标语，传递警务价值。
尺寸与布局适配：根据围栏长度（1.8m 标准段）与机场平台面积，定制两种规格展板 ——
围栏外侧展板：尺寸 1200mm×800mm（横版），每 2 个围栏段设置 1 块，避开围栏门与设备操作区域，不影响日常运维；
机场平台展板：尺寸 600mm×400mm（竖版），固定于机场支撑平台侧面（非设备操作面），字体采用加粗黑体（字号≥24pt），确保 3 米内清晰识别。
2、支持无人机个性涂装为外观定制，采用轻量化贴膜 / 薄喷工艺。
	套
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	机场
三者险
	不低于200万年度保险
	份
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	二、多用途无人机及配套设备

	多用途无人机
	1、★裸机重量（含电池）：＜10千克；
2、★尺寸：展开尺寸＜1000mm * 800 mm* 500 mm（含脚架）
折叠尺寸＜500 mm*500mm *500 mm（含脚架及云台）；
3、含第一年行业无忧，含100W三者险；
4、最大载重：≥6 千克；
5、最大起飞重量：≥15 千克；
6、对角线轴距：≤1100 mm；
7、最大上升速度：≥10 米 / 秒；
8、最大下降速度：≥8 米 / 秒；
9、最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥25 米 / 秒；
10、最长飞行时间（单负载无风环境）：≥59 分钟；
11、最大抗风速度：≥12 米 / 秒；
12、工作环境温度：≥-20°C 至 50°C；
13、防护等级：≥IP55；
14、GNSS：需支持 GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS；
15、★支持 RTK 定位：飞行器需内置有 RTK 模块，具备 RTK 定位能力，支持通过遥控器连接到网络 RTK 服务或 RTK 移动站，获取高精度的位置信息；
16、单北斗定位 (仅北斗版本硬件）：需支持单北斗定位模式；
17、单北斗定位模式下需支持执行航点航线、面状航线等各类航线任务；
18、★机身负载接口：≥4 个；
19、★最大挂载数量：≥7；
20、★夜航灯数量：≥2；
21、★感知系统：需具备全向双目视觉系统（环视为彩色鱼眼）；水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三维红外测距传感器；六向毫米波雷达；
22、★电线级避障能力：支持；
23、机臂到位检测：支持机臂到位检测，能够检测机臂套筒是否拧紧到位，如未拧紧能够在遥控器端进行告警提示；
24、飞行器自检功能：具备飞行器自检功能；
25、低电量自动返航：具备低电量自动返航功能；
26、信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能；
27、FPV 相机：飞行器机身应具备 FPV 相机
28、★最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥40 公里
29、图传天线数量：≥10
30、★1.4G 频段：支持
31、★图传工作频段和发射功率：902 MHz 至 928 MHz：<30 dBm（FCC），<16 dBm（MIC）；1.430 GHz 至 1.444 GHz：<35 dBm（SRRC）；2.4000 GHz 至 2.4835 GHz：<33 dBm（FCC），<20 dBm（CE/SRRC/MIC）；5.150 GHz 至 5.250 GHz：<23 dBm（FCC/CE）；5.725 GHz 至 5.850 GHz：<33 dBm（FCC），<14 dBm（CE），<30 dBm（SRRC）；
32、★机载中继：需内置图传中继模块，可为另一台作业机提供中继信号；
33、4G 模块：机身支持装载≥2 个，可切换不同运营商网络；
34、ADS-B 功能：能够接收民航客机的 ADS-B 广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息；
35、双控模式：支持。
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	云台相机
	整机参数
1. 系统集成：至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力；
2. ★重量：负载重量≤1kg ；
3. ★尺寸：负载尺寸≤180×150×180mm； 
4. 云台：负载应具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移）； 
5. 云台转动范围：俯仰≥-120°~60°；平移≥±320°；
6. 多相机同时录像：需支持单次录制，至少同时4路视频录制； 
7. 多相机同时拍照：需支持单次拍照，至少保存4种类型照片； 
8. 智能定位跟踪：自动识别人、车、船，框选跟踪并自动调焦 ；
9. 视频录制时长：需支持连续录制≥2小时不间断； 
10. 视频回传：支持连接云平台，将视频实时画面回传至后端；
广角相机
1、★载广角相机有效像素：有效像素≥ 4800 万；
2、★广角相机视频分辨率：视频分辨率≥3840 × 2160@30fps；
3、负载广角相机传感器：传感器尺寸≥1/1.3 英寸 CMOS（决定成像画质）；
4、负载广角相机照片尺寸：最大照片尺寸≥8064 × 6048；
5、夜景模式：支持开启夜景模式后进入全彩夜视功能，支持25fps，15fps，5fps三档模式设置；
变焦相机
1.负载变焦相机可见光光学变焦倍数：光学变焦能力≥34倍（核心变焦性能）
2.负载变焦相机有效像素：有效像素≥ 4000万
3.负载变焦相机拍摄最大视频分辨率：≥3840x2160@30fps
4.负载变焦相机传感器：传感器尺寸≥1/1.8英寸CMOS
前景增稳：长焦目标观测场景下，前后景场景中的前景目标画面稳定清晰；
补光灯
1.支持近红外补光：夜景模式中，支持开启近红外补光，增加夜视效果（核心补光功能）
2.补光区域大小：100 米处约直径 8 米圆形（补光覆盖范围，关键性能）
3.适配变焦相机夜景：配合变焦相机夜景模式，提升低光环境成像清晰度
4.适配广角相机夜景：配合广角相机夜景模式，实现全彩夜视补光
5.补光兼容性：与红外相机、可见光相机协同工作，不影响成像效果
红外相机
1.★红外相机测温范围：高增益：-20°C - 150°C；低增益：0°C - 600°C，支持大范围测温：0°C - 1600°C（核心测温性能）
2.红外测温精度：± 2℃或 ± 2%，取较大值（测温准确性，关键指标）
3.红外相机视频分辨率：视频分辨率≥1280x1024@30fps（红外成像清晰度）
4.红外相机测温方式：至少需支持点测温/区域测温/中心点测温3种测温方式（核心测温功能）
5.联动变焦：支持可见光、红外分屏显示，联动变焦能力≥32倍（协同工作性能）
无忧险
云台相机行业无忧旗舰版，一年内保障额度≤55000，在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止。
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	无人机
喊话器
	1、★重量 负载重量≤700g 690±10 克
2、★尺寸 负载尺寸≤140×130×150mm 长 134 毫米，宽 119 毫米，高 140 毫米
3、云台转动范围 俯仰≥－120° 至 +20°
4、★防护等级：≥IP54
5、有效传播距离：700 米
6、最大响声压级：1 米处≥129 分贝
7、有效频宽：支持800 Hz 至 8 kHz
8、★喊话播放：支持实时喊话、录音喊话、本地试听和保存
9、文本喊话：支持输入文字转语音播放和保存（支持普通话和英语）
10、文件播放：支持导入本地文件并上传播放，支持 MP3、ACC 和 WAV 格式
11、播放控制：支持：开始 / 停止录制 / 循环播放 / 音量调节功能
12、按键映射：支持将 开始 / 停止录制 / 播放音频功能进行遥控器按键映射
13、定向喊话：支持在遥控器中通过 AR 投射的方式显示喊话器的朝向方位
14、云台联动：支持与其它云台类负载实现联动控制
15、定向拾音：遥控器支持定向拾音和环境降噪
16、负载保护：支持扬声器温度保护，过流保护，功率保护。
17、备无忧险：中国版一年内保障额度≤6000元，在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止。
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	无人机
探照灯
	1、★重量：负载重量≤800g
2、★尺寸：负载尺寸≤150×160×180mm
3、云台：负载应具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移）
4、云台转动范围："云台可控转动范围
5、俯仰≥：-120°~60°
6、平移≥：±320°"
7、防护等级：≥IP54
8、★最高中心照度：100米处，照度≥40 lux
9、★近光中心照度：100米处，照度≥20 lux
10、远光中心照度：100米处，照度≥30 lux
11、有效探照距离：≥500 米（全开模式）
12、有效探照距离：≥500 米（全开模式）
13、灯光控制：支持开关、亮度调节
14、爆闪模式：支持爆闪模式
15、灯光模式：支持近光模式、远光模式、全开模式
16、按键映射：支持通过遥控快捷键映射开关灯 / 亮度调节 / 照明模式切换
17、云台联动：支持与其它云台类负载实现联动控制
18、人眼保护：未起飞状态自动限制亮度到 40%
19、负载保护：支持LED，LEP 温度保护，过流保护，功率保护
20、备无忧险：中国版一年内保障额度≤8000，在保障额度内可享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止。
	台
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	云台组件
	1、第三云台支架最大挂载：快拆口 3 千克，螺丝锁付直挂 6 千克
	件
	2

	双云台
组件
	1、支持双云台组件最大挂载：950 克
	件
	2

	无人机电池
	1、★容量：≥20000毫安时；
2、★能量：≥900 瓦时；
3、循环次数：≥400；
4、★重量：≤5000克；
5、充电箱充电通道数量：飞机电池数量≥3；
6、遥控器电池数量：≥2；
7、充电箱充电模式 ：需支持待命模式 90%、标准模式 100%；
8、需支持极速模式、静音模式；
9、充电箱充电时间（电量从 0% 至 100%） ：≤45 分钟。
	块
	4

	流量卡
	≥50G/月，6套机场使用6张卡，2台400无人机使用4张卡
	张
	10

	系留电池
	1、支持配合地面供电系统，可以长时间保证飞行器电量充足，可以配合无人机使用，保证持续照明和喊话
2、容量：≥20254 毫安
3、标准电压：≥48.23 伏
4、电池类型：Li-ion（锂离子电池）
5、能量：≥977 瓦
6、重量：≤4872 ± 20 克
	块
	1

	系留地面站
	1、线缆长度: ≤ 100 米
2、快拆结构: 支持免工具快速拆装
3、不低于24小时作业时长
4、方便小巧:具备背包背负功能
5、支持断电保护功能:无人机飞行过程中，地面电源异常中断时，无人机可正常飞行及降落
6、支持配备7寸触摸屏，实时显示电压、电流、功率、温度、放线长度等内置报警喇叭，通过语音(普通话或者英文)提示系留工作状态。
	个
	1

	汽油发电机
	1.功率：峰值功率≥4.3kW，额定功率≥3.8kW；
2.电气参数：额定电压≥220V，额定电流≥17.2A，直流输出≥12V/8.3A；
3.容量：机油容量≥0.45L，油箱容量≥6L；
4. 核心配置：排量≥160cc，启动方式需同时支持手拉、遥控、电启动三种模式；
5. 物理参数：尺寸（长×宽×高）≤540mm×310mm×500mm，重量≤27kg；
6. 其他要求：噪音≤62dB（7m处检测）。
	台
	1

	三、侦测和反制设备

	全频段侦测定位设备
	1.★探测频率：30MHz~6000MHz；
2.★探测距离：≥5km；
3.探测高度：0-500m；
4.探测角度：水平360°，俯仰-90°~+90°；
5.天线数量：≥8个；
6.多目标侦测：≥30架；
7.★探测信息：设备探测到无人机后应能进行报警，并显示无人机型号、频段、方位、参考距离、实时轨迹、经纬度等信息；
8.▲非常规机型探测：支持改装型无人机识别、WiFi无人机探测；
9.型号库：具有无人机识别库，可识别显示无人机型号；探测到非识别库内的无人机信号时，能将其手动添加至识别库内；
10.报警功能：应具备声音、图标及文字报警功能，能在电子地图上通过图标提示探测到的无人机位置；报警记录的存储容量应≥365天；
11.▲黑白名单：具有白名单(敌我识别)功能，探测到白名单内的无人机时不触发警报；
12.▲频谱检测功能：能监测并实时显示探测到的无线信号频谱，能显示频谱瀑布图；能显示探测到的无人机信号的跳频跳速；
13.▲模拟训练功能：应支持接入仿真无人机信号，设备收到模拟仿真信号后报警；
14.▲其他功能：定位功能、方向校准功能、电子地图检查功能、时钟同步功能、故障提示功能；
15.多形态部署：支持便携式和固定式安装部署方式；
16.供电：AC100V~220V/DC12V；
17.功耗：≤25W；
18.电磁兼容性：在3级静电放电抗扰度试验和3级射频电磁场辐射抗扰度试验后工作正常；
19.工作温度：-20℃～+55℃；
20.防护等级：IP66。
以上加“★▲”项参数需要提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章
	台
	2

	无人机
反制枪
	1.▲机械结构：开关、按键操作灵活可靠，零部件紧固无松动，电源保险装置放置在正面板
2.★状态指示：具有LED状态指示灯带，探测状态为绿色，干扰状态为蓝色
3.▲功能指示：内置触控屏，显示电量状态、工作状态（探测、反制）、反制模式(返航、迫降、增强)、探测结果（报文、频谱）
4.侦测频段：至少包含2.4GHz，5.8GHz
5.★探测、反制距离：在无明显遮挡、无明显电磁干扰的条件下，能探测并定位到无人机的距离≥1.5km，对无人机的反制作用距离≥1.5km
6.▲无人机定位：具有报文破解模块，能显示无人机和遥控器(飞手)的型号、经纬度、距离、方位角等信息，并能显示无人机位置图标
7.反制功能：具有驱离和迫降反制功能，能干扰无人机的图传链路、飞控链路及导航信号，驱离无人机或使无人机迫降
8.▲反制频段：第1信道：(840～930)±5MHz；第2信道：(1550～1620)±5MHz；第3信道：(2400～2500)±5MHz；第4信道：(5150～5350)±5MHz；第5信道：(5725～5850)±5MHz；
9.干通比 ≥10:1
10.▲探测、干扰数量：支持同时探测、干扰无人机的数量≥15架
11.★探测、反制时间：从开始探测至触控屏显示探测结果时间≤4s；从开启反制至无人机信号丢失时间≤3s
12.工作角度：水平探测角度0-360°，水平反制角度≥30°
13.设备定位功能：能通过4G网卡接入无线网络进行定位，并能将位置信息上传至管理平台
14.联网功能：支持联网接入管控平台，能在管控平台上显示已接入设备位置、在线状态、发射状态等信息
15.★连续工作时间：不更换电池的情况下，持续探测时间≥11h，持续干扰时间≥30min
16.工作温度 -20℃~+60℃
17.重量：≤7kg
以上加“★▲”项参数需要提供公安部检测报告复印件并加盖厂商公章
	台
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	四、无人机管控平台

	无人机
管控平台软件
	基础服务
1.多维度地图服务：地理地图服务可实现卫星地图与二维（2D）地图的灵活切换，并依据行政区划对辖区边界进行定制化处理，进而实现行政区域及重点建筑物的展示。 
2.空间智绘管理：集成多维地理空间管控能力，提供高精度地图标注、电子围栏自主绘制、禁飞区动态划界及保护区分级编辑功能。依托可视化地理界面，执行点、线、面要素标注，并借助组合配置机制，实现禁飞区、分级保护区、限高区及电子围栏区等空间面的绘制。
3.设备维护管理：该平台集成可视化的无人机及外部设备管理接口，支持设备列表信息（包括型号、序列号）、运行状态（在线/离线/异常）与关键运行参数（如电池电量、通信信号强度、固件版本）的实时采集与展示。平台支持对无人机及其外接设备（如摄像头、传感器）进行集中化监控管理，具备设备状态筛选与详情编辑功能。依托数字化技术架构，平台构建了多设备协同作业的高效管理机制与异常状态快速响应机制。
4.AI算法策略管理：在图像识别领域，提供实时视频流的识别、历史视频资料的回溯分析以及历史照片的精确识别，旨在实现全面高效的视觉信息处理能力。
由无人机平台集成，提供高效、精准的空中监测与AI算法识别服务。（提供视频演示）
5.服务配置管理：提供完备的功能配置管理服务。管理员可通过可视化配置界面，动态调整系统功能模块的启用状态。该平台内置标准化期限管理机制，包括使用期限变更、延长及冻结等操作。
6.租户智控管理：涵盖对租户下各部门、用户及角色的精细化划分与统筹管理，强调权限分配的精准性及资源配置的高效性。通过实施灵活的租户管理机制，确保平台运营的稳定运行，同时有效保障数据安全与系统稳定性。（提供视频演示）
7.系统权限管控角色管理：支持用户自定义创建与编辑角色，支持依据组织结构及业务需求灵活设定差异化角色定位，实现权限分配的精细化管控。
权限管理：提供完备的权限控制机制，管理员可对页面访问、按钮操作等权限维度进行自定义配置，确保用户仅能访问授权功能与资源，有效保障系统安全性与数据隐私。
8.系统管理：涵盖部门管理、改键管理、国标管理等常规系统配置功能，为系统稳定运行及持续优化提供基础支撑。
数据中心管理
9.数据存储和统一维护管理：系统具备构建一个统一的数据管理集合，整合了无人机任务数据、飞行数据、人工智能识别数据、航线数据及设备数据等多源异构数据。该系统提供可视化列表界面，支持数据的查询、切换、详情查看及编辑等操作，实现了便捷高效的数据维护功能，显著提升了目标数据的定位效率。
飞控中心
10.无人机智控负载管理：远程精确操控能力：支持对无人机实施远程遥控，通过飞控管理平台实现起飞、降落、前进、后退等动作的精确控制，以确保飞行任务高效执行及飞行安全。
云台远程控制功能：采用先进的远程云台控制技术，使操作人员能够远程调节云台的俯仰角度与旋转角度，达成拍摄画面的实时调整与优化，显著提升视频采集的质量和效率。
多功能负载设备远程管理：支持对无人机搭载的多种负载设备进行远程控制，涵盖抛投器、喊话器、爆闪灯等类型。通过远程指令，能够实现抛投器的精准投放、喊话器的实时广播以及爆闪灯的闪烁控制，从而扩展无人机在应急救援、公共安全、环境监测等领域的应用场景，显著提高其任务执行能力与实用性。
11.视频直播与实时图传和无人机推流画面实时直播：支持无人机拍摄画面的实时推流直播功能，确保第一时间获取现场视频信息，实现远程实时监控与观看。（提供视频演示）
无人机拍摄缩略图实时上传：支持通过无人机拍摄的缩略图的形式立即将现场照片上传回平台，便于用户快速浏览和筛选关键图像。（提供视频演示）
AI识别异常图片实时上传：通过AI识别技术，实现自动检测并识别异常图片上传至服务器，有助于及时发现问题并作出响应。（提供视频演示）
12.航线任务规划配置：智能航线规划：依托地图服务，用户可直观地进行点线式航线编辑，从而高效规划最优飞行路径。
航线数据精细配置：提供包括飞行速度、飞行高度、返航速度等基本参数的详细配置选项，以保障飞行任务的安全与效率。
航点动作多样化设置：支持在特定航点设置拍照、录像、悬停、无人机姿态调整、云台角度调节及AI视觉识别策略等操作，满足各类复杂任务需求。
13.飞行多维分析报表：支持对飞行时长、里程、任务数、设备使用及事件处理情况的多维度统计分析，形成飞行数据报表。为飞行效率评估、设备管理和任务优化提供科学依据与决策支持。
14.VR全景拍摄管理全景拍摄：支持高质量VR全景影像的采集，确保场景细节的完整捕捉。
全景查看：提供直观、沉浸式的VR全景查看体验，用户可自由旋转、缩放，全方位探索场景。
全景漫游：实现多场景的无缝连接，实现灵活的全景图切换漫游。
编辑功能：提供便捷的VR全景编辑工具，支持热点添加标注，满足个性化标注需求。
15.红外监测管理：红外模式一键开启：管理员可启动红外监测模式，快速切换至红外视角，捕捉环境中的热辐射信息。
精准红外测温：集成先进红外测温技术，实时获取目标物体的表面温度，为决策提供有力支持。
智能红外异常温度警报：自动识别异常温度区域，并发出实时警报，有助于及时发现潜在风险，保障安全。
16.归档调取管理：自动将每次飞行任务的关键信息进行整理、分类和存储，形成详尽的飞行历史记录，确保信息的完整性和可追溯性。（提供视频演示）
17.设备监控机巢远程监控：实时掌握机巢状态，远程监控无人机机巢的运行情况，确保设备安全与稳定。
设备控页集成展示：设备监控信息集成在统一的监控页面，方便用户集中管理查看。
18.无人机状态实时监控：实现监控无人机状态实时监控，通过全面追踪飞行轨迹、高度、速度、电量及图传信号，确保飞行安全与任务高效执行。
19.目标快速锁定：融合鼠标交互技术与自动变焦机制，仅需简单一步操作，即可将镜头中心精准对准目标位置，并自动调整焦距，实现目标的快速、准确锁定。大幅提升操作便捷性，增强目标捕捉的效率和精度。
20.航线自动进行AI识别：可灵活配置多项AI任务，将其自动开启与关闭功能融入航线规划中。在飞行过程中，系统支持随时启动或关闭AI识别功能，确保任务的灵活性和高效性，大幅增强了飞行任务的处理能力和适应性。
21.直播监控室：查看当前飞控中心账号下所有的无人机直播推流画面，实现一站式、全方位的无人机直播视图管理。
22.一键出警：提供一键式紧急出警功能，通过点击地图具体地理位置快速启动，快速派遣无人机抵达指定地点。（提供视频演示）
23.提交事件报告：支持自动与手动两种方式，将事件报告上传至公安内网运营中心，满足不同场景下的需求。报告内容涵盖无人机拍摄的现场高清照片、视频片段、事件详细概述、精确经纬度数据及地图位置显示，全方位还原事件现场。从而为运营中心提供了全面、精准、可靠的事件分析依据。
24.飞控中心AI应用功能：算法配置灵活性：飞控中心集成多种先进AI算法，用户可根据需求在飞控页面自定义启用或停用，从而实现算法的灵活配置与高效应用。
 实时异常同步：AI系统实时监测并识别异常情况，一旦检测到异常图像，即时同步至监控页面，确保监控人员能够第一时间掌握现场动态。
 高效异常处理与报告生成：针对发现的AI异常，系统支持随时进行处置，并生成详尽处理报告。
运营中心
25.直播监控室：查看当前运营中心账号下所有的无人机直播推流画面，支持通过四宫格、五宫格、八宫格、九宫格、十三宫格、十六宫格等不同画面形式，实现一站式、全方位的无人机直播视图管理。
26.空域态势观测：实时监控空域设备与飞行活动统计，追踪工单执行进度，预览即将开始的飞行任务，提供全方位、智能化的空域观测与管理服务，确保飞行安全与高效。
27.飞行任务排班：通过直观的界面实施排班管理，实现飞行时间与区域安排的智能化管理。规划每一架无人机的飞行任务，确保能满足各部门飞行需求同时完成最优分配。
28.空域资源调度：展示平台内所有无人机的空闲状态，能够区分单兵列表和机场列表。精准计算各机场与目标区域的距离，实现空域资源的全面可视化。系统自动进行距离计算，系统自动将最近的无人机置顶推荐，极大简化调度流程，确保快速、高效地响应各类飞行任务。
29.报表可视化看板：根据部门、时间为筛选条件可以查看所有工单的处理状态及处理情况，针对未处理的工单可以快速处理，确保每一项工单都能得到及时、妥善的处理。
30.事件处理快速响应和任务下发：提供三方标准化对接接口，可以对接三方平台，接受来自其他平台的飞行任务信息，并自动生成待执行的指点飞行任务。
服务中心
31.事件处置跟进：实时查看事件处置状态，掌握最新进展；灵活更新处理信息，确保高效应对。（提供视频演示）
32.事件处置报告查看：提供AI异常报告和图像对比报告查看功能，获取详尽的事件处理记录和分析总结。通过智能化的报告展示，了解事件信息、处置过程，实现信息的高效整合与精准掌握。（提供视频演示）
33.飞行任务查看：任务状态实时监控：展示当前飞行任务的执行状态，便于用户随时掌握飞行进展。（提供视频演示）
实时视频流查看： 提供高清实时视频推流，用户可直观观察飞行过程中的实时画面。
历史任务资料回顾：存储并展示历史任务的视频和图片，方便用户随时回顾和分析过往飞行数据。
AI实时任务异常记录：自动记录AI任务中的异常情况，助力用户进行问题排查和优化。
34.批量航线导入：支持通过飞控平台实现航线任务的快速批量导入，从而显著提升任务部署效率。可根据任务需求手动设置多个航线的优先级，确保关键任务得以优先执行。提供任务调度功能，能够根据实际情况灵活调整航线的执行顺序与时机，从而实现最优飞行计划。
35.飞行视频、图片查看：提供飞行中采集的视频和图片列表，并支持视频、图片文件的查看。
分析功能
36.分析功能：针对任务数据按照特定模版进行分析，并支持分析报告下载。
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	五、智能AI算法

	智能AI算法
	1. ★人流识别：
   统计人群密度、检测聚集区域，预警拥挤及踩踏风险。针对大型活动、公共场所等指定区域，系统可对现场人员情况进行持续识别、实时统计和动态分析，精准识别人员分布情况、人员流动方向、人群聚集程度及区域密度变化情况，帮助管理人员及时掌握现场人员整体状态。系统支持根据实际管理需要，自定义划定识别范围、重点监测区域、人员统计区域和风险预警区域，可对不同区域内的人员数量、人群密度、人员流向及聚集趋势进行分别监测和统计。
在实际使用过程中，系统能够实时统计区域内总人数，持续监测人员数量变化趋势，并对局部区域人员聚集、人群密度升高、人员短时间内快速增加、人员长时间停留等情况进行识别分析。针对现场人流管理需求，系统可检测人流聚集风险，识别人员分布是否过于集中，判断区域内是否存在拥挤趋势，并可对个体行为异常情况进行辅助识别和记录。对于人员流动频繁、人员密度变化较快的区域，系统能够持续输出监测结果，便于管理人员了解人流变化情况。
系统支持设置人流密度安全阈值、区域人数上限阈值、聚集趋势预警规则和异常行为预警条件。当监测区域内人员数量超过设定阈值，或出现明显聚集趋势、拥挤趋势、局部密度异常升高、人员持续向同一区域聚集等情况时，系统可自动触发预警提示，并将异常信息及时反馈至管理平台。预警信息可包括异常区域、人员数量、密度变化、聚集程度、触发时间等内容，为现场管理人员快速判断风险提供依据。
通过人流识别能力，系统可为现场人员疏导、秩序维护、安全管控和应急处置提供及时、有效的数据支持。管理人员可根据系统反馈的人流分布情况，及时调整现场疏导措施、优化人员通行路线、加强重点区域管理，降低拥挤、踩踏和人员聚集带来的安全风险，提升大型活动和公共场所的人流管理效率。
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	2. ★车流识别：
   区分机动车与非机动车类型，统计车流量，识别交通拥堵及异常行驶行为。覆盖十字路口、主干道等交通场景，系统可对监测区域内的车辆目标进行连续识别、分类统计、数量汇总和状态分析，实现机动车与非机动车的区分识别，并对不同车辆类型进行分类管理和统计展示。系统能够识别小轿车、货车、工程车等常见机动车类型，也可识别自行车、电动车、三轮车等非机动车类型，满足不同道路交通场景下的车辆识别和车流统计需求。
系统支持根据实际道路管理需求划定监测区域、统计区域、重点关注区域和预警区域，可分别统计各类车辆数量、区域内车辆总数、不同方向车辆数量以及整体车流量变化情况。针对不同类型车辆，系统可进行分类计数、数量汇总、趋势监测和异常分析，辅助判断道路通行压力、车辆分布状态和交通运行情况。对于车流量较大的路口、主干道或重点通行区域，系统能够持续监测车辆数量变化，为交通管理提供实时数据支撑。
在车流识别过程中，系统可根据车辆数量、车辆密度、车辆聚集情况、通行状态等信息，辅助识别交通拥堵及异常行驶行为。当某一区域车辆持续增加、车辆长时间滞留、道路通行缓慢、车流量明显超出正常范围时，系统可判断存在拥堵或通行异常风险。对于特定车辆类型，也可单独设置统计和预警规则，例如针对工程车、货车、非机动车等进行数量监测和阈值判断。
系统支持基于车流量阈值设置预警规则，可对特定车型数量、总车流量、区域车辆密度、车辆聚集情况等指标进行阈值配置。当特定车型数量超标、总车流量超出设定范围，或出现车辆聚集、道路通行缓慢、疑似拥堵及异常行驶行为时，系统可触发实时告警，并将车辆类型、车辆数量、异常位置、监测区域及异常情况反馈至管理端。通过车流识别能力，可辅助交通管控、道路疏导、现场调度和交通运行决策，提高交通管理的及时性和准确性。
	
	

	
	3. ★字幅识别：
   精准识别地面场景中的字幅、标语，快速定位异常字幅位置并反馈。适用于大型活动、城市公共空间等场景，系统可通过无人机空中巡查方式，对地面区域进行巡检识别，精准识别地面字幅、标语及类似物体，并对疑似目标进行发现、定位、记录和反馈。系统能够在较大范围内对地面场景进行持续巡查，自动识别是否存在字幅、标语或其他类似目标，减少人工巡查遗漏，提高异常目标发现效率。
在识别过程中，系统可对指定区域内的字幅目标进行自动检测，识别字幅出现的位置、范围、形态及相关图像信息，并将识别结果及时反馈至管理平台。对于大型活动、重点区域、公共空间或需要重点管控的现场，系统可根据管理需求配置巡查范围和识别规则，对地面字幅、异常标语、疑似违规字幅及其他类似目标进行重点识别和持续监测。
针对异常字幅识别需求，系统支持提前设置异常字幅识别规则，对疑似违规字幅、异常标语、非正常出现的地面字幅或其他类似目标进行识别判断。当系统检测到违规或异常字幅时，可自动触发预警，并将字幅位置、发现时间、目标信息、现场画面、识别结果等内容反馈至管理平台，便于管理人员第一时间了解异常情况。
通过字幅识别能力，可帮助管理人员快速掌握异常字幅出现情况，及时定位现场位置，辅助后续核查、处置、记录和管理工作。相比单纯依赖人工巡查，系统能够提升巡查覆盖效率和发现效率，减少异常字幅发现不及时、位置定位不准确、现场反馈不充分等问题，为大型活动保障、城市公共空间管理和重点区域巡查提供有效支持。
	
	

	
	4. ★路况识别：
   检测道路通行状态，识别路障、路面障碍物及道路破损情况，反馈路况信息。涵盖道路违停检测、路障识别、交通事故识别等场景，系统可对道路区域内的异常目标和异常事件进行智能识别，持续监测道路通行状态、路面异常情况和现场路况变化。系统能够对道路上的车辆、路障、障碍物、异常停车、疑似事故等情况进行识别分析，并将异常目标的位置、类型、数量和分布情况进行记录与输出。
系统可识别高速公路应急车道违停、道路车辆异常停放、路面路障放置异常、雪糕筒摆放异常、道路障碍物出现、车辆碰撞、车辆追尾等交通事故情况，并对违规或异常目标的位置、类型、数量、影响范围和出现时间进行反馈。对于道路通行状态异常、车辆停留异常、道路被障碍物占用等情况，系统能够及时发现并生成相关提示，帮助管理人员掌握道路现场情况。
针对不同道路场景，系统支持对违停车辆数量、路障分布密度、事故发生频次、异常目标数量、道路障碍物数量等指标设置阈值规则。当检测到违停车辆数量达到预警条件、路障分布异常、道路障碍影响通行，或出现疑似交通事故、车辆碰撞、追尾等异常情况时，系统可及时触发实时预警，并将相关路况信息、异常类型、目标位置、现场画面及触发原因反馈至管理端。
通过路况识别能力，系统可辅助交通管理部门快速掌握现场情况，及时发现道路异常、违停行为、障碍物风险和交通事故风险。管理人员可根据系统反馈的信息，快速判断异常事件类型和影响范围，及时联动相关部门开展现场处置、道路疏导和交通管理工作。该能力能够提升道路巡查效率、异常发现效率和事件响应速度，为道路安全管理和交通运行保障提供有效支持。
	
	

	
	5. ★水域异常行为监测：
   对水域内人员异常活动、非安全区域涉水行为进行智能分析预警，提高水域安全巡检效率。针对河道、湖面、河岸等水域及周边区域，系统可对水域环境、人员行为和异常目标进行持续监测，实现水面漂浮物监测、违规钓鱼行为监测、疑似钓鱼情形识别、疑似落水人员监测等功能。系统可对水域内和水域周边的目标进行识别分析，帮助管理人员及时掌握水域现场情况。
系统可识别水面漂浮物，如树枝、塑料垃圾等目标，并对漂浮物数量、分布位置、出现区域和聚集情况进行统计记录。当水面漂浮物数量较多、分布较集中，或在重点水域内出现明显异常时，系统可根据设置规则进行提示和预警。对于河道、湖面等需要日常巡查的区域，该能力可辅助管理人员及时发现水面异常目标，提高水域环境巡检效率。
同时，系统可对河岸、湖边等区域的疑似违规钓鱼行为进行识别，识别疑似钓鱼人员、疑似钓鱼动作和疑似钓鱼情形，并统计违规钓鱼人数或疑似钓鱼人员数量，定位相关人员位置。对于禁止钓鱼或需要重点管理的水域区域，可通过设置识别范围和预警规则，对疑似违规钓鱼行为进行持续监测，一旦发现相关行为，及时反馈至管理平台，便于后续核查和处置。
针对水域安全风险，系统还可对疑似落水人员、异常涉水行为、非安全区域内人员活动等情况进行监测分析。一旦发现人员进入非安全水域、出现疑似落水、异常停留或其他高风险情况，系统可及时触发预警，并将目标位置、数量、类型、现场信息和异常情况反馈至管理平台。系统支持根据管理需求设置漂浮物数量、违规钓鱼人数、异常涉水行为等阈值规则，当目标数量达到阈值，或检测到疑似落水、人员异常涉水等高风险情况时，自动触发告警，为水务管理、水域巡检、安全监管和应急救援提供及时支持。
	
	

	
	6. ★高处区域人员驻留监测：
   对楼宇、天台等重点高处区域内人员异常停留、边缘靠近等行为进行智能分析预警。聚焦城市高楼密集区域、重点场所高处等区域，系统可对高处区域内的人员活动情况进行实时监测，识别人员在天台、楼宇边缘、高处平台等区域的停留、徘徊、靠近边缘等异常行为。系统能够对高处区域人员的出现、停留、移动和位置变化进行持续监测，帮助管理人员及时发现高处区域内的异常情况。
系统支持对重点高处区域进行识别范围划定，可根据实际管理需要设置监测区域、风险区域和边缘区域，对人员进入区域、停留时长、活动位置和移动轨迹进行记录与分析。对于人员进入重点高处区域、在高处区域长时间停留、反复徘徊或靠近危险边缘等情况，系统可进行智能判断，并结合人员位置和停留情况识别是否存在异常驻留或疑似危险行为。
对于高处区域人员异常行为，系统可精准定位人员位置，并记录相关动态信息，包括人员出现位置、停留时间、移动轨迹、靠近边缘情况及现场画面等内容，为后续核查和应急处置提供参考。当系统检测到高处区域人员异常驻留、长时间停留、边缘靠近或疑似危险行为时，可立即触发预警，并将人员位置、停留情况、异常类型及现场画面同步反馈至管理平台。
过高处区域人员驻留监测能力，可帮助管理人员及时发现高处区域安全隐患，为人员劝离、现场处置和应急干预争取时间。该能力能够减少人工巡查盲区，提高重点高处区域的异常发现能力和预警响应能力，适用于对楼宇、天台、高处平台等重点区域的持续安全监管，提升高处区域风险防控和安全管理水平。
	
	

	
	7. ★疑似烟火特征监测：
   结合图像与热成像数据，对疑似明火、烟雾等异常光烟特征进行智能分析，及时推送预警提示。适用于森林防火、城市巡查、工地消防等场景，系统可对监测区域内的明火、白烟、黑烟等烟火特征进行识别分析，及时发现疑似火情、烟雾扩散、异常光烟特征或异常热源情况。系统能够结合图像信息与热成像数据，对疑似烟火目标进行综合判断，提高对火情隐患的发现效率。
在实际监测过程中，系统可对烟火目标的位置、范围、数量、置信度等信息进行识别和记录，判断监测区域内是否存在疑似明火、烟雾、白烟、黑烟或其他异常光烟特征。当发现疑似烟火迹象时，系统可快速定位异常位置，并输出目标范围、目标数量、现场画面和识别结果，帮助管理人员及时了解现场情况。
针对不同巡查场景，系统可设置烟火目标数量、识别置信度、异常光烟特征等阈值规则，也可根据管理需要对重点区域设置更高等级的预警条件。当系统检测到疑似明火、烟雾、黑烟、白烟或其他烟火迹象时，可自动触发预警，并同步推送目标位置、影响范围、目标数量、置信度信息及现场画面等内容，为后续核查和处置提供依据。
通过疑似烟火特征监测能力，系统可帮助管理人员尽早发现疑似火情，及时掌握烟火位置、影响范围和现场情况。该能力能够为森林防火、城市巡查、工地消防、安全监管和快速处置提供有效支持，提升火情发现效率、预警推送效率和现场响应效率，帮助相关管理单位更及时地发现异常、更准确地定位风险、更快速地组织处置。
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	六、公安指挥作战数字孪生仿真系统（低空建模软件模块）

	公安指挥作战数字孪生仿真系统（低空建模软件模块）
	1.针对8.6平方公里重点区域，采用无人机倾斜摄影结合激光扫描完成三维数据采集，构建 3 厘米级 1:1 无变形高精度实景三维模型；
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	2.大型活动保障中，平台基于 WebGL 架构搭载专业三维引擎，可流畅加载 TB 级海量模型并兼容多类地理数据格式，支持全视角交互操作。系统集成空间量测、安防点位标注、可视化标绘、拖拽式快速布防、人车动线规划、多套安保预案编制与突发事件仿真推演等功能，所有三维模型与安保方案均可数字化归档、反复复用，全面实现该区域安保勘察、现场布防、应急演练、事后复盘全流程数字化管控。
	
	

	
	3.全域三维数据采集，实景数据采集采用无人机倾斜摄影、激光扫描方式，全域采集场馆、街区、出入口、制高点地形、建筑、设施三维坐标与纹理，替代传统人工实地测量
	
	

	
	4.高精度实景建模厘米级实景模型构建，动化空三加密、纹理映射、模型重构，生成 3cm 级 1:1 实景三维模型，真实还原场地尺寸与空间结构，模型无几何变形
	
	

	
	5.三维场景交互管理场景浏览操控，支持三维模型旋转、平移、缩放、俯仰等多视角交互；兼容 WMS/WMTS/TMS、GeoJSON、KML、3D Tiles 等多类地图与三维数据格式接入
	
	

	
	6.安保场地数字化勘察 场地勘测分析，依托三维模型实现距离、面积、高度空间量测；标注安检口、岗亭、监控、疏散通道、高危区域，提前排查安防盲区与安全漏洞
	
	

	
	7.可视化安保标绘布防 多维点位标绘，支持点、线、面、箭头、立面自定义标绘；内置警力、安检、安防装备等安保专属图标库，可自定义标注文字、编号、颜色、透明度
	
	

	
	8.可视化安保标绘布防 快速现场布防，零代码拖拽式配置警力、隔离栏、安检点位、防线，15 分钟完成全区域布防布设
	
	

	
	9.动线路线规划设计，人员 / 车队动线规划 规划观众、嘉宾入场离场动线、警卫及车队行进路线，标注沿途安保岗哨，规避行进路线冲突
	
	

	
	10.预案编制与应急推演 多套预案编制，单场地模型可复用搭建多套安保方案，实现正常、应急方案一键切换，方案支持导入导出独立存档
	
	

	
	11.预案编制与应急推演，突发事件仿真推演，三维场景标记风险点位、救援路线、疏散通道、集结警戒线，针对拥挤、突发伤病等场景开展时序化预案模拟推演，验证预案可行性
	
	

	
	12.数字化资产归档复用 模型与方案留存 场地三维模型、安保方案数字化存档，可复用至同场地后续各类大型活动，用于事后安保复盘、方案迭代优化
	
	

	
	13底层引擎技术支撑，三维渲染引擎，基于 WebGL 架构，浏览器免插件跨平台运行；采用层次细节、视锥体裁剪技术，流畅加载 TB 级倾斜摄影海量模型数据。
	
	

	
	1.提供一名有资质的飞手8×5小时培训服务（一周）
	
	

	七、服务器

	业务服务器
	1. 服务器类型：国产2U企业级机架服务器
2. CPU： ≥7380 ×2（32核 ×2）
3. 主板：国产双路服务器主板（支持PCIe 4.0）
4. 内存：DDR4，RDIMM，32GB，3200MHz，2Rank(2G*8bit)，ECC
5. 系统盘：国产企业级SSD ≥1TB ×2（RAID1）   2.5英寸，6Gb/s
6. 数据盘：国产企业级SSD ≥7.68TB ×4   ，6Gb/s，读取密集型，2.5英寸
7. RAID卡：≥12Gb企业级RAID卡（支持RAID0/1/5/10/50）
8. RAID模式：RAID0（大容量高速存储）
9. 数据容量：约30TB
10. 网络：双口25GbE光口
11. 管理网口：独立IPMI管理网口
12. PCIe扩展：2 × PCIe 4.0扩展槽
13. 电源：冗余电源≥1200W ×2
14. 散热：高性能服务器风扇模组
15. 机箱：2U 12盘位服务器
16. 操作系统：openEuler / 银河麒麟
17. 适用业务：无人机任务管理 / MQTT / Web / 视频存储 / 数据处理
18、业务独立部署，结合业务需要可部署在公安内网，视频专网或者政务外网相关环境，服务器主备集群防止服务器物理损坏导致业务中断。
	台
	2

	算法服务器
	1. 主板：无盘L6配置-2.5英寸(2*Kunpeng 920,5230Z，32核/64线程，2.6GHz)
2. 内存： 通用内存，DDR5，RDIMM，32GB，2Rank(2G*8bit)，ECC  数量4
3. SATA SSD：SATA SSD，960GB，6Gb/s，读取密集型，2.5英寸  数量2
4. NVMe SSD：NVMe SSD，3.84TB，读取密集型，2.5英寸
5. RISER卡：IO扩展模组-3CEM*16X SLOT2&3 (PCIE X16)2U RISER1&2模组,with ncsi wire-SDI5.0卡专用
6. RAID卡：RAID标卡-no Cache-RAID 0,1,10-PCIE 3.0 X8
7. 板载网卡：IO灵活卡，4*GE接口卡，四端口，电口
8. 板载网卡：IO灵活卡，2*10G/25G接口卡，双端口，不含光模块
9. 光模块：光模块-25GE-SFP28-多模  数量2
10.NPU卡：Atlas 300I A2（64G），推理，全高全长，PCI-E5.0 x16(FHFL)-64G-350W-双槽位-被动散热-附全高拉手条
11. 电源：服务器2000W交流电源  数量2
12. 发货套件：2U 静态滑轨套件
13. 硬盘背板：4*2.5" SAS/SATA+4*2.5" NVMe背板套件（兼容8 *2.5'' SAS/SATA硬盘，RAID直通）
14. 质保服务：三年质保
15. 适用业务：视频识别 / AI巡检 / 目标检测 / RTSP视频流分析
16、业务独立部署，结合业务需要可部署在公安内网，视频专网或者政务外网相关环境。服务器主备集群防止服务器物理损坏导致业务中断。
	台
	2

	空域申请
	支持现场航线勘测、空域申请等工作
	项
	1

	办公电脑
	1、处理器： i7 或 AMD Ryzen 7 级別；内存：32GB DDR5；存储：1TB NVMe SSD + 2TB 机械硬盘；显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB
2、显示器：27 英寸 2K IPS 屏，刷新率≥144Hz；
3、接口：含 USB 3.2、Type-C、HDMI、RJ45 千兆网口；支持 Wi-Fi 6E 与蓝牙
	台
	3

	八、系统集成

	系统集成
	支持服务器安装调测，无人机管控平台及AI算法部署及调测，无人机接入等工作；侦测与反制设备部署、调测，培训。并接入无人机管控平台等工作
	项
	1



三、交货期限：120个日历天。
四、交货地点：大宁县公安局。
五、质量保证及售后服务：
1.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求:达到合格标准。
2.符合采购文件相关要求，并达到合格标准、货物质量、效率(按时、保质、保量完成项目要求)等要求。
六、付款方式：中标后甲乙双方协商确定。
七、其他：投标人须保持登陆山西政府采购平台，随时准备对评标委员会在平台上的询问予以解答。
[bookmark: _Toc424378696][bookmark: _Toc352761948]
[bookmark: _Toc91694430][bookmark: _Toc28436][bookmark: _Toc400718590]第五部分  资格审查内容及标准
资格审查内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力、具有健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有履行合同的能力、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	按照《政府集中采购供应商信用承诺书》格式填写，仅提供承诺书即可。
说明：“政采云”资格审查要求说明中针对本项信用承诺的各项“证明材料”即为《政府集中采购供应商信用承诺书》。
根据财政部财库〔2022〕3 号文件精神：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。



说明：
1．资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。
2．依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的证明文件扫描件加盖法人电子印章。
3．投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。
[bookmark: _Toc91694431][bookmark: _Toc28161]第六部分  评标标准和评标方法
1、 符合性审查的内容及标准
	序号
	内容
	标准

	1
	投标文件的报价
	（1）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；
（2）招标报价具有选择性的；
（3）报价出现前后不一致时拒绝按照招标文件规定的错误修正原则进行修正的；
（4）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；
评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标。
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 财库〔2026〕2号要求，执行政府采购异常低价审查。

	2
	商务部分
	（1）报价有效期不足的；
（2）报价不满足招标文件中的相关要求和超出招标人可接受的偏差范围的；
（3）未按照招标文件规定报价的；
（4）投标文件附有招标人不能接受的条件的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；
（6）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；
（7）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（8）投标文件未按本招标文件《第二部分投标人须知前附表》或《第八部分投标文件内容要求及格式》标注的要求进行盖章或签署的；
（9）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定提供而未能提供的（属于资格审查范围的除外）。
（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

	3
	技术部分
	具体内容和相关要求详见“第四部分----采购需求”


说明：
1. 符合性检查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。
2．审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第22条规定的原则。
3.根据财库【2016】198号文件第十九条规定：“对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。”

二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准
（一）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
（二）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分）；不接受非强制采购产品。
本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。
（三）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第八部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除（具体比例详见投标人须知前附表第一项）。
对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。
（四）采购单位应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第八部分。
（五）本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》。
（六）投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构），否则将可能导致投标无效。
（七）小型、微型企业参加本项目的评审标准
1. 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。
2. 小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物价格折扣。
3. 小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
4. 联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
5. 大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6. 通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（八）残疾人福利性单位参加本项目的评审标准
1. 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受等同于小微企业的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）;
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；
（7）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；
（8）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（九）监狱企业参加本项目的评审标准
1. 监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
2. 监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受等同于小微企业的价格折扣。
3. 监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的一定比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（十）专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。
（十一）本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第八部分）。
（十二）涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：
如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第八部分）。
（13） 实施本国产品标准及相关政策
1.本国产品标准：
本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: W020250930645245947614]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
2.本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（详见格式见第八部分）计算。
（2）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（详见格式见第八部分，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（3） 其他相关内容及要求详见国办发〔2025〕34号文件《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。
（十四）强化政府采购异常低价审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟作出解释。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
三、无效投标的情形
未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。
四、评标方法及中标条件
本项目采用综合评分法的，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为“评标基准价”，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
根据省财政厅晋财购【2024】54号文件相关要求，对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除评审优惠措施。叠加计算方式为：
最终有效报价（评标价）=供应商总报价-(供应商总报价*中小企业优惠比例)-(绿色商品总报价*绿色优惠比例)【说明：专门面向中小（小微）企业项目，小微企业价格扣除比例为0；残疾人企业和监狱企业视同为小微企业，价格扣除比例等于同于小微企业价格扣除比例】
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人授权评标委员会直接确定中标供应商的，综合评分得分排名第一的投标供应商为中标供应商。
综合评分法细则如下：
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	类型
	采购需求标准
	最高分值
	主观分/客观分属性

	1
	商务资信
	项目业绩。供应商提供近三年无人机采购或信息化集成项目合同，每提供一份业绩得2分，最高4分。业绩要求必须提供合同（合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）。 注：合同的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供行政审批部门的证明文件。
	4
	客观分

	2
	技术
	功能演示。功能演示视频评审，投标人完整演示AI算法策略管理、租户智控管理、视频直播与实时图传和无人机推流画面实时直播、无人机拍摄缩略图实时上传、AI识别异常图片实时上传、归档调取管理、一键出警、事件处置跟进、事件处置报告查看、飞行任务查看等全部要求功能，按演示完整度、效果、贴合实战情况打分，功能全部完整演示得35分，缺项、功能异常得15分，严重缺项不得分。（采用不见面评审方式，投标人预先将演示视频存储至电子U盘内，提前邮寄至开标现场，现场评审）。
	35
	主观分

	3
	技术
	产品技术参数。（1）满足招标文件中各项技术参数要求的，得10分； （2）加“★”的技术参数为核心参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
	10
	主观分

	4
	技术
	项目实施方案.供应商根据本项目实际情况编制实施方案，根据供应商提供的（1）整体实施方案（2）所投产品性能的详细描述（3）应急方案。 以上3项内容，内容完善表述清晰得6分，内容完善表述不清得3分，与项目无关、逻辑错误不得分。
	6
	主观分

	5
	技术
	安装方案及调试方案。供应商需结合本次项目制定安装调试方案，包括但不限于：（1）安装方案（2）安装流程及方式（3）调试方案（4）关键环节与风险应对。 以上4项内容，内容完善表述清晰得5分，内容完善表述不清得2分，与项目无关、逻辑错误不得分。
	5
	主观分

	6
	技术
	质量控制方案。供应商需结合本次项目制定质量保证措施，措施内容包括但不限于（1）产品质量保证（2）安全管理体系制度（3）安全保障措施，现场安装安全防范措施等内容。 以上3项内容，内容完善表述清晰得5分，内容完善表述不清得2分，与项目无关、逻辑错误不得分。
	5
	主观分

	7
	技术
	供货方案。供应商根据本项目实际情况编制供货方案，包括但不限于：（1）货物包装（2）货物运输方案及运输保险措施（3）货物验货及签收。 以上3项内容，内容完善表述清晰得3分，内容完善表述不清得1分，与项目无关、逻辑错误不得分。
	3
	主观分

	8
	技术
	售后服务方案。供应商提供详细的售后服务方案，包括但不限于：（1）售后服务内容（2）售后服务流程及售后服务承诺。 以上2项内容，内容完善表述清晰得2分，内容完善表述不清得1分，与项目无关、逻辑错误不得分。
	2
	主观分

	9
	报价
	报价列：总价。有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
	30
	客观分





第七部分  合同范本



大宁县公安局无人机购置项目买卖合同格式







项目名称： 
合同编号：
甲方：
乙方： 
签订时间：


采购人（全称）：                                 
法定代表人：                                   
法定注册地址：                                   
供应商(全称）：                               
法定代表人：                                   
法定注册地址：                                   
   供应商在                    组织的大宁县公安局无人机购置项目中为中标商，经双方协商一致，签订本合同。
一、项目概况
项目名称：                                   
项目内容：                                   
二、采购范围：
三、合同总金额
金额(大写）：                      (人民币)
       （小写）：￥                    
四、项目完成期限
项目完成期间自______年______月至______年______月止。
五、付款方式
付款方式：双方合同约定。
六、交付及验收
1.验收标准：按响应文件中承诺的标准进行验收。
2.验收日期：双方协商
3.地点：
七、承包方责任
1、及时办理付款手续。
2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。
八、供应商责任
1、项目实施要求售后：所有货物符合国家质保要求。
2、项目完成后，需继续提供质保      年。
3、除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列内容：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
4、乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
九、售后服务
故障响应与应急处置要求：供应商需确保 7×24 小时全天候维护响应，投标人建立全天候远程售后响应机制，全程提供远程技术支持与应急保障，响应时限如下：
（1）日常技术咨询：工作日2小时内响应，节假日、休息日当日完成答疑及远程指导、操作调试服务。
（2）软硬件故障报修：接故障通知后2小时内远程响应并定位故障，无法远程修复的，技术人员抵达现场抢修。
（3）硬件维修更换：一般硬件故障10个工作日内完成修复更换；发生平台宕机、算法失效、网络中断等核心重大故障时，立即启动应急方案全力抢修，故障处置完成后3个工作日内提交故障分析及优化整改报告。
硬件设备维保要求：维保期内，对项目全部无人机、无人机机场、喊话设备、图传模块、算力服务器等硬件设备，提供全周期维保、远程巡检、固件升级、设备保养等，保障设备常态化稳定运行。
软件平台与算法运维升级要求：维保期内，为无人机飞行智慧运营平台、AI智能算法等，提供运维、漏洞修复、版本迭代及功能优化服务，具体如下：
(1)常态化开展BUG修复、安全补丁更新、系统性能调优工作，保障平台平稳运行，杜绝宕机、卡顿、数据异常等问题。
(2)保障公安视频专网、政务外网双网架构稳定运行。
(3)全天候实时监测设备及系统运行状态、异常告警，提前排查运行风险，保障系统长期安全稳定运行。
培训服务要求：
(1)平台上线后，提供平台运营人员至大宁县公安局进行现场操作培训一次。
(2)平台每次版本迭代升级后，培训服务一次。
(3)提供平台操作手册一份。
备注：培训内容主要包括：①对系统管理员的培训；②对使用人员的培训；③安全保密培训。
十、违约责任与赔偿损失
1)乙方提供的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2)乙方未能按本合同规定的交付时间提供货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3)甲方无正当理由到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4)其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
十一、不可抗力
    双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十二、争议解决
    双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。
十三、合同生效及其他
1.合同由采购人、供应商双方代表签章，即行生效。
2.本合同一式四份，供应商持一份，采购人持一份，采购代理机构存档一份，财政部门备案一份。
3.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和采购文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。
十四、下列文件为本合同不可分割部分
1、招标文件
2、响应文件
3、供应商所做的其他承诺
采购人（章）：                         供应商（章）：
法人代表：                             法人代表：
委托代理人：                           委托代理人：
地址：                                 地址：
电话：                                 电话：
开户银行：                             开户银行：
账号：                                 账号 ：
日期：  年    月     日                日期：  年    月    日

（此范本仅做参考，以实际签订合同为准）



[bookmark: _Toc4492][bookmark: _Toc91694433]

第八部分  投标文件内容要求及格式
[bookmark: _Toc326248014][bookmark: _Toc86202633][bookmark: _Toc175644062]
投标人提交投标文件须知
1. 投标人按照本部分编排投标文件（资格证明文件、商务技术文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
3. 按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。


资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面及目录格式

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号：







投标供应商单位名称：（法人电子印章）
二〇   年  月  日


资  格  证  明  文  件
目  录
1、投标人代表的证明………………………………………………………………页码
2、投标函……………………………………………………………………………
3、《政府集中采购供应商信用承诺书》…………………………………………
4、本项目要求的其他特定资格条件（若涉及）………………………………………………
5、投标保证金的缴纳情况（若涉及）………………………………
6、联合体投标协议（若涉及）………………………………………………
7、中小企业声明函（若涉及）……………………………………………………………………


（一）投标人代表的证明格式

法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：      年    月    日
经营期限：    
姓    名：                      性  别：                 
身份证号：                      职  务：         
系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。 
特此证明		
附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件
	
	














法定代表人（负责人）授权委托书
大宁县政府采购中心：
本授权委托书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织（项目名称、项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日生效，特此声明
附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件
	
	



（二）投标函格式
投  标  函
大宁县政府采购中心：
(投标人名称)授权(投标人代表姓名)(职务)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，为此我方对以下内容作出完全响应：
1．我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价、招标文件要求及合同约定完成项目。
2．我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期90个日历天内（自投标文件上传截至之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。
3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资格要求。
4．我方承诺提供符合招标文件规定的投标文件；我方承诺投标文件（资格证明文件、商务技术文件）封面加盖电子印章后，投标文件中相关声明、承诺及我方认为需要提供的其他内容均视为具有法律效力。
5．我方按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。
6．我方完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。
7．我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
8．我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。
9．我方保证遵守招标文件的所有规定。
10．我方对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。
11．我方如果在投标文件解密后规定的投标有效期内撤回投标，贵方不予退回我方提交的保证金。
12．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
13．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
14．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
15．采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方按相同或更优惠的折扣率保证供货。
16．我方承诺接受招标文件中合同文本全部条款且无任何异议。
17. 我方承诺投标项目若涉及缴纳保证金的，保证金从我方基本账户上转出。
所有有关本次投标的一切往来联系方式为：
地址：		
电话：	
投标人代表姓名：
投标人：（法人电子印章）
日 期：    年    月    日



（三）以下内容提供《政府集中采购供应商信用承诺书》一份。
具有独立承担民事责任的能力
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

政府集中采购供应商信用承诺书格式
政府集中采购供应商信用承诺书
投标人名称:
项目名称：
项目编号：
为维护政府采购市场秩序,遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,本单位/个人自愿做出以下承诺:
1.承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信;
2.承诺本单位/本人具有有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；
3.承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告，或投标截止日前18个月内经审计的财务报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
4.承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5.承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（具有税务登记证，或多证合一的营业执照；具有社会保险登记证，或近一年内缴纳任意一项社会保险的凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳社会保险的其他材料）；
6.承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在投标前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
7.承诺本单位/本人提交的保证金是从我单位/本人基本账户转出；
8.承诺本单位/本人提供的所有投标（响应）资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责；
9.承诺本单位/本人若违背承诺约定, 愿意依法承担相应的法律责任,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。
（四）本项目要求的其他特定资格条件
按照投标文件第二部分投标人须知前附表序号1 “其他特定资格条件”规定提交相关证明文件；（扫描件）
（五）投标保证金的缴纳情况
要求提交保证金的项目，投标人需要提供保证金缴纳证明：
1、采用银行转账方式的，需提交投标人保证金缴纳回单或回执（扫描件）；（保证金是否缴纳成功，以集采机构最终入账信息为准）
2、采用电子保函形式的，投标人自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功截图；
3、采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，提交相应证明材料即可。
不要求提交保证金的项目：不审核此项内容，投标人不需提供证明材料。



（六）联合体投标注意事项
1. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照采购文件要求提供相关材料。
2. 本项目有特定资格条件要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的采购活动。
3. 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。

联合投标协议书格式
《联合投标协议书》
联合投标各方：
甲方：
法定代表人：
住所：
乙方：
法定代表人：
住所：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
[bookmark: PO_3000009613_PM031_9]根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应大宁县政府采购中心组织实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以____________为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
乙方承担的工作和义务为：
五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。
甲方（法人电子印章）：                 乙方（法人电子印章）：
法定代表人（法定代表人电子印章）：    法定代表人（法定代表人电子印章）：
20  年  月  日                             20  年  月  日

（七）中小企业声明函格式

中小企业声明函
本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020 ) 46 号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)（包号）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
3.…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
企业名称(法人电子印章)：
日期:
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。
按照中小企业划型标准规定：标的物所属行业以第四部分采购需求为准。
商务技术文件格式
封面及目录格式


投 标 文 件
（商务技术文件）

项目名称：
项目编号：
包    号：







投标供应商单位名称：（法人电子印章）
二〇  年  月  日


商  务  技  术  文  件 

目  录
1. 开标报价一览表…………………………………………………………………………页码
2. 对采购需求的响应内容…………………………………………………………………
3．招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务服务材料/文件……………………
4. 相关格式资料…………………………………………………………


[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]

（一）开标报价一览表格式（以包为单位分别填写）
开标报价一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地或厂家
	数量
	单价
	合价
	供货期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第    包总报价(人民币大写):                                ￥：


说明：投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。
投标人：（法人电子印章）
日 期：    年    月    日



（二）对采购需求的响应内容（以采购文件第四部分采购需求要求自行响应，格式自拟，有格式要求的除外）

对项目商务部分的响应内容：
对项目政策性及强制性要求的响应内容：
对项目服务类要求的响应内容：
对项目技术要求加‘★’部分的响应内容：（需提供证明材料）
对项目非实质性要求的响应内容：
对项目方案的响应内容：

（三）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件；



（四）有关格式资料：
中小企业声明函格式（若有，以包为单位分别填写）
中小企业声明函
本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020 ) 46 号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)（包号）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2.(标的名称),属于（所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（人数）人,营业收入为（小写）万元,资产总额为（小写）万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
3.…………
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
企业名称(法人电子印章)：
日期:
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无一年度数据的新成立企业可不填报。
按照中小企业划型标准规定：标的物所属行业以第四部分采购需求为准。



残疾人福利性单位声明函格式（若有，以包为单位分别填写）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：____________包号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（法人电子印章）：
日期：
注：中标供应商为残疾人福利性单位的，集采机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》



《政府强制采购产品明细表》格式
政府强制采购产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书）。
注意：务必在相应证书中明确标识出投报产品具体明确型号，否则带来的不利后果由投标人自行承担。

政府采购绿色产品明细表格式
政府采购绿色产品明细表
	包号/序号
	产品名称
	制造厂商
	产品型号
	产品单价
	数量
	单项产品价格小计（元）
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绿色产品总价合计（以包分计）
	大写：                   元；     小写：            元


1. 投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予一定比例的价格扣除（具体扣除比例详见投标人须知前附表第一项）。
2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。
注意：务必在相应证书中明确标识出投报产品具体明确型号，否则带来的不利后果由投标人自行承担。





符合绿色数据中心建设要求承诺书格式
符合绿色数据中心建设要求承诺书
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明

符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书格式
符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明

商品包装和快递包装承诺格式
商品包装和快递包装承诺
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明



网络安全专用产品说明
按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：
自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。
国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

正版软件承诺格式
正版软件承诺
本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明



中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。






关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
[bookmark: _GoBack]4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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