神池政务服务中心基础安防网络设施设备采购项目
招 标 文 件
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第一部分  招标公告

招标公告

	项目概况

神池政务服务中心基础安防网络设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年10月29日09：00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：1409272026AGK00056

项目名称：神池政务服务中心基础安防网络设施设备采购项目

预算金额（元）：3715910

最高限价（元）：3715910

采购需求：       
标项名称：神池政务服务中心基础安防网络设施设备采购项目
数量:  
预算金额（元）：3715910
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：神池县政务大厅基础安防网络设施设备采购。供货及安装期：合同签订后30日历天；供货及安装地点：神池政务服务中心。

备注：     

合同履约期限：标项1，合同签订后30日历天。

本项目（否）接受联合体投标。   
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：包1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年10月08日至2026年10月14日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年10月29日09：00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年10月29日09：00（北京时间）

地点：山西省忻州市忻府区新建北路与紫檀街交叉口科澜酒店22层会议室忻州市-山西永昇建设项目管理有限公司（开标室002）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。投标人参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件规定

代理费收费金额（元）：/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：神池县行政审批服务管理局

地址：神池县体育路政务大厅 

联系方式：0350-8611425

2.采购代理机构信息

名 称：山西永昇建设项目管理有限公司         

联系地址：山西省忻州市长征后街5号

联系人：赵睿

联系电话：18636001212

第二部分  投标人须知前附表

投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	神池县行政审批服务管理局

	2
	采购代理机构
	山西永昇建设项目管理有限公司

	3
	预算金额（最高限价）
	同“招标公告”

	4
	供货及安装期
	同“招标公告”

	5
	供货及安装地点
	同“招标公告”

	6
	付款方式
	合同签订后支付合同总价的30%；全部设备安装完毕并经甲方书面确认后支付合同总价的40%；项目整体验收合格后支付合同总价的27%；质保期届满且无任何质量问题后支付合同总价剩余的3%。

	7
	投标有效期
	从投标截止之日起90日历天

	8
	投标人应提交的资格证明文件
	本次投标人应按下列内容提交资格证明文件：

1.具有独立承担民事责任的能力证明文件

供应商须提供具有独立承担民事责任的信用承诺书（见‘响应文件格式’）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件

供应商须提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书（见‘响应文件格式’）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件

供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件的信用承诺书（见‘响应文件格式’）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件

供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的信用承诺书（见‘响应文件格式’）； 

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

供应商须提供近三年无重大违法记录声明信用承诺书（见‘响应文件格式’）；

6.本项目特定资格要求

7.投标人认为需要提供的其他资格证明文件。

	9
	投标人应提交的商务、技术文件
	本次投标人应按下列内容提交商务、技术文件：

1.法定代表人身份证明书

2.法定代表人授权委托书

3.保证金凭证；

4.投标函

5.技术要求偏离表

6.投标人认为需要提供的其他商务、技术文件

	10
	投标人应提交的报价文件
	本次投标人应按下列内容提交报价文件：

1.报价一览表

2.报价明细表

	11
	投标保证金
	金额：37000元

账户名称：山西永昇建设项目管理有限公司

账号：1022 0154 8000 0020 6  

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司忻州七一路支行 

投标保证金的形式：

1.网银转账：通过本单位银行基本账户转账，响应文件中需提供投标保证金电汇凭证。

2.采用保函形式：金融机构、担保机构出具的保函。响应文件中附保函扫描件，否则视为无效投标。

3.采用银行汇款和支票、本票，应当明确收款账号，响应文件中需附汇票存根或银行转账通知扫描件及其基本账户转出的证明。

注：

（1）未按前述要求提交投标保证金或未足额缴纳投标保证金的投标，将被视为无效投标。

（2）供应商交纳投标保证金时，须在凭单用途栏中注明项目名称或项目编号（可简写）。

	12
	投标文件提交
	截止时间：同“招标公告”提交投标文件截止时间
地点：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在山西省政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成提交（上传），投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任

	13
	中标公告
	中标公告在《山西省政府采购网》发布，请投标人自行查阅

	14
	招标代理服务费
	参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件规定向中标人收取招标代理服务费

	15
	其他要求
	质保期不少于1年；质保期内，设备出现质量问题，乙方负责免费维修或更换（包括工时费、材料费及上门费），直至故障排除。

乙方接到采购人报修电话后，48小时内派维修人员抵达现场处理。

供应商须就质保期相关责任出具专项承诺书，该承诺书须经法定代表人签字并加盖公章方为有效。

	16
	政府采购相关政策要求
	（一）进口产品

1.采购货物未特别注明“进口产品”（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。
2.采购货物特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

（二）本国产品

1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（三）政府强制采购产品

采购货物属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品，须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（四）节能产品、环境标志产品
采购货物属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》非政府强制采购产品，须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（五）正版软件

采购货物涉及计算机产品或硬件产品预装软件的，计算机产品必须预装正版操作系统软件，硬件产品预装软件必须为正版软件。

（六）网络关键设备和网络安全专用产品

1.采购货物列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供，须提供认证/检测证明文件。
2.《网络关键设备和网络安全专用产品目录》《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》以国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新发布版本为准。

（七）中小微企业

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。对符合规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（八）残疾人福利性单位

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，如实填写残疾人福利性单位声明函。对符合规定的残疾人福利性单位报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（九）监狱企业

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，提供相关证明文件。对符合规定的监狱企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（十）联合体

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（十一）商品包装和快递包装

列出商品包装和快递包装要求的，需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（十二）创新产品和服务

依据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）规定，如所投产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》范围内的创新产品或创新服务，须提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

（十三）绿色采购

1.依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》（晋财购〔2024〕54号）规定，本项目优先采购或者强制采购绿色建材产品、节能产品、环境标志产品，落实绿色包装、绿色运输、绿色数据中心、绿色建筑和绿色建材等政府采购需求标准。

2.采购货物属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的产品时，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

3.涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》明确为“必选类”的，应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材；属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》明确为“可选类”的，自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于所涉及的建材种类的40%。提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。

4.对符合要求的产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除政策与其他政府采购支持政策叠加享受。

（十四）绿色数据中心建设
如本项目属于数据中心建设项目，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施。采购数据中心的相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，要求大型、超大型数据中心全部达到绿色数据中心要求。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。
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投标人须知
一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次招投标活动。

2.定义

2.1“采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2“采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构。
2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.4 “货物”指投标人按招标文件的规定，需向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

3.合格投标人的资格条件

同“招标公告”。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西省政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）发布澄清公告、变更公告、终止公告等有关公告，此类公告不再书面进行通知。因自身原因未关注到此公告并造成损失的，责任自负。

二、招标文件

6.招标文件的内容

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知前附表

第三部分：投标人须知

第四部分：采购需求

第五部分：评标标准和评标方法

第六部分：合同范本

第七部分：投标文件格式

第八部分：政策性要求部分

7.招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件

8.投标文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的投标文件（包括资格证明文件、商务、技术文件和报价文件）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。


9.投标文件的组成及相关要求

9.1投标文件分为资格证明文件、商务、技术文件和报价文件，投标文件的份数按投标人须知前附表中的规定提交。

资格证明文件指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务、技术文件指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的服务符合招标文件规定的文件。

报价文件指投标人提供的本项目投标报价。

本次招标，投标人应按投标文件格式中规定提交的资格证明文件、商务、技术文件和报价文件中的内容及要求，若有缺失或无效，将作无效投标处理。

9.2投标保证金

9.2.1投标人在提交投标文件之前，应按投标人须知前附表规定的时间、金额、形式提交投标保证金。

9.2.2中标投标人与采购人确定政府采购合同后，由采购代理机构或采购人起草，并上传平台，采购方和中标方线上签订合同。采购代理机构将在5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

9.2.3未中标的投标人保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

9.2.4采购人因重大变故取消采购任务的，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经提交投标保证金的，采购代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

9.2.5投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金。

9.2.6采购人在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金，投标人办理投标保证金退还时需提供保证金付款凭证或电汇底单。

9.2.7投标保证金不计息。

9.3有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

9.3.1投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

9.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

9.3.3中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

9.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

9.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

9.4投标报价

9.4.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项服务内容、验收、保险和相关服务等的费用。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.3投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

9.4.4投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.4.5本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.6投标人应提供货物/服务的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

9.4.7任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.8项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。（如有）

10.投标内容填写说明

10.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使投标文件对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2投标文件有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。

10.3报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

11.投标有效期

11.1本项目投标有效期见投标人须知前附表的规定。

11.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招投标监督管理机构核准，采购代理机构可以以书面形式向投标方提出延长投标有效期的要求，投标方须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金，同意延长投标有效期的投标方不允许修改投标文件，但需相应延长投标保证金的有效期。

11.3法定代表人授权委托书有效期不得短于投标有效期。

12.投标文件的签署

12.1组成投标文件的各种文件均应遵守本款规定。

12.2投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

12.3投标文件全部采用电子文档。投标文件所附资料均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封及标记

投标人应当使用CA电子锁按山西政府采购投标客户端的要求加密投标文件。

14.投标截止时间

电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在山西省政府采购网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成提交（上传），投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。 

15.投标文件的补充、修改和撤回

在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标

16.开标及其有关事项

16.1采购人将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人应当在投标截止时间前30分钟进入开标大厅。投标人如不参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

16.2投标人不足三家的，不得开标。

16.3投标人在系统中自行查看开标结果，并进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。

16.4本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗力因素导致业务执行系统无法正常运行时，采购代理机构将进行封标，等待系统恢复正常后继续进行开标。

16.5采购人代表或由采购人委托的采购代理机构对投标人资格证明文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核查。

16.6投标文件（资格证明文件）资格性审查

开标结束后由采购代理机构或采购人对各家投标单位进行资格审查，经审查如果投标人的投标文件中资格不符合招标文件要求，作无效投标处理。

六、评标程序和要求

17.组建评标委员会

17.1采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.2评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务、技术文件）进行符合性审查和商务、技术部分、报价部分的评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

18.投标文件（商务技术文件） 符合性审查

18.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）重大偏离或保留系指投标货物、服务的质量和供货及安装期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（2）重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（4）投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.2审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准；如果大小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.3如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同，报价得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格。

C、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.投标的澄清

19.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.比较与评价

20.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术评估，综合比较与评价。

20.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

21.评审复核

21.1评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、投标最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

21.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

21.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

22.推荐中标候选投标人名单

评标委员会根据详细评审结果按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

23.编写评标报告

23.1编制评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

23.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.确定中标人

24.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告推送采购人线上确认。

24.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

24.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.评标过程保密

25.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

25.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.3开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

26.关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，采购代理机构有权依法采取相应的纠正或补救措施，一旦此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。

27.投标无效

27.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

G、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

H、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告；

27.2废标后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

27.3投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

七、中标和合同

28.中标通知

28.1中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

28.3中标通知书是合同的组成部分。

29.签订合同

29.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

八、中标服务费

30.中标服务费　

本次招标代理服务费参照国家规定收取，由中标单位支付。

九、保密和披露

31.保密

投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

32.披露

32.1采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

32.2在采购代理机构接到国家机关调查、审查、审计通知时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

33.询问

33.1投标人对招标文件有疑问的，可通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人或采购代理机构在线提起询问。采购人或采购代理机构须在法定时间内向询问投标人进行线上答复。

34.质疑

34.1招标程序受到《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

34.2投标人认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以线上形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，在获取招标文件之日起七个工作日内提出；

对招标过程提出质疑的，在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；

对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

34.3投标人已经参与了投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

34.4供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

投标人为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.5按照“谁主张、谁举证”的原则。

34.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

A 未在有效期限内提出质疑的；

B 质疑未按格式要求以书面形式提出的；

C所提交材料未明示属于质疑材料的；

D供应商为自然人的，其本人未签字；供应商为法人或者其他组织的，其法定代表人、主要负责人或者授权代表未签字或未盖章，且未加盖公章；

E质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

F 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

G 其他不符合受理条件的情形。

34.7采购人委托采购代理机构采购的，供应商向采购代理机构提出质疑，采购代理机构依法就采购人委托授权范围内的事项作出答复。采购代理机构收到在线质疑后，按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对供应商依法提出的质疑作出答复。质疑供应商通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

34.8投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

34.9质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门提起投诉。

十一、投标人违规处罚

35.投标人有下列情形之一的中标无效，采购代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定做出处理。 

A提供虚假材料谋取中标的； 

B采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的； 

C与采购人、其他投标人恶意串通的； 

D开标后投标人撤回其投标的；

E在评标期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

F中标后未按本招标文件规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议的； 

G投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

H法律法规规定的其它事项。

第四部分  采购需求

采购需求
一、商务要求

1、项目名称：神池政务服务中心基础安防网络设施设备采购项目；

2、预算金额：3715910元；

3、供货及安装期：合同签订后30日历天；

4、供货及安装地点：神池政务服务中心

5、付款方式：合同签订后支付合同总价的30%；全部设备安装完毕并经甲方书面确认后支付合同总价的40%；项目整体验收合格后支付合同总价的27%；质保期届满且无任何质量问题后支付合同总价剩余的3%。
6、验收、交付标准和方法

1）验收及标准：采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）文件的要求进行验收。

 2）验收方式：采购人验收时对中标人参数响应与所投参数是否一致进行核对，如果响应参数与实物不一致的视为验收不合格，相关责任由投标人自行承担。

7、包装：货物包装须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，具备防潮、防震、防野蛮装卸功能，外包装标明货物名称、型号、数量、重量及“向上”“易碎”等警示标识。

8、运输：中标人负责全程运输（含装卸），承担货物交付前的一切风险（包括毁损、灭失、丢失等），并根据货物特性选择安全运输方式，以确保货物安全无损运抵指定地点。

9、保险

投标人负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险等一切相关的费用由乙方承担，货物交付之前，其毁损、灭失等的全部风险由乙方承担。乙方应办理合同货物从出厂至签发《验收入库表》期间的保险，保险应按照合同总价款办理“一切险”。如存在实际办理的保险与该要求不符的情形，相关的风险包括但不限于货物毁损、灭失等均由乙方自行承担。
二、技术要求

	一、综合布线

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	所属行业 

	1
	网线
	6类网线，每箱网线305米，无氧铜芯，支持千兆以太网信号传输，十字骨架结构。
	箱
	122
	工业

	2
	内外网光缆
	汇聚节点至机房，12芯室内单模光缆。
	米
	2400
	工业

	3
	网络面板
	双网口网络面板，双六类模块。
	个
	281
	工业

	4
	网络桥架
	200*100*1.2 防火网络桥架。
	米
	210
	工业

	5
	综合布线辅材
	含网络桥架配套连接件、支撑件、紧固件、防护件等，室内网线穿线管等。
	项
	1
	工业

	6
	48口楼层接入交换机
	1、为保障汇聚转发能力，设备的交换容量≥688Gbps，包转发率≥200Mpps（以官网最小值为准）；
2、为保障接入能力，整机的接口千兆电口≥48个，1G/10G光口（非专用堆叠口）≥6个，为保障业务使用需求，本次配置全部接口为非专用堆叠口；
3、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由
4、支持堆叠技术，提升组网稳定性；
5、支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等；
6、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；
7、支持通过网络管理平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
8、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
10、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06；
	台
	20
	工业

	7
	24口POE接入交换机
	1、整机交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥300Mpps；
2、整机具备千兆POE电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；
3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W；
4、支持IPv4静态路由，RIPv1/2、OSPF等IPv4动态路由协议，支持IPv6邻居发现（NDP），IPV6静态路由；
5、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；
6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；
7、支持通过网络管理平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
8、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06；
	台
	9
	工业

	8
	8口POE接入交换机
	1、整机交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥120Mpps；
2、整机具备千兆POE电口数≥8个，千兆光口≥2个；
3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥120W
4、支持MAC地址≥16K；
5、支持IPv4静态路由，RIPv1/2、OSPF等IPv4动态路由协议，支持IPv6邻居发现（NDP），IPV6静态路由；
6、支持通过在网络管理平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
7、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。
8、支持通过网络管理平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。
	台
	5
	工业

	9
	楼层外网汇聚交换机
	★1、为保障汇聚转发能力，设备的交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1600Mpps（以官网最小值为准）；
2、为保障多样化接入能力，设备提供1G/10G光口≥24个，40G/100G光口≥2个；
3、为保障关键设备的稳定性，设备需支持电源数量≥2个，支持热插拔；
4、支持MAC地址≥120K；
5、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由；
6、支持堆叠技术，提升组网稳定性；
7、支持通过网络管理平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
8、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；
9、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH；
10、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
11、关键核心部件(如:CPU、转发芯片)具备国产化；
12、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06。
	台
	5
	工业

	10
	楼层内网汇聚交换机
	★1、为保障汇聚转发能力，设备的交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1600Mpps（以官网最小值为准）；
2、为保障多样化接入能力，设备提供1G/10G光口≥24个，40G/100G光口≥2个；
3、为保障关键设备的稳定性，设备需支持电源数量≥2个，支持热插拔；
4、支持MAC地址≥120K；
5、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由；
6、支持堆叠技术，提升组网稳定性；
7、支持通过网络管理平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
8、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；
9、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH；
10、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
11、关键核心部件(如:CPU、转发芯片)具备国产化；
12、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06。
	台
	5
	工业

	11
	无线网络控制器
	1、设备支持千兆以太网口数≥3个；
2、设备支持≥1个扩展插槽，可支持千兆电、千兆光口、万兆口扩展能力；
3、为满足本次建设需求及冗余性，设备最大可管理AP数≥280个；
★4、支持自动发现交换机和无线AP，并自动生成网络拓扑，用户可以通过浏览拓扑视图了解交换机和无线AP的层次结构和运行状态；
5、支持图形化IP地址池管理，实现IP地址画像管理，并可查看相关信息，如发生冲突的IP地址、获取IP地址失败的终端、地址池利用率、IP分配次数分布等；
6、可识别4000种网络应用，海量预分类的URL地址；
7、支持查看无线用户的上网时长、终端发送(接收)速率、网络接入、终端类型、信号强度、认证类型等信息。便于日常运维，便于快速响应问题；
8、支持东西向流量安全防护，实现对安全端口组和组间访问行为进行可视化呈现和管控，保障单位内安全组间安全访问控制；
9、支持对接钉钉、企业微信等做基于OAuth2.0协议的用户认证，以实现多用户认证可靠、安全且高效的认证管理；
10、支持与本地公安网监平台对接，按网监要求将审计数据上传至公安的网监平台；
	台
	1
	工业

	12
	无线吸顶AP
	1、整机最高支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议；
2、整机最大传输速率≥2.9Gbps；
3、整机具备千兆以太网口≥1个；
4、支持802.3at标准的PoE供电，AP满负荷工作功耗≤14W；
5、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS、域名等多种自动发现机制
6、支持自定义配置网络质量指标阈值，提供设备操作界面证明，包括网络地址、接入时间、DHCP 请求时间、DNS 解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等；
7、支持无线带宽平均分配，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速率。
8、支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力。
	台
	30
	工业

	13
	综合布线
	网络布线、网络面板、无线网络等。
	项
	1
	软件和信息技术服务业

	二、网络交换

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	所属行业

	1
	机房汇聚交换机
	1、为保障汇聚转发能力，设备的交换容量≥8Tbps，包转发率≥3000Mpps（以官网最小值为准）；
★2、为保障多样化接入能力，设备提供1G/10G光口≥48个，40G/100G光口≥8个；
3、为保障关键设备的稳定性，设备需支持电源数量≥2个，支持热插拔；
4、支持MAC地址≥120K；
5、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由
6、支持堆叠技术，提升组网稳定性；
7、支持通过网络管理平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
8、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；
9、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH
10、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
11、关键核心部件(如:CPU、转发芯片)具备国产化；
12、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06；
	台
	2
	工业

	2
	※内网核心交换机
	★1、整机交换容量≥27Tbps，包转发率≥7200Mpps；
2、整机具备主控槽位≥2，业务槽位≥3；
3、整机支持≥2个电源模块，支持电源1+1冗余供电方式，且可通过可视化界面操作实现，支持电源运行过程异常状态记录；
4、支持GE、10G、40G、100G等端口速率板卡；且可通过管理平台查看1:1还原可视化面板；
5、支持IPv4静态路由，支持RIPv1/2、OSPF等IPv4动态路由协议，支持IPv6邻居发现（NDP）、IPV6静态路由；
6、支持横向N:1虚拟化（N≥2），可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备；
7、支持SP、RR、WRR、WRR+SP、DRR队列调度算法；
8、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
9、支持交换机板卡面板及可视化，整体机框状态直观可视，电源风扇、风扇状态可视，异常情况直观可视；
10、支持通过在网络管理平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
11、关键核心部件(如:主控板卡)具备国产化；
12、本次单台配置：主控板≥2块，电源模块≥2块；万兆光口≥32个，千兆光口≥16个，千兆电口≥16个。
	台
	1
	工业

	3
	※外网核心交换机
	★1、整机交换容量≥27Tbps，包转发率≥7200Mpps；
2、整机具备主控槽位≥2，业务槽位≥3；
3、整机支持≥2个电源模块，支持电源1+1冗余供电方式，且可通过可视化界面操作实现，支持电源运行过程异常状态记录；
4、支持GE、10G、40G、100G等端口速率板卡；且可通过管理平台查看1:1还原可视化面板；
5、支持IPv4静态路由，支持RIPv1/2、OSPF等IPv4动态路由协议，支持IPv6邻居发现（NDP）、IPV6静态路由；
6、支持横向N:1虚拟化（N≥2），可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备；
7、支持SP、RR、WRR、WRR+SP、DRR队列调度算法；
8、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
9、支持交换机板卡面板及可视化，整体机框状态直观可视，电源风扇、风扇状态可视，异常情况直观可视；
10、支持通过在网络管理平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
11、关键核心部件(如:主控板卡)具备国产化；
12、本次单台配置：主控板≥2块，电源模块≥2块；万兆光口≥32个，千兆光口≥16个，千兆电口≥16个。
	台
	1
	工业

	4
	万兆单模模块
	SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC
	个
	86
	工业

	5
	千兆单模模块
	SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC
	个
	13
	工业

	6
	万兆多模模块
	SFP+ 万兆多模光模块，多模，850nm，最大传输距离 300m，接头类型：LC
	个
	10
	工业

	7
	政务外网防火墙
	★1、采用国产芯片与国产操作系统，支持不少于 6个千兆电口，单电源。网络层吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400万。
2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。
3、支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式。
4、支持聚合接口功能，最多支持将4个物理接口聚合成一个更高性能的逻辑链路接口。
5、支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。
6、支持多种地址转换功能，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持IPv4／IPv6下地址转换，至少包括NAT64和NAT46两种方式。
7、支持IPv4/IPv6双栈模式，实现网络与其他支持IPv4或IPv6协议的主机进行正常通信。
8、支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。
9、支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。
10、支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便安全策略管控。
11、支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。
	台
	1
	工业

	8
	专网防火墙
	1、采用国产芯片与国产操作系统，支持不少于 6个千兆电口，单电源。网络层吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400万。
2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。
3、支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式。
4、支持聚合接口功能，最多支持将4个物理接口聚合成一个更高性能的逻辑链路接口。
5、支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。
6、支持多种地址转换功能，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持IPv4／IPv6下地址转换，至少包括NAT64和NAT46两种方式。
7、支持IPv4/IPv6双栈模式，实现网络与其他支持IPv4或IPv6协议的主机进行正常通信。
8、支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。
9、支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。
10、支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便安全策略管控。
11、支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。
	台
	1
	工业

	9
	互联网防火墙
	1、采用国产芯片与国产操作系统，支持不少于 6个千兆电口，单电源。网络层吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400万。
2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。
3、支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式。
4、支持聚合接口功能，最多支持将4个物理接口聚合成一个更高性能的逻辑链路接口。
5、支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。
6、支持多种地址转换功能，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持IPv4／IPv6下地址转换，至少包括NAT64和NAT46两种方式。
★7、支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。
8、支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。
9、支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便安全策略管控。
10、支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。
	台
	1
	工业

	10
	※全网行为管理
	★1、采用国产芯片与国产操作系统，不少于6个以太网电口，单电源，网络层吞吐量≥3.6Gb，1U机箱；最大并发连接数：≥150000。
2、支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；
3、SSL解密故障排查，支持客户端解密排障，自动检测解密审计不成功原因；
4、Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；
5、支持802.1x认证，可对接本地和AD域用户源进行用户名密码认证，可对接外部CA认证服务器进行证书认证，支持在线证书状态查询（OCSP）；
6、支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义；
7、设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；
8、能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制；
9、支持SSL加密网页的内容检查，可对SSL加密网页进行解密并识别、过滤其内容，针对加密后的钓鱼网站、非法网站，可对用户进行重定向告警；
10、支持WEB/FTP/SMB类型业务的行为和内容审计，对上传/下载文件可选择只审计文件名或同时审计文件内容；
	台
	1
	工业

	11
	日志分析管理系统
	★1、采用国产芯片与国产操作系统，包含主机审计许可证书数量：≥100，最大可扩展审计主机许可数：≥500，可用存储量：≥4TB（RAID0 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：≥2500。接口：≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。
2、系统支持从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段；对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义；
3、支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射；
4、支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用；
5、支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。
6、支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等；
7、支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则；
8、日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量；
9、支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险。
10、支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	12
	楼层机柜
	600*600*600，15U机柜。
	台
	6
	工业

	13
	设备机柜
	42U,2000*600*1000，承重≥800KG。
	台
	4
	工业

	14
	机房动力环境系统
	1.千兆以太网口数≥4个， 最大支持250个终端接入，含供电20KV，三进三出设备；
2.支持对接市电监测模块、三相电量仪、等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知；
3.支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知；
4.支持接入门禁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知；
5.支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得； 
6.支持大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化；
7.支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、微信告警、邮件等；
8.支持内置传感器库，传感器型号数量不少于1000种；
9.平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发； 
10.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量； 
11.支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患；
12.支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理；
13.要求本次实际配置：动环监测主机1台，动环采集主机1台，UPS监测一套，精密空调监测一套，蓄电池监测模块一套，烟感探测器1台，机房温湿度探测器1台。
	项
	1
	软件和信息技术服务业

	15
	电池
	12V100AH，铅酸免维护蓄电池。
	块
	64
	工业

	16
	电池柜
	材质：采用钢制，表面经过防锈处理，确保耐用。
设计：分为单层或多层，带可调节隔板，适应不同电池尺寸。
防护：具备防尘、防潮、防火功能，部分还带通风散热设计。
	个
	4
	工业

	17
	门禁一体机
	1、支持7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便用户校准；
2、支持采用200万宽动态摄像头，最大视场角120°，面部识别距离＞2m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持手机照片、视频防假，支持远程视频预览，支持识别二维码；
3、设备采用深度学习算法，支持5000人脸库，人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%；
4、设备支持多种认证方式：刷卡、人脸、刷卡+人脸等认证方式
5、设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警；
6、设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；可通过U盘导入用户数据、人脸及门禁参数，也可通过U盘导出联动抓拍照片（需通过客户端配置事件联动保存抓拍图片）；
7、设备支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
	台
	1
	工业

	18
	门禁电源
	输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；输出功率：50W；
	台
	1
	工业

	19
	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
	个
	1
	工业

	20
	闭门器
	适装门重：60-85KG ，适装门宽 ≤ 1100mm ，闭门力量：EN4      开门角度 ≤ 180°，尺寸：长宽高 248x44.5x72mm
使用寿命：100万次，锁门速度：0°--15°范围内可调   闭门速度：15°--180°范围内可调。
	个
	1
	工业

	21
	磁力锁
	锁体主体颜色为：氧化银。
最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；
锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)；
吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
	只
	1
	工业

	22
	磁力锁支架
	高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银，阳极硬化电镀处理
开门方式：90度内开式门
L型支架尺寸：长480*宽48.8*厚30.4(mm)
Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm)
	只
	1
	工业

	23
	制冷系统
	制冷量：7.5kw，显冷量 6.75kw，能效比 4.0
送风方式：上前送风，风量 2200m3/h
其它参数 显热比：0.9
制冷剂：R410A
加热类型：PTC
加热量：3kw
加热器级数：1
驾驶类型：湿膜
加湿量：1.5kg/hr
显示屏：7寸液晶触摸屏
电源规格 380V/3N/50Hz
压缩机 类型：直流变频压缩机
输出范围：20-100%
风机 EC式式风机
	台
	1
	工业

	24
	配电柜
	1.负载能力≥20KW，配备PLC功能，支持手动和远程开关屏两种控制方式；
2.支持上电保护、电源状态指示、运行状态指示；
3.三相五线制输入供电，交流接触器空气开关，外置按钮。
	台
	1
	工业

	25
	静电地板
	静电地板，确保地面平整、干燥、无杂物，必要时进行找平处理，每块地板通过支架与接地线连接，确保整个地板系统良好接地，防止静电积累。铺设完成后，使用接地电阻测试仪检测接地效果，确保符合标准（通常小于10欧姆）。使用水平仪检查地板整体平整度，确保无明显高低差，含机房物理环境改造。
	㎡
	15
	工业

	26
	安装辅材
	配套安装辅材
	项
	1
	工业

	27
	系统集成
	软硬件系统安装、调试、测试、对接等。
	项
	1
	软件和信息技术服务业

	三、基础安防

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	

	1
	室内半球摄像机
	1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
2、像素：400万；最大分辨率：2688×1520；
3、最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开）；最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）；
4、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；镜头光圈：F1.6；
5、视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°；
6、通用行为分析：物品遗留；物品搬移；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
7、智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；
宽动态：支持；内置1个麦克风；
8、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；虚焦侦测；安全异常；人脸检测；
9、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181（双国标）；RTMP；GA/T1400；
10、预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；
11、音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路；报警输出：2路；
12、供电方式：DC12V/PoE；
13、防护等级：IP67；IK10
	台
	113
	工业

	2
	人脸抓拍一体机
	1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
2、像素：400万；最大分辨率：2688×1520；
3、最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开）；最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）；
4、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；镜头光圈：F1.6；
5、视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°；
6、通用行为分析：物品遗留；物品搬移；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
7、智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；
宽动态：支持；内置1个麦克风；
8、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；虚焦侦测；安全异常；人脸检测；
9、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181（双国标）；RTMP；GA/T1400；
10、预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；
11、音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路；报警输出：2路；
12、供电方式：DC12V/PoE；
13、防护等级：IP67；IK10
	台
	8
	工业

	3
	窗口摄像机
	1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
2、像素：400万；最大分辨率：2688×1520；
3、最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开）；最大补光距离：50m（红外视频监控距离）20m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）；
4、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm；镜头光圈：F1.6；
5、视场角：水平：28°～99°；垂直：16°～53°；对角：32°～117.5°；
6、通用行为分析：物品遗留；物品搬移；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
7、智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；
宽动态：支持；内置1个麦克风；
8、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；虚焦侦测；安全异常；人脸检测；
9、接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181（双国标）；RTMP；GA/T1400；
10、预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；
11、音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路；报警输出：2路；
12、供电方式：DC12V/PoE；
13、防护等级：IP67；IK10
	台
	53
	工业

	4
	室外摄像机
	1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
2、像素：400万；最大分辨率：2688×1520；
3、最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：40m（暖光）；补光灯：4颗（暖光灯）；
4、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.0；
5、视场角：水平：94°；垂直：50°；对角：113°；
6、周界防范：绊线入侵；区域入侵；
7、AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含超级AI编码技术，智能编码技术；
8、支持自适应镜头校正（图像矫正）；内置1个麦克风；
9、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；
10、预览最大用户数：20个（总带宽：48M）；
11、供电方式：DC12V/PoE；
12、防护等级：IP67；
	台
	10
	工业

	5
	摄像机支架
	摄像机配套支架，安装方式壁装；执行标准：Q/DXJ 064-2018
	台
	10
	工业

	6
	拼接显示设备
	1、55吋 LCD拼接屏
★2、双边拼缝：0.88mm
3、分辨率：1920*1080
4、亮度：700cd/m2，对比度：1200:1
5、色彩范围：8bit
6、刷新率：60Hz
6、视角：178°(水平)/ 178°
7、供电方式：100–240VAC，50/60Hz
8、工作温度：0℃～+50℃，工作湿度：20%～90%RH（无凝结）
9、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1，输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1
	块
	9
	工业

	7
	拼接显示设备支架
	1、尺寸：55英寸
2、材质：铝型材（黑漆）
	套
	9
	工业

	8
	拼接显示设备安装
	支架安装、屏幕安装、系统调试、信号线布置
	套
	9
	软件和信息技术服务业

	9
	高清解码器
	1、19"标准3U机架设计，ATCA电信级架构；
2、支持2路HDMI输入（1路HDMI2.0、1路HDMI1.3），最大支持1路4K@60Hz和1路1080p@60Hz编码输入，支持12路HDMI输出（6路HDMI2.0、6路HDMI1.3），最大支持6路4K@60Hz和6路1080p@60Hz输出；
3、支持H.264/H.265视频编码，支持双码流和可变码流，支持复合流和视频流编码，支持H.264/H.265视频解码，支持144路1080p@25fps高清视频解码能力；
4、支持32MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1080p/720p/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF视频解码；
5、支持H.265/H.264/SVAC/MPEG4/MJPEG视频格式解码；
6、支持本地信号/网络信号的输入和矩阵输出，支持信号多路复制，同一个信号最多支持复制32路；
7、支持web浏览器、PC客户端、移动客户端、网络键盘等进行控制；
8、支持拼接缩放/视频融合/漫游/开窗/层叠，支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支持自由分割，支持128个场景预设，用户可以自定义每个场景电视墙布局，支持点对点高清底图显示，支持字幕叠加功能，支持在单屏、拼接屏上虚拟出一段字符显示；
9、支持2个RJ45网络接口，支持容错，单网卡，链路聚合，负载均衡模式设置，支持RS232串口，用于矩阵控制、大屏开关等功能，支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议，支持双电源冗余，智能风扇自动调温；
10、支持远程控制本地、网络视频切换上墙，支持远程重启、远程升级和恢复默认设置等操作，支持用户权限管理，支持白名单功能。
	台
	1
	工业

	10
	网络硬盘录像机
	1、主处理器：工业级微控制器；操作界面：Web，本地GUI；
2、文搜性能：支持全通道前智能相机接入，可实现输入文本内容快速检索目标。（前智能包括：人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、精准检索、智能动检），建模能力：345600 目标/天，数据库容量：80万；
3、人脸库以图搜图：1. 通过人脸库/外部图片检索，可设置相似度（60-100%）检索图片；2. 支持搜索结果人脸图片快速添加到人脸库；
4、历史库以图搜图：1. 通过人脸库/外部图片，设置相似度（50-100%）检索图片，支持通过属性进行二次过滤2. 支持按照日期分组检索结果，根据相似度排序查看前1000张3. 支持单个客户端上传30张图片，单次查询8张图片4. 支持支持关联回放事件前后10秒录像，导出，快速添加到名单库；
5、网络带宽：AI 使能关闭：448Mbps接入、448Mbps存储、448Mbps转发AI 使能开启：200Mbps接入、200Mbps存储、200Mbps转发；
6、分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
7、解码能力：不开智能：2路32M@25fps；3路24M@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；32路1080p@25fps；开智能：2路32M@25fps；2路24M@25fps；4路16MP@25fps；5路12MP@25fps；8路8MP@25fps；10路6MP@25fps；12路5MP@25fps；16路4MP@25fps；32路1080p@25fps；
8、视频输出：支持2路VGA输出，2路HDMI输出，其中VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。HDMI1最大支持8K显示输出，HDMI2最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2最大支持1080p显示输出；
9、三方摄像机接入：ONVIF、RTSP、GB/T28181、GB/T35114 A级等；
10、视频压缩标准：Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG；
11、网络协议：HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.); ISCSI; RTMP；接入标准：ONVIF 25.12(Profile T; Profile S; Profile G; Profile M)、CGI、SDK、GB/T28181、GB/T35114 A级、GA/T1400；
12、多路回放：最大支持16路回放；
13、普通报警：支持动态检测、本地报警、报警盒、相机外部报警、网络报警、场景变更、PIR报警、热成像报警；
异常报警：支持异常（无硬盘、硬盘出错、存储容量不足、RAID异常、配额容量不足、硬盘健康异常、网络断开、IP冲突、MAC冲突、风扇转速异常等）、视频丢失、视频遮挡、相机离线、音频检测、报警盒离线报警；智能报警：支持人脸检测、人像检测、工装检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范（区域入侵、绊线入侵）、立体分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD报警、声音检测、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯、万能事件透传；报警联动：录像、抓图（全景图）、本地报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件；
14、音频输入：1路，RCA接口；音频输出：2路，RCA接口；报警输入：16路；报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；硬盘接口：9个SATA，单盘最大26T；eSATA接口：1个；RAID：RAID0/1/5/6/10；RS-232接口：1个；RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；USB接口：4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；HDMI接口：2个；VGA接口：2个；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）；
15、供电方式：AC100V–240V, 50/60Hz；工作温度：-10℃～+55℃；
16、配置1台操作管理终端。
	台
	1
	工业

	11
	企业级硬盘
	单盘容量：8TB；
缓存：256MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	块
	9
	工业

	12
	※网络视频存储设备
	1、单颗64位多核高性能处理器，8（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存；
2、默认4个10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口；
3、硬盘接口：36个；SATA，SAS；单盘最大支持26TB，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；
4、最大支持768路（2048Mbps）前端接入、存储、转发，48路（96Mbps）网络回放；
5、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
6、存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；
7、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；
8、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；
9、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；
10、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台；
11、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备；
	台
	1
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	13
	企业级硬盘
	单盘容量：8TB；
缓存：256MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	块
	36
	工业

	14
	※综合安防管理平台
	综合安防管理平台软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、安全数据库等业务系统；
一、系统管理
1、基础资源管理
（1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；
（3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置；
（4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；
（5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测；
（7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；
（8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
（9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis；
（10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；
（11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；
（12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；
2、平台运维
（1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；
（2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求；
（3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；
（4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；
（5）支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接；
（6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时；
（7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏；
二、软件功能
1、视频管理
（1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；
（2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；
（3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；
（4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；
（5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码；
（6）配置视频通道管理200个数授权、设备运维系统200个数授权、视频质量诊断200个数授权。
2、报警管理
（1）支持报警主机接入及布撤防；
（2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作；
3、车辆卡口
（1）支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；
（2）支持布控报警及相关记录信息查询；
4、停车管理
（1）支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；
（2）支持在线支付和无人值守；
（3）支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览；
5、门禁管理
（1）支持门禁设备管理；
（2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；
（3）支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；
（4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；
（5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间；
6、可视对讲
（1）支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；
（2）支持卡片、人脸等授权及复核；
（3）支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；
（4）支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听；
7、设备运维
（1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑；
（2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；
（3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；
（4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；
（5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性；
8、加密数据库
（1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密；
（2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读；
（3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换；
（4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行；
三、性能规格
1、支持管理视频通道点位不少于100万路；
2、支持管理门禁点位不少于100000路，管理存储门禁记录不少于1亿条；
3、支持管理室内机点位不少于10000路，虚拟室内机不少于200000路；
4、支持管理园区卡口点位不少于10000路；
5、支持管理出入口车道不少于500进500出，车位不少于10000个；
6、支持管理用户数量不少于100万个，支持同时用户在线数量不少于5000个；
7、配置基础硬件支撑设备1台，不少于2颗CPU，单处理器不少于32C,主频不低于2.4GHz，内存不少于64G，不少于2块4T 3.5吋 SATA 硬盘。
四、系统兼容与开放
1、国产化服务器兼容：支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等；
2、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等；
3、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等；
4、平台配套的APP支持鸿蒙系统；
5、平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求；
6、支持提供容器系统，满足可视化应用开发规范和可插拔式业务加载，满足不同业态应用融合，统一呈现；
	套
	1
	软件和信息技术服务业

	16
	辅材
	配套安装辅材。
	项
	1
	工业

	17
	系统集成
	软硬件系统安装、调试、测试、对接等。
	项
	1
	软件和信息技术服务业


注：1、标※为核心产品。

2、标★参数负偏离条数＞5条（不含5条），视为无效投标；普通参数负偏离条数＞25条（不含25条），视为无效投标。
三、服务要求
1、投标人需提供实施方案，包括供货及安装方案、应急方案、质量保证措施。
2、投标人需提供售后服务，包括售后服务团队、售后服务承诺、售后服务网点、售后服务范围、售后服务保障措施。 

3、投标人应保证有足够的人力、物力等资源保证按时按质按量完成工作，并能提供优质的服务。

4、响应时间：接到采购人报修电话后，48小时内派维修人员抵达现场处理。

5、投标人需提供培训方案，包括理论培训（含系统原理、操作流程、故障识别等）；实操演练方案（含现场操作、模拟故障处理、上机练习）。

6、投标人需提供备品备件方案，包括备品备件清单（含名称、型号、数量、适用设备）；价格承诺及配送时效承诺（含备件单价、调货周期、紧急配送方式）。
第五部分  评标标准和评标方法

评标标准和评标方法
一、评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及所投货物进行综合评价。

二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

（一）进口产品

1.采购货物未特别注明“进口产品”（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。
2.采购货物特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

（二）本国产品

1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（三）政府强制采购产品

采购货物属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品，须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（四）节能产品、环境标志产品
采购货物属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》非政府强制采购产品，须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（五）正版软件

采购货物涉及计算机产品或硬件产品预装软件的，计算机产品必须预装正版操作系统软件，硬件产品预装软件必须为正版软件。

（六）网络关键设备和网络安全专用产品

1.采购货物列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供，须提供认证/检测证明文件。
2.《网络关键设备和网络安全专用产品目录》《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》以国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会最新发布版本为准。

（七）中小微企业

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。对符合规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（八）残疾人福利性单位

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，如实填写残疾人福利性单位声明函。对符合规定的残疾人福利性单位报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（九）监狱企业

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，提供相关证明文件。对符合规定的监狱企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（十）联合体

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（十一）商品包装和快递包装

列出商品包装和快递包装要求的，需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（十二）创新产品和服务

依据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）规定，如所投产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》范围内的创新产品或创新服务，须提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

（十三）绿色采购

1.依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》（晋财购〔2024〕54号）规定，本项目优先采购或者强制采购绿色建材产品、节能产品、环境标志产品，落实绿色包装、绿色运输、绿色数据中心、绿色建筑和绿色建材等政府采购需求标准。

2.采购货物属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的产品时，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

3.涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》明确为“必选类”的，应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材；属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》明确为“可选类”的，自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于所涉及的建材种类的40%。提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。

4.对符合要求的产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除政策与其他政府采购支持政策叠加享受。

（十四）绿色数据中心建设
如本项目属于数据中心建设项目，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施。采购数据中心的相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，要求大型、超大型数据中心全部达到绿色数据中心要求。

三、初步评审

1、资格性评审

	资格性评审标准

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	本项目的特定资格要求
	提供供应商承诺书。


2、符合性评审

	符合性评审标准

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	文件签署、盖章
	投标文件是否按招标文件的规定签署或盖章的

	2
	供货及安装期、供货及安装地点
	是否满足招标文件中供货及安装期、供货及安装地点的相关要求

	3
	投标有效期
	是否满足招标文件要求

	4
	技术要求偏离表
	是否逐项响应招标文件中技术要求，响应内容完整、无空项、漏项。

	5
	投标保证金
	是否按招标文件规定缴纳保证金的

	6
	提交的投标文件
	投标文件是否按规定格式填写，内容齐全，关键字迹清晰可辨

	7
	其他要求
	是否满足招标文件投标人须知前附表中其他要求

	8
	投标报价
	是否按招标文件规定报价的


注：未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。
四、评标方法

综合评分法，即是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

五、评标因素和标准

	一、价格部分（30分）

	1、投标报价得分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2、政府采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

	二、商务部分（6分）

	1、业绩（6分）

投标人提供近三年（2023年10月至投标截止之日前）以来承担过同类项目的业绩证明，每提供一个得3分，最高得6分。

要求必须提供的内容：合同（合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）。

	三、服务部分（44分）

	1、项目实施方案（24分）

针对本项目的实施方案内容进行综合评分：
（1）供货及安装方案（12分）

①供货流程图及时间计划表，明确从订单确认到交付验收的各环节时间节点2分；②出厂检验方案2分；③供货保障措施3分；④到货验收方案2分；⑤安装方案3分；

（2）应急方案（6分）

①运输延误处置方案2分；②设备损坏处置方案（含替换、维修流程等）2分；③发生其他突发事件及善后处置方式等应急情况的处置方案2分；

（3）质量保证措施（6分）

①质量承诺2分；②质量监控与问题预防机制（含过程巡检、问题预警等）2分；③安全保障措施（含数据安全、设备安全等）2分；
上述内容，每缺一项本项不得分，每1项内容存在偏差扣0.5分，扣完本项得分为止。

注：“内容存在偏差”是指存在与项目名称错误、地点区域错误、内容中出现了明显的语句丢失、段落丢失、上下文丢失、内容与项目需求明显无关的文字内容；或虽阐述但未贴合项目实际情况，方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容，或虽有方案但可操作性、合理性差等任意一种情形。

	2、售后服务（15分）

（1）售后服务方案（10分）
针对本项目的售后服务方案内容进行综合评分：
①售后服务团队（提供姓名、职务、身份证件、地址、有效联系方式）2分；②售后服务承诺2分；③售后服务网点（提供相关证明材料）2分；④售后服务保障措施2分；⑤售后服务范围2分；

上述内容，每缺一项本项不得分，每1项内容存在偏差扣0.5分，扣完本项得分为止。

注：“内容存在偏差”是指存在与项目名称错误、地点区域错误、内容中出现了明显的语句丢失、段落丢失、上下文丢失、内容与项目需求明显无关的文字内容；或虽阐述但未贴合项目实际情况，方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容，或虽有方案但可操作性、合理性差等任意一种情形。

（2）响应时间（5分）

接到采购人报修电话后，安排售后人员最短时间内到抵达采购单位解决问题。

响应时间得分＝5×（经评审最短的响应时间/投标人响应时间）。 

按上述公式计算出每个投标人的响应时间得分，保留小数点后两位。最短的响应时间不作为中标保证。 不提供不得分。

	3、培训方案（5分）

针对本项目的培训方案内容进行综合评分：

①理论培训（含系统原理、操作流程、故障识别等）2.5分； 

②实操演练方案（含现场操作、模拟故障处理、上机练习）2.5分；

上述内容，每缺一项本项不得分，每1项内容存在偏差扣0.5分，扣完本项得分为止。

注：“内容存在偏差”是指存在与项目名称错误、地点区域错误、内容中出现了明显的语句丢失、段落丢失、上下文丢失、内容与项目需求明显无关的文字内容；或虽阐述但未贴合项目实际情况，方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容，或虽有方案但可操作性、合理性差等任意一种情形。

	三、技术部分（20分）

	1、参数配置（15分）

满足招标文件中各项技术参数的得15分。技术参数中，标★参数每有一项负偏离扣1分。一般参数每有一项负偏离扣0.4分，扣至0分为止。

注：标★参数负偏离条数＞5条（不含5条），视为无效投标；普通参数负偏离条数＞25条（不含25条），视为无效投标。

	2、备品备件方案（5分）

针对本项目的备品备件方案内容进行综合评分：
①备品备件清单（含名称、型号、数量、适用设备）2.5分；

②价格承诺及配送时效承诺（含备件单价、调货周期、紧急配送方式）2.5分；

上述内容，每缺一项本项不得分，每1项内容存在偏差扣0.5分，扣完本项得分为止。

注：“内容存在偏差”是指存在与项目名称错误、地点区域错误、内容中出现了明显的语句丢失、段落丢失、上下文丢失、内容与项目需求明显无关的文字内容；或虽阐述但未贴合项目实际情况，方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容，或虽有方案但可操作性、合理性差等任意一种情形。


第六部分  合同范本

合同范本

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

       本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

       若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


    注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行修改、补充。

第七部分  投标文件格式

投标文件格式
一、投标人提交文件须知

1、投标人应严格按照目录要求内容及顺序编排投标文件，编排中涉及本部分内容的，应按照本部分提供的内容和格式（所有格式的表格可扩展）填写提交，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人自行承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、签字人应保证全部声明和问题的回答及所附材料是真实的、准确的和完整的。

4、评标委员会将应用投标人提交的技术说明文件等资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件中部分格式内容

项目名称：            
项目编号：             

投

标

文

件

投标人：                             （公章）

法定代表人或授权代表人：       （签字或盖章）

日期：       年       月       日

目录
（自拟）

资格证明文件

一、具有独立承担民事责任的能力证明文件

供应商具有独立承担民事责任能力
信用承诺书
  采购人名称  ：

本供应商现参与贵单位组织的                                  （项目名称），项目编号：                   的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：
我方为独立法人机构/个体工商户/其他组织/完全民事行为能力的自然人（供应商选填），具有独立承担民事责任的能力。

若采购单位在本项目采购过程中发现我方不具有独立承担民事责任的能力，我方将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

特此承诺

供应商：                   （盖章）

                      法定代表人或供应商代表：       （签字或盖章）  

                          日  期：

后附：营业执照（须加盖供应商公章）。
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

信用承诺书

  采购人名称  ：             

本供应商现参与贵公司组织的                               项目（项目编号：                 ）的采购活动。依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目招标文件规定的供应商资格要求，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺。

供应商：                   （盖章）

                      法定代表人或供应商代表：       （签字或盖章）  

                          日  期：

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件
供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

信用承诺书

            （采购人名称）：
本供应商现参与贵公司组织的                               项目（项目编号：                 ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺
供应商：                   （盖章）

                      法定代表人或供应商代表：       （签字或盖章）  

                          日  期：

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件
供应商依法缴纳税收和社会保障资金

信用承诺书

            （采购人名称）：
本供应商现参与贵公司组织的                                  项目（项目编号：                   ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前一年内严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

供应商：                   （盖章）

                      法定代表人或供应商代表：       （签字或盖章）  

                          日  期：

五、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

信用承诺书
            （采购人名称）：
本供应商现参与贵单位组织的                                   （项目名称），项目编号：                的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

供应商：                   （盖章）

                      法定代表人或供应商代表：       （签字或盖章）  

                          日  期：

六、本项目的特定资格要求
注：提供供应商承诺书（承诺书格式如下）

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺书

            （采购人名称）：
本投标人现参与贵单位组织的                                   （项目名称），项目编号：                的采购活动。依据采购文件相关规定，现郑重承诺：我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的情形。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人：                   （盖章）

                      法定代表人或供应商代表：       （签字或盖章）  

                          日  期：

七、投标人认为需要提供的其他资格证明文件

商务、技术文件

一、法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                   
地    址：                                                   

成立时间：      年      月      日

经营期限：                                                   

姓    名：                       性  别：                 
身份证号：                       职  务：                    
系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：
日期：
附法定代表人有效的身份证正反两面复印件：

	
	


二、法定代表人授权委托书
            （采购人名称）：

本授权委托书声明：注册于          （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          项目，项目编号：         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权委托书有效期：自    年    月    日至    年    月    日，特此声明。
         投标人（公章）：

法定代表人及投标人代表（签字或盖章）：
日期：

附投标人代表有效的身份证正反两面复印件：
	
	


注：如是法定代表人亲自到场，无需此授权委托书。
三、保证金凭证

附：①保证金凭证（须加盖供应商公章）

②基本账户开户许可证或基本存款账户须（须加盖供应商公章）

四、投标函

         （采购人名称）：

         （投标人全称）授权         （投标人代表姓名）         （职务）为我方代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）。我方愿意按          元的投标报价参与本次投标。为此，我方郑重承诺如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

2、按招标文件要求提供的供货及安装期及投标报价详见报价一览表。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务、技术要求，若有偏差，已在投标文件偏差表中予以明确特别说明。

5、保证在投标截止时间前，对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知采购代理机构，否则可视为无效。

6、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认，若因登记有误或线路故障等其它原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

7、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列要求及相关要求的，在不改变合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

9、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的； 

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的； 

（3）与采购人、其它投标人恶意串通的； 

（4）开标后撤回投标的；

（5）在评标期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（6）中标后未按本招标文件规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（8）违犯法律法规规定的其它行为。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：         （办公）         （移动）

E-mail：

投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何实质性修改将导致该投标无效。

五、技术要求偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	...
	
	
	


投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

六、投标人认为需要提供的其他商务、技术文件

报价文件

一、报价一览表
项目名称：                                         
项目编号：                                         

	投标人名称
	

	投标报价（元）
	大写：                   小写：

	供货及安装期
	

	供货及安装地点
	

	备注
	


投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价明细表

项目名称：                                         
项目编号：                                         

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：

第八部分  政策性要求部分

政府强制采购产品明细表（如不适用，此项可不提供）

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书

有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.填写《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品。

2.后附节能产品认证证书。

投标人名称（盖章）：

日期：

非政府强制采购产品明细表（如不适用，此项可不提供）

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书

有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.填写《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》非政府强制采购产品。

2.后附节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。

投标人名称（盖章）：

日期：

正版软件承诺函（如不适用，此项可不提供）
本公司现参与           （项目名称）           （项目编号）的采购活动，郑重承诺如下：

本项目所供计算机产品预装正版操作系统软件，所供硬件产品预装软件为正版软件。
若存在虚假承诺，愿意按照政府采购相关法律法规的规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

日期：

商品包装和快递包装承诺函（如不适用，此项可不提供）

本公司现参与           （项目名称）           （项目编号）的采购活动，郑重承诺如下：

本公司已充分知晓并严格遵守《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》及山西省绿色采购相关规定，保证本次采购项目所有包装均符合国家及地方政策要求。
若存在虚假承诺，愿意按照政府采购相关法律法规的规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

日期：

关于符合本国产品标准的声明函（如不适用，此项可不提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
绿色数据中心建设承诺书（如不适用，此项可不提供）

本公司现参与           （项目名称）           （项目编号）的采购活动，郑重承诺如下：

本公司已充分知晓并严格遵守《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》及山西省绿色采购相关规定，保证本次数据中心建设项目全面符合绿色低碳要求。

本项目建设严格遵循绿色数据中心相关标准，达到或优于项目采购需求及国家规定标准。

若存在虚假承诺，愿意按照政府采购相关法律法规的规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

日期：

绿色建筑和绿色建材承诺书（如不适用，此项可不提供）

本公司现参与           （项目名称）           （项目编号）的采购活动，郑重承诺如下：

本公司已充分知晓并严格遵守《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》（晋财购〔2024〕54号）等相关规定，确保所有采购行为符合国家及山西省绿色采购政策要求。

本项目若涉及施工安装且所使用的建材耗材属于《环境标志产品政府采购品目清单》《节能产品政府采购品目清单》范围的，我方保证全部采购并使用有效期内获得对应认证证书的绿色建材产品，确保绿色建材应用比例符合项目对应绿色建筑星级要求。

本项目若属于绿色建筑范畴，我方将严格按照经审核的绿色建筑设计文件施工，不擅自变更绿色建筑相关技术措施，积极配合采购单位完成绿色建筑标识申报、绿色建材应用台账报送、专项验收等相关工作。

若存在虚假承诺，愿意按照政府采购相关法律法规的规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（货物）（如不适用，此项可不提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）（如不适用，此项可不提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （单位名称）的           （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如不适用，此项可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：           ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注：中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》
