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第一部分   招标公告

	项目概况
榆次区学校考试广播系统采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年11月13日09:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：1407022026AGK00085（SXSD公字[2026]015号）

项目名称：榆次区学校考试广播系统采购项目

预算金额：80.9万元
最高限价：80.9万元
采购需求：

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	一、广播设备（广播中心控制室）

	1-1、主控服务器设备

	1
	15寸网络广播控制主机
	3
	台

	2
	国产网络广播控制软件
	3
	套

	1-2、音源设备

	1
	光碟播放器
	4
	台

	2
	广播话筒
	3
	台

	3
	前置放大器
	3
	台

	4
	IP网络采集器
	3
	台

	5
	网络寻呼对讲话筒
	3
	台

	6
	寻呼话筒软件
	3
	套

	7
	数字IP网络消防主机
	3
	台

	8
	十六路电源时序器
	3
	台

	9
	监听音箱
	3
	台

	10
	无线手持话筒
	3
	套

	11
	天线放大器
	3
	台

	12
	网络交换机
	13
	台

	13
	网络交换机
	4
	台

	14
	机柜
	6
	台

	15
	移动电源
	3
	套

	1-3、听力备份系统

	1
	播放主机
	3
	台

	2
	广播话筒
	4
	台

	3
	前置放大器
	3
	台

	4
	反馈抑制器
	3
	台

	5
	纯后级功放
	6
	台

	6
	主备功放自动替补
	3
	台

	7
	纯后级功放（备份）
	6
	台

	8
	模拟监听音箱
	6
	只

	9
	十六路电源时序器
	3
	台

	二、教室终端设备

	1
	数字网络广播一体化音箱(带定压备份功能）
	118
	台

	2
	一体化副音箱
	118
	台

	3
	网络机柜
	13
	台

	三、线材辅材及其它

	1
	超五类网线
	5900
	米

	2
	电源线
	3500
	米

	3
	电源线
	4800
	米

	4
	光纤
	700
	米

	5
	光纤收发器
	2
	对

	6
	终端盒
	4
	个

	7
	水晶头
	6
	盒

	8
	线槽
	1200
	米

	9
	线槽
	1700
	米

	10
	PVC软管
	700
	米

	11
	辅材
	
	批

	12
	施工费
	
	项


采购范围包括：货物的供应、运输、安装、调试、培训、后续维护等。

合同履约期限（供货期）：合同签订日起15个自然日
质保期：三年
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，

3.本项目的特定资格要求：无；

4.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取招标文件

时间：2026年10月22日至2026年10月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取
方式：在线获取
售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年11月13日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年11月13日09:00

开标地点：山西省晋中市榆次区中都路同心桥南育苑巷1号东260米山西四达锦程工程管理服务有限公司开标一室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．本项目采用电子化交易；电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取；

2．供应商应在提交投标文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”）；

3．供应商应安装“山西政府采购电子平台电子投标客户端”，请供应商自行前往“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”）获取并安装；

4．如有疑问，可致电技术支持热线95763。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：榆次区教育局
地址：山西省晋中市榆次区玉湖路
联系方式：0354-3806731
2.采购代理机构信息
名称：山西四达锦程工程管理服务有限公司

地址：榆次区中都路同心桥南育苑巷1号

联系方式：0354-3228958

3.采购代理机构信息

项目联系人：赵女士

电话：0354-3228958

第二部分  前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	一
	项目概况
	项目名称：榆次区学校考试广播系统采购项目

项目编号：1407022026AGK00085（SXSD公字[2026]015号）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：80.9万元
最高限价：80.9万元
5.合同履约期限（供货期）：合同签订日起15个自然日

6.质保期：三年
7.付款方式：经甲方审核无误后，甲方需按照本合同的约定将90%货款在30个工作日内支付至与乙方共同确认的收款账户，剩余10%货款，安装完成后一年内付清。

	二
	获取

招标文件
	1.时间：2026年10月22日至2026年10月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：网上获取：有意参加本次招标的供应商可在“山西政府采购网平台进行下载http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html”。

	三
	合格供应商的资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，符合条件的中小微企业应当出具中小企业声明函。中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）中xxx行业。备注：监狱企业和残疾人福利企业视同中小企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件），残疾人福利企业应当提供《残疾人福利性单位声明函》；
3.本项目的特定资格要求：无
4.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6.本项目不接受联合体投标。

	四
	投标保证金 
	1.投标人须在递交投标文件截止时间前提交投标保证金，投标保证金：8000元（以到账时间为准）

2.投标人以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳投标保证金。

收款单位：山西四达锦程工程管理服务有限公司

开 户 行：山西榆次农村商业银行股份有限公司

账    号：361103010300000222039

行    号：402175000163

	五
	投标文件有效期
	本项目投标文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将无效。

	六
	递交投标文件时间
	2026年11月13日09:00开启前

	七
	开启时间及评审地点
	时间：2026年11月13日09:00 开启

地点：晋中市榆次区中都路同心桥南育苑巷1号

	八
	评标委员会成员
	评标委员会构成： 5 人；
其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人；
专家确定方式：从山西省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

	九
	中标服务费
	参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和国家发展和改革委员会办公厅文件关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）文件的规定收取中标（成交）服务费，中标（成交）服务费由中标（成交）供应商支付。

100万元以下部分按中标金额的1.5%收取，100万元-500万元部分按中标金额的1.1%收取，500万元-1000万元部分按中标金额的0.8%收取，中标服务费不足3000元，按3000元收取。

	十
	本项目所属行业
	工业

	十一
	代理机构联系人及联系方式
	联系人：赵女士

联系方式：0354-3228958


        第三部分    投标人须知

一、总  则
1.适用范围
本招标文件适用于本次招标活动的全过程。
2.定义
2.1“货物”指投标人制造或组织符合本招标文件要求的货物。本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。
2.2“服务”指除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务，如运输、保险及其他的伴随服务，包括安装、调试、技术援助、培训和合同中规定由投标人承担的其他义务。
2.3“投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。
3.合格投标人的条件
3.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3本项目不接受联合体投标。

3.4落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，符合条件的中小微企业应当出具中小企业声明函。中小企业划分标准所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）中xxx行业。备注：监狱企业和残疾人福利企业视同中小企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件），残疾人福利企业应当提供《残疾人福利性单位声明函》；
3.5同一品牌的产品有多家投标人参加投标的，按87号令第三十一条规定执行。

3.6未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.公告媒体：山西省政府采购网

5.投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
6.招标文件的构成
6.1招标文件由下列七部分内容组成：
第一部分 招标公告；
第二部分 前附表；
第三部分 投标人须知；
第四部分 评标标准；
第五部分 商务、技术要求；
第六部分合同文本；
第七部分 投标文件格式。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应有可能导致其投标被认定为无效投标。

7.招标文件的澄清和修改
7.1采购代理机构（或采购人）对澄清要求的处理：采购代理机构（或采购人）对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面及山西省政府采购网补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。
7.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前澄清或者修改，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.3采购代理机构（或采购人）的澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人）一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人）有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。 
三、投标文件
8.投标文件的语言和计量单位
8.1标人提交的投标文件均应使用中文简体字。
8.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
9.投标文件的组成及相关要求
9.1投标文件分为资格证明文件和商务技术文件。
本次招标，投标人应按本招标文件要求提交资格证明文件和商务技术文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标无效。（具体填写要求及格式详见招标文件第七部分）。
9.2 投标文件要求内容
（1）资格证明文件: 
*有效的营业执照或事业单位法人证书扫描件或复印件；
*信用承诺书（见‘投标文件格式’）；     

*中小企业声明函（见‘投标文件格式’）；
（2）商务技术文件:
*投标函(见‘投标文件格式’)；
*法定代表人（或法定负责人）身份证明书(见‘投标文件格式’)；
*法定代表人（或法定负责人）授权委托书(见‘投标文件格式’)；
*投标保证金凭证； 

2023年9月以来（以签订时间为准）同类项目案例及相关证明资料（复印件须加盖投标人公章）；

投标人企业简况；
*开标一览表 (见‘投标文件格式’)；
*报价明细表(见‘投标文件格式’)；

项目团队；
投标产品技术性能指标（格式自拟）；

项目实施方案；

*投标货物技术规范偏离表(见‘投标文件格式’)；
供货方案；

培训方案；
同投标货物一致的服务手册、介绍、说明书、图片等技术材料；

售后服务响应等承诺； 

投标人认为需要提供的其他商务、技术材料。

9.3 投标文件按照招标文件所规定的内容编写上传，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照招标文件第七部分格式要求制作。
9.4 投标保证金
（1）投标人须在递交投标文件截止时间前提交投标保证金8000元。
（2）投标人以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳投标保证金。（以到账时间为准）
收款单位：山西四达锦程工程管理服务有限公司

开 户 行：山西榆次农村商业银行股份有限公司

帐    号：361103010300000222039 

行    号：402175000163

（3）投标人的投标保证金银行转账、网上银行等方式交纳时，在转账凭单用途栏中写明项目名称或项目编号（可简写）。

（4）在中标通知书发出后五个工作日内，采购代理机构财务部门将未中标的投标人的投标保证金（不计利息）的退还。中标单位在签订合同后五个工作日内退还投标保证金（不计利息）。

(5）有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还投标保证金：

①投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

②投标人在投标文件中提供虚假材料的；

③除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

④投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

⑤招标文件规定的其他情形。

9.5 投标报价
（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运输、安装、调试、培训、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
（2）投标人必须对所有招标内容全部报价，不允许只对每包中的一项或其中几项进行报价，否则，投标报价将无效。
（3）投标人要按投标货物服务数量、价格表(统一格式)的内容填写单价（包括货物服务报价、售后服务及保险等费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或全权代理人签署。
（4）投标人对投标报价若需有说明的应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。
（5）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物服务价格表等提供相应的明细清单。

（6）对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。
（7）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。
（8）本次招标，投标人应按本招标文件要求提交商务，技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标无效。
（9）项目报价均包括所有服务等交付完成前的一切费用。
10.投标内容填写说明
10.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。
10.2投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”“/”等明确的回答。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能无效。
10.3开标一览表须按格式统一填写，不得自行增减内容。
10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
11.投标文件的有效期
本项目投标文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将无效。
12.投标文件的签署及规定
12.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。
12.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知、资质等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。
12.4 投标人应按本招标文件要求提交投标文件。
投标人对本招标文件第七部分“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的标准公章并经法定代表人、全权代理人签字或盖章，否则按投标无效处理。（以招标文件第七部分“投标文件格式”中要求为准）

12.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的全权代理人签字或盖章。
12.6 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
四、投标文件的递交
13.电子版投标文件的加密、修改、提交

13.1供应商应使用“山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）”提供的“政采云电子投标客户端” 软件，对电子投标文件进行加密，未按要求加密的电子投标文件，交易平台将拒收。

13.2供应商应在投标截止时间前，登录“山西省政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）”提供的“政采云电子投标客户端” 软件在线提交电子投标文件。投标截止时间之前允许供应商多次提交投标文件，每次提交将覆盖上一次提交的投标文件。供应商应对已上传的电子加密文件自行下载解密验证。

13.3供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成投标文件传输的，产生的后果由供应商自行承担。投标截止后传输的投标文件，交易平台将拒收。

14.纸质版投标文件的份数、密封等（仅中标后中标供应商提供正本一份，副本一份）
15.投标文件的补充、修改和撤回
15.1提交投标文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

15.2供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、开标
16.开标及其有关事项
16.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、全权代理人及有关工作人员参加。
16.2投标人参加开标的必须在线上解密投标文件以证明其参与投标。
16.3开标时查验供应商解密情况，确认无误后方可开标。

16.4投标文件解密时长不超过30分钟。
六、评标程序和要求
17.组建资格审查小组及评标委员会
17.1采购人或采购代理机构根据有关法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建资格审查小组，对投标人的投标文件进行实质性响应审查（资格性审查）。
17.1采购代理机构根据有关法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人单数组成。
17.2采购代理机构就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，采购单位人员不得以技术专家身份参与评标，采购代理机构工作人员不得参加评标。
18.符合性审查

18.1资格审查结束后，评标委员会将审查各投标供应商投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证投标保证金。
18.2审核时，评标委员会要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求
（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。
（2）重大偏离（主要是指技术、商务要求）系指投标货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致。投标文件中出现重大偏离的，将作无效投标处理。包括以下几部分：
A、投标文件未按招标文件的规定解密、密封、签署、盖章的；
B、投标有效期不足的；
C、投标货物的质量性能、规格、数量、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；
D、未按照招标文件规定报价的；
E、不符合招标文件中有关分包、转包规定的；
F、投标人针对同一项目内容递交两份或两份以上内容不同的投标书或出现两个或两个以上报价的，却未书面声明哪一份有效的；
G、投标文件有关内容填列不真实、不清楚、不全面的，影响评标的；
H、投标文件附有采购人不能接受的条件；
I、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。
（4）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
18.3 审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
（1）如果正本与副本不一致，以正本为准；开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准。
（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价。

（4）调整后的数据应由投标人予以确认，若投标人不同意确认其投标将无效。
18.4评标委员会对投标文件的判定评审,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。
19.投标的澄清
19.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家共同签字。
19.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复应加盖供应商公章或经法定代表人或全权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，其投标无效。
19.3如评标委员会一致认为某个投标人的投标报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定要求投标人在规定的时间内进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，其投标无效。

19.4在评审过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

（1）有恶意串通的；

（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；

（3）有损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（10）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC 地址、IP地址、 CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（11）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（12）不同投标人的投标文件联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（13）不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；

（14）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（15）不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人由同一人签字的；

（16）投标人上传的电子投标文件出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的；

（17）其它涉嫌串通的情形。

20.详细评审
评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第四部分“评标标准和评标方法”。
21.确定中标人
21.1评标委员会根据详细评审的结果确定中标人。采购监管部门、采购项目主持人根据招标文件规定要求对评标结论报告予以审核、确认；
21.2由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商；
21.3本项目招标采购人应在规定时间内对评标委员会推荐的中标供应商的投标文件进行确认。
22.评标过程保密
22.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。
23.采购项目废标
23.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；
（2）超过预算价或最高限价造成投标人不足3家的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
23.2废标后，采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动，或报请政府采购监督管理部门批准，变更采购方式进行采购。
七、签订合同
24.中标通知
24.1中标人确定后,采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
24.2采购代理机构（或采购人）对未中标的投标人不做未中标原因的解释，不退还投标文件。
24.3中标通知书是合同的组成部分。
25.中标服务费
参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和国家发展和改革委员会办公厅文件关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）文件的规定收取中标（成交）服务费，中标（成交）服务费由中标（成交）供应商支付。

100万元以下部分按中标金额的1.5%收取，100万元-500万元部分按中标金额的1.1%收取，500万元-1000万元部分按中标金额的0.8%收取，中标服务费不足3000元，按3000元收取。26.签订合同
26.1中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订供货合同。
26.2中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
26.3中标人一旦中标，未经采购代理机构（或采购人）事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构（或采购人）有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。
26.4违反26.1条、26.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
八、供货期、地点、验收要求及付款方式
27.1合同履约期限（供货期）：合同签订日起15个自然日
27.2供货地点：榆次区教育局指定地点

27.3由采购单位或委托相关质量检验机构组织验收，验收合格后填写货物验收报告书（加盖公章）。
28.付款方式：经甲方审核无误后，甲方需按照本合同的约定将90%货款在30个工作日内支付至与乙方共同确认的收款账户，剩余10%货款，安装完成后一年内付清。
九、保密和披露
29.保密
投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
30. 披露
30.1采购代理机构（或采购人）有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
30.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
十、询问和质疑
31.询问

31.1供应商对采购文件、评审过程、中标结果进行口头询问的，可按招标文件中载明的联系方式、地址或者通过山西省政府采购网（平台）向采购代理机构或者采购人提出询问，采购代理机构或采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限做出处理和答复。

31.2询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知供应商向采购人提出询问。

32.质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按招标文件规定方式获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

32.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过山西省政府采购网（平台）进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限。

32.3质疑材料要求。供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片。

32.4在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。供应商为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；供应商为自然人的，相关材料由本人签名。

32.5质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知供应商向采购人提出质疑。

32.6供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

32.7对采购需求、采购结果的质疑应向采购人提出；对招标文件中其他问题、采购过程的质疑应向采购代理机构提出；

32.8质疑的答复

32.8.1质疑答复内容不得涉及商业秘密，但应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

32.8.2质疑供应商撤回质疑的，采购代理机构、采购人终止质疑处理。

32.8.3供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对评审过程、中标结果提出质疑成立，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应重新开展采购活动。

（3）质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

32.9质疑事项联系方式：

32.9.1供应商对采购需求提出质疑请联系：
单位名称：榆次区教育局

联 系 人：田老师
联系电话：0354-3806731
32.9.2供应商对招标公告、招标文件中除采购需求外的其他内容、中标公告、招标流程等内容提出质疑请联系：

单位名称：山西四达锦程工程管理服务有限公司

地    址：晋中市榆次区中都路同心桥南育苑巷1号

联 系 人: 赵女士  

联系电话：0354-3228958

邮    箱：sdjcgcgl@163.com
33.投诉

33.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购代理机构提出质疑。对质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定期限内做出答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政监管部门提起投诉。

33.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

33.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。
十一、违约处罚
34.发生下列情况之一，投标人的投标保证金不予退还，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：
（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
（2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。
（3）中标人未按本招标文件规定签订合同的； 
（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议； 
（5）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。
十二、政府采购政策：

35.关于节能产品方面的相关照顾政策。

35.1采购项目中含“台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴”等品目（以“★”标注），属于国家强制性采购产品，应符合《节能产品政府采购清单》最新一期的要求，否则投标无效；其他列入《节能产品政府采购清单》的产品，如在最终报价相等的前提条件下，评审中可优先采购，查询网站以下官方网为准：

（1）中华人民共和国财政部网站（http://www．mof．gov．cn）；

（2）中国政府采购网（http://www.ccgp．gov.cn）；

（3）中国质量认证中心网站（http://www.cqc．com．cn）。

投标产品若为最新一期《节能产品政府采购清单》中的产品，应当在投标文件中提供国家财政部《节能产品政府采购清单》中该产品所在页的扫描件（请用醒目标记，标识出所投型号）。

35.2关于环保产品方面的相关照顾政策。

采购项目货物中含台式计算机的，属于国家强制性采购产品，台式计算机的性能参数还必须符合《环境标志产品政府采购清单》最新一期附件中的产品，否则投标无效。其它属于《环境标志产品政府采购清单》最新一期内容的，如在最终报价相等的前提条件下，评审中可优先采购，查询网站以下官方网为准：

（1）中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）；

（2）中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）；

（3）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

投标产品若为最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的产品，应当在投标文件中提供《环境标志产品政府采购清单》目录中该产品所在页的扫描件（请用醒目标记，标识出所投型号）。

35.3投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。未附有效认证证书，将有可能导致投标无效。

35.4中国强制性产品认证（3C）

根据《强制性产品认证管理规定》第二十九条规定：“自认证证书注销、撤销之日起或者认证证书暂停期间，不符合认证要求的产品，不得继续出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用”。

供应商提供的相关辅材、辅料或货物，适用国家强制3C认证书的产品必须提供适用3C认证证书。
35.5创新产品、创新服务

（1）本项目如涉及创新产品和服务且投标供应商投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，实施优先采购，评审给予一定的加分。

（2）投标供应商投报创新产品或创新服务的，须如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

35.6支持中小微企业方面的相关照顾政策（专门面向中小企业采购的项目，不再享受此政策）。

依据财库[2020]46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定的划分标准，在本项目中满足采购需求、质量和货物相等的情况下，对属于小型和微型企业生产的货物价格给15％的扣除，用扣除后的价格参与评审。其中，特别说明如下：

（1）上述所称的货物不包括使用大型企业注册商标的货物；小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供按照《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。若提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《政府采购法》及其实施条例有关规定处理。

（3）事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业 ，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

35.7支持残疾人福利单位方面的相关照顾政策。

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

特别说明：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

35.8支持监狱企业方面的相关照顾政策。

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

其中，特别说明如下：

（1）监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）监狱企业应按照下列部门提供证明文件

监狱企业证明文件是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十三、其他

36.关于日期计算方法

本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

第四部分  评标标准
一、评标原则
1、评委以投标人制作的标书作为评标的重要依据，公平地对待所有投标人。
2、坚持“公开、公平、公正”的原则，维护委托单位和投标方合法正常的权益，体现“服务、效率、权威”的工作宗旨。
3、对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。
4、反对不正当竞争，投标人不得串通投标。如有违反，按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定处理。
二、评标方法

本次评标采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、产品质量、技术参数偏离、服务以及对招标文件的响应程度，评标委员会各成员按照以上所列因素结合打分细则办法进行评审、打分，每一名投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。以得分（算术平均值）最高者确定为中标人。
三 、评标程序

1. 投标文件的初步评审

1.1 初步评审分为资格性审查和符合性审查。

1.2 资格性审查，采购人或采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

1.3符合性审查，评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据。

1.4 初步评审不合格的投标人不进入详细评审。

1.5初步评审审查表

（一）资格性审查
	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	其他
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商有效的营业执照或事业单位法人证书扫描件或复印件

	7
	采购政策
	制造商应为中小企业
	提供有效的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函和监狱企业证明文件。格式以采购文件要求为准

	资格审查注意事项：

采购人或采购代理机构各成员判定某供应商未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该供应商通过资格审查。


（二）符合性审查

	序号
	评审因素
	评审标准
	评审结论

	1
	投标函
	符合招标文件要求
	符合与否

	2
	法定代表人（或法定负责人）身份证明书
	符合招标文件要求
	符合与否

	3
	法定代表人（或法定负责人）授权委托书
	符合招标文件要求
	符合与否

	4
	投标保证金凭证
	符合招标文件要求
	符合与否

	5
	开标一览表
	符合招标文件要求
	符合与否

	6
	报价明细表
	符合招标文件要求
	符合与否

	7
	投标货物技术规范偏离表
	符合招标文件要求
	符合与否

	8
	投标文件按招标文件规定编制、签署、盖章
	符合招标文件要求
	符合与否

	9
	符合招标文件的其他实质性要求
	符合招标文件要求
	符合与否


2.投标文件的详细评审

2.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标程序、评标方法和评标标准，对投标文件进行综合评审。

2.2 评标委员会成员分别就各项指标对每个投标人独立打分, 以得分（算术平均值）最高者确定为中标人。

2.3分值汇总计算办法：所有评委评分的算术平均值，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2.4评标委员会将按综合得分由高到低排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.5 详细评审评分细则

	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	商务部分

（12分）
	1.供应商业绩（9分）

以提供的供应商2023年9月以来（以签订时间为准）自身的同类型业绩合同为准，要求必须提供签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页的复印件作为证明。每提供一个同类型业绩合同案例得3分，最高得9分。

本款同类型业绩仅指供应商自身的业绩，即合同的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供相关证明文件。
	9分

	
	
	2.项目团队（3分）
提供项目团队人员详细信息（包括姓名、职务、详细地址、联系方式、近一年内任意一次缴纳社保证明），证明是本单位员工，每提供一名得1分，最高得3分。

缺项或不提供不得分。
	3分

	2
	技术部分

（58分）
	4.投标产品技术性能指标（25分）

（1）所投产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得25分；

（2）未加★号的参数有负偏离的，每有一项扣1分，负偏离5项及以上则本项不得分。
	25分

	
	
	5.项目实施方案（9分）

包括但不限于①实施方案及计划安排；②产品质量保证措施；③安装调试方案，满分9分。

以上内容每提供一项且内容全面完全符合本项目要求得3分；每一项中每有一处存在瑕疵扣1分，扣完为止。未提供不得分。

注：本项内容中所称的“瑕疵”指：（1）内容缺项、表述不完整；（2）内容表述前后矛盾；（3）内容存在逻辑漏洞、常识错误；（4）非专门针对本项目制定或不适用本项目特征；（5）现有技术条件下不可能出现的情形。
	9分

	
	
	6.供货方案（8分）
包括但不限于①配送供货计划；②计划保障措施；③包装运输方案；④到货验收，满分8分。
以上内容每提供一项且内容全面完全符合本项目要求得2分；每一项中每有一处存在瑕疵扣1分，扣完为止。未提供不得分。

注：本项内容中所称的“瑕疵”指：（1）内容缺项、表述不完整；（2）内容表述前后矛盾；（3）内容存在逻辑漏洞、常识错误；（4）非专门针对本项目制定或不适用本项目特征；（5）现有技术条件下不可能出现的情形。
	8分

	
	
	7.培训方案（9分）

包括但不限于①培训时间及内容计划；②培训人员安排；③培训内容重点难点，满分9分。
以上内容每提供一项且内容全面完全符合本项目要求得3分；每一项中每有一处存在瑕疵扣1分，扣完为止。未提供不得分。

注：本项内容中所称的“瑕疵”指：（1）内容缺项、表述不完整；（2）内容表述前后矛盾；（3）内容存在逻辑漏洞、常识错误；（4）非专门针对本项目制定或不适用本项目特征；（5）现有技术条件下不可能出现的情形。
	9分

	
	
	8.售后服务响应等承诺（7分）

（1）根据投标人提供的售后服务方案内容进行评审：
包括但不限于①服务响应时间；②售后服务保障措施；③质保期内外保修维修方案；④售后服务人员及对本项目产品进行定期维护；⑤售后应急处理方案及安全保障措施。
以上内容每提供一项且内容全面完全符合本项目要求得1分；每一项中每有一处存在瑕疵扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。

注：本项内容中所称的“瑕疵”指：（1）内容缺项、表述不完整；（2）内容表述前后矛盾；（3）内容存在逻辑漏洞、常识错误；（4）非专门针对本项目制定或不适用本项目特征；（5）现有技术条件下不可能出现的情形。
（2）有且准确提供本公司项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细地址和联系方式、近一年任意一次缴纳社保证明及售后服务网点得2分，不提供或提供不全不得分，本项最高得2分。
	7分

	3
	报价评分标准（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
	30分

	4
	供应商并列时确定供应商优先顺序的规则
	得分相同时报价低的排名在前，得分相同报价也相同的技术评分高的排名在前。


三、定标
评标组按照评审结果确定中标人。
如果中标人放弃中标或出现中标无效的情形，采购人有权递补确定排名在其下一位的中标候选人（第二中标候选人）为中标人。但出现上述情形时，采购人也有权作出拒绝递补的决定，并重新组织采购。对此，提请投标人参加投标前慎重考虑相关商业风险。中标人将在山西省政府采购网上公示1个工作日。
第五部分  商务、技术要求
一、采购项目名称：榆次区学校考试广播系统采购项目

二、采购人名称：榆次区教育局

三、采购内容

1.本次采购内容：榆次区学校考试广播系统采购项目

2.采购范围：以招标文件中商务、技术和服务的规定为准

3.最高限价：80.9万元
4.合同履约期限（供货期）：合同签订日起15个自然日

5.供货地点：榆次区教育局指定地点
6.质保期：三年
四、资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）在中国境内注册、具有独立法人资格；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，公司及其法定代表人无行贿犯罪记录；

（6）法律、行政法规规定的其它条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
五、技术参数
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、广播设备（广播中心控制室）

	1-1、主控服务器设备

	1
	*15寸网络广播控制主机
	功能特点：
1、IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播的控制中心，对整个广播系统进行实时有效的控制与管理。国产化操作系统，例如银河麒麟，以确保系统的自主可控性和安全性。此外，同时支持国产主流CPU芯片，包括x86架构和ARM架构，如兆芯、飞腾等，从而提升系统的性能和稳定性。这样的支持和适配能够更好地满足用户在国产化环境下的需求，保障系统的稳定运行和安全性；
2、采用机架式工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；
3、支持专用千兆网传输，可同时传输上百套节目源；
4、工业级专用主板设计，运行性能稳定可靠，可以长时期不断电稳定工作；
5、ApacheWEB服务器，功能强大，支持多用户同时访问；
6、应用数据和媒体文件采用数据库管理，安全可靠，任务数不受限制；
7、专业流媒体服务器，支持标准流媒体格式；
8、服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机，系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性；
★9、双机热备功能，主、备服务器实现实时数据共享同步，实现故障自动主备切换；（提供软件界面截图）并（提供“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格的检测机构出具的检测报告。
10、内置文字语音播报服务，可实现文字、文本播放，男/女声、播放速率可选；
11、系统采用B/S架构，通过浏览器直接访问，无需另外安装客户端软件；
12、支持远程无线遥控功能，实现远距离遥控快捷操作；
13、系统具有手动/自动巡更功能，实现终端设备自检，后台可查看；
14、内置校时服务，实现服务器通过GPS、BDS、NTP自动系统校时，并可对教室电子时钟实施同步校时，时间精度≤1s；
15、具有节假日自动停播功能；
16、系统支持第三方平台嵌入式开发，提供提供软件开发包工具(SDK)，实现与大系统、大平台的系统整合；
17、快捷播放功能：可自定快建播放按键，实现一键快捷播放任务及实时寻呼；
18、≥15寸电容触摸屏设计，触摸准确有效；
19、构建于全新安全框架，配备多层次防护机制，可抵御恶意攻击，保障数据安全‌；
20、支持和消防报警连动功能，实现消防报警应急广播；
21、支持云广播任务推送和播放功能，在没有服务器的情况下也能保障任务正常播放；
22、支持系统定时开关机功能，随时随地无人化自动管理；
★23、可配和多种设备实现特定场景应用，如LED文字显示，人脸识别播报，噪声检测等；（提供对应软件功能截图）并（提供“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格的检测机构出具的检测报告；
24、网络广播支持UDP、TCP、RTP、组播四种广播传输协议，能针对不同场景设置不同的广播传输方式。支持多种广播应用，具体要求包含：全区广播、分区广播、定时广播
★25、快捷调课功能可快速调整单日 / 指定周次的播放任务，无需重新编辑课表，解决传统节假日排课编程繁琐的问题。支持节假日调课场景下，快捷替换指定时段的课表，并能在调课结束后自动恢复正常作息。（提供软件界面截图）
★26、具备增补终端，终端替换等功能。快速解决更换终端或增补终端时的繁琐操作，无需重新编辑原定时广播任务，全方位人性化节约时间。（提供软件界面截图）
27、启用管理功能。可以提前预设启用之后的任务。
28、用户权限管理，即能主管理员统管全局，又能子管理员自已操作。主与子树型结构权限。
★29、可自定义服务器重启、关机时间（提供软件界面截图）
	3
	台

	2
	国产网络广播控制软件
	支持网络电台、可视对讲
2、软件采用B/S架构、可通过浏览器访问管理服务器
3、支持跨互联网访问
4、支持批量修改终端的本地音量（IP前置、IP功放除外）
5、支持分用户显示文件广播任务
6、支持用户停用功能
7、直接支持android手机客户端控制（WIFI环境）
8、支持自定义节假日作息停播功能
9、软件支持国产操作平台
10、服务器软件支持文字转语音功能，在文本文档输入需要播放文字，播音时导入文本内容，系统自动生成mp3语音包，播音语速，可调整文字间距实现。广播软件可实现对需要播放的文字信息进行定时或手动播放设置、对文字信息播放可选择播放次数或无限循环播放、对文字信息转语音播出的声音模式可选中文（男、女声）英文（男、女）、对文字信息转语音播放速率可任意调整、同时可设置音量大小及播放优先级
11、广播软件自动识别终端：当网络终端IP地址已配置好，系统将自动检测识别显示在广播软件配置栏上，无须逐个配置终端IP地址步骤。
12、软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的SDK开发包，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）。
13、系统服务器软件，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。
14、运行在IP网络广播工控机。
15、标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；自动播放及定时功能，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守。
16、服务器负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各IE客户端提供数据接口服务。可以容纳万首节目，方便重复使用。
17、服务器是整个系统的运行核心。采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。
18、具有:基本参数、设置时间、备份还原、终端管理、终端分区、文件管理、目录管理、报警映射、报警分区、遥控任务、作息方案、文件广播、采播管理、电话采播。
19、支持网络电台、终端功放、查看任务、管理用户、用户组管理、查看日志、注册服务等功能操作界面。
20、软件采用稳定的B/S架构、所有软件集中安装在服务器、管理者或分控人员可通过浏览器直接（访问端口可自定义、默认80）以特定的用户身份操作管理整个广播系统、不再安装任何软件。
21、支持跨互联网访问：端口映射直接在主服务器端完成，终端不需要做任何映射。
22、分用户显示文件广播任务
23、任务级别设定
24、支持单向寻呼对讲
25、注册方式，序列号注册方式，绑定服务器硬件。

26、AI智能交互功能：设计专属AI对话交互窗口，高效实现播放状态控制、作息方案创建、任务调换等各类常规操作，AI对话窗口集成指令大全功能（提供软件界面截图）
	3
	套

	1-2、音源设备

	1
	光碟播放器
	功能特点
1、超强纠错功能,强大解码播放
2、遥控操作,菜单提示,一目了然
3、CD、DVD、U盘  MP3自动播放功能。
4、高亮度动态VFD显示，清晰醒目。
5、具有曲目直选功能。
6、具有通电后自动播放功能。                                    
技术参数
1、频率响应：20Hz-20kHz
2、信噪比：90dB
3、动态范围：90dB
4、谐波失真：0.005%
5、抖晃：可测极限之下
6、输出电平：0dBV
7、电源：AC 220 –240 V / 50～60 Hz
8、兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3等)
	4
	台

	2
	广播话筒
	1、四声前后奏音麦克风
2、换能方式：极性化电容式 
3、频率响应：40Hz-16kHz
4、灵敏度： -38dB±2dB
5、输出阻抗： 200Ω
6、指向性：心型指向
7、参考适音距离： 20~50cm
8、内置提示音音量旋钮可调 
9、话筒增益可自行调节         
10、供电电压 220V/9V
	3
	台

	3
	前置放大器
	1、≥5路线路输入，≥1路卡侬（平衡）输入，≥4路线路输出，≥2路录音输出，≥1路卡侬（平衡）输出；
2、≥3路MIC输入、MIC1具有优先默音功能；
3、各分路音量单独调节,统一音量调节控制，高、低音调节；
4、具有“叮咚”提示音按键，用于检测线路及喊话时提示；
5、各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通；
6、具有U盘播放（USB（3.0））、FM收音功能、蓝牙（5.0）播放功能（蓝牙连接具有密码保护）。支持MP3、WAV等音频格式，具有快捷火警播放模式、U盘文件夹播放、单曲循环、循环播放、随机播放、文件夹循环播放等模式；
7、MIC2、MIC3支持48V幻像供电；
8、≥2.1寸液晶屏中文显示；
9、具有自动接地开关，杜绝静电噪音；
10、支持电平显示输入信号的强弱；
技术参数
11、线路输入电平400mV不平衡
12、卡侬输入电平400mV平衡
13、话筒输入电平1.8mV平衡/3mV不平衡
14、线路输入阻抗10KΩ
15、话筒输入阻抗600Ω
16、音调调节范围±10dB
17、频率响应20Hz-20KHz
18、工作电源AC220V±10%50-60Hz
19、信噪比AuxInput:90dB
	3
	台

	4
	IP网络采集器
	功能参数：
1、搭载高性能国产嵌入式Linux操作系统，采用ARMCortex-A7双核架构处理器，核心主频达1.2GHz满足嵌入式终端高性能应用需求
2、将模拟音频信号模数转换，通过网络传输至解码终端，模拟音频信号可叠加
3、3路线路输入，2路麦克风输入（前麦克风带默音功能，后麦克风混音功能），2路本地模拟音频输出（需提供“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格的检测机构出具的检测报告）
★4、具有U盘播放（USB（3.0））、FM收音功能、蓝牙（5.0）播放功能（蓝牙连接具有密码保护）。支持MP3、WAV等音频格式，具有快捷火警播放模式、U盘文件夹播放、单曲循环、循环播放、随机播放、文件夹循环播放等模式（提供设备图片或软件界面截图）
5、高低音独独立调节，线路输入音量、话筒音量、MP3音量独立调节
6、10组手动快捷分区寻呼设置，在软件上设置10路手动快捷键，实现一键开启分区寻呼功能（需提供“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格的检测机构出具的检测报告）
7、一路短路输入触发寻呼设置（在软件上设置短路触发与无线话筒联动，实现远程无线一键触发自动打开指定分区进行寻呼）（需提供“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格的检测机构出具的检测报告）
8、一路短路输出，实现和周边设备进行联动
9、双模校时功能：GPS、BDS双模式，可自定义选择，设备自动搜索卫星时间同步到服务器，自动校准服务器时间精度小于1秒；
10、高低品切换功能：高品模式、低品模式可自定义切换
★11、支持北斗、gps双模校时、用户可在后台显示连接的北斗和GPS卫星数量以及载噪比（提供软件界面截图）
技术参数：
1、通信接口：标准RJ45以太网接口≥1，标准RJ45转232通讯接口≥1,短路输入接口≥接口

2、外控电源：3路可编程外控电源输出接口
3、音频接口：≥3路线路音频输入，≥1路蓝牙输入，≥1路混音MIC输入，≥1路带抹音MIC输入，≥2路音频环出，各路音频通道都带有独立音调，总输出带有高低音调节
4、工作电压：交流AC~220V±10％,50-60HZ，内置二级EMI滤波电路静态电流：≦100mA
5、工作环境：工作温度：-20℃~+80℃，工作湿度：10％~90％
6、传输速率：快速自适应10/100Mbps
7、支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、TGMP(组播)
8、频率响应范围：20-20KHz±1dB
9、采样率：8K-48KHz
10、谐波失真度：≤0.02%00dB1KHz
11、灵敏度：95dB士3dB
12、信噪比(计权)：≥90dB@1KHz0dBu
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	网络寻呼对讲话筒
	产品功能
1、搭载高性能国产嵌入式Linux操作系统，采用ARMCortex-A7双核架构处理器，核心主频达1.2GHz满足嵌入式终端高性能应用需求；
2、≥7寸电容式触摸屏，人性化人机操作界面
3、采用高灵敏度拾音咪，拾音距150-300MM
4、内置回声消除（AEC），自动增益控制（AGC）
5、内置监听喇叭≥3W
★6、具有寻呼、点播、对讲、监听功能，可选择对应区域进行寻呼或媒体广播（提供软件界面截图）
7、具有快捷寻呼功能，在可设置不小于29个快捷键，实现快捷开启分区寻呼功能
8、具有快捷媒体播放功能，可设置不小于29个快捷播放任务，实现快捷播放功能
9、支持短路触发，触发模式可自定义选择三种模式（网络任务、本地媒体、音频采集），支持八种本地媒体上传，联动播放
10、U盘点播功能，可选择外置的U盘歌曲，对终端进行点播
11、支持离线寻呼功能
技术参数：
1、通信接口：标准RJ45接口：≥1个；RS232接口：≥1个；短路输入接口:≥1个；短路输出接口：≥1个；USB接口：≥1个；MicroSD（TF卡）：≥1个
2、音频接口：音频输入接口：≥1路；音频输出接口：≥1路；3.5耳机输入输出：≥1路；鹅颈式航四芯电容咪杆接口：≥1路；监听输出：≥1路（提供设备接口图片）
3、电源电压：直流DC12V/3A±10％
4、静态电流：≤100mA
5、工作环境：工作温度：-20℃~+80℃，工作湿度：10％~90％
6、传输速率：快速自适应10/100Mbps
7、支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、TGMP(组播)
8、频率响应范围：20HZ~20KHZ±1dB
9、采样率：8K~48KHZ
10、谐波失真度：≤0.02%@0dB1KHz
11、灵敏度：95dB±3dB
12、信噪比(计权)：≥90dB@1KHz0d
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	寻呼话筒软件
	具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作
支持GPS校时功能、可为服务器提供时间校准
实现文字转语音播放或采集转发功能
通过网络对其他IP音频终端远程播放(分区或全区)
兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态时实监控
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	数字IP网络消防主机
	功能特点
1、≥16路消防报警采集接口，可扩展至1024路；
2、由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式；
3、准确的报警分区LED灯显示；
4、联动启动服务器存储报警音乐模式；
5、具有RJ45通讯接口，可与系统通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能；
6、报警音频文件集成在网络广播服务器中、可任意修改；
7、可任意规则设置报警端口和报警分区之间的映射关系；
8、软件主界面提供映射功能界面设定规则；
9、显示方式：状态指示发光二极管；报警方式：任意分区报警模式；
10、支持手机或电脑IE浏览器修改地址
技术参数；
1、待机功率小于5W，满足国家环保节能认证的标准。
2、电源：～220V/50Hz
3、功耗：15W
4、支持协议TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP
5、尺寸：484×303×88mm
6、重量：4.20Kg
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	十六路电源时序器
	1、按顺序开启或关闭≥16路受控设备的电源可以通过定时器自动控制或人工控制,LED指示
2、插座总容量达≥4.5KVA，每路端口电流容量可达≥2KVA
3、电源插座输出容量：总容量220V，20A；每个插座最大输出电流为10A。
4、多种开启方式：1)短路控制；2)220V控制信号；3)RS485信号；4)手动开启
5、动作间隔时间：约1s
6、输入电源：交流220V/20A
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	监听音箱
	功能特点：
1.搭载高性能国产嵌入式芯片，Linux操作系统，采用ARMCortex-A7双核架构处理器，核心主频达1.2GHz满足嵌入式终端高性能应用需求；
2.接收服务器的自动广播任务、手动任务；
3.外控时钟控制，实现服务器IP网络自动校时，校时精度≤1s；
4.web控制方式，无需安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备参数；
5.支持网内移动修改IP地址、设置设备参数；
6.支持自动识别U盘内音乐播放；
7.内置≥4GB大容量TF卡，可存储音乐和作息时间实现服务器断网自动播放，最大支持32G；
8.支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出；
9.具有本地音频输入、输出，MIC输入、U盘输入，实现本地多媒体扩声；
10.内置蓝牙5.0模块，实现多媒体无线音频传输（手机、笔记本可无线连接），蓝牙设备名称可自定义修改；
11.具有扩展短路输入、输出接口，实现第三方外控设备连接；
12.支持检测周围环境的温度和湿度，数据在服务器上显示；
13.支持外扩一只≥20W定阻副音箱；
14.具有短路输入和输出接口；
15.支持红外遥控，可控制音箱功放开关、音量大小、静音（选配）；
16.支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
★17.可控制外部led时钟、在后台可完成led工作状态的设置（提供软件界面截图）
技术参数：
1.通信接口：≥1路标准RJ45以太网接口，≥1路标准RJ45转232通讯接口，≥1路标准RJ45转485通讯接口,≥1路USB2.0通讯接口，≥1路TF卡接口（最大支持32G），≥1路温湿度传感器接口，≥1短路触发输入（带指示），≥1路短路触发输出（带指示）
2.音频接口：≥1路立体声输入，≥1路立体声输出，≥1路6.35MM话筒输入，≥1路2.4G话筒输入，≥1路蓝牙音频5.0输入（U盘优先和按键音量加减），≥1路AC100V电压输入
3.音箱功率：≥2×20W
4.电源电压：DC-15V3A
5.静态电流：≦100mA
6.工作环境：工作温度：-20℃~+80℃，工作湿度：10％~90％
7.传输速率：快速自适应10/100Mbps
8.支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、RTP、RTSP、IGMP(组播)
9.频率响应范围：20HZ~20KHZ±1dB
10.通道串音：≥-80dB@1KHz
11.音频解码格式：MP3、WAV、WMA
12.音频算法：AEC、AGC、ANS
13.采样率：8K~48KHZ
14.谐波失真度：≤0.02%@0dB1KHz
15.噪声比：≥90dB
16.灵敏度：95dB±3dB
17.信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu
18、待机功耗≤1.5W
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	无线手持话筒
	1、显示屏幕配置 收设备配备不少于2块2.2英寸TFT-LCD显示屏；发射设备配备不少于0.96英寸OLED显示屏，可同步显示设备发射功率、音频加密状态、剩余电量、工作频率、智能静音运行状态及静音标接识等核心信息。
2、红外对频功能 设备支持一键频率扫描功能，可自动规避信号干扰；配备一键红外对频功能，配对操作简便快捷。
3、外观与接口配置 接收机前面板配置不少于2块显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描按键、2个红外对频按键、1个电源开关及1个红外发射与对频二合一指示灯；背部面板配备1路线路输出接口、2路卡侬输出接口、2路BNC天线接口及1个直流供电接口。发射机配备1块显示屏、4个功能实体按键（含静音、音量加减、电源开关）、1个电源指示灯及1个静音状态指示灯。
4、自动频率扫描功能 搭载全自动频率扫描模块，可快速为发射设备筛选无干扰的纯净工作频率，操作便捷、适配性强。
5、工作频率范围 设备套装包含不少于1台接收主机、2只手持发射话筒，工作频率性能等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四大频段标准。
6、混响调节性能 支持多档位精细化混响调节，内置混响效果种类不少于15625种；效果占比、回响延时、混响幅度三项音效参数，均配备不少于25档独立调节档位。
7、均衡调节性能 具备多频段音频均衡调节能力，均衡组合模式不少于2197种；支持高音、中音、低音三频段独立调节，每类频段均配备不少于13档精细调节档位。
8、防信号串扰功能 采用32位唯一专属ID码配对技术，收发设备需ID码完全匹配方可完成对码连接，可有效规避同频率设备信号串台、干扰问题。
9、传输调制方式 采用数字U段无线传输技术，搭载pi/4-DQPSK调制模式及国产主控芯片，有效传输距离不低于80米；接收机配备2路平衡输出、1路非平衡混音输出，集成混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节多项功能。
10、智能自动静音 具备姿态感应自动静音功能，话筒跌落、抛掷时可实现毫秒级快速静音，杜绝突发冲击噪音；设备静置5秒自动静音，闲置8分钟自动关机，全程无需人工操作。
11、AI语音控制功能 内置AI语音控制模块，配备语音反馈提示功能，支持双手持话筒及外接全向麦克风联动语音控制。
12、设备续航能力 发射机满电状态下连续工作时长不低于12小时，具备长效续航性能。
13、红外配对同步 支持红外扫描同步配对技术，可快速完成发射机与接收机的设备匹配，配对流程简单高效。
14、低电量提醒功能 发射机电量不足时，接收机显示屏可实时弹出低电量提示，及时提醒用户更换电池或充电。
15、音量调节功能 发射机配备独立实体音量调节按键，可手动灵活调节设备输出音量大小。
16、一键静音功能 设备设置专属一键静音按键，支持双击话筒实现静音切换，同时可通过接收机端解除静音状态，操作实用性强。
17、发射功率档位调节 发射机输出功率支持7档分级调节，可根据使用场景按需切换功率档位。
18、音频频率响应 设备频率响应范围为20Hz~20kHz（误差±3dB），卡侬接口信噪比≥105dB，总谐波失真率＜0.1%，有效工作距离优于80米。
19、接收机核心参数 显示屏分辨率240×3RGB×320，设备失真度＜0.05%；配备BNC/50Ω天线接口，接收灵敏度＜-95dBm；平衡输出最大500mV，非平衡输出最大1000mV；支持DC 12V/1A供电，工作电流≤320mA。
20、发射机核心参数 搭载128×64分辨率OLED显示屏，手持话筒采用动圈式音头；输出功率≥10dBm，工作电流≤200mA；适配2节1.5V AA电池供电，基础续航时长不低于10小时。
21、上位机软件功能 设备支持TCP/IP网络及RS-485通讯协议，配套PC上位机管理软件，可实现设备参数设置、EQ音效调控、话筒剩余电量实时查看等全套管控功能。
22、工作电压适配 设备适配交流220V±10%、50/60Hz市电供电，电压适配范围宽泛，适配常规供电环境。
23、显示屏幕配置 接收设备配备不少于2块2.2英寸TFT-LCD显示屏；发射设备配备不少于0.96英寸OLED显示屏，可同步显示设备发射功率、音频加密状态、剩余电量、工作频率、智能静音运行状态及静音标识等核心信息。
24、红外对频功能 设备支持一键频率扫描功能，可自动规避信号干扰；配备一键红外对频功能，配对操作简便快捷。
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	天线放大器
	主要功能
1、12dB可调的射频信号电平用于优化使用不同线缆的接收效率
2、链接输出可链接8台无线接收机组成大型系统
3、RF 电平过载LED及时监察射频信号的质量
4、高清LCD显示
分配器参数
1、频率：  450-970MHz
2、输入/输出阻抗：50欧姆
3、通道:≥2*5（ 10路）输出
4、显示方式：  LED
5、接口 ：B型母座
6、增益+6dB
7、3阶互调截取点 ：+38dBm（典型）
8、增益:平坦度 ：+1dB
9、电源输出：  DC4*1A
10、输入电源 ：AC100-260VAC/T2A 47-63赫兹
天线参数
1、频率：  U段 460-970MHz
2、显示方式：  LED
3、调控开关：轻触开关
4、接口：  B型母座
5、输出阻抗：  50欧姆（SWR<=1:1.5)
6、增益（最大）：  12dB（典型）
7、辐射最强角度:0 - 180
8、整合数控可调:-6 _ 12dB
9、3阶互调截取点：+45dBm（典型）
10、增益平坦度：  +1dB，全频段
11、电源：  +9V⾄12V（典型），  150mA
12、≥4路12V直流电源输出，可供≥4台无线麦克风的电源使用
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	网络交换机
	16口交换机
	13
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	13
	网络交换机
	8口交换机
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	机柜
	32U
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	移动电源
	额定容量
10KVA

功率因素
0.9

有效负载
9KW

额定电压    220VAC

输入电压范围
120~275Vac 单相两线+接地线

输入功率因数 ≥0.95

输出额定电压
220VAC

输出电压调整率  ±1%

市电-电池模式转换时间0ms；电池-市电模式转换时间0ms；市电-旁路模式转换时间<4ms；

发电机模式
支持发电机输入

人机管理
LCD液晶显示，可显示内容有输入、输出、电池电压、负载状况、输出保护、过载保护、短路保护、输出电压过低高过保护。

防雷功能，开机自诊断功能

输出电压精度:土1%

输出电压波形失真度:线性负载:≤3% 

非线性负载:≤7% 

面板上输出电压可调节: 

200V/208V/220V/230V/240V

定频(Converter)功能

紧急关机(EPO，EmergencyPowerOff)

 ECO经济模式

标配RS232(可选配USB接口)

支持SNMP卡

支持面板调节输出电压和频率

电池保护
电池电压过低保护

电池电压：192/240Vdc
电池数量：16/20可调
	3
	套

	1-3、听力备份系统

	1
	播放主机
	1、≥5寸大屏幕电容式触摸，分辨率≥800×480Dpi；

2、采用B/S架构，内置web服务器。支持PC和移动端直接访问，支持通过web进行网络编程功能和播放控制，上传媒体文件功能（提供演示视频或相关软件界面截图）；
★3、支持随机配置PC端智能AI交互软件，设计专属AI对话交互窗口，支持实现播放控制、分区开关、电源控制等常规操作；

4、支持通过鼠标点击即可快速生成对应自然语言指令，实现MP3智能广播主机的AI管控，指令识别准确率≥95%，AI对话窗口响应时间≤310ms；支持≥18项常用广播操作指令；

5、具有电子授时服务功能，可同时对多个电子时钟进行同步校时功能，校时精度＜1秒；

6、具有数字密码及指纹锁功能，可设置数字密码或指纹登录（提供设备图片及软件界面截图或演示视频）；

7、具有话筒默音、混音功能；

8、具有编程方案备份、方案复制功能（提供软件界面截图）；

9、具有功放及外部设备电源管理功能；

10、具有U盘播放及U盘媒体文件上传功能；

★11、具有4种报警模式（地震、暴力、空袭、火灾），一键选择报警（提供使用界面图像）；

具有播放/暂停/停止、快进、快退、上一曲、下一曲、音量加减等操作；

13、具有节假日方案自动停播功能，可同时存储多个节假日期。当两个任务时间重叠会自动告警提示；

14、具有远程联动广播功能，在软件上设置远程触发与无线话筒联动，实现无线话筒联动寻呼广播功能；

15、内置DSP音量调节，具有高、低音及各通道音量数字调节（提供操作界面图像）；

16、内置不少于6路分区管理功能；

17、支持媒体格式：MP3、WAV格式；

18、支持扩展网络遥控器（开阔环境下遥控距离可达1000米），实现任务快捷播放（可编辑），具备上下曲选择、播放/暂停、快进快退、音量调节功能；

19、支持局域网分控话筒，实现远程寻呼、点播、快捷寻呼、快捷任务、紧急寻呼；

20、支持扩展消防报警主机，具有一路短路输出可联动消防主机，实现消防报警联动；

21、支持最多编制不小于8套播放方案；每套方案不少于200条编程任务；每条任务不少于100首歌曲选择，任务音量单独可设；

22、具有NTP校时，误差小于等于50ms，实时显示信号强度等状态信息，内置卫星校时模块，双模校时功能：GPS、BDS双模式，可自定义选择，设备自动搜索卫星时间同步到服务器，自动校准服务器时间精度小于等于1.5秒；（提供软件配置界面截图）；

23、内置半导体指纹模块，可自定义密码及指纹保护功能，识别精度高，解锁速度快，防伪能力强；
	3
	台

	2
	广播话筒
	1、四声前后奏音麦克风
2、换能方式：极性化电容式 
3、频率响应：40Hz-16kHz
4、灵敏度： -38dB±2dB
5、输出阻抗： 200Ω
6、指向性：心型指向
7、参考适音距离： 20~50cm
8、内置提示音音量旋钮可调 
9、话筒增益可自行调节         
10、供电电压 220V/9V
	4
	台

	3
	前置放大器
	1、≥5路线路输入，≥1路卡侬（平衡）输入，≥4路线路输出，≥2路录音输出，≥1路卡侬（平衡）输出；
2、≥3路MIC输入、MIC1具有优先默音功能；
3、各分路音量单独调节,统一音量调节控制，高、低音调节；
4、具有“叮咚”提示音按键，用于检测线路及喊话时提示；
5、各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通；
6、具有U盘播放（USB（3.0））、FM收音功能、蓝牙（5.0）播放功能（蓝牙连接具有密码保护）。支持MP3、WAV等音频格式，具有快捷火警播放模式、U盘文件夹播放、单曲循环、循环播放、随机播放、文件夹循环播放等模式；
7、MIC2、MIC3支持48V幻像供电；
8、≥2.1寸液晶屏中文显示；
9、具有自动接地开关，杜绝静电噪音；
10、支持电平显示输入信号的强弱；
技术参数
11、线路输入电平400mV不平衡
12、卡侬输入电平400mV平衡
13、话筒输入电平1.8mV平衡/3mV不平衡
14、线路输入阻抗10KΩ
15、话筒输入阻抗600Ω
16、音调调节范围±10dB
17、频率响应20Hz-20KHz
18、工作电源AC220V±10%50-60Hz
19、信噪比AuxInput:90dB
	3
	台

	4
	反馈抑制器
	1、通信接口 具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出；具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口。具有≥1路RS-232通信接口，支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能
2、发言功能 具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节
3、抑制功能 具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能
4、混音功能 具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围
5、话筒单元 支持话筒同时开麦数量≥15个有线单元+6个无线单元
	3
	台

	5
	纯后级功放
	1、单通道纯后级功率放大器，为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中型区域范围的广播扩声
2、标准机柜式设计，人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质
3、面板带音量调节旋钮
4、≥1路平衡线路信号输入、≥1路平衡线路输出
5、智能过热、过载、短路报警保护功能
6、功率输出方式：定压输出100V
技术名称
1.输出功率 ≥1200W
2.输出类别 100V定压输出
3.线路输出 600Ω1V（0dB）
4.频率响应 80Hz-16KHz(±3dB)
5.失真度 总谐波失真 小于0.1%-1KHz,1/3rated power
6.保护装置 过热 过载 短路
7.电源要求 交流220V-240V/50~60Hz
8.空载耗电量 小于5W
	6
	台

	6
	主备功放自动替补
	功能特点
1、能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“备用功放”之间实现自动切换（需提供“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格的检测机构出具的检测报告）
2、具有≥4个完全相同的独立通道，每个通道均能完成主/备功放的自动监测与切换（需提供“CMA”、“CNAS”、“iiac-MRA”认证资格的检测机构出具的检测报告）
3、兼有手动主/备切换功能
4、故障切换时间：200ms
5、通道检测时间：40MS
6、一目了然的工作状态指示
技术参数：
1、可控通道组数≥4组
2、工作组态≥4主≥4备或≥4主≥1备
3、通道工作容量100V/10A（音频信号）
4、功放增益要求＞20dB
5、输入检测电压阀值＜500mV
6、30k检测信号输出电压20mV-50mV
7、保护AC保险丝
8、电源AC220V/50HZ
9、尺寸WDH484*365*88mm
10、净重7.9kg
	3
	台

	7
	纯后级功放（备份）
	1、单通道纯后级功率放大器，为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中型区域范围的广播扩声
2、标准机柜式设计，人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质
3、面板带音量调节旋钮
4、≥1路平衡线路信号输入、≥1路平衡线路输出
5、智能过热、过载、短路报警保护功能
6、功率输出方式：定压输出100V
技术名称
1.输出功率 ≥1200W
2.输出类别 100V定压输出
3.线路输出 600Ω1V（0dB）
4.频率响应 80Hz-16KHz(±3dB)
5.失真度 总谐波失真 小于0.1%-1KHz,1/3rated power
6.保护装置 过热 过载 短路
7.电源要求 交流220V-240V/50~60Hz
8.空载耗电量 小于5W
	6
	台

	8
	模拟监听音箱
	1、室内豪华音箱，采用高密度木板结构。
2、额定功率:≥10W
3、最大功率:20W
4、灵敏度:89dB±2Db
5、安装方式:壁挂式；
6、输入：100V
7、频率响应：80Hz-18kHz
8、喇叭单元：LF ≥1*4.5",HF ≥1*2"
	6
	只

	9
	十六路电源时序器
	1、按顺序开启或关闭≥16路受控设备的电源可以通过定时器自动控制或人工控制,LED指示
2、插座总容量达≥4.5KVA，每路端口电流容量可达≥2KVA
3、电源插座输出容量：总容量220V，20A；每个插座最大输出电流为10A。
4、多种开启方式：1)短路控制；2)220V控制信号；3)RS485信号；4)手动开启
5、动作间隔时间：约1s
6、输入电源：交流220V/20A
	3
	台

	二、教室终端设备

	1
	数字网络广播一体化音箱(带定压备份功能）
	功能特点：
1.搭载高性能国产嵌入式芯片，Linux操作系统，采用ARMCortex-A7双核架构处理器，核心主频达1.2GHz满足嵌入式终端高性能应用需求；
2.接收服务器的自动广播任务、手动任务；
3.外控时钟控制，实现服务器IP网络自动校时，校时精度≤1s；
4.web控制方式，无需安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备参数；
5.支持网内移动修改IP地址、设置设备参数；
6.支持自动识别U盘内音乐播放；
7.内置≥4GB大容量TF卡，可存储音乐和作息时间实现服务器断网自动播放，最大支持32G；
8.支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出；
9.具有本地音频输入、输出，MIC输入、U盘输入，实现本地多媒体扩声；
10.内置蓝牙5.0模块，实现多媒体无线音频传输（手机、笔记本可无线连接），蓝牙设备名称可自定义修改；
11.具有扩展短路输入、输出接口，实现第三方外控设备连接；
12.支持检测周围环境的温度和湿度，数据在服务器上显示；
13.支持外扩一只≥20W定阻副音箱；
14.具有短路输入和输出接口；
15.支持红外遥控，可控制音箱功放开关、音量大小、静音（选配）；
16.支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
★17.可控制外部led时钟、在后台可完成led工作状态的设置（提供软件界面截图）
18.支持100V定压备份功能，当音箱断电或断网时自动切换接收定压信号播放，切换延时≤10ms；
技术参数：
1.通信接口：≥1路标准RJ45以太网接口，≥1路标准RJ45转232通讯接口，≥1路标准RJ45转485通讯接口,≥1路USB2.0通讯接口，≥1路TF卡接口（最大支持32G），≥1路温湿度传感器接口，≥1短路触发输入（带指示），≥1路短路触发输出（带指示）
2.音频接口：≥1路立体声输入，≥1路立体声输出，≥1路6.35MM话筒输入，≥1路2.4G话筒输入，≥1路蓝牙音频5.0输入（U盘优先和按键音量加减），≥1路AC100V电压输入
3.音箱功率：≥2×20W
4.电源电压：DC-15V3A
5.静态电流：≦100mA
6.工作环境：工作温度：-20℃~+80℃，工作湿度：10％~90％
7.传输速率：快速自适应10/100Mbps
8.支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、RTP、RTSP、IGMP(组播)
9.频率响应范围：20HZ~20KHZ±1dB
10.通道串音：≥-80dB@1KHz
11.音频解码格式：MP3、WAV、WMA
12.音频算法：AEC、AGC、ANS
13.采样率：8K~48KHZ
14.谐波失真度：≤0.02%@0dB1KHz
15.噪声比：≥90dB
16.灵敏度：95dB±3dB
17.信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu
18、待机功耗≤1.5W
	118
	台

	2
	一体化副音箱
	1、额定功率：20W
2、最大功率：30W
3、灵敏度：89dB±2Db
4、频率响应：80Hz-18kHz
	118
	台

	3
	网络机柜
	6U壁挂
	13
	台

	三、线材辅材及其它

	1
	超五类网线
	国产优质 CAT5e 非屏蔽网线 YD/T 1019‑2013、GB/T 18015.5‑2025、GB50311‑2016 

导体：24AWG 无氧铜，20℃直流电阻≤9.38Ω/100m；

带宽≥100MHz，满足千兆传输；

绝缘电阻≥5000MΩ・km；

阻燃 PVC 护套，4 对 8 芯双绞线；

5. 符合综合布线工程验收 GB50312‑2016
	5900
	米

	2
	电源线
	导体：无氧全铜，铜导体电阻严格符合 GB/T3956；

绝缘层聚氯乙烯，耐压 450/750V；

绝缘厚度均匀，无偏心；

4. 具备 3C 强制认证，阻燃等级 V0 级；5. 软导体为第 5 类绞合铜导体，适合设备布线  RVV2*2.5
	3500
	米

	3
	电源线
	导体：无氧全铜，铜导体电阻严格符合 GB/T3956；

绝缘层聚氯乙烯，耐压 450/750V；

绝缘厚度均匀，无偏心；

4. 具备 3C 强制认证，阻燃等级 V0 级；5. 软导体为第 5 类绞合铜导体，适合设备布线  RVV2*1.0
	4800
	米

	4
	光纤
	室外 / 室内单模光纤（综合布线） GB/T 9771‑2020、YD/T 901‑2018、GB50311‑2016

光纤类型：G.652D 单模光纤；

2.1310nm 衰减≤0.36dB/km，1550nm 衰减≤0.22dB/km；

3.零色散波长 1310nm；

4. 护套阻燃，抗拉抗压，满足布线弯曲半径；

5. 符合综合布线系统设计 GB50311，测试标准 GB50312
	700
	米

	5
	光纤收发器
	千兆单模双纤收发器 YD/T 1528‑2019、IEEE802.3 

接口：1×SC 光口，1×RJ45 电口；千兆速率 10/100/1000M 自适应；

传输距离：≥20km，工作波长 1310nm；3. 电源 DC5V，工作温度 0~55℃；

4.支持链路故障告警，防雷保护；

5. 符合以太网光收发设备通信行业标准，满足千兆网络传输
	2
	对

	6
	终端盒
	壁挂式光纤终端盒 YD/T 1272‑2018、YD/T 2150‑2010 

壳体：冷轧钢板，静电喷塑防锈；

支持光纤熔接、盘纤存储，盘纤半径≥30mm；

配置光纤熔接保护套管，可安装 SC/FC 适配器；

具备光缆固定、接地装置；

防护：室内 IP30，防灰尘，线缆进出带橡胶护圈，防止光纤弯折损伤；

6. 全部配件含固定支架、熔接盘、适配器、尾纤全套
	4
	个

	7
	水晶头
	外壳阻燃 PC 料；插片镀金厚度≥3μm；2. 接触电阻≤20mΩ，绝缘电阻≥500MΩ；3. 耐电压 AC1000V/1min 无击穿；

4. 适配 24AWG 超五类网线，满足 100MHz 传输性能
	6
	盒

	8
	线槽
	外形尺寸宽 50mm× 高 25mm；

氧指数 OI≥32，难燃；水平燃烧 I 级；3. 槽盖扣合牢固不易脱落；

4. 使用温度‑5℃~+60℃；抗冲击不开裂；5. PVC‑U 硬质聚氯乙烯材料
	1200
	米

	9
	线槽
	外形尺寸宽 24mm× 高 14mm；

氧指数 OI≥32，难燃；水平燃烧 I 级；3. 槽盖扣合牢固不易脱落；

4. 使用温度‑5℃~+60℃；抗冲击不开裂；5. PVC‑U 硬质聚氯乙烯材料
	1700
	米

	10
	PVC软管
	公称通径 DN25；绝缘型 PVC 电工软管；2. 绝缘耐压≥500V；弯曲可绕性良好；

3.阻燃、抗老化；低温不易脆裂；

4. 用于线缆保护，内壁光滑穿线顺畅
	700
	米

	11
	辅材
	接插件、紧固件、绝缘件 GB/T34989‑2017、GB/T11918、GB50171 接插件：符合 GB/T34989，绝缘耐压满足系统电压，接触可靠，无虚接；紧固件：镀锌防锈螺栓、螺母、弹垫平垫，防松结构，紧固牢靠；绝缘件：绝缘件耐压≥1000V，阻燃，绝缘电阻≥100MΩ；含扎带、线卡、接线端子、固定底座等全套布线配套辅材，满足现场安装使用要求
	
	批

	12
	施工费
	
	
	项


备注 ：（1）加*为核心产品

（2）加★项为核心参数，必须满足，如不满足，则投标无效

榆次区安宁小学（45间教室）清单 
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	一、广播设备（广播中心控制室）

	1-1、主控服务器设备

	1
	15寸网络广播控制主机
	1
	台

	2
	国产网络广播控制软件
	1
	套

	1-2、音源设备

	1
	光碟播放器
	2
	台

	2
	广播话筒
	1
	台

	3
	前置放大器
	1
	台

	4
	IP网络采集器
	1
	台

	5
	网络寻呼对讲话筒
	1
	台

	6
	寻呼话筒软件
	1
	套

	7
	数字IP网络消防主机
	1
	台

	8
	十六路电源时序器
	1
	台

	9
	监听音箱
	1
	只

	10
	无线手持话筒
	1
	套

	11
	天线放大器
	1
	套

	12
	网络交换机
	5
	台

	13
	网络交换机
	2
	台

	14
	机柜
	2
	台

	15
	移动电源
	1
	套

	1-3、听力备份系统

	1
	播放主机
	1
	台

	2
	广播话筒
	2
	台

	3
	前置放大器
	1
	台

	4
	反馈抑制器
	1
	台

	5
	纯后级功放
	2 
	台

	6
	主备功放自动替补
	1
	台

	7
	纯后级功放（备份）
	2 
	台

	8
	模拟监听音箱
	2 
	只

	9
	十六路电源时序器
	1 
	台

	二、教室终端设备

	1
	数字网络广播一体化音箱(带定压备份功能）
	45
	只

	2
	一体化副音箱
	45
	只

	3
	网络机柜
	6
	台

	三、线材辅材及其它

	1
	超五类网线
	2500
	米

	2
	电源线
	1500
	米

	3
	电源线
	2500
	米

	4
	光纤
	500
	米

	5
	光纤收发器
	1
	对

	6
	终端盒
	2
	个

	7
	水晶头
	2
	盒

	8
	线槽
	800
	米

	9
	线槽
	800
	米

	10
	PVC软管
	200
	米

	11
	辅材
	1
	批

	12
	施工费
	1
	项


榆次区晋华小学（35间教室）清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	一、广播设备（广播中心控制室）

	1-1、主控服务器设备

	1
	15寸网络广播控制主机
	1
	台

	2
	国产网络广播控制软件
	1
	套

	1-2、音源设备

	1
	光碟播放器
	1
	台

	2
	广播话筒
	1
	台

	3
	前置放大器
	1
	台

	4
	IP网络采集器
	1
	台

	5
	网络寻呼对讲话筒
	1
	台

	6
	寻呼话筒软件
	1
	套

	7
	数字IP网络消防主机
	1
	台

	8
	十六路电源时序器
	1
	台

	9
	监听音箱
	1
	只

	10
	无线手持话筒
	1
	套

	11
	天线放大器
	1
	套

	12
	网络交换机
	4
	台

	13
	机柜
	1
	台

	14
	移动电源
	1
	套

	1-3、听力备份系统

	1
	播放主机
	1
	台

	2
	广播话筒
	1
	台

	3
	前置放大器
	1
	台

	4
	反馈抑制器
	1
	台

	5
	纯后级功放
	2 
	台

	6
	主备功放自动替补
	1
	台

	7
	纯后级功放（备份）
	2 
	台

	8
	模拟监听音箱
	2 
	只

	9
	十六路电源时序器
	1 
	台

	10
	机柜
	1
	台

	二、教室终端设备

	1
	数字网络广播一体化音箱(带定压备份功能）
	35
	只

	2
	一体化副音箱
	35
	只

	3
	网络机柜
	3
	台

	三、线材辅材及其它

	1
	超五类网线
	1600
	米

	2
	电源线
	800
	米

	3
	电源线
	500
	米

	4
	水晶头
	2
	盒

	5
	线槽
	400
	米

	6
	PVC软管
	300
	米

	7
	辅材
	1
	批

	8
	施工费
	1
	项


榆次区第五中学（38间教室）清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	一、广播设备（广播中心控制室）

	1-1、主控服务器设备

	1
	15寸网络广播控制主机
	1
	台

	2
	国产网络广播控制软件
	1
	套

	1-2、音源设备

	1
	光碟播放器
	1
	台

	2
	广播话筒
	1
	台

	3
	前置放大器
	1
	台

	4
	IP网络采集器
	1
	

	5
	网络寻呼对讲话筒
	1
	台

	6
	寻呼话筒软件
	1
	套

	7
	数字IP网络消防主机
	1
	台

	8
	十六路电源时序器
	1
	台

	9
	监听音箱
	1
	只

	10
	无线手持话筒
	1
	套

	11
	天线放大器
	1
	套

	12
	网络交换机
	4
	台

	13
	网络交换机
	2
	台

	14
	机柜
	1
	台

	15
	移动电源
	1
	套

	1-3、听力备份系统

	1
	播放主机
	1
	台

	2
	广播话筒
	1
	台

	3
	前置放大器
	1
	台

	4
	反馈抑制器
	1
	台

	5
	纯后级功放
	2 
	台

	6
	主备功放自动替补
	1
	台

	7
	纯后级功放（备份）
	2 
	台

	8
	模拟监听音箱
	2 
	只

	9
	十六路电源时序器
	1 
	台

	10
	网络机柜
	1
	台

	二、教室终端设备

	1
	数字网络广播一体化音箱(带定压备份功能）
	38
	只

	2
	一体化副音箱
	38
	只

	3
	网络机柜
	4
	台

	三、线材辅材及其它

	1
	超五类网线
	1800
	米

	2
	电源线
	1200
	米

	3
	电源线
	1800
	米

	4
	光纤
	200
	米

	5
	光纤收发器
	1
	对

	6
	终端盒
	2
	个

	7
	水晶头
	2
	盒

	8
	线槽
	400
	米

	9
	线槽
	500
	米

	10
	PVC软管
	200
	米

	11
	辅材
	1
	批

	12
	施工费
	1
	项


注：未尽事宜，以签订正式《合同》时由双方协商解决。
第六部分   合同文本
（本合同仅供参考，在签订时以供需双方具体协商为准）
政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第七部分  投标文件格式
投标人提交文件须知
1.投标人应严格按照以下规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。
6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。
（格式）
（项目名称）
项目编号：1407022026AGK00085
（SXSD公字[2026]015号）
（商务、技术）

投
标
文
件
投标人名称：                     （加盖单位公章）

法定代表人（或全权代理人）：        （签字或盖章）
年  月  日
目录（自拟）
（一）资格证明文件
1.有效的营业执照或事业单位法人证书扫描件或复印件

2.信用承诺书
信用承诺书
山西四达锦程工程管理服务有限公司：

我公司参加 “  项目名称：        （项目编号：        ）  ”项目政府采购活动，我公司符合政府采购法第二十二条之规定要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

若我公司以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。 

特此声明！

投标人名称（公章）：

法定代表人或全权代理人(签字或盖章)：            

  年   月   日

3.中小企业声明函、属于监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函；
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 （ 标 的 名 称 ） ，属于  （采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
     人，营业收入为 
  万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
企业名称（盖章）：                     
日期：           年       月      日
属于监狱企业的证明文件

我公司      （请填写：属于、不属于）监狱企业。
监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。
企业名称（盖章）：                     
日期：           年       月      日
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                     
日期：           年       月      日
（二）商务技术文件
1.投标函
投  标  函   （格式）
山西四达锦程工程管理服务有限公司：
(投标人全称)    授权           (全权代理人姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)         招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期     个日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。
3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括纸质版投标文件贰份。
4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。
5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额及最高限价时，投标将无效。
6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
8、保证遵守招标文件的规定。
9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
11、我方愿意向贵方提供任何与本项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
14、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。
15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上、10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
所有有关本投标的一切往来联系方式为：
地址：
           
电话：        
全权代理人姓名：
全权代理人联系电话：   （办公）      （移动）
E-mail：
投标人名称（公章）：
全权代理人(签字或盖章)：
日　期：
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。
2.法定代表人（或法定负责人）身份证明书
法定代表人（或法定负责人）身份证明书 （格式）
单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：  年   月   日
经营期限：
姓    名：          性  别：
年    龄：          职  务：
系       （投标人名称）          的法定代表人。
 特此证明。
投标人名称（公章）：
法定代表人(签字或盖章)：
日　期：
（法定代表人《居民身份证》复印件附后）
3.法定代表人（或法定负责人）授权委托书
法定代表人（或法定负责人）授权委托书  （格式）
山西四达锦程工程管理服务有限公司：
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （全权代理人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              项目，项目编号：           ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。
法定代表人（签字或盖章）：
全权代理人（签字或盖章）：
投标人名称（公章）：
                              （全权代理人《居民身份证》复印件附后）
4.投标保证金凭证； 

5.2023年9月以来（以签订时间为准）同类项目案例及相关证明资料（复印件须加盖投标人公章）；

6.投标人企业简况；
7、开标一览表；

开标一览表
货币：人民币/元

	项目名称：

项目编号：

	总报价（大写）:                             

 （小写）￥：                元               



	合同履约期限（供货期）
	

	质保期
	

	备注
	 


投标人名称（公章）：
法定代表人或全权代理人（签字或盖章）：
年   月   日
8、报价明细表

报价明细表
项目名称：

项目编号：

投标人名称：

	序号
	名称
	数量
	单位
	品牌
	规格型号
	厂家及产地
	单价（元）
	合计（元）

	1
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	3
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	6
	…… 
	 
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


（以上表格内容必须为打印）
投标人名称（公章）：
法定代表人或全权代理人（签字或盖章）：
年   月   日
9.项目团队
10.投标产品技术性能指标；

11.项目实施方案；

12.投标货物技术规范偏离表
投标货物技术规范偏离表   （格式）
项目名称：
项目编号：
投标人名称：

	序号
	货物名称
	数量
	招标文件技术
规范、要求
	投标文件
对应规范
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：如无偏离请在偏离表中偏离情况一栏注明“无”或“无偏离”。
如表格不够，可以另加附页
                                    投标人名称（公章） :
                     法定代表人或全权代理人（签字或盖章）：
                           日     期：
13.供货方案；

14.培训方案；

15.同投标货物一致的服务手册、介绍、说明书、图片等技术材料；

16.售后服务响应等承诺； 

17.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料。

附件一
中标服务费承诺书
致：山西四达锦程工程管理服务有限公司
我单位在贵公司代理的               项目中如果中标，我们保证在领取中标通知书同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司一次性支付中标服务费（参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和国家发展和改革委员会办公厅文件关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）文件的规定收取中标（成交）服务费，中标（成交）服务费由中标（成交）供应商支付。100万元以下部分按中标金额的1.5%收取，100万元-500万元部分按中标金额的1.1%收取，500万元-1000万元部分按中标金额的0.8%收取，中标服务费不足3000元，按3000元收取。）的规定执行。
特此承诺。
投标人名称（公章）：
地址：
电话：                    
邮箱：                   
法定代表人或全权代理人（签字或盖章）：
承诺日期：    年    月    日
附件二
账户信息函
山西四达锦程工程管理服务有限公司：
     我公司于  年  月  日参加贵公司组织的        项目的投标，项目编号为    ，交付投标保证金     元，该项目结束后请将此款退还我公司账户。  
单位全称：
账    号：
开户银行：
联 系 人：
联系方式：
投标人名称（公章）：
法定代表人或全权代理人（签字或盖章）：
年   月   日
附1、投标保证金缴纳证明
2、基本户开户许可证或基本存款账户信息复印件
注：为了能及时退还投标保证金，请参加投标的供应商在投标文件最后附带此函，我公司将依据此信息退还投标保证金，如以上资料提供错误责任自负。
附件三
投标保证金
               ：
在本次招标活动中，我公司愿提供投标保证金并作出以下承诺：
1、投标保证金共计（大写）                 元。
2、在投标有效期间，我公司做出下列事实中的任何一点，投标保证金将被贵方没收：
A、投标单位在开标后撤回投标；
B、投标单位不能按招标文件要求到会；
C、因投标单位不能到会致使有效供应商不足三家造成流标的除扣除投标保证金外，另外根据造成的损失情况追究其相应的经济责任；
D、投标单位在 收到中标通知书后，未能按中标通知书所规定的时间、地点与采购方签订合同。
投标人名称（公章）：
法定代表人或全权代理人（签字或盖章）：
年   月   日
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