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[bookmark: _Toc25501][bookmark: _Toc12860][bookmark: _Toc21864]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc4623][bookmark: _Toc30635]项目概况
长子县第三中学校智慧校园项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年10月09日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
项目编号：1404282026AGK00105
项目名称：长子县第三中学校智慧校园项目
预算金额（元）：4840408.20
最高限价（元）：4840408.20
采购需求：
标项名称:长子县第三中学校智慧校园项目 
数量:/  
预算金额（元）：4840408.20
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智慧校园项目，范围包括：货物的供应、运输、安装、调试及售后服务等；所采购的货物、服务必须符合国家强制性标准。(具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中商务、技术和服务的相应要求为准)
合同履约期限：签订合同后30日内完成货物的运输、安装、调试、培训等各项工作
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求： 无
三、获取招标文件
时间：2026年9月18日至2026年9月24日,每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），线上获取招标文件。
地点：政采云平台线上获取
方式：在线获取
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月09日9时00分（北京时间）。
地    点：政采云客户端。
开标时间：2026年10月09日9时00分（北京时间）。
开标地点：长治市西大街55号五楼
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入
“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。
 代理费支付方式：供应商支付
 代理费收费标准：参照国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、发改价格[2011]534号文件计取。具体金额按差额定率累进法计算。
 代理费收费金额（元）： /
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：长子县第三中学校
联系地址：长子县
联系方式：13734251835
2.采购代理机构信息
名    称：山西维尼盛达工程项目管理有限公司
地    址：长治市西大街55号五楼	
联系电话：0355-3562888
3.采购代理机构信息
项目联系人：李先生
电话:0355-3562888


[bookmark: _Toc24024]第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	评审方法
	综合评分法

	2
	中标人的确定
	☑ 采购人授权评标委员会直接确定
□ 由评标委员会推荐出中标候选人的排序，采购人确定

	3
	供应商应具备
特定的资格要求
	无

	4
	供应商应提
交的资格证
明部分文件
	本次供应商应按下列顺序提交资格证明部分文件。
1.提供《长治市政府采购供应商信用承诺书》(格式见第六章)；
2.营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明；
3.本项目所需的特定资格要求；
4.落实政府采购政策资格要求的证明文件；
5.供应商认为需要提供的其他资格证明部分文件；
资格审查小组通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信息记录情况；被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的投标无效；

	5
	供应商应提交的
商务技术部分文件
	本次供应商应按下列顺序提交商务技术部分文件。
1.投标函（格式见第六章）；
2.法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第六章）；
3.法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第六章）；
4.投标保证金的缴纳凭证（格式见第六章）；
5.开标一览表(格式见第六章)；
6.报价明细表(格式见第六章)；
7.供应商基本情况表(格式见第六章)；
8.商务条款响应表(格式见第六章)；
9.技术条款响应表(格式见第六章)；
10.业绩一览表(格式见第六章)；
11.供货及服务方案；
12.供应商认为需要提供的其他商务技术资料。
13.政府采购政策性要求证明文件（如适用）
（1）强制节能产品证明材料(如不涉及，可不提供）
（2）环境标志产品证明材料(如不涉及，可不提供）
（3）承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件(如不涉及，可不提供）
（4）商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》(如不涉及，可不提供）。
（5）网络安全专用产品(如不涉及，可不提供）
（6）数据中心建设承诺书(如不涉及，可不提供）
（7）政府采购绿色产品明细表(如不涉及，可不提供）
（8）供应商提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务(如不涉及，可不提供）（需提供证明材料）
（9）中小企业声明函(如不涉及，可不提供）
（10）残疾人福利性单位声明函（如不涉及，可不提供）
（11）监狱企业声明函（如不涉及，可不提供）
（12）关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及，可不提供）

	6
	项目其他要求
	1.□是 ☑否  接受联合体投标（要求供应商在投标文件中明确联合体中中小企业承担部分占有一定的比例）
2.□是 ☑否  接受合同分包（要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业）

	7
	进口产品
	按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的有关规定执行。
招标文件采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

	8
	投标文件
编制及递交
	1.供应商在山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端去制作、编制投标文件，电子投标文件所附各类证件、证书、证明材料采用原件扫描件。
2.供应商应在投标文件递交截止时间前，将加密电子投标文件上传至山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端。
3.开标截止时间后，山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端无法接受投标文件。

	9
	开标
	1.采购代理机构在开标时间发出解密指令，供应商接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。
1.1开标时，供应商可远程使用编制投标文件时所使用的CA数字证书对投标文件进行解密；
1.2开标时，如选择到开标现场解密，须自行携带编制投标文件时所使用的CA数字证书、电脑及网络（采购代理机构不提供电脑及网络）；如因供应商未携带CA数字证书、电脑及网络等所导致的投标文件无法解密的情形，由供应商自行承担。
2.使用CA数字证书对其递交的电子投标文件进行解密，解密时长为30分钟，在解密时长30分钟内仍未解密的，视为未递交投标文件；
3.解密截止时间后，供应商将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延期解密。

	10
	投标保证金
	本项目要求提交投标保证金。
保证金金额为：人民币：（大写）肆万捌仟元整（小写）¥48000元；
投标人应在提交投标文件截止时间前，须将投标保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票支付，或者金融机构、担保机构出具的保函（可网查）等非现金形式提交。采用支票（或网银转账）的，由投标人基本账户转出；采用汇票、本票提交的，须从投标人的基本账户银行开出（转出）。确保在投标文件提交截止时间前提交。
采购代理机构接收投标保证金账户：
收款单位：山西维尼盛达工程项目管理有限公司 
开 户 行：长治潞州农村商业银行股份有限公司城区支行
账    号：457281010300000030511
开户行号：402164030006
备注：项目编号+保证金

	11
	现场踏勘
	本项目 □是 ☑否 组织现场踏勘，如有需要可自行踏勘。

	12
	标前会
	本项目 □是 ☑否 组织召开标前会

	13
	投标有效期
	90日历天（从递交投标文件截止之日起计算）

	14
	评标委员会的组建
	评标委员会由5人构成。专家确定方式：从山西省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

	15
	中标服务费的收费标准
	中标服务费有中标人支付，收费标准参照国家计委计价格（[2002]1980号、及国家发改委发改价格[2003]857号、发改价格[2011]534号文件计取。具体金额按差额定率累进法计算。

	16
	政府采购
政策要求
	绿色产品
	节能产品

	凡涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）标注“★”的政府强制采购节能产品，供应商须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
	根据晋财购〔2024〕54号《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对于优先采购的绿色产品，给予其 4 %的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色产品政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行(先计算绿色产品价格扣除后计算中小企业价格扣除）。

	
	
	
	
	提供的货物有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品的予以优先采购。
	

	
	
	
	环境标志
产品
	提供的货物有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中产品的予以优先采购。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
	

	
	
	正版软件
要求
	采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件。

	
	
	产品包装
	商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

	
	
	网络安全专用产品
	采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》影印件或扫描件。

	
	
	数据中心建设
	符合财库〔2023〕7号《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知。

	
	
	创新产品或创新服务
	供应商提供产品符合《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）规定，属于《山西省创新产品和服务推荐清单》内产品，除对其报价给予6%的扣除外，还要对满足上述政策性要求的报价叠加扣除，用扣除后的价格参加评审。

	
	
	中小
企业
	本项目 □是  ☑否 为专门面向中小企业采购 

	
	
	
	本项目属于□农林牧渔业 ☑工业 □建筑业 □批发业 □零售业 □交通运输业 □仓储业 □邮政业 □住宿业 □餐饮业 □信息传输业 ☑软件和信息技术服务业 □房地产开发经营 □物业管理 □租赁和商务服务业 □其他未列明行业。
其中：录播系统软件、AI朗读亭软件、留声墙软件、虚拟演播室软件、双师沙画系统软件属于软件和信息技术服务业

	
	
	
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第六章 政府采购政策性要求证明文件）。

	
	
	
	根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、山西省财政厅发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》晋财购[2022]6号规定：
对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 15% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 5% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
注：若为专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。 

	
	
	残疾人福利单位
	根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	
	
	监狱
企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	
	本国产品
相关政策
	招标文件未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的不能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审
1．按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，在接受进口产品投标的采购项目或采购包中，提供本国生产的货物的供应商，应当对其提供的产品出具标准格式《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》或虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
2.对本国产品的支持政策的相关要求
①政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体政府采购政策评审标准以评审办法规定为准。


注：如供应商须知前附表与供应商须知正文内容不一致时，以前附表为准。
一、总则
1.适用范围
本招标文件适用于本次招投标活动。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指本项目采购代理机构。
2.3“潜在供应商”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。
2.4“供应商”指符合本招标文件规定并参加本次投标的供应商。
2.5“中标人”是指经评标委员会评审、采购人确定，最终中标的供应商。
2.6“货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物。
2.7“服务”是指为了保障项目顺利实施，由供应商承担与货物伴随的相关服务，包括运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和供应商承诺的其他类似服务。
2.8“产品缺陷”是指货物在设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。
2.9“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。
3.合格供应商的资格条件
3.1具有本项目实施能力，符合并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商（含代理商）均可参加投标。
3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的有效的营业执照或事业单位法人证书上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购人及评标委员会有权拒绝其报价。
3.3供应商应当遵守我国的有关法律、法规，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和招标文件所规定的特定条件。
3.4总公司可以使用分公司的资质、业绩等参与政府采购活动；分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书、业绩、设备和人员证明对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
3.5为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。
3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未分包的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效。
4.投标费用
供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.通知的告知及获取
对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西政府采购网（政采云平台）发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的开标活动可以继续有效地进行。
二、招标文件
6.招标文件的构成
6.1招标文件由下列八部分内容组成：
第一章 招标公告；
第二章 供应商须知；
第三章 评标标准和评标方法；
第四章 商务、技术要求；
第五章 合同文本；
第六章 投标文件格式；
6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝或被确定为投标无效。
7.招标文件的澄清和修改
7.1供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并获取了招标文件的潜在供应商，均应以书面形式在投标截止时间15日前通过山西政府采购网（政采云平台）向采购代理机构提出对招标文件进行澄清的要求。
7.2 采购代理机构（或采购人）可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构（或采购人）在投标截止时间至少15日前，应当在原公告发布媒体上发布更正公告，并通过山西政府采购网（政采云平台）通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购代理机构（或采购人）顺延递交投标文件的截止时间。
7.3 采购代理机构（或采购人）可以在投标文件递交截止时间前变更投标截止时间和开标时间，将该变更时间以发布变更公告的形式通知所有潜在供应商。
7.4 采购代理机构（或采购人）澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构（或采购人）一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构（或采购人）有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。
三、投标文件
8.投标文件的语言和计量单位
8.1供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构（或采购人）就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
8.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。
原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。
8.4对于未附有中文译文和中文译文不准确的投标文件，由此引起的对供应商的不利后果，采购人概不负责。
9.投标文件的组成及相关要求
9.1 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件。
资格证明文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。
商务技术文件指供应商能提供符合招标文件要求的相应技术服务文件和政府采购政策性要求证明材料，其中政府采购政策性要求证明材料为政府采购政策性评审认定内容，若不适用，可不提供。
本次招标，供应商应按本招标文件要求提交资格、商务技术文件内容和需要供应商自行编写的其他文件。
9.1.1电子投标文件
(1)供应商在山西政府采购网（政采云平台）电子投标客户端去制作、编制投标文件，并使用数字证书（CA）按招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。
(2)电子投标文件所附各类证件、证书、证明资料，均要求采用原件扫描件。
9.2 投标文件要求内容及编排顺序
供应商应按招标文件第二章“供应商须知前附表”要求，提交资格证明文件和商务技术文件及供应商自行编写的其他文件。
9.3 投标保证金
（1）投标保证金的形式：
保证金提交方式可为银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）投标保证金的金额及收款信息，详见供应商须知前附表 。
（3）递交方式：通过本单位银行账户递交。
退还方式：通过本单位银行帐户退还。
（4）采用支票或银行转账时，请务必在汇款单位附加信息及用途栏注明项目编号，以便我公司财务能及时确认您的汇款，及时退还您的投标保证金。 
（5）采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金。
9.4 投标报价
9.4.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。
投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不因国家政策变化而变化。
9.4.2 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。
9.4.3本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。
9.4.4 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
9.5本次招标不接受备选方案。只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。
9.6进口货物在进口过程中，若需向海关提交报关等手续，采购人负责提供相关材料。
若为进口货物，供应商只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于：
（1）成交进口货物到岸价（即CIF价格）；
（2）货物进口环节在国内发生的所有相关费用（包含但不限于：外贸代理服务、银行手续、报关、卫检、动植物检验检疫、商检、仓储、软件认证等费用）；
（3）货物到岸后，将货物运送至甲方指定地点所发生的运输、装卸、安装调试与技术检验费用；
（4）安装调试检验合格后所发生的人员技术培训、货物维修维护等配套服务费用；
（5）国内发生费用所需缴纳的所有相关税费。
（6）中华人民共和国海关总署公告2021年第44号《“十四五”期间进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单》（第一批）第一项外进口货物的进口关税、进口环节增值税、消费税等。不包含该清单内进口货物的进口关税、进口环节增值税和消费税。”
10.投标内容填写说明
10.1供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的响应。
10.2供应商未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知供应商限时进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
10.3供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的商务条款响应表和技术条款响应表中以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。
10.4投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
10.5供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
10.6因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
11.投标有效期
11.1本项目投标有效期详见供应商须知前附表。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。
11.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求而不会因此被没收投标保证金。同意延期的供应商应相应延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
12.投标文件的签署及规定
12.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。
12.2供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。
12.3供应商应按照招标文件的要求编制投标文件，并根据招标文件格式要求签字盖章。
12.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人（负责人）或其授权的供应商代表签字。
四、投标文件的递交
13.投标文件编制及递交
详见供应商须知前附表。
14.投标截止时间
投标文件须按照招标文件规定的投标解密时间进行解密。
15.投标文件的补充、修改和撤回
15.1供应商在开标解密截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回。
15.2供应商对电子投标文件的补充、修改应在电子投标文件上进行，修改完成后重新上传。
五、开标
16.开标及其有关事项
16.1采购代理机构（或采购人）按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表及有关工作人员参加，评标委员会成员不得参加开标活动。
16.2采购代理机构在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间与招标文件预先确定的地点进行公开开标活动，并且对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，并随招标文件一并存档。
16.3采购代理机构在提交投标文件截止时间的同一时间，发出投标文件解密指令，供应商不足三家的，不得开标。
16.4 供应商在山西政府采购网（政采云平台）中自行查看开标结果，并进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。
六、评标程序和要求
17.评标委员会的组成和职责
17.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家5人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
17.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
17.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
17.4评审专家由采购代理机构从山西省财政厅政府采购管理处评审专家库中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
17.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
17.6无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
17.7采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
17.8评标委员会及其成员不得有下列行为：
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
（六）记录、复制或者带走任何评标资料；
（七）其他不遵守评标纪律的行为。
 评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
17.9采购人、采购代理机构发现评审专家有违法违规行为的，应当及时向采购人本级财政部门报告。
17.10评审专家有下列情形的，列入不良行为记录：
（一）未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
（二）泄露评审文件、评审情况；
（三）与供应商存在利害关系未回避；
（四）收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益；
（五）提供虚假申请材料；
（六）拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务；
（七）以评审专家身份从事有损政府采购公信力的活动。
18.初步评审
18.1资格性审查
采购代理机构将协助采购人依据供应商提交的投标文件，按招标文件第三章评标标准和评标办法中资格性审查的内容及标准进行审查，以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准的，其投标将被拒绝。
采购代理机构或采购人对资格审查进行记录，并签字确认，与招标文件一并存档。
采购代理机构或采购人对模糊不清或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标实质性响应的前提下，须经供应商进行澄清。供应商资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。
18.2符合性审查
评标委员会对通过资格性审查的投标文件进行符合性审查，按照招标文件第三章评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术服务等要求作出实质性响应。
（1）重大偏离不允许在开标后修正。
（2）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
（3）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
（4）异常低价审查
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（5）供应商不得违反法律法规的相关规定及招标文件中约定的情形。
18.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
18.4如果多个供应商所投核心产品品牌相同的按下述原则处理：
（一）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（二）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获取中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
（三）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，技术要求中标注“※”的产品为核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
19.投标的澄清
19.1评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会专家共同签字。
19.2供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人（负责人）或供应商代表的签字（或盖章）认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。
19.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20.详细评审
评标委员会只对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三章“评标标准和评标办法”。
21.推荐中标供应商
评标委员会应当将评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术得分较高的确定中标人或者排名第一的中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中按照排序由高到低的原则，确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为中标供应商。
评标委员会可按照招标文件的规定，直接确定中标供应商。
本项目具体确定中标供应商方式见供应商须知前附表。
22.评标报告的编写
22.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）供应商名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。 
22.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告由全体评标成员共同签字确认。
23.评标过程保密
23.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
23.2开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.重新评审及关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或代理机构均有权依法决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
25.采购项目废标、终止与处理
25.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
25.2采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。
终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。
25.3公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后供应商不足3家或者通过资格性审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
采购项目废标后，应当将废标理由通过山西政府采购网（政采云平台）通知所有供应商。
25.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
七、签订合同
26.中标通知
26.1采购代理机构在收到采购人的中标确认函起2个工作日内，采购代理机构（或采购人）将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
26.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
26.3对未通过资格审查的供应商，应当通过山西政府采购网（政采云平台）告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当通过山西政府采购网（政采云平台）告知未中标供应商的评审得分与排序。采购代理机构（或采购人）对未中标的供应商不做未中标原因的解释。
27.签订合同
27.1 中标供应商应在接到中标通知书10日内与采购人签订政府采购合同，最长不得超过30日。
27.2 中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
27.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的项目，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
27.4中标供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。
28.中标服务费
28.1中标服务费收费标准详见供应商须知前附表。
28.2具体计算方式如下。
	类型
中标金额       费 率
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%


八、保密和披露
29.保密
29.1评标委员会和采购代理机构均无义务向供应商进行任何有关评审的解释。
29.2评标委员会、采购代理机构等有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向供应商或其他无关人员透露。
29.3供应商自领取招标文件之日起，须履行承诺承担本项目的保密义务，不得将因本次投标获得的信息向第三人外传。
30.披露
30.1采购代理机构（或采购人）有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
30.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求供应商/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
九、询问和质疑
31.询问
31.1供应商对招标文件有疑问的，可按招标公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向采购代理机构、采购人提出询问；进行质疑的，必须以书面形式提出质疑函。供应商对评审过程、采购结果有疑问的，可在山西政府采购网（政采云平台）提出质疑。
31.2询问事项，询问方式为口头询问的，采购代理机构口头答复；询问方式为书面询问的，供应商须在山西政府采购网（政采云平台）提出询问函。采购代理机构在3个工作日内予以答复。
32.质疑
32.1供应商认为招标文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
对可以质疑的招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出；
对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；
对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起7个工作日内提出。
32.2质疑供应商质疑时须线上提交以下资料：法定代表人（负责人）授权委托书（内容包括：代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）。法定代表人（负责人）质疑时不提供此项内容；委托人和被委托人的身份证扫描件；
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
32.3 供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。
32.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函内容包括：
A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
B.质疑项目的名称、编号；
C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
D.事实依据；
E.必要的法律依据；
F.提出质疑的日期。
32.5对招标文件、评审过程、采购结果提出质疑的，由采购代理机构进行书面答复。
32.6 采购代理机构、采购人将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通过山西政府采购网（政采云平台）通知质疑供应商和其他有关供应商。
32.7质疑答复应当包括下列内容：
A.质疑供应商的姓名或者名称；
B.收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
C.质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
D.告知质疑供应商依法投诉的权利；
E.质疑答复人名称；
F.答复质疑的日期。
质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
32.8质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。
32.9采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内通过山西政府采购网（政采云平台）对供应商依法提出的质疑作出答复，质疑供应商通过山西政府采购网（政采云平台）在线接收质疑答复结果。
十、违约处罚
33.违约处罚
33.1供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；
（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（9）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
（10）将政府采购合同转包；
（11）提供假冒伪劣产品；
（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
有第（1）-（6）项规定情形的，中标无效。
评审阶段资格发生变化，供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。
33.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的）；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的响应文件相互混装（投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目）；
（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的）。
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第三章 评标标准和评标方法
一、投标文件初审
1.资格性审查的内容及标准
	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供长治市政府采购供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	6
	未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单
	开标当天由资格审查小组查询，未出现不符合的情形

	资格审查注意事项：
资格评审判定某供应商未通过资格审查的，应签署具体原因，否则视为该供应商通过资格审查。


说明：
（1）资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，不允许在开标后补正。
[bookmark: _GoBack]（2）资格审查由采购代理机构协助采购人完成。
2.未通过资格性审查的投标文件按无效处理。
3.符合性审查的内容及标准
	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	投标函
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求

	2
	法定代表人
（负责人）身份证明书
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求

	3
	法定代表人
（负责人）授权委托书
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求

	4
	投标保证金
	提供且符合招标文件要求、有效、完整。

	5
	开标一览表
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求

	6
	投标报价
	提供且按照招标文件要求格式制作，内容完整，签署符合要求
不接受可选择或可调整的报价
不接受超出本项目预算金额的报价
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 财库〔2026〕2号要求，执行政府采购异常低价审查

	7
	商务要求
	根据商务条款响应表中响应情况，对第四部分商务、技术要求中“商务要求”内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效响应处理。

	8
	技术要求
	根据技术条款响应表中响应情况，对第四部分商务、技术要求中“技术要求”内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效响应处理。

	9
	政府采购政策要求
	对招标文件中“政府采购政策要求”内容进行审查，没有做出实质性响应的做无效响应处理。

	10
	其他要求
	符合招标文件要求

	符合性审查注意事项：
评标委员会各成员判定某供应商未通过符合性审查的，应列明具体原因，并签字确认。否则视为该供应商通过符合性审查。


说明：审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第二章供应商须知规定的原则。
4.未通过符合性审查的投标文件按无效处理。
5.特别说明
5.1招标文件要求供应商提供的其他材料，不作为资格性和符合性审查的内容。
5.2供应商应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。
二、政策性要求评审内容及标准
（1）审查《中小企业声明函》各项内容是否符合规定要求(如不涉及，可不提供）。
（2）价格折扣：绿色产品，给予其4%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审；小微企业、监狱企业和残疾人福利单位给予15％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；价格扣除优惠措施分别计算、叠加执行(先计算绿色产品价格扣除后计算中小企业价格扣除）。
供应商参加本次招标活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。
三、评审办法
1.评审原则
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律、法规的规定，本着公平、公正、科学择优的原则采用综合评分法，评分的主要因素为价格部分、商务部分、技术及服务部分。
响应文件满足采购文件全部实质性要求，对价格、商务、技术及服务因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），每一供应商的最终得分为每个评审因素的得分汇总。采购小组根据详细评审结果按得分由高到低顺序排列成交候选人，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分和报价均相同的，按技术方案优劣顺序排列。采购小组推荐排列前三名的供应商依次作为成交候选人，并确定排名第一名的成交候选人作为成交供应商。
2.评分细则
	第一部分 价格部分（30分）

	满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／报价）×30%×100
注：对属于符合政策规定的小型和微型企业投标（包含残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业；监狱企业参加投标视同小、微企业），其投标报价给予15％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（如为专门面向中小企业采购项目不适用）。
对于符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定的产品，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
	30分

	第二部分 商务部分（5分）

	1.业绩
以提供的供应商或厂家的设备销售业绩为准，要求必须提供与最终用户签订的合同，包括但不限于合同首页、金额所在页、签字盖章页为证明材料，每提供一个近三年（合同签订时间2023年09月至今）签署的合同业绩得1分，最高得分为3分。
	3分

	2.服务团队
（1）有且准确提供本项目负责人的姓名、职务、详细的地址、联系方式、劳动合同的得1分，未提供或有缺项不得分。
（2）提供本项目服务团队成员配置情况的清单、具体职责分工、劳动合同的得1分，未提供或有缺项不得分。
	2分


	第三部分 技术及服务部分（65分）

	1.产品技术指标
（1）投标响应完全满足招标文件产品技术要求的，得15分；
（2）标注“▲”的为重要技术要求，没有做出实质性响应的做无效投标处理；非主要技术指标有负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。
	15分

	2.供货方案
 根据供应商编制的总体供货方案具体内容进行综合评审，包括但不限于（1）配送货方案（2）安装调试方案（3）时间进度安排（4）质量控制方案（5）风险控制方案。方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得10分。方案每缺少1项内容扣2分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。
	10分

	3.售后服务方案
 根据供应商提供售后服务方案进行综合评审，包括但不限于（1）售后服务管理和计划（2）售后服务团队配置（3）紧急故障处理预案（4）备品备件方案（5）响应时间和维修速度、售后服务承诺。 方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得10分。方案每缺少1项内容扣2分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。
	10分

	4.培训方案
 根据供应商提供的培训方案进行综合评审，包括但不仅限于（1）培训总体方案（2）培训内容（3）培训计划（4）培训团队（5）培训时间 。方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得10分。 方案每缺少1项内容扣2分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。
	10分

	5.运行维护方案
根据各供应商提供的运维服务方案进行综合评审，包括但不限于（1）运维服务内容（2）服务保障故障处理体系（3）服务响应时间（4）服务驻场人员（5）备品备件。方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得10分；方案每缺少1项内容扣2分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。
	10分

	6.应急处理方案
根据各供应商提供的应急处理方案进行综合打分，包括但不限于（1）紧急突发事件迅速处置(2)应急预案（3）实际工作运行过程中发生的意外情况（4)故障处理（5）重大活动保障服务。方案涵盖以上5项内容，符合项目需求，无缺陷的，得10分；方案每缺少1项内容扣2分，每有1项内容存在缺陷或不符合项目需求的扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容前后不一致、前后逻辑错误、内容缺失、没有具体说明的任意一种情形。不符合项目需求是指方案内容凭空捏造、不切实际、存在与本项目无关的内容、套用其他项目内容的任意一种情形。
	10分
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[bookmark: _Toc1671]第四章 商务、技术要求
[bookmark: _Toc253][bookmark: _Toc8616]一、商务要求
1.采购范围：
长子县第三中学校智慧校园项目，范围包括：货物的供应、运输、安装、调试及售后服务等，详见采购清单；所采购的货物、服务必须符合国家强制性标准。
2.质保期：自验收合格之日起2年
3.交货地点：长子县第三中学校
4.付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的30%，验收合格收到发票后10个工作日内再次支付合同价款的70%。
5.合同履约期限（交货期）：签订合同后30日内完成货物的运输、安装、调试、培训等各项工作。
6.质量标准：符合国家及行业相关标准
7.售后服务要求：质保期内免费维修、维护设备、提供免费上门服务。响应时间在2小时以内；需要现场服务的，需在接到维修通知后24小时内到达现场进行维修。
8.验收主体及验收标准：采购人验收，执行国家及行业规定的标准。
9.履约保证金：本项目不要求成交供应商提交履约保证金。
10.运输要求：保证货物及时无误运输至交货地点，货物到达指定地点，采购人确认无误后，运输结束。
11.保险要求：报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。
12.商品包装和快递包装要求：
（1）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。
（2）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
13.投标人报价应包括本项目采购清单中所列内容的运输、安装、调试、辅料、系统集成、税金及其他达到设备正常运行的所有费用、质保期内的售后费用等。


二、技术要求
	校园安全

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	防欺凌管理终端
	1.外部接口配置：至少配备 1 个 10/100MB 规格的以太网接口，以及不少于 1 个 SIM 卡插入插槽。
2.其他硬件配置：搭载至少 1 个高频毫米波雷达模块、不少于 4 个高灵敏度麦克风、至少 1 个 12 瓦功率的防水喇叭；配置≥1 个告警输出端口与≥1 个告警输入端口，能够对接声光报警器设备。
3.雷达配置：内置 4D 高频毫米波雷达，其工作频率范围需覆盖 60~64GHz。
(1) 借助毫米波雷达，可精准识别目标的方位、距离、速度及高度等关键信息，检测范围不小于 8 米。
(2) 毫米波雷达能够实现对人员异常聚集行为的识别。
(3) 拥有雷达成像功能，支持在本地 web 端实时查看 3D 成像画面。
(4) 当预警事件发生后，支持雷达 3D 成像回放，回放时长不低于 20 秒。
(5) 当人员进入检测区域时，设备可自动进行来人提醒警示，例如播报 “你已进入欺凌防范区域，如遇危险请大声呼救”。
4.语音识别功能：内置深度学习算法与语音自动识别功能，预设不少于 25 个关键词，且支持自主添加至少 5 个自定义关键词，可覆盖主动求助、欺凌场景、自定义三类场景的语音识别需求。
5.联网支持：兼容 4G 全网通网络与有线网络两种连接方式；提供为期一年的物联网卡流量服务，每月流量标准不低于 2G。
6.状态指示功能：可通过指示灯的不同颜色变化，实时监测设备运行状态，包括设备故障、网络异常、告警触发、蓝牙连接状态等情况。
7.语音分析与预警：能够对采集到的关键词进行实时分析，实现自动语音识别，并第一时间上报预警信息。
8.现场震慑功能：支持通过状态灯的交替闪烁，对现场形成警示震慑效果。
9.免打扰设置：具备免打扰功能，可在特殊环境或特定时段，关闭设备的声音提示与灯光提示。
10.现场录音功能：支持事发现场录音，当触发预警时，设备会自动录制现场音频。
11.事件确认方式：管理人员可通过收听现场录音、查看雷达成像等方式，对事件进行核实确认。
12.预警查看与通话：支持通过移动 APP、智能护学接警终端等渠道查看预警信息，同时可实现双向通话；具备回声消除能力，保障双向通话的高质量体验。
13.语音干预功能：支持自动语音干预，内置多种语音干预方案供选择。
干预语音自定义：可切换智能干预语音的男女生音色，同时支持上传个性化的干预语音内容；
14.多渠道预警推送：具备多种预警信息推送方式，包括 APP 通知、微信通知、短信通知、电话通知、钉钉通知以及 web 端通知等。
15.AI 联合检测：支持语音 AI 分析与雷达技术联合进行现场环境检测，可结合毫米波雷达对现场人员数量进行检测，并根据实时人数动态调节预警事件等级，提升预警准确度，减少误报情况。
16.AI 大模型检测：具备 AI 大模型检测功能，开启后可对欺凌场景进行深度检测与识别，通过语义分析判断是否真正发生危险，进一步提高预警准确率，降低误报率。
17.双向语音通话拓展：支持双向语音通话功能，可通过 PC 端、手机 APP、微应用等多种方式，与事发现场的设备进行监听和喊话操作。
18.工作模式选择：支持精准模式、灵敏模式、经典模式等三种及以上工作模式设置；其中经典模式与精准模式支持通过云端二次识别，有效降低误报率。                             19、安装布线要求规范：
19.线槽敷设‌：线槽水平度≤5mm，垂直度≤5mm，支架距离≤1.6米。
20.‌线路敷设‌：线路应自然平直，导线在管内或线槽内不应有接头或扭结，线路的最小弯曲半径需符合规范要求。
‌
	20
	台

	
	
	
	
	

	2
	访客管理交互终端
	1.整体设计要求：产品采用一体化集成设计，测温模块、镜像模块、身份证识别模块等核心组件均内置整合；
2.人脸识别功能：支持双目识别方案，摄像头分辨率不低于 200 万像素；具备活体检测功能，可有效防范照片、视频等虚假攻击；人脸照片存储容量不少于 5 万张。
3.语音播报功能：支持语音交互模式，可通过语音提示引导用户完成各项操作流程。
4.视频语音通话功能：支持访客与被访人之间的视频语音通话，可同步实现访客登记、人脸识别等预约关联功能；通话未接通时，支持通过电话形式向被访人发送提醒。
5.信息认证方式：支持人脸识别认证、人证比对认证两种核心方式，保障身份核验准确性。
6.测温模块参数：采用非接触式红外热成像技术；温度检测精度达 0.1°C，测温误差控制在 ±0.3°C 范围内；有效检测距离≤0.8m。
7.人员登记功能：支持身份证登记模式，访客首次到访时，设备将通过语音提示引导其完成身份证登记操作；支持二维码登记模式，访客扫描微信 / 钉钉预约生成的二维码后，进行人脸识别即可快速完成登记；支持二次便捷登记，二次来访人员通过人脸认证，可快速调取最近一次预约信息，实现高效登记。
8.访客审核管理：系统可开启访客审核入校功能，访客需经被访人同意后方可入校；具备黑名单管理功能，可对访客进行分类管控；支持白名单（本校人员）免审核通行机制。
9.教职工考勤功能：支持教职工出入校考勤管理，可实现教职工出入校信息的实时记录、安全存储与便捷查询。
10.身份证识别模块：搭载经公安部认证的二代、三代身份证识别模块，具备身份证真伪鉴别能力。
11.通信连接方式：兼容 TCP/IP 网络协议，支持安全管理平台对设备进行统一管控；配备多种外接拓展接口，含不少于 1 个 RJ45 通信接口；支持 WIFI 无线通讯方式；提供不少于 1 个开关信号接口。
12.体温监测报警：支持非接触式体温检测，当检测到体温异常时，设备将自动触发报警提示。
	1
	台

	3
	出入通道管理终端
	1.整体设计要求：产品采用一体化集成设计，将各类功能模块整合为一个整体。                                                                                          2. 通信方式：支持TCP/IP网络协议，可接入安全管理平台进行统一管理和监控；配备多种外接扩展接口，包括不少于1个RJ45通信接口；同时支持WIFI无线通讯方式，实现灵活组
网。 
3. 系统规格：配备不少于1个USB 2.0外接接口，以满足数据传输和设备扩展需求。                                                                                                                                                   4. 门禁联动与数据查询：支持将师生的进出校权限与门禁道闸系统进行联动控制；上级管理平台可实时查询和统计师生的进出校记录。                                                    5. 数据上传功能：支持将采集到的各类数据实时上传至上级管理平台；具备数据断网续传功能，确保在网络中断时数据不丢失，网络恢复后自动补传。                            6. 身份播报功能：支持对通过人脸识别的出入人员进行身份播报，以提示相关人员或管理人员。
7. 人脸识别功能：支持双目识别系统，摄像头分辨率不低于200万像素；具备活体检测功能，可有效防止照片、视频等欺骗手段；人脸照片存储容量不少于5万张。                 8. 语音播报功能：支持语音交互，能够根据预设的语音提示，引导用户完成各项操作流程。 
9. 学生出入管理：支持学生通过人脸识别方式进出校园，并自动采集和记录其出入数据。                                                                               10. 教职工出入管理：支持教职工通过人脸识别方式进出校园，并自动采集和记录其出入数据。                                                                            11. 请假学生出入管理：针对因请假需要出入校园的学生，系统支持进行专门登记，便于后续统计和查看；对于在上课时间段内临时请假外出的学生，可进行登记管理，实现对学生在非常规上下学时间进出校园的有效管控。
	8
	台

	4
	门岗控制终端
	1.设备形态与防护：采用一体化结构设计，集成度高，外观简洁。
2.人脸识别能力：  采用双目视觉系统，摄像头像素不低于200万，确保成像清晰。具备活体检测功能，有效防止照片、视频等欺骗手段。系统可存储不少于5万张人脸照片。                                                      3. 外部接口：至少提供一个USB 2.0接口，用于数据传输或外接设备。   
4.网络与通信：支持TCP/IP网络协议，可接入统一的安全管理平台进行远程监控和配置。提供多种外部连接接口，至少包含一个RJ45以太网接口。支持WIFI无线连接，方便灵活部署。   
5.门禁联动与数据共享：设备可与门禁道闸系统联动，根据师生的权限自动控制通道开关。所有通行记录均可上传至上级管理平台，管理人员可在平台上进行查询、统计和分析。                                                    10. 6.数据传输保障：采集的数据能够实时上传至上级管理平台。具备断网续传功能，确保在网络不稳定或断开时，本地数据不丢失，网络恢复后自动补传。                                                          7. 语音交互：支持语音播报和交互功能，能够通过语音提示引导用户完成操作流程。                                                                                                                8. 学生通行管理：学生可通过人脸识别快速进出校园，系统自动记录其出入时间等信息。                                                                                 9. 教职工通行管理：教职工同样通过人脸识别进出，并自动记录考勤和通行数据。                                                                                                                 10. 身份提示：在人员通过人脸识别后，系统可自动播报其身份信息，方便现场管理人员确认。 
11. 特殊情况处理（请假学生）：针对请假离校的学生，系统支持登记备案，便于后续统计和核查。在正常教学时间内，学生因特殊情况需临时外出，可通过系统进行登记，实现对非常规离校的有效管理。 
	1
	台

	5
	通道摆闸单机芯
	1、机箱尺寸要求：长 × 宽 × 高规格不低于 1200mm×150mm×987mm
2、通行效率参数：常开模式下，通行速度可达 50 人 / 分钟；常闭模式下，通行速度为 30 人 / 分钟，兼顾高效通行与安全管控；                         3、通行通道宽度：适配 600mm 至 900mm 的宽度范围，可满足不同场景下的人员通行适配性；
	4
	台

	6
	摆闸双机芯
	1、机箱规格：尺寸不小于 1200mm×150mm×987mm（长 × 宽 × 高），满足安装与使用空间需求；
2、通行通道：支持 600mm~900mm 宽度范围，适配不同场景的人流通行需求；
3、动力配置：搭载直流无刷供给模块，运行稳定、能耗低且使用寿命长；
4、通行效率：常开模式下通行速度可达 50 人 / 分钟，常闭模式下通行速度为 30 人 / 分钟，兼顾高效通行与安全管控；
5、适用场景：可部署于室内环境，同时支持室外（阴棚遮挡）场景安装使用，适配多场景部署需求。
	2
	台

	7
	网络图像采集器
	1、补光灯类型：红外灯
2、补光距离：最远可达30 m
3、红外波长范围：850 nm
4、防补光过曝：支持 
5、最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）。
6、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码子码流：H.265/H.264/MJPEG 。
7、音频：1个内置麦克风。
8、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 。
9、存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。
10、恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。
11、启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。                                                                                                          12、网络图像采集器的核心功能是通过网络将现场的视频或图像实时传输、存储和管理。                                                                                     13、安装要求：
①　按照用户需求预留线路，确保各设备之间传输运行。
②　实施安装设备，确保各设备之间牢固、水平、角度正确。
③　确保供给设备稳定，符合各个设备供给要求。
④　各项测试：通电测试、图像调试、功能测试网络测试。
⑤　整体联调：进行系统整体联调，确保各部分协同工作正常。
⑥　后期维护与升级：定期巡检、故障处理、系统升级。
	160
	台

	8
	网络图像传输器
	1、补光配置：采用红外灯作为补光光源，最远补光距离可达 30 米，红外波长范围为 850nm；具备防补光过曝功能，确保夜间成像清晰无泛白。
2、音频传输：同步采集和传输音频信号。
3、报警输入 / 输出：接收外部传感器的报警信号，并触发相应的联动动作（如发送报警信息、录像）。
4、简单的智能分析：如移动侦测、遮挡报警等。
5、图像与视频参数：最大图像分辨率支持 2688×1520，默认输出分辨率为 2560×1440；视频压缩标准主码流支持 H.265/H.264 格式，兼容超级智能编码技术；子码流支持 H.265/H.264/MJPEG 多格式输出，适配不同传输与存储需求。
6、环境适应性：启动及工作温湿度范围为 - 30℃~60℃，湿度≤95%（无凝结）；存储温湿度要求与工作环境一致，确保设备在极端气候下可靠运行。
7、系统维护：支持通过客户端或浏览器远程恢复出厂设置，简化设备管理与故障排查流程。                                                                                           8、安装要求：
①　按照用户需求预留线路，确保各设备之间传输运行。
②　实施安装设备，确保各设备之间牢固、水平、角度正确。
③　确保供给设备稳定，符合各个设备供给要求。
④　各项测试：通电测试、图像调试、功能测试网络测试。
⑤　整体联调：进行系统整体联调，确保各部分协同工作正常。
⑥　后期维护与升级：定期巡检、故障处理、系统升级。
	160
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	9
	校园影像捕捉仪
	1、网络管理能力：支持校园安全场景专属网络拓扑管理，同时具备链路聚合与端口管理功能，保障网络架构稳定与灵活配置；
2、传输与升级特性：支持设备远程升级，便于后期维护与功能迭代；具备线速转发能力，确保数据传输无瓶颈，保障实时性；
3、数据交换方式：采用存储转发式交互机制，提升数据传输的可靠性与完整性；
4、硬件结构设计：配备坚固式高强度金属外壳，抗冲击、防腐蚀，适配复杂环境；采用无风扇设计，减少机械故障点，大幅提升设备运行可靠性与使用寿命。
5、设备支持断网续传功能，网络恢复后自动补传本地缓存数据。
	16
	台

	10
	校园成像采集端
	一、网络核心功能
1、交互机制：采用存储转发交换方式，保障数据传输的可靠性与完整性；
2、链路聚合：支持静态链路聚合功能，提升网络带宽与连接稳定性；
3、网络防护：具备风暴控制能力，有效防范网络风暴对系统的影响；
4、端口管控：支持所有端口的收、发双向速率限制，可精准分配网络资源；
5、端口监控：支持端口实时收发速率统计，以及 7 天内收发峰值速率统计，便于网络状态分析；
6、端口功能：支持端口镜像与端口隔离功能，满足网络调试与安全隔离需求；
7、协议兼容：支持 LLDP 协议，便于网络设备自动发现与拓扑管理；兼容 SNMP_V1/V2C 协议，适配主流网络管理系统；
8、网络冗余：支持 STP/RSTP 协议，避免网络环路，保障网络拓扑稳定；
9、网络划分：支持 VLAN 功能，可按需求划分逻辑网络，提升网络安全性与管理效率。
二、视频管理功能
1、支持视频实时查看、历史回放功能，同时提供横屏查看、多画面分屏查看模式，适配不同监控场景需求。                                                                 2、具备云台控制能力，可远程调节成像角度与焦距；集成隐患治理、日常巡检、智能巡检管理等功能，实现从视频监管到运维管理的全流程覆盖。
	16
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	11
	校园交互采集端
	1、设备具备全面的网络管控与防护能力，助力网络稳定运行与精细化管理。带宽管控方面，同时支持端口限速与流限速功能，既能有效防范恶意侵占网络带宽的行为，又为网络带宽的精细化分配与管理提供可靠手段。
2、安全过滤与流量调度层面，支持 L2（数据链路层）至 L4（传输层）的包过滤功能，搭配专业流分类技术，可精准筛选网络流量；提供灵活的队列调度算法，3、支持基于端口与队列的双重设置，涵盖 SP（严格优先级）、WRR（加权轮询）、SP+WRR 三种调度模式，满足不同场景下的流量转发需求。同时，设备支持入 / 出方向双向 ACL（访问控制列表）、流量监管功能，以及出 / 入方向的端口镜像与流镜像功能，可对指定端口的报文进行实时监测，为网络检测与故障排查提供高效支持。
4、链路维护方面，设备兼容 EFM OAM 与 CFM OAM 功能，具备链路连通性检测、链路故障实时监管、故障主动通知、远端环回测试等核心能力，可及时发现并定位链路问题，保障网络链路的稳定可靠。
5、视频监管：实时采集校园重点区域（如校门、操场、走廊）的视频流，支持高清录像、移动侦测、越界检测等功能，及时发现异常行为。
6、环境监测：通过外接传感器采集温湿度、烟雾、噪音等数据，实现火灾预警、环境质量监测。
7、设备状态采集：实时监控门禁、道闸、照明等设备的运行状态，如开关状态、故障报警，确保校园设施正常运转。
	3
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	12
	校园网络巡检采集端
	一、网络安全与稳定性保障
1、环路防护：支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议，同时具备私有环路检测功能，双重防护避免网络环路产生，保障校园网络拓扑稳定。
2、流量管控：支持风暴控制与流量抑制功能，有效防范网络风暴、异常流量对网络带宽的侵占，保障数据传输流畅。
3、镜像功能：支持本地镜像、N:1 端口镜像及流镜像模式，可灵活对指定端口或流量进行监控，为网络故障排查与安全审计提供支撑。
4、安全防护：具备全面的安全特性，支持防 DoS 攻击、CPU 防攻击、ARP 防5、攻击功能，保障设备与网络核心安全；支持 IP Source Guardv4 协议，防范 IP 地址欺骗；支持端口隔离，实现不同网络区域的安全隔离；兼容 HTTPS 加密传输协议，保障数据传输过程的保密性与完整性。
二、智能巡检与隐患识别功能
1、巡检抓拍能力：单台设备每日支持巡检场景的图像抓拍，满足校园多区域、高频次巡检需求；
2、智能算法支撑：搭载多模态大模型，支持多场景指令解析与执行；具备少数据量自学习能力，可通过持续学习不断提升隐患识别精度；
3、复杂环境适配：支持复杂环境下校园隐患场景的图片理解，不受光线、天气等环境因素影响，保障识别准确性；
4、隐患分析与上报：可对接上级平台的智能巡逻方案，对接收的摄像头图像进行全面安全隐患分析，能有效识别 9 大场景、几十种维度的隐患类型，同时对隐患内容进行精准描述，并提供切实可行的整改建议；支持对摄像画面进行定时采集与上报，确保隐患分析的及时性与全面性。
	1
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	13
	智能安全光模块
	1、发射光功率:-6～-1dBm
2、接收灵敏度（低值）:-21dBm                                                                                                                                             3、支持通过二维码或者 NFC感应定位安全关键点，检查人可根据安全关键点设定的安全标准进行安全排查，并上报排查结果。
	6
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	14
	视频管理端
	一、硬件配置参数
1、机箱规格：采用 2U 标准机架式机箱，支持机架安装，适配机房标准化部署；
2、存储容量：配备 8 个硬盘位，单盘最大支持 16TB 硬盘，满足大容量视频存储需求；
3、显示输出：支持 2 个 HDMI 接口（4K 超清输出）+2 个 VGA 接口（1080P 输出），适配多屏显示与高清画质呈现；
4、解码能力：支持 24 路 1080P 视频同步解码，保障多通道实时预览流畅性；
5、网络接口：配备 2 个千兆网口，保障视频数据传输稳定高效；
6、报警接口：自带 16 路报警输入接口与 4 路报警输出接口，可灵活对接外部报警设备；
7、USB 接口：配置 2 个 USB2.0 接口 + 2 个 USB3.0 接口，满足数据传输、外接设备扩展等需求。
二、智能分析功能
1、长尾分析算法：支持烟火识别、周界入侵、徘徊报警、人员密度监测、攀爬围栏、人员跌倒、单人滞留、车辆违停、非机动车违停、消防通道占用、未佩戴口罩、等多种场景化智能分析，全面覆盖安全隐患与违规行为识别；
2、结构化属性分析：支持对人脸、人体、车辆、非机动车进行结构化属性提取与分析，为人员管控、车辆管理提供数据支撑；
3、视频分析大模型：搭载二次分析能力，针对攀爬围栏、人员跌倒、烟火识别、抽烟检测、打架斗殴 5 类核心场景进行深度智能分析，提升识别准确率与场景适配性。
	13
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	15
	校园安全储能终端
	一、硬件要求
1、存储容量：12TB 超大容量，满足海量数据长期存储需求；
2、接口规格：SATA 接口（兼容 SATA3.0 协议），接口最大传输速率 6.0Gb/s，实现高速数据交互；
3、功耗参数：平均读写功率仅 10.4W，低耗设计减少设备发热，提升整机运行稳定性。
二、性能要求
1、高速传输能力：实际数据传输速率可达 267MB/s，结合高转速与大缓存优势，可流畅承载多路高清视频存储任务，有效避免数据丢帧问题；
2、专业场景适配：针对 7×24 小时不间断录制场景优化，CMR 技术保障高存储密度与数据读写稳定性，可稳定支撑多镜头成像同步数据流写入；
3、广泛兼容特性：遵循标准 SATA 接口协议，无需额外适配即可与主流 DVR、NVR、NAS 及服务器系统无缝对接，部署便捷高效。
4、超长无故障运行：MTBF（平均无故障时间）高达 2,000,000 小时，
5、强环境适应性：低功耗设计降低运行温度，CMR 技术提升结构稳定性，在多盘位密集部署环境中可减少振动干扰，保障数据存储安全；
6、数据安全防护：通过高效缓存管理机制与精准错误校正技术，大幅降低数据传输误差
	78
	片

	16
	综合安全智巡管理平台
	一、设备接口配置​
1、输出：配备 1 个 HDMI 接口 + 1 个 VGA 接口，支持同源输出功能，可同时连接高清显示端与传统显示设备。
2、网络连接：2 个 10M/100M/1000Mbps 自适应千兆网口，保障视频、巡检数据的稳定高速传输，支持多设备同时接入无卡顿；
3、USB 扩展：共 3 个 USB2.0 接口（2 个 + 1 个配置），可外接鼠标、U 盘、移动硬盘等设备，满足数据导出、外设扩展等日常操作需求；​
4、报警联动：16 路报警输入 + 4 路报警输出接口，可灵活对接红外探测器、声光报警器等外部设备，实现校园异常情况的快速联动响应。​
二、安全管理模块功能​
1、聚焦校园安全管理核心需求，支持安全任务创建分配、日常巡检计划调度、隐患治理全流程跟踪，实现隐患从发现、上报、整改到销号的闭环化管控，满足校园安全管理规范化、流程化要求。三、智巡管理模块功能​
1、智巡数据管控：具备校园隐患数据统计分析、智巡任务全生命周期管理、待确认隐患审核、已确认隐患跟踪等功能，实现巡检数据可视化管控，便于管理人员实时掌握校园安全状况；​
2、智巡报告生成：支持基于不同场景的智巡报告模板及规则配置，自动生成个性化智巡报告；可按日期、区域、隐患类型等条件精准查询智巡日报，为校园安全管理决策提供数据支撑。
3、智巡方案定制：支持用户根据校园教学楼、操场、宿舍、围墙等不同区域实际需求，自定义制定、编辑智巡方案；同时提供系统预设推荐智巡方案，快速适配校园常规安防巡检场景；​
	1
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	校园广播

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	网络管理平台
	1、管理中枢功能：终端部署广播系统软件后，即成为 IP 广播系统的核心管控节点，负责统筹各路音频信号的调度、广播区域的灵活划分，以及所有终端设备的参数配置与管理。
2、硬件结构设计：采用工业级坚固机壳打造，机身集成可抽拉式隐藏键盘与鼠标组件，兼顾设备耐用性与操作便捷性。
3、终端状态监控：支持通过系统界面实时可视化呈现各广播终端的运行状态（如在线状态、播放任务、音量参数等），实现全局态势可感可控。
4、安全联动能力：系统可接入消防报警信号，触发紧急广播预案，同时支持邻层联动报警功能，保障应急响应的及时性与覆盖面。
5、音频素材管理：具备数字音频的录制、格式转换及剪辑处理功能，系统终端内置大容量存储模块，可存储数千小时的音乐或语音节目资源。
6、保密通信保障：终端依托专用音频编码格式与加密处理技术，实现保密通话功能，有效防范音频内容被窃听或截取。
7、网络适配性能：支持跨网段、跨路由器的网络接入方式，可灵活适配复杂的局域网或广域网环境。
8、接口配置规格：标配接口不少： 4 个 USB3.0 接口、1 路话筒输入、1 路线路输入、1 路线路输出、1 路 VGA 接口、1 路 DVI 接口、1 路 HDMI 接口、1 路 PS/2 键鼠接口、4 个 COM 口及 1 个 4pin 话筒航空母接头。
9、校园广播所有设备接入管理平台，具体安装集成规范：
①终端设备安装：确定安装位置；安装规范：设备固定需牢固，采用膨胀螺丝等适配墙体材质的固定件，防止脱落（校园人员密集，杜绝安全隐患）；接线要求：接线前断电操作，线路连接需牢固、无松动，区分正负极和信号线（标注清晰）。
②确保设备安装后能正常使用，满足校园广播需求（日常通知、课间操、应急广播等）。
③分阶段调试：单机调试：设备安装完成后，逐一测试终端设备、控制设备，排查设备故障。系统联调：测试网络系统整体运行情况。
	1
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	2
	IP网络寻呼话筒
	1.配备≥1路线路输入及≥1路线路输出接口，用于外部音频采集与播放。具备≥1路USB接口，可插入U盘进行音频文件播放。
2.支持上传WAV、MP3、TXT格式文件作为广播音源，文件将保存在话筒本地。                                                                  3. 设有≥1路报警输入和≥1路报警输出接口，以实现报警联动广播。                                     
4. 可实现单选、分区及全选广播，且拥有收藏夹功能，便于快速寻呼。                                 
5. 内置蓝牙接收模块，能将移动设备音频作为广播音源。                                                          
6. 能够选择话筒、线路输入、音频文件、预录音、文本文件等多种音源进行广播。                                                                7.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。                                                                                                                                  8. 具备来电语音播报功能，在被呼叫时可播报对端设备名称。
9. 具备脱机广播功能，当设备与服务器网络连接断开时，仍可对其他终端进行广播。                                                                  10. 允许通过手指上下滑动调节屏幕亮度，在广播任务中滑动音量条调整输出音量大小，操作方式类似智能手机。                                                                                                         11. 可自定义终端桌面及屏保背景，只需上传图片即可设置。                                                         12. 能够查看系统内终端的登录状态和任务状态，并通过颜色区分及文字提示进行显示。                                                                          13. 能够自定义广播开始提示音和广播结束提示音，以引导使用者操作。                                                                             14. 支持一键触发全区紧急广播。                                                                                   15. 可对目标终端进行监听，能够一次性选择多个终端循环监听，且监听间隔时间可自定义。                                                                                                                                             16. 支持无操作待机自动锁屏，锁屏时间可自定义，使用时需通过密码解锁  。                                              17. 支持在广播前对音频文件、预录音、文本转语音内容进行本地试听，避免播出事故。                      
	1
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	3
	IP网络前置放大器
	1.具备显示网络参数、广播状态等信息；
2.支持高音、低音均衡控制；支持本地输出音量和IP广播采播音量独立旋钮控制；
3.支持蓝牙无线音频功能，蓝牙版本不低于BT5.0；
4.前面板具有≥1路高优先级MIC接口，支持自动默音功能且默音深度可调，方便紧急插入喊话广播；
5.前面板具有≥1路USB接口，支持USB点播功能，具备“上一首/下一首、播放/停止、单曲循环/列表循环”等常用切换按键，呈现USB音频列表，实时切换选择音频文件；
6.具有≥4路XLR/TRS复合接口MIC输入、≥3组AUX输入、≥1路EMC输入接口，每路接口均有独立增益调节旋钮；
7.支持EMC输入设置为最高广播优先级，用于消防紧急语音插入；
8.具有≥2组L/R线路输出接口，可外接功放或有源音箱；
9.信噪比：AUX1-AUX3、EMC、MIC1-MIC5≥100dB（A计权）；
10.频率响应：AUX1-AUX3:20Hz-20KHz(±2dB)、EMC:20Hz-20KHz(±2dB)、MIC1-MIC5:60Hz-20KHz(±2dB)；
11.总谐波失真：≤0.1%@1KHz；
12.输入灵敏度&输入阻抗：AUX1-AUX3:300mV/10KΩ（非平衡）、EMC:300mV/10KΩ（非平衡）、MIC1-MIC5:10mV/600Ω（非平衡）；
13.低音EQ调节：±10dB@100Hz；
14.音频编码：支持MP3/PCM/ADPCM/G711.a/G711.u/G729；
15.高音EQ调节：±10dB@10KHz；
16.广播声音延时：≤30ms；
17.音频采样：支持8kHz-48kHz、16bit，8kbps-320kbps。
18.支持供给浪涌防护 。 
19.具有信号电平指示；
20.≥1路标准RJ45网络接口，内置网络音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现音频采集网络化传输，将本地音频远程发送至其他终端设备；
21.支持播放MP3和WAV格式音频文件；
22.支持显示≥4个服务模块广播分区，可使用输入音源对目标分区进行广播；
23.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。 
	1
	台

	4
	IP网络播放器
	1.采用标准机架式设计，整合 CD/DVD 播放及 IP 广播采播功能。
2.≥1路RJ45网络接口，内置网络音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现音频采集网络化传输。
3.支持U盘播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC音频解码。支持红外遥控功能，搭配红外遥控器可完成播放器操作控制。
4.具有数码播放器工作状态。
5.具有快捷广播键，一键将背景音乐播放到服务器预设的广播分区。
6.内置蓝牙模块，手机连接后可进行音乐播放。
7.支持视频色差分量输出、左右声道音频输出、视频输出；支持同轴信号输入、光纤信号输入
8.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。 
	1
	台

	5
	广播话筒
	1.产品采用触摸式开关按键设计，便于用户操作。
2.话筒音量大小具有指示灯状态变化提示。
3.支持3.5mm和6.35mm两种音频输出接口。
4.具有钟声提示音功能，支持开关选择。
5.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。 
	1
	台

	6
	IP网络调谐器
	1.采用标准机架式设计，集成调谐器与 IP 广播采播功能。
2.具有≥1路USB接口，可插入U盘实现音频文件播放。
3.接收范围FM 87.0-108.0MHz，灵敏度FM 18dBu，调谐频率步距FM 50KHz。
4.配备≥1 路 RJ45 网络接口，内置网络音频编码模块，支持 TCP/IP、UDP 协议，实现音频采集的网络化传输。
5.具有快捷广播键，一键将背景音乐播放到服务器预设的广播分区。
6.内置蓝牙模块，手机连接后可进行音乐播放。
7.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。 
	1
	台

	7
	IP网络音箱
	1.专业一体化壁挂式 IP 网络广播音箱，集成网络音频解码模块、数字功放及高保真声音播放器，采用木质箱体。
2.配备标准 RJ45 网络接口，网络传输速率支持 10M/100M 自适应；信噪比≥88dB；频响范围 200Hz-18kHz。
3.内置≥2×20W(8Ω)，可外接一路定阻副音箱。
4.支持MP3、WAV音频解码，支持8kHz-48kHz可调音频采样率。
5.具有≥1路线路输入接口，支持本地扩音，带音量调节旋钮。
6.具有≥1路线路输出接口，支持接收网络广播从本地输出。
7.支持本地按键触发语音播报设备IP，方便安装维护；支持回路检测功能，可远程监测扬声器工作状态；支持通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节。
8.支持无外部信号输入时自动关闭内部功放，节能降耗；支持跨网段传输，有以太网口的地方即可接入；支持接入100V定压广播线路作为备用，在断网断电故障情况下，自动从“网络广播”切换到“定压广播”通道。
9.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。 
	1
	台

	8
	IP网络接口单元
	1.支持对任意触发通道的告警分区进行单独编辑与任意组合。
2.用于接入报警信号，触发设备执行播放任务。
3.具有≥32路报警输入接口，支持开关量和12V~24V电压输入两种方式触发。
4.警报声音文件预存在服务器中，无需“警报发生器”。
5.具有≥8路报警输出接口。
6.系统中可任意使用多台终端以扩展接口。
7.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	台

	9
	IP网络寻呼话筒
	1.配备≥1路线路输入及≥1路线路输出接口，用于外部音频采集与播放。具备≥1路USB接口，可插入U盘进行音频文件播放。
2.支持上传WAV、MP3、TXT格式文件作为广播音源，文件将保存在话筒本地。                                                                  3. 设有≥1路报警输入和≥1路报警输出接口，以实现报警联动广播。                                     
4. 可实现单选、分区及全选广播，且拥有收藏夹功能，便于快速寻呼。                                 
5. 内置蓝牙接收模块，能将移动设备音频作为广播音源。                                                          
6. 能够选择话筒、线路输入、音频文件、预录音、文本文件等多种音源进行广播  。                                                                7.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。                                                                                                                                  8. 具备来电语音播报功能，在被呼叫时可播报对端设备名称。
9. 具备脱机广播功能，当设备与服务器网络连接断开时，仍可对其他终端进行广播。                                                                  10. 允许通过手指上下滑动调节屏幕亮度，在广播任务中滑动音量条调整输出音量大小，操作方式类似智能手机。                                                                                                         11. 可自定义终端桌面及屏保背景，只需上传图片即可设置。                                                         12. 能够查看系统内终端的登录状态和任务状态，并通过颜色区分及文字提示进行显示。                                                                          13. 能够自定义广播开始提示音和广播结束提示音，以引导使用者操作。                                                                             14. 支持一键触发全区紧急广播。                                                                                   15. 可对目标终端进行监听，能够一次性选择多个终端循环监听，且监听间隔时间可自定义。                                                                                                                                             16. 支持无操作待机自动锁屏，锁屏时间可自定义，使用时需通过密码解锁  。                                              17. 支持在广播前对音频文件、预录音、文本转语音内容进行本地试听，避免播出事故。                      
	1
	台

	10
	IP网络寻呼话筒
	1.配备≥1路线路输入及≥1路线路输出接口，用于外部音频采集与播放。具备≥1路USB接口，可插入U盘进行音频文件播放。
2.支持上传WAV、MP3、TXT格式文件作为广播音源，文件将保存在话筒本地。                                                                  3. 设有≥1路报警输入和≥1路报警输出接口，以实现报警联动广播。                                      
4. 可实现单选、分区及全选广播，且拥有收藏夹功能，便于快速寻呼。                                 
5. 内置蓝牙接收模块，能将移动设备音频作为广播音源。                                                          
6. 能够选择话筒、线路输入、音频文件、预录音、文本文件等多种音源进行广播  。                                                                7.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。                                                                                                                                  8. 具备来电语音播报功能，在被呼叫时可播报对端设备名称。
9. 具备脱机广播功能，当设备与服务器网络连接断开时，仍可对其他终端进行广播。                                                                  10. 允许通过手指上下滑动调节屏幕亮度，在广播任务中滑动音量条调整输出音量大小，操作方式类似智能手机。                                                                                                         11. 可自定义终端桌面及屏保背景，只需上传图片即可设置。                                                         12. 能够查看系统内终端的登录状态和任务状态，并通过颜色区分及文字提示进行显示。                                                                          13. 能够自定义广播开始提示音和广播结束提示音，以引导使用者操作。                                                                             14. 支持一键触发全区紧急广播。                                                                                   15. 可对目标终端进行监听，能够一次性选择多个终端循环监听，且监听间隔时间可自定义。                                                                                                                                             16. 支持无操作待机自动锁屏，锁屏时间可自定义，使用时需通过密码解锁  。                                              17. 支持在广播前对音频文件、预录音、文本转语音内容进行本地试听，避免播出事故。                      
	1
	台

	11
	IP网络数字功放
	1.标准 19 英寸 1U 机架式数字功放，节省机柜安装空间，输出功率≥1000W。
2.配备≥2 路 100V 定压输出接口，支持配置 70V 输出模式。
3.设有≥1 路 MIC 输入接口及≥1 组 AUX 线路输入接口，配备音量电位器用于调控。
4.具备≥1 组 L/R 线路输出接口，可外接功放或有源音箱。
5.设有≥1 路报警输入接口和≥1 路报警输出接口，满足报警联动广播需求。
6.配备保护、过载、信号、网络状态指示灯。
7.MIC 输入具有优先权（含自动默音功能），并设有默音深度调节旋钮。
8.配备≥1 路 USB 接口。
9.支持工作负载功耗自动上报，异常自动报警。
10.具备无输入信号待机功能，节能环保，延长使用寿命。
11.支持过载、过热保护，对应故障状态信息自动上报管理平台。
12.支持跨网段传输，有以太网口地方即可接入。
13.低延时、高同步，全链路音频传输小于30ms。
14.支持48kHz/16Bit音频采样。
15.支持设备定时重启。
16.功耗（额定输出时）：≤1200W。
17.频率响应：130Hz-18KHz。
18.网络传输速率：10M/100M自适应。
19.音频采样、位率：8kHz-48kHz、16bit。
20.信噪比：AUX输入≥84dB，MIC输入≥80dB。
21.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	台

	12
	壁挂式音箱
	1.采用木质箱体，支持壁挂式安装；
2.额定功率≥15W；
3.输入方式为 100V；
4.灵敏度为 90dB±3dB。
5.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	24
	只

	13
	室外防水音柱
	1.铝合金外壳设计的室外防水音柱。
2.额定功率≥80W。
3.灵敏度范围为 91dB±3dB。
4.输入方式采用 100V 定压。
5.频响范围 80Hz-16kHz。
6.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	4
	只

	14
	IP网络寻呼话筒
	1.配备≥1路线路输入及≥1路线路输出接口，用于外部音频采集与播放。具备≥1路USB接口，可插入U盘进行音频文件播放。
2.支持上传WAV、MP3、TXT格式文件作为广播音源，文件将保存在话筒本地。                                                                  3. 设有≥1路报警输入和≥1路报警输出接口，以实现报警联动广播。                                      
4. 可实现单选、分区及全选广播，且拥有收藏夹功能，便于快速寻呼。                                 
5. 内置蓝牙接收模块，能将移动设备音频作为广播音源。                                                         
6. 能够选择话筒、线路输入、音频文件、预录音、文本文件等多种音源进行广播  。                                                                7.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。                                                                                                                                  8. 具备来电语音播报功能，在被呼叫时可播报对端设备名称。
9. 具备脱机广播功能，当设备与服务器网络连接断开时，仍可对其他终端进行广播。                                                                  10. 允许通过手指上下滑动调节屏幕亮度，在广播任务中滑动音量条调整输出音量大小，操作方式类似智能手机。                                                                                                         11. 可自定义终端桌面及屏保背景，只需上传图片即可设置。                                                         12. 能够查看系统内终端的登录状态和任务状态，并通过颜色区分及文字提示进行显示。                                                                          13. 能够自定义广播开始提示音和广播结束提示音，以引导使用者操作。                                                                             14. 支持一键触发全区紧急广播。                                                                                   15. 可对目标终端进行监听，能够一次性选择多个终端循环监听，且监听间隔时间可自定义。                                                                                                                                             16. 支持无操作待机自动锁屏，锁屏时间可自定义，使用时需通过密码解锁  。                                              17. 支持在广播前对音频文件、预录音、文本转语音内容进行本地试听，避免播出事故。                      
	1
	台

	15
	IP网络数字功放
	1.标准 19 英寸 1U 机架式数字功放，节省机柜安装空间，输出功率≥500W。
2.配备≥2 路 100V 定压输出接口，支持配置 70V 输出模式。
3.设有≥1 路 MIC 输入接口及≥1 组 AUX 线路输入接口，配备音量电位器用于调控。
4.具备≥1 组 L/R 线路输出接口，可外接功放或有源音箱。
5.设有≥1 路报警输入接口和≥1 路报警输出接口，满足报警联动广播需求。
6.配备保护、过载、信号、网络状态指示灯。
7.MIC 输入具有优先权（含自动默音功能），并设有默音深度调节旋钮。
8.配备≥1 路 USB 接口。
9.支持工作负载功耗自动上报，异常自动报警。
10.具备无输入信号待机功能，节能环保，延长使用寿命。
11.支持过载、过热保护，对应故障状态信息自动上报管理平台。
12.支持跨网段传输，有以太网口地方即可接入。
13.低延时、高同步，全链路音频传输小于30ms。
14.支持48kHz/16Bit音频采样。
15.支持设备定时重启。
16.功耗（额定输出时）：≤600W。
17.频率响应：130Hz-18KHz。
18.网络传输速率：10M/100M自适应。
19.音频采样、位率：8kHz-48kHz、16bit。
20.信噪比：AUX输入≥84dB，MIC输入≥80dB。
21.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	2
	台

	16
	壁挂式音箱
	1.采用木质箱体，支持壁挂式安装；
2.额定功率≥15W；
3.输入方式为 100V；
4.灵敏度为 90dB±3dB。
5.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	42
	只

	17
	IP网络寻呼话筒
	1.配备≥1路线路输入及≥1路线路输出接口，用于外部音频采集与播放。具备≥1路USB接口，可插入U盘进行音频文件播放。
2.支持上传WAV、MP3、TXT格式文件作为广播音源，文件将保存在话筒本地。                                                                  3. 设有≥1路报警输入和≥1路报警输出接口，以实现报警联动广播。                                     
4. 可实现单选、分区及全选广播，且拥有收藏夹功能，便于快速寻呼。                                 
5. 内置蓝牙接收模块，能将移动设备音频作为广播音源。                                                          
6. 能够选择话筒、线路输入、音频文件、预录音、文本文件等多种音源进行广播  。                                                                7.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。                                                                                                                                  8. 具备来电语音播报功能，在被呼叫时可播报对端设备名称。
9. 具备脱机广播功能，当设备与服务器网络连接断开时，仍可对其他终端进行广播。                                                                  10. 允许通过手指上下滑动调节屏幕亮度，在广播任务中滑动音量条调整输出音量大小，操作方式类似智能手机。                                                                                                         11. 可自定义终端桌面及屏保背景，只需上传图片即可设置。                                                         12. 能够查看系统内终端的登录状态和任务状态，并通过颜色区分及文字提示进行显示。                                                                          13. 能够自定义广播开始提示音和广播结束提示音，以引导使用者操作。                                                                             14. 支持一键触发全区紧急广播。                                                                                   15. 可对目标终端进行监听，能够一次性选择多个终端循环监听，且监听间隔时间可自定义。                                                                                                                                             16. 支持无操作待机自动锁屏，锁屏时间可自定义，使用时需通过密码解锁  。                                              17. 支持在广播前对音频文件、预录音、文本转语音内容进行本地试听，避免播出事故。                      
	1
	台

	18
	IP网络数字功放
	1.标准 19 英寸 1U 机架式数字功放，节省机柜安装空间，输出功率≥250W。
2.配备≥2 路 100V 定压输出接口，支持配置 70V 输出模式。
3.设有≥1 路 MIC 输入接口及≥1 组 AUX 线路输入接口，配备音量电位器用于调控。
4.具备≥1 组 L/R 线路输出接口，可外接功放或有源音箱。
5.设有≥1 路报警输入接口和≥1 路报警输出接口，满足报警联动广播需求。
6.配备保护、过载、信号、网络状态指示灯。
7.MIC 输入具有优先权（含自动默音功能），并设有默音深度调节旋钮。
8.配备≥1 路 USB 接口。
9.支持工作负载功耗自动上报，异常自动报警。
10.具备无输入信号待机功能，节能环保，延长使用寿命。
11.支持过载、过热保护，对应故障状态信息自动上报管理平台。
12.支持跨网段传输，有以太网口地方即可接入。
13.低延时、高同步，全链路音频传输小于30ms。
14.支持48kHz/16Bit音频采样。
15.支持设备定时重启。
16.功耗（额定输出时）：≤310W。
17.频率响应：130Hz-18KHz。
18.网络传输速率：10M/100M自适应。
19.音频采样、位率：8kHz-48kHz、16bit。
20.信噪比：AUX输入≥84dB，MIC输入≥80dB。
21.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	台

	19
	壁挂式音箱
	1.采用木质箱体，支持壁挂式安装；
2.额定功率≥15W；
3.输入方式为 100V；
4.灵敏度为 90dB±3dB。
5.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	18
	只

	20
	IP网络数字功放
	1.标准 19 英寸 1U 机架式数字功放，节省机柜安装空间，输出功率≥250W。
2.配备≥2 路 100V 定压输出接口，支持配置 70V 输出模式。
3.设有≥1 路 MIC 输入接口及≥1 组 AUX 线路输入接口，配备音量电位器用于调控。
4.具备≥1 组 L/R 线路输出接口，可外接功放或有源音箱。
5.设有≥1 路报警输入接口和≥1 路报警输出接口，满足报警联动广播需求。
6.配备保护、过载、信号、网络状态指示灯。
7.MIC 输入具有优先权（含自动默音功能），并设有默音深度调节旋钮。
8.配备≥1 路 USB 接口。
9.支持工作负载功耗自动上报，异常自动报警。
10.具备无输入信号待机功能，节能环保，延长使用寿命。
11.支持过载、过热保护，对应故障状态信息自动上报管理平台。
12.支持跨网段传输，有以太网口地方即可接入。
13.低延时、高同步，全链路音频传输小于30ms。
14.支持48kHz/16Bit音频采样。
15.支持设备定时重启。
16.功耗（额定输出时）：≤310W。
17.频率响应：130Hz-18KHz。
18.网络传输速率：10M/100M自适应。
19.音频采样、位率：8kHz-48kHz、16bit。
20.信噪比：AUX输入≥84dB，MIC输入≥80dB。
21.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	台

	21
	室外防水音柱
	1.铝合金外壳设计的室外防水音柱。
2.额定功率≥80W。
3.灵敏度范围为 91dB±3dB。
4.输入方式采用 100V 定压。
5.频响范围 80Hz-16kHz。
6.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	2
	只

	22
	专业级无线话筒 
U段手持
	1.系统由机架式接收机及 2 只手持话筒组成。
2.载波频段为 UHF 668.5~698.5MHz。
3.时延≤4ms，达到舞美演播级别。
4.无线电工作方式采用真分集、锁相环频率合成技术。
5.信噪比 > 105dB，大幅提升底噪控制能力。
6.传输距离≥70 米。
7.双通道主机设计，支持搭配各类话筒。
8.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	套

	23
	有源定向接收器
	类型：外接延长接收器。
频段范围：500MHz-850MHz
步进增益：总增益量 0~+18dB±2dB，步进量 ±1dB
步进衰减：总衰减量 0~-9dB±2dB，步进量 ±1dB
天线阻抗：50Ω
天线增益：3-5dB
驻波比：≤2.5:1
接收模式（3dB 波束宽度）：65°（垂直角），120°（水平面）。
	1
	套

	24
	IP网络寻呼话筒
	1.配备≥1路线路输入及≥1路线路输出接口，用于外部音频采集与播放。具备≥1路USB接口，可插入U盘进行音频文件播放。
2.支持上传WAV、MP3、TXT格式文件作为广播音源，文件将保存在话筒本地。                                                                  3. 设有≥1路报警输入和≥1路报警输出接口，以实现报警联动广播。                                     
4. 可实现单选、分区及全选广播，且拥有收藏夹功能，便于快速寻呼。                                 
5. 内置蓝牙接收模块，能将移动设备音频作为广播音源。                                                          
6. 能够选择话筒、线路输入、音频文件、预录音、文本文件等多种音源进行广播  。                                                                7.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。                                                                                                                                  8. 具备来电语音播报功能，在被呼叫时可播报对端设备名称。
9. 具备脱机广播功能，当设备与服务器网络连接断开时，仍可对其他终端进行广播。                                                                  10. 允许通过手指上下滑动调节屏幕亮度，在广播任务中滑动音量条调整输出音量大小，操作方式类似智能手机。                                                                                                         11. 可自定义终端桌面及屏保背景，只需上传图片即可设置。                                                         12. 能够查看系统内终端的登录状态和任务状态，并通过颜色区分及文字提示进行显示。                                                                          13. 能够自定义广播开始提示音和广播结束提示音，以引导使用者操作。                                                                             14. 支持一键触发全区紧急广播。                                                                                   15. 可对目标终端进行监听，能够一次性选择多个终端循环监听，且监听间隔时间可自定义。                                                                                                                                             16. 支持无操作待机自动锁屏，锁屏时间可自定义，使用时需通过密码解锁  。                                              17. 支持在广播前对音频文件、预录音、文本转语音内容进行本地试听，避免播出事故。                      
	1
	台

	25
	IP网络数字功放
	1.标准 19 英寸 1U 机架式数字功放，节省机柜安装空间，输出功率≥500W。
2.配备≥2 路 100V 定压输出接口，支持配置 70V 输出模式。
3.设有≥1 路 MIC 输入接口及≥1 组 AUX 线路输入接口，配备音量电位器用于调控。
4.具备≥1 组 L/R 线路输出接口，可外接功放或有源音箱。
5.设有≥1 路报警输入接口和≥1 路报警输出接口，满足报警联动广播需求。
6.配备保护、过载、信号、网络状态指示灯。
7.MIC 输入具有优先权（含自动默音功能），并设有默音深度调节旋钮。
8.配备≥1 路 USB 接口。
9.支持工作负载功耗自动上报，异常自动报警。
10.具备无输入信号待机功能，节能环保，延长使用寿命。
11.支持过载、过热保护，对应故障状态信息自动上报管理平台。
12.支持跨网段传输，有以太网口地方即可接入。
13.低延时、高同步，全链路音频传输小于30ms。
14.支持48kHz/16Bit音频采样。
15.支持设备定时重启。
16.功耗（额定输出时）：≤600W。
17.频率响应：130Hz-18KHz。
18.网络传输速率：10M/100M自适应。
19.音频采样、位率：8kHz-48kHz、16bit。
20.信噪比：AUX输入≥84dB，MIC输入≥80dB。
21.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	台

	26
	壁挂式音箱
	1.采用木质箱体，支持壁挂式安装；
2.额定功率≥15W；
3.输入方式为 100V；
4.灵敏度为 90dB±3dB。
5.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	30
	只

	27
	IP网络数字功放
	1.标准 19 英寸 1U 机架式数字功放，节省机柜安装空间，输出功率≥350W。
2.配备≥2 路 100V 定压输出接口，支持配置 70V 输出模式。
3.设有≥1 路 MIC 输入接口及≥1 组 AUX 线路输入接口，配备音量电位器用于调控。
4.具备≥1 组 L/R 线路输出接口，可外接功放或有源音箱。
5.设有≥1 路报警输入接口和≥1 路报警输出接口，满足报警联动广播需求。
6.配备保护、过载、信号、网络状态指示灯。
7.MIC 输入具有优先权（含自动默音功能），并设有默音深度调节旋钮。
8.配备≥1 路 USB 接口。
9.支持工作负载功耗自动上报，异常自动报警。
10.具备无输入信号待机功能，节能环保，延长使用寿命。
11.支持过载、过热保护，对应故障状态信息自动上报管理平台。
12.支持跨网段传输，有以太网口地方即可接入。
13.低延时、高同步，全链路音频传输小于30ms。
14.支持48kHz/16Bit音频采样。
15.支持设备定时重启。
16.功耗（额定输出时）：≤420W。
17.频率响应：130Hz-18KHz。
18.网络传输速率：10M/100M自适应。
19.音频采样、位率：8kHz-48kHz、16bit。
20.信噪比：AUX输入≥84dB，MIC输入≥80dB。
21.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	台

	28
	室外防水音柱
	1.铝合金外壳设计的室外防水音柱。
2.额定功率≥80W。
3.灵敏度范围为 91dB±3dB。
4.输入方式采用 100V 定压。
5.频响范围 80Hz-16kHz。
6.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	3
	只

	29
	IP网络音频终端
	1.设备前置面板支持紧急广播、远程播控、本地采播、分区控制、参数设置等功能操作。
2.配备≥3 路 MIC 输入接口及≥2 路 AUX 线路输入接口，每路输入均设独立音量控制旋钮，MIC1 具备优先权（含自动默音功能）。
3.设有≥1 路 EMC 紧急输入接口，优先级最高。配备≥2 路 USB 接口，内置 MP3 播放器，支持 MP3 与 WAV 双解码。
4.支持 100V 定压输入，配备≥8 路分区广播 100V 定压功率输出接口，每路子分区支持单独开关控制。
5.设有≥1 路 RJ45 网络接口，内置网络音频编码模块，支持音频采集网络化传输。
6.内置麦克风，用于广播和对讲时的声音采集。
7.内置声音播放器，支持对讲及本地监听输出。
8.设有≥1 组 L/R 线路输出接口。
9.配备≥2 路报警输入接口及≥2 路报警输出接口，满足报警联动广播需求。
10.配备≥2 个受控 220V 供给模块，功率负载不低于 1500W，可外接设备供电。
11.支持蓝牙无线音频功能，蓝牙版本不低于 BT5.0。
12.支持网络及扬声器回路故障自我诊断，并显示故障状态信息。
13.支持通过输入终端或分区 ID 发起网络广播和对讲。
14.设有≥4 个紧急广播快捷键，可在火灾、地震等不同类型警情下一键发起全区广播，报警音频文件可编辑设置。
15.支持同步服务器设置的事件触发广播任务，可本地手动执行，可显示任务数量不少于 15 个。
16.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	台

	30
	模拟调音台
	1.配备≥8 路话筒输入接口及 2 路立体声输入接口，支持≥4 路编组输出。
2.支持高低阻抗切换功能。
3.配备 100 组 DSP 效果器，内置 I/O 双轨声卡。
4.具备高通滤波器（低切）功能，截止点为 75Hz-18dB/Oct。
5.支持机柜安装方式，附带机柜安装支架。
6.采用多路 RVVP2*0.5 音频线连接音源与设备。
7.具备蓝牙连接、MP3 播放及 USB 录音功能。
8.设有参量均衡 Baypass 启动按键。
9.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	台

	31
	音频处理器
	1.支持RS232中控控制，支持TCPIP有线和无线控制。
2.≥96k24BIT采样率。
3.具备全通滤波器AIIpass。
4.支持动态均衡器。
5.支持多台机器组网联调，远程监控；输入≥15段PEQ，输出≥10段PEQ，高低通滤波器。
6.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	台

	32
	专业级无线话筒 
U段手持
	1.系统由机架式接收机及 2 只手持话筒组成；
2.载波频段为 UHF 668.5~698.5MHz；
3.时延≤4ms，达到舞美演播级别；
4.无线电工作方式采用真分集、锁相环频率合成技术；
5.信噪比 > 105dB，大幅提升底噪控制能力；
6.传输距离≥70 米；
7.双通道主机设计，支持搭配各类话筒。
	1
	套

	33
	天线分配系统
	1.单台设备可同时支持≥8 支无线发射机运行，配备≥8 路 BNC 天线接口。
2.兼容所有 UHF 频段无线麦克风接收机。
3.具备现场无线电频谱扫描监测功能，为射频频点分配及管理提供依据。
4.支持多套系统级联。
5.频宽范围为 450MHz~950MHz。
6.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	套

	34
	数字合并式功放
	1.采用数字功放技术，标准 19 英寸机架式设计，设备高度为 1U。
2.支持≥1 路话筒输入和≥2 路 AUX 线路输入，话筒与线路输入音量独立控制，配备调节旋钮，支持≥1 路 AUX 线路输出，可扩展功放连接。
3.配备 2 路定压 100V 功率输出接口，输出功率≥1500W。
4.支持≥1 路报警输入和≥1 路报警输出，用于联动周边设备。
5.支持默音功能，当话筒信号接入时，功放自动衰减之前输出音频，衰减程度可调。
6.采用供给模块，具备过载、过热保护等功能，支持线路防雷击和浪涌保护。
7.简约人性化工程设计，前面板显示状态信号，开关及音量旋钮后置，减少非专业操作，降低维护故障。
8.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	1
	台

	35
	室外防水音柱
	1.铝合金外壳设计的室外防水音柱。
2.额定功率≥80W。
3.灵敏度范围为 91dB±3dB。
4.输入方式采用 100V 定压。
5.频响范围 80Hz-16kHz。
6.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	6
	只

	36
	IP网络供给设备
	1、设备可接入IP广播系统，在终端端进行远集中统一管理，支持对供给设备进行一键开关时序控制，支持设置每个通道独立开启和关闭；
2、每通道设立独立的硬件紧急封控功能，可以通过风控功能紧急关闭某一通道的输出；
3、具有定时开关机功能，支持最长12个月的定时时间设置，在控制软件内自由编辑；
4、支持TCP/IP、WIFI、USB、RS485、RS232多种控制方式；支持多台设备级联控制；
5、支持设置密码，保护系统安全管理；每通道拥有独立高性能抗干扰核心功能；
	1
	台












	智慧教室

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	巡课听课室管理终端
	一、核心功能要求​
​1、需支持视音频流同步整合功能，能够生成标准格式流媒体文件；配套提供巡课管理平台，需具备存储、直播等核心操作功能，保障资源高效管控。​
二、硬件架构要求​
1、平台需采用嵌入式系统设计，需满足高性能、低延时特性，可实现更低码率传输，同时保障优质图像质量与强网络适应性，确保用户在低带宽环境下仍能正常观看高清视频。三、协议兼容性要求​
1、通信协议需兼容H.323V4、H.225、H.245、H.239、HTTP等标准；​
2、视频协议需支持H.265、H.246、h264highprofile等格式；​
3、音频协议需适配G.711、G.722、AAC等规范。​
四、终端配置：
1、主频≥2.4GHz，核心规格≥10核20线程；​配置32GBDDR4规格内存；​配备8个3.5英寸LFF热插拔硬盘槽位，标配4块2TB及以上容量SATA3.5寸硬盘；需含阵列卡，支持RAID0/1/5/10阵列模式；​
2、接口与供给：1个10/100/1000M数据接口、1个10/100/1000M管理接口；                                                   3、 安装要求：
①　线材敷设：视频信号和音频信号输送敷设；
②设备测试：设备通电测试，检查工作状态；视频信号调试，确保画面清晰稳定；音频信号调试，确保音质清晰无杂音；网络连接测试，确保数据传输正常
③　终端设备安装：确定安装位置；安装规范：设备固定需牢固，采用膨胀螺丝等适配墙体材质的固定件，防止脱落；接线要求：接线前断电操作，线路连接需牢固、无松动，区分正负极和信号线。
④　系统集成人员技术服务：为师生及管理人员培训，包括设备基础操作、软件功能应用、系统日常维护、配套培训手册与实操指导，确保用户熟练掌握核心功能。
	1
	台

	2
	※录播巡课终端
	1、主机外观采用壁挂式一体化设计，内置触控模块，嵌入式系统架构，无风扇设计，集成录播、导播、显示、控制等管理，本地屏幕支持录播开启/暂停/结束，下载等基本功能。
2、主机要求支持不低于8路视频输入，含2路HDMI输入接口，不低于6路网络流输入。支持不低于2路HDMI视频输出接口。
3、视频输出接口一路为直播预览或点播回放画面，另一路为实时导播界面，可接鼠标显示器直接管理，无需额外登录主机WEB界面操作。
▲4、支持不低于5路音频输入接口，含2路HDMI、1路线性、2路自带48V幻象的凤凰端子。
5、支持不低于3路音频输出接口，包括1路HDMI和2路线性。
6、支持不低于6路千兆POE输入接口，支持供电、视频传输、云台控制，方便连接教师/学生跟踪端。录播巡课终端需单独提供插座一个。终端提供恢复按钮，实现一键恢复到出厂状态；同时提供重启按钮，支持一键重启主机。
7、支持不少于1个千兆电口和1个千兆光口，2个USB口，4个RS232接口。
8、RS232和RS485采用工业级RJ45形式，可以对接云台控制跟踪，对接控制面板、中控、导播台等外设，主机标配1T存储。
9、HDMI接口最高支持4K@30输入、4K@60输出，向下兼容1080P、720P等分辨率。3G-SDI接口最高支持1080P@60，向下兼容720P等分辨率。
10、支持插入U盘下载文件,下载文件可选择仅音频或者视频。
11、支持50方点播、直播用户同时观看。
▲12、内置MCU功能，实现最高9方1080P互动。
13、视频编码：要求支持 H.265 和 H.264 两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持 4K 分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。
14、音频编码方式采用 AAC 编码，支持自动降噪处理。
	48
	台

	3
	※录播系统软件
	一、核心功能要求
1、外接显示信息展示：外接显示设备需支持呈现实时信息，包括设备名称、课程信息、主流/辅流输入视频预览画面、业务平台连接状态、本机IP地址、系统时间，以及自动从资源平台同步的课程信息。​
2、支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。
3、音频设置功能：支持选择音频播放设备（线性/HDMI）单独输出或同时输出；音频采集与播放音量采用滑动条调节，调节范围0-20级。​
4、维护工具内置：管理界面集成PING工具、抓包工具、支持开发者调试工具。支持日志一键下载功能，方便于日常维护操作。
▲5、视频输入与预览：支持不少于6路视频输入通道预览。
6、视频输入与控制：输入源可选择视频设备、PC或网络流，通道名称支持自定义；支持对不少于6路云台摄像机进行云台控制、焦距调节及预置位设置，每路摄像机云台PTZ速度可调，预置位数量不少于8个。​
7、网络自适应与安全加密：直播课程过程中码率支持随网络环境自动调节，网络拥塞时自动降速保障互动持续，拥塞解除后自适应恢复带宽并实时显示当前呼叫带宽，速率智能调节无需手动设置；终端通讯信令通道支持TLS加密，媒体传输采用AES256位加密算法，抵御网络窃取与攻击。​
8、系统集成与架构要求：采用高集成度设计，录播系统内嵌于主机，搭载嵌入式Linux系统及B/S架构管理模式；单台设备需集成实时采集、编码、录制、直播、点播、WEB控制、存储及本地视频回显监控等全流程功能。​
9、多端管理支持：除PC端、移动端（PAD/手机）及前面板按钮管理外，支持通过HDMI高清显示设备+鼠标实现本地导播、配置及管理，所有功能与WEB端保持一致。​
10、分屏布局录制：提供不少于8种分屏布局模式录制，支持自定义布局模式。
11、分屏布局信号源：每个分屏信号源可自由指定为HDMI、SDI或网络流。
12、特效与音频功能：支持叠加自定义台标（显示位置可选）、字幕（字体样式、字号、颜色、背景、位置、透明度、平铺效果可自由设置）及LOGO图片；支持音频混合输入，音量可调；具备片头片尾功能，可叠加静态图片或视频素材。​
13、设备状态可视化：支持显示设备名称、设备型号、设备序列号、IP地址、MAC地址、硬盘容量、设备运行状态，便于用户实时掌握设备运行情况。​14、网络部署兼容性：支持公私网穿越技术，无需为录播终端配置独立公网IP或进行端口映射操作。​
15、网络流解码能力：支持不少于8路H.264、H.265编码网络流输入，可同时对网络流音频、视频进行解码、混音及输出。​
▲16、平台适配与远程管理：支持与资源平台协同实现资源统一管理。​
17、统一管理扩展支持：可注册至统一管理服务器端，由服务器提供集中化管理服务，涵盖远程重启、远程升级、版本信息核查、硬盘利用率统计、设备连接状态监控、运行状态跟踪及远程参数配置等操作。​
18、视频输出设置：支持单显/双显输出选择，输出口自动检测显示设备能力集；可启用本地画中画显示模式，支持多画面功能。
19、支持电影、资源录制模式，其中资源模式支持将输入的每一路单通道内的视频信号与合成画面同时录制下来，并保存成单独视频文件。
20、支持安卓平台app安装，通过app方式一键开始、结束任务。
	48
	套

	
	
	
	
	

	4
	教师跟踪端
	1、有效镜像≥800万，镜像最大视角不小于40°。支持4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
2、视频输出接口：≥1路3G-SDI接口，≥1路USB2.0接口；音频接口：≥1路凤凰端子输入；网络接口：≥1路RJ45；控制接口：≥1路RS485。
3、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJPEG视频编码标准。网络视频编码码率不小于16384Kbps。
4、支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、GB28181、组播等网络协议。
5、支持EPTZ功能，至少支持8X数字变焦，支持自动对焦。
6、支持跟踪端内部导播，支持外部导播。
7、支持≥1个矩形导播跟踪区划定。
8、支持LINEIN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出。支持音频AAC、G711A等编码标准，网络音频编码码率不小于128Kbps。
9、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。
10、支持POE一线通功能，视频、音频、控制三线合一。
11、支持交织模式，可实现单镜像头、单SDI接口同时输出全景和特写信号。
12、支持RS485、网络、VISCA/Pelco-D/Pelco-P等协议。
13、支持USB接口直接输出MJPEG1080P高清视频。
14、内置领先的人头识别和跟踪定位算法，无需任何辅助定位机或跟踪主机即可实现平滑自然的教师定位跟踪效果。
15、跟踪采用图像分析+人体跟踪双算法，支持口罩跟踪，可以锁定跟踪单个目标，即使目标长时间完全静止在讲台上，仍能一直锁定跟踪目标，不会跟踪其他目标；支持讲台区域外、下讲台跟踪，当目标走下讲台后能继续跟踪，跟踪范围覆盖到整个教室。
16、内置人体骨骼关键点的板书动作检测深度学习算法，无需借助其他定位分析，就能够实现识别板书动作并进行跟踪拍摄功能。
17、具有教师身高自适应技术，始终保持不同身高教师的头部在画面中的合适位置；支持位置矫正、头部高度调整、目标检测框显示功能。
18、支持自定义老师区域无目标时，摄像机的输出画面的内容；以及全景、特写画面自动切换功能；支持设置默认开机状态；支持设定3G-SDI输出口的输出画面内容。
19、支持设定是否检测老师上下讲台动作、讲台区域检测单目标/多目标、跟踪模式、发码类型、导播规则，发码方式（网络/串口），连接协议，以及自定义导播切换码。
	48
	台

	5
	学生跟踪端
	1、有效镜像≥800万，镜像最大视角不小于95°。支持4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
2、视频输出接口：≥1路3G-SDI接口，≥1路USB2.0接口；音频接口：≥1路凤凰端子输入；网络接口：≥1路RJ45；控制接口：≥1路RS485。
3、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJPEG视频编码标准。网络视频编码码率不小于16384Kbps。
4、支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、GB28181、组播等网络协议。
5、支持EPTZ功能，至少支持8X数字变焦。
6、支持内部导播，支持外部导播。
7、支持≥1个矩形导播跟踪区划定。
8、支持LINEIN外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出。支持音频AAC、G711A等编码标准，网络音频编码码率不小于128Kbps。
9、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。
10、支持POE一线通功能，视频、音频、控制三线合一。
11、支持交织模式，可实现单镜像头、单SDI接口同时输出全景和特写信号。
12、支持RS485、网络对跟踪端进行控制，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P等协议。
13、支持USB接口直接输出MJPEG1080P高清视频。
14、内置领先的人头识别和跟踪定位算法，无需任何辅助定位或跟踪主机即可实现平滑自然的学生定位跟踪效果。
15、支持自定义跟踪灵敏度，匹配不同身高的跟踪目标，实现对中小学生和高中生不同身高进行准确的跟踪识别。
16、支持自定义特写画面大小及特写跟踪画面的视角范围。
17、支持设置水平、垂直校准，支持自定义特写镜头水平方向偏离。
18、支持在跟踪区内添加屏蔽区，支持自定义不少于4个屏蔽区，以屏蔽跟踪区中的一些干扰场景。
19、支持开机跟踪，即断电重启后自动开始定位跟踪目标。
20、支持自定义学生起立响应时间，即检测到学生起立后，响应跟踪的最短时间。
21、支持多目标动作检测，即在学生跟踪区内有多个学生起立时，可自动调整画面大小将起立学生囊括在画面中，或返回到设置的学生全景位。
22、支持设置特写画面保持时间，即使目标在保持时间内坐下也将保持学生特写画面。
	48
	套

	6
	全向麦克风
	1.采用工业级嵌入式架构，搭载专用芯片及嵌入式操作系统，稳定可靠。
2.智能混音功能：支持根据开启的 MIC 数量自动调整系统输出电平，避免因输入电平叠加导致输出增益提高而影响声音清晰度。
3.回声消除功能：对麦克风进行 AEC 处理，处理回声延迟能力为 128ms、256ms、512ms。
4.支持 DSP 数字降噪、AGC 自动增益控制、ALC 自动电平控制及 ANC 噪声主动控制技术。
5.支持频率响应不低于 20Hz～20kHz。
6.最佳拾音范围：不低于 300 平方米，半径不低于 10 米。
7.配备调节旋钮，用于调节 MIXOUT 的增益衰减。
8.集成自动噪声抑制技术，可去除空调、排气扇等噪音干扰，保证声音质量。
	48
	套

	7
	智能均衡音箱
	1.吊顶式一体化音箱，内置网络音频解码、数字功放、扬声器及无线麦接收模块。
2.▲内置≥6 通道功放输出接口，每个通道音量可独立调节。
3.采用红外对频技术防止串频干扰；采用数字 U 段传输信号，多信道设计且自动筛选最佳信号。
4.▲具备 EQ 调节功能，可预设多种音效模式，支持≥8 段均衡器 EQ 调节。
5.▲ 支持蓝牙、无线麦、线路输入多路音源混音播放。
6.支持接入 IP 广播系统，可实现定时打铃、广播通知等功能。
7.支持吊挂安装，配备防坠安全绳。
8.采用线性阵列声音播放设计，≥8 个全频喇叭单元、≥2 个高音喇叭单元，确保声场均匀、扩声效果清晰。
9.具备蓝牙功能，支持蓝牙 5.0，便于老师分享移动设备音频，蓝牙支持密码设置，防止学生连接。
10.支持有线及无线 Wi-Fi 两种方式连接网络。
11.支持将音箱内置无线网卡 AP 模式作为热点，便于连接电脑 Web 端及手机 App 进行设备管理。
12.传输搭建要求：设备之间进行传输搭建环境连接，保障音频数据与控制信号的稳定传输。
	72
	台

	8
	领夹式麦克风
	1.通讯方式/频段：发射机-2.4G;音柱/音箱-平衡信号线连接
2.满足近距离磁感应后自动对频
3.有效使用距离：大于等于15米；≥1*双色指示灯观察设备状态。
	72
	台

	9
	领夹式麦克风
	1.和接受面板同种通讯方式/频段
2.≥有效使用距离15米
3.延迟时间：<20ms
4.≥78个频道；发射机功率≥9dBm
	100
	台

	10
	音频处理器
	1、内置啸叫抑制算法，可实时识别并衰减啸叫频点，有效避免声反馈干扰。
2、具备与接收面板的适配兼容性，支持两者配套协同工作。
	72
	台










	电子阅朗室及朗读亭

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	AI朗读亭硬件
	（一）朗读亭硬件
1.设备主体：1 个朗读亭框体
2.产品尺寸：长（L）≥1.75m × 宽（W）≥1.45m × 高（H）≥2.78m。
3.隔音设置：厚度≥10mm。
4.监控成像模块：高清规格，最高分辨率≥1920×1080，配套内存卡容量≥32G；
5.定时器：支持软件端及后台管理系统设置定时任务，可配置多组定时方案，无需人工干预；具备断电记忆功能，断电后无需重新设置。
6.功能主件：≥1 套触摸点播系统、≥1 个影像字幕模块、≥1 台主控机。
7.显示模块：触摸模块≥21.5 英寸，分辨率≥1920×1080；
8.主控机：搭载四核及以上高频处理器，运行内存≥4G，存储容量≥32G；配备 HDMI 接口≥2 个、USB2.0 接口≥4 个、RJ45 网络接口≥1 个、3.5mm 音频接口≥2 个、TF Card 存储卡接口≥1 个等；操作系统版本≥Android 9.0；
9.设备附件：≥2 个专业麦克风、≥2 个专业监听头戴式耳机、≥2 个座。
10.紫外线杀菌：支持全仓覆盖式杀菌消毒；
11.门禁系统：电子门禁设计，支持刷卡、密码等解锁方式；
12.网络连接：支持无线 Wi-Fi 及有线网络双模式；
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	AI朗读亭软件
	（二）朗读亭软件
一、朗读亭软件功能：
1.视频录制功能：录制过程中支持视频画面与文本同屏呈现，并可实现视频画面全屏展示；录制完成后，视频作品自动同步至朗读亭个人中心及微信小程序作品中心，微信小程序端支持作品查看、评论及转发分享操作。
2.配乐朗读：用户选择朗读的文章，选择适合的配乐进行配乐朗读，同时系统根据素材类型、风格，结合大数据算法智能化精准匹配推荐背景音乐。
3.视频配音：支持视频原声观看，支持试听他人进行配音模仿学习，开始配音后消除人声保留背景声音。影视、动漫画面支持放大模式，配音作品自动同步到小程序端，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。
4.支持3种及以上的登录方式：包括①微信扫码登录；②刷卡登录；③账号密码登录等。
5.绘本配音：用户可根据绘本内容进行配音录制，支持试听他人进行配音模仿学习，绘本支持手动翻页，绘本图片全屏模式，显示当前页数及总页数，绘本文字经过提取加工处理，形成字幕方便配音。支持多人亲子绘本配音。绘本配音作品自动同步到小程序端，支持微信小程序端作品查看、评论、转发分享。
6.作品打分：读者朗读完成后，系统自动生成朗读测评结果与朗读测评报告。朗读测评结果包含综合得分、完整度分数、流利度分数、准确度分数、朗读技巧分、情感表达分等维度。朗读测评报告针对各维度进行详细分析：
① 完整度：显示用户读漏的具体字和漏读字数等内容
② 准确度：显示声调分、平翘舌分、前后鼻音分、音素分等维度得分，支持显示具体的弱项汉字（包括前后鼻音发音不准、平翘舌发音不准等），支持显示声调准确率
③ 流利度：显示流利度分、语速分等维度分，支持显示用户每分钟语速，并给出相关语速的提示（如读得太快、读得太慢等）；当分数较低时，系统自动生成流利度改善建议
④ 朗读技巧：显示朗读技巧分数、语调分、停连分、重音分等维度分；当分数较低时，系统自动给出朗读技巧改善建议
⑤ 情感表达：显示情感表达分数等维度分；当分数较低时，系统给出情感表达改善建议
7.作品管理:支持读者对朗读完的作品进行以下操作：①作品回听②自动保存至草稿箱③发布作品 ④提交参赛⑤制作留声卡⑥扫描作品的二维码，进行分享；⑦发布作品经过审核后会同步到该素材试听列表、作品广场、小程序等模块。
8.试听他人：用户朗读前可试听该素材全国所有用户朗读的版本进行学习，该素材所有的朗读版本，包含置顶的名家示范音频，以及全国朗读爱好者朗读版本。试听他人模式下，可对他人朗读的作品进行点赞操作，同时支持该素材直接进入朗读界面进行录音。
9.制作留声卡：①提供不少于10个主题分类的模板图片，模版图片不存在版权争议，可实时预览留声卡效果；②支持留声卡智能生成，选择关键词或者根据朗读内容，系统自动生成与内容高度契合的精美留声卡配图；③可直接打印留声卡。
10.▲个人中心：①我的作品（草稿箱、已发布、参赛作品）；②测评中心，记录用户测评历史及测评分数结果；③背诵记录，记录用户历史背诵文章及背诵分数；④支持2种方式编辑个人头像和昵称,随机更换和扫码上传手机本地图片作为头像，支持昵称随机生成和用户手机扫码更换昵称；⑤朗读档案：包括个人基本信息、朗读数据简报、近期朗读素材等。
11.普通话测评：
①支持字词模式：字词模式测评前支持不少于4种难度选择：普通、正常、较难、困难等，选择难度后将按照用户难度随机挑选字词生成题库。支持隐藏拼音、收藏字词。测评完成自动生成分数，分数包括发音分、声调分、音素分、音节分等维度；支持生成练习报告。支持查看所有收藏的字词、错题、重练。
②支持篇章模式：测评前可逐句点击进行试听和隐藏拼音。测评完成后支持在原文中用不同颜色标注出准确、不准、读错的单词，显示单句得分，包括准确度 流利度 完整度等。全篇测评完成后支持查看测评报告，包括分析图谱，显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况。
③支持考试模式：支持单音节词、多音节词、文章朗读等不少于三个部分测评，测试完成后支持查看测评报告，包括分析图谱，显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况。
12.英语测评：支持单句测评、全篇测评等方式，单句测评完成后会标记错误部分，显示测评分数，得分维度包括准确度、流利度和完整度等。全篇测评，测评完成后将得到篇章测评报告，包括分析图谱，显示全篇所有读错、不准、漏读、回读的词汇统计情况。
13.活动模块：①支持活动信息轮播展示；②支持展示活动详情页，内容支持多段标题（如组织单位、参与方式、活动时间、活动规则、活动评奖等）；③支持展示活动作品排行榜，可分为全国排行和本机构排行；④支持活动作品试听、投票功能；⑤支持参与活动抽奖功能，抽奖内容支持虚拟奖品、实物奖品。活动抽奖次数支持自定义，抽奖获奖后信息通知；⑥活动结束后，支持活动评奖信息通知。
14.文章背诵考核功能：①文章内容：根据语文教学大纲要求，包含小学、初中、高中所需全部背诵文章（必背文章）；②背诵时上屏会自动屏蔽字幕，待学生背诵该句之后才会显示出来；③背诵文章报告：包含背诵得分、错字数、漏字数；④背诵排行榜：根据机构用户的背诵得分进行排名，在排行榜能试听其他用户的背诵音频；⑤在个人中心：在背诵记录，可查看所有的背诵记录，查看背诵报告，查看得分、再次背诵等功能。
15.朗读亭录课功能：①使用后台课件中心提供的文件；②检测u盘的文件；③在线浏览ppt、word文件；④录屏功能；⑤录制麦克风声同时录制系统声音；⑥我的视频，可管理录制好的视频导出到u盘、删除、上传到云端；⑦录制时间达60分钟即自动保存到本地；
16.本地文化：支持机构终端 LOGO修改，支持个性化专属的文化宣传视频展示。
17.心理健康：
18.支持心理评估量表、AI减压聊天、减压树洞、减压方法、音乐舒缓、朗读减压等模块。①心理评估量表：支持不少于100篇测评量表，包括心理筛查及压力评估等类别，测评完需提供评估结果与报告。②AI减压聊天（心理教练）：支持人机对话聊天，提供心理健康问题咨询，减压对话，机器人模拟真人聊天等。③减压树洞:用户可以倾诉心中的不痛快,将心理情绪在这里更好的进行诉说，形成音频。最后可进行销毁与私密保存。④减压方法：平台提供减压文章与资讯内容，供用户查阅学习。⑤音乐舒缓：提供多个减压音频，支持用户播放倾听。⑥朗读减压：提供多个心理、减压相关的文章内容，支持用户选择进行朗读；
19.AI朗读助手（智能朗读老师）：
20.需采用语音合成、语音识别、语义理解、图像处理、人机交互、live2d虚拟形象等多项人工智能技术打造，可进行语音交互与对话，并且支持以下能力：
①可执行任务指令，包括：推荐朗读素材、推荐朗读作品播放、界面交互跳转、调节音量等；
②可进行问答对话，包括：朗读相关的问题解答与教学、产品使用问题答疑、售后问题答疑等；
③可实现多技能聊天，包括：问候、天气、智能问答、笑话、智能写诗、闲聊、名词与成语解释、人物百科、动植物百科、星座、等多种问答。
④支持更换与设置AI朗读助手形象。
21.其他功能
①音量调节:调节耳机音量、MIC 音量以及混响。
②故障申报：用户选择故障类型上报后，系统可收到故障信息。
二、朗读亭管理后台：
1.后台具备首页模块，需包含常用快捷功能屏保设置，登录管理等。支持显示常用数据，包括朗读作品量、朗读亭练习情况、资源朗读数、自由朗读数、登录访问情况等。
2.支持朗读作品管理，需包含待审核作品列表，已审核作品列表，被举报作品列表，背诵记录，作品发布规则等。
3.支持用户管理：需包含微信用户管理、刷卡用户（学生管理）、班级管理等。
4.支持设备管理:需包括登录管理、首页界面展示、配音素材展示、背诵素材展示、屏保设置、轮播设置、用户登录记录等。
5.支持素材资源库管理：需包括分类管理、文本素材、视频素材、绘本素材、背景音乐、示范音频等资源的管理功能。
6.支持测评管理：需包括评测设置、字词标签库、普通话内容库、英语内容库、中文测评、英文测评等。
7.支持活动管理：
①可以显示活动列表，活动列表包含新增活动、启用/停用活动，导出活动数据，编辑活动、素材设置，活动海报，二维码，管理作品，报名信息，活动作品等功能。
②支持活动数据分析，可查询活动，一键生成活动报表pdf，包含活动概况：访问量，投票量，访问人数，报名人数；活动作品数量，作品播放量，作品点赞量，作品分享量，作品搜藏量，活动作品提交率。
三、朗读资源：
1.朗读资源支持不少于三种格式，包括视频、音频、文本等。朗读文章类资源总数≥300000篇，诗歌美文：诗歌美文不少于10000篇，含现代诗歌、名家散文等，国学经典：国学经典不少于5000篇，含唐诗、宋词、四书五经等经典；家国情怀：家国情怀不少于2000篇，包含优秀党员事迹实录等；支持用户方在朗读亭上自定义展示素材分类；
2.党建阵地≥3600篇：需包含思想理论、时政热点、基层党建、党史人物、全面小康、三严三实、两学一做、党刊精选、有声智库（包含习近平总书记讲话原声）、党课随身听（包含原声）、优秀党员事迹实录、脱贫攻坚、两会原声、人民知心话、中国青年、最可爱的人（军事）、深化改革开放、从严治党、建军节选、四史教育等多个分类；
3.资源模块含：①朗读资源②背诵资源③绘本资源④测评资源⑤心理健康⑥普通话测评⑦经典诵读⑧科普中国等
4.视频配音≥660个：需包含华语经典影视、高分外语影视、名人故事、演讲训练营、高分国漫、优秀记录片等多个分类；
5.背景音乐资源：背景音乐须完全解决版权，不少于1000首背景音乐；
6.名家朗读示范音频≥2700个，需包括中华古诗文经典诵读、名家读老舍、等专业音频；
7.测评模块资源需包含两大模块：
1）英语口语测评300篇以上：英语口语类为朗读亭特色资源。英语测评环节包含了系统批改、语音识别与分析等技术，可实现朗读口语自动评分、智能纠错等。
2）普通话测评≥40000个（字库）、≥100000个（词库）、≥330篇（篇章）：普通话水平测试练习包含字词句段模式，可通过流利度、准确度、声调、发音、完整度分析，且能够将读错词汇汇总供读者知晓，提供练习结果反馈。
8.中国地方方言朗读≥400篇，为更好的保护中国非物质文化的方言，朗读资源中需包含广东话、东北话、江南话、闽南话、湖南话、客家话、江西话、四川话等。
四、安装标准：
1、安装空间：朗读亭放置的位置需预留安装足够空间，由水平地面到无遮挡天花底部要求达到3米及其以上。
2、网络要求：20M稳定无线网络，搭建网络环境。
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	留声墙硬件
	（一）留声墙硬件
1.整体尺寸：长≥1900mmx高≥2276mmx深≥500mm。
2.框体结构：整体框架采用优质冷轧板折弯焊接一体成形，涵盖显示区、留声卡片出口区等功能区域
3.显示模块：支持多点触控操作，触控响应灵敏
4.操作系统：≥Android11.0，支持蓝牙。
5.喇叭音响：功率≥8W，数量≥2个。
6.外置接口：RJ45≥1、USB2.0≥1、HDMI≥1。
7.主板配置：cpu≥四核，最高频率≥1.80GHz，运行内存≥4G，内部存储≥32G。
8.留声卡打印：打印方式需采取热升华方式，分辨率≥300*300dpi，打印速度≤13秒一张，相纸容量≥700张。
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	留声墙软件
	（二）留声墙系统软件
一、留声墙软件功能：
▲1.声音上墙版块 
①　支持展示管理员推荐及点赞数多的100张留声卡作品，留声卡上展示内容包括用户名、作品名、用户自编辑展示文案，支持移动端扫码打开小程序试听作品。
②　留声卡列表支持单曲循环、随机播放、顺序播放，切换上下一首。
③　支持展示最新上墙的15份作品。
④　留声卡片上墙后，页面会有留声卡上墙的动画效果进行反馈。
⑤　支持下拉刷新留声卡排名情况。
⑥　留声卡播放时，留声卡详情展示内容有3种形式，包括文本自动滚动展示、绘本展示、视频展示。
2.机构留声墙首页
①　支持展示机构介绍，形式包括图片、宣传视频及机构介绍文案等方式，正在全屏展示的图片和视频可一键设置为屏保。
②　支持展示工作汇报，可设置多个文件夹，每个文件夹下可展示多个文档，文档类型包括ppt、word、pdf等
③　支持展示机构成员风采、照片墙、发展历程、留声卡、活动信息等，可设置多个分类。
④　支持展示朗读排行榜，可查看用户朗读作品的分数排行，点击可播放作品音频。排行榜可设置多种时间维度展示，包含近7天、近14天、近一月、近半年、近一年等选项。
⑤　支持展示中国共产党、中国共青团、中国少年先锋队、中华人民共和国宪法宣誓词，支持试听宣誓词示范音频、移动端扫码打开小程序宣誓。
3.活动板块
①　支持展示机构所有活动列表。
②　支持活动作品试听、扫码在移动端小程序投票及移动端小程序报名参赛。
③　支持展示机构自定义编辑的活动内容（图文形式文章）
④　支持展示活动参与情况，包括参与者数量、总票数、访问量等。
⑤　支持展示活动详情页，内容支持多段标题。
⑥　支持展示活动作品排行榜，可选全国排行或本机构排行。
4.数据展示版块：
①统计在机构终端及小程序机构专区登录及朗读的数据、素材数量、作品质量分布、活动举办情况等
②实时展示机构用户的朗读、点赞、分享、投票等各类行为信息；展示投票数Top5的活动，包括活动名称，活动总票数
5.红色经典版块
①支持展示文本、绘本和视频等朗读资源，可点击试听他人音频，支持移动端扫码打开小程序进行朗读录制。
②支持展示视频课程资源。
③支持展示机构自定义编辑的图文内容或外部链接。
6.主题一键切换
根据应用场景，可提供不少于4种主题进行选择，切换时整体UI和资源对应调整。
7.留声卡打印
①支持用户微信扫码登录后进行打印，可选择多张留声卡批量打印，每张留声卡可设置打印数量
②自动计算打印次数，显示每个用户剩余可打印数量，支持自定义设置单个用户每日打印次数，范围为1-100张；
8.移动端 
①查看机构留声卡作品，支持机构用户在机构小程序-【声音上墙】模块查看机构的留声卡作品
②小程序录制作品（含视频作品、配音作品等多种形式）制作留声卡上墙展示
9.终端
①支持微信用户在机构朗读亭等设备录制作品并发布至留声墙；
②刷卡用户在朗读完成后，可直接在朗读亭等设备制作留声卡，发布到留声墙。
10.后台管理功能 
10.1首页编辑
①支持上传图片、视频、输入文本介绍等
②支持开启和隐藏首页的各个模块，包括宣誓词模块、成员介绍模块、照片墙模块、外部链接模块、发展历程模块等，可调整模块展示顺序、修改模块名称。
③宣誓词模块支持配置入党誓词、入团誓词、入队誓词、宪法誓词等。
④成员介绍模块支持创建多个分类，每个分类下可创建成员，设置姓名、图片、介绍等内容。
⑤照片墙模块支持创建多个分类，每个分类下可上传图片、视频等内容。
10.2基础设置
①修改留声墙名称
②修改各板块名称和排序
③自定义机构小程序的声音上墙模块背景图
④设置机构用户发布上墙的作品，是否需要审核后展示
⑤设置屏保类型、屏保等待时间
10.3红色经典 
①配置要展示的外部链接
②配置要展示的素材分类
③配置要展示的自定义图文内容  
10.4留声卡管理 
①管理发布上墙的作品，审核通过、审核不通过、启用/禁用、推荐作品等
②制作留声卡上墙展示
③选择平台精选的留声卡上墙展示
④批量删除留声卡
二、资源库
1.朗读文章类资源总数≥56000篇，包括诗歌散文、唐诗宋词、亲子儿童经典文学选段、外语名篇、红色经典等；可根据用户需求个性化定制特色资源版块。
2.党建阵地≥3600篇：需包含思想理论、时政热点、基层党建、党史人物、全面小康、三严三实、两学一做、最可爱的人（军事）、深化改革开放、从严治党、建军节选、四史教育等多个分类；
三、安装标准：
1、安装空间：留声墙放置的位置需预留安装足够空间，由水平地面到无遮挡天花底部要求达到2.5米。
3、网络要求：20M稳定无线网络，搭建网络环境。
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	精品录播室

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	资源管理平台
	一、核心功能要求​
1、需支持视音频流同步整合功能，可自动生成标准格式流媒体文件，配套提供资源管理平台，具备存储、直播、点播等全流程服务能力。
2、系统架构要求为嵌入式设计，需满足高性能、低延时运行标准，可实现低码率传输、高清图像输出及强网络适应性，保障低带宽环境下的高清视频观看体验。​
3、协议兼容性需覆盖以下类别：​通信协议：H.323V4、H.225、H.245、H.239、HTTP​；视频协议：H.265、H.246、h264 high profile​；音频协议：G.711、G.722、AAC​。
二、终端配置要求​
1、主频≥2.4GHz，核心线程规格≥10 核 20 线程​。32GB DDR4 规格内存​。存储系统：​硬盘槽位：8 个 3.5 英寸 LFF 热插拔接口​；硬盘配置：≥8 块 4TB SATA 3.5 英寸硬盘​；阵列支持：配备阵列卡，兼容 RAID 0/1/5/10 模式​。
2、接口与供给模块：​数据接口：1 个 10/100/1000M 自适应网口​；管理接口：1 个 10/100/1000M 独立管理网口​。
	1
	台

	2
	※录播系统终端
	一、设备架构及形态要求​
1、设备规格：采用标准 1U 机架式设计，主机须为嵌入式架构，具备无风扇运行特性。​
二、核心功能要求​
1、主机需具备独立运行能力，无需外接辅助设备即可完成以下功能：视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播推流、本地录制、互动交流、远程运维参数配置。​
三、接口及显示要求​
1、输出接口功能：需支持直播预览画面输出、点播回放画面输出、实时导播画面输出；支持直接连接鼠标与显示模块进行本地管理操作，无需通过 WEB 界面登录终端；输入接口配置：≥6 路视频输入接口，需兼容 3G-SDI、HDMI、网络流等信号类型；输出接口配置：≥2 路视频输出接口，需包含 HDMI 接口。​
2、音频接口配置：≥5 路音频输入接口，需兼容 HDMI、线性输入、48V 幻象端子等类型；≥3 路音频输出接口，需兼容 HDMI、线性输出等类型。​
▲3、网络及控制接口：≥2 个千兆网络接口，需包含1个千兆电口和1个千兆光口；≥4个串口。​
4、串口采用RJ45形式，支持与云台控制、控制面板、中控系统、导播台等外部设备对接。​
5、 接口分辨率兼容：HDMI接口、3G-SDI 接口需支持1080P、720P等分辨率，且具备向下兼容720P及以下分辨率的能力。​
6、前面板操作：配备物理操作按钮，包含录制、暂停、结束、返回、确认功能键，以及独立电源按钮，支持一键开机、一键关机操作。
▲7、前面板显示模块：配置显示模块，可实时显示设备运行状态、IP 地址信息、存储状态等关键数据，便于用户现场查看与维护。
8、前面板控制模块：配置操作按钮，含录制、暂停、结束、返回、确认，并有电源按钮，可一键开机、关机。​
▲9、支持接入光驱,实现一键刻盘功能。
四、存储及运行要求​
1、离线录制能力：设备在不接入互联网环境下，可正常进行视频录制；录制分辨率支持 1080P 高清标准，视频文件自动采用 MP4 格式封装，并归档至主机内置硬盘存储。​
2、系统维护功能：主机配备一键恢复物理按钮，支持快速恢复至出厂设置；配备一键重启物理按钮，支持主机快速重启操作。​五、可靠性要求​
1、存储配置：主机标配内置存储介质，容量≥1TB。​
	1
	台

	3
	教师双目定位跟踪端
	1、视频输出包括3G-SDI、HDMI、USB、特写网络流和全景网络流；音频接口不少于1路；网络接口不少于1路；控制接口不少于1路；USB接口不少于1路。
2、3G-SDI和HDMI高清输出接口为有效像素200万以上，采用1/2.8英寸CMOS传感器，支持1080P@60、1080P@30、720P@60等分辨率，最高达1080P@60输出的20倍光学变焦特写摄像机和定焦广角全景摄像机。
3、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法。
4、USB3.0输出接口支持UVC1.1协议，视频编码支持H.265、H.264、MJPEG，视频分辨率1080P@30、720P@30等，音频格式PCM。
5、网口支持同时输出四路码流，特写和全景分别两路最高达1080P60的全高清H.265/H.264网络视频流输出。
6、产品为高度集成一体化双目设计, 无需外接其他设备如跟踪主机或感应器，跟踪算法内置于定位跟踪端内，单机即可实现自动跟踪。
7、支持自定义不少于8个抗干扰屏蔽区域；支持自定义讲台跟踪区域及相对应的预置位；支持自定义板书区域及相对应的预置位。
8、支持单独启用或同时启用垂直运动跟踪、自动变焦跟踪、讲台区域外跟踪等功能。
	1
	台

	4
	学生双目定位跟踪端
	1、视频输出包括3G-SDI、HDMI、USB、特写网络流和全景网络流；音频接口不少于1路；网络接口不少于1路；控制接口不少于1路；USB接口不少于1路。
2、3G-SDI和HDMI高清输出接口为有效像素200万以上，采用1/2.8英寸CMOS传感器，支持1080P@60、1080P@30、720P@60等分辨率，最高达1080P@60输出的20倍光学变焦特写和定焦广角全景。
3、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法。
4、USB3.0输出接口支持UVC1.1协议，视频编码支持H.265、H.264、MJPEG，视频分辨率1080P@30、720P@30等，音频格式PCM。
5、网口支持同时输出四路码流，特写和全景分别两路最高达1080P60的全高清H.265/H.264网络视频流输出。
6、产品为高度集成一体化双目设计, 无需外接其他设备如跟踪主机或感应器，跟踪算法内置于定位跟踪端内，单机即可实现自动跟踪。
7、支持自定义不少于8个抗干扰屏蔽区域；同时支持位置矫正和目标检测框显示功能。
8、支持对跟踪灵敏度可调、站立超时可调进行设定、发码类型，发码方式，连接协议，以及自定义导播切换码。
	1
	台

	5
	全景云台跟踪端
	1、视频输出包括3G-SDI、HDMI、USB、网络流等；音频接口不少于1路；网络接口不少于1路；控制接口不少于1路；USB接口不少于1路。
2、3G-SDI和HDMI高清输出接口为有效像素200万以上，采用1/2.8英寸CMOS传感器，支持1080P@60、1080P@30、720P@60等分辨率输出，光学变焦不少于20倍，数码变焦不小于16倍，最大广角不小于59.5°，支持2D&3D数字降噪、支持宽动态、支持背光补偿。
3、USB3.0输出接口支持UVC1.1协议，视频编码支持H.265、H.264、MJPEG，视频分辨率1080P@30、720P@30等，音频格式PCM。
4、网口支持同时输出两路码流，支持最高达1080P60的全高清H.265/H.264网络视频流输出，输出码率支持定码率/变码率可选。
	3
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	6
	数字音频处理器
	1、采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。
2、集成自动噪声抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量。
3、8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭。
4、智能混音功能：支持根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，而影响声音的清晰度。
5、支持抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦静音或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦拾音，抗混响等级可调。
6、支持回声消除功能：对麦克风进行AEC处理，参考信号为远程音频信号，处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms。
	1
	台

	7
	吊装麦克风
	1、高品质枪式电容话筒，搭配音频处理器，可实现教学场景下饱满真实的音频采集效果。
2、拾音距离：2米；灵敏度级：-40dB；频率响应：100Hz～18KHz；指向特性：超心型≤135°；
	8
	支

	8
	导播控制键盘
	1.专业硬件导播键盘，非通过计算机安装导播软件或计算机通过WEB浏览器实现的软件导播台方式，集定位跟踪控制、导播控制、录播控制为一体的专用控制键盘，支持USB、RS232、RS485三种通信接口。
2.导播控制键盘支持3路云台操作和6路视频源的控制，例如云台上下左右旋转、镜头拉近拉远等操作，可为每个摄像机设定6个预置位，便于快速定位。
3.支持导播手动、自动控制模式。自动模式与智能跟踪联动由系统自动完成教师、学生、板书、全景多机位的视频切换；手动模式下，由人工操作实现全景模式、供给模式的切换，同时支持一键将指定角色如老师特写、老师全景、学生特写、学生全景、板书、VGA切换至主画面位置显示。
4.采用标准的HID三轴，具有操纵杆和按钮可编程功能。
5.键盘自带显示功能状态。
	1
	台

	9
	控制面板
	1、1.支持老师特写、老师全景、学生特写、学生全景、板书、课件PPT画面切换，以及课件VGA锁定等功能。
2.支持一键开课、课程控制等功能，老师可随心切换自己想观看的听课教室视频画面，与资源管理平台互联互通，能够实时获取教学信息与教室状态。
3.支持控制录播实现开始、暂停、恢复录制、结束录制。支持手动、自动、半自动导播模式切换。
	1
	台

	10
	供给控制端
	1.控制方式： 手动控制、电脑控制。
2.通道独立供给功能： 通过按下相应通道按键实现。
3.联机控制功能：实时反馈运行状态，数据。
4.供给模式; 8个万用供给模块。
5.供给频率： 1秒/步。
	1
	台

	11
	多媒体交互终端
	一、整机性能要求：
1.整机采用金属结构一体化成型设计，设备外部无暴露的内部功能模块连接线，表面无尖锐边缘及突起，整体设计安全、牢固、美观，显示尺寸：≥86寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。
2.整机内置高清成像，非外接成像不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。
3.安卓系统≥13.0，内存≥2G，存储内存≥16G。
4.前置≥7个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、触控、音量+、音量-等按键功能。
5.屏幕表面采用≤3.2mm，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护无损伤，功能无异常。
6.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥20点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。
7.前置常用外接接口：USB接口≥2路、Type-C接口≥1路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。
8.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。
二、内置电脑模块
1、标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案。
2、具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。
3、处理器性能：≥Intel i5代；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘；
三、软件
1.软件须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用，可通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如绑定U盘）等多种方式登录教师个人账号以及通过验证码修改登录密码操作。
2.软件为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备，每个账号的云端存储空间不少于50G，无需任何操作即可获取。
3.软件提供事项编辑处理功能，可创建/编辑/处理/查看事项，支持添加事项名称、时间、描述及附件等信息，逾期事项有红色感叹号标识，能够提醒教师及时处理事务，更好地组织和管理教学工作，提高工作效率，确保教学任务的顺利完成。
4.软件具备课程库功能，支持将备课内容同步到通用教材的章节目录之中或自建备课课程目录，并可导入课件、视频等多种格式资源，备课思路一目了然。
5.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式；
6.画笔工具：具备多种笔触类型，至少支持软笔、铅笔、钢笔、图案笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、文字笔、手势笔等不少于9种笔。
7.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹。
8.软件提供全部事项列表，分别显示待处理和已处理事项，方便复盘工作。
9.软件提供课表功能，可查看个人课表及授课班级课表，方便掌握教学安排及了解班级课程计划。
四、演示助手软件
1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。
2.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。
	1
	台

	
	
	
	
	

	12
	展台
	1.整机无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤，防盗防破坏；
2.具有安全设计，所有边角均采用圆弧倒角设计，可承托A4幅面试卷及教材；
3.可拍摄≥1300万像素画面；
4.整机自带均光罩，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，最低照度不低于10LUX；
5.采用弱电环保无辐射，并且支持USB纯数字输出，实现单根USB线即可同时满足供电、高清数据传输需求；
6.支持自动光圈, 自动白平衡，自动曝光； 
7.支持实时批注，可以自由划线标注，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 
8.图片列表：支持将展台画面进行拍照或导入本地图片，形成画面列表，点击即可任意切换图片或摄像头画面进行标注讲解；
9.图像调整：可根据需要调整图像效果；
10.支持在软件中设置视频展台的画面分辨率。
	1
	台

	13
	精品录播教室操作台
	1、智能操作台钢结构设计，钢制部分选用优质冷轧钢板0.8-1.2mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经脱脂除锈磷化、静电喷塑工艺处理。塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方。
2、整体拼装式设计，桌面防静电处理，造型设计以人为本，讲桌转角采用整体圆弧过渡，无尖锐，外观弧线型设计，可以防止碰伤师生。
3、智慧操作台内嵌触控模块，支持至少10点同时触控，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。
4、触摸模块左右两边各设有5个快捷操作按键，按键总数量≥10个。
5、具备独立的跨界按键，用户可通过快捷按键对一体机进行一键关机、音量加减、任务窗以及返回的操作。
	1
	套

	14
	学生操作台
	2、操作材质为pp工程塑料一次注塑成型，胸前处有一内弧造型设计，两侧与前沿设置一冂字型防落凸起条，操作端前端处设有笔槽，操作端左右两侧各有四条竖线使桌面更加美观，操作端底部有强化称重设计。
3、操作台防止书本受潮。采用优质工程聚丙一次注塑成型，两个各挂有注塑一次成型书包勾，牢固耐用。
7、操作台脚套上顶为四条漂移曲线造型可提升整体效果，后方尾部为鸭嘴形设计具有更强抓地效果，脚套底部设有两个调平装制，防止地面不平可调整平度。
8、升降结构采用套扣式升降方式，螺丝升降，升降垫采用葫芦形规格：均可调节5档位升降，每档间距30mm。
	50
	套










	心 理 咨 询 室

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1 
	心理工作台
	心理桌尺寸≥120*60*75cm，厚度≥2.5cm，防潮、防火、防污、耐磨；椅子宽度≥65cm，高度≥90cm。
	1
	套

	2 
	心理咨询专用配套工具
	心理咨询台2个，尺寸≥55*55*45cm
茶几1个：高度≥65cm，桌面直径≥50cm.
	1
	套

	3 
	心理辅助工具
	包含但不限于基础、教育、科普、案例等，适合于不同年龄段、不同工作性质的来访者。（含辅导台2组，高度不低于100cm,宽度不低于80cm）
	100
	册

	4 
	定制心理屏风
	实木框架，尺寸≥180cm*240cm。
	1
	套

	5 
	智能心理云平台
	一、功能要求：
1.包含但不限于：创建测评、预警处理、添加人员、预约咨询等快捷键。
▲2.数据中心包含但不限于：人员统计数据、测评活动数据、预警人员数据、科普浏览量统计数据、预约统计数据、各组织人员分布数据、心理健康与行为问题监控数据。
3.系统自动对测试结果进行一级预警、二级预警、三级预警。
4.可以搜索、查看、导出用户档案。档案内容包含但不限于：姓名、账号、性别、出生日期、民族、类型、健康状况、所属部门与通过模版收集到的用户信息；显示不同时间段个体心理测评、心理记录、心理工作、心理咨询的记录，可以下载记录；可以查看测评记录、干预记录、咨询记录、谈心谈话、评价记录、危机事件处理记录等。
5.测评报告包含但不限于：量表介绍、量表说明、测评结果、答题情况、所有题目选项统计、测评信息、基本信息、活动引导、阳性检测状况统计表、统计分析、建议说明、因子分析、因子名称、因子题目、因子定义。
6.包含但不限于心理健康、情绪、学习、智力、人格、社交、生活、职业兴趣测评等不少于100种专业心理量表供用户选择，可以满足不同人员的需求。
▲7.可分析、生成测评数据检验报告，报告可以查看、下载。报告内容包含但不限于：测评时间、报告生成时间、每组各样本差异检验统计分析、各因子差异检验统计分析，分析维度包含：样本数、平均值、标准差、方差、α显著性水平、F值、P值、t值、正态分布值。
8.可以对科普资源、心理训练资源进行查看、搜索、置顶、可以对本学校的科普资源进行添加、删除。
9.可进行角色管理、分配多角色、管理部门、查看多账号信息；可以对学生、教职工等用户搜索、导出、转移、删除、重置密码，可查看用户信息、测评任务报告、自主测评报告。
10.管理员可以根据需要配置不同的心理测试方案，例如日常心理测试、新生心理普查等。可设置方案名称、开始时间、结束时间、测试人员范围等，测评方案支持开放和关闭状态功能切换，满足心理老师针对不同用户心理测试，制定不同心理测试方案的需要。
11.可以对谈心谈话、周报月报进行添加、搜索、导出操作；可以对危机事件记录进行搜索、添加、查看，危机事件记录可以上传附件。
12.可以搜索、查看、解绑物联设备；可以查看物联设备生成的量表测评报告、生理检测报告，可以导出报告；可以搜索、查看通话记录。
13.咨询预约管理：用户可以根据咨询师信息，选择适合自己的咨询师进行线上预约，简单操作，节省了咨询双方的时间。管理人员可以查看所有预约人员的详细信息、咨询结果，并可以在后台撤销预约。
14.配套测评终端1台。
	1
	套

	6 
	定制心理图片
	铝合金框架，尺寸≥40cm*60cm。
	4
	副

	7 
	心智素质训练系统
	一、产品功能
1.系统采用两级账号权限架构。普通用户权限包含训练中心、学习中心、训练报告、系统管理等功能；管理员账号另具备用户管理功能。同时设置游客模式，供未注册用户体验，游客模式下除不保存报告数据外，其他功能与普通用户一致
2.训练中心功能涵盖感知觉、观察力、注意力、记忆力、反应时、思维力等类别，用户可通过各分类下的训练项目提升心智素质能力
3.训练报告功能支持按训练项目名称、用户名、性别查询报告，报告内容涵盖训练时间、训练时长、训练项目、训练结果及相应训练知识小贴士，方便用户获取训练结果并了解相关知识
4.系统管理功能支持设置训练背景音乐及音效的开启或关闭，并可配置用户训练报告及历史训练报告的查看权限
5.用户管理功能支持按姓名、性别查询普通用户账号，并支持编辑、添加、删除普通用户账号及重置其密码
6.已按统一规范完成同义替换、标点修正及表述优化，保持与前文清单一致的格式规范，清晰拆分功能模块与操作场景。
7.训练中心提供≥30 个训练项目，每个项目均配备详细介绍及操作说明，方便用户理解和快速上手
8.学习中心功能涵盖学习、个性、人际关系、情绪调试等大类，用于学习心理学效应等科普知识
二、产品配置
控制终端1台，尺寸≥21英寸。
移动式操作台车1套：定制ABS材质。
	1
	台

	8 
	多模态心理调控反馈训练系统
	一、产品功能
1.系统采用两级账号权限设计：管理员账号负责用户管理、报告管理等核心管理功能；普通用户账号支持无限量添加，满足多用户使用需求。
2.心理评估模块：涵盖焦虑、压力、抑郁、睡眠质量等多个评估维度，用户完成评估后系统自动生成量表评估报告。
3.报告数据：具备丰富性与可靠性，涵盖心率曲线、RR 间期直方图、RR 间期散点图、自主神经平衡图等可视化图表，以及 RRmean、SDNN、CV、DRR、RMSSD、SDSD、PNN50、NN50、LF/HF、LFNorm、HFNorm 等时域、频域核心指数；支持报告一键导出为 PDF 文档。
4.高精度脉搏采集腕带：集成脉搏波、血氧、皮肤电、呼吸率等多模态生理信号采集功能，内置蓝牙无线传输模块，减少传感器、电极及线束带来的使用不便，提升佩戴与操作便捷性。
5.数据监测模块：具备精准脉搏数据检测功能，同步采集血氧、皮肤电、呼吸率等多通道多模态生理信号；基于心率变异性分析理论（HRV），快速准确呈现用户身心健康状况，同时完成精神压力状态、身心疲劳程度、情绪状态、自主神经系统平衡性等专项评估，训练结束后自动生成数字化心理压力分析报告。
6.调节中心：整合心理音乐、放松视频、生物反馈、脑波牵引等多元训练资源与方法，实现被动生物调节与自主生物反馈训练一体化；包含缓解疲劳、缓解焦虑、心理减压、放松训练、改善睡眠、专注提升、抑郁疗愈等多个训练场景子模块，检测完成后自动生成数字化反馈训练分析报告。
二、产品配置
1.移动式操作台车：ABS材质。
2.终端1台：尺寸≥21.5英寸。
	1
	台

	9 
	AI心理舱
	一、系统功能
1.支持全程语音交互功能，可为用户提供沉浸式心理陪伴、心理科普、心理评估、心理训练等多元服务，支持通过管理平台实现数据互通与智能监控。
2.管理平台涵盖智能预警中心、数据看板、数据监控、设备管理等核心模块。
3.专题对话模块包含情绪认知管理、同伴关系与社会焦虑、学习压力与动力、自我成长、积极心理品质、职业生涯探索等多个心理方向专题；对话过程中系统主动识别用户心理问题。
4.支持 “一键求助” 功能，可直接拨打心理生态云平台预设的求助电话；管理端可查看求助电话拨打记录。
5.提供多款心理相关互动趣味游戏，丰富用户体验。
6.搭载心理讲解类电台功能，提供专业心理知识音频内容。
7.提供放松减压专项练习功能，助力用户调节身心状态。
8.科普模块包含心理小课堂、心理话剧等细分模块，提供≥50 个心理视频、≥20 个心理话剧资源。
9.支持语音交互方式与 AI 对话，系统自动推荐相关量表；内置≥20 个量表（含自信心心理测量、乐观性测验等），具备完整量表测评流程，可生成测评报告及 AI 心理报告。
10.提供≥10 套冥想训练资源及标准化训练流程，训练结束后系统智能输出个性化意见与建议。
11.支持人脸识别绑定功能，绑定后可通过人脸识别快速登录系统。
12.可完整记录来访者所有操作轨迹，包含对话记录、科普浏览记录、测评参与记录、训练记录。
二、产品配置
1、框架为一体成型加强航空铝材质，表面采用环氢塑脂粉末静电喷涂。
2、隔音材料为≥50mm厚度一体成型结构隔音模块。
3、舱内为≥12mm吸音板，≥12MM静音地板，舱内配有新风系统。
4、终端一台：尺寸≥21.5寸。
	1
	台

	10 
	AI心理诊断仪
	一、产品功能
1、心理测评：提供丰富且专业的心理主题量表，包含但不限于心理健康主题、心理资本主题、家庭心理主题、学业心理主题、生涯发展主题等。
2、系统可对心理测评阳性和其他具有心理风险的学生开展AI智能诊断，包含但不限于可靠性判定、器质性病变判定、精神病性判定、神经症性判定、心理问题判定、心理健康判定等。
3、心理预约：系统可实现心理预约功能。
4、心理回访：对心理测评结果呈现阳性状态的用户进行“7×24”的心理回访，以科学、专业、客观的诊断程序对学生的心理问题进行分级诊疗，降低心理咨询力量的压力，提升多主体协同合作的水平，提升心理问题的诊疗效果。                                          5、AI回访：可对心理测评阳性和其他具有心理风险的学生开展分级诊断和分级干预，提供不少于六级AI智能诊断及诊断报告，包含但不限于可靠性判定、器质性病变判定、精神病性判定、神经症性判定、心理问题判定、心理健康判定，通过5~15分钟的人机交互快速、精准地对访客的心理健康状态进行智能判断，针对普查结果分数异常的学生，通过AI问诊进行二次筛查，实现精准化干预。针对普查结果分数异常及有心理诊断需求的群体。
二、产品配置
1、操作台1套，尺寸≥高120cm× 宽66cm×长 700cm，定制ABS材质。
2、控制终端1台：尺寸≥21英寸 。
	1
	台

	11 
	心理沙盘
	1、标准沙盘1套：边厚≥17mm，总高度≥680mm，采用全实木材质，上下分体式安装，便于移动和搬运。
2、沙具摆放柜2套：5层9阶设计，采用全实木材质，结构稳定大方，天然木纹色。
3、沙具≥1200个：包括但不限于人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、自然景观、宗教等大类及若干次类别，材质采用树脂、陶瓷、ABS工程塑料等。
4、沙子≥25kg：天然专用海沙或石英砂。
5、沙盘辅助工具1套：包括沙耙、沙刷、沙铲、沙桶、水壶，可用于选取沙具，盛放、移动沙子或清水；标准皮蹲不少于4个。
	1 
	套

	12 
	多维训练系统
	一、功能要求：
1.视频资源库：包含电影赏析、科普动画、认识心理等多元视频内容，满足不同认知需求
2.科普文章专栏：涵盖亲子关系、情绪知识、压力调节、社交关系等主题，助力用户学习自我心理调节方法
3.意象绘画功能：支持自由表达性心理投射绘画，绘画过程可同步播放放松音乐；作品可命名、保存，支持标记 “已完成 / 未完成” 状态，未完成作品可下次继续编辑完善
▲4.生理指标采集分析：通过单一指夹传感器，实时采集脉搏（含实时波形、心跳频率、灌注指数）、血氧指数、呼吸频率三通道生理指标；采集完成后系统自动分析，生成健康检测报告
5.即兴音乐演奏功能：提供即兴弹奏、即兴击打两种音乐互动模式，用户可在自由开放的演奏游戏中自主放松，通过即兴表达反映内心投射
6.包含但不限于爱心类、欢乐类、激励类、家庭类、建筑类、美景类、幽默类、友善类等绘画交互练习。
7.包含但不限于唤醒激发、自助平衡、整合统一等绘画练习。
8.▲可进行沙具呈现、换沙标记、画水清除、文本标记、沙具缩放、沙具扭转、天气转换（包含雨、雪、阴、晴）、记录、说明、分析（生成报告）等沙盘操作。
9.可以不断清除代表负面情绪的自由落体情绪头像（包含紧张、猜疑、愤怒、嘲讽、失落、悲伤、疲惫、欺辱等），达到宣泄、释放的目的。
10.8、科普资源包含但不限于心理知识、心理视频资料、心理悦读美文、心理放松音乐等。
11.9、包含但不限于人物、交通、建筑、动物、植物、自然、军事、家居等类别沙具。
二、硬件配置
1、一级冷轧钢板，喷塑工艺，茶几式外形设计,尺寸≥720mm×1000mm×500mm。
2、控制终端一台：尺寸≥32英寸。
3、指夹式健康检测传感器不少于一个。
	1 
	台

	13 
	仿真宣泄套装
	1、仿真宣泄人：采用成人全身仿真造型，整体高度≥180cm；手臂与手指支持任意角度调节，手指为五指分开设计，可实现握拳、出掌动作；反馈发声系统搭载薄膜振动感应技术，可精准检测极小振动，内置 7 种不同求饶声；底座支持注沙或注水两种配重方式，确保使用稳定性。
2、速度宣泄球：击打部分内胆采用高品质PVC塑胶材质，外层采用高品质PU皮包裹，整体高度可在120cm至150cm之间灵活调整，底座可选择注沙或注水。
3、充气宣泄棒：内胆采用高品质PVC塑胶材质，长度不低于60cm。
4、配套宣泄手套不少于2副。
	1 
	套

	14 
	呐喊宣泄系统
	1.核心宣泄功能：通过正向引导模式，支持用户以呐喊方式释放不满情绪、宣泄内心怨气，为用户提供针对性情绪疏导与正向鼓励
2.安全防护设计：机身四周采用大面积高品质 PU 皮与高回弹海绵软包结构，最大限度保障宣泄者使用安全
3.语音设置功能：系统引导语支持男女声切换，具备音量调节记忆与男女声选择记忆功能，下次开机自动沿用上次设定的默认参数
4.精准数据采集：搭载低噪声麦克风传感器，采样频率达 500Hz，可精准记录呐喊音量数值，全面分析宣泄者的呐喊分贝值、持续时间、频率及动态变化
5.可视化反馈：通过 4 位数码管与 16 级点阵式显示模块同步反馈宣泄强度，实现清晰可视效果；根据宣泄强度、频率的实时变化，动态呈现宣泄状态
6.放松音乐资源：系统内置≥4 类放松音乐主题，包含精力恢复、缓解压力、冥想调适、想象助眠等
7.操作辅助功能：配备帮助模块，协助用户快速学习并掌握设备操作流程
8.多元宣泄主题：系统涵盖疏导学习 / 工作压力、缓解人际关系与社交障碍、克服紧张 / 焦虑情绪、调整环境适应能力、释放委屈 / 心理郁闷、消除心理压力 / 低落情绪、战胜自卑 / 激发自信、脱离恋爱阴影 / 感情挫折等主题；宣泄过程中，系统通过智能引导语反馈调节宣泄时间与强度，确保充分宣泄的同时，避免不当宣泄造成的伤害
	1 
	台

	15 
	身心调适运动放松系统设备 
	一、产品功能：
1.通过正向引导，用单车骑行运动的方式，释放不满情绪、泄出怨气，有针对性地进行情绪疏导与鼓励。
2.运动减压功能包含但不限于跑跑乐、障碍酷跑、太空漫步、骑行探险、城市漫游、暴走萝莉、奔跑吧小猴、跑步向前冲、疯狂滑板车，骑行宣泄等放松游戏，游戏过程中需实时检测运动里程与心率。
3.呐喊宣泄功能包含但不限于心灵之旅、快乐骑行、 砸金蛋、消除负面情绪等。
4.系统依据实时记录的宣泄流程及消耗结果，自动生成周报表、月报表、年报表等档案。
5.快速宣泄入口能灵活、自由、快速的展开宣泄体验。
6.系统包含但不限于运动减压、呐喊宣泄、档案管理等功能。
二、产品配置：
1、单车通过无线通讯与软件系统对接，单车车把设置不少于四色按键，通过按键无需离开单车即可完全控制系统。
2、一级冷轧钢板，喷塑工艺。
3、控制终端1台：显示尺寸≥42英寸。
4、为利于心理各项工作的有效开展，营造心理咨询温馨氛围需配合基础吊顶装饰、墙面美化、线路改造使用。
	1 
	套

	16 
	宣泄防护墙
	外层套采用高品质PU皮材质，具备抗震、抗裂、无辐射、环保、无热效应等优点，里层采用高回力芯填充，具有耐磨损、耐屈折、抗撕裂、抗氧化性等优点，背板为木质，结实可靠。
	35 
	㎡

	17 
	宣泄地板
	尺寸不小于1000*1000*25mm，高密度，高弹性，高防护性能，带斜纹，强度更高。
	20 
	㎡

	18 
	多维按摩自助减压放松系统
	一、设备参数：
1.控制终端1台，尺寸不小于10英寸。
2.放松椅靠背、腿部联动控制，手持有线遥控器。
3.肩部内置不少于两个全频高保真喇叭，采用无线蓝牙音频接入。
4.背部与座部共内置不少于六个低频10W体感振子，整体振动功率≥60W，音乐随动模式下体感振动频率随动于音乐频率，可响应人耳听觉频率范围最低值之下的音频信号，从而将音频信号转换为振动信号，通过人的触觉有效进行脑波牵引放松，体感振动强度与音量强度大小可独立调整、独立静音。
二、软件参数：
1.系统无需登录，全程支持游客模式，便于使用。
2.处方减压包含但不限于补充能量、感知呼吸、回溯过去、激发元气 4 个 α 脑波处方；渐进放松、凝视放松、深度放松、数数放松 4 个 δ 脑波处方；清理心情、想象放松、心灵沐雨、寻梦之旅 4 个 θ 脑波处方。每个处方项目由引导语渐进转入脑波音乐，相互配合共同牵引进入放松减压状态。
3.自助释压提供不少于 40 首 α 脑波音乐、五行音乐、放松音乐、冥想音乐等，配合轮播放松图片进行自助地释压，并可灵活更新音频资料。
4.拓展放松提供不少于 20 部呼吸训练、减压引导、正念指南、助眠指南视频，可以满足您大多数情景下的放松体验，并可灵活更新视频资源。
5.自主放松提供即兴弹奏音乐与即兴击打音乐，在自由开放的演奏游戏中自主地放松，即兴的方式亦可更多地反映演奏者的内心投射。
6.自然乐库提供不少于 12 种自然界动物声音以及不少于 28 种环境元素声音，并可灵活更新音频资料。
	1 
	台

	19 
	身心反馈训练系统
	一、产品功能：
1、涵盖自主放松、处方减压、自然乐库、自助释压等核心功能。
自主放松功能支持即兴弹奏音乐（≥50 个全音基本音级和≥30 个半音变化音级）与即兴击打音乐（≥10 个基本音级）。
2、处方减压功能包含 α 脑波处方（如补充能量、感知呼吸、回溯过去、激发元气等）、δ 脑波处方（如渐进放松、凝视放松、深度放松、数数放松等）、θ 脑波处方（如清理心情、想象放松、心灵沐雨、寻梦之旅等）。每个处方通过引导语逐步过渡至脑波音乐，协同引导用户进入放松减压状态。
3、自然乐库功能收录≥10 种自然界动物声音、≥25 种环境元素声音。
4、自助释压功能提供≥35 首 α 音乐资源（涵盖脑波音乐、五行音乐、放松音乐、冥想音乐等），搭配轮播放松图片实现自助减压。
5、拓展放松功能包含≥15 部呼吸训练、减压引导、正念指南、助眠指南视频，满足多种场景下的放松需求。
二、产品配置：
1、放松椅靠背、腿部联动控制，可一键零重力、一键姿态复位功能，支持软件系统控制与手持有线控制器两种控制模式。
2、肩部内置不少于两个全频高保真喇叭。
3、内置音乐随动系统，包括信号放大系统和25W次声体感振动器。
4、采用S型长行程导轨与按摩球的智能机芯，全身多组按摩气囊，配合足底按摩滚轮、腰部红外加热。
5、控制终端1台：显示尺寸≥10英寸。
6、为利于心理各项工作的有效开展，营造心理咨询所需温馨氛围需配合木地板或地胶、基础吊顶装饰、心理文化墙、墙面色彩装饰、装配浅色窗帘使用。
	1 
	台

	20 
	VR心理疏导系统
	1.软件体验包含大厦、教室、学生、老师、音乐厅、大海、河流、办公室、客厅、拳击馆、娃娃机、户外、飞车、土拨鼠、实验室、警察、医生、消防服、工厂、法庭等场景模型。
2.心理测评包含抑郁、焦虑、失眠、人际关系、精神压力、同学关系、性格倾向、自我压力等测试。
3.心理冥想包含冥想放松、正念冥想、空间冥想等内容。
4.心理宣泄包含知识科普、情绪发泄屋、解压拳击馆、电磁迷宫、抓娃娃、极速飞车、打靶宣泄、打地鼠等内容。
5.职业体验包含不少于 25 种职业体验。
6.心理脱敏包含社交恐惧症、幽闭恐惧症、恐高症治疗、焦虑症等内容。
7.心理放松包含心理压力测试、想象放松、肌肉放松等内容。
8.软件内容涵盖【心理脱敏】、【心理放松】、【心理宣泄】、【全景视频】等 12 大类，以及【心理检测】、【防社交恐惧】、【预防游戏沉迷】、【心理知识学习】、【社交恐惧症】、【幽闭恐惧症】、【恐高症治疗】、【焦虑症】、【心理自我检测】、【心理压力测试】、【休闲体验】、【音乐室】、【想象放松】、【肌肉放松】等课程，课程节数不少于 86 节。
	1 
	套

	21 
	户外素质拓展箱
	11.包含但不限于有轨电车、相依为命、突破雷阵、穿越电网、盗梦空间、能量传输、无敌风火轮、同心鼓、兄弟连、齐眉棍等活动。
2.提供不少于 10 个活动的完整方案，包括活动目的、活动形式、活动时间、活动场地、活动准备、活动程序及注意事项等具体说明，便于老师开展团体拓展活动。
3.拉杆手提箱：配备拉杆手提箱，方便老师在室内外开展团体活动。
	1 
	套

	22 
	团体活动箱
	活动方案包含但不限于活动目的、活动时间、活动道具、活动场地、活动程序等具体说明。
团体活动箱道具支持不少于 45 种团体活动方案，包含但不限于趣味介绍、心流体验、地雷阵、我说你剪、依恋类型、感恩宽恕、衔纸杯传水、气球大赛、无敌风火轮、韧性、积极赋义、生命线、留舍最爱、我是谁、目标搜索、目标选择与执行意图、自我效能、高空飞蛋、一分钟价值、心理资本、啄木鸟行动、感觉气球、收获 “糖弹”、穿越生死线、自我激励练习、集思广益等。
	1 
	套

	校园电视台及VR党建

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	※虚拟演播室终端
	1.运算性能：搭载高性能十二线程处理核心，保障多任务并行运算效率
2.图形处理：配备专业级图形处理模块，支持动态画面实时渲染与处理
3.视频输入接口：提供不少于 4 路 HDMI/SD-SDI 复合信号输入通道
4.DP 输出接口：2 路 DP 信号输出，支持 PGM（节目主输出）、PVW（预监输出）及多画面自定义配置输出
5.音视频与网络接口：TRS 接口含 2 路线路音频输入、2 路线路音频输出；RJ45 接口支持 1Gb/s 千兆网络传输
6.标清信号支持：兼容标清（NTSC、PAL 制式）信号的输入、输出及制作流程
7.高清信号支持：兼容高清信号（1080p60、1080p50、1080i60、1080i50）的输入、输出及制作流程
8.4K 信号支持：兼容 4K 超高清信号（2160p60、2160p50、2160p30、2160p25）的输入、输出及制作流程
9.操作与授权：配备中文操作界面，提供纸质说明书，含加密狗授权管理
10.安装规范：终端需与跟踪端、调音台等外设实现接口匹配（含 HDMI/SDI/ 网络等常见接口），接线需稳固且做好标识；保障稳定供电，预装对应版本虚拟演播室系统软件，确保软硬件驱动兼容；接入局域网时配置固定 IP 地址，保障与控制端、录播系统的数据传输稳定性
11.环境要求：
①　抠像载体：采用专业抠像蓝材质，核心要求为色彩均一无偏差、表面平整无瑕疵、光线覆盖均匀无反光，适配拍摄空间需求，兼顾抠像精度、拍摄安全与场景兼容性；背景采用墙面 + 地面 + 顶角一体化工艺，表面平整光滑，无凸起、凹陷、划痕及颗粒感。
②　空间结构：结构坚固稳定，墙面与地面承重满足设备架设及人员活动需求，无多余遮挡物，需做防反光处理。
③　灯光适配：采用柔光处理方案，确保光线均匀覆盖载体表面，无明暗分区、阴影及光斑，还原真实色彩；避免强光直射与逆光环境
	1
	台

	2
	※虚拟演播室软件
	1.具备真三维 VR 全景演播室效果，支持接入全景摄像机；内置多套全景虚拟演播室模板，可实时调整预置位，完成 VR 全景演播室制作。
2.支持立体 VR 显示，分辨率达 4096*4096（1:1 比例）。
3.可自动识别场景中的 Monitor数量与 Actor数量。
4.支持 VR 推流直播功能。
5.系统支持手机、平板摄像头作为 NDI 实时信号输入；支持 MP4、Flv、TS、Mkv 等多种格式录制，录制质量可在 0-100% 范围内自由调节。
6.支持≥2 路 RTMP 流同时推送，推送码流支持 4K 标准 50M，推送质量可在 0-100% 范围内自由调节。
▲7.支持将 1-9 通道及 PGM（节目主输出）、PVW（预监输出）信号，通过基带 SDI 接口指派输出（即 AUX 辅助输出功能）。
8.提供≥11 个切换通道，含≥7 路外部或内部信号输入、≥2 路真三维虚拟场景输入，以及黑场、彩条信号源。
9.信号源支持色彩校正、白平衡调节、画面裁切、比例调整及 PTZ 云台控制功能。
10.配备≥4 路 DSK 键信号：1 路图文键、1 路 LOGO 键、1 路时钟键、1 路画中画键。
▲11、支持AI同色抠像：保留人体内部与背景同色的物体；比如背景为绿色，人物身体上有绿色，可保留人物身体绿色。
12、支持实时拍打唱词
13、支持自动编单播放功能，预置播放编单后可进行无人值守自动播放，可对系统内摄像机信号源等任意信号源进行混合编单，每个素材支持独立出入点设置，支持自定义转场设置和播放暂停，支持播放信号源的正计时和倒计时进度显示。
14、内置色键器：每路源信号均可抠像
15、支持WEB端控制,在其他PC上监看所有信号，并导播切换，实时图文叠加操作
16、要求支持二维/三维转场效果，转场效果内嵌音频，预置近100种三维及二维转场模板，支持用户自定义转场效果(可将序列帧动画和带通道的AVI视频文件导入作为转场效果)。
17、真三维虚拟演播室系统自动识别虚拟场景中虚拟大屏和主持人数量，可将系统中任意信号与虚拟大屏或主持人框绑定。
18、系统支持真三维虚拟演播室功能，具有真三维渲染引擎，系统采用无轨跟踪技术，无需使用传感器、摄像头、红外线、网格等设备进行跟踪标定，支持将3DMax输出的FBX文件直接调用，无需任何转换工具；提供高于100套FBX格式的真三维虚拟场景。
19、真三维虚拟演播室功能支持不少于10个虚拟机位，支持虚拟摄像机多机位切换及任意运动轨迹的推拉、摇移和旋转。虚拟摄像机做线位移、角位移、变焦、聚焦等运动时，系统能实时生成前、后景同步的虚拟背景，合成效果保持平滑连续、无抖动、无撕裂；
20、支持2D、3D转场，可将TGA、AVI视频作为转场素材，直接调用
▲21、内置可视化图文、制作工具：可将基带、IP流、NDI、视频和图文搭配设计，搭建2.5D场景、制作字幕、多连线模板；
22、预置上100套字幕模板
23、预置上1000套图文素材用于场景、连线模板的搭建
24、支持导播进入单人模式，可进行PGM上使用鼠标实时书写，批注，点评。
25、支持可视化自由搭建2.5 D虚拟演播场景系统&图文包装创作系统，预置近100套字幕模板和近1000套图文素材（含背景、地面材质、桌子、边框），可实现将系统中任意信号源、素材参与设计，支持信号源、素材2D\3D场景等的无限层嵌入、叠加及相互嵌套调用，实现无限级视窗等超过三级M/E效果，可在不中断直播输出信号的情况下，实时创作及更改图文内容及效果。
系统内置色键器，支持实时多路（≥7路）同时抠像，支持预制抠像参数实现一键自动抠像。
26、在FBX格式的真三维虚拟演播室使用中，‘虚拟预置位之间’可调用Linear、InQuad、OutQuad、InSine、OutSine、InBack、OutBack等数十种特效
27、系统支持直接打开、导入3DMAX生成的FBX三维场景工程文件，实时生成并输出三维虚拟背景。支持实时修改场景中虚拟物件的三维空间位置、角度、大小、文字内容、字号、字体、隐藏或显示等场景中虚拟物件的大部分属性。
28、场景灵活定制，可无限开窗，场景可连入摄像机信号、手机信号、网络信号源
▲29、内置AI智能语音转换文字模块，>10GB语音识别数据库，可将实时录制节目音视频节目，人声分离功能。
30、设置自定义词组过滤、语气词过滤。
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	※导播控制系统
	1.配备≥11 个直切按键，采用不少于 68 个 NKK 按键，支持双色背光显示
2.提供≥12 路预置位场景切换通道，满足快速场景调用需求
3.具备 PGM 主输出音量推子，支持总音量集中控制
4.搭载 1 个 T-Bar 推杆、1 个 Joy 操纵杆，提升操作便捷性
5.接口配置：≥1 路 RS-232 串行接口、≥1 个 USB2.0 接口、≥2 组（每组 4 路）Tally 信号接口
6.设有独立 PTZ 摄像头遥控区域，便于实时操控摄像设备
7.配置独立 DSK 控制区，含 4 个专属 DSK 操作按键
8.支持拍打字幕功能，可实现字幕实时向上（UP）或向下（DOWN）滚动
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	图像跟踪端
	1、传感器部分：
图像传感器类型：1.0 英寸 MOS 传感器
有效像素：1503 万像素
动态宽容度：13 档（V-Log 模式下）
2、镜像部分：
最大光圈（F 值）：F2.8 - F4.5
实际焦距：8.8 - 176 毫米；等效 35 毫米相机焦距：24.5 - 490 毫米
滤镜口径：67mm
3、跟踪端部分
1、最低照度：0.6 lx（F2.8、Super Gain+、快门速度 1/30 秒）
2、对焦：自动/手动
3、变焦i.Zoom 关闭：20 倍 i.Zoom 打开：最大 32 倍（UHD 24 倍）数码变焦：2 倍/5 倍/10 倍
4、ND 滤镜：清晰、1/4、1/16、1/64
5、红外线滤镜：具有开关控制功能
6、白平衡：自动 / 自动跟踪白平衡锁定 / 3200K / 5600K / VAR (2000K ― 15000K) / Ach 固定 / Bch 固定
7、光圈：自动/手动
8、静止图像部分，录制格式 JPEG (DCF/Exif2.2)，视频播放模式：3840 x 2160 (16:9)、1920 x 1080 (16:9)、1280 x 720 (16:9)
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	脚架
	1、类型：液压云台
2、节数：3节
3、承重：≥5kg
	2
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	VR媒体资源管理平台
	资源交互平台是依托校园网构建的全域交互式融合应用系统，可实现教室、多功能厅、体育馆等校园任意场景，与各类终端信号的无缝对接与整合。作为一款集成 8K/VR/XR 技术、视音频处理、流媒体分发等核心能力的综合型管理平台，平台为教育场景提供整体融媒体解决方案。通过数字化网络架构，平台对现有视频、音频、图片、VR 交互等数字资源进行统一管理、审核与发布；并运用大数据分析、人工智能等技术手段，对前后台上传数据及内容点击行为开展深度数据分析，为教育资源优化与应用决策提供数据支撑。平台包含以下功能：
1.多场景多源直播发起：支持师生在校园全域（含多功能厅等场景）发起实时直播，可灵活接入手机、视频展台、电脑等多类型信号源，适配教学演示、活动直播等多元需求。
2.校园网全链路传输：直播流信号经由校园网实现稳定传输，同步分发至校园资源平台及各类终端，依托 IP 化传输技术保障低延时、高适配性。
3.全终端免客户端观看：校园内智慧黑板、电脑终端、移动终端（手机 / 平板）均支持直接观看直播，无需额外安装客户端，实现 “即点即看” 的轻量化体验。
4.智慧黑板配合视频展台生成的各种数字教学资源如视频、音频、图片可同步上传到资源平台，师生可使用各种固定或者移动终端进行在线观看、评论、资源后台可进行数据实时统计
5.为满足用户VR资源的直播点播，系统支持VR现场直播、VR资源交互漫游
6.直播状态：支持直播时对直播服务器状态进行实时查看，包括直播运行时间，负载状态，内存使用情况以及网络发送接收状况。
7.直播统计：对直播频道，直播创建时间、直播时长、结束时间以及观看人数都可在线统计。
8.直播查询：对直播平台内直播频道，可进行定义时间、名称进行查询、且支持查询的统计输出成EXCEL表格
9.H5页面自适应，PC和智能手机终端直接输入IP地址既可以实时访问、且支持页面自适应匹配。
10.内嵌直播流输出协议转换，PC和智能终端直接输入IP地址既可以实时访问
11.▲首页全景漫游：支持在后台自定义上传全景图片，打开首页时可自动360度漫游
12.在线检索：在首页页面可输入关键字对整个平台资源内容进行自定义检索。
13.栏目展示排序：首页可根据内容上传时间以及点击量自动生成最热和最新栏目.
14.▲H5自适应页面：系统平台可自适应匹配电脑端和移动端。
15.缩略图显示：平台首页上显示的缩略图资源，实时显示点击次数、上传时间、
16.版权及动态链接：可根据用户需求在平台最底部进行热点链接，以及版权信息修改。
17.栏目管理：多种栏目，如普通视频、VR视频、音频、普通图片、VR图片、VR交互等。
18.资源发布：上传资源时，自定义进行标题，类型，年级，学科，海报，内容介绍做详细批注，且支持同栏目资源排序。
19.推荐和点击量排序：用户在浏览资源平台时，可根据后台管理者推荐浏览，也可通过总点击量进行排序浏览。
20.用户管理：对系统管理员、教师、学生进行用户注册，权限分配等。
21.数据和状态统计：对所有点播资源进行数据分类统计，浏览次数按照日、周、月总次数统计，对浏览的详细资源进行总的点击量排行统计。
22.可根据用户需求自定义进行定制化栏目、以及界面风格，版权信息等
23.直播兼容：系统支持非FLASH直播插件，在电脑端访问直播时无需安装第三方插件。
24.动态负载均衡.且支持多网口并发访问，每个网口可配独立IP地址
25.用户可自行进行栏目及内容创建：可支持普通视频、图片、VR视频、VR图片等
26.推荐和置顶：对所有发布的新闻和资源，均可在后台进行栏目内推荐和站内置顶。
27.审核发布：对后台要发布的所有资源，均需审核后才能对外发布。
28.评论管理：对资源的评论，后台可对其进行详细数据统计，包括评论人，评论时间和评论内容，并可对评论进行删除。
29.在线检索：用户可通过平台首页对感兴趣的节目资源进行在线检索，管理者也可在后台对后台资源进行在线检索。
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	AR党建沙盘
	一体式启动管理系统：采用图形化导航设计，确保内容分类层次分明，涵盖八大核心模块，并提供本地内容自定义功能。
该平台内容分以下8大模块：
1.时政要闻：链接外部网站，实时了解时政要闻，关注国家重大事件、会议、决策。紧跟党的领导方针
2.党建知识：重温入党誓词，学习党员义务与权利，展示党章，介绍发展党员入党流程，展示最新党建大数据（共产党员网最新公布2023年数据），介绍中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，收集展示习近平总书记的重要讲话，收录了建党以来36个中国精神，数字归纳解读大会报告，开展党史学习，推广两学一做、三会一课、四史教育。
3.数字展厅：新时代系列智慧党建馆主要分为:新时代思想系列、新中国史 (新中国成立70周年)系列、党史系列、社会主义发展史（思政）系列、建党100周年系列和特色主题系列、学史明理系列、党员教育系列、强国之路等9大系列，共计不少于53大主题展厅。
4.红色全景：精选不少于30个红色革命基地超清实景拍摄，720°全方位展示，全程语音解说，如临现场。
5..本地风采：7个自定义模块，含视频集锦，党员风采，工作汇报，程序应用，资料链接，签名留言，欢迎致辞，分别可导入视频，播放照片，汇报PDF。
6.该平台附加编辑器，用户可自行上传本地程序、视频、图片、PDF内容。
7.主题教育：响应最新学习号召，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，以不少于5个数字展厅，20主题国家行政学院专家视频党课，不少于12节数字党课，展开学习。
8..二十大专题：由央视网与人民视讯内容支持，二十大专题包含二十大相关的不少于11个展厅，不少于50节数字党课，不少于32节国家行政学院专家围绕二十大解读专题课程，不少于15篇二十大知识，3个单独展厅《党纪学习教育》、《党的二十届三中全会》、《深入贯彻中央八项规定精神》。
9.数字党课：人民网（人民视讯）授权提供的不少于100节数字党课，内容详实严谨，分为8大系列：不忘初心牢记使命（8节）、从严治党（5节）、聚焦十四五（3节）、两学一做（7节）、三会一课（8节）、十九大精神（4节）、四史教育（29节）、新时代思想（36节）。
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	VR党建学习机
	1.主题教育：紧跟最新学习部署要求，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想开展学习，配套不少于 5 个数字展厅，同步上线国家行政学院专家主讲的二十大解读专题课程，课程数量不少于 24 节。
2.数字展厅：新时代系列智慧党建馆划分为六大核心类别，包括新时代思想系列、新中国史（新中国成立 70 周年）系列、党史系列、社会主义发展史（思政）系列、建党 100 周年系列及特色主题系列，数字展厅总量不少于 38 个。
3.党建知识：设置入党誓词重温功能，同步提供党员义务与权利相关学习内容，助力党员强化身份认知、明确责任使命。
4.二十大专题：依托央视网与人民视讯权威内容资源，打造二十大专属学习板块，涵盖不少于 11 个相关数字展厅，搭配国家行政学院专家解读二十大的专题课程，课程总数不少于 32 节。
5.红色全景：甄选不少于 20 个红色革命基地进行超清实景采集，以 720° 全景视角呈现场景风貌，配备全程语音讲解服务，为学习者带来身临其境的沉浸式体验。
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	XR党建工作站
	一、党建知识：
①　党员的义务
②　党员的权利
③　中国特色社会主义
④　平语近人
⑤　两学一做
⑥　三会一课
⑦　四史教育
⑧　中国共产党发展党员流程图
⑨　不忘初心
⑩　两学一做
⑪　三会一课
二、VR虚拟展厅：共计不少于20个数字展厅。
1.辉煌中国
2.创新中国
3.法治中国
4.学习二十大精神 学习二十大报告展厅
5.中国共产党建党一百周年
6.习近平新时代中国特色社会主义思想
7.不忘初心 牢记使命
8.习总书记谈治国理政　
9.中国人民抗日战争纪念馆
10.坚决打赢脱贫攻坚战
11.新中国成立70周年成就展
12.改革开放四十周年成就展
13.将改革进行到底
14.胜利之师
15.人类命运共同体
16.解放战争——第三次国内革命战争
17.挽救国家和民族危亡(1-7大)
18.中华人民共和国的成立（8-10大）
19.建设有中国特色的社会主义（11-17大）
20.开创中国特色社会主义新局面（18大）
21.中国特色社会主义进入新时代（19大）
三、红色全景：共计不少于8个全景展厅。
①　西柏坡纪念馆（精选实景）
②　　中共一大会址（精选实景）
③　井冈山博物馆（精选实景）
④　中共一大纪念馆（精选实景）
⑤　遵义会议纪念馆（精选实景）
⑥　八一起义指挥部旧址（精选实景）
⑦　南昌八一起义纪念馆（精选实景）
红军长征突破湘江纪念馆（精选实景）
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	VR学习机陈列柜
	1. 支持并兼容各类环设备数量N台(指向性pico neo系列），前置USB多功能，具有、管理、储存、USB端口，5v2. 1A直流，免适配器。
2. 前门带锁为双开门，全封闲式防盗结构，安全存管：侧舱为管理控制区域，可由专业管理人员控制。
3. 智能识别IC芯片，，每路均有过流、过载、短路、漏电保护，采用单个独立变压供给。
4. 专用USB接口为2口一组式的模块化设置，方便后期维护和拓展，USB口输出直流5v2. 1A。
5. 配备4个3寸万向轮（带刹车功能），ABS人体工学把手，顶盖边角园弧(R10)设计，全方位安全呵护，具有抗静电和防划伤，具备温控感应降温风扇降温。
7. 配有＞2路备用接口，便于连接其他设备；输入宽频110v-240V，国际通用，备用接口。
8. 柜内环头盔/眼镜垂直放置，设有ABS工业阻燃级塑料隔层，所有塑料隔层均有卡槽，方便规整充电电源线。
9. 所有边角均是R角设计，避免碰伤。
10. 柜门采用1.5mmn厚钢结构
11. 柜体采用对角鼓风流道设计，确保排气通畅。
12. 柜体设置防呆结构，确保柜子无论如何放置，都不会阻挡排气出口。有效避免背呆结构。靠环境物（如墙体）而阻挡排气出口顺利排气。
13. 依据人机工程学原理，推车手柄采用空问3维角度设计，有效保护使用者推动时肌肉不疲劳；手柄离地高度0.65^1.1米，符合中国人平均身高的使用习惯。
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	桌面话筒
	1、频率范围：20—20000 Hz 
2、最大声压级：146dB
3、最大阻抗：250Ω 
4、灵敏度：-34dB(19.9mV/Pa)
5、指向性：超心型
6、信噪比：≥80dB
	2
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	小蜜蜂话筒
	发射器：
1）麦克风指向：全向型
2）输出功率：≤10mW
3）灵敏度：-30dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz
4）频率响应：40 Hz 至 18 kHz
5）信噪比：80dB
6）杂散发射: 250 nW 或者更低
接收器：
1）传输通道：48个无线传输通道
2）载波频率范围： 556.71 MHz-575.98 MHz（发射机A） 576.39 MHz-595.66 MHz（发射机B）
3）输出功率≤10mW
4) 失真: 0.5% or 更低
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	调音台
	1、纯正的3段均衡器，具准确的音乐控制能力。
2、具一个48V幻象按钮，一键控制所有通道幻象打开关闭。
3、每通道有增益开关、输入三段均衡高中低、效果、辅助旋钮。
4、灵敏度：0VU=+4dBu
5、频率响应：±1dB，20Hz-30KHz
6、麦克风共模抑制比@1KHz：81dB 典型值
7、THD+N @14dBu，1KHz：0.008%
8、串扰 @1KHz：85dB
9、单声道/立体声均衡：高音 ±15dB，12KHz，中音 ±15dB，2.5 KHz，低音 ±15dB，80Hz
	1
	台

	14
	智能提示辅助系统
	1.设备适配与承托结构：支持各类专业摄像机、小型摄像机及数码相机接入。摄像机承托架采用铝材数控一次挤出成型工艺，固定支架可沿航空型材滑道前后滑动，配备卡锁弹簧装置与定位固定机构，实现快速锁止与精准定位；滑道采用一体化设计，轻便耐用且适配各类摄像机与三脚架，拆装操作简便快捷。
2.成像系统平衡：可与任意尺寸成像系统实现完美平衡，保障拍摄稳定性与画面一致性。
3.便携性设计：整体可折叠至平整状态，大幅缩减收纳体积，便于安全运输与高效储存。
4.分光镜调节与结构：分光镜支持高度与角度双向调节，其支架采用铝型材数控精密加工而成，搭配一次模压成型的工程环保塑壳遮光罩，具备重量轻、结构稳定无变形的优势。
5.框架与安装：采用轻质铝合金挤压框架，背面配备防反射布料以减少环境光干扰；整套系统支持完全免工具安装，提升部署效率。
6.分光镜光学性能：采用进口多层宽带介质硬膜分光玻璃，厚度仅 2mm，光损失率低于 3%，透光率达 97%-98%；通过高精度镀膜技术从根本上消除色差问题，避免拍摄图像颜色失真。
7.USB 控制系统：配备即插即用型 USB 控制系统，无需额外安装驱动，可实现系统运行、停止及前后翻页等核心操作，按键动作压力为 0.7Kg，操作手感稳定。
8.系统兼容性：软件系统全面支持 Windows XP、7、8、10 等主流操作系统，适配不同硬件环境。
9.多语言支持：软件界面默认提供中文、英文、日文、韩文等多语言选项，支持根据需求扩展其他国家语言，适配国际化使用场景。
10.导读与计时功能：搭载导读线功能，便于使用者精准读稿；播音员可在镜像屏实时查看标准时间、目标时间、倒计时及手动计时等多维度时间信息，助力把控播报节奏。
11.实时编辑能力：文稿滚动播放过程中支持现场修改、编辑，实现播出内容的实时更新，且更新过程不中断播放、无画面闪烁。
	1
	套

	15
	非编系统终端
	1.具备卓越的 4K/2K/3D 全流程处理能力，支持 Blackmagic Design/AJA 硬件预览功能，可通过 EDL 或 AAF 格式实现与 DaVinci Resolve 时间线的双向交换，保障跨软件协作流畅性。
2.支持多规格视频剪辑，适配从 24×24 到 4K×2K 的不同分辨率素材；支持不同帧速率素材在同一时间线上实时转换，大幅提升剪辑效率；配备更快速、灵活的操作界面，可容纳无限数量的视频轨、音频轨、字幕轨及图像轨，满足复杂项目制作需求。
▲3.高清数字视音频信号由被测系统以“MP4-H.264 20Mbps”方式采集、重放 HD SDI接口特性及信号格式信号幅度为795mV，上升时间为182ps，下降时间为184ps，上升和下降时间的偏差为2ps
▲4.高清视频通道特性输出幅度 (l00%彩条〉 700.5mV 幅频特性 频率1-30MHz 幅度-0.4-0.0dB 对4K UHD素材的直接处理能力；支持同一时间线中混合剪辑SDR和HDR素材，并可任意输出颜色空间信息；支持主流厂商的相机、摄像机、 无人机及手机拍摄的HDR视频； 直接将视频信号采集成XDCAM 编码、AVC-I编码的MXF文件，同时可以采集代理码流文件。
5.嵌入音频特性 幅频特性频率100-18Khz 幅度0.00-0.05dB谐波失真0.01%
6.离线语音识别技术；高速处理能力，采用NVDIA CUDA加速引擎；实时将素材中的音频转换为SRT唱词格式导入非编；离线引擎，终生使用；音频提取，人声分离功能；可同时输出SRT/TXT格式唱词；设置自定义词组过滤、语气词过滤。
7.高清视频通道技术特性：输出幅度（100% 彩条信号）为 700.5mV；幅频特性指标：频率范围 1-30MHz，幅度波动范围 - 0.4~0.0dB，保障信号传输稳定性与一致性。
8.4K 及多格式兼容处理：具备 4K UHD 素材直接处理能力，支持同一时间线内混合剪辑 SDR 与 HDR 素材，可灵活输出自定义颜色空间信息；兼容主流厂商相机、摄像机、
9.无人机及手机拍摄的 HDR 视频素材；支持佳能 EOS C200 机型的 “Cinema RAW Light” 格式解码，以及静态原始文件解码功能，适配多元拍摄设备的素材导入需求。
10.视频信号采集功能：支持直接将视频信号采集为 XDCAM 编码、AVC-I 编码的 MXF 格式文件，同时可同步采集代理码流文件，兼顾高画质存储与高效编辑需求。
	1
	套

	16
	监听音响
	1、额定声频率范围：60Hz-20KHz
2、信噪比：≥85dBA
3、音频输入：TRS平衡输入、RCA非平衡输入
	1
	台

	17
	监听耳机
	1、连接方式：3.5mm插头；
2、发声原理：动圈耳机；
3、频响范围：8-25000Hz；
4、产品阻抗：64欧姆；
	1
	个

	18
	播音操作台
	1.模块化结构可根据需求增减模块长度或者角度以定制化调整造型；
2.钢木结构（内部主框架为A3冷轧钢，台面板为高质量木质板材)；
3.播音桌台面采用防火板制作（HPL)25厚桌边防撞胶皮边；
4.主体框架选用厚度为1.2mm-1.0mm优质冷轧钢板制作，箱体式结构，5.表面处理经过酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺后，采用静电喷塑；
	1
	个

	19
	设备操作台
	1.模块化结构可根据需求增减模块长度或者角度以定制化调整造型；
2.钢木结构（内部主框架为A3冷轧钢，台面板为高质量木质板材)；
3.控制台台面采用防火板制作（HPL)25厚桌边防撞胶皮边；
4.主体框架选用厚度为1.2mm-1.0mm优质冷轧钢板制作，箱体式结构，内部贯通，方便走线；下柜体内有设备托盘可放置主机设备，      
5.键盘盒采用301mm静音滑轨，手枕采用聚氨酯软面，手感舒适，牢耐用；
6.表面处理经过酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺后，采用静电喷塑；
	2
	个

	20
	访谈操作台
	1、形状: 圆形
2、包装种类: 组装
3、饰面材质: 岩板
4、结构: 支架结构
	1
	个

	21
	灯光系统
	1、面光，背景光、顶光、轮廓光，聚光，轨道，灯光控制系统、标识。
2、灯光吊挂系统：根据灯光性质部分制作支架，安装固定轨道、滑动轨道，方便灯具的前后左右等系统
3、全方位移动，以便调光布光。要求结构必须合理、稳定、牢靠、灵活方便
	1
	项




















	沙画教室

	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	数字沙画美术机
	1.数字沙画美术机产品，为400万像素（分辨率2560*1440）30帧/秒，拍摄速度≤1秒，poe网络传输。数字沙画美术机供给输出5v2a。      
 2.产品操作台可多场景使用，可满足美术手工、画画、沙画需求，摄像头可呈现所操作内容。
3.数字沙画美术机，四周圆弧形一体设计，全铝合金材质.表面喷砂氧气处理，前置提示蓝灯，学生完成作品后，可按完成按钮提示教师已完成作品，蓝灯亮起，可不发出声音提示教师，方便教师管理课堂，设备两种模式可切换，美术实操模式可将透明作画玻璃从底部隐藏区域取出，将作画板放置设备卡槽处，该产品则为美术实操模式，将玻璃放入隐藏槽中，将沙画开关打开，则为沙画模式，沙画及美术功能产品为一体化设计。
4.教师可以随时调用任何一位学生的创作画面,可进行互动教学，活跃课堂气氛，对学生作画过程进行全程录制，方便教师点评回看。.环境要求：教室整体以简洁干净风格，地面瓷砖或木质地板，墙面以纯白色调，加沙画教室的氛围装饰，顶部采用白色乳胶漆或白色矿棉板，
6.系统安装调试服务 ：针对本教室所有的设备提供完整的设备的搬运、安装、调试服务， 包含硬件设备的运输和安装及调试 、相关配套软件的安装及调试，设备的安装及摆放， 以保教室基本设施设备的正常运行。
7、教室集成配套服务 ：包括运输保险服务（运输 、货物保险）、场地清洁服务；根据教室交付的实际环境，提供有针对性的现场组合服务。
	41
	台

	2
	教师专用支撑
	1.全榆木材质，整体美观，榫卯结构，防变形，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨，健康环保。采用绿色环保清漆工艺，符合人体工程学。
2.与教师操作台配套使用。                                               
	1
	把

	3
	实木沙画美术专用操作台
	1.支持数字沙画美术机藏线式设计，规格不小于长*宽*高：180*50*75cm
2.材质实木材质，传统制作工艺，全部榫卯结构。
3.中式仿古书桌风格，环保油漆，沙画桌下部设有走线柜，可隐藏式布线设计，保证所有布线不外露，保护学生用电安全。
	21
	张

	4
	双师沙画系统软件
	1.双师系统承载配套沙画双师讲解内容，课程内容可满足初中及高中所需。
2.双师沙画教学系统可帮助教师进行备课、授课，通过沙画双师教学系统可解决无沙画教师问题，在课程教学环境中，可实现多种功能，课程导入、课程分镜头、课程视频、课程讲解，课程导入可直观看到本节课所学内容实景图，可使学生在上课前了解所学内容，课程分镜头对沙画每个画面进行拆分，方便教师备课授课使用，课程视频可对该节课内容进行欣赏，课程讲解为双师课堂主讲教师进行视频详细讲解，分步骤对画面手法进行解读，学生可跟视频步骤进行实操，软件内配备课程教案，教案为助教授课话术，可帮助教师进行备课。                      
▲3.能够提供高中沙画课程、可以对高中阶段沙画手法篇、古诗词及古文、传统节日篇进行沙画讲解示范。
4.软件界面内具有画板功能，可以在画面上书写、勾画等
5.软件界面内具课程分镜头功能，可以进行课程分镜头查看。
▲6.软件界面内具有课程视频教学功能，可以查看课程视频教学。                                                                 7.环境要求：要求集中在防尘、温湿度控制、光照方面进行处理。
8.系统安装调试服务 ：针对本教室所有的设备提供完整的设备的搬运、安装、调试服务， 包含硬件设备的运输和安装及调试 、相关配套软件的安装及调试，设备的安装及摆放， 以保教室基本设施设备的正常运行。
9.系统集成人员技术服务：为师生及管理人员培训，包括设备基础操作、软件功能应用、系统日常维护、配套培训手册与实操指导，确保用户熟练掌握核心功能。
10、包含软件的永久免费使用及升级
	1
	套

	5
	数据传输仪
	1.数字沙画美术配套设备，与沙画美术机兼容。           
2、外观采用简洁方正壳体，并能实现快速散热，传输信号稳定，教学视频传输更加流畅。
	3
	台

	6
	数字图像录制仪
	1.数字沙画美术配套设备，与沙画美术机兼容。          
2、外观采用简洁方正壳体，并能实现快速散热，传输信号稳定，教学视频传输更加流畅。                                  
3.内置4t硬盘，储存学生上课作品。
	1
	台

	7
	专用设备机柜
	1.支持放置配套设备，外壳采用优质冷轧钢，五锐边立梁，立梁标有U单位尺度，方便设备安装，高强度承重，静电喷塑框架，长久使用不生锈。                          
	1
	台

	8
	沙画道具
	1.沙画道具采用风化沙作为原料，经过人工筛选淘洗用作沙画教学使用，纯天然，无污染，保障学生安全。
	50
	袋

	9
	多媒体交互终端
	一、整机性能要求：
1.整机采用金属结构一体化成型设计，设备外部无暴露的内部功能模块连接线，表面无尖锐边缘及突起，整体设计安全、牢固、美观，显示尺寸：≥86寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。
2.整机内置高清成像，非外接成像不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。
3.安卓系统≥13.0，内存≥2G，存储内存≥16G。
4.前置≥7个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、触控、音量+、音量-等按键功能。
5.屏幕表面采用≤3.2mm，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护无损伤，功能无异常。
6.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥20点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。
7.前置常用外接接口：USB接口≥2路、Type-C接口≥1路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。
8.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。
二、内置电脑模块
1、标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案。
2、具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。
3、处理器性能：≥Intel i5代；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘；
三、软件
1.软件须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用，可通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如绑定U盘）等多种方式登录教师个人账号以及通过验证码修改登录密码操作。
2.软件为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备，每个账号的云端存储空间不少于50G，无需任何操作即可获取。
3.软件提供事项编辑处理功能，可创建/编辑/处理/查看事项，支持添加事项名称、时间、描述及附件等信息，逾期事项有红色感叹号标识，能够提醒教师及时处理事务，更好地组织和管理教学工作，提高工作效率，确保教学任务的顺利完成。
4.软件具备课程库功能，支持将备课内容同步到通用教材的章节目录之中或自建备课课程目录，并可导入课件、视频等多种格式资源，备课思路一目了然。
5.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式；
6.画笔工具：具备多种笔触类型，至少支持软笔、铅笔、钢笔、图案笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、文字笔、手势笔等不少于9种笔。
7.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹。
8.软件提供全部事项列表，分别显示待处理和已处理事项，方便复盘工作。
9.软件提供课表功能，可查看个人课表及授课班级课表，方便掌握教学安排及了解班级课程计划。
四、演示助手软件
1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。
2.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。
	1
	套

	
	
	
	
	

	10
	展台
	1.整机无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤，防盗防破坏；
2.具有安全设计，所有边角均采用圆弧倒角设计，可承托A4幅面试卷及教材；
3.可拍摄≥1300万像素画面；
4.整机自带均光罩，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，最低照度不低于10LUX；
5.采用弱电环保无辐射，并且支持USB纯数字输出，实现单根USB线即可同时满足供电、高清数据传输需求；
6.支持自动光圈, 自动白平衡，自动曝光； 
7.支持实时批注，可以自由划线标注，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 
8.图片列表：支持将展台画面进行拍照或导入本地图片，形成画面列表，点击即可任意切换图片或摄像头画面进行标注讲解；
9.图像调整：可根据需要调整图像效果；
10.支持在软件中设置视频展台的画面分辨率。
	1
	台



注：①标注“※”的产品为核心产品，所有核心产品品牌完全相同的，按一家投标人计算。
②采购清单中标注“▲”的为主要技术参数，标注“※”号的为核心产品，属于实质性要求，如不满足或存在负偏离，予以废标。需提供相关证明材料，如产品技术白皮书，或产品彩页，或产品说明书，或相关报告，或功能截图。
③未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。
④投报产品中如包含国家强制性产品认证目录之内（CCC强制性产品认证目录）的产品,需具备处于有效期之内的CCC认证证书，如供应商中标，需在供货时同时提供CCC认证证书进行查验。
⑤强制性采购的节能产品：投报产品中如包含“品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《强制节能产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
⑥对在合同实施过程中可能发生的其它费用（材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予额外支付。
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第五章 合同文本
[bookmark: _Toc10648][bookmark: _Toc13920][bookmark: _Toc13434]（本合同条款及格式仅作为范本参考，具体以与采购人签订为准）
[bookmark: _Toc3995]

政府采购货物买卖合同
（试行）




项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。


[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	






第六章 投标文件格式

 

        （项目名称）

投 标 文 件

项目编号：
包    号：





[bookmark: _Toc7432][bookmark: _Toc17810][bookmark: _Toc31264][bookmark: _Toc29009][bookmark: _Toc3151][bookmark: _Toc16237]供应商全称：          （加盖单位公章）
[bookmark: _Toc726][bookmark: _Toc27508][bookmark: _Toc28488][bookmark: _Toc2051][bookmark: _Toc5871][bookmark: _Toc11022]法定代表人（负责人）或委托代理人：      （签字或盖章）
[bookmark: _Toc23264][bookmark: _Toc26454][bookmark: _Toc30325][bookmark: _Toc12347][bookmark: _Toc7787][bookmark: _Toc9441]日     期：        年     月    日


[bookmark: _Toc17050][bookmark: _Toc13140][bookmark: _Toc13880][bookmark: _Toc15828][bookmark: _Toc4504][bookmark: _Toc14369]目  录
资格证明文件                                                          
……

商务技术文件
……











资
格
证
明
文
件


一、长治市政府采购供应商信用承诺书（格式）
长治市政府采购供应商信用承诺函
致(采购人或采购代理机构):

供应商名称(自然人姓名):                        
统一社会信用代码(身份证号码):                                         
法定代表人(负责人):                                                   
联系地址和电话:                                                       
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位(本人)自愿作出以下承诺:
一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动(项目名称:                ，项目编号:                )，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和招标文件 本承诺函的条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力:
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
(六)符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商(公章):
法定代表人或授权代表(签字或盖章):
日期:      年     月     日
注:
注:1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。
2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。


















二、提供营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效的身份证明

三、本项目所需的特定资格要求


四、落实政府采购政策资格要求的证明文件（格式）
（一）中小企业声明（如不涉及，此函可不提供）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
注：
①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目（项目编号：          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：                      
日    期：                      







（三）监狱企业声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
监狱企业声明函（如有填写）
本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加                单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：             	（加盖公章）
                                     日   期：
附：监狱管理局、戒毒管理局等主管部门出具的证明文件的扫描件，扫描件须逐页加盖公章

五、供应商认为需要提供的其他资格证明部分文件






商
务
技
术
文
件








一、投标函（格式）
             （采购人名称）：
           (供应商全称)授权          (供应商代表姓名)            (职务或职称)为我方代表，参加贵方组织的            (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内  日历天（自递交投标文件之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。
3.提供投标须知规定的全部投标文件。
4.按招标文件要求提供货物的投标报价,详见开标一览表。
5.我方承诺：完全理解投标报价超过预算金额时，投标将被拒绝。
6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7.承诺完全满足和响应招标文件中的各项要求，若有偏差，已在投标文件商务条款响应表和技术条款响应表中予以明确特别说明。
8.保证遵守招标文件的所有规定。
9. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
10.我方完全理解贵方不接受可选择性报价。
11.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
12.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
13.我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
14.我方承诺接受招标文件中《合同文本》的全部条款且无任何异议。
15.我方承诺若中标后，在合同履行期内将严格按照合同约定的相关条款执行。
16.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，若有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由市场监督管理局吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；
（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（9）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
（10）将政府采购合同转包；
（11）提供假冒伪劣产品；
（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
所有有关本投标的一切往来联系方式为：
地        址：                  电             话：                
供应商代表姓名：               供应商代表联系电话：             （手机）
E-mail：             
供应商全称(公章)：           
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章)：      
日   期：                  
说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。

[bookmark: _Toc15769]二、法定代表人（负责人）身份证明书（格式）
单位名称：                    
单位性质：                    
地    址：                    
成立时间：      年    月    日
经营期限：                    
姓    名：                 性  别：          
年    龄：                 职  务：          
系       （供应商名称）        的法定代表人（负责人）。

特此证明！

附 法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面复印件
	
	




供应商全称(公章)：               
日            期：               

三、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）
             （采购人名称）：
本授权委托书声明：注册于     （供应商住址）     的     （供应商全称）     的（法定代表人（负责人）姓名、职务）   代表本公司授权   （供应商代表姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就贵方组织的  （项目名称）   ，以本公司名义处理一切与本项目投标活动有关的事务。
本授权书于       年    月    日生效，特此声明！
附  供应商代表有效的身份证正反两面复印件
	
	



供应商全称(公章)：                  
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：                            
委托代理人（签字）：                                      
日   期：                  

法定代表人（负责人）参加投标的无需提供本项。

四、投标保证金的缴纳凭证


五、开标一览表（格式）         
                                             货币：人民币/元
	供应商名称
	

	包   号
	

	投标报价（元）
	小写
	
	大写
	

	合同履约期限
	

	备注
	





供应商全称(公章)：                             
法定代表人（负责人）或授权代表(签字或盖章)：           
日   期：               


六、报价明细表（格式）

        货币：人民币/元    
	序号
	标的名称/货物名称
	所属行业
	规格/型号
	品牌
	制造厂商
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额
	人民币（大写）：
（小写）¥


注：供应商所报的价格应为本项目所有货物的供应、运输、安装、调试和售后服务、等项目实施过程中的全部费用。


供应商名称(公章)：                  
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：        
日    期：             


七、供应商基本情况表（格式）
	供应商名称
	

	注册地址
	

	联系人
	
	电话
	

	法定代表人（负责人）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备注
	



	序号
	名称
	招标文件中
第四章商务、技术要求中“商务要求”
	是否响应
	投标响应方的承诺或说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


八、商务条款响应表（格式）
填写说明：
（1）供应商如有“不响应”，则只需列明不响应内容；除列出的“不响应”外，供应商保证响应招标文件的全部商务要求；
（2）供应商如“完全响应”，可在“招标文件中第四章商务、技术要求中“商务要求”列中填写“全部招标文件要求”；在“是否响应”列中填写“完全响应”；在“投标响应方的承诺或说明”列中填写“全部承诺”；
以上两种情况，供应商只需根据自身实际响应情况选择一种填写。


供应商全称(公章)：                             
日   期：               



九、技术条款响应表（格式）
	序号
	名称
	招标文件中
第四章商务、技术要求中“技术要求”
	投标文件对应
响应技术内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1.供应商须详细列明本表要求的全部具体响应内容，全面纰漏各项响应程度，未列明实际响应状况的，予以废标；




供应商全称(公章)：                             
日   期：               
              

十、业绩一览表（格式）
	序号
	年份
	项目名称
	合同金额（万元）
	业主情况

	
	
	
	
	单位名称
	经办人
	联系方式

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


后附相应资料。




供应商全称(公章)：                             
[bookmark: _Toc7541]日   期：               


十一、供货及服务方案
十二、供应商认为需要提供的其他商务技术资料





十三、政府采购政策性要求证明文件

（一）强制节能产品证明材料(如不涉及，可不提供）
强制节能产品明细表
	序号
	标的名称
	制造商
	产品型号
	节能产品
认证证书号
	认证证书
有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

供应商全称(公章)：                
日   期：     年   月   日

注：
1.采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；
2.提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（二）环境标志产品证明材料(如不涉及，可不提供）
环境标志产品明细表
	序号
	标的名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	环境标志产品
认证证书号
	认证证书
有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。



供应商全称(公章)：                
日   期：     年   月   日



（三）承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件(如不涉及，可不提供）
正版软件承诺书（格式）
                      （采购人名称）：
我公司现参与                项目采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明！



供应商全称(公章)：                
日   期：     年   月   日

（四）商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》(如不涉及，可不提供）。

商品包装和快递包装承诺书

本公司现参与             项目（项目编号：               包号：     ）的采购活动，涉及商品包装和快递包装要求的，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明


供应商全称：         （公章）    
                       日  期：

（五）网络安全专用产品(如不涉及，可不提供）
	包号
	标的名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	合格或许可证号
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：
采购标的或报价产品属《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商须提供具备资格的机构依据《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》影印件或扫描件。



（六）数据中心建设承诺书(如不涉及，可不提供）
数据中心建设承诺书（格式）
                      （采购人名称）：
我公司现参与                项目采购活动，承诺所投报的产品符合财库〔2023〕7号《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知要求。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明！


供应商名称(公章)：                             
日   期：               



（七）、《政府采购绿色产品明细表》格式（若不涉及，可不提供）

政府采购绿色产品明细表
	包号
	标的名称
	制造商
	产品型号
	认证证书编号
	认证证书有
效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书；



（八）供应商提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务(如不涉及，可不提供）（需提供证明材料）。
创新产品或创新服务明细表
项目名称：                
项目编号：                
      　　　　　　　　　　　　　　　　　货币：人民币/元
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


说明： 
（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。
（2）投标人投标产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。
投标人：（单位公章）        
年     月   日


（九）中小企业声明(如不涉及，可不提供）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：
日 期：

注：
①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目（项目编号：          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




单位名称（盖章）：                      
日    期：                      






（十一）监狱企业声明函格式(如不涉及，可不提供）
监狱企业声明函（如有填写）
本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加                单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：             	（加盖公章）
                                     日   期：

附：监狱管理局、戒毒管理局等主管部门出具的证明文件的扫描件，扫描件须逐页加盖公章
（十二）关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及，可不提供）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（标的名称 1）1 ，生产厂为（厂名）2 ，厂址为（生产厂址）。（标的名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3 。（标的名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（标的名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。
2.（标的名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（标的名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（标的名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（标的名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

1.产品如有型号，请在“标的名称 ”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。




公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日


