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第一章  竞争性磋商公告
项目概况

大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目的潜在供应商应登录山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取电子磋商文件，使用投标文件编制工具编制电子响应文件，并于2026年08月14日 10:00（北京时间）前递交响应文件。
一、项目编号：1410302026ACS00044
二、采购内容及数量
	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价(万元)
	备注

	1
	大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目
	1
	项
	114.231722
	新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设
	114.231722
	


注：上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。

合同履行期限：30个自然日
三、供应商的资格条件
（一）基本资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    3、落实政府采购政策需满足的资格要求：否
（二）特定资格要求
 （或者其他强制性资格条件）
标项1:不允许联合体投标

四、获取磋商文件的时间、地点、方式：
1、获取时间：2026年08月04日至2026年08月10日，每天上午08:00~12:00，下午14:00~18:00（北京时间，法定节假日除外）。
2、获取方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）自行下载招标文件。
《供应商网上报名操作指南》网址：山西省政府采购信息平台，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名” （http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory201/index.html）。
3、磋商文件售价：0元，文件请至公告附件处下载。
五、磋商保证金：
磋商保证金（人民币）：按项目缴纳,11000（空或0元为无需交纳）;
磋商供应商应于 时前将磋商保证金以网银、汇票、电汇、转帐支票等方式（采购中心不受理以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金）缴入大宁县政府采购中心保证金专户。磋商保证金若以网银、电汇方式交纳的, 请在网银、电汇底单用途栏中备注项目编号。
	项目名称
	投标保证金金额（元）
	开户银行
	收款账号
	交付方式

	大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目
	11000
	大宁县农村商业银行
	615103010300000041165
	网银、汇票、电汇、转帐支票方式


注：保证金缴纳截止时间：2026年08月14日 10:00时。
六、磋商响应文件递交截止时间（磋商开启时间）和地点：
电子响应文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，截止时间2026年08月14日10:00（北京时间）前在山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成递交（上传），截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。
七、对本次磋商采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：  大宁县职业高级中学校                  
地址：　大宁县葛口村                      　
联系方式：　13753773881　                     
2.采购代理机构信息（如有）
名称：大宁县政府采购中心　　　　　　　    　     　　
地址：大宁县政府综合办公大楼二楼　　　  　　　  　　
联系方式：15235750714　　　　  　 　　　　　
3.项目联系方式 
项目联系人：       张晓华                            
电话：　　　　15235750714　　　　　　　　                                        

第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内    容    及    要    求

	1
	项目名称及数量：详见《竞争性磋商采购公告》

	2
	信用记录:根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以磋商当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其磋商响应将作无效处理。

	3
	政府采购节能环保产品:投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。
项目需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，供应商须提供该清单内产品，否则其磋商响应将作为无效处理。

	4
	小微企业有关政策:1、根据财库〔2020〕46号的相关及相关规定等，在磋商时对小型和微型企业的磋商报价给予10%（10%-20%）的扣除，取扣除后的价格作为最终磋商报价（此最终磋商报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，磋商响应文件中供应商必须提供的《中小企业声明函》。
联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。
2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。
3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”
(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

	5
	正版软件及信息安全产品的要求：
（1）本项目涉及正版软件的要求：供应商需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
（2）本项目涉及信息安全产品的要求：投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

	6
	商品包装和快递包装的要求：
本项目涉及商品包装和快递包装的要求：
本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

	7
	不允许进口产品

（1）按《竞争性磋商公告》二，本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。
（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

	8
	磋商响应保证金应按《竞争性磋商采购邀请》五规定交纳。若一次投多个标段，只需交纳一个标段的磋商保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。

	9
	磋商保证金退还：未成交供应商的保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还，成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。 供应商办理保证金退还手续时需提供网银、电汇底单。
详见山西省政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ，位置：“首页-网上办事指南-其他-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）。

	10
	答疑与澄清：供应商如认为磋商文件有误或有不合理要求的，应当于响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式向采购代理机构提出。

	11
	分包：不允许分包

标项1:不允许联合体投标

	12
	提供样品:不提供
是否提供演示：不进行演示

	13
	磋商响应文件组成：磋商响应文件由磋商响应资质及商务文件、技术文件组成。均为电子文档，无需提供纸质文本。

	14
	磋商结果公示：采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在山西省政府采购网上公告成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)

	15
	签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内。

	16
	合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

	17
	付款方式：国库集中支付（采购人自行支付），详见各标段的资信及商务要求表。

	18
	磋商响应文件有效期为90日历天

	19
	（1）备份磋商响应文件的存储：以U盘或光盘介质存储；

（2）备份磋商响应文件的份数：1份（加密版）；
（3）备份磋商响应文件的密封包装、标识：“备份磋商响应文件”应当密封包装并在外包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。“备份磋商响应文件”没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。

（4）备份磋商响应文件的递交与接收：磋商响应文件提交截止时间前邮寄等方式送达至大宁县政府采购中心，送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。“备份磋商响应文件”逾期送达的视为未递交，磋商响应无效。

	20
	是否收取招标代理服务费用
□是，收费标准         
招标代理服务费用由□采购人□成交供应商以电汇形式支付
■否

	21
	所属行业：工业

	22
	解释：本磋商文件的解释权属于大宁县政府采购中心。


一、总  则
（一）适用范围
仅适用于本次竞争性磋商文件中政府采购的项目。
（二）定义
1、“采购代理机构”系指组织本次磋商的采购代理机构。
2、“供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的单位。
3、“采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织；也是磋商结果的最终确认方。
4、“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5、“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6、“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。
（三）供应商的确定
在山西省政府采购网或其他省级以上媒体通过发布公告的形式报名参加。
（四）供应商委托有关说明
1、全权代表须提供有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附部分）。
2、供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。其所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司正式员工）。
3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
（五）磋商响应费用
不论磋商采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商响应有关的全部费用（磋商文件有其他规定除外）。
（六）质疑
供应商认为招标过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。
质疑应当已书面或线上形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：山西省政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
b质疑项目的名称、编号；
c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
d事实依据；
e必要的法律依据；
f提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购代理机构自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。
（八）磋商文件的澄清与修改
1、供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在磋商响应截止之日三个工作日前以书面形式向采购代理机构提出。采购中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。
2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
3、磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
（九）在磋商过程中，因磋商小组实质性变动了采购需求，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
二、磋商响应文件的编制
（一）磋商响应文件的组成
磋商响应文件由资质及商务文件、技术文件组成。
1、资质及商务文件
A、资质文件：
（1）磋商响应声明书 (格式见附件)；
（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；
（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；
事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；
具有独立承担民事责任的能力的证明材料：承诺函（格式见附件）；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（7）参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函（格式见附件）；
（8）提供有效开户许可证或相关资料复印件并加盖公司公章；

（9）提供采购公告中符合供应商的特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。
B、商务文件：
（1）供应商情况介绍；
（2）类似成功案例的业绩证明（若有）；
（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；
（4）报价明细一览表；
（5）中小企业声明函（若有，格式见附件）；
（6）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；
（7）供应商认为需要的其他文件资料。
2、技术文件（货物和技术服务类项目）
（1）实施方案；

（2）联合投标协议书（若需要）;
（3）联合投标授权委托书（若需要）;
（4）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价明细一览表必须由相应代表人签名或签名章并加盖供应商公章。
（二）磋商响应文件的语言及计量
1、磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。
2、磋商响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）磋商响应报价
1、磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填报；
2、磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
（四）磋商响应文件的有效期
1、自磋商响应截止日起90日历天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。
2、成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）磋商保证金
1、供应商须按规定提交磋商响应保证金。
2、保证金形式：网上银行、汇票、电汇、转帐支票等。
3、采购中心不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。
磋商保证金若以网上银行、电汇方式交纳的, 请在网银、电汇底单用途栏中备注项目编号。
4、未成交商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内可办理退还手续，成交供应商的保证金可在采购合同签订后5个工作日内退还。办理时需提供网银、电汇底单。
5、保证金不计息。
6、详见山西省政府采购网http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html ，位置：“首页-网上办事指南-其他-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）。
7、供应商有下列情形之一的，磋商响应保证金及履约保证金将不予退还：
A、磋商响应保证金不予退还的：
（1）供应商在磋商响应截止时间后撤回磋商响应文件的【本章一、总则：（九）情况的除外】；
（2）供应商在磋商响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）成交人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的;
（5）其他严重扰乱竞争性磋商活动的；
B、履约保证金不予退还的：
（1）拒绝履行合同义务的；
（2）产品质量验收或测试不合格的；
（六）磋商响应文件的签署和份数
1、供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、制作磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。
2、磋商响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。
3、磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
（七）磋商响应无效的情形
实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应将被视为无效磋商响应。在评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：
1、供应商未能提供合格的资格文件；
2、与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；
3、磋商文件需要演示而没有演示的、需要提供样品而没有提供样品的；
4、标段以赠送方式磋商响应的；
5、磋商响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；
6、未成功办理供应商报名手续的、未按规定交纳磋商保证金的；
7、磋商最终报价超出预算的；
8、最终报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的；
9、不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。
三、组织竞争性磋商程序
（一）组建磋商小组
磋商小组成员按《中华人民共和国政府采购法》相关要求，从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。
竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，磋商小组成员应当由5人（含）以上单数组成。
（二）组织开启程序
采购代理机构将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织开启磋商，无关人员不得进入现场。
1、供应商不足三家的，不得开启。
2、供应商在系统中自行查看报价结果，并进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认报价结果。
3、本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开启。系统不能及时恢复正常时，代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开启。
（三）组织磋商程序
采购代理机构将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织磋商，各磋商专家及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。
1、核验出席磋商活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到。

2、组织推选磋商小组组长。

3、组织磋商小组各位成员签订《廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商专家尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对磋商项目应确定磋商方法和轮次，对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度，对磋商小组提出的有关磋商文件、磋商响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、磋商小组组长组织磋商人员独立评审。磋商小组对拟认定为响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长应提醒相关磋商专家进行复核或书面说明理由，磋商专家拒绝说明的，由现场监督员据实记录；磋商专家的磋商、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好磋商现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

7、磋商结束后，采购代理机构应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向磋商专家发放评审费。

（四）磋商小组磋商程序
1、在磋商专家中推选磋商小组组长。

2、磋商小组组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，竞争性磋商响应文件无效情形、评审依据、评审标准等。

3、磋商小组组长召集成员讨论确定磋商方法和磋商轮次，按标段与各供应商就项目技术需求、服务、价格构成、供货、付款方式等要素按供应商签到顺序依次分别进行磋商。
4、磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。审查结束后，从符合相应条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商【市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）不少于2家】。
5、磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向磋商小组组长提出。经磋商小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商小组要求各供应商在规定时间内提交书面最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。
7、磋商小组根据第三章《评审办法与评审标准》对提交最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
8、根据竞争性磋商文件规定，磋商小组推荐成交候选供应商排序名单。采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的磋商小组按成交候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的成交供应商。
9、起草评审报告，所有磋商专家须在评审报告上签字确认。
（五）磋商原则
1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
2、磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知供应商重新磋商的时间和地点。

3、磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

4、如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。磋商时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，由磋商小组集体决定。
非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。
四、确定成交供应商的原则
1、采购结果由采购人确认。采购人未确定成交供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。
2、采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在山西省政府采购网上发布成交公告，并向成交方签发书面《成交通知书》，成交方可到中心服务台领取《成交通知书》。
五、合同授予
（一）签订合同
1、采购人与成交人应当在《成交通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购中心作为合同签订的鉴证方。
2、成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚磋商响应保证金并取消成交资格。
（二）履约保证金
1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
2、按合同约定办理履约保证金退还手续。
六、货款的结算
货款由采购人自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入成交供应商帐户。
第三章  评审办法及评审标准
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。
一、总则
本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格响应方的得分为各项目汇总得分，成交推荐候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
二、分值的计算
磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100
技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：
技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组成员组成人数
响应方综合得分=价格分+(商务分+技术分及其他分)
三、评审内容及标准
	评分因素
	满分
	得分标准

	价格部分
（30分）
	投标报价
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格得分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（保留两位小数，第三位四舍五入）

	技术部分
（30分）
	采购需求响应程度 
	22分
	评标委员会对投标人所投产品技术参数进行综合评定，全部满足或高于招标文件“采购需求”要求得基本分22分；其中每有一项负偏离在基本分的基础上扣1分，直到扣完为止。加★为重要参数，负偏离为无效投标。 
注：投标人需在投标文件“技术偏离表”中详细列明技术参数正负偏离情况，未提供者得0分。加“★”需提供证明文件包括但不限于截图证明，检测报告，否则视为负偏离。

	
	产品综合质量性能
	8分
	评标委员会根据评标委员会所投标产品综合质量性能情况进行评分：
产品综合质量性能应包括：①产品的质量和稳性定，②产品的安全性和耐用性，③产品的先进技术及扩展能力，④产品的易用、易维护及操作便利性。针对以上4个方面，提供包括但不限于：检验报告、测试报告、质量合格证书、质量稳定性测试报告、安全检测报告、第三方质量认证证书、耐用性测试证明及报告、采用新技术新工艺新材料第三方证明、专利技术证书、功能拓展证明、操作便利性证明、维修保养操作手册、市场满意度评价材料、用户使用反馈以及相关获奖等证明材料反映其上述满足或响应情况
以上内容由评委认定，有一项有效证明材料的得1分，加满8分为止；未提供证明材料或提供的证明材料与上述内容无关联、含糊不清、不匹配的，不得分

	服务部分（31分）
	供货方案
	4分
	评标委员会根据投标人针对本项目提供的实施供货方案进行评分：
投标人要结合项目实际提供完整、详细且针对性强的实施供货方案，方案内容应包括：①运输装卸方案，②安全保障安装方案及安装团队人员配置调试方案，③供货管理制度运输保障及供货周期与进度计划，④项目应急方案及现场技术支持支援措施，以上内容符合项目实际情况、完全响应采购要求、能够保障项目顺利实施的最高得4分，方案每缺少一项扣1分，方案存在不符合逻辑或描述存在瑕疵、错误或不具备针对性，每一处扣0.5分，扣完为止；未提供实施供货方案的不得分。
注：本项所述不符合、错误是指：涉及的规范、标准与本项目要求不一致；本项所述瑕庇是指：内容阐述与实际情况不符或存在偏差或过于简略或存在与本项目无关等。

	
	售后服务
	14分
	评标委员会根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评分：
1、售后服务机构设置情况：①能提供良好的售后服务和技术支持；②提供相应的保证措施及证明材料；内容完整符合项目实际需求的得4分；每缺少一项内容扣2分，扣完本项分值为止。
2、售后服务人员的①安排计划；②响应时间；③响应程度；④保证措施；内容完整符合项目实际需求的得4分；每缺少一项内容扣1分，扣完本项分值为止。
3、①紧急故障处理预案；②解决问题的能力；内容完整符合项目实际需求的得6分；每缺少一项内容扣2分，扣完本项分值为止。


	
	技术培训方案
	8分
	评标委员会根据投标人针对本项目提供的技术培训方案进行评分：技术培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等 4 项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际得8分；每缺少一项方案内容扣2分，方案内容存在缺陷的，每一处扣 1分，扣完为止；未提供技术培训方案的，此项不得分。

	
	项目实施方案
	5分
	评标委员会根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行评分：内容至少包括：①备货能力；②安全配送运输保障方案；③实施现场成品保护方案；④供货及安装进度计划；⑤质量保障措施等内容,上述方案内容完整符合项目实际需求的得5分，每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在不足的扣0.5分，扣完本项分值为止。

	商务部分
（9分）
	项目业绩
	9分
	投标人提供近三年（投标截止前三年内）的类似项目业绩，每提供一项得 3分，最高得 9分；未提供不得分；
【同类项目合同案例是以提供的投标人自身合同为准，业绩内容须包含本项目内含相关产品，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单及项目结算凭证（发票或银行划拨单）复印件作为证明。】


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。
1、评审方法
本次评审采用综合评分法，总分为100分。磋商小组对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的按技术部分得分由高到低顺序确定排名第一的成交候选人。
2、分值构成与评审标准
（一）分值构成
1、商务部分：见评审办法前附表。
2、技术部分：见评审办法前附表。
3、投标报价：见评审办法前附表。
4、其他评分因素：见评审办法前附表。
（二）评分标准
1、商务评分标准：见评审办法前附表。
2、技术评分标准：见评审办法前附表。
3、报价评分标准：见评审办法前附表。
4、其他因素评分标准：见评审办法前附表。
（三）落实政府采购政策性要求的评审标准
1、小型、微型企业参加本项目的评审标准
（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《小、微企业声明函》。
（2）由中小企业提供服务的，对其报价享受10%的价格折扣，用扣除后价格参加评审。
（3）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。
（4）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。
2、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：
（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受10%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3、监狱企业参加本项目投标的要求：
监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
4、本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准：
（1）供应商投提供服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，其报价享受10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。
（2）供应商提供创新服务的，应在响应文件中填写《创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。
（3）创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。
3、评分结果
（一）资信商务、服务技术及其他因素得分计算
按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均值计算。
报价得分计算
1、评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价；
2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最终报价。
（三）供应商得分
磋商小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
供应商得分=（商务+技术+其他因素）得分+报价得分。
第四章  商务技术要求
一、项目用途和概述: 

为落实《国家职业教育改革实施方案》办学条件达标要求，以新校区启用为契机，一体化实施录播室、公共课及专业课实验室、音乐（舞蹈）、美术书法、心理咨询、电子阅览功能室标准化配套建设。一是搭建现代化录播教研空间，配齐理化基础实验、园艺中草药特色专业、技能大赛实训仪器，打造集安全教学、实操实训、考核测评、沉浸式安全科普于一体的综合安全实训基地，满足日常专业课教学、学生技能实操、校园安全全员培训、精品课程录制、远程教研需求；二是改造艺术、心理、阅览功能室，补齐美育教学、心理健康疏导、信息化自主学习硬件短板，参照心理辅导室建设标准完善心理育人阵地。本项目坚持立德树人根本任务，遵循职业教育办学规律，统筹完善实训、美育、心理、信息化全链条教学配套，优化校园育人环境，全面提升实训教学、艺术教育、心理健康教育及信息化教学质量，支撑区域高素质技术技能人才培养。

二、主要技术参数与性能指标要求: （包括项目清单、图纸、其它）

	大宁县职业高级中学校新校区录播室建设

及公共课+专业课实验设备配套

	录播室建设及公共课+专业课实验设备一览表

	序号
	名称
	数量
	单位
	总价

	1 
	化学仪器
	1 
	批
	

	2 
	物理仪器
	1 
	批
	

	3 
	中草药栽培课堂
	1 
	批
	

	4 
	园艺技术课堂
	1 
	批
	

	5 
	录播教室
	1 
	批
	

	6 
	美术造型
	1 
	批
	

	7 
	短视频制作
	1 
	批
	

	8 
	植物病虫害防治
	1 
	批
	

	9 
	植物嫁接
	1 
	批
	

	10 
	传统教学工具
	1 
	批
	

	11 
	乐器
	1 
	批
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	化学仪器

	序号
	类别
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	一般
仪器
设备
	试剂瓶托盘
	20 
	个
	1、尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm孔3个，Φ16mm孔4个，Φ7mm孔4个。3、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。

	2 
	
	恒温水浴锅
	5 
	个
	一、工作水箱采用不锈钢，外直径分别为：Φ140mm，Φ115mm，Φ95mm，Φ70mm，Φ48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温。二、技术指标：孔数：1孔，加热功率：300W,熔丝管：4A。温控范围：室温：常温—100℃。由室温升至沸点≤70分钟。工作电压：AC 220V 50Hz，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。三、尺寸：箱体部分：165mm×160mm×145mm（长×宽×高），数显控制部分：113mm×160mm×133mm（长×宽×高）。

	3 
	
	电加热器
	4 
	台
	密封式；
1、工作电源： AC220V 50Hz；
2、额定功率： 1000W。

	4 
	
	注射器
	20 
	支
	1、规格： 10mL，塑料制成；
2、密封性好 ，滑动灵活；
3、刻度标线规整 、清晰。

	5 
	
	注射器
	20 
	支
	1、规格： 100mL，塑料制成；
2、密封性好 ，滑动灵活；
3、刻度标线规整 、清晰。

	6 
	
	洗瓶
	20 
	个
	250mL，密封性好，不漏气。

	7 
	
	试管架
	20 
	个
	1、塑料制、注塑成型；
2、产品由顶板 、底板、插杆组成 ， 12孔。

	8 
	
	滴定台
	20 
	个
	产品由底座 、立杆及附件组成。
1、支架由大理石制成；
2、立杆表面镀铬 ，立杆与方座组装后应垂直；
3、滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠 ；
4、整套产品有足够的平稳度 ，底座耐碱 。采用钢材 ， 防锈处理及表
面环保油漆涂层精制而成。

	9 
	
	滴定夹
	20 
	个
	1、产品由塑料制 ，外型为蝶形夹持 ，每侧的两夹夹持中心同轴 ，用
螺丝或弹簧控制 ，可同时在左 、右夹持一支滴定管 ，夹持质量为
1KG，确保滴定管夹持后与水平面垂直 ；
2、各夹头上装有软质护套。

	10 
	
	多用电表
	1 
	块
	内磁表头 。测量范围： 直流电流： 0～5～50～500mA,10A； 直流电
压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压： 0～10~
50～250～500～1000V； 直流电阻： X1～X10K； 温度测试： -10～150
℃ ,  电容： 0.01～100000 μf；  电感： 20～1000H； 音频电平： -10~+22db。表笔1套。外型规格： 165× 113×52mm。重量： 0.6kg。

	11 
	
	酒精灯
	20 
	盏
	透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；
2、规格： 150mL；
3、玻璃仪器 ，正视应无色； 或仅有玻璃本身的微浅黄绿色 ；
4、玻璃仪器的口部都应经圆口 （熔光） 、卷边或磨砂处理；
5、应力： 应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色 ；
6、厚薄均匀 ，玻璃仪器的底部应平整 ，放在平台上不应旋转或摇
晃；

7  酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。

	12 
	
	干燥器
	1 
	个
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格： 160mL。

	13 
	
	表面皿
	20 
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格： 60mm。

	14 
	
	表面皿
	20 
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格： 100mm。

	15 
	
	研钵
	20 
	个
	瓷，90mm。

	16 
	
	反应板
	20 
	块
	6穴

	17 
	
	井穴板
	20 
	块
	1、9孔，0.7mL×9，井穴的孔穴容积为0.7mL；
2、采用能耐酸 、碱、盐的塑料制成。

	18 
	
	药匙
	40 
	把
	1、供中学化学实验和小学教学实验用 ；
2、药匙材质： 塑料。

	19
	
	止水夹
	2 
	个
	产品用直径 Φ 1.5mm的钢丝制成 。应作防锈处理 。

产品制作应光滑、平整、无缺陷 。
产品的夹持角度不小于 60º 。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。

	20
	
	试管夹
	40 
	个
	1、产品为木质或竹质材料制成；
2、所用木材要求脱脂干燥处理 ，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺 ，无
刺手感；
3、试管夹所附毡块应粘接牢固 ，不得脱落；
4、管夹弹簧应有足够弹性 ，并作防锈处理 。夹口张、合松劲强度适
宜，便于试管夹持和拿取。

	21
	
	玻璃棒
	40 
	根
	1、透明钠钙玻璃材质 、200mm；
2、规格：  φ5mm~ φ6mm；
3、理化性能： 耐水等级： 1级，耐碱等级： 1级，耐酸等级： 2级；
4、应力： 在偏光仪中呈蓝色；
5、色泽： 无色透明 ，允许微带黄绿色；
6、玻璃棒要圆 、直径均匀、不能粗细不匀 ，无气泡、无节瘤、无结石。

	22
	
	玻璃棒
	40 
	根
	1. 透明钠钙玻璃材质 、300mm；
2、规格：  φ5mm~ φ6mm；
3、理化性能： 耐水等级： 1级，耐碱等级： 1级，耐酸等级： 2级；
4、应力： 在偏光仪中呈蓝色；
5、色泽： 无色透明 ，允许微带黄绿色；
6、玻璃棒要圆 、直径均匀、不能粗细不匀 ，无气泡、无节瘤、无结
石。

	23
	
	石棉网
	20 
	个
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成 ；
2、金属网无锈蚀 ，具备一定的强度 。石棉材料涂敷均匀 ， 附着力强
。涂敷面不得裸漏金属网面；
3、整体应平整 、美观，不翘角。

	24
	
	洗耳球
	20 
	个
	优质橡胶制成60 mL

	25
	
	塑料多用滴管
	400 
	支
	塑料材质、4 mL

	26
	
	试管刷
	20 
	支
	1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成 ，制成的试管刷要求不
散、不脱毛；
2、整体应平整 、美观，猪鬃毛长度均匀。

	27
	
	烧瓶刷
	20 
	支
	1、供中学化学实验和小学教学实验用 ；
2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成 ，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。

	28
	测量
仪器
	托盘天平
	4 
	台
	1、最大称量100g，分度值0.1g；
2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值） 应不小于天平的最大秤量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整 ，不应有毛刺 、锋棱、裂纹和显见砂眼。

	29
	
	电子秒表
	20 
	块
	1、外包装采用防潮 、 防尘的硬纸盒包装 ，盒面与盒体采用纽扣式联
接。数据可精确到0.01s；
2、秒表计时带有简易计时 、分段计时、两段时间显示 ，带暂停按钮；
3、秒表具有每小时报时 ，每日定时响闹及自动重响功能 ，可显示时
间， 12及24小时制式，  日历、星期、 防水、 防震结构等功能。

	30
	
	温度计
	5 
	支
	1、感温物质： 水银；
2、全长： 290mm；
3、测量范围： 红液，0～100℃； 最小分度值： 1℃； 允许误差
±1℃ ,
4、玻璃应光洁透明 ，不得有裂痕 。毛细管不得有明显的弯曲现象 ，其孔径应均匀  管壁内应清洁无杂质。

	31
	玻璃
仪器
	量筒
	20 
	个
	1、标称容量： 10mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上 ，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不
应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡 、密集小气泡和积水
条纹存在。

	32
	
	量筒
	20 
	个
	1、标称容量： 100mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理 ，  口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上 ，不应摇晃；
5、 当从量杯向外倾倒液体时 ，液体呈一束细流流出 ，不应外溢，不
应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡 、密集小气泡和积水
条纹存在。

	33 
	
	量筒
	1 
	个
	1、标称容量： 500mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理 ，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上 ，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时 ，液体呈一束细流流出 ，不应外溢，不
应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡 、密集小气泡和积水
条纹存在。

	34 
	
	容量瓶
	20 
	个
	1、高硼硅玻璃材质 ，由瓶体和瓶塞组成；
2、规格： 100mL 。 内应力消除： 在偏光仪下呈紫色；
3、刻度线清晰耐久 ，粗细均匀 ，平行于瓶底平面；
4、瓶口与瓶塞密合性好。

	35 
	
	容量瓶
	20 
	个
	1、高硼硅玻璃材质 ，由瓶体和瓶塞组成；
2、规格： 250mL 。 内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3、刻度线清晰耐久 ，粗细均匀 ，平行于瓶底平面；
4、瓶口与瓶塞密合性好。

	36 
	
	碱式滴定管
	20 
	支
	1、高硼硅玻璃材质；
2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3、刻度标示清晰 、均匀。

	37 
	
	移液管
	20 
	支
	5mL,玻璃制

	38 
	
	吸量管
	20 
	支
	容量10mL

	39 
	
	吸量管
	20 
	支
	容量25mL

	40 
	
	试管
	200 
	支
	1、高硼硅玻璃材质；
2、厚薄均匀 ，不得有刺手现象； 规格： 试管外径 Φ 12mm，试管高
70mm；
3、截面应为适度的圆形； 试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整 、光滑，不得有裂口 、裂纹存在； 试管的底部应基本
为半球形。

	41 
	
	试管
	200 
	支
	1、高硼硅玻璃材质；
2、厚薄均匀 ，不得有刺手现象； 规格： 试管外径 Φ 15mm，试管高
150mm；
3、截面应为适度的圆形； 试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整 、光滑，不得有裂口 、裂纹存在； 试管的底部应基本
为半球形。

	42 
	
	试管
	40 
	支
	1、高硼硅玻璃材质；
2、厚薄均匀 ，不得有刺手现象； 规格： 试管外径Φ30mm，试管高
200mm；
3、截面应为适度的圆形； 试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整 、光滑，不得有裂口 、裂纹存在； 试管的底部应基本
为半球形。

	43 
	
	烧杯
	40 
	个
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格： 100mL，烧杯上标志应清晰 、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜 ，底部不允许有结石 、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、 当向外倾倒液体时 ，液体呈一束细流流出 ，不应外溢 ，不应沿壁
外流。

	44 
	
	烧杯
	40 
	个
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格： 250mL，烧杯上标志应清晰 、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜 ，底部不允许有结石 、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时 ，液体呈一束细流流出 ，不应外溢 ，不应沿壁
外流。

	45 
	
	烧杯
	20 
	个
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格： 500mL，烧杯上标志应清晰 、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜 ，底部不允许有结石 、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时 ，液体呈一束细流流出 ，不应外溢 ，不应沿壁
外流。

	46 
	
	锥形瓶
	120 
	个
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：锥形，250mL；
3、底部不允许有结石 、节瘤存在。

	47 
	
	称量瓶
	5 
	个
	玻璃材质 φ25mm×40mm

	48 
	
	胶头滴管
	40 
	支
	1、由玻璃滴管和胶头组成；
2、规格： 100mm。

	49
	
	漏斗
	20 
	个
	1、规格： 90mm；
2、漏斗口径： 90mm±2mm； 厚度： 约2mm；
3、口边光滑平整 ，无毛边、缺口及崩缺 ，角度正确 ，口边不得呈椭圆形及不规则多边形 ，斗柄应垂直 ， 下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
4、壁厚均匀 ，内壁光滑 ，斗柄接头处不允许严重折皱 ，斗柄垂直偏
正不超过3~5mm。

	50
	
	长颈漏斗
	20 
	个
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格： 直形；
3、口部翻边圆整 ，不得呈波浪形 ，斗管焊接牢固 ，不得有内壁缩小
现象。

	51
	
	细口瓶
	20 
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格： 125mL。

	52
	
	细口瓶
	20 
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格： 250mL。

	53
	
	下口瓶
	1 
	个
	玻璃材质5000mL

	54
	
	滴瓶
	40 
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格： 30mL。

	55
	
	滴瓶
	40 
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：60mL；
3、瓶塞上口应配合橡皮头下管正直 。

	56
	
	滴瓶
	20 
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，30mL；
3、瓶塞上口应配合橡皮头下管正直 。

	57
	
	滴瓶
	20 
	个
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，60mL。

	58
	专用
仪器
	二氧化氮球
	2 
	个
	双球，内封NO2和N2O4

	59
	
	电解质导电实验演示
装置
	1 
	套
	1.使用电源电压： DC16～24V； 2.底座（塑料） 、玻管两支和锥形嘴
等组成； 3.电极为合金 。4.玻管： 外径15±1mm，长度260±3mm，容
积约35mL； 5.活塞密封性能良好 。6.玻件应光洁透明 ，厚度不小于
1mm，烧结口厚薄均匀 ，平整光滑牢固 。7.底座稳固 ，外形尺寸：
149mm×88mm×24mm。

	60
	安全
防护
用具
	护目镜
	40 
	副
	1、用于实验教师机械性伤害 (机加工)；
2、护目镜镜片由高级光学树脂 （聚碳酸酯） 制成，透光率高
3、镜片无波纹 、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。

	61
	
	防护面罩
	2 
	个
	面部以及头部保护

	62
	
	防毒口罩
	2 
	个
	1、直接式防毒口罩；
2、 口罩能完全罩住口 、鼻不漏气；
3、 防毒时间不小于1小时；
4、 口罩应卫生清洁 ，不得有灰尘 。不得用有毒材料制作。

	63
	
	耐酸手套
	2 
	副
	长袖，不小于30MM

	64
	
	仪器柜
	6 
	个
	规格： 1000 ×500×2000mm；
2、柜体： 侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型 ，表面沙面和
光面相结合处理 ，保证柜体之坚固及密封性 ，耐腐蚀性强 ，顶板、
底板预留模具成型排风孔 ，底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重
力强；
3、 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型 ，外嵌5mm厚钢化
烤漆玻璃 ，上下拉手及三角对称五点固定 ， 防止玻璃的松动或开合；伸缩式PP旋转门轴 ， 四角圆弧倒角 ，内侧弧形圆边 ，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型 ，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃 ，中间烤漆镂空制作 ，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合，伸缩式PP旋转门轴 ，四角圆弧倒角 ，内侧弧形圆边，配锁；
5、层板： 上柜配置两块活动层板 ，下柜配置一块活动层板 ，层板全
部采用改性PP材料模具一次成型 ，表面沙面和光面相结合处理 ， 四
周有阻水边 ，底部镶嵌两根 15mm*30*1.2mm钢制横梁 ，承重力强 ，整
体设计为活动式 ，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间；
6、拉手： 采用改性PP材料模具一次成型 ，直角梯形四周倒圆与柜门
平行，开启方便；
7、 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型 ，伸缩式PP旋转门轴 ，永不生锈 耐腐蚀性好；

8.螺丝：不锈钢304材质。

	物理仪器

	序号
	类别
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	测量运
动物体
的速度
和加速
度
	打点计时器(含纸带
复写纸)
	8 
	个
	本产品成套仪器应包括打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹组成。
1.工作电压：50Hz 8V交流电；
2.连续工作时间不超过10分钟；
3.打点周期稳定，周期相对误差不大于1%；
4.重锤质量为300g；
5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度不大于1.2mm，不小于0.3mm。6.纸带宽度为17.5mm。

	2 
	
	低压电源
	8 
	个
	1、输出电压： 1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流： 1.5A； 电压偏调： ±（2%U标＋0.1V）；
2、直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；
3、有过载显示、过载保护和复位按钮：
（1）直流稳压输出有过载保护；
（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时， 电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时， 电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；
（3）各档输出电路短路时应能自动关断；
4、连续工作时间不少于8h。

	3 
	
	带滑轮的长木板
	8 
	套
	演示用，仪器由斜面板、底板、小车、摩擦块、砝码桶、支撑杆、角度指示器、滑轮及支架等组成。
1.斜面板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长1200mm。
2 底板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工 ，全长全长800mm。

3.斜面板与底板采用绞链连接，用支撑杆来调整斜面板的角度。

	
4
	
	
砝码
	
8
	
套
	                 ,                     ,
50g1个，20g2个，10g1个，5g1个

	5 
	
	刻度尺
	8 
	个
	木制、1000mm，1mm

	6 
	
	计算器
	8 
	个
	1、函数型；
2、10+2位数，有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。

	7 
	
	天平
	8 
	个
	托盘天平500g，0.5g

	8 
	







多用表
的使用
	多用电表(指针式或
数字式)
	8 
	个
	数字式，4-1/2位， 电压、 电流、 电阻、 电容、二极管、温度、频率测试

	9 
	
	直流电源
	8 
	个
	数显，双路稳压；0V～15V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6A～1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复； 电压稳定度0.5%，加10mV； 负载稳定度0.5%，加10mV；安全要求： 电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线） ， 电源端与低压输出抗电强度3000V

	10 
	
	电阻箱
	8 
	个
	中学物理学生分组实验仪器，仪器采用旋钥式结构，外壳用塑料压制成。
二、技术要求：
1、阻值范围0～9999 Ω , 最小步进值为1 Ω ;
2、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。
3、各档电阻的主要技术参数： 1～9 Ω , 线绕电阻± 1%，功率为3W； 10～495 Ω , RTL测量膜电阻± 1%，功率为1W；500～9990 Ω , RTL测量膜电阻± 1%，功率为1/2W。

	11 
	
	开关
	8 
	个
	1、由底座，接线柱， 闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。
2、底座： 黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm  ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。

	12 
	
	导线
	8 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	13 
	探究并
测量电
源电动
势和内
阻
	干电池
	8 
	个
	1号电池   R20，无汞

	14 
	
	电流表
	8 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。
1.指示面板与水平面成45度夹角。
2.测量范围： （-0.2A~0~0.6A）  （-1~0~3A）。
3.仪表准确度等级：2.5级。
4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。

5.规格：
130mm×95mm×90mm。

	15 
	
	电压表
	8 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。
1.指示面板与水平面成45度夹角。
2.测量范围：  （-1~0~3V）  （-5~0~15V）。
3.仪表准确度等级：2.5级。
4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。

5.规格：
130mm×95mm×90mm。

	16 
	
	电阻箱
	8 
	个
	中学物理学生分组实验仪器，仪器采用旋钥式结构，外壳用塑料压制而成。
二、技术要求：
1、阻值范围0～9999 Ω , 最小步进值为1 Ω ;
2、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。
3、各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。

	17 
	
	滑动变阻器
	8 
	个
	1、20 Ω , 2A；

产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。

变阻器电阻值误差不超过±10%。
变阻器能在环境温度-10℃至+40℃ , 相对湿度不大于85%的条件下连续工作。

	18 
	
	开关
	8 
	个
	1、由底座，接线柱， 闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。
2、底座： 黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm  ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。

	19 
	
	导线
	8 
	个
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	20 
	设计制
作简易
直流电
动机
	磁铁
	8 
	个
	一体成型，D-CG-LU-80， 附衔铁。外形尺寸：60mm×16mm×80mm。

	21 
	
	漆包线
	8 
	套
	1m

	22 
	
	回形针
	8 
	套
	100个/盒

	23 
	
	导线
	8 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	24 
	
	橡皮(2块)
	8 
	套
	无屑

	25 
	
	胶带
	8 
	个
	透明大卷胶带

	26 
	
	小刀
	8 
	个
	长70mm、宽15mm、折叠，刀刃40mm

	27 
	设计制
作简易
潜望镜
	全反射棱镜(2面)
	8 
	套
	1、产品由三棱镜、支柱、底座等组成；
2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5 °。

	28 
	
	硬纸板
	8 
	个
	白色硬纸板，A4大小

	29 
	
	热熔胶
	8 
	套
	胶枪功率不低于60W，配套胶棒

	30 
	自由落
体运动
	牛顿管
	1 
	个
	仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。

	31 
	
	抽气机
	1 
	个
	适用于中小学实验中的抽气，抽气极限真空≤133Pa。采用双缸交替工作。双缸系统由双气缸体、活塞、双拐曲轴、连杆、密封片和弹簧等组成。缸体和手轮为铸铁铸造成型，整体外表面烤漆处理。

	32 
	胡克定律
	铁架台(带铁夹)
	1 
	个
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只） 、平行夹、 吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层

	33 
	
	玻璃板
	1 
	个
	玻璃板100*100mm

	34 
	
	弹簧
	1 
	个
	由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针） ，两端应为圆拉环， 附标度板

	35 
	
	砝码(3个)
	1 
	套
	50g1个，20g2个，10g1个，5g1个

	36 
	
	油性笔
	1 
	个
	双头记号笔

	37 
	摩擦力
	弹簧秤
	1 
	个
	整体长度不小于15（cm）
1、产品由圆筒1个、拉环1个、刻度牌1块、拉钩1个、拉簧1个组成。

2、指示机构不应过松、过紧、卡滞。

3、组装后的弹簧秤为圆筒式。

4、最大称重为2.5kg±5g。采用优质钢材，防锈处理。

	38 
	
	滑块
	1 
	个
	木制、带孔

	39 
	
	木板
	1 
	个
	30*30cm，厚1cm

	40 
	
	毛巾
	1 
	个
	25*25cm，蓝毛巾

	41 
	
	玻璃板
	1 
	个
	玻璃板100*100mm

	42 
	力的合
成与分
解
	方木板
	1 
	个
	100*15cm 16MM厚度

	43 
	
	白纸
	1 
	包
	A4纸1包

	44 
	
	弹簧秤(2个)
	1 
	套
	整体长度不小于15（cm）
1、产品由圆筒1个、拉环1个、刻度牌1块、拉钩1个、拉簧1个组成。
2、指示机构不应过松、过紧、卡滞。
3、组装后的弹簧秤为圆筒式。

	45 
	
	三角板(2个)
	1 
	套
	演示用60 ° 、45 °各1块；木质

	46 
	
	图钉(若干)
	1 
	盒
	不锈钢材质大头钉100/盒

	47 
	
	铅笔
	1 
	个
	2B

	48 
	
	橡皮条
	1 
	个
	橡胶/包

	49 
	
	细绳(3根)
	1 
	套
	材质：尼龙线 直径0.5mm，长度30cm |

	50 
	牛顿第
二定律
	带滑轮的长木板
(2块.)小车(2辆).细
绳 (2个).砝码(若
干).大夹子
	1 
	个
	产品由轨道、小车、 固定架、释放装置、砝码桶、滑轮等组成。
1.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长1200mm，轨道两内尺寸：49mm。
2.小车车体为塑料，总质量为200g ±6g。
3.砝码桶为塑料，质量为5g ±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。

	51 
	牛顿第
三定律
	弹簧秤(3个)
	3 
	套
	
整体长度不小于15（cm）
1、产品由圆筒1个、拉环1个、刻度牌1块、拉钩1个、拉簧1个组成。
2、指示机构不应过松、过紧、卡滞。
3、组装后的弹簧秤为圆筒式。
4、最大称重为2.5kg ±5g。采用优质钢材，防锈处理。

	52 
	动能
	带斜面的轨道
	1 
	个
	演示用，仪器由斜面板、底板、小车、摩擦块、砝码桶、支撑杆、角度指示器、滑轮及支架等组成。
1.  斜面板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长1200mm。

底板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长800mm。

斜面板与底板采用绞链连接，用支撑杆来调整斜面板的角度。

	53 
	
	木块
	1 
	个
	木块侧面带挂钩，带 6 孔，木块100mm×80mm×40mm，每个孔直径≥30mm长宽高

	54 
	
	砝码(若干)
	1 
	套
	50g1个，20g2个，10g1个，5g1个

	55 
	
	橡皮泥
	1 
	个
	24色 10克/袋

	56 
	重力势能
	砝码
	1 
	套
	50g1个，20g2个，10g1个，5g1个

	57 
	机械能
守恒定
律
	铁架台
	1 
	个
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只） 、平行夹、 吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层

	58 
	
	细线
	1 
	套
	尼龙线，直径0.5mm，长度≥1m

	59 
	
	铁球
	1 
	个
	直径20mm

	60 
	
	铅笔
	1 
	个
	2b

	61 
	
	纸板
	1 
	个
	白色硬纸板，A4大小

	62 
	扩散现象
	水杯(2个)
	1 
	套
	一次性水杯

	63 
	
	滴管
	1 
	个
	100 mm直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm

	64 
	
	墨水
	1 
	个
	速干

	65 
	布朗运动
	显微镜
	1 
	个
	640× , 带光源

	66 
	
	带凹槽的载玻片或涂
了蜡的载玻片
	1 
	个
	玻璃制品，25．4×76．2mm (1 ″ ×3 ″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。

	67 
	
	颜料溶液
	1 
	个
	碘液

	68
	
	盖波片
	1
	个
	玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，50PCS。

	69 
	做功改
变热力
学能
	空气压缩引火仪
	1 
	套
	1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。
2、手柄和底座为塑料制品。
3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。

	70 
	电阻定律
	滑动变阻器
	1 
	个
	1、20 Ω , 2A；
2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。
3、变阻器电阻值误差不超过±10%。
4变阻器能在环境温度-10℃至+40℃ , 相对湿度不大于85%的条件下连续工作。

	71 
	
	安培表
	1 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。
1.指示面板与水平面成45度夹角。
2.测量范围：  （-0.2A~0~0.6A）  （-1~0~3A）。
3.仪表准确度等级：2.5级。
4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。

5.规格：
130mm×95mm×90mm。

	72 
	
	电压表
	1 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。
1.指示面板与水平面成45度夹角。
2.测量范围：  （-1~0~3V）  （-5~0~15V）。
3.仪表准确度等级：2.5级。
4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。
5.规格： 130mm×95mm×90mm。

	73 
	
	四条金属导体(两两
相比，长度、横截面
积、材料各有一个因
素不同)
	1 
	个
	1、 电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。
2、 由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝 ( Φ0.5mm） ，铁丝 ( Φ0.5mm） ，镍铬丝 ( Φ0.5mm）2条组成。
3、有效长度均为500mm。

	74 
	
	导线
	1 
	个
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	75 
	全电路
欧姆定
律
	可调内阻电池
	1 
	个
	气压调节式， 电池由电池槽、溢水槽、 电池槽盖板、探针、正负极板、气咀、气塞、开关、气筒组成

	76 
	
	电流表
	1 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。
1.指示面板与水平面成45度夹角。
2.测量范围：  （-0.2A~0~0.6A）  （-1~0~3A）。
3.仪表准确度等级：2.5级。

	77 
	
	电阻箱
	1 
	个
	中学物理学生分组实验仪器，仪器采用旋钥式结构，外壳用塑料压制而成。
技术要求：
1、阻值范围0～9999 Ω , 最小步进值为1 Ω ;
2、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。
3、各档电阻的主要技术参数： 1～9 Ω , 线绕电阻± 1%，功率为3W； 10～495 Ω , RTL测量膜电阻± 1%，功率为1W；500～9990 Ω , RTL测量膜电阻± 1%，功率为1/2W。

	78 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	79 
	静电现象
	毛皮、橡胶棒
	1 
	套
	产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）2根，毛皮1块；

硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）；
3、胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁；
4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。

	80 
	
	丝绸、玻璃棒
	1 
	套
	1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒） 1根，丝绸1块；
2、玻棒（或有机玻棒）；
3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。

	81 
	
	铁架台
	1 
	个
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只） 、平行夹、 吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层

	82 
	电势电
势差
	学生电源
	1 
	个
	1．输出电压： 1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。
2.额定电流： 1.5A。
3.空载电压偏调： ±（1％U标＋0.1V）。
4.电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。
5.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0 1V。

	83 
	
	导线
	1 
	套
	         
长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	84 
	
	导电纸
	1 
	套
	16K 18.5*26CM

	85 
	
	灵敏电流计
	1 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。
1.指示面板与水平面成45度夹角。
2.测量范围： ±300 μA内阻。
3.仪表准确度等级：2.5级。
4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。
5.规格： 130mm×95mm×90mm。

	86 
	
	复写纸
	1 
	个
	复写纸，48开.100张

	87 
	电场强度
	摩擦起电机
	1 
	套
	1、环境温度：-10~40℃。
2、起电盘直径：235mm。
3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。
4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、 中和电刷（感应电刷） 、 电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。

	88 
	
	带绝缘柄的金属球
	1 
	套
	产品由绝缘手柄及金属球构成。
1、绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；
2、金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。
3、金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。

	89 
	
	带横杆的铁架台
	1 
	套
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只） 、平行夹、 吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层

	90 
	磁场
	条形磁铁
	1 
	个
	一对装，外形尺寸： 178mm×20mm×10mm。

	91 
	
	蹄形磁铁
	1 
	个
	附衔铁。外形尺寸：60mm×16mm×80mm。

	92 
	
	可以自由转动的小磁针 (若干)
	1 
	个
	16 支，磁针 20 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套， 内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT

	93 
	奥斯特
实验
	铜棒
	1 
	个
	实心铜棒， 圆柱体，长度约14cm，直径约6mm50cm/根

	94 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	95 
	
	可以自由转动的小磁针
	1 
	个
	16 支，磁针 20 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套， 内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT

	96 
	
通电直
导线周
围的磁
场
场
	铁架台
	1 
	个
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只） 、平行夹、 吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层

	97 
	
	直导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	98 
	
	白纸板
	1 
	个
	白色硬纸板，A4大小

	99 
	
	细铁屑
	1 
	套
	铁粉

	100 
	
	可以自由转动的小磁针 (4个)
	1 
	个
	16 支，磁针 20 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套， 内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT

	101 
	通电螺
线管周
围的磁
场
	铁架台
	1 
	个
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只） 、平行夹、 吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层

	102 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	103 
	
	螺旋形导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	104 
	
	白纸板
	1 
	个
	白色硬纸板，A4大小

	105 
	
	细铁屑
	1 
	套
	铁粉

	106 
	
	可以自由转动的小磁针 (5个)
	1 
	个
	16 支，磁针 20 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套， 内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT

	107 
	磁场对
通电直
导线的
作用
	铁架
	1 
	个
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只） 、平行夹、 吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层

	108 
	
	导体棒
	1 
	个
	铜棒

	109 
	
	蹄形磁铁
	1 
	个
	一体成型，D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T

	110 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	111 
	电磁感
应1
	蹄形磁铁
	1 
	个
	附衔铁。外形尺寸：60mm×16mm×80mm。

	112 
	
	导体棒
	1 
	个
	铜棒

	113 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	114 
	
	电流表
	1 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。
1、指示面板与水平面成45度夹角。
2、测量范围：  （-0.2A~0~0.6A）  （-1~0~3A）。
3、仪表准确度等级：2.5级。
4、对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：
130mm×95mm×90mm。

	115 
	电磁感
应2
	条形磁铁
	1 
	个
	一对装，外形尺寸： 178mm×20mm×10mm。

	116 
	
	线圈
	1 
	个
	非金属材料正方形框架，线圈应由直径Φ0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63 mm±3 mm，线圈引线为截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320mm 的多股软线，线端接线叉。接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm~160 mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度。接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上

	117 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	118 
	
	电流表
	1 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。
1、指示面板与水平面成45度夹角。
2、测量范围：  （-0.2A~0~0.6A）  （-1~0~3A）。
3、仪表准确度等级：2.5级。
4、对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。
5、规格： 130mm×95mm×90mm。

	119 
	电磁感
应3
	线圈A和放置于其中
的带铁心的线圈B、
	1 
	套
	原线圈：0.56 mm QZ 型漆包线 350 匝～370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65mm；  

副线圈：0.25 mm QZ 型漆包线 2100匝～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm。

性能要求：各线圈都应带绕向标识。

	120 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	121 
	
	电流表
	1 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。
1、指示面板与水平面成45度夹角。
2、测量范围：  （-0.2A~0~0.6A）  （-1~0~3A）。
3、仪表准确度等级：2.5级。
4、对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：
130mm×95mm×90mm。

	122 
	电磁感
应4
	线圈A和放置于其中
的带铁心的线圈B
	1 
	套
	原线圈：0.56 mm QZ 型漆包线 350 匝～370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65mm；  

副线圈：
0.25 mm QZ 型漆包线 2100匝～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识。

	123 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	124 
	
	电流表
	1 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。
1、指示面板与水平面成45度夹角。
2、测量范围：  （-0.2A~0~0.6A）  （-1~0~3A）。
3、仪表准确度等级：2.5级。
4、对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。
5、规格： 130mm×95mm×90mm。

	125 
	
	直流电源
	1 
	个
	1、数显，双路稳压；0V～15V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用；
2、直流稳压负载电流达到1.6A～1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复； 电压稳定度0.5%，加10mV；
3、负载稳定度0.5%，加10mV；安全要求：
4、电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线） ， 电源端与低压输出抗电强度3000V。

	126 
	
	滑动变阻器
	1 
	个
	1、20 Ω , 2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃ , 相对湿度不大于85%的条件下连续工作。

	127 
	交流电
的产生
	匀强磁场
	1 
	套
	D-CG-LT-180，一对装，外形尺寸：178mm×20mm×10mm。

	128 
	
	电流表
	1 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。
1、指示面板与水平面成45度夹角。
2、测量范围：  （-0.2A~0~0.6A）  （-1~0~3A）。
3、仪表准确度等级：2.5级。
4、对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。
5、规格： 130mm×95mm×90mm。

	129 
	
	矩形线圈
	1 
	个
	1、非金属材料正方形框架，线圈应由直径Φ0.41mm QZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为63 mm±3 mm，线圈引线为截面积为 0.20 mm2~
0.25 mm2、长 320mm 的多股软线，线端接线叉。
2、接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度。
3、接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹

	130 
	
	导线
	1 
	套
	1、长度分别为200mm、300mm、400mm；
2、单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	131 
	用示波
器观察
正弦交
流电
	示波器
	1 
	个
	1、垂直系统频率响应：
2、直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；
3、偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；
4、输入电容： 1M∥40PF；衰减倍率： 1、 10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；
5、扫描系统扫描频率：  10Hz~100kHz，分四挡； 同步： 内正、 内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素： 100mVp-p／格；
6、输入电容： 1M∥60PF；波形：正弦波 50Hz；幅度：250mVp-p ±10%；余辉： 中；
7、工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度： ≤90%（40℃) 。

	132 
	
	低频信号发生器
	1 
	个
	1、输出频率范围：20Hz～20KHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度0～40℃相对湿度不大于85%（40℃) 。3、交流220V±22V50Hz±2.5Hz。4、装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ 。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。7、显示方式：5位、0.5寸LED。8、正弦波输出衰减范围：0dB、20dB、40dB、功率。

	133 
	光的折
射 (光的
全反射)
	激光灯
	1 
	个
	产品由曲线透明玻璃棒、PVC平面镜、半圆水槽、圆型角度盘、激光笔、磁性激光笔套（带扩束镜）、支架组成。

1、曲线玻璃棒为Z型，直径5mm，一端为缩小的圆头。2、平面镜外形尺寸：95mm*20mm*0.8mm。3、水槽为透明塑料注塑成型，为半圆型，直径87mm，可挂在角度盘上。4、角度盘为白色塑料，直径109mm，圆盘上印有0－90度的四等分刻线，并有中心线。5、支架为金属制品,表面喷漆防锈处理，尺寸：150×54×160mm。

	134 
	
	半圆柱形玻璃砖
	1 
	个
	双凹透镜

	135 
	
	方木板
	1 
	个
	100*15cm 16MM厚度

	136 
	光导纤维
	光导纤维演示器
	1 
	套
	能够直观演示光在光导纤维中的全反射现象

	137 
	长度的
测量
	0.02mm精度的游标卡尺
	1 
	套
	测量范围 0 mm～150 mm，分度值 0.02 mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺

	138 
	
	金属圆柱体(或钢管)
	1 
	个
	紫铜管外径2*0.5mm/一米

	139 
	测量气
体的压
强
	U形管
	1 
	个
	采用高硼硅酸盐玻璃制造，无内应力

	140 
	
	大气压强计(公用，
仅需1个)
	1 
	个
	由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300 mm， 0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好

	141 
	动量守
恒定律
	质量相同的小车
(2辆)
	1 
	套
	本仪器为塑料制品车体上部带有可设置重物的凹槽，能满足小学科学有关章节教学要求。

	142 
	
	光滑木板
	1 
	个
	30*30cm，厚1cm

	143 
	
	挡板(2块)
	1 
	套
	塑料白屏

	144 
	
	弹簧
	1 
	个
	由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板

	145 
	
	细线、砝码
	1 
	套
	50g1个，20g2个，10g1个，5g1个

	146 
	
	直尺
	1 
	把
	木制、1000mm，1mm

	147 
	影响向
心力大
小的因
素
	向心力演示器
	1 
	套
	1、产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。
2、机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。
3、变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；
4、大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为： Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为： Φ40×12mm；
5、悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。

6、示力标尺总长为50mm，采用红、 白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ 1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；
7、钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。
8、仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式： F=mv2/r或F=mω2r。
9、仪器外形尺寸约：460×200×330mm。

	148 
	
弹簧振子
	气垫导轨
	1 
	个
	产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90 ° , 导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径： Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个 、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g ±0.5g，100g ±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针 ( Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个 、橡皮筋4根。

	149 
	
	气垫导轨
	2 
	个
	产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90 ° , 导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径： Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个 、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g ±0.5g，100g ±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针 ( Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个 、橡皮筋5根。

	150 
	
	弹簧
	1 
	个
	由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96N、0.98 N和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板

	151 
	单摆
	铁架台
	1 
	个
	1、由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；
2、立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层

	152 
	受迫振
动与共
振
	细线
	1 
	套
	尼龙线，直径0.5mm，长度≥1m

	153 
	
	金属小球
	1 
	套
	5 个摆球，含 3 个直径不同的钢球，1 个木球，一个塑料球。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变

	154 
	
	两个弹簧振子
	1 
	套
	产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。
1、导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。
2、滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。
3、刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、 10的刻线和数字。

	155 
	横波
	横波演示器
	1 
	个
	演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长

	156 
	纵波
	纵波演示器
	1 
	个
	中学物理演示纵波的传播、反射等；
1、仪器采用塑料支架悬挂弹簧形式，全长不小于100cm、 Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；
2、连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。

	157 
	波的叠加
	横波演示器
	1 
	个
	演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长

	158 
	各向同
性和各
向异性
	电烙铁
	1 
	个
	50W或60W，20W

	159 
	
	钢针
	1 
	套
	不锈钢

	160 
	
	连着气压计的玻璃管
	1 
	套
	可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。

	161 
	液体的
表面张
力
	中间绑着棉线的铁丝
环
	1 
	套
	1、由圆形线框、凸环形线框、三角体线框、正方体线框、收缩线框、双环线框等组成。
2、性能要求：各线框总高度≥170 mm，线框中各圆形线框内径≥48 mm，正方体线框与三角体线框的各边长≥45 mm，带有水槽，带有1N圆筒测力计。

	162 
	
	大烧杯
	1 
	个
	250 mL

	163 
	
	酒精灯
	1 
	个
	1．透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；

2．规格：150mL；尺寸：灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm；直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm；厚度：约1．5mm；

3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；

4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；
5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；
6．厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；

	164 
	
	钢针
	1 
	套
	不锈钢

	165 
	玻意耳
定律
	连着气压计的玻璃管
	1 
	套
	可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。

	166 
	查理定
律 (盖吕
萨克定
律)
	连着气压计的玻璃管
	1 
	套
	可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成

	167 
	
	水槽
	1 
	个
	、                            。
1．长方形透明水槽里口尺寸：270×195× 100mm，槽壁不得有明显的不平。
2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃) 。

3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。

	168 
	
	温度计
	1 
	个
	1．感温物质：水银、红液。
2．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃ , 直径5mm，全长290mm。
3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象。

	169 
	长度的
测量
	0.02mm精度的游标卡尺
	8 
	个
	测量范围 : 0～150mm，分辨率 :0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。

	170 
	
	金属圆柱体(或钢管)
	8 
	个
	紫铜管外径2*0.5mm/一米

	171 
	探究影
响平行
板电容
器电容
的因素
	平行板电容器
	8 
	个
	由两片带有有机玻璃支架的铝板板构成，有机玻璃底座，可用螺丝固定在底座上上，且面积、材质完全相同。另配与金属板面积相同的绝缘板一件，配合感应起电机和指针验电器等仪器使用

	172 
	
	静电计
	8 
	个
	测量范围不小于-100 nC～+100 nC；分度不大于 1 nC，用于测量静电电荷电量。液晶显示屏对角线不小于 16 cm，可独立使用并显示测量结果

	173 
	
	导线
	8 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	174 
	
	玻璃棒、丝绸
	8 
	套
	教师用1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块；2、玻棒（或有机玻棒）；3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。

	175 
	
	玻璃板(电介质)
	8 
	套
	玻璃板100*100mm

	176 
	平抛与
自由落
体运动
的等时
性
	重锤
	1 
	个
	重200克

	177 
	
	弹簧片
	1 
	个
	小学科学试验用，物体弹性振动发声实验，金属制作，面光滑平整、无缺口、无污点。

	178 
	
	等质量的金属球
(2个)
	1 
	套
	产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。

	179 
	
	木架
	1 
	个
	全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔，孔径约28mm；中部有一个台柱及孔，可以套在支杆上并用M6锁紧螺杆固定，板尺寸约195mm×60mm×13mm。3、支杆为Φ13×300mm。4、底座为长方形：约200mm×80mm×13mm，中部有一个台柱，台柱中间有一个不通的孔，孔与支杆配合适当。

	180 
	平抛与
水平匀
速分运
动的等
时性
	带相同斜面的水平轨道 (2个)
	1 
	个
	由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于110mm×75mm×40mm，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。

	181 
	
	相同的金属球(2个)
	1 
	套
	产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。

	182 
	影响向
心力大
小的因
素
	向心力演示仪
	1 
	个
	1、产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。
2、机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为： Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。
3、示力标尺总长为50mm，采用红、 白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ 1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。
4、仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式： F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸约：460×200×330mm。

	183 
	弹簧振子
	气垫导轨
	1 
	个
	产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90 ° , 导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径： Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个 、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g ±0.5g，100g ±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针 ( Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个 、橡皮筋4根。

	184 
	
	滑块
	1 
	个
	铝合金滑块

	185 
	
	弹簧
	1 
	个
	由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96N、0.98 N和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧带长 50 mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板

	186 
	单摆
	铁架台
	1 
	个
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层

	187 
	
	细线
	1 
	套
	尼龙线，直径0.5mm，长度≥1m

	188 
	
	金属小球
	1 
	套
	5 个摆球，含 3 个直径不同的钢球，1 个木球，一个塑料球。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变

	189 
	受迫振
动与共
振
	弹簧振子(2个)
	1 
	套
	产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。1.导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。2.滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。3.刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。

	190 
	横波
	横波演示器
	1 
	个
	演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长

	191 
	纵波
	纵波演示器
	1 
	个
	中学物理演示纵波的传播、反射等；
1、仪器采用塑料支架悬挂弹簧形式，全长不小于
100cm、 Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；
2、连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。

	192 
	波的叠加
	横波演示器
	1 
	个
	演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长

	193 
	静电感应
	摩擦起电机
	1 
	个
	1、环境温度：-10~40℃。
2、起电盘直径：235mm。
3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。
4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。

	194 
	
	带绝缘柄的金属球
	1 
	个
	产品由绝缘手柄及金属球构成。
1、绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；
2、金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。
3、金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。

	195 
	
	带绝缘柄和箔片的金
属导体(2个)
	1 
	套
	一对装。
1、产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成。

2、外壳采用透明塑料注塑成型。
3、圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。
4．导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。
5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。

	196 
	
	验电器
	1 
	个
	一对装。
1．产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成。

2．外壳采用透明塑料注塑成型。
3．圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。
4．导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。
5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。

	197 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	198 
	静电屏蔽
	摩擦起电机
	1 
	个
	1、环境温度：-10~40℃。
2、起电盘直径：235mm。
3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。
4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。

	199 
	
	带绝缘柄的金属球
	1 
	个
	产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。

	200 
	
	验电器
	1 
	个
	一对装。1．产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆 、箔片等组成。 2．外壳采用透明塑料注塑成型。3．圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。

	201 
	
	金属网罩
	1 
	个
	细密铜筛

	202 
	洛伦兹
力
	低压直流电源
	1 
	个
	数显，双路稳压；0V～15V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用；直流稳压负载电流达到1.6A～1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度0.5%，加10mV；负载稳定度0.5%，加10mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V （无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V

	203 
	
	感应圈
	1 
	个
	1、电子开关式，
2、直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W。
3、输出端放电火花距离为100mm

4、火花条数在两条以上
5、可连续工作15分钟
6、箱内装有一对（两根）放电针杆。

	204 
	
	电子射线管
	1 
	个
	演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。

	205 
	
	磁铁
	1 
	个
	D-CG-LT-180，一对装，外形尺寸：
178mm×20mm×10mm。

	206 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	207 
	





自感现象
	干电池
	1 
	个
	R20，无汞

	208 
	
	开关
	1 
	个
	1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成

2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm  ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。

	209 
	
	带铁心的线圈
	1 
	套
	1、非金属材料正方形框架，线圈应由直径Φ0.41 mm QZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为63 mm±3 mm，线圈引线为截面积为 0.20 mm2~ 0.25 mm2、长 320mm 的多股软线，线端接线叉
2、接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度。接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上

	210 
	
	灯泡
	1 
	个
	2.5V

	211 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	212 
	变压器
原、副
线圈电
压与匝
数的关
系
	可拆变压器
	1 
	个
	1、单相芯式结构，铁芯以优质钢硅片冲制并经绝缘处理
2、变压器初级线圈 1400匝在 220 V、50 Hz 电源供电时，空载电流应不大于 100 mA

3、空载时变压器电压比与线圈匝数比误差应不大于3%；变压器的电流比与线圈匝数比的误差升压时应不大于 10％ ，降压时应不大于 15％ ，均不应出现正误差
4、变压器的效率应不低于 65%。额定功率 35 VA，变压器在额定功率时连续运行 30 min，温升应不高于 30 K。 变压器抗电强度：初级线圈与铁芯间应不小于 3000 V
5、初级线圈与铁芯、初级线圈与次级线圈绕组间的电气间隙和爬电距离应均不小于6 mm

6、接线柱周围不应使用金属面板。

	213 
	
	演示原副线圈
	1 
	套
	1、演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成
2、原线圈： 内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm

3、副线圈： 内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm

4、铁芯： Φ12mm；长度80mm。
5、外形尺寸：66mm×66mm×110mm

6、线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动

	214 
	
	220V交流电源
	1 
	个
	,                                     。
1、产品为全金属外壳，外形尺寸：270mm×203mm×115mm

2、交流：2V～24V，每2V一档，分档连续可调；额定电流4A
3、直流稳压输出指示为数显：1.5V～25V连续可调，额定电流3A
4、40A直流输出、8s自动关断。

5.工作电压： 220V 50Hz。

	215 
	
	演示交流电压表
	1 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：
130mm×95mm×90mm。

	216 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	217 
	电磁振荡
	自感线圈
	1 
	个
	1、演示阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系
2、产品由演示面板、框架、支脚等组成
3、演示面板的电路图线清晰，分等幅和减幅振荡演示内容，并有选择开关和波形调节以及连接导线
4、框架为塑料制，能固定演示板和背板，四角为塑料包边，外形尺寸：460mm×310mm×55mm

5、支脚为塑料制，竖直后能使演示板有一定的倾斜度

6、外接直流电：6V。

	218 
	
	电容器
	1 
	个
	包含不少于 5 种规格不同电解电容器，排列均匀，焊接在实验板上，能有效实现电容器充放电等实验

	219 
	
	电流表
	1 
	个
	1、产品由测量机构、外壳等组成
2、指示面板与水平面成45度夹角
3、测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）
4、仪表准确度等级：2.5级
5、对外界磁场的防御等级为Ⅲ级
6、规格：130mm×95mm×90mm。

	220 
	
	电池组
	1 
	套
	

	221 
	
	单刀双掷开关
	1 
	个
	底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×35mm×9mm。

	222 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	223 
	电磁波
	电磁波发射接收装置
	1 
	套
	由高频振荡器和接收器组成。采用声、光、电表指示等手段，可演示电磁波的发射和接收、调制、调谐、电谐振及电磁波的波动特性

	224 
	测量气
体的压
强
	压强传感器
	8 
	个
	1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；
2、可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器。
3、可在操作系统下进行实验演示。

	225 
	
	数据采集器
	8 
	个
	与计算机USB接口通信，无须外接电源，最大采样率80 K

	226 
	
	大针筒
	8 
	个
	塑料材质、60mm

	227 
	
	电热水壶
	8 
	个
	大容量不锈钢

	228 
	
	水槽
	8 
	个
	1．长方形透明水槽里口尺寸：270×195× 100mm，槽壁不得有明显的不平。
2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃) 。

3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。

	229 
	液体的
压强
	U形管压强计
	1 
	个
	1、由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度
2、方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好

	230 
	
	大烧杯
	1 
	个
	250 mL

	231 
	液体的
表面张
力
	中间绑着棉线的铁丝
环
	1 
	套
	1、由圆形线框、凸环形线框、三角体线框、正方体线框、收缩线框、双环线框等组成
2、性能要求：各线框总高度≥170 mm，线框中各圆形线框内径≥48 mm，正方体线框与三角体线框的各边长≥45 mm，带有水槽，带有1N圆筒测力计。

	232 
	
	大烧杯
	1 
	个
	250 mL

	233 
	
	酒精灯
	1 
	个
	1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；

2、规格：150mL；尺寸：灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm；直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm；厚度：约1．5mm；

3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色

	234 
	
	钢针
	1 
	个
	不锈钢

	235 
	浸润和
不浸润
现象
	玻璃片
	1 
	个
	10*10CM

	236 
	
	石蜡块
	1 
	个
	250g

	237 
	
	滴管
	1 
	个
	塑料、90mm

	238 
	毛细现象
	水槽
	1 
	个
	1．长方形透明水槽里口尺寸：270×195× 100mm，槽壁不得有明显的不平。
2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃) 。

3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。

	239 
	
	内径不同的毛细管(4
根)
	1 
	套
	1、仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。
2、盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。

	240 
	理想气
体状态
方程
	连着气压计的玻璃管
	1 
	套
	可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。

	241 
	
	水槽
	1 
	个
	250 mm×180 mm×100 mm

	242 
	
	温度计
	1 
	个
	玻璃制。红液，0℃~100℃

	243 
	自感现象
	干电池
	1 
	个
	R20，无汞

	244 
	
	开关
	1 
	个
	1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成

2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm  ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。

	245 
	
	带铁心的线圈
	1 
	个
	1、非金属材料正方形框架，线圈应由直径Φ0.41 mm QZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为63 mm±3 mm，线圈引线截面积为 0.20 mm2～0.25 mm2、长 320mm 的多股软线，线端接线叉。
2、接线棒由绝缘材料制成，长度 150 mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度。接线棒固定端外径 10 mm，能固定在方座支架的垂直夹上

	246 
	
	灯泡
	1 
	个
	2.5V

	247 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	248 
	变压器
原、副
线圈电
压与匝
数的关
系
	可拆变压器
	1 
	个
	1、单相芯式结构，铁芯以优质钢硅片冲制并经绝缘处理
2、变压器初级线圈 1400匝在 220 V、50 Hz 电源供电时，空载电流应不大于 100 mA

3、空载时变压器电压比与线圈匝数比误差应不大于3%；变压器的电流比与线圈匝数比的误差升压时应不大于 10％ ，降压时应不大于15％ ，均不应出现正误差
4、变压器的效率应不低于 65%。额定功率 35 VA，变压器在额定功率时连续运行 30 min，温升应不高于 30 K
5、变压器抗电强度：初级线圈与铁芯间应不小于3000 V

6、初级线圈与铁芯、初级线圈与次级线圈绕组间的电气间隙和爬电距离应均不小于6 mm。 接线柱周围不应使用金属面板

	249 
	
	演示原副线圈
	1 
	套
	1、演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成
2、原线圈： 内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm

3、副线圈： 内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm

4、铁芯： Φ12mm；长度80mm

5、外形尺寸：66mm×66mm×110mm

6、线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。

	250 
	
	220V交流电源
	1 
	个
	产品为全金属外壳，外形尺寸：270mm×203mm×115mm。1.交流：2V～24V，每2V一档，分档连续可调；额定电流4A。2.直流稳压输出指示为数显：1.5V～25V连续可调，额定电流3A。3. 40A直流输出、8s自动关断。4.工作电压：220V 50Hz。

	251 
	
	演示交流电压表
	1 
	个
	产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。

	252 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	253 
	平行板
电容器
的电容
跟哪些
因素有
关
	平行板电容器
	1 
	个
	1、由两片带有有机玻璃支架的铝板板构成，有机玻璃底座，可用螺丝固定在底座上上，且面积、材质完全相同
2、另配与金属板面积相同的绝缘板一件，配合感应起电机和指针验电器等仪器使用

	254 
	
	静电计
	1 
	个
	1、测量范围不小于-100 nC～+100 nC；分度不大于1 nC，用于测量静电电荷电量
2、液晶显示屏对角线不小于 16 cm，可独立使用并显示测量结果

	255 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	256 
	
	玻璃棒、丝绸
	1 
	套
	1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块

2、玻棒（或有机玻棒）；

3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。

	257 
	
	玻璃板(电介质)
	1 
	个
	玻璃板100*100mm

	258 
	电容器
对直流
电、交
流电的
作用
	交直流电源
	1 
	个
	有两路直流输出

	259 
	
	电容器
	1 
	个
	包含不少于 5 种规格不同电解电容器，排列均匀，焊接在实验板上，能有效实现电容器充放电等实验

	260 
	
	小灯泡
	1 
	个
	2.5 V，0.3 A

	261 
	
	开关
	1 
	个
	1、由底座，接线柱， 闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成
2、底座： 黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm  ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。

	262 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	263 
	电感器
对直流
电、交
流电的
作用
	交直流电源
	1 
	个
	1、数显，双路稳压；
2、0 V～15 V 连续可调，每路额定电流 1.5 A，两路可串联使用
3、直流稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负载稳定度0.5%，加 10 mV；

4、安全要求： 电源端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线）或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度 3000 V

	264 
	
	电感器
	1 
	个
	直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档共 6  档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U标＋0.1 V负载稳定度≤2％U标＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护 1.05～1.5倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度 Ⅰ类电器 1500 V， Ⅱ类电器 3000 V

	265 
	
	小灯泡
	1 
	个
	红、绿、黄三色各50颗

	266 
	
	开关
	1 
	个
	1、由底座，接线柱， 闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成
2、底座： 黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm  ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。

	267 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	268 
	二极管
	示波器
	1 
	个
	1垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、 100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率： 10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p /格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波 50Hz；幅度：250mVp-p ±10%；余辉：中；
2、工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度： ≤90% （40℃) 。

	269 
	
	交流学生电源
	1 
	个
	直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档共 6  档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U标＋0.1 V
负载稳定度≤2％U标＋0.1 V，满载时纹波电压≤ 0.1％U标；过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度 Ⅰ类电器 1500 V， Ⅱ类电器 3000 V

	270 
	
	二极管
	1 
	个
	由整流二极管、稳压二极管、发光二极管、检波二极管、变容二极管、开关二极管等组成，排列均匀，焊接在实验板上，应注明标称值及系列

	271 
	
	电阻
	1 
	个
	包括 5 Ω 、1.5 A，10 Ω 、1.0 A，15 Ω ,  0.6 A共 3 种规格， 阻值误差±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min后，5 Ω 、1.5 A，10 Ω 、1.0 A，15 Ω 、0.6 A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在 1%以内。

	272 
	
	导线
	1 
	套
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色

	273 
	透镜成像
	光具座
	1 
	个
	1、产品由平凸透镜 ( Φ=50mm、F=300±12mm）1件  、双凸透镜 ( Φ=30mm、F=50±3mm）1件、毛玻璃屏带支架（80mm×118mm）1件、1字屏（80mm×105mm）1件、烛台1件、插杆5根、光源（DC6V、8W）配有Φ36mmF=50mm的双凸透镜1套、滑块4只、双凸透镜 ( Φ=40mm、F=100±3mm）1件、双凹透镜 ( Φ=30mm、F=-75±5mm）1件、 白屏（80mm×105mm）1件、刻度尺1根、底座2件、导轨2根等组成。
2、导轨采用不锈钢管制成，外径约16mm

3、标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm

4、滑块采用ABS塑料注塑成型，滑块和支架的插杆孔中心在一条线上，指示刻线与标尺间隙约3mm。
5、插杆直径约6mm，长约75mm，表面镀铬。

	274 
	
	凸透镜
	1 
	个
	焦距 75 mm，误差±2 mm

	275 
	
	凹透镜
	1 
	个
	焦距-50 mm，误差±2 mm

	276 
	
	光屏
	1 
	个
	白光屏8*12cm

	277 
	
	蜡烛
	1 
	个
	长度≥10cm

	278 
	光的干涉
	光具座
	1 
	个
	1、产品由平凸透镜 ( Φ=50mm、F=300±12mm）1件  、双凸透镜 ( Φ=30mm、F=50±3mm）1件、毛玻璃屏带支架（80mm×118mm）1件、1字屏（80mm×105mm）1件、烛台1件、插杆5根、光源
（DC6V、8W）配有Φ36mmF=50mm的双凸透镜1套、滑块4只、双凸透镜 ( Φ=40mm、F=100±3mm）1件、双凹透镜 ( Φ=30mm、F=-75±5mm）1件、 白屏（80mm×105mm）1件、刻度尺1根、底座2件、导轨2根等组成。
2、导轨采用不锈钢管制成，外径约16mm

3、标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm

4、滑块采用ABS塑料注塑成型，滑块和支架的插杆孔中心在一条线上，指示刻线与标尺间隙约3mm

5、插杆直径约6mm，长约75mm，表面镀铬。

	279 
	
	激光器
	1 
	个
	基频波长：1064 nm（近红外）
倍频绿光：532 nm；三倍频紫外 355 nm

输出模式：连续 / 脉冲
连续款功率：100 mW～10 W
脉冲款：脉冲宽度 ns～ms，重复频率 1～100 Hz光束质量 M²<1.2，发散角极小
适用：非线性光学、激光打标、拉曼光谱、光电效应

	280 
	
	双缝
	1 
	个
	双缝干涉实验仪：产品由灯泡、照明透镜、遮光板 、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环组成。

	281 
	
	光屏
	1 
	个
	白光屏8*12cm

	282 
	光的衍射
	光具座
	1 
	个
	1、产品由平凸透镜 ( Φ=50mm、F=300±12mm）1件  、双凸透镜 ( Φ=30mm、F=50±3mm）1件、毛玻璃屏带支架（80mm×118mm）1件、1字屏（80mm×105mm）1件、烛台1件、插杆5根、光源
（DC6V、8W）配有Φ36mmF=50mm的双凸透镜1套、滑块4只、双凸透镜 ( Φ=40mm、F=100±3mm）1件、双凹透镜 ( Φ=30mm、F=-75±5mm）1件、 白屏（80mm×105mm）1件、刻度尺1根、底座2件、导轨2根等组成
2、导轨采用不锈钢管制成，外径约16mm

3、标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm

4、滑块采用ABS塑料注塑成型，滑块和支架的插杆孔中心在一条线上，指示刻线与标尺间隙约3mm

5、插杆直径约6mm，长约75mm，表面镀铬。

	283 
	
	激光器
	1 
	个
	1、产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。
2、使用范围7-15m，波长650 nm。

	284 
	
	单缝
	1 
	个
	双缝干涉单缝衍射观察仪：12V.12-24W灯泡一只。遮光管，双缝及双缝座一个，光源单狭隘缝一块，单缝管一个，红绿滤色片各一块

	285 
	
	光屏
	1 
	个
	白光屏8*12cm

	286 
	光的偏振
	光具座
	1 
	个
	1、产品由平凸透镜（Φ=50mm、F=300±12mm）1件、双凸透镜（Φ=30mm、F=50±3mm）1件、毛玻璃屏带支架（80mm×118mm）1件、1字屏（80mm×105mm）1件、烛台1件、插杆5根、光源（DC6V、8W）配有Φ36mmF=50mm的双凸透镜1套、滑块4只、双凸透镜（Φ=40mm、F=100±3mm）1件、双凹透镜（Φ=30mm、F=-75±5mm）1件、白屏（80mm×105mm）1件、刻度尺1根、底座2件、导轨2根等组成

2、导轨采用不锈钢管制成，外径约16mm

3、标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm

4、滑块采用ABS塑料注塑成型，滑块和支架的插杆孔中心在一条线上，指示刻线与标尺间隙约3mm

5、插杆直径约6mm，长约75mm，表面镀铬。

	287 
	
	发光灯泡
	1 
	个
	小灯泡

	288 
	
	偏振片(2片)
	1 
	套
	两片，带刻度；垂直不透光,平行透光

	289 
	
	仪器柜
	6 
	个
	1、规格：1000×500×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔，底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门： 内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合；伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门： 内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；

5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层， 自由组合各层空间；
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好；
8、螺丝：不锈钢304材质。

	中草药栽培课堂实验所需工具

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	10倍放大镜
	3 
	个
	手持式，有效光孔径不小于 8 mm,15 倍

	2 
	小喷壶
	3 
	个
	小号塑制250ml.大号塑制500ml

	3 
	卷尺
	3 
	个
	1、由尺带、尺盒组成；量程为0mm～5000mm
2、最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；

	4 
	刀片
	3 
	个
	每盒10片

	5 
	镊子
	3 
	个
	不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿

	6 
	白瓷盘
	3 
	个
	尺寸、315*215*30mm

	7 
	酒精灯
	2 
	个
	1、透明钠钙玻璃材质， 由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成
2、规格：150mL

3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色
4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理
5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色

6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃
7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。

	8 
	烧杯
	3 
	个
	1、高硼硅玻璃材质
2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石 、节瘤存在
3、放在平台上不应旋转或摇晃
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流

	9 
	试管
	3 
	个
	1、高硼硅玻璃材质；2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	10 
	试管架
	1 
	个
	8孔，木质310mm*63mm*90mm

	11 
	漏斗
	3 
	个
	1、规格：90mm

2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm

3、 口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确， 口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口
4、壁厚均匀， 内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。

	12 
	玻璃棒
	3 
	根
	1、透明钠钙玻璃材质
2、规格： φ5mm~ φ6mm

3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级
4、应力：在偏光仪中呈蓝色
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色
6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。

	13 
	Ph试纸
	10 
	盒
	1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm，尺寸55*30mm。

	14
	石棉网
	10 
	盒
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成
2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面
3、整体应平整、美观，不翘角。

	15
	生物显微镜
	1 
	个
	640× , 布包，单目，45 °倾斜

	16
	载玻片
	3 
	个
	1、玻璃制
2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角
3、50片/盒。

	17
	盖玻片
	3 
	个
	1、玻璃制
2、0.1mm1/400mm²
3、100片/包。

	18
	解剖针
	3 
	个
	六菱医用全钢

	19
	培养皿
	3 
	个
	1、透明钠钙玻璃材质
2、规格： φ 100mm

	20
	毛笔
	3 
	个
	加健中白云

	21
	吸水纸
	10 
	盒
	25X80mm

	22
	染色剂(苏丹Ⅲ、稀甘油、水合氯醛)
	1 
	个
	苏丹Ⅲ25g，稀甘油50ml，樟脑水合氯醛酊5ml*1支/盒

	23
	擦镜纸
	1 
	个
	10X15cm   1包/100张

	24
	镜头清洗液
	1 
	个
	眼镜清洗液洗

	园艺技术课堂实验所需工具

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	电子天平
	2 
	台
	100g，0.001g。
1、称盘尺寸： 圆盘ф130mm
2、电源电压：220VAC
3、采用高精度电磁平衡传达室感器 ，LED显示
4、具有计数、确认、清零、校准
5、防风罩一套 ，采用透明塑料注塑成型
6、校准砝码1个
7、主机外形尺寸： 185mm×235mm×50mm。

	2 
	电子天平
	1 
	台
	500g 0.01g

	3 
	烧杯
	2 
	个
	500ml

	4 
	烧杯
	2 
	个
	250ml

	5 
	烧杯
	2 
	个
	100ml

	6 
	烧杯
	2 
	个
	25ml

	7 
	容量瓶
	2 
	个
	500ml

	8 
	容量瓶
	2 
	个
	250ml

	9 
	容量瓶
	2 
	个
	100ml

	10 
	移液管
	3 
	支
	10ml

	11 
	移液管
	3 
	支
	5ml

	12 
	移液管
	3 
	支
	2ml

	13 
	移液管
	3 
	支
	1ml

	14 
	带柄玻璃量杯
	1 
	个
	1000ml

	15 
	计算器
	1 
	个
	(149*120*50)mm

	16 
	记号笔
	1 
	个
	双头记号笔

	17 
	胶头滴管
	2 
	个
	100mm

	18 
	玻璃棒
	4 
	支
	10*300mm

	19 
	试剂瓶
	2 
	个
	500ml白色

	20 
	试剂瓶
	1 
	个
	500ml棕色

	21
	塑料药勺
	4 
	支
	19cm

	22
	称量纸
	1 
	包
	100mm*100mm ，500张/包

	23
	定性滤纸
	1 
	盒
	12.5cm

	24
	标签纸
	1 
	包
	不干胶标签纸 ， 红色、蓝色

	25
	塑料洗瓶
	2 
	个
	500ml

	26
	洗耳球
	1 
	个
	中号

	精品录播教室配置

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术指标

	1 
	录播一体机
	台
	1
	1、主机须采用嵌入式架构，无风扇设计，不接受服务器和PC架构，也不可采用编码盒采集模式的产品。设备高度为标准1U机架式设计。
★2、主机要求支持6路视频输入，包括3G-SDI 、HDMI、网络流等；支持不低于2路视频输出，包括HDMI等；输出接口包括直播预览或点播回放画面和实时导播画面，可接鼠标显示器直接管理，无需额外登录主机WEB界面操作。
3、支持不低于5路音频输入接口，包括HDMI、线性、48V幻象电源端子等；支持不低于3路音频输出接口，包括HDMI、线性等。
★4、支持不少于2个千兆网口，包括千兆网口 、千兆光口；支持不少于4个RS232接口，可以对接云台控制摄像头，对接控制面板、中控、导播台等外设。
★5、HDMI、3G-SDI接口支持1080P、720P等分辨率，向下兼容720P等分辨率。
6、主机前面板具备操作按钮，含录制、暂停、结束、返回、确认，并有电源按钮，可一键开机、关机。
★7、主机前面板具有液晶面板，显示设备运行状态、IP信息、存储状态等，方便用户获取信息并维护。
8、主机提供一键恢复按钮，实现一键恢复到出厂状态；同时提供一键重启按钮，支持一键重启主机。
★9、主机标配1T存储。
★10、支持接入光驱，实现一键刻盘功能。

	2 
	录播系统软件
	套
	1
	1、录播系统高集成度，内嵌于主机中，采用嵌入式Linux系统，B/S架构方式管理，支持一键切换为互动教学系统。一台设备完成实时采集、编码、录制、直播、点播、WEB控制、存储、本地视频回显监控等功能。
2、支持公私网穿越技术，将录播一体机部署在校园网内教室中，通过注册到业务平台实现跨校区、跨区域、跨地域的远程互动教学应用，无需端配置独立的公网IP或者进行端口映射。
3、支持不少于6路视频输入通道预览功能，其中每个通道中的输入源可以是视频设备、PC或者网络流，并且通道名称支持自定义。支持对不少于6路云台摄像机的云台、焦距、预置位的控制。其中每路摄像机的云台的PTZ、速度快、慢可调，预置位个数不少于8个。
4、支持注册到统一管理服务器端，从而实现统一管理功能，通过统一管理服务器可实现对互动终端的统一管理，包括远程重启、远程升级、检查版本信息、硬盘利用率、设备连接状态、运行状态、远程参数配置等功能。
5、支持显示设备名称、设备型号、设备序列号、IP地址、MAC地址、硬盘容量、设备状态 、业务平台注册状态，方便用户掌握设备运行情况。
★6、支持不少于5种分屏布局模式，每个分屏的信号源可以自由指定为HDMI、SDI、网络流。
支持叠加台标、字幕、LOGO图片等特效；支持音频混合输入，音量大小可调；支持片头片尾功能，除可叠加静态图片外，还可以使用视频作为片头片尾。

系统支持除常规PC端进行配置、管理和移动端（PAD、手机）进行配置、管理和前面板操作按钮管理外，还支持通过连接HDMI高清显示设备和鼠标，实现本地导播、配置、管理功能，所有功能同WEB端保持一致。

支持对视频输出进行设置：可选择单显或双显输出，输出口支持自动检测显示设备的能力集。支持选择是否启用本地画中画显示模式，支持多画面功能。

支持不少于8路H.264、H.265编码的网络流输入，支持同时对网络流中的音频、视频进行解码、混音、输出。

管理界面内置PING工具，SSH工具，文件上传，一键抓包功能，方便日常维护。

	3 
	教师双目摄像机
	台
	1
	1、视频输出不少于7路，包括3G-SDI、HDMI、 USB、特写网络流和全景网络流；音频接口不少于1路；网络接口不少于1路；控制接口不少于1路；USB接口不少于1路。
2、3G-SDI和HDMI高清输出接口为有效像素200万以上，采用1/2.8英寸CMOS传感器，支持1080P@60、1080P@30、720P@60等分辨率，最高达1080P@60输出的20倍光学变焦特写摄像机和定焦广角全景摄像机。
3、USB3.0输出接口支持UVC1.1协议，视频编码支持H.265、H.264、MJPEG，视频分辨率1080P@30、720P@30等，音频格式PCM。
4、网口支持同时输出四路码流，特写摄像机和全景摄像机分别两路最高达1080P60的全高清H.265/H.264网络视频流输出。
★5、产品为高度集成一体化双目设计, 无需外接其他设备如跟踪主机或感应器，跟踪算法内置于摄像机内，单机即可实现自动跟踪。
6、支持自定义不少于8个抗干扰屏蔽区域；支持自定义讲台跟踪区域及相对应的预置位；支持自定义板书区域及相对应的预置位。
7、支持单独启用或同时启用垂直运动跟踪、自动变焦跟踪  讲台区域外跟踪等功能。


	4 
	学生双目摄像机
	台
	1
	1、视频输出不少于7路，包括3G-SDI、HDMI、 USB、特写网络流和全景网络流；音频接口不少于1路；网络接口不少于1路；控制接口不少于1路；USB接口不少于1路。
2、3G-SDI和HDMI高清输出接口为有效像素200万以上，采用1/2.8英寸CMOS传感器，支持1080P@60、1080P@30、720P@60等分辨率，最高达1080P@60输出的20倍光学变焦特写摄像机和定焦广角全景摄像机。
3、USB3.0输出接口支持UVC1.1协议，视频编码支持H.265、H.264、MJPEG，视频分辨率1080P@30、720P@30等，音频格式PCM。
4、网口支持同时输出四路码流，特写摄像机和全景摄像机分别两路最高达1080P60的全高清H.265/H.264网络视频流输出。
★5、产品为高度集成一体化双目设计, 无需外接其他设备如跟踪主机或感应器，跟踪算法内置于摄像机内，单机即可实现自动跟踪。
6、支持自定义不少于8个抗干扰屏蔽区域；同时支持位置矫正和目标检测框显示功能。
7、支持对跟踪灵敏度可调、站立超时可调进行设定、发码类型，发码方式，连接协议，以及自定义导播切换码


	5 
	跟踪系统软件
	套
	2
	。

1、跟踪采用图像分析+人体跟踪双算法，支持口罩跟踪，可以锁定跟踪单个目标, 即使目标长时间完全静止在讲台上，摄像机仍能一直锁定跟踪目标，不会跟踪其他目标；支持讲台区域外、下讲台跟踪，当目标走下讲台后能继续跟踪, 跟踪范围覆盖到整个教室。
2、内置人体骨骼关键点的板书动作检测深度学习算法，无需借助其他定位分析摄像机机，就能够实现识别板书动作并进行跟踪拍摄功能。
3、具有教师身高自适应技术，始终保持不同身高教师的头部在画面中的合适位置；支持位置矫正、头部高度调整、 目标检测框显示功能 。

4、支持自定义老师区域无目标时，摄像机的输出画面的内容； 以及全景、特写画面自动切换功能；支持设置默认开机状态；支持设定3G-SDI输出口的输出画面内容。
5、支持设定是否检测老师上下讲台动作、讲台区域检测单目标/多目标、跟踪模式、发码类型、导播规则，发码方式，连接协议， 以及自定义导播切换码。
6、内置领先图像识别与跟踪算法，能够自动识别起立回答问题的学生，并给与特写拍摄。内置多种跟踪模式，当单个学生站立时，对单目标进行特写拍摄，当两个目标站立时，把两个目标框住进行特写，当多个学生连续逐个站立时，会连续逐个显示多个学生的特写画面。内置深度学习算法，能够识别学生带口罩、转身、低头、举手等动作，减少误判。

7、支持自定义学生区域无目标时，摄像机的输出画面的内容；以及全景、特写画面自动切换功能；支持设置默认开机状态；支持设定3G-SDI输出口和HDMI输出的输出画面内容；支持设定学生区多目标时输出画面内容；支持设置默认开机状态。

	6 
	全景云台摄像机
	台
	3
	1、视频输出不少于5路，包括3G-SDI、HDMI、 USB、网络流等；音频接口不少于1路；网络接口不少于1路；控制接口不少于1路；USB接口不少于1路。
2、3G-SDI和HDMI高清输出接口为有效像素200万以上，采用1/2.8英寸CMOS传感器，支持1080P@60、1080P@30、720P@60等分辨率输出，光学变焦不少于20倍，数码变焦不小于16倍，最大广角不小于59.5 ° , 支持2D&3D数字降噪、支持宽动态、支持背光补偿。
3、USB3.0输出接口支持UVC1.1协议，视频编码支持H.265、H.264、MJPEG，视频分辨率1080P@30、720P@30等，音频格式PCM。
4、网口支持同时输出两路码流，支持最高达1080P60的全高清H.265/H.264网络视频流输出，输出码率支持定码率/变码率可选。

	7 
	摄像机管理软件
	套
	3
	1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
3、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
4、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。

5、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
6、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度 、对比度、色调、饱和度。
7、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。

	8 
	数字音频处理器
	台
	1
	采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。
2、集成自动噪声抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量。
3、8路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭。
4、智能混音功能：支持根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，而影响声音的清晰度。
5、支持抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后， 吊麦静音或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦拾音，抗混响等级可调。
6、支持回声消除功能：对麦克风进行AEC处理，参考信号为远程音频信号，处理回声延迟能力：128ms  256ms  512ms

	9 
	吊装麦克风
	支
	8
	1、提供高质量音频效果的枪式电容话筒，配合音频处理器实现教学中饱满真实的音频采集 。

2、拾音距离：2米；灵敏度级：-40dB；频率响应：100Hz～18KHz；指向特性：超心型≤ 135 °；信噪比： ≥70dB；输出阻抗：200Ω ±30%；幻象供电：DC 48V。

	10 
	控制面板
	台
	1
	1、10寸液晶触控屏，支持控制录播实现开始  、暂停、恢复录制、结束录制。支持手动、 自动、半自动导播模式切换。
2、支持老师特写、老师全景、学生特写、学生全景、板书、课件PPT画面切换， 以及课件VGA锁定等功能。
3、支持一键开课、课程控制等功能，老师可随心切换自己想观看的听课教室视频画面，与资源管理平台互联互通，能够实时获取教学信

	11 
	教室音箱
	支
	2
	1、8英寸轻量化Ferrite低音驱动单元，3英寸纸盆音单元。
2、120 °x 90 °覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰。
3、箱体采用优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振。
4、额定/峰值功率：80W/120W。
5、额定阻抗：8Ω。

	12 
	智慧黑板
	台
	1
	1、产品正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，中间为触控主屏，两侧为记忆互联书写副板。整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔、水性无尘粉笔与普通粉笔书写的功能，可实现整块黑板在同一平面书写。可实现书写副板的板书内容同步到主屏白板软件上，形成原笔迹电子化板书。

2、显示尺寸：≥86英寸。显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。

3、屏幕表面采用≤3.2mm全钢化防眩光，玻璃表面需采用蚀刻工艺，增加挂粉效果，书写更顺滑，玻璃硬度≥9H，雾度≤8%。

4、触摸分辨率：≥32768*32768；触摸精准度：≤1mm；定位精度：≤1mm。

5、采用红外多点触摸感应技术，系统可支持≥20点触摸。

6、系统配置：内存≥2G，存储内置≥32G。

7、前置≥7个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、信号源、触控、音量+、音量-等按键功能。

8、前置常用外接接口：USB接口≥2路、Type-C接口≥1路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。

9、整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°，

10、整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向 X、Y、Z 三个方向的上下（6度测试）≥60 分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。

11、触摸次数≥80,000,000 次点击。

12、高温高湿：高温工作状态，（85℃±3℃）工作≥7H，低温（-20℃±3℃），湿度≥85%PH，各工作≥7H，高温结束后，常温2H后进行低温测试。高低温工作结束后立即进行检查外观。常温恢复2H后再次进行外观、功能检查，需无异常。

13、整机通过TUV认证机构检测，按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。

14、整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W·m-2，近紫外数值＜0.0001W·m-2，蓝光100 mrad FOV＜85W·m-2·sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W·m-2。

15、标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案。

16、处理器性能：≥Intel i5；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘；

17、模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。

二、记忆副板

1、面板表面亚光处理，有效缓解学生上课视觉疲劳。

2、板面支持用粉笔、水溶性粉笔、无尘粉笔、蜡笔、白板笔等进行书写，手感流畅、摩擦力适度，笔迹充实均匀，字迹清晰。用干式板擦往复擦拭两遍后，无明显残留字迹；用板擦湿擦，擦后无尘、无明显痕迹残留。

3、衬板采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度不低于15mm，硬度高，写起字来手感好，不变形。

4、信号端子具备抗静电干扰功能，确保外联设备间的信号稳定以及设备安全。

5、采用内置红外触摸感应技术，连接釆用软排线连接。可自动识别粉笔、手指为书写功能，识别板擦或手指为擦除功能。

6、触摸分辨率≥32768*32768；触摸精准度≤1mm；定位精度≤1mm；线性度≤1.5mm；稳态抖动≤0.05mm。

7、智能容错：整条红外边框被遮挡时，支持正常书写。智能容错、坏点屏蔽，10%-15%LED发射灯或接收等损坏，产品可正常工作。

8、笔迹操作：

（1）互联黑板书写的笔迹在主屏配套的板书软件中进行同步展示并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步显示。

（2）主屏可以通过软件将已经书写的板书笔迹进行：选择、拖动、缩放、置顶、删除、复制、颜色更换等操作。

（3）互联黑板支持板擦擦除副屏的板书字迹，同时在主屏选择橡皮的模式下可通过副屏擦除主屏上电子化记录的字迹。

9、可将粉笔板书、板擦修改内容时时同步到教学电子设备上，实现教学内容数字化；副板的板书内容可同步到主屏白板软件上，形成原笔迹电子化板书。

10、在副板外侧边，具备不少于八个常用快捷键，快捷键最少包含以下功能：一键打开白板软件、保存板书、页面上下翻页、更换书写笔颜色、软件/桌面切换。

三、软件

1.软件须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用，可通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如绑定U盘）等多种方式登录教师个人账号以及通过验证码修改登录密码操作。

2.软件为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备，每个账号的云端存储空间不少于50G，无需任何操作即可获取。

3.软件提供事项编辑处理功能，可创建/编辑/处理/查看事项，支持添加事项名称、时间、描述及附件等信息，逾期事项有红色感叹号标识，能够提醒教师及时处理事务，更好地组织和管理教学工作，提高工作效率，确保教学任务的顺利完成。

4.软件提供全部事项列表，分别显示待处理和已处理事项，方便复盘工作。

5.软件提供课表功能，可查看个人课表及授课班级课表，方便掌握教学安排及了解班级课程计划。

6.软件具备课程库功能，支持将备课内容同步到通用教材的章节目录之中或自建备课课程目录，并可导入课件、视频等多种格式资源，备课思路一目了然。

7.学科工具：提供丰富的学科工具，数量不少于15种，并至少包含语文学科、数学学科、英文学科、物理学科、化学学科、地理学科。

8.仿真实验：提供初高中的物理、化学和生物的仿真实验。

9.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式；

10.画笔工具：具备多种笔触类型。

11.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹。

12.通用工具：至少提供形状、放大镜、聚光灯、遮幕、板中板、计时器、截图、微课录制、计算器等通用工具。

13.学科工具：可在授课过程中调取学科工具，至少提供汉字、拼音、古诗词、函数、几何、英汉字典、画板、星球、乐趣、尺规等学科工具。

四、演示助手软件

1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。

2.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。

3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。

4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件内容直接生成二维码分享。

	13 
	实物展台
	台
	1
	1、整机无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤，具有安全锁，防盗防破坏；
2、具有安全设计，所有边角均采用圆弧倒角设计，可承托A4幅面试卷及教材；
3、采用≥1300万像素摄像头；
4、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，最低照度不低于10LUX；
5、采用USB五伏电源直接供电，弱电环保无辐射，并且支持USB纯数字输出，实现单根USB线即可同时满足供电、高清数据传输需求；
6、支持自动光圈, 自动白平衡， 自动曝光；
7、支持实时批注，可以自由划线标注，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动；
8、图片列表：支持将展台画面进行拍照或导入本地图片，形成画面列表，点击即可任意切换图片或摄像头画面进行标注讲解。

9、图像调整：可调整图像亮度、对比度、饱和度等，以便根据需要调整图像效果。

10、支持OCR文字识别，为迅速提取文字，至少支持选中复制、全部复制以及导出为文档功能；

11、支持在软件中置视频展台的画面分辨率；

12、可将拍照画面连同批注内容进行本地保存，或通过二维码分享，方便学生实时查看自己的错题及订正内容。

	14 
	智慧讲桌
	套
	1
	1、智能讲台钢木结构设计，钢制部分选用优质冷轧钢板0.8-1.2mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经脱脂除锈磷化、静电喷塑工艺处理。塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方。
2、讲台尺寸设计参考尺寸（长×宽×高）： 1100mm*650mm*1000mm ，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。
3、讲台整体拼装式设计，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电处理，造型设计以人为本，讲桌转角采用整体圆弧过渡，无尖锐，外观弧线型设计，可以防止碰伤师生。
4、智慧讲桌内嵌≥21.5英寸电容触摸屏幕为主屏幕，液晶屏采用 IPS 屏，分辨率≥1920*1080，采用电容 G + G 触摸屏，支持至少10点同时触摸，触摸屏同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。

5、触摸屏左右两边各设有5个快捷操作按键，按键总数量≥10个。
6、具备独立的跨界按键，用户可通过快捷按键对一体机进行一键关机、音量加减、任务窗以及返回桌面的操作。
7.讲桌支持对交互智能平板机型进行开启屏幕，关闭屏幕的快捷控制，同时，还可以控制智能平板的供电，实现真正关闭平板，而不是让平板处于待机状态，节约用电。

8、讲桌触摸屏侧边接口有3个USB3.0接口，支持对接入设备进行充电，也可以连接U盘、移动硬盘、无线键鼠等外设。

9、支持至少2路RS232控制和1路红外控制信号输出，可联动多媒体设备实现一键开关机。

	15 
	学生课桌椅
	套
	50
	1、课桌参考规格规格：长650×宽450×高760mm，采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型，耐冲击强度，不得采用回收料生产。
2、屉箱：采用PP原生料，一体注塑成型、光滑无毛刺。
3、桌架：地脚采用椭圆钢管尺寸为30mm×60mm×1.2mm（厚）外管采用椭圆钢管30×60×1.2mm（厚）， 内管采用椭圆钢管20×50×1.2mm（厚），上下桌腿采用套式连接。两桌腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为 30mm×60mm×1.0mm（厚）焊接。

4、课椅座板参考规格：长 400×宽370mm，座板中间表面设有散热细缝，散热性能好，耐冲击，耐抗压，耐磨。

5、采用PP 耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；坐垫前端有一凸出弧型设计，可大大舒缓双脚的受力。
6、靠背板参考规格：宽400×高345mm，采用PP耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；靠背设计有散热细缝，靠背设计有完整的曲线弧度。靠背边沿弯弧设计起到加固作用。

7、椅架：地脚采用椭圆钢管尺寸为 30mm×60mm×1.2mm（厚）,外管采用椭圆钢管 30×60×1.2mm（厚） ，内管采用椭圆钢管20×50×1.2mm（厚），上下桌腿采用套式连接。两椅腿间设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸为 30mm×60mm×1.0mm（厚） 焊接，靠背管采用 20×40×1.2mm。

	16 
	教室空调
	台
	1
	5P冷暖空调

	17 
	教师面光灯
	台
	3
	额定功率：80W。
额定电压：AC100-240V 50/60Hz。
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95，CRI ≥93。
色温：4000K/5600K/3200k-5600K (±150K)3种可选。
光效：76lm/W。
光通量：6365lm。
通道数量：单色温1个，双色温2个通道（通道1亮度，通道2色温）。
翻转角度：手动半边轴翻转，0 °-75 °任意停留。
调光功能：0%至100%无级线性调节。
控制方式：DMX512控制或中控485控制。
灯珠数量：600颗。
出光角度：100 °。
CQS： ≥95（色质指数）。
TM-30-15：（保真度指数Rf 95，色域指数Rg102）。
刷新频率：16KHZ，高清拍摄无闪烁，可达10000级无抖动线性调光。
操作：数码显示管调节地址码。
三芯卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽）。
电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手（最多串6台）。
光学处理：柔光扩散板，透光率≥90%。冷却系统：无风机， 自然风冷，外置散热。
使用寿命：50000小时。

工作温度：‐20℃至50℃，存放温度：‐20℃至60℃。

颜色：标配白色，可定制颜色。

外形：长方形，机身材质：铝合金。

发光面积：L480×W170mm

外框尺寸：L580×W270×110mm

照度：2325lux/1M，581lux/2M，258lux/3M，145lux/4M 93lux/5M，64lux/6M，47lux/7M，36lux/8M，28lux/9M，23lux/10M。

功能：有效预防脸黑，惨白脸，花脸，酒红脸，补面光，顶光，整体教室灯光解决。

	18 
	学生面光灯
	台
	9
	额定功率：40W /80W(±2)。
额定电压：AC 220-240V 50/60HZ。
显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95，显色指数高，色彩更加逼真。
色温：3200K/4000K/5600K，三段色温转换。
产品名称：会议室超薄面板灯。
使用寿命：50000小时。
颜色：珍珠白。
发光角度：120 °。
流明：实测90-100LM/W。
照度：1580LUX/1M、435LUX/2M、221LUX/3M 、133LUX/4M、96LUX/5M。
外形：正方形。
外框尺寸：L595×W595×H35mm。
特性：防眩，高频无闪烁，照度高，还原性好

	19 
	网络机柜
	台
	1
	国标机柜，600mm×600mm×1500mm。

	20 
	资源管理平台
	台
	1
	1、平台同步整合视音频流，生成标准流媒体文件，提供强大的资源管理平台，实现存储、直播点播等功能。
2、平台采用嵌入式系统，非通用PC/服务器机型，具有高性能、低延时、可达到更低的码率 、更好的图像质量和网络适应性，满足用户在低带宽网络情况下观看高清视频的需求。
3、通信协议：H.323V4、H.225、H.245、 H.239、HTTP等。
视频协议：H.265、H.264、h264 high profile等。
音频协议：G.711、G.722、AAC等。
4、处理器：主频2.4GHz及以上，10核20线程及以上。
5、内存：32GB DDR4内存。
6、存储：8个3.5英寸大尺寸LFF热插拔硬盘槽位，配置4块4TB SATA 3.5寸硬盘或以上，含阵列卡，支持RAID 0/1/5/10。
7、网卡：1口10/100/1000M数据接口；1 口10/100/1000M管理接口；1个600W（94%） 电源。

	21 
	资源管理平台软件
	套
	1
	一、总体要求：
1、管理平台非OEM或贴牌产品，须支持DOCKER虚拟化容器技术，可基于x86通用服务器Linux系统进行部署，支持部署在用户指定的硬件服务器上或云主机上。
2、管理平台可以和部署在校园网中的录播主机、互动终端等设备实现互联互通，满足将录播课程、互动课堂、教研会议同时录制、直播并发布在平台上。
3、所有用户均可以通过统一入口进行访问资源管理平台，开展同步课堂、远程培训、网络教研、视频会议、优课录制、资源管理、用户管理、设备管理等业务应用。
4、平台应包含教育资讯、资源大厅、录播课堂、同步课堂、在线直播、教研活动、听课评课、教研共同体、名师课堂等模块，个人中心包含个人资料库管理、个人排课开课管理、个人教研中心一站式服务、教研共同体社交功
能，实现一个平台多种教学教研业务的融合应用。

二、资源管理要求：
1、资源部分应包含教学管理、部署管理、信息管理、系统管理四大模块
2、教学管理包含日程安排、教学控制、视频管理等多项资源管理功能。
3、部署管理包含学制管理、教室管理、用户管理、班级管理、组织架构等组织划分模块。
4、课程审核：管理员可以对提交到本级平台的课程视频进行审核操作：通过或拒绝。
5、站点管理：可对本站点的资源展示形式进行管理和设计，可自定义导航、上传LOGO图片和首页展示图片等，从而设计出独一无二的资源展示页面。

6、教室管理：以教室为一个资源单位管理前端教室内的录播主机、互动教学终端等设备，由管理员统一管理，供课程预约和老师授课调用。

7、通过平台能够实现互动课程、录播课程、教研会议模板创建、预约管理、修改管理，可查看正在进行中的互动课程、录播课程、教研会议。

8、课程表管理：用户可通过课程表功能自定义专属课程表，安排好每节课程。

三、个人用户中心管理要求：

★1、支持创建符合用户实际情况的树形组织结构（如按照区、县、校进行划分），可以针对某节点创建分站并创建区域管理员，由分站管理员完成分级站点日常维护工作，包括用户、服务、教室的独立管理及分站站点资源自行维护、独立展示。所有用户均可以通过平台的统一入口进行访问，并在平台首页展示界面选择账户所属分站进行资源访问。

2、个人空间：为不同类型用户量身定制了不同的视频管理权限和专属个人空间（教师、管理员空间），实现网络空间人人通。

3、在教师的个人空间中，应支持上传课程（提供基于浏览器的第三方视频格式资源上传，文件格式包含MP4、图片、文档等多种标准格式，上传后的课程视频文件保存在个人空间内，可以向上提交由管理员审核并发布。支持通过上传下载工具对大文件进行大批量上传下载、转码等操作。

4、个人工作室：支持创建个人教研工作室，实现教研共同体功能，支持创建教研活动，并发布活动内容到个人工作室主页。

四、流媒体分发模块要求：

1、平台应支持录播课程、互动课程、视频会议的同时录制直播服务；可实现≥10组互动课程、录播课程、教研会议同时录制及直播应用，直播视频质量达到1080P高清分辨率，声画同步。

2、平台需自主研发，应包含录制服务、存储服务、流媒体服务三大模块，为资源管理平台和互动平台提供底层服务支撑，从而实现课程录制、文件存储、直播/点播观看等功能。

3、平台应支持RTMP、RTSP多种直播流协议，采用HTML5技术，无需安装任何插件，即可观看点直播。

4、平台应支持H.264 High Profile视频编解码技术，录制生成标准的MP4文件。

	22 
	电源控制器
	台
	1
	1、电源总功率 交流～220V/30A。
2、控制方式 手动控制、电脑控制。
3、插座模式 8个万用电源插座。
4、单路额定输出电流 1路：5A 2-8路：10A。
5、时序开关频率 1秒/步。
6、时序通道独立开关功能 通过按下相应通道按键实现。
7、时序联机控制功能 三芯信号线作联机信号线。

	23 
	教室功放
	台
	2
	1、四组音源输入，两组音箱输出。
2、具有液晶显示屏，能够显示输入音源及声音音量。
3、具有一键总控旋钮，音源输入切换、音量调节一键完成。
4、额定功率：立体声2×2000W/8Ω 。
5、频率响应：20Hz-20KHz。

	24 
	网络交换机
	台
	1
	下行端口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口。

输入电压：100V AC- 240V AC；50/60Hz。

	25 
	PDU插座
	个
	2
	输入电缆：3*1.5平方线
输出单元：8位10A国标孔
输入电流：10A
功能模块：双断开关

	26 
	配套线缆辅材
	批
	1
	录播教室配套线缆，包括视频线、音频线、音箱线、话筒线、电源线、网线、HDMI线等。

	27 
	灯光控制台
	台
	1
	通道：24路独立调光通道， 电气隔离输出。通讯协议：DMX512/RS485两种信号输出。
集控/场景：6个场景。
电压：AC88～256V 50/60Hz。
电源输入：三芯带锁输入。
总调光：1个总控推杆。
推杆：8个调光推杆。
集控推杆：3个集控推杆。
集控按键：3个集控按键。
通道翻页：通道1-8、通道 9-16、通道17-24按键通道翻页切换。
中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控。
DMX 信号连接：XLR-D3F，三芯卡侬（3正2负1屏蔽），2.4G无线输出。
显示：LCD屏显示参数内容。

USB输出5V：LED照明灯供电。

记忆：断电记忆保护。

数码轮：旋转数码轮查看通道值，摁压数码轮不放，再按集控键可保存集控。



	28 
	导播控制键盘
	台
	1
	1、专业硬件导播键盘，非通过计算机安装导播软件或计算机通过WEB浏览器实现的软件导播台方式，集摄像机控制、导播控制、录播控制为一体的专用控制键盘，支持USB、RS232、 RS485三种通信接口。
2、采用标准的HID三轴，具有操纵杆和按钮可编程功能。
3、键盘自带LCD显示屏，显示功能状态。
4、导播控制键盘支持3路摄像机云台操作和6路视频源的控制，例如云台上下左右旋转、镜头拉近拉远等操作，可为每个摄像机设定6个预置位，便于快速定位。
5、支持导播手动、 自动控制模式。 自动模式与智能跟踪服务器联动由系统自动完成教师、学生、板书、全景多机位的视频切换；手动模式下，由人工操作实现全景模式、 电源模式的切换，同时支持一键将指定角色如老师特写、老师全景、学生特写、学生全景、板书、VGA切换至主画面位置显示。

	29 
	观摩电视
	台
	2
	1、65英寸4K超清120Hz，分辨率3840*2160。

2、2GB+32GB，4核64位硬核处理器。

3、HDMI×2，带壁装旋转支架。

	30 
	观摩导播终端
	套
	1
	1、处理器：不低于14核心20线程，基频≥2.6GHz，缓存≥24MB，基础功耗≥65W；
★2、内存： ≥8G DDR5， ≥4根插槽，最大支持128GB内存；
3、硬盘： ≥256G M.2 SSD高速硬盘+1TB机械硬盘；
4、主板：芯片组全固态电容主板；

5、网卡：10/100/1000M自适应以太网卡，支持远程唤醒；
★6、接口：主机前置≥5个原生USB接口；主机后置≥5个原生USB接口；1×DP接口，1×HDMI接口，1×VGA接口，1×RJ-45、1×串口；支持USB键盘开机功能；
7、 声卡： ≥前置2个后置3个3.5mm音频接口，支持7.1声道，支持双向AI降噪技术，可有效过滤环境噪音；
8、机箱： ≥15L节能环保机箱，顶置提手，免工具拆卸，方便使用；
9、原厂USB键盘、鼠标及鼠标垫；
10、电源： ≥330高效节能电源；
11、显示器： ≥24.5英寸显示器，分辨率≥ 1920*1080；对比度≥4000 :1；刷新率≥100Hz；VGA+HDMI接口；
12. 系统：出厂预装正版操作系统。

	31 
	导播液晶显示屏
	台
	1
	                     
≥24.5英寸显示器，分辨率≥1920*1080；对比度≥4000:1；刷新率≥100Hz；VGA+HDMI接口。

	32 
	观摩音响
	台
	2
	1、6英寸轻量化Ferrite低音驱动单元，3英寸纸盆音单元。
2、120°x 90 °覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰。
箱体采用优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振。

额定/峰值功率：80W/120W
额定阻抗：8Ω。


	33 
	监听音箱
	套
	1
	1、专业有源监听音箱。

2、扬声器单元：LF：3英寸，HF：1英寸纸盆高音。

3、额定频率范围：80~20000Hz。

4、额定/峰值功率：30W/120W。

5、特性灵敏度：90dB/W/m；

6、输出声压级：105dB/W/m（Continues）；111 dB/W/m（Peak）。

7、覆盖角度H×V：120º×90º。

8、额定阻抗：8Ω。

	34 
	观摩操作台/椅
	套
	1
	根据现场定制，参考尺寸：2400mm×600mm×700mm，配套转椅2把。

	35 
	教师听课椅
	套
	15
	1、面料：采用优质网布面料，防磨防污性好，颜色可选。
2、扶手：设有扶手，结实稳当不摇晃。
3、座板：座板可翻起、可全折叠。
4、写字板：可选配写字板，可折叠使用。
5、架子：厚度≥1.5mm，采用碳素钢或钢架结构。

6、辅料：采用高密度、高弹力定型海绵，可防氧化、防碎。

	36 
	观摩室空调
	台
	1
	1.5P冷暖空调。

	美术造型

	序号
	类别
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	色彩与造
型材料
（补充材
料）
	丙烯颜料（基础色）
	20 
	套
	12色丙烯颜料12ml

	2 
	
	调色盘（塑料/纸质）
	40 
	个
	14眼梅花形调色盘，直径≥180mm。

	3 
	
	油画棒
	20 
	盒
	24色

	4 
	
	色粉笔
	20 
	盒
	色粉细腻，24色

	5 
	
	马克笔（基础色）
	20 
	套
	油性双头，速干防水不褪色，24色

	6 
	立体造型
与手工材
料
	陶泥
	50 
	kg
	规格：1kg/袋。

	7 
	
	油泥
	50 
	kg
	规格：1kg/袋。

	8 
	
	雕塑工具套装（刮刀
、塑形刀等）
	20 
	套
	各类雕塑刀、切割线、刮板、拍板、型板、喷壶、海绵、板刷、平铲针、吹釉壶、油壶、辗辊、料瓶

	9 
	
	石膏粉
	20 
	kg
	1斤高强快干石膏粉

	10 
	
	模具
	20 
	个
	尺寸：鸡83*55mm、猪83*69mm

	11 
	
	剪刀
	20 
	把
	规格：172*61mm，塑料柄

	12 
	
	裁纸刀
	20 
	把
	规格：A4，刀身不锈钢，刀刃长24CM，刀柄长110MM，刀板下面有防滑垫脚。

	13 
	
	卡纸
	200 
	张
	A4，160克，混色，每包100张

	14 
	
	瓦楞纸
	200 
	张
	规格：A4，两面彩色，双层加厚，10色

	15 
	
	彩色纸
	200 
	张
	A4，80克/张，混色，每包100张

	16 
	
	胶水
	20 
	瓶
	规格：50ML，涂抹顺滑，粘力强，PVAL材质。

	17 
	
	白乳胶
	20 
	瓶
	规格：40ML，尖嘴头，可水洗。强粘性，瓶盖旋转操作方便，PVAC材质。

	18 
	
	双面胶
	20 
	卷
	规格：12MM*10Y，长约9.1米；材质：棉纸

	19 
	
	铁丝
	20 
	卷
	彩色铁丝，规格0.3MM*50米，单卷16G左右；材质：铁

	20 
	
	木棍
	20 
	套
	方木条1：20×40×200mm数量：20根；
方木条2：20×20×200mm数量：20根；
木板1：100×200×20mm数量：5块；
木板2：100×50×20mm数量：20块；
木板3：150×200×20mm数量：5块；
圆木板：100×10mm数量：10块；
打磨棒数量100根；

	21 
	
	泡沫板
	20 
	张
	材质：聚苯乙烯
规格：300*200*30mm
颜色：蓝色

	22 
	
	静物台
	6 
	个
	折叠式，台面60×60×2cm、台面为优质五合板包面，随意停支撑，高度72cm，

	23
	
	静物（几何石膏体、
瓶罐、布艺等）
	3 
	套
	蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒、塑料、布质、木质）。

	24
	辅助与展
示设备
	灯具（可调光）
	6 
	盏
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1.材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮， 内置弹簧
2.规格：立式三节可升降、最大调节高度1500mm、照射角度0 °-120 ° , 带万向轮
3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。

	25
	
	作品展示架/展板
	6 
	个
	规格：2000*1000mm   材料：十字布包面，主体瓦楞+软木，铝合金香槟色包边，背板采用镀锌板。

	短视频制作教室配置

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术指标

	1 
	剪辑电脑
	套
	1
	1、处理器： ≥20核心28线程，基频≥2.1 GHz，缓存≥33MB，基础功耗≥65W；
★2、 内存： ≥16G DDR5 5600MHz， ≥4根插槽，最大支持128GB内存；
3、硬盘： ≥256G M.2 SSD高速硬盘+1TB机械硬盘；
4、主板： 芯片组全固态电容；
5、网卡： 10/100/1000M 自适应以太网卡 ，支持远程唤醒；
6、显卡： ≥RTX5050 8G GDDR6独立显卡 ，位宽不低于128bit；
★7、接口：原生USB接口≥10个； 1×DP接口  、1×HDMI接口、1×VGA接口，1×RJ-45、1×串 口；支持USB键盘开机功能；
8、声卡： ≥前置2个后置3个3.5mm音频接口，支持7.1声道，支持双向AI降噪技术，可有效过滤环境噪音；
9、机箱： ≥15L节能环保机箱 ，免工具拆卸，顶置提手，方便搬运，方便使用；
10、原厂USB防水键盘、抗菌鼠标及鼠标垫；
11、 电源： ≥500W高效节能电源；
12、可靠性：投标人提供所投计算机产品平均无故障小时MTBF（M1）值大于等于110万小时；
13、显示器： ≥24.5英寸显示器 ，分辨率≥ 1920*1080； 对比度≥4000 :1；刷新率≥100Hz；VGA+HDMI接口；

14、出厂预装正版操作系统。

	2 
	移动硬盘
	个
	1
	
尺寸： 2.5英寸
硬盘： 2TB
接口： USB3.0 ，USB3.2

	3 
	高速SD卡
	张
	2
	类型： SD卡
容量： 128GB
速度： class10 U3 V30
适用对象： 微单/单反相机
写入速度： 120MB/s
读取速度： 250MB/s

	4 
	读卡器
	个
	2
	读取类型： 多卡多读
读取对象： TF卡 CF卡 SD卡 MS卡
适用主机： 手机 平板 相机 笔记本
材质： 铝合金
接口： USB3.0
类型： 多合一

	5 
	枪式麦克风
	支
	2
	类型： 专业录音麦克风
收音头：  电容式
指向特征： 心型指向
传输方式： 有线
供电方式： 多种供电
适用场景： 专业录音 摄像机专用 Vlog
连接主体： 手机 台式电脑 相机/摄像机

	6 
	无线领夹麦克风
	套
	2
	连接方式： 直插式 蓝牙
产品形态： 一拖二
接收器RX接口： Type-C Lightning 3.5mmTRS接口
传输方式： 有线/无线
发射器TX形状： 方块型
APP调参： 支持APP调参
接收器RX充电功能： 边充边用
指向特征： 全指向/无指向
连接主体： 手机 笔记本 相机/摄像机
供电方式：  内置电池

适用场景：单反录音 摄像机专用 Vlog

是否带充电仓：带充电仓

	7 
	录音笔
	支
	2
	
内存容量： 64GB
收声模式： 双向
声控录音： 支持
录音格式： WAV MP3 PCM
电池类型： 锂电池
录音距离： 10米
扬声器：  内置扬声器
连接接口： Type-C
显示屏类型  彩屏

功能：语音转文字 云端同步

录音质量：无损

降噪功能：高清降噪

录音时间：19小时

续航时间：17小时

安全属性：密码保护 断电保护

	8 
	监听耳机
	个
	2
	线型： 单边导线
线长： 3m
佩戴方式： 头戴式
特色功能： 支持音乐、麦克风支持 、无麦克风
场景： 音乐耳机
振膜类型： 动圈
插头接口： 3.5mm

	9 
	提词器
	个
	2
	拍摄辅助类型： 提词器
尺寸： 14寸
三脚架： 包含

	10 
	背景布及支架
	套
	1
	颜色： 红 白 蓝 绿 黑 灰6色棉布
尺寸： 3×6米

	11 
	简易绿幕及支架
	套
	1
	尺寸： 3×3米

	12 
	LED摄影灯
	套
	2
	尺寸： 18英寸
附件： 电源适配器 、手机支架、遥控器

	13 
	柔光箱
	套
	2
	直径： 90cm
深度： 62cm
撑杆： 16支
附件： 收纳袋、 内层柔光布 、格栅

	14 
	反光板
	套
	2
	尺寸： 1.5×2米
附件： 反光板支架 ，灯架

	植物病虫害防治

	序号
	类别
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	采样与观
测工具
	昆虫采集网
	10
	个
	不锈钢1.8米(杆+网圈） ：5节收缩，杆收缩约41cm ;杆全长1.48米，网兜直径 30 cm~40 cm，网兜深 60 cm～80 cm

	2 
	
	毒瓶
	50
	个
	昆虫毒瓶，尺寸：84*120mm，容量： 10ml，材质玻璃瓶

	3 
	
	标本管
	50
	个
	一次性，5ml带胶圈冷冻管

	4 
	
	放大镜（手持）
	10
	个
	5倍

	5 
	
	标本盒
	20
	套
	9*9*3.5cm，蝴蝶展翅标本盒

	6 
	
	标本针
	20
	套
	100根/盒

	7 
	
	枝剪
	10
	把
	8寸弯头，省力弹簧设计 ，尾部带有锁止扣

	8 
	
	小铲
	10
	把
	尺寸：长17cm刀口宽6cm
材质：原木+不锈铁
1、高韧性、不易生锈的不锈钢材质 。大大减少操作人员的劳动强度。
应用： 1、用于清理拉坯机 、陶艺桌面上的泥或者石膏废料 ，也可以用来清理棚板。

	9 
	
	土壤钻
	10
	把
	长度： 1m，直径19mm，带把手需敲击取土，304不锈钢材质

	10 
	检测与诊
断设备
	手持显微镜（可连接手机）
	1
	台
	wifi连接，带支架，50-1000倍

	11 
	
	病害检测试剂盒（常见病
害）
	10
	套
	300次/盒，农药残留快速检测试剂盒

	12 
	
	pH计
	10
	个
	笔式，
1、测量范围： 0～14.00pH
2、电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）
3、校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）
4、外形尺寸：150mm×30mm×15mm。

	13 
	
	土壤湿度计
	10
	个
	湿度

	14 
	
	叶绿素测定仪
	1
	台
	     1、测量范围 :叶绿素 :0.0~199.9SPAD叶片水分:0.0~99.9RH%
     2、含氮量 :0.0~99.9MG/G叶面温度 :- 10~99.9C测量面积 :2MM*2MM
     3、测量精度 :叶绿素 : ±1.0SPAD单位以内(室温下，SPAD值介于0~50)含氮量 : ±5% 叶片水分: ±5% 叶面温度 : ±0.5℃
     4、重复性 :叶绿素 :0.3SPAD单位以内 (SPAD值介于0~50)含氮量 :0.5单位叶片水分 :0.5单位 叶面温度:0.2C
     5、测量时间间隔 :小于3秒
     6、电源:4.2V可充电锂电池
     7、重量:200g
     8、数据存储容量 :32KB
     9、电池容量:2000MAH
     10、工作及存储环境 :-10~50C85%相对湿度

	
15

	防治实训
材料
	
喷雾器（背负式）

	2
	
台
套
	
16L，手动定制

	16
	
	防护服、手套、 口罩
	10
	套
	定制

	17
	
	常见农药样本（空瓶或模拟药剂）
	1
	
	8ml透明玻璃瓶，PP材料螺旋口瓶盖，耐酸耐碱，50个

	18
	
	生物防治材料（如天敌昆虫标本）
	2
	套
	寄生性天敌标本 :如赤眼蜂(防治鳞翅目害虫卵)、蚜茧蜂(防治蚜虫)、寄生蝇(防治毛虫类害虫)等。捕食性天敌标本 :如瓢虫(防治蚜虫、粉虱)、草蛉(防治蚜虫、红蜘蛛)、螳螂(防治多种食叶害虫)等

	19
	
	病害叶片、昆虫标本（教学用）
	2
	套
	玉米小斑病、粗缩病、灰斑病等

	20
	资料与记录
	病虫害图鉴
	10
	本
	机械工业出版社出版

	21
	
	实验记录本
	10
	本
	32开

	植物嫁接

	序号
	类别
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	刀具与工具
	嫁接刀（枝接、芽接）
	10 
	把
	优质65#锰钢，可折叠刀口，刃口锋利尾部带剥皮器 ，轻巧方便

	2 
	
	修枝剪
	10 
	把
	8寸弯头，省力弹簧设计 ，尾部带有锁止扣

	3 
	
	手锯
	10 
	把
	刃部材质SK-5弹簧钢，刃部淬火处理，刃长215mm，锯片厚度0.7mm， 防滑塑胶直柄 ，替刃式设计

	4 
	
	磨刀石
	10 
	块
	12.5cm

	5 
	
	镊子
	10 
	把
	1．  镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于 9mm，镊子的长度为160±5mm。
2．  镊子制作应光滑 、平整、无缺陷。
3．  镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体 ，吻合一致 ，弹性好。

	6 
	
	刮皮刀
	10 
	把
	159mm

	7 
	耗材与辅
助材料
	嫁接夹
	1000 
	个
	夹宽1cm

	8 
	
	标签牌
	200 
	个
	5.2*3.4

	9 
	
	消毒液（酒精）
	10 
	瓶
	500ml

	10 
	
	消毒液（次氯酸钠）
	10 
	瓶
	500ml

	11 
	
	棉球
	20 
	袋
	500g/包

	12 
	
	纱布
	20 
	卷
	8*600cm

	13 
	
	石蜡/接蜡
	5 
	kg
	石蜡

	传统教学工具

	序号
	类别
	产品名称
	数量
	单位
	参数


	1 
	教师课堂
演示用具
	大型教学圆规
	3 
	套
	金属或高强度塑料制 ，长度60-100cm，可夹持粉笔或白板笔。

	2 
	
	大型教学三角板
	3 
	套
	一副（45 °等腰直角 、30 °/60 °直角各一） ，边长40-60cm。

	3 
	
	大型量角器
	3 
	个
	半圆形，直径40-50cm，透明材质。

	4 
	
	丁字尺
	3 
	把
	规格 :900mm,有机塑料

	5 
	
	教学直尺
	3 
	把
	长度1m，带清晰刻度。

	6 
	
	多功能几何绘图仪
	3 
	套
	集合常用几何图形模板 （圆、椭圆、多边形等）。

	7 
	
	科学计算器
	3 
	台
	具备函数计算 、统计（标准差等） 基本功能。

	8 
	分组测量
与应用学
具
	卷尺
	6 
	个
	30m。布卷尺 。外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能 。采用全公制 ，纤维尺带不导电 ，不生锈，尺带黄色、亚光，尺带宽13mm

	9 
	
	激光测距仪
	6 
	个
	简易型，测量范围30-50米。

	10 
	
	水平仪
	6 
	个
	简易气泡水平仪 ，长度30-50cm。

	11 
	
	角度尺/量角规
	6 
	把
	塑料制品、演示用 。 由规身、粉笔套、规脚等三部份组成 ，总长不小于400mm，规身由粉笔套柱和规脚 ，规身表面应无缺陷 、无丝裂，不易变形 。粉笔套由塑料注成 ，规脚由吸盘组成。

	12 
	
	卡尺 (可选)
	6 
	把
	游标卡尺或数显卡尺 ，精度0.02mm。

	13 
	公用教学
模型与图
表
	立体几何模型套装
	3 
	套
	包含常见几何体： 正方体、长方体、 圆柱、圆锥、 圆台、棱锥、棱台、球体等。

	14 
	
	平面几何拼接板
	3 
	套
	彩色磁性或插接式 ，含多种三角形、四边形等。

	15 
	
	函数图像模板
	3 
	套
	塑料板，刻有常见函数（二次、指数、对数、三角函数） 曲线。

	16 
	
	数学用表挂图
	3 
	套
	如：常用对数表 、三角函数值表 、正态分布表等。

	17 
	
	坐标系磁性贴
	3 
	套
	可固定在黑板的磁性坐标网格 ，配合磁性点、线进行函数演示。

	乐器

	序号
	类别
	产数名称
	数量
	单位
	参数


	1 
	打击乐器
类
	架子鼓
	1 
	套
	七鼓，架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓（3～7个） 、 吊镲（2~4面）所组成，鼓的直径如下：低音大鼓：22" ×16"、落地鼓： 16" ×16"、小军鼓：14" ×5.5"、 中音鼓： 13" ×11"、 中音鼓： 12" ×10"，高音鼓： 10" ×10"、高
音鼓：8" ×10"、镲片：踩镲 (12" ×2")、吊镲：  (15")、 吊镲：  (16")。

质量要求：鼓腔：自然风干木材材质。鼓圈：镀黑镍合金压铸。金属腔和木腔镶接，超强圆柱鼓耳，正品鼓皮，手工镲片.配鼓凳

	2 
	
	电子鼓
	2 
	套
	显示器： 多功能LCD点阵+图标
触发器：五鼓三镲
最大复音数：64
鼓组：10套预置，5套GM鼓组
歌曲/示范曲：30首节奏乐曲，12首打击乐练习曲
录音功能：实时录音
下载音色：可以下载使用任意音色
节拍器：拍数：0-9/2/4/8/16间隔： 1-2/3-8/1-8/1-12/1-16

	3 
	键盘乐器
类
	电钢琴
（可变
调）
	1 
	台
	键盘：88键标准渐进式配重榔头键盘。（钢琴手感）
480种音色：其中包括128种国际标准的GM音色，5种中国民族乐器音色和2组鼓组
200种节奏：其中包括13种中国民族风格，可提供128种乐队的演奏效果示范曲：80首歌曲
USB：MP3功能选择，MP3播放，上一曲，下一曲
显示屏：LCD显示示范曲、MP3播放、音色、节奏、启动、+/- .等15个通用选择功能
音色控制：力度，移调+，移调-脚踏板控制：3个踏板（延音/弱音/后延音）
伴奏控制：启动/停止，节拍速度+，节拍速度-，（灵活的自动伴奏控制功能，在您演奏键盘时提供完整的随心所欲的伴奏状态）
键盘控制：全键盘，和弦
MIDI控制：MIDI输入/输出接口、连接电脑：（可快速而方便地连接到计算器上或其他MIDI设备进行互动及创作）
录音功能：录音，放音，可方便在一轨伴奏下录一轨旋律双键盘、双音色内置立体声扬声器，提供高质量的声音效果

音频输入/输出功能 外置双耳机插座

原厂配置：琴身（主机），木琴架，三踏板，翻盖琴盖、琴谱架一体，内部电源，说明书，保修卡

	4 
	
弦乐器类
	木吉他
	15 
	把
	1. 面板为椴木胶合板，背侧板为椴木胶合板，琴柄为色木，黄铜音品。
2. 采用十二平均律。
3. 各音的音准误差在正负20个音分之内。
4. 弦器：半封闭弦钮。
5. 木材经过干燥处理，含水律不超过15%。

	5 
	
	尤克里里
	15 
	把
	1.四弦
2.面板：桃花芯木
3.侧板：桃花芯木
4.背板：桃花芯木
5.指板：玫瑰木
6.下码：玫瑰木
7.旋钮：全封闭
8. 口轮：雕刻
9.琴枕：牛骨
10.漆面：亚光

	6
	
	电吉他
	2 
	把
	1.弦数：6根 

2.面板材质：赤杨木 

3.指板材质：玫瑰木 

4.背侧板材质：其他 

5.有效弦长不小于600mm

6.指板宽度（弦枕处）不小于40mm

7.指板宽度（十六品处）不小于50mm

8.其他附相应的摇把、扳手、音频连接线、背带。

	7
	
	电贝斯
	2 
	把
	1.琴颈材质：GSR4枫木琴颈

2.琴体材质：奥古曼琴体

3.指板材质：紫心木指板白色圆点镶嵌

4.品数：22/中号

5.琴桥：B10琴桥

6.弦距：19mm

7.琴颈拾音器：Dynamix P琴颈拾音器被动

8.琴桥拾音器：Dynamix J琴桥拾音器被动

9.琴弦调音：1G，2D，3A，4E

	8
	管乐器类


	竹笛
（G调）
	15 
	支
	1.规格：8孔，仿黑头，外观无收缩变形

2.音色：发音敏感，音色明亮，造型美观

3.制作工艺：扎尼龙线,外观：光滑、圆润、无劈裂、虫蛀，亚光高级，美观耐看

4.精心打磨抛光，手感好，多次校音，专业调音，手工修调，确保每个孔的专业音准、音色性能。

5.配笛膜、笛膜胶块。

	9
	
	高音萨克
斯（B调）
	2 
	支
	调性：Bb
直管
材质：乐器专用黄铜
处理工艺： 电泳金工艺
精心细作，音量大，声音具有穿透力
配清洁布、演奏手套、专用手提箱

	10
	
	葫芦丝（C
调）
	20 
	个
	调性：降c  

材质：镀铜拉丝工艺葫芦和管，花牛角吹嘴、仿牛角镶底；

工艺：傣族民俗图案、精致铜套、主副管可拆；
音色：三音。
配备：包装盒、 中国结。

	11
	音响设备
类
	乐队音箱
（电声）
	1 
	套
	1.10寸5Ah电瓶100W
2.适配器： 15V4A桌面式
3.话筒频点：770.85/795.85MHz
4.功能：蓝牙、语音、录音、外接12V、话筒优先
5.配置：双手持话筒、YK-222遥控、适配器、说明书、咪架*2
6.适用范围：户外活动（如体操、舞蹈排练）


	大宁县职业高级中学校新校区音乐（舞
蹈）、美术、书法等功能室改善建设

	设备明细

	功能室改善建设一览表

	序号
	实训室名称
	预算

	1 
	音乐（舞蹈）功能室
	

	2 
	美术绘画功能室
	

	3 
	数字书法功能室
	

	4 
	心理咨询室
	

	5 
	电子阅览室
	

	音乐（舞蹈）功能室

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	  1 
	专业卡包
全频扬声
器
	1 
	  对
	尺寸：

≥283x508x292mm

材质：

金属材质

规格：

重量≤12.5Kg

标称指向性：全指向性

标称阻抗：8Ω

低音单元：1x10" 锥盆扬声器单元

高音单元：4x3" 全指向纸盆高音

额定输入功率 (RMS)：180W

输入功率≤500W

功能：

宽频音效覆盖：频率响应 38Hz-18kHz，兼顾低音厚重与高音清亮，适配音乐、人声、影视音效等多场景

高灵敏高效发声：1W/1M 灵敏度达 92dB，小功率输入即可输出清晰音量，能耗更经济

大空间扩声适配：最大声压级 119dB，适合小型会议室、商铺、家庭影院等场景，声音穿透力强

360° 全向声场：全指向性设计 + 多高音单元布局，声音均匀扩散，无听觉死角

分层音效解析：独立高低音单元搭配，低音饱满不浑浊，高音通透不刺耳，还原音频细节

	  2 
	4 通道声频
后级功率
放大器
	1 
	  台
	尺寸

净重：≥21.5Kg

尺寸：≥482*470*88

材质

金属材质

规格

输出功率：8Ω 时 4×350W、4Ω 时 4×550W、8Ω 桥接时 2×1100W

音质参数：频率响应 20Hz-20kHz（±0.5dB），失真率≤0.08%，信噪比≥102dB

核心性能：阻尼系数≥300，转换速率≥10V/uS，输入灵敏度 0.775V/1V/32dB

功能

功率输出功能：多阻抗适配，支持标准输出与桥接输出，满足不同音响设备驱动需求

音质保障功能：宽频率响应、低失真率、高信噪比，还原清晰纯净音频

专业适配功能：高阻尼系数与转换速率，适配专业演出、会议室等多场景音频扩声

	  3 
	数字效果器
	1 
	  台
	尺寸：≥420*165*44mm（WDH）

材质：

机身外壳：冷轧钢板

面板材质：阳极氧化铝合金

规格：

线路输入：4 路

有线话筒输入：3 路

无线话筒输入：2 路

平衡输出：6 路

单端输出：2 路

通信接口：USB/RS485 双接口

功能：

1. 核心基础功能

数字混响功能：支持回声与混响独立调节，打造立体音效

多路输出控制：6 路平衡输出 + 2 路单端输出，适配多设备连接需求

多类型输入适配：兼容线路、有线话筒、无线话筒输入，满足多样化音源接入

2. 音乐调节功能

7 段音乐参量均衡：精细调节音乐各频段音色

音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB（0Hz-303Hz），过滤低频杂音

主输出 5 段音乐参量均衡：二次优化整体音乐音质

3. 话筒调节功能

4 种话筒 FBE 模式（OFF12 等）：适配不同场景话筒音效需求

话筒压限功能：防止话筒信号过载失真

15 段话筒参量均衡：高精度调节话筒音色，还原清晰人声

4. 回声调节功能

回声低通滤波器：5.99Hz-20.6KHz，过滤回声中多余高频信号

回声高通滤波器：0Hz-1000Hz，优化回声低频表现

3 段回声参量均衡：针对性调节回声音色

多维度回声电平控制：回声电平、回声直达声电平均支持 0～100% 调节

灵活延时设置：回声预延时（0～500ms）、右通道预延时（0~±50%，相对左声道）、总预延时（0～500ms）、右通道延时（0～50%，相对左声道回声延时时间）可按需调节

回声重复调节：0～90% 可调，控制回声重复次数与衰减效果

5. 混响调节功能

混响高低通滤波：低通滤波器（5.99Hz-20.6KHz）、高通滤波器（0Hz-1000Hz），精准筛选混响频段

混响电平控制：混响电平、混响直达声均支持 0～100% 调节

混响延时与时间设置：回声预延时（0～200ms）、混响时间（0～3000ms）可调，适配不同空间声学需求

6. 主输出调节功能

多维度电平控制：音乐电平、直达声电平、回声电平、混响电平均支持 0～200% 宽范围调节

压缩限幅器：防止主输出信号过载，保护设备并保障音质稳定

声道延时与静音：左 / 右通道延时 0～50ms 可调，支持独立静音功能

7. 中置输出调节功能

电平调节：音乐电平、直达声电平、回声电平、混响电平均支持 0～200% 调节

高通滤波器：0Hz-303Hz 可调，过滤低频干扰

3 段参量均衡：优化中置输出音色

压缩限幅器：保障中置输出信号稳定，避免失真

延时调节：0～50ms 可调，适配声场同步需求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4 
	真分集无
线领夹传
声器(一拖
二)
	1 
	套
	尺寸：

尺寸：≥435*150*44mm

材质：

机身外壳：冷轧钢板

面板材质：ABS 工程塑料

发射器外壳：铝合金材质

规格：

（一）无线接收机规格

频率范围：651-697MHz

可调信道数：50×2

振荡方式：锁相环频率合成

频率稳定度：±10ppm

接收方式：真分集超外差二次变频

导频方式：数字导频

音频频响：60-13000Hz

谐波失真：≤0.5%

信噪比：≥50dB

音频输出：平衡输出和混合输出

接收灵敏度：-95dBm

电源规格：12VDC/2A

（二）发射器规格

频率范围：651-697MHz

可调信道数：200 个

振荡方式：锁相环频率合成（PLL）

谐波抑制：-30dB

调制方式：调频（FM）

调频方式：红外对频

最大偏移度：±45KHz

RF 功率输出：3-30mW

拾音头类型：电容式

功能：

（一）核心传输功能

宽频无线传输：频率覆盖 651-697MHz，支持多信道切换，避免信号干扰

高精度频率稳定：采用 PLL 锁相环频率合成技术，频率稳定度 ±10ppm，保障信号传输一致性

真分集接收：超外差二次变频接收方式，接收灵敏度达 - 95dBm，提升信号接收距离与稳定性

红外快速对频：发射器支持红外对频功能，快速匹配接收机频率，操作便捷

（二）音频处理功能

清晰音频还原：音频频响 60-13000Hz，谐波失真≤0.5%，信噪比≥50dB，还原纯净人声 / 音频

电容式拾音：发射器搭载电容式拾音头，拾音灵敏度高，精准捕捉细微声音信号

多模式音频输出：接收机支持平衡输出和混合输出，适配不同音频设备连接需求

（三）实用适配功能

多信道灵活选择：接收机 50×2 信道、发射器 200 个信道，满足多设备同时使用场景

可调发射功率：RF 功率输出 3-30mW，可根据使用距离灵活调节，兼顾传输效果与功耗

数字导频防串扰：数字导频技术避免不同设备间信号串扰，保障传输私密性与稳定性

宽范围调频偏移：最大偏移度 ±45KHz，适配多样化音频信号传输需求

套内明细：无线领夹传声器 2个  接收机 1个

	
	
	
	
	

	  5 
	压腿凳
	6 
	个
	尺寸：

尺寸：≥24cm×30cm×200cm

材质：

主体材质：松木实木整料

填充材质：中间夹层海绵

表面材质：皮革包裹

规格：

结构工艺：实木主体 + 海绵夹层 + 皮革包裹一体化成型

材质特性：松木无拼接（承重性强、结构稳固）、皮革表面（耐磨易清洁）、海绵夹层（柔软缓冲）

细节亮点：无拼接工艺提升耐用性，皮革包裹兼顾实用性与美观度

功能：

稳固支撑：松木整料无拼接设计，强承重能力，适配训练辅助、倚靠支撑等场景

柔软防护：中间海绵夹层缓冲接触压力，避免硬接触带来的不适感

实用适配：皮革表面易擦拭打理，适配高频使用场景

舒适体验：实木支撑与海绵缓冲结合，兼顾稳定性与柔软度，提升使用舒适度

	  6 
	舞蹈把杆
	6 
	个
	尺寸：

把杆长度：≥4 米

可升降高度范围：75-110cm

外管直径：≥48mm

内管直径：≥32mm

材质：

主体材质：水曲柳

规格：

外观要求：光滑无毛刺，使用安全

功能：

高度调节功能：支持 75-110cm 范围内升降，适配不同身高人群的舞蹈训练需求

稳定支撑功能：水曲柳材质搭配双层管径结构，提供稳固的握持支撑，满足压腿、拉伸、形体训练等动作需求

安全防护功能：表面光滑无毛刺，避免训练过程中划伤皮肤，保障使用安全性

	  7 
	舞蹈垫
	36 
	个
	尺寸：

尺寸：≥180cm×61cm×0.8cm（长 × 宽 × 厚）

材质：

材质工艺：采用闭孔发泡技术

规格：

防滑性能：加倍防滑设计

回弹性能：垫身稳定回弹

功能：

缓冲防护：通过闭孔发泡技术有效减缓冲击，降低运动损伤风险

稳定支撑：加倍防滑 + 稳定回弹，确保运动过程中垫身不位移，提供可靠支撑

舒适适配：亲肤材质 + 合理尺寸，适配各类运动场景（如瑜伽、健身等），提升运动舒适度

	  8 
	压腿砖
	72 
	个
	尺寸：

形状：方形

尺寸：≥23cm×15cm×7.5cm（长 × 宽 × 高）

材质：

高密度海绵

规格：

边角处理：专业切割工艺，边角圆润舒适，无棱角

功能：

稳定支撑：为舞蹈训练提供均衡支撑力

柔软防护：缓冲身体压力，防止训练拉伤、磕碰受伤

姿势辅助：引导学员保持正确训练姿势，辅助伸展动作

场景适配：舞蹈教室专用，适配高频训练使用场景

	  9 
	舞蹈彩带
	36 
	个
	尺寸：

尺寸：≥24cm×30cm×200cm

材质：

填充材质：中间夹层海绵

表面材质：皮革包裹

规格：

结构工艺：实木主体 + 海绵夹层 + 皮革包裹一体化设计

材质特性：实木无拼接、皮革表面、海绵夹层

功能：

稳固支撑：松木整料无拼接设计，提供强承重支撑，适配倚靠、辅助训练等场景

柔软缓冲：中间海绵夹层缓解接触压力，提升使用舒适度

防护适配：皮革包裹表面亲肤耐磨、易打理，实木 + 海绵组合兼顾支撑与缓冲，适用于训练辅助、家居休闲等场景

	  10 
	舞蹈扇
	72 
	个
	尺寸：

扇骨长度：≥31 厘米

飘头长度：≥20 厘米

材质：

扇骨材质：优质竹制

面料材质：纺织面料

规格：

制作工艺：手工制作

结构设计：铆钉固定，不脱扣

细节处理：边缘圆滑，结实耐用

外观特性：颜色亮丽，整体美观，质感有型

功能：

实用适配：合理尺寸搭配（扇骨 + 飘头），满足日常使用、表演等场景需求

稳固耐用：优质竹制扇骨 + 铆钉固定工艺，结实不脱扣，使用寿命长

舒适体验：纺织面料柔软舒适，圆滑边缘设计提升握持与使用舒适度

美观装饰：颜色亮丽、质感有型，兼具实用功能与装饰性，适配多种场合

	  11 
	瑜伽球
	10 
	个
	尺寸：

直径：≥65cm

材质：

材质类型：PVC 材质

材质特性：环保安全，适配专业训练场景

规格：

外观工艺：螺纹设计，表面带有螺旋防滑纹

结构特性：加强型设计，提升防爆性能

功能：

防滑稳固：螺旋防滑纹设计，确保运动中球体不滑动，增强使用稳定性

安全防爆：环保防爆材质 + 加强型结构，降低破裂风险，保障训练安全

训练适配：合适直径尺寸 + 防滑防爆特性，适用于专业训练场景，满足运动训练需求

	  12 
	呼啦圈
	  18 
	  个
	尺寸：

尺寸：直径≥75cm

规格等级：大号

材质：

主体材质：高密度 EVA 胶棉、江南丝绸布

支撑材质：加厚镀锌钢管

材质特性：环保无异味，坚实耐用

规格：

结构工艺：镀锌钢管支撑 + EVA 胶棉 + 丝绸布包裹

细节设计：钢管螺旋花纹，承重力强、不易变形

工艺亮点：加厚设计提升耐用性，受力均匀

功能：

按摩适配：加重设计增强按摩效果，适配身体按摩场景

稳固支撑：加厚镀锌钢管 + 螺旋花纹，承重力强，使用过程稳定不晃动

舒适体验：高密度 EVA 胶棉柔软贴合，江南丝绸布亲肤透气，环保无异味

耐用实用：不易变形、坚实耐用特性，适配长期使用需求

	
	
	
	
	

	  13 
	 舞蹈手花
	  72 
	  个
	尺寸：

直径：≥32cm

材质：

材质特性：哑光PE膜

工艺处理：高压覆膜工艺

规格：

结构特性：丝条密集，饱满挺拔，牢固不抽丝

材质质感：柔软不扎手，触感舒适

功能：

美观动感：亮光外观 + 丝条密集设计，舞动时动感十足，适配表演、舞蹈等场景

耐用实用：环保材质 + 高压覆膜工艺，水洗、出汗均不褪色，牢固不抽丝，使用寿命长

舒适适配：柔软不扎手 + 合理直径尺寸，握持与舞动舒适，兼顾安全性与实用性

	  14 
	脚蹬拉力器
	  36 
	  个
	尺寸：

尺寸：≥25cm×45cm

材质：

主体材质：高密度 NBR 材料、天然加粗环保乳胶管

手柄材质：弹性泡棉

材质特性：环保安全、结实耐用、色泽纯正

规格：

结构工艺：四管加厚加粗乳胶管 + 高密度 NBR 材料 + 弹性泡棉手柄组合设计

细节亮点：乳胶管高回弹、拉力强且不易断裂；泡棉手柄吸汗防滑

功能：

强劲拉力：四管加厚加粗乳胶管 + 天然加粗材质，提供强劲稳定拉力，适配力量训练需求

舒适握持：弹性泡棉手柄吸汗能力强，有效防止打滑，提升训练舒适度

耐用安全：高密度 NBR 材料结实耐用，环保乳胶管不易断裂，保障长期使用安全

训练适配：合理尺寸 + 高回弹特性，适用于上肢力量训练、拉伸锻炼等场景，助力提升训练效果

	  15 
	龙鼓
	  2 
	  个
	尺寸：

鼓面直径：≥60cm

鼓身厚度：≥50cm

类型规格：平放鼓

材质：

鼓身材质：杨木

鼓面材质：牛皮

材质特性：杨木坚韧稳固，牛皮音色纯正、耐磨损

规格：

制作工艺：传统手工制作，牛皮鼓面经褪毛处理

工艺亮点：遵循传统制作方法，手工打造确保品质；褪毛处理提升鼓面耐用性与音色表现

功能：

优质音色：杨木鼓身 + 牛皮鼓面组合，搭配传统工艺，音色饱满纯正，适配演奏、训练等场景

耐用实用：杨木材质 + 牛皮鼓面耐敲耐打，长期使用不易损坏，使用寿命长

场景适配：合理尺寸设计，平放式结构，适用于舞台表演、民俗活动、音乐训练等多种场合

	16 
	舞蹈专用
镜
	1 
	套
	尺寸：

标准高度：2-2.2 米

公称厚度：≥5mm

总面积：约 40 平方米（按教室墙面实际排版覆盖净面积为准）

排版要求：根据教室实际墙面尺寸、门窗及设备位置优化设计

材质：

基材材质：优质浮法玻璃

镜面工艺：银镜材质

材质特性：镀银层均匀光亮，成像清晰，材质稳定耐用

规格：

浮法玻璃基材 + 均匀镀银工艺，确保镜面成像质量

适配教室墙面场景，优化排版设计，保障安装后覆盖效果

功能：

清晰成像：优质浮法玻璃 + 均匀镀银层，提供高清无失真成像，满足舞蹈、形体训练等观察姿势需求

适配场景：2-2.2 米标准高度 + 大面积覆盖，适配教室教学场景，便于学员全方位观察自身动作

安全实用：优质材质 + 科学排版安装，兼顾耐用性与空间利用率，适配教学高频使用需求

套内明细：舞蹈镜约40平方

	17 
	舞蹈教室
专业地胶
	1 
	套
	尺寸：

厚度：≥5mm

面积：预估 60 平方米（最终按实际铺设净面积结算）

材质：

材质类型：PVC 材质

材质特性：耐磨、高回弹性，适配舞蹈场地高频使用场景

规格：

表面处理：哑光 / 微哑光工艺（避免灯光反光）

摩擦系数：精准调控表面摩擦力，平衡制动性与顺滑度

结构特性：≥5mm 厚度设计，增强耐磨性能与回弹性

功能：

安全防护：适宜摩擦力设计，保障旋转、跳跃等动作时的制动效果，避免过度涩滞导致扭伤，降低运动损伤风险

视觉适配：哑光 / 微哑光表面处理，杜绝灯光刺眼反光，保护舞者视力，不干扰舞蹈动线观察

耐用适配：PVC 材质 +≥5mm 厚度，耐磨抗压强，能承受舞蹈步伐摩擦与器械压力，良好回弹性缓解足部冲击，适配舞蹈教室长期高频使用

空间适配：可按需铺设（预估 60㎡），按实际净面积结算，灵活适配不同尺寸舞蹈场地

套内明细：地胶约60平方米

	  18 
	钢琴
	  1 
	  台
	尺寸：

尺寸：≥1520mm×1210mm×620mm

材质：

铁板 真空铸造铁板（音色纯正）

音板 白松加强型实木音板（上下两层白松实木木皮，增强抗拉张力）

琴弦 防锈钢线（音色纯净、音准稳定）

弦码 色木多层板（音频振动响应精确、迅速）

弦椎 优质羊毛毡（采用传统工艺，音色圆润通畅）

琴键 实木复合键盘，亚光黑键（色泽质感如乌木），键皮为赛璐珞塑料（表面硬度≥2H）

脚轮 双轮脚轮（转动灵活、推行顺畅、噪音低）

脚踏 金属铸造（踏脚负荷约 3.5kg）

外壳涂饰 国内名牌不饱和树脂环保漆（静电喷涂，漆面光亮平整）

背柱 五背柱设计（保证弦列振动边界条件，提升总装配精度）

击弦机 工艺技术制造，榉木 + 呢毡（平音头毡密度 0.16-0.22mm，三角毡密度 0.25-0.30mm）

顶杆 高强度材质（不易磨损变形）

规格：

木材处理：木制作经两年以上自然风干 + 针对性烘干处理（释放内应力）；呢毡经防潮、防霉、防蛀处理

气候适配工艺：干燥气候模拟处理 + 出仓二次精细整理（适配北方寒冷干燥环境，稳定性强）

击弦机工艺：弦椎击弦距离≥43mm，无晃动；制音头离弦、贴弦一致，动作整齐有效

音板设计：符合钢琴共鸣系统发声规律，增强琴声优美度

表面工艺：琴键亚光处理、外壳静电喷涂环保漆，兼顾质感与实用性

功能：

优质音色表现：真空铸造铁板 + 白松实木音板 + 琴弦组合，搭配科学共鸣设计，音色纯正、纯净、圆润通畅，音准稳定

稳定耐用：五背柱结构 + 高强度顶杆 + 木材 / 呢毡特殊处理，不易变形、开裂、磨损，适配长期高频使用

操作舒适：实木复合键盘（硬度≥2H）触感舒适，双轮脚轮推行顺畅，金属脚踏负荷合理，击弦机灵敏度高、耐冷热性强

环境适配：经气候模拟处理，适应北方寒冷干燥气候，在不同环境下均能保持稳定状态与优良音色

品质保障：环保漆涂饰 + 多重工艺处理，兼顾环保性与装配精度，符合专业钢琴使用标准（适用于教学、演奏等场景）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	19 
	急救箱
	3 
	个
	尺寸：

≥359*189*209mm ，便于收纳携带。

材质：

药品包装：多为玻璃或塑料瓶（绿药膏、烧伤药膏、碘酒等）、纸质 / 塑料包装（苏打粉、硼酸、创可贴等）。

器材材质：手术剪、镊子为金属材质；胶布、绷带、药棉为医用棉 / 无纺布 / 胶质材质；一次性注射器为医用塑料材质。

规格（数量 / 容量）：

药品规格：绿药膏 1 瓶、烧伤药膏 1 瓶、苏打粉 100g、硼酸 100g、碘酒 50ml、3％双氧水 100ml。

器材规格：创可贴 10 条、胶布 1 卷、绷带 1 卷、药棉 1 包、手术剪 1 把、镊子 1 把、一次性注射器 1 支。

功能：

消毒杀菌功能：碘酒、3％双氧水，用于伤口及皮肤表面消毒。

创面护理功能：绿药膏、烧伤药膏，适配轻微烧伤、皮肤炎症或创面舒缓。

清洁辅助功能：苏打粉、硼酸，用于局部清洁或应急中和处理。

包扎固定功能：创可贴、胶布、绷带、药棉，用于伤口止血、包扎与固定。

辅助操作功能：手术剪（剪切绷带、衣物等）、镊子（夹取药棉、异物等）、一次性注射器（应急注射或抽取药液）。

	20 
	更衣凳
	6 
	个
	尺寸：

尺寸：≥1800mm×400mm×450mm

材质：

主体材质：钢架结构

表面处理：酸洗磷化 + 静电喷塑工艺

材质特性：金属材质强度高，喷塑层耐腐蚀、防锈蚀

规格：

结构工艺：钢架关联部位满焊制作（焊接牢固，承重性强）

表面工艺：酸洗磷化预处理（去除杂质、增强附着力）+ 静电喷塑（涂层均匀、光亮耐磨）

功能：

稳固承重：钢架结构 + 满焊工艺，确保整体强度高、不易变形，适配重物放置、设备支撑等场景

耐用防护：酸洗磷化 + 静电喷塑处理，有效防锈、防腐、防磨损，延长使用寿命

场景适配：合理尺寸设计，兼顾空间利用率与实用性，适用于教学场地、办公区域、仓储等多种场景的置物或支撑需求

	21 
	舞蹈器材
架
	2 
	个
	尺寸：

尺寸：≥1200mm×400mm×1980mm（长 × 宽 × 高）

材质：

主体材质：钢架结构

表面处理：酸洗磷化 + 静电喷塑工艺

材质特性：金属钢架强度高、承重力强，喷塑层具备防锈、防腐、耐磨属性

规格：

结构工艺：钢架关联部位满焊制作（焊接牢固无虚焊，整体结构稳定，抗变形能力强）

表面工艺：先经酸洗磷化预处理（去除金属表面杂质、氧化层，增强涂层附着力），再通过静电喷塑工艺（涂层均匀光滑、色泽持久，不易脱落）

功能：

超强承重与稳固：钢架结构 + 满焊工艺，确保整体承载性能优异，不易晃动变形，适配重物存放、设备支撑等场景

长效耐用防护：酸洗磷化 + 静电喷塑双重处理，有效抵御潮湿、锈蚀、磨损，延长产品使用寿命，适配室内外多种环境

场景灵活适配：1200mm×400mm×1980mm 高挑尺寸设计，兼顾储物 / 支撑空间与占地面积，适用于训练场馆、办公区域、仓储空间、教学场地等，可作为置物架、设备支架、工具柜框架等使用

	22 
	环境创设
	1 
	套
	尺寸：

地面建设：约60平方

墙面建设：约40平方

文化展板：主展板：563cm×151cm

制度板：60cm×90cm

副展板：112cm×76cm

材质：

主、副展板：1.5PVC+晶瓷+折边+封边

制度展板：5㎜亚克力四角打眼上镜定

规格：

地面建设类

舞蹈地胶：厚度≥5mm

墙面建设类

厚度≥5mm，单块裁切误差≤2mm，拼接缝隙≤2mm

安全封边条：覆盖镜面边缘，无锋利棱角

主 / 副展板：

1.5mm PVC + 晶瓷覆膜成品厚度≥2.0mm

制度展板：

5mm 亚克力面板平整度误差≤0.5mm/m，无划痕、气泡、杂质

功能：

通过舞蹈主题内容展示，打造富有专业氛围、教育意义的教学环境，提升教室整体格调

选材质兼顾实用性与耐用性，适配教室高频使用场景，便于日常清洁维护

套内明细：

1.舞蹈教室地面建设：含基层处理、地胶裁切、焊线焊接、收边安装。

2.教室墙面建设（一面墙）：含定位、防潮背板与镜托安装、镜面固定、边缘安全处理。

3.教室主题文化展板（覆盖三面墙）：含主题设计、图文整合、版面制作、高清输出及上墙安装。

	美术绘画功能室

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	教学展示
仪
	1 
	台
	尺寸：

最大拍摄幅面：≥A2（适配大幅面教学素材展示）

最短拍摄距离：≤8cm（支持微距拍摄功能）

材质：

结构设计：万向软管式机身（任意方向可调）、插拔式双用底座（底座与机身可分离，分离后可夹于桌边）

辅助配置：LED 补光光源（搭配自然光使用，提升拍摄清晰度）

规格：

拍摄性能：

像素：≥800 万（自动对焦，成像清晰）

帧数：≥30 帧 / 秒（视频拍摄流畅无卡顿）

格式支持：

图片格式：JPG、BMP、PNG、GIF、TIF

视频格式：MP4

连接方式：5G 无线传输（自动连接，传输稳定高效）

设备兼容性：

支持连接多媒体显示设备（一体机、电子白板、纳米黑板），最大连接数≥60 台

适配实训室无线全录播系统，可选取任意互动终端展示实时内容

功能：

多场景拍摄：支持微距拍摄（≤8cm）与 A2 大幅面拍摄，适配教学、绘画、作业、书写、实验等多种素材展示需求

灵活调节：万向软管设计可任意调整拍摄角度，插拔式双用底座兼顾桌面放置与桌边夹持，适配不同教学场景

高清传输：800 万像素 + 30 帧 / 秒拍摄，搭配 5G 无线自动连接，确保实时视频 / 图片高清、流畅传输

教学适配：支持多设备同时连接（最大 60 台），兼容录播系统实时展示功能，助力互动教学、集体观摩，提升教学效率

补光适配：自然光 + LED 补光双模式，应对不同光线环境，保障拍摄画质清晰稳定

	2 
	教师画桌
	1 
	张
	尺寸：

尺寸：≥1800mm×800mm×760mm

材质：

主体材质：优质实木

材质特性：实木质地坚硬、承重性强，环保清漆耐磨损、易清洁

规格：

核心结构：直腿设计 + 榫卯结构（连接牢固，不易松动变形，稳定性强）

功能配置：带桌斗（增加储物空间，适配放置书本、工具等）

工艺亮点：牙板雕花工艺（提升美观度与装饰性，兼具实用性与艺术性）

表面工艺：环保清漆喷涂（漆面均匀光滑，无刺鼻异味，符合环保标准）

功能：

坚固的实木结构与优异的承重性能，可稳定承载画板、画架、石膏像、陶艺工具等美术用品，满足素描、水彩、油画等多种创作需求。

	
	
	
	
	

	3 
	教师椅
	1 
	把
	尺寸：
整体尺寸：≥540mm×440mm×820mm
坐高尺寸：≥380mm
材质：
主体材质：优质实木
材质特性：实木质地坚硬、承重性强，环保清漆无异味、耐磨损、易清洁，符合环保使用标准
规格：
榫卯结构（传统工艺连接，牢固紧密，不易松动变形，稳定性优异）
功能：
稳固耐用：优质实木 + 榫卯结构组合，承重性能强，结构稳定，适配长期高频使用场景
舒适适配： 合理坐高 + 人体工学尺寸设计，坐姿舒适，适配不同身高人群使用

	4 
	学生画桌
	9 
	张
	尺寸：

≥1400*600*760mm

材质：

优质实木

规格：

结构：直腿

工艺：榫卯结构

细节：牙板雕花

功能：

专为素描、水彩、色彩等课程设计，提供稳定、平整的作业面，可直接放置画板、画纸或进行手工制作。

	5 
	学生凳
	18 
	把
	尺寸:

≥380*380*430mm

材质:

优质实木

规格:

结构：直腿、马蹄腿脚

工艺：榫卯结构

功能：

榫卯结构与马蹄腿脚设计共同作用，确保凳子在使用中极其稳定，能安全承受学生的各种坐姿调整。

专配画桌，舒适久坐：坐高与标准画桌科学匹配，方座面给予臀部足够支撑，适合长时间绘画、学习。

便捷移动，教室友好：适中重量与坚固结构，方便学生根据教学需要移动位置，同时凳脚设计不易刮伤地板。

	6 
	展示架
	2 
	个
	尺寸：

≥1000*300*2000mm

材质：

优质实木

规格：

造型：仿古造型

工艺：榫卯结构

功能：

多层立体陈列：提供充足的垂直展示空间，可用于分门别类展示美术教材、经典画册、学生作品、雕塑模型或工具材料。

	7 
	画毡
	1 
	块
	尺寸：

≥1800mm×800mm×5mm

材质：

核心材质：混纺面料，兼顾强吸水性与耐用性，质地柔软且不易变形。

材质特性：触感细腻顺滑，不会刮伤画纸或磨损画笔，长期使用不易起球、掉毛。

规格：

≥1800mm×800mm×5mm 的大尺寸混纺毛毡，属于专业级书画辅助工具。

适配场景：适合国画、书法的大幅创作，也适配画室、教室等需要大面积操作的场景。

功能：

吸墨防晕功能：快速吸收多余墨汁，避免墨汁渗透桌面后反洇画纸，防止线条晕散模糊。

笔触优化功能：减少墨汁堆积对创作的影响，让书写、绘画的笔触更利落清晰，提升作品质感。

双重保护功能：隔绝画纸与桌面，避免桌面杂质损伤画纸，同时防止墨汁污染桌面，便于清洁。

	8 
	画毡
	36 
	块
	尺寸：

整体尺寸：≥1400mm×600mm×5mm

材质：

核心材质：混纺面料，兼具吸水性与耐用性，质地柔软不易变形。

材质特性：触感细腻，不损伤画笔与画纸，长期使用不易起球、掉毛。

规格：

核心规格：≥1400mm×600mm×5mm，混纺材质，属于大尺寸专业书画毛毡。

适用场景：适配国画、书法创作，尤其适合需要大面积铺纸的场景。

功能：

吸墨防晕功能：有效吸收多余墨汁，避免墨汁渗透到桌面后反洇画纸，防止线条晕染。

笔触优化功能：减少墨汁堆积对笔触的影响，让书写、绘画的线条更清晰利落。

保护功能：隔绝画纸与桌面直接接触，避免桌面杂质损伤画纸，同时保护桌面不被墨汁污染。

	9 
	国画和书
法工具
	36 
	套
	尺寸:

包装尺寸：中空吹塑定位包装箱 ≥440mm×325mm×80mm

辅助工具尺寸：

画毡：≥600mm×450mm×3mm

10 眼调色盘：直径 138mm

砚台：直径 ≥123mm、高度 23mm

笔洗：直径 ≥155mm、高度 55mm

笔架：长度 ≥127mm

镇尺（单块）：≥200mm×40mm×12mm（1 付含 2 块）

笔帘：≥300mm×245mm

墨块：≥90mm×20mm×9mm

印盒：直径 76mm

墨汁：100ml（常规瓶装规格）

毛笔尺寸：均为对应型号标准尺寸，适配包装定位收纳

材质:

毛笔材质：狼羊兼毫（白云）、羊毫（提斗）、兼毫（小勾线）、北尾狼毫（小狼毫），笔杆为木质

辅助工具材质：

画毡：毛毡材质（防滑吸墨）

调色盘、砚台、笔洗、印盒：陶瓷或树脂材质（耐水耐用）

笔架：木质或塑料材质（稳固摆放毛笔）

镇尺：木质或金属材质（压纸防滑）

笔帘：竹制（透气防潮，便于卷放毛笔）

墨块：松烟或油烟墨材质（易研磨出墨）

墨汁：水性墨配方（适配书写绘画）

包装材质：中空吹塑材质（防震防压，定位收纳工具）

规格:

核心配置：

毛笔≥8 支（狼羊大中小白云、羊毫一二三号提斗、兼毫小勾线、北尾小狼毫各 1 支）

辅助工具 10 类：画毡 1 块、10 眼调色盘 1 块、砚台 1 个、笔洗 1 个、笔架 1 个、镇尺 1 付、笔帘 1 个、墨 1 块、印盒 1 个、墨汁 1 瓶

包装规格：中空吹塑定位包装，工具分区固定，不易晃动损坏

功能:

创作核心功能：毛笔覆盖不同粗细、材质，适配国画勾勒、上色等多样需求；辅助工具一站式配齐，无需额外搭配

实用适配功能：画毡防滑吸墨、调色盘分区调色、砚台研磨墨块、笔洗清洁毛笔、镇尺固定纸张，全套工具适配专业创作流程

场景适配功能：专为美术、国画、书法教室设计，工具齐全且便于集体收纳、分发；中空吹塑包装防潮防震，方便搬运与存放

套内明细：毛笔≥8支，画毡1块，10眼调色盘1块、砚台1个，笔洗1个，笔架1个，镇尺1付，笔帘1个，墨1块，印盒1个，墨汁1瓶

	
	
	
	
	

	10 
	宣纸
	2 
	刀
	尺寸:

纸张规格：四尺标准尺寸（四尺整纸≥ 69cm×138cm）

材质:

核心材质：生宣（未经过胶矾处理的宣纸，纤维疏松，质地柔韧）

规格:

尺寸规格：四尺标准宣纸，符合传统书画创作的常规尺寸需求

数量规格：≥100 张 / 刀，足量供应，适配长期练习或批量创作场景

类型规格：生宣品类，主打吸水性与墨汁渗透特性

功能:

墨韵表现功能：吸水性强、墨汁渗透快，能自然形成 “洇墨” 效果，呈现丰富墨色层次（浓淡、干湿变化）

创作适配功能：适配写意画（笔墨洒脱、意境营造）、草书（线条流畅、墨色灵动）等追求自然墨韵的作品

实用功能：足量包装减少频繁采购麻烦，传统生宣材质保障书画作品的艺术质感与传统韵味

	11 
	宣纸
	2 
	刀
	尺寸:

纸张规格：四尺标准尺寸（四尺整纸≥ 69cm×138cm）

材质:

核心材质：熟宣（宣纸经胶矾处理，不吸水、不洇墨，质地细腻）

规格:

尺寸规格：四尺标准宣纸，符合传统书画创作尺寸要求

数量规格：≥100 张 / 刀，足量供应，满足练习或批量创作需求

类型规格：熟宣品类，适配精准控墨的创作场景

功能:

控墨功能：经胶矾处理不洇墨，能精准控制线条粗细与形态，避免墨色扩散

创作适配功能：适配工笔画（精细勾勒、多层上色）、楷书 / 隶书（笔画规整、字迹清晰）等对线条精度要求高的作品

实用功能：足量包装减少频繁采购麻烦，传统宣纸材质保障书画作品的质感与保存性

	12 
	国画颜料
	36 
	套
	尺寸：

单支容量：≥12ml

套装尺寸：单支为颜料常规瓶装，适配套装收纳

材质：

颜料材质：含纯正色粉与专用黏结剂，胶矾配比适中，膏体细腻易调和

规格：

颜色配置：12 支经典颜色，色彩覆盖全面，满足基础创作与练习需求

容量规格：单支 12ml，套装总容量 144ml

核心标准：胶矾配比科学，保障附着力与耐光性，符合专业绘画要求

功能：

色彩表现功能：色彩纯正无偏差，能精准呈现创作意图，适配多种绘画风格

使用适配功能：膏体细腻易调和，胶矾适中让颜料易附着于画纸，不易脱落

耐用功能：耐光性良好，作品长期保存不易褪色，延长创作成果保质期

适用场景：适配学生绘画练习、业余创作，也可用于基础专业绘画场景

套内明细：12支颜料

	13 
	墨汁
	36 
	瓶
	尺寸：

单瓶容量：≥250ml

材质：

内容物材质：水性配方，核心含黑色着色成分，可与水任意调和

规格：

容量规格：单瓶≥250ml，续航性强，减少频繁补充麻烦

颜色规格：单一黑色，专注满足黑色系书写与绘画需求

核心标准：水性易调和，适配加水调节浓度的使用方式

功能：

书写功能：适配毛笔、钢笔等工具，可用于书法练习、日常书写，线条顺滑

绘画功能：能一笔画出深浅变化，表现丰富层次感，适配素描、水彩、国画等创作

实用功能：加水即可调节浓度，操作便捷，新手也能轻松掌控；大容量设计适配学生练习、专业创作等多场景

	14 
	绘画专用纸
	36 
	套
	尺寸：

纸张规格：4 开标准尺寸约 594mm×420mm

材质：

素描纸：纸质厚实、纹理适中，适配铅笔、炭笔等干性画材

水粉纸：纸质坚韧、吸水性强，表面有纹理，适配水粉颜料创作

水彩纸：质地细腻、吸水性均匀，透气性好，适配水彩颜料晕染

包装材质：推测为牛皮纸或塑料包装袋（防潮、便于收纳纸张）

规格：

纸张类型：包含素描纸、水粉纸、水彩纸各 1 袋，共 3 类

数量规格：每袋纸张≥20 张，满足基础创作或练习用量需求

核心规格：统一 4 开尺寸，适配专业绘画、学生练习等场景

功能：

分类适配功能：素描纸适配干性画材勾勒；水粉纸适配水粉颜料上色，耐叠加；水彩纸适配水彩颜料晕染，保色性好

实用功能：每类足量供应，减少频繁采购麻烦；统一规格便于收纳与使用，适配画室、学生等多场景需求

套内明细：素描纸，水粉纸，水彩纸各1袋

	15 
	水粉颜料
	36 
	套
	尺寸：

单支容量：12ml

材质：

颜料材质：核心为高浓度色粉与专用黏结剂，膏体厚重紧实

规格：

颜色配置：24 色套装，色彩覆盖全面

容量规格：单支 12ml，套装总容量 288ml

功能：

色彩表现功能：高浓度配方保障色彩饱和鲜亮，强遮盖力可覆盖底色或修正错误，叠加使用无透底问题

使用适配功能：附着力佳，不易脱落，适配纸张、布料、木板等多种画材

实用功能：24 色满足多数场景创作，大容量设计减少频繁补充的麻烦

套内明细：水彩颜料24支

	16 
	水彩颜料
	36 
	套
	尺寸：

单支容量：12ml

材质：

颜料材质：核心成分为色粉、黏结剂等，膏体细腻易调和

规格：

颜色配置：24 色套装，色彩覆盖全面，满足基础创作需求

容量规格：单支 12ml 大容量，续航性强，减少频繁补充的麻烦

功能：

色彩表现功能：高透明性让颜色层次清晰，色彩鲜艳提升作品视觉效果

使用适配功能：扩散力强适配晕染创作，膏体细腻易调和，新手也能轻松操作

实用功能：大容量设计适配长期创作，24 色满足多数场景绘画需求

套内明细：水彩颜料24支

	17 
	水粉笔
	36 
	套
	尺寸：

型号 全长≥ 笔峰宽≥ 笔峰长≥

1 号 287mm 5mm 10mm

2 号 287mm 6.3mm 12mm

3 号 288mm 7.5mm 13.5mm

4 号 292mm 8mm 15mm

5 号 294mm 8.2mm 15mm

6 号 296mm 10mm 16mm

7 号 300mm 10mm 18mm

8 号 320mm 12mm 19mm

9 号 350mm 14mm 20mm

10 号 357mm 16mm 22mm

11 号 314mm 19mm 25mm

12 号 323mm 20mm 26mm

材质：

笔杆：木质烤漆材质，防水性能好，打磨圆润，握感舒适。

笔管：镀锦铜管，采用三百六十度捆扎工艺，连接牢固不易脱落。

笔毛：精选狼毫材质，弹性适中，质地细腻柔韧，使用时不易炸毛。

规格：

型号配置：涵盖 1-12 号完整型号，共 12 支画笔，满足不同粗细、长短绘画需求。

核心标准：每支画笔的全长、笔峰宽、笔峰长均有明确尺寸要求，规格统一规范。

功能：

绘画适配功能：1-12 号笔峰从细到粗、长度递增，适配线条勾勒、细节刻画、大面积上色等多样绘画场景。

耐用实用功能：优质狼毫笔毛不易损耗，镀锦铜管捆扎牢固，木质烤漆笔杆防水易握持，长期使用稳定性强。

体验优化功能：圆润笔杆、适中弹性的笔毛，降低绘画疲劳感，提升创作流畅度。

套内明细： 1-12 号完整型号，共 12 支画笔

	18 
	水彩笔
	36 
	套
	尺寸:

包装尺寸：塑料盒≥330mm×56mm×36mm

画笔尺寸：1#-12# 标准型号尺寸，适配包装收纳及绘画操作

材质:

画笔笔头：狼毫材质（尖头设计）

包装材质：塑料盒（用于收纳保护画笔）

规格:

型号配置：1#、3#、5#、7#、9#、11# 单号各 1 支，2#、4#、6#、8#、10#、12# 双号各 1 支，共 12 支

包装规格：塑料盒封装，尺寸≥330mm×56mm×36mm，便于携带与存放

功能:

绘画核心功能：狼毫尖头适配线条勾勒、细节刻画、色彩晕染等绘画需求

多型号适配：1#-12# 不同粗细型号，满足从精细描绘到大面积上色的多样场景

收纳功能：塑料盒包装可整齐收纳画笔，避免笔头受损，方便携带与日常管理

套内明细：1#、3#、5#、7#、9#、11# 单号各 1 支，2#、4#、6#、8#、10#、12# 双号各 1 支，共 12 支

	19 
	绘画工具
	36 
	套
	尺寸:

包装尺寸：塑料盒≥200mm×80mm×37mm

工具尺寸：均为素描专用标准尺寸，适配包装收纳及日常绘画操作

材质:

笔类材质：素描铅笔、炭笔笔杆为木质，笔芯为石墨 / 炭素材质；纸笔为纸质材质

辅助工具材质：橡皮为橡胶材质，可塑橡皮为软质可塑性材质；美工刀刀身为金属 + 塑料，刀片为金属；铅笔延长器为塑料或木质；包装为塑料材质

规格:

核心配置：不同型号素描铅笔 13 支（4B1 支、2B4 支、3B1 支、2H2 支、8B1 支、7B1 支、6B1 支、5B1 支、HB1 支），橡皮 1 块、可塑橡皮 1 块、美工刀 1 把、炭笔 1 支、铅笔延长器 1 支、纸笔 1 支

包装规格：塑料盒封装，尺寸≥200mm×80mm×37mm，便于收纳携带

功能:

绘画核心功能：素描铅笔（不同硬度适配线条勾勒、明暗 shading 等）、炭笔（增强画面对比、营造厚重质感）

修正调整功能：橡皮（精准擦除错误线条）、可塑橡皮（柔和减淡色调、清理画面粉尘）

辅助操作功能：美工刀（削笔、裁剪画材）、铅笔延长器（充分利用短铅笔）、纸笔（晕染过渡色调，让画面更细腻）

收纳功能：塑料盒包装，方便工具整理、携带与保存

套内明细：素描铅笔 13 支（4B1 支、2B4 支、3B1 支、2H2 支、8B1 支、7B1 支、6B1 支、5B1 支、HB1 支），橡皮 1 块、可塑橡皮 1 块、美工刀 1 把、炭笔 1 支、铅笔延长器 1 支、纸笔 1 支

	20 
	绘画架
	1 
	个
	尺寸:

主体尺寸≥65*80*164-225cm

最大夹画高度≥123cm

材质:

榉木

规格:

支撑结构：T 型后支撑杆

调节方式：拉环升降、齿条阶梯逐级调节

组装形式：组装式、可折叠收纳

表面标准：光滑、无毛刺、无弯曲、接缝无开裂、整体无疤痕

功能:

可前倾设计：视线垂直画板，提升作画准确性、方便操作

折叠收纳：节省空间，便于存放

	21 
	教师画板
	1 
	块
	尺寸:

整体规格≥900×600×20mm

实木边框≥10mm

对角线平面误差＜3mm

材质:

主体板材：双面椴木三合板

边框材质：实木

规格:

结构配置：中间带骨架

拼接工艺：45° 割角拼接

精度标准：对角线平面误差＜3mm

功能:

双面椴木三合板 + 实木边框：保障结构稳固性，提升承重能力

45° 割角拼接 + 高精度误差控制：确保外观规整，提升使用适配性

	22 
	学生画架
	18 
	个
	尺寸:

基础规格≥320*270*810mm

可升降高度上限：1020mm

画框适配尺寸：≤620mm（长度）、28mm（厚度）

倾斜角度范围：0-98°（平放至前倾）

材质:

主体材质：榉木

辅助配件：金属配件

规格:

适配画板：支持四开画板使用

调节功能：高度可调、角度可调

附加结构：拖盒可升降

功能:

高度 / 角度可调：适配不同作画姿势，提升使用舒适度

拖盒升降设计：方便收纳或取用画具，增强实用性

宽尺寸画框适配：满足多种规格画作放置需求

榉木 + 金属配件：保障结构稳固，延长产品使用寿命

	23 
	学生画板
	18 
	块
	尺寸:

整体规格≥600×450×18mm

实木边框≥10mm

对角线平面误差＜2mm

材质:

主体板材：双面椴杨三合板

边框材质：实木

规格:

结构配置：中间带骨架

拼接工艺：45° 割角拼接

精度标准：对角线平面误差＜2mm

功能:

双面椴杨三合板 + 实木边框 + 中间骨架：强化结构稳定性，提升承重性能

45° 割角拼接 + 高精度误差控制：保证外观规整，适配多种使用场景

	24 
	临摹台
	2 
	个
	尺寸:

透图规格≥520*320mm

外观规格≥588*390*5.5mm

材质:

主体材质：亚克力

光源类型：LED 光源

规格:

工作电压：USB-5V-1A

功率要求：≥5W

导光方式：LBD 全反射

调光档位：3 档调光

附加配置：带刻度、USB 插头

适配电源：可接电脑、充电宝、电源

功能:

3 档调光：满足不同光线环境使用需求，适配多样场景

带刻度设计：便于精准定位，提升使用准确性

多设备供电：USB 接口适配电脑、充电宝等，使用灵活便捷

柔性亚克力 + LED 光源：保障透光效果，节能环保且使用寿命长

	25 
	环境创设
	1 
	套
	尺寸：

主题板：563cm×130cm

制度板：60cm×90cm

副展板：125cm×63cm

材质：

主展板：1.5mm PVC底板+晶瓷覆膜+折边处理+封边工艺

副展板：5mm 亚克力面板，四角打孔配镜钉

规格：

主、副展板：​

1.5mm PVC 底板 + 晶瓷覆膜成品厚度≥2.0mm，折边宽度≥3cm（增强结构稳定性）

制度展板：

5mm 亚克力面板平整度误差≤0.5mm/m，无划痕、无气泡、无杂质​

四角打孔孔径≥8mm，孔位距离板边≥2cm（避免边缘开裂）

功能：

艺术氛围营造：通过 “妙笔生花” 主题装饰、扇形山水画等元素，融合绘画艺术符号（画笔、花卉、山水），打造沉浸式美术实训美学环境，契合教学调性

专业知识传递：系统呈现绘画理论、技法、安全规范，配合装饰元素强化艺术认知，辅助教学实施与学员自主查阅

视觉层次优化：平面展板 + 立体装饰结合，丰富墙面视觉层次，避免单一展示的单调感

实用耐用适配：材质耐磨 / 防水 / 防污，耐受颜料溅落、频繁擦拭，长期使用不褪色 / 变形 / 脱胶

安全合规保障：装饰元素边缘打磨光滑无棱角，安装牢固，符合实训室高频活动的安全规范

套内明细：

含主题设计、图文整合、版面制作、高清输出及上墙安装。

563cm×130cm  一块

60cm×90cm   一块

112cm×73cm 一块

	数字书法功能室

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	交互式数
字临摹台
	24 
	台
	尺寸：

摹帖屏显示尺寸≥45cm×25cm

支持临摹电子字帖尺寸：长宽均≤1cm

材质：

材质ABS塑料

规格：

系统兼容性：支持 iOS 或 Android 系统，支持远程升级

触控性能：十点触控、分屏触控（左屏可操作、右屏仅显示）、手指双击缩放、碑帖八点触控缩放

显示参数：分辨率≥1920×1080，可视角度≥80/80/80/80（上下左右），亮度≤260cd/m²

物理性能：摹帖屏承重≥60kg（无裂痕）、防水、临摹区面板耐磨≥100000 次摩擦（无划痕）

接口配置：RJ45 接口、WiFi 连接、耳机插孔、USB 接口、电源开关（外置分体式嵌入桌面前侧）

功能：

基础使用功能：高清临摹（适配宣纸毛笔）、护眼发光、软件调节音量 / 亮度、上电自动开机

学习模式功能：统一授课模式与自主学习模式切换（老师控制）、学生账号登录、作品拍照 / 书写过程录制上传、查看历史作品及视频记录（需教学互动系统）

碑帖系统功能：一键更新碑帖、按年代 / 字体 / 作者搜索碑帖、电子毛毡（缩放 + 随意摆放）

练习系统功能：多类字体排版（书体 / 作者 / 字形等）、字格数量设置、多种背景格切换、一键清空

名家课堂功能：内置专家视频课程

操作便捷功能：例字视频播放（暂停 / 快进 / 调音量）、模式切换、远程升级、系统整体一键升级

	
	
	
	
	

	2 
	教师中控
条案
	1 
	台
	尺寸：

古典书桌：≥200cm×80cm×75cm

砚台：≥20cm×13cm×2.5cm

毛笔笔架：≥36cm×34cm×10cm

笔洗：≥7.5cm×20cm

毛毡：≥1×2 米

笔筒：≥12.5cm×9.5cm

大号毛笔：出锋≥3.8cm、口径≥1.1cm、全长≥26.5cm

中号毛笔：出锋≥3.3cm、口径≥0.9cm、全长≥26.0cm

小号毛笔：出锋≥2.8cm、口径≥0.8cm、全长≥25.5cm

材质：

古典书桌 / 实木方凳 / 笔搁：实木

砚台：螺纹石

毛笔笔架：鸡翅木

笔洗 / 砚台水滴：陶瓷

镇尺：加重型黑梓木

笔筒：黑檀

毛笔（笔头）：纯狼毫

毛笔（笔杆）：天然黑湘妃

规格：

结构工艺：木结构、全部卯榫结构、烤漆处理

设计风格：古典书桌设计

配套配置：1 个实木方凳、毛笔套装（大中小号各 1 支）、卧式笔架

集成功能支持：可集成中控、教师手绘屏、直播系统（中控条案适配）

功能：

古典书桌：满足书法教学 / 创作基础摆放需求，支持设备集成

毛毡：适配书写场景，可水洗反复使用

砚台 / 笔洗 / 砚台水滴 / 镇尺 / 笔筒 / 笔架 / 笔搁：辅助书法创作，收纳或使用配套工具

毛笔套装：不同规格适配多样书写需求，纯狼毫笔头保障书写手感

	3 
	书法临摹
桌
	  12 
	台
	尺寸：

书桌整体规格：≥120cm×55cm×70cm

墨盒孔（左右各 1 个）：≤13.8cm×7.8cm

临摹台开关孔（左右各 1 个）：≤7.5cm×1.8cm

洗笔器开关孔：直径≤1.6cm

桌面厚度：≥3.2cm

材质：

书桌框架：松木

配套方凳：实木

规格：

设计风格：仿古设计，弧形腿

结构配置：框架结构、专业笔搁、2 个实木方凳

孔位设置：2 个墨盒孔、2 个临摹台开关孔、1 个洗笔器开关孔

嵌入设计：交互式数字临摹台无缝嵌入，与桌面水平（一体化）

接口配置：学生侧设嵌入式临摹台开关、音频接口、USB 接口

功能：

基础功能：提供书法临摹与练习的桌面支撑

适配功能：兼容交互式数字临摹台，保障使用连贯性

实用功能：孔位适配对应配件，接口支持设备连接操作

配套功能：专业笔搁辅助书写，实木方凳满足就座需求

	4 
	智能笔洗
系统
	12 
	  个
	尺寸：

防溢出漏斗直径：≥10cm

笔洗漏斗存水高度：≥2cm（系统启动后保持）

材质：

材质ABS塑料

规格：

核心配置：1 个直径 10cm 防溢出漏斗

安装标准：出水口不超过桌面，低于漏斗上口平面

功能：

教师端控制功能：一键启用 / 禁用笔洗系统、一键启动所有学生笔洗（30 秒自动关闭）

学生端操作功能：通过临摹台软件界面选择润笔、洗笔功能

模式适配功能：支持临摹台自主控制模式与教师端一键洗笔模式切换

安全保障功能：漏斗防溢出设计，固定存水高度避免水量异常

	5 
	书画教学
展示台
	1 
	  台
	尺寸

摄像机尺寸：≤120mm×70mm×70mm

拍摄距离要求：拍摄 A3 幅面需距离镜头≥45cm

微距拍摄高度：不低于 65 厘米（可清晰拍摄≤3 毫米的字）

材质

拍摄架：全金属构架

摄像机：机壳为全封闭结构（未明确具体材质）

规格

拍摄架重量：≥10 千克

摄像机配置：3 台（多角度拍摄）

主支架杆位置：立于拍摄架底座板左上角

摄像机参数：分辨率 1920×1080、帧数≥30FPS、电源 DC12V、输出接口 RJ45

★档位设置：支持 6 个镜头位置保存档位，可一键恢复

功能

拍摄适配：支持软硬笔、粉笔、美术书写与绘画拍摄，覆盖 A3 幅面及微距场景

操作便捷：自动亮度调节、自动对焦，软件可调整缩放倍数（支持自动 / 手动对焦）

教学适配：支持场景式网络课堂教学系统直接调取，满足教学拍摄需求

防护功能：摄像机全封闭机壳，镜头内置，防止落尘或损坏

画面保障：实时输出画面流畅，无拖尾、模糊、延迟现象

	6 
	书法教学
直播系统
	1 
	套
	功能：

1．系统支持连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像，其中两台摄像机进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面；

2.软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。

3.支持快镜头播放、暂停功能；

4.支持慢镜头播放、暂停功能；

5.支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小；

6.支持在画面上任意批注功能；

7.教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置；

8.支持一键抓图、看图功能；

9. 支持正面、侧面、特写三个镜头具有设置功能；

10. 支持设置功能包括缩放、指定档位功能；

11. 缩放：支持鼠标滚轮调节缩放比例功能；

12. 支持缩放比例自动对焦，调节缩放比例，选择自动对焦，系统依据缩放比例自动对焦。

13. 支持教师把调整好的缩放和焦距参数快捷保存到指定档位，下次使用时可以一键选档，一键快捷切换档位时，摄像机缩放和焦距自动调节到本档位的对应参数；支持保存6个档位。14. 支持回放功能，回放功能具有对已录视频进行重命名和删除功能；

15. 支持回放视频时正面、侧面、特写三个画面同时显示播放功能；

16. 回放功能支持正面、侧面、特写三个画面任意切换功能；

17. 回放功能支持正面、侧面、特写三个画面双击全屏功能。

	
	
	
	
	

	7 
	书法字帖
排版系统
	1 
	套
	功能：

1.支持 1-500 个字内，任意字体数量排版功能，随意设置字格大小，调节字格的宽、高，支持鼠标滚轮选择模板。

2.支持拼音搜索，可同时输入多字拼音，直接搜索多字；支持多字文本搜索；支持书写字体历史记录。

3.演示汉字笔顺功能：具备一笔一划功能，每一笔划自动按照顺序排列组成单字。动态笔划功能，每一笔以动画起笔收笔的方式，按照笔划顺序展现。具备笔划分拆功能，每一笔都占一格，书写过的笔划用彩色标识出来，整体直观展现单字笔划过程。每个字的偏旁和非偏旁部分，都是通过两种颜色区分出来。

4.支持在软件界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字体中偏旁、例字的视频。可以实时同步临摹台显示。

5.支持字帖文件随意排版及混排。

6.支持电子字帖全屏显示，通过调整排版规格可控制每个字的大小和位置。

7. 内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于 2 万字的字帖库资源。

8.支持米字格、回字格、九宫格、田字格、大方格选项。

9.支持进行集字练习；具备一键排版六步教学法。

10.支持边看边练，左边是书法家视频教学，右边是学生临摹书法家字帖功能；

11.支持字体使用的历史记录；

12.支持老师自定义适合自己教学的排版模板；

13.支持一字多体排版；

14.支持硬笔字体排版，学生临摹。

	8 
	书法集创
系统
	1 
	套
	功能：

1.支持折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂等模式集字创作功能，从 1言到 500 言随意编辑排版功能，支持字体大小缩放功能；

2.支持自定义创作作品类型功能；

3.支持字体自适应大小功能，后面排版的字体自动适应第一个排版好的字体大小；

4.支持自适应角度调整，字体智能化自动调整摆放角度；

5.支持文件新建、修改、保存、放大缩小、临摹功能；

6.支持一键还原功能；7.包含重修三门记、陋室铭、六体千字文、灵隐禅师塔铭、黄庭经、淮云院记、后赤壁赋、归来辞去、道德经、东铭、大学、感兴诗并序、多宝塔碑、颜勤礼碑、颜家庙碑、颜体合成创作、赵体合成创作等多个创作字体模块内容；

	9 
	三笔字板
书示范书
写软件
	1 
	套
	功能：

1.软件支持选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹；

2.软件支持米字格、  田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格；

3.软件排版支持从一字格到十五字格共十种不同排版方式；

4.笔型：支持毛笔、铅笔、钢笔、粉笔、刀笔、水彩笔、艺术笔 1、艺术笔 2、艺术笔 3、艺术笔 4、标注、橡皮共 12种书写功能。

5.软件支持标注和具有橡皮擦功能；

6.支持笔锋粗细、浓度、锐利可调控；

7.支持色板，颜色可自由设置；

8.具有全屏显示功能；

9.支持在字体排版软件界面、视频资源库软件界面、视频直播软件界面、碑帖查询软件界面、课程讲义软件界面进行批注、点评功能；

10.支持一键清屏功能。

	10 
	书法教学
视频资源
平台
	1 
	套
	功能：

1.具备对平台资源进行控制、查询、播放及备课调整功能。

2.内置三年级、四年级、五年级、六年级、初级、中级（一）、中级（二）、高级的高清毛笔书法示范讲解视频。

3.含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有教学视频。

4.每个视频都配有教学音频讲解。

5.视频资源均为高清拍摄，可观察运笔方式。

6.视频资源按照每一例字的结构、笔画、结体规律进行分类，可以一键式调取任一课时内的视频资料。

7.支持老师

管理密码功能。

8.支持批注功能。

9.支持硬笔视频资源。

	11 
	书法教学
查询系统
	1 
	套
	功能：

1.碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖。

2.支持通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D 模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹。3.创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材。

4.支持输入文字、拼音搜索功能，支持临摹、欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字。

5. 内含中国历代高清碑帖，包含临摹范本全部碑帖，有楷书、隶书、行书；包含欣赏作品全部碑帖，有篆、隶、草、楷、行五种字体。包含其他碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体，不少于10000 张。

6.支持批注功能。

	12 
	场景式网络课堂教学系统
	1 
	套
	功能：

一、教师授课端软件：

1.软件必须是从智慧书法教学系统界面直接点击进入。

2.支持教师创建自己的直播课程，直播课程中可包含多个章节与课时，每个课时均可独立直播，也可单独设置直播时间。

3.教师申请功能，支持通过输入教师姓名、手机号、短信验证、密码设置、个人介绍、头像等信息，提交注册，可查询审核状态，查询时需要手机验证码审核教师身份。支持待审核课程查询，支持通过课程名称查询，支持通过注册时间查询，支持通过审核状态查询。可一键取消课程审核申请。可一键查看审核状态。

4.可分类查看拥有的所有课程列表，可通过名称或名称简写对课程进行模糊查询。可修改课程。修改内容包括，课程分类，课程名称，课程价格，课程封面，简介与详情，可重新编辑章节，还可重新编辑所有课时，编辑后自动进入审核状态。

★5.教师现场直播授课时，可切换不同的三维场景，三维场景支持不低于 4 个不同位置的场景大屏设置，不同的大屏可同时播放不同的内容。可将视频设置到三维场景的场景大屏，并在所有学生端同时进行播放。直播授课时，教师能同时调入 6 个或以上视频、3 个或以上的摄像机、以及 3 个或以上的 ppt 在同一个界面上进行播放，并且上述的每个画面都可分别进行大小调整，学生端能同时观看上述的所有画面。教师可针对正在授课的任意一个视频设置任意的播放位置，并立即生效。可将教师的实时授课画面设置到三维场景的场景大屏并同时播放，并同步传输至学生端；教师在直播授课时支持随时插入 PPT 并进行及时播放；在直播授课时能设置字幕

动画，并立即生效、学生进行观看。

6.课程同时支持直播与点播。支持下载所有课程的视频，支持视频本地编辑后再次上传更新。支持在线预览。现场直播授课的同时，系统可自动录制直播课堂的所有视频或者授课过程，并形成课程供学生进行回放观看。7.三维场景支持远景、近景、特写，直播授课过程中教师可以任意切换三种方式，切换后学生端立即生效、进行观看。三维场景支持摇臂、进、退的动画模式，直播授课过程中教师可以任意切换三种动画模式，切换后学生端立即生效、进行观看。支持传输控制、减少噪点和减少阴影的设置 。支持视频的亮度、对比度、伽马值、色调的设置。

二、接收客户端软件：

客户端软件必须是从智慧书法教学系统界面直接进入。

8.支持查看当前以及即将开播的直播课程，可查看当前的热门课程，还可查看全部可用课程。

9.支持通过课时列表点击后直接进入直播或点播观看界面，在此界面中可以查看课程详细信息，包括课程名称，教师，以及所有章节中的课时。查看课程详情时，支持一键进入点播或直播。播放中可随时调整视频质量，包括标清、高清、超清。

10.支持查看学习历史记录，并可进行复习。可查看个人的所有订单， 以及费用明细，可通过课程名称以及订单时间查询订单详情 。支持修改个人信息，包括昵称、手机号码以及头像，头像支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果。

11.可查看所有教师以及教师的详细介绍，还可以查看教师的课程列表并播放相应课程。可按照课程分类，课程名称，教师姓名对课程进行搜索。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	13 
	书法课程
讲义系统
	1 
	套
	功能：

系统全部课程不少于 700 课时；

包含颜体 1、颜体 2、欧、柳、赵 5 套基本课程，每套课程各 128 课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解、书写示范视频讲解、单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解；

颜欧柳赵的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台，学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分和排名，支持多次重复拼字学习；

配套讲义中每一课都包含 “示范讲解”“观察规律”“动手体验”“知识扩展”“课堂练习”“课堂检测”“回帖学习” 环节；

示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写，偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频；

书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多种时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上；

观察规律：该功能可培养学生观察能力、对比分析总结能力，同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画或者某一部件在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画或者该部件的一般规律，同时系统给出参考性答案；

动手体验：包含 “试一试”“拼一拼”“写一写” 环节，在 “试一试” 环节中，通过单钩、双钩、画轮廓的练习，让学生去深度感知笔画和结构；在 “拼一拼” 环节中，将例字分解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步对结构进行感知和实践，并对所有学生进行排名；在 “写一写” 环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最左边，便于学生进行临摹；

知识扩展：包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出 “说文解字” 的内容，还包含其他一个书法类知识，涉及文字、书家、书写材料、碑帖知识、书论等内容；

课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹 - 摹 - 摹 - 临 - 摹 - 临），在该软件界面中支持一键换书体、一键换底格、一键换字体颜色、选择其他例字、修改字格数量、收取作业的功能；

★课堂检测：该环节实现收作业并进行智能评测，收取作业通过学生互动终端一次性收取所有学生的作业，收取作业后在教师机界面能看到所有学生的作业图片，并能对任一学生的作业进行智能评测，从笔画、结构、整体自动生成文字型问题描述、配合图片指出问题并给出改进建议；

回帖学习：该环节回归到本节课对应的原始碑帖进行学习，首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。

	
	
	
	
	

	14 
	碑帖深度
学习软件
	1 
	套
	功能：

1.该软件从智慧书法教学系统界面进入，支持打开碑帖深度学习软件，在碑帖深度学习软件界面上出现《九成宫碑》 、《多宝塔碑》 、《玄秘塔碑》、《颜勤礼碑》、《三门记》、《曹全碑》、《兰亭序》 。

2.点击碑帖名称，出现碑帖的相应图片，相应的碑帖图片可进行拖动条、滚轮、数字加减三种方式进行缩放。可通过翻页按钮选择该碑帖的任意一张图片，该图片可缩放和拖动，选

择图片后鼠标点击碑帖上的任意一个字，碑帖上该字的右下角自动出现对应的简体字；

3.点击单字后，该单字的碑帖原图出现在界面左侧；再点击左侧的碑帖原图，可查看笔顺图，笔顺图中的每一笔为硬笔手写体；

4.可查看该字的行笔路线动画，行笔路线动画的每一笔为硬笔手写体；

5.可查看该字的笔势视图，视图中的每一个笔画的起笔、行笔、转折处用手写箭头标识出来；

6.可查看该字的单钩视图、双钩视图，单钩视图为硬笔手写体；

7.可查看碑帖原图和碑帖修复图，碑帖修复图为对破损的碑帖进行原意修复，修复后的字帖笔画完整 、不允许变形 、背景干净无污；

8.可查看碑帖修复提取图，碑帖修复图经过处理后变成背景透明字体，并放在米字格中；

9.可查看该字的其他书体，该字对应的颜体、欧体、柳体、赵体、隶书、篆书、草书同时自动出现在界面上，并且点击任何一种书体可出现该书体对应的多个字帖，继续点击字帖可以放大的方式自动排列在界面上进行书体对比； 

10.可直接进入练习界面，左侧为碑帖原图，右侧为米字格，在该界

面可以直接进行换字操作，换字操作可直接选取系统中的其他一个字进行练习；可直接切换到该字的其他书体进行练习；练习界面可以修改底格，包括米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格；可直接切换到六步临摹法，出现“摹-摹-摹-临-摹-临 ”的模式进行练习。

	
	
	
	
	

	15 
	软笔 书法Ai 智能评价软件
	1 
	套
	功能：

1.通过学生互动终端收取所有学生的书法练习作业。老师在教师端一次性收齐所有学生的作业。支持查看作业历史记录，并查看某次作业中所有学生的电子版练习作业，也可单独查看某位学生的作业。

2.在书法教学云平台的课程讲义软件中支持对所配套的全部毛笔楷书课程中涉及的所有讲解例字进行自动评价 

3.对于某个学生多次书写的同一个字，每次的练习测评结果形成折线图，并可查看每次测评的详细结果。

4.对于某个学生多次书写的同名笔画，每次的练习测评结果形成折线图，可查看该笔画每次测评的详细结果，并能查看当时练习整字及评测结果。

5.针对学生互动终端收取的作业，可对作业上的多字同时进行智能评测分析，可查看作业中任意字的评测结果。

6.支持整体自动智能评测功能，根据作业与原帖的符合程度进行打分。

7.可对字的结构进行自动智能评测，评测时根据每个字的复杂程度从多个评价维度进行分析，不同的字的结构不同，其评价维度的名称、数量不完全相同。

8.对结构智能评测时，每个字的评价维度均配有教学视频。

9.对结构智能评测时，按照每个字的评价维度， 自动描述该字的结构方面出现的每一个问题，并自动给出文字性的指导建议，针对书写出现的每个问题都自动给出指导图片和书写指导视频。

10.可对作业中单字的每个笔画进行自动智能评价，对有问题的笔画自动突出标识 

11.笔画智能评价时，可自动将作业中的每个笔画与原帖的笔画进行图片对比。

12.笔画智能评价时，对书写出现问题的每一个笔画都自动描述书写问题，并自动给出指导意见。

13.支持对智能评价结果自动生成整体评测报告。

	
	
	
	
	

	16 
	作品虚拟
展馆展示
系统软件
	1 
	套
	功能：

一、展示参观

1.虚拟展馆入口支持学校真实场景融入。

2.支持展示特定场所的 3D 实景，支持展示虚拟 3D 展馆。虚拟展馆设有路径点用于 3D 漫游。

3.虚拟展馆可展示书法作品、美术作品、碑帖图，也可展示视频，视频支持自动播放和手动播放两种方式。

4.参观者可查看作品介绍、作者介绍，可对作品或视频进行点赞或留言。点击作品时，可对作品进行全幅画面欣赏，也可自由缩放展示。

5.在虚拟场景的房间内，支持参观者使用 3D 形象，不同参观者进入房间后可以看到其他参观者的实时位置以及走动过程，点击其他参观者，可进行互动交流。

6.在虚拟场景中，可以通过键盘控制进行平滑移动，也可通过预设的位置点进行快速移动，还可调出快速导航功能，进行房间切换或场景切换。

7.在虚拟场景模式下的房间内，可进行专注方式观赏。专注方式下，可打开或关闭房间灯光，可打开探照灯聚焦显示关键区域，也可打开灯光跟随效果，随时照明用户周围区域的作品。

二、展馆管理

8.可设置学校简介，学校简介包含文字描述以及封面图片。

9.可进行作品管理，作品可单独上传，也支持使用智慧书法教室的互动教学系统批量采集。可进行视频素材管理。

10.支持创建基于真实场景、虚拟场景或真实虚拟场景混合模式的展馆。系统内置不同风格的虚拟场景建筑设计方案，用户可使用不同方案进行自由组合，方案内的各种建筑还可自主设计布局。虚拟展馆搭建后，可将作品、视频置到真实场景或虚拟场景中。

	
	
	
	
	

	17 
	高清网络
多通道同
步传输系
统
	24 
	个
	功能：

1.网络类型：RJ45、无线 WiFi；

2.通过网络将教师端软件系统同步传输到交互式数字临摹台；

3.传输内容：教师端视频、教师端音频、教师端图片、教师端文本；

4.支持通过网络与所有终端进行通信。

	18 
	学生镇尺
	24 
	个
	尺寸：

整体尺寸：≥ 16cm×4cm×3cm

材质：

主体材质：黑檀木

规格：

核心规格：尺寸约 16cm×4cm×3cm，黑檀木材质

功能：

书写 / 绘画时压住纸张边缘，避免手部移动或风吹导致纸张跑偏，让线条、字迹更整齐。

抚平纸张褶皱，尤其适合宣纸、素描纸等较薄或易起皱的画材，提升创作体验。

部分镇尺带有刻度，可辅助测量线条长度，兼具简易尺子功能。

	19 
	学生毛笔
	24 
	个
	尺寸：

全长：≥ 27.3cm

出峰：≥ 4.0cm

口径：≥ 0.9cm

材质：

笔头材质：兼毫

规格：

笔型：中锋

适用场景：学生练习专用

功能：

适配学生书法练习需求，兼毫材质兼顾弹性与吸墨性，中锋设计保障书写稳定性

	20 
	多功能墨盒
	24 
	台
	尺寸：

墨盒外观尺寸：≤140×80×33mm

墨盒盖尺寸：≤140mm×80mm×6.5mm

右侧水池尺寸：≤46×67mm

左上墨水池尺寸：≤33×56mm

左下舔笔台尺寸：≤33×56mm

材质：

主体材质：ABS

规格：

安装方式：嵌入桌面设计

结构配置：含右侧水池、左上墨水池、左下舔笔台、左上角引流槽

密封设计：微倒扣防挥发设计

功能：

防挥发保鲜：墨汁可保持百日以上不干涸

多功能集成：集刮笔、舔笔、润笔功能于一体，适配书法练习需求

	21 
	毛毡
	38 
	张
	尺寸：

整体规格：≥30×50cm

材质：

无纺布

规格：

适配场景：可铺在交互式临摹台上使用

使用方式：需在其上方铺设宣纸进行临摹

功能：

透光适配：铺纸后仍能清晰看见 1cm 大小的电子字帖，保障临摹准确性

	22 
	  临摹专用纸
	25 
	包
	尺寸：

单张尺寸：长约 47cm、宽约 26cm

材质：

熟宣，核心特性为吸墨、不透墨

规格：

包装规格：100 张 / 包

适用场景：书法专用临摹

功能：

吸墨性好：快速吸收墨汁，保障书写流畅度

不透墨：避免墨汁渗透，保护临摹台及下层纸张

	23 
	  墨汁
	20 
	瓶
	尺寸：

无尺寸，按标注容量规格

材质：

为书法专用墨汁配方

规格：

容量要求：≥250ml

适用场景：书法专用

功能：

适配书法书写与临摹需求，满足日常练习或创作的墨汁使用需求

	24 
	  中控系统
	1 
	套
	尺寸：

板书专用手写屏显示尺寸：≥21.5 寸（16:9 比例）

材质：

ABS塑料

规格：

手写屏参数：解析度 1920*1080、对比度 1000:1、电磁式感应、分辨率 2000Lpi、反应速度 200 点 / 秒、2048 级压感

配套配置：压感笔 1 支

系统适配：可控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件

功能：

系统控制功能：开机直达教学系统平台，统一控制学生端临摹台、智能洗笔系统

教学模式功能：支持统一授课模式（教师端同步至学生端）与自主学习模式切换

辅助功能：内置独立音乐背景模块，满足教学氛围营造需求

手写屏功能：适配板书书写，压感笔支持精准书写与操作

	25 
	  环境创设
	1 
	套
	尺寸：

主展板：586cm×153cm

制度板：60cm×90cm

副展板：112cm×73cm

材质：

主、副展板：1.5mm PVC 底板 + 晶瓷覆膜（高清耐磨）+ 折边处理 + 封边工艺（防划防脱）​

制度板：5mm 亚克力面板（辅助固定），四角打孔配镜钉（牢固安装）​

规格：

主、副展板：​

1.5mm PVC 底板 + 晶瓷覆膜成品厚度≥2.0mm，折边宽度≥3cm（增强结构稳定性）​

封边厚度≥0.3mm，采用防水防潮封边胶，无毛刺、无翘边​

制度展板：​

5mm 亚克力面板平整度误差≤0.5mm/m，无划痕、无气泡、无杂质​

功能：

文化营造：以书法文化为核心打造富有传统文化底蕴的实训环境，契合智慧书法教学的专业氛围​

实用耐用：所选材质（PVC + 晶瓷、亚克力）具备耐磨、防水、防污、易清洁特性，适配实训室高频使用场景，可耐受日常擦拭、轻微碰撞，长期使用不易褪色、变形​

套内明细：

含主题设计、图文整合、版面制作、高清输出及上墙安装。

586cm×153cm  一块

60cm×90cm   一块

112cm×73cm  一块

	心理咨询室

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	沙发
	3 
	套
	尺寸：

整体尺寸：≥72cm×56cm×76cm

材质：

面料：棉麻

沙发脚：实木

规格：

配套配置：含靠枕

结构特性：支持全拆洗设计

功能：

实用功能：全拆洗设计方便清洁维护，靠枕提升乘坐舒适度

基础功能：提供舒适坐卧空间，适配日常使用场景

套内明细：

沙发一个抱枕一个

	2 
	茶几
	1 
	套
	尺寸：

高度：≥45cm

直径：约 50cm

材质：

主体材质：松木实木

规格：

形状：圆形

设计风格：简约风

核心尺寸：高度≥45cm、直径约 50cm

功能：

基础功能：提供放置物品、临时休憩辅助等日常使用需求

	3 
	录音笔
	1 
	套
	尺寸：

≥长91mm 宽22mm 高10mm 净重≥20g

材质：

塑料

规格：

存储配置：支持 TF 卡存储

硬件配置：内置扬声器

物理参数：净重≥20g、录音距离≥10 米

功能：

核心功能：语音转文字、云端同步、同声传译 / 翻译

录音功能：支持声控录音，满足远距离录音需求

播放功能：内置扬声器，可直接播放音频内容

	4 
	音乐减压
放松椅
	1 
	套
	尺寸：

音乐放松椅尺寸：≥1000mm×1000mm×1150mm（±50mm）

训练端屏幕尺寸：≥15 英寸

材质：

PU材质，采用人体工学结构设计，柔软舒适，内置超静音电机，通过控制按钮即可控制椅子的升降角度。满足训练者躺、仰、坐姿势。

规格：

核心配置：音乐放松椅 1 台、训练端 1 台

硬件配置：15 英寸液晶数码播放器、万向支架（360 度旋转）、无线遥控器、8G 高速存储卡、高级触控式音频控制面板、高保真音响系统、多个振动按摩振子、手柄控制器

接口支持：AUX、蓝牙、USB（播放 / 存储 / 充电）、外接 USB 存储设备

结构设计：人体工学结构、超静音电机

功能：

座椅调节功能：通过按钮控制升降角度，支持躺、仰、坐多种姿势

影音播放功能：播放心理音乐、图片、视频等多种文件，支持无线遥控操作

音频控制功能：多种播放模式切换，支持播放、暂停、音量调节等操作，立体声效果佳,提供如α波心理能量训练、催眠安神训练、放松减压训练、经典古乐放松训练、精力再生训练、五行放松减压、心理能量音乐、自然背景减压音乐等多种类型的音乐放松方案，通过音乐播放列表进行音乐放松训练，满足不同放松对象的训练需要。

放松训练功能：提供多种音乐放松方案、视频放松训练教程，指导呼吸、想象、肌肉放松:内置视频放松训练教程，至少包含如呼吸放松训练、想象放松训练、肌肉放松训练等。指导训练者进行肌肉放松、呼吸放松和想象放松。培养训练者能熟练地掌握调节身心、减缓压力、提高效率的方法。

按摩功能：多个振动按摩振子，支持多种按摩方式，可通过手柄控制切换.

套内明细：

音乐放松椅 1 台、训练端 1 台

	
	
	
	
	

	5 
	智能击打
呐喊宣泄
仪
	1 
	套
	尺寸：

整机尺寸：≥180cm×70cm×48cm（±2cm）

击打靶尺寸：≥30cm

靶心尺寸：≥14.5cm（±2cm）

材质：

冷轧钢工艺材质，核心配件含拳击手套

规格：

产品组成：智能击打呐喊宣泄系统 1 套、控制台 1 套、拳击手套 1 副、插线板 1 个

核心设计：支持击打、呐喊双功能，含不少于 6 个功能模块。支持用户通过击打击打靶完成力量挑战，提示包含不限于目标值、我的力量等数据。

可调设置：游戏难度分简单、标准、困难三档

功能：

核心宣泄功能：力量挑战（击打击打靶，显示目标值 / 我的力量数据）、呐喊挑战（显示目标值 / 我的呐喊数据）、肺活量挑战（持续呐喊测量提升，含步骤及注意事项）

训练功能：≥3 种放松训练（肌肉、冥想、呼吸放松）、≥10 种主题训练（学习工作 / 恋爱情感等，可选击打 / 呐喊模式、男声 / 女声指导）

游戏功能：含 举重训练玫瑰花开 等游戏训练，带呐喊 / 击打提示

核心价值：基于合理宣泄理论及人机互动技术，帮助用户科学宣泄负面情绪

套内明细：

智能击打呐喊宣泄系统 1 套、控制台 1 套、拳击手套 1 副、插线板 1 个

	
	
	
	
	

	6 
	心理沙盘
	1 
	套
	尺寸：

个体沙箱：≥72cm×57cm×7cm

沙具摆放架：高度≥160cm、宽度≥80cm、深度≥30cm

细沙重量：15KG

材质：

个体沙箱：橡木板材

沙具摆放架：橡木板材

细沙：天然细沙（颗粒光滑、大小均匀）

规格：

核心组成：个体沙箱 1 个、沙具 1000 件、沙具摆放架 1 个、细沙 15KG、沙盘培训微课 1 套

沙具配置：不少于 15 类主题（人物类、死亡类、文体类等）

摆放架设计：9 层结构

微课配置：至少 30 课时，以双人访谈 QA 一对一解答形式呈现。

功能：

基础功能：提供沙盘游戏实操所需全套硬件，满足个体沙盘创作需求

培训功能：通过专业微课，讲解沙盘游戏咨询的理论背景与实操技术

适配场景：适用于沙盘游戏咨询、心理辅导等场景，支持用户自由创作与情绪表达

套内明细：个体沙箱 1 个、沙具 1000 件、沙具摆放架 1 个、细沙 15KG、沙盘培训微课 1 套

	7 
	情绪宣泄
器材
	1 
	套
	尺寸：

宣泄人：≥650mm×300mm×1360mm（±50mm）

宣泄沙袋：≥300mm×300mm×1360mm（±50mm）

材质：

pu材质，核心特性为结实耐用、击打舒适（宣泄人 / 沙袋）、手感柔软（拳击手套）

宣泄棒：充气式设计材质

规格：

产品组成：宣泄人 1 个、宣泄沙袋 1 个、拳击手套 2 副、加强型宣泄棒 2 只

结构设计：宣泄人 / 沙袋均为不倒设计，圆形底座（可注水或沙），底部带吸盘

配件配置：手套适配佩戴使用，宣泄棒为充气式加强型

功能：

核心功能：提供安全的情绪宣泄渠道，通过击打宣泄人、沙袋释放负面情绪

安全保障：底座注水 / 沙 + 吸盘设计，确保使用时稳固不倾倒，保障用户安全

套内明细：宣泄人 1 个、宣泄沙袋 1 个、拳击手套 2 副、加强型宣泄棒 2 只

	8 
	正念虚拟现实训练系统
	1 
	套
	尺寸：

VR 头显尺寸：≥265mm×195mm×130mm

材质：

塑料+冷轧钢

规格：

产品组成：正念虚拟现实训练系统 1 套、VR 头显 1 个；

功能：

1、提供包含不限于：缓解焦虑、精力唤醒、正念入门等≥8个八周正念训练主题课程，每个课程分别具有8课时训练内容。八周正念训练每个课时提供课程名称、课时名称、训练时长、课程介绍等内容，可结合虚拟场景展现，引导用户正确进行心理调适。

2、提供包含不限于：调节愤怒、改善沟通、感谢自己等≥18个主题冥想模块，每个模块匹配不同虚拟场景，包含课程介绍。内置如夜晚城市、森林、海底等≥22个沉浸场景，支持用户转动虚拟现实头显可看到720度虚拟场景。

3、提供游戏训练功能，进入游戏后手柄会呈现为捕捉枪的虚拟样式，移动手柄可改变指向方向，支持通过手柄操纵进行训练。

4、提供包含不限于：静谧之境、幻海鲸歌、星海草原、独学角落等≥4款心流体验模块，并具有相应课程介绍。

5、提供包含不限于：情绪稳定性、综合心理健康评估、自我和谐测试等≥7款测评量表，测评后生成报告，包含测评用时、开始时间、结束时间、测评结果、辅导建议等≥5类内容。

6、支持查看、删除训练记录，包含如训练类型、课程名称、课时名称、开始时间、训练时长等≥5类内容，支持清空所有数据。

7、支持查看操作手柄、虚拟现实头显电量百分比。

套内明细：正念虚拟现实训练系统 1 套、VR 头显 1 个

	
	
	
	
	

	9 
	团体辅导
教具箱
	1 
	套
	尺寸：

器材箱尺寸：555mm×460mm×185mm（±50mm）

材质：

生涯探索教具卡：油卡纸（精致印刷）

器材材质为：包含不限于：金属材质、纸质、塑料材质等器具。

规格：

产品组成：器材箱 4 个、配套器材 1 组、活动手册 1 本

核心配置：含 12 个活动主题、60 个游戏项目，适配 20 人同时使用

教具卡配置：2 套生涯探索教具卡，含兴趣棋 1 套、兴趣雷达图 1 张、兴趣卡60 张、能力卡77 张、价值观卡44 张

功能：

核心功能：基于群体动力学、社会学习理论，通过团体活动开展心理行为训练，助力个体自我成长、提升团体凝聚力

主题活动功能：覆盖自我认知、沟通交往、情绪管理等 12 类主题，每个主题含多个针对性活动项目

适配场景：满足团体心理辅导、团队建设等场景需求，支持多人同步参与

辅助功能：活动手册提供指导，生涯探索教具卡助力兴趣、能力、价值观探索

套内明细：器材箱 4 个、配套器材 1 组、活动手册 1 本

	10 
	心理自助
系统
	1 
	套
	尺寸：

整机外观尺寸：≥1259mm×550mm（±50mm）

底座尺寸：≥500mm×700mm（±50mm）

屏幕尺寸：43 寸

材质：冷轧钢材质，核心硬件含系统主机、控制台及 43 寸屏幕

规格：

产品组成：心理自助系统 1 套、控制台 1 套

系统结构：由前台和管理后台组成，支持局域网内远程访问管理后台。

功能：

1、系统基于自助、助人、互助的心理健康理念开发，借助智能化人机交互技术，提供丰富的心理知识库，集理论性、系统性、普及性和趣味性于一体，面向不同人群，介绍自我心理调适的技巧和方法。

2、系统具有心理自助及迎宾宣传展示两种功能，且两种功能可进行一键切换。

3、系统包含不限于：心理科普、自助方案、健康医典、能力训练、心理测评、心理树洞、中心介绍、咨询辅导、迎宾宣传等不少于12个栏目，由系统前台和管理后台两部分组成。

4、系统前台导航页面须具有分页功能，可多屏分页显示心理自助系统的栏目，通过触控滑动或翻页按钮即可实现导航屏幕多页切换。通过管理后台中设置栏目的多屏导航分页，可实现自助系统栏目的无限扩充。前台导航页点击栏目后，可进入二级栏目和文章列表界面，具有分页按钮，点击文章图标即可进入文章内容浏览模式，系统提供返回上一页和返回主页按钮，用户可随时可返回上一页和系统导航主界面。

5、系统管理后台具有将文章、视频、训练游戏等内容设置“是否推荐到前端导航页”功能，设置为推荐到前端导航页的内容，将在前台导航分屏页面中进行显示，方便用户快捷的阅读浏览。

6、系统须支持自主无限添加、管理一级、二级栏目，用户可完全自主的添加新的一级、二级栏目，要求系统中内置文章模板、音乐模板、视频模板、图集模板等多种栏目内容模板。并支持设置一级、二级栏目的名称、图标、排序、每页显示数据条数等。要求可通过对一级、二级栏目设置“是否在前端导航页显示当前栏目按钮”，实现对一级、二级栏目是否显示在导航页进行开启/关闭的操作。

7、系统须具有自定义扩充内容的功能，要求直接在一级栏目或二级栏目下进行文章内容添加，可对文章无限扩充，支持添加视频，文章、图片、音频等内容模板格式。系统须具有心理科普栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含如心理学家、心理学名词、心理学效应、心理学实验、心理学疗法、心理学分类等二级栏目。系统须具有自助方案栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含如学习工作、人际交往、压力应对、环境适应、情绪管理、挫折成败、家庭关系、应激调节、生命认知、自我成长等二级栏目。系统须具有心理悦读栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含如励志美文、心理故事、名言名句、心灵鸡汤等二级栏目。系统须具有健康医典栏目，包含如抑郁症、焦虑症、恐怖症、神经衰弱症、精神分裂症以及常见的13种人格障碍等内容。

8、系统须具有能力训练栏目，包含不限于：视觉追踪训练、注意广度训练、逻辑思维训练、注意集中性训练、选择性注意训练、空间认知训练、等多个心理认知训练方向的训练项目，包含不限于：心理涂鸦、财务专家、点点骰子、水杯猜球、算术挑战、图文匹配、图形拼贴、小鱼喂食、心理旋转等不少于12个训练游戏，游戏具有多关卡设计，满足用户不断进阶训练、能力提升的需求。

9、系统须具有心理视频栏目，支持二级栏目定义，包含如科普动画、心理课堂、放松训练、心理电影、心灵动画等二级栏目。视频播放时，支持暂停、停止等操作，可进行全屏播放，并支持音量调节功能。具有科普动画栏目，包含如抑郁症、双相情感障碍、失眠障碍、焦虑障碍、精神分裂、强迫症、孤独症、多动症、进食障碍、躯体形式障碍等不少于 10 个科普内容。系统须具有放松训练栏目，包含如呼吸放松训练、肌肉放松训练、冥想放松训练等不少于3个训练内容。系统须具有放松减压栏目，支持二级栏目定义，包含如减压音乐、钢琴名曲、催眠音乐等二级栏目。音频播放时，支持支持快进、快退、暂停、停止、循环、随机等播放操作，支持音量调节功能。系统须具有心理图库栏目，支持二级栏目定义，包含如三维立体图、错觉图片、双关图形、测试图片、美图欣赏、心灵漫画、生涯图片、似动图片、视觉后像等二级栏目。支持图片幻灯浏览功能，可通过左右按钮来切换图片。

10、系统具有心理测评栏目，具有如SCL-90、SDS、SAS等不少于10个常用测评量表，测评后即时给出测评结果。测评结果同时保存到系统中，咨询师可在管理后台查询测评结果。管理后台提供量表管理功能，可对量表进行发布/停用操作，实现量表在前台页面的显示和关闭操作，预留量表扩充运维接口，可对量表的数量进行扩充。

11、系统具有心理树洞功能，来访者可自由在心理树洞中添加倾诉留言，可自定义头像、昵称、表情。咨询师在管理端审核通过后，即可在自助端页面显示。心理树洞为来访者提供了心灵倾诉的途径。

12、系统须具有咨询辅导栏目，系统提供在线咨询辅导功能，来访者可通过系统提交咨询信息，支持在系统接入局域网情况下，咨询师可远程进入管理后台对咨询信息进行处理和回访。

13、系统须具有心理互动栏目，提供新闻发布功能，通过管理后台发布心理中心动态新闻，起到新闻实时发布，展现心理中心工作内容、沟通来访者的功能。系统须具有中心介绍栏目，可发布如咨询师介绍、功能室介绍、心理中心工作内容等信息，帮助组织进行心理中心的宣传。

14、系统具有迎宾宣传展示功能，系统采用图文、音频互动技术形象生动的展示心理工作开展的详尽情况，为参访来宾提供多方位的内容展示。系统至少包含如迎宾、启迪、智库、实践四个栏目，支持添加新的栏目，每个栏目可自定义栏目标签名称。

套内明细：心理自助系统 1 套、控制台 1 套

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11 
	环境创设
	1 
	套
	尺寸：

主展板：553cm×150cm（前）；470CM*89CM（后）

制度板：60cm×90cm

副展板：110cm×83cm

材质：

主副展板：1.5mm PVC 底板 + 晶瓷覆膜（高清耐磨）+ 折边处理 + 封边工艺（防划防脱）​

制度板：5mm 亚克力面板（辅助固定），四角打孔配镜钉（牢固安装）​

规格：

主 / 副展板：

1.5mm PVC + 晶瓷覆膜成品厚度≥2.0mm

制度展板：

5mm 亚克力面板平整度误差≤0.5mm/m，无划痕、气泡、杂质

功能：

氛围疗愈：以心理咨询专业元素为核心，通过柔和色彩与温馨设计，打造安全、放松、私密的咨询环境，缓解来访者紧张情绪，增强心理安全感​

规则明确：通过制度展板清晰公示咨询室管理制度、保密原则、来访者权利义务等，建立规范的咨询秩序，增强来访者信任度，保障咨询服务有序开展​

实用安全：所选材质（PVC + 晶瓷、亚克力）具备耐磨、防水、防污、易清洁特性，适配咨询室高频使用场景，可耐受日常擦拭；展板边缘经封边打磨处理，无锋利棱角，避免磕碰受伤，符合心理场所安全要求​

主、副展板：​

1.5mm PVC 底板 + 晶瓷覆膜成品厚度≥2.0mm，折边宽度≥3cm（增强结构稳定性）​

封边厚度≥0.3mm，采用防水防潮封边胶，无毛刺、无翘边​

制度展板：​

5mm 亚克力面板平整度误差≤0.5mm/m，无划痕、无气泡、无杂质​

功能：

套内明细：

含主题设计、图文整合、版面制作、高清输出及上墙安装。

53cm×150cm  一块

470cm×89cm  一块

60cm×90cm  一块

110cm×83cm  一块



	电子阅览室

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	参数

	1 
	墨水屏
	30 
	套
	尺寸：

整机尺寸：≥210mm×170mm×6.5mm

材质：

核心材质：电池≥4000mAh

屏幕配置：E Ink 10.3 寸纯平显示屏，分辨率≥1700×1300，冷暖双色前光

性能配置： 四核 1.8GHz CPU，支持麦克风阵列，无线连接（WIFI + 蓝牙）

接口与系统：USB TYPE-C 端口，安卓 8.1 操作系统

规格：

资源规格：电子图书≥20000 册、有声图书≥20000 辑

核心设计：纯平屏幕、冷暖双色前光，适配长时间阅读场景

功能：

首页功能：推荐图书、推荐听书模块，匹配阅读需求

阅读功能：图书信息完善，支持收藏 / 在线阅读，可自定义背景颜色、字体大小

听书功能：有声书籍信息完善，支持收藏可自由选择章节及收听进度

个人中心功能：管理收藏资源，浏览 / 清除历史记录

套内明细:墨水屏+配套电池+内涵资源

	2 
	墨水屏支架
	30 
	个
	尺寸：

支架高度：约 180-360mm（可调节）

底座尺寸：≥120mm×120mm×14.2mm

材质：

无具体材质，核心特性为折叠便捷、易携带

规格：

适配设备：7-14 寸平板、阅读器等

结构设计：可折叠设计，底座为固定尺寸，高度支持调节

功能：

便携功能：折叠设计方便收纳携带，适配多场合使用需求

支撑功能：提供稳定支撑，可调节高度满足不同使用姿势（如坐姿、站姿）

适配功能：精准匹配 7-14 寸设备，保障使用兼容性

	3 
	墨水屏自助借还柜
	1 
	台
	尺寸：

整柜尺寸：高度≥1650mm，底盘≥680mm×300mm

屏幕尺寸：≥21.5 寸

核心规格：32 口设计（32 个独立储物格）

材质：

边框材质：不锈钢拉丝

主体材质：ABS 工程塑料

安全标准：防火等级 A1 级

规格：

系统配置：Android 系统，内存≥ 4G，储存≥ 16G，支持 TF 卡拓展

网络支持：网线连接、WiFi 连接

结构设计：≥32 个独立储物格，支持墨水屏借还存放

核心配置：2 点触摸电容屏，支持 IC 卡授权识别

功能：

管理员功能：用户管理（授权 IC 卡、增删改查用户信息）、设备管理（上下架墨水屏、柜门开锁）、借还记录查询、密码修改、紫外线消毒（可设置时间和时长）、运行日志查看、应用设置（版本更新、重启等）

读者功能：刷卡验证身份后，柜门打开可借取 / 归还墨水屏，插还到位即完成操作

安全功能：消毒时面罩关闭禁止借还，防火 A1 级标准保障使用安全

拓展功能：支持数据导入导出、TF 卡储存拓展，适配多场景管理需求

	4 
	AI光影 阅读
	 5 
	套
	尺寸

投射尺寸：≥21.5 英寸

规格

此类别涵盖设备核心硬件性能、系统以及画面基础显示相关参数，是保障设备运行的核心配置，具体如下：

硬件性能 RAM ≥ 4GB DDR3；Flash 为 64GB eMMC

画面调节 垂直 ±40°、水平 ±40° 梯形校正；手动对焦

显示参数 分辨率≥ 1920*1080；对比度≥ 300:1

功能

主要体现在六大核心资源模块的内容服务能力，同时包含资源查询、筛选等辅助功能，具体如下：

模块 核心功能

★图书馆 提供≥ 5000 本云端图书，含诺贝尔文学、党政学习等多分类，可查看图书书名、作者等详细信息

★听书馆 内置≥ 8000 集有声资源，覆盖抗日战争、中外名著等类别，适配听觉阅读场景

★艺术馆 ≥ 4000 张 多大类艺术图片，可查看部分图片的作者、流派等信息，支持多维度筛选

★富媒体馆 配置≥ 400 集视频资源，涵盖党政学习等分类，支持关键词搜索，可查看视频时长、播放量等信息

报纸 提供 100 份以上国内主流报纸，每月实时更新，支持按名称搜索和分类查找

期刊 收录 ≥900 本多领域期刊，满足不同年龄段阅读需求

拓展功能 本地风采模块支持按需添加第三方资源，适配个性化展示场景

套内明细：投影一台+内置资源

	5 
	阅读机
	1 
	台
	尺寸:

核心屏幕尺寸：≥43 寸（红外触摸配置）

整体机身尺寸：≥1.6m×0.5m×0.2m

材质:

边框材质：铝型材（防尘、超薄设计）

内件材质：钣金结构件（坚固耐用）

机柜材质：环保材质，外表经烤漆处理（防锈、防磁、防静电）

规格:

硬件配置：CPU≥3568_R，内存≥4G，集成 10/100/1000M 自适应网卡 + 802.11a/b/g/n 无线网卡

系统配置：安卓系统，主控嵌入式设计（支持全天候稳定运行）

核心设计：红外触摸交互，模块化架构，支持功能自由组合

功能:

阅读服务功能：内置图书、有声资源，支持 txt/epub 等格式，可扫码在线阅读；提供报纸、期刊实时更新，支持资源搜索与分类导航

展示宣传功能：支持屏保、轮播图等宣传页面，适配图片、视频格式展示

自定义与管理功能：可按需添加特色资源及第三方内容，支持功能模块自定义设置

系统更新功能：联网状态下，支持远程定时更新内容及系统，保障使用时效性

	6 
	环境创设
	1
	套
	尺寸：

主展板：610cm×80cm（前）；390cm×110cm（后）

制度板：60cm×90cm

副展板：168cm×64cm

74cm×67cm

45cm×70cm

材质：

主副展板：≥1.5mm PVC+ 折边处理 + 封边工艺（防划防脱）​

制度板：≥5mm 亚克力面板（辅助固定），四角打孔配镜钉（牢固安装）​

规格：

主 / 副展板：

1.5mm PVC 

制度展板：

5mm 亚克力面板平整度误差≤0.5mm/m，无划痕、气泡、杂质

功能：

环境适配：以科技简约风格为核心，融合电子阅览元素，打造契合电子阅览室的现代科技氛围，提升空间专业感与使用体验

规范指引：通过制度展板明确电子阅览室使用规则

实用耐用：所选材质（PVC + 晶瓷、亚克力）具备耐磨、防水、防污、易清洁特性，适配电子阅览室高频使用场景，可耐受日常擦拭、轻微碰撞，长期使用不易褪色、变形、脱胶，降低后期维护成本

套内明细：

含主题设计、图文整合、版面制作、高清输出及上墙安装。

610cm×80cm一块

390CM×110CM一块

60cm×90cm一块

168cm×64cm一块

74cm×67cm一块

45cm×70cm一块


三、交货时间：

合同签订后30个自然日内
四、交货地点：

大宁县职业高级中学校新校区。

五、质量保证及售后服务：

货物质量均要达到国家相关合格标准要求，如教育部最新《中等职业学校设置标准》和 《职业教育法》等，优先选择节能环保、耐用性强的产品。

保证售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，进行相关服务。                       

六、付款方式：

甲乙双方协商后确定，合同签订后支付合同价 40%   的启动资金，货物送到验收后支付合同剩余  60%   的货款。
第五章  合同原则
乙方在                        项目招标活动中中标，经双方协商一致，签订本合同。

甲方（买方）：

地址：

乙方（卖方）：

联系人：

电话：
1.货物名称、单位、数量、单价、金额及合同价

1.1供方向需方提供以下货物

（具体品牌、规格型号、数量等清单后附）

1.2合同总金额

人民币（大写）：

（小写）：￥       元

合同总金额包含包装、仓储、运输、装卸、安装调试、税费、保险费、供方应当提供的伴随服务/售后服务费用以及验收合格之前与质保期内备品备件发生的所有费用。完成投标报价清单项目特征及工程量全部内容，执行合同不变价，不因国家政策变化而变化。

2．交货地点、时间和交货状态
2.1 交货地点：

2.2交货时间：
2.3交货状态：

3．质量标准和要求
3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4．权利瑕疵担保
4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5．包装要求
5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6．验收
6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2买方可采取以下方式对货物组织验收：

买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

7．付款
7.1本合同以人民币付款。

7.2本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1付款内容：

付款方式： 

7.2.2付款条件：

本合同付款按照上述付款内容付款。

8．伴随服务
8.1 卖方应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.2 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9．质量保证
9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于    个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

10．补救措施和索赔
10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11．履约延误
11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12．误期赔偿
12.1除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13．不可抗力
13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14．争端的解决
14.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

14.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

14.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

15．合同生效
15.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

15.2 本合同一式贰份，以中文书就，签字各方各执壹份。

签约各方：

甲方：                                        乙方：
委托代理人（经办人）：



               委托代理人（经办人）                            
第六章  响应文件格式附件
附件1：                                          
大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目
项目编号：1410302026ACS00044
资
质
及
商
务
文
件
响应方全称：
地    址：
时    间：
1、资质及商务文件目录
A、资质文件：
（1）磋商响应声明书 (格式见附件)；
（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；
（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；
事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；
具有独立承担民事责任的能力的证明材料：承诺函（格式见附件）；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（7）参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函（格式见附件）；
（8）提供有效开户许可证或相关资料复印件并加盖公司公章；

（9）提供采购公告中符合供应商的特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。
B、商务文件：
（1）供应商情况介绍；
（2）类似成功案例的业绩证明；（若有）
（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；
（4）报价明细一览表；
（5）中小企业声明函（若有，格式见附件）；
（6）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；
（7）供应商认为需要的其他文件资料。
附件2：
声 明 书
致：大宁县政府采购中心

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。
我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目（编号为1410302026ACS00044）的磋商响应，为此，我方就本次磋商响应有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部磋商文件，同意竞争性磋商文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是正确和真实的。
3、若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构。
5、磋商响应书自磋商日起有效期为90天。
6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；
7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
法定代表人签名或签名章：               日 期：          
供应商全称（公章）：                    
附件3：
法定代表人授权委托书
大宁县政府采购中心：
我    （姓名）系    （响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：1410302026ACS00044项目名称：大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目项目的竞争性磋商响应活动，并代表我方全权办理针对该项目的响应、磋商、评审、等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
全权代表无转委托权，特此委托。
全权代表签名：               职务：            
全权代表身份证号码：                          
法定代表人签名或签名章：            职务：           
供应商全称（公章）：                    日  期：     
附件4：
供应商同类项目实施情况一览表
供应商全称（公章）：                      
	采购单位名称
	项目名称
	合同
金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	合同
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	须提供供应商同类项目合同复印件。


全权代表签名：　　　　　                                           时  间：           

附件5：
报 价 明 细 一 览 表
供应商全称（公章）：                       
招标编号及标段号：                         
	货物类

	货物
名称
	品牌
	规格
型号
	数量
	单价
（元）
	总价（元）

	…
	
	
	
	
	

	交货期：

	投标总价合计金额大写：                                小写：￥          

	备注
	1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。



授权代表签名：                              日期：                                

附件6：

营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）

▲营业执照和承诺函等证明文件

	证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）及承诺函（提供复印件加盖磋商响应供应商公章）。
提示和说明：

企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。

提供具有独立承担民事责任的能力的承诺函（格式见下）。




具有独立承担民事责任的能力的承诺函

致：大宁县政府采购中心
本供应商现参与贵单位组织的 大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目 项目（项目编号： 1410302026ACS00044 ）的采购活动。依据竞争性磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：        ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：          ；营业期限为:              ；基本开户银行为：           ；账号为：              。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

磋商响应供应商名称（盖章）：________________
日期：________年____月____日

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致：大宁县政府采购中心
我方参加  大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目  的政府采购活动，依据竞争性磋商文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，符合本项目竞争性磋商文件规定的磋商响应供应商资格要求，如中标，我方将按我方磋商响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：_________            ___

日期：________年____月____日
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：大宁县政府采购中心 
我方郑重声明，我方具有履行大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目；1410302026ACS00044合同所必需的设备和专业技术能力，如中标/成交，我方将按我方磋商响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：________________________         
日期：________年____月____日

依法缴纳税收和社会保障金的承诺函
大宁县政府采购中心：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：___________________          

日期：________年____月____日

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
大宁县政府采购中心：
 我方（磋商响应供应商名称）在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：_________________________

日期：________年____月____日

附件7：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  大宁县职业高级中学校  的大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  

供应商全称（法人电子印章）： 

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件8：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_大宁县职业高级中学校 单位的 大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9：                                      
大宁县职业高级中学校新校区录播室建设及公共课+专业课实验设备配套、音乐（舞蹈）、美术、书法、心理咨询及电子阅览功能室改善建设项目
项目编号：1410302026ACS00044
技
术
文
件
响应方全称：
地    址：
时    间：
2、技术文件目录


（1）实施方案； 
（2）联合投标协议书（若需要）;     
（3）联合投标授权委托书（若需要）;
（4）蹉商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
附件10：
联合投标协议书
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
各方经协商，就响应             组织实施的编号为
           的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次磋商投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据磋商文件规定及磋商响应内容而对采购代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标（成交）并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次竞争性磋商采购活动而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
乙方承担的工作和义务为：
五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交采购代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议签约各方各持一份，并作为响应文件的一部分。
	甲方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日
	乙方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日


附件11：
联合投标授权委托书
 本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评审、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。
 特此委托。
授权人（签名）：
日期：    年  月  日
全权代表（签名）；
日期：    年  月  日
	联合体甲方单位：   （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日
	联合体乙方单位：   （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日
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