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第一部分     投标邀请
项目概况

太原市尖草坪区中心医院加强新院软硬件建设提升医疗服务能力项目（信息化建设-硬件部分）招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年9月11日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1401082026AGK00025
项目名称：太原市尖草坪区中心医院加强新院软硬件建设提升医疗服务能力项目（信息化建设-硬件部分）
预算金额（元）：10488140元
最高限价（元）：10488140元
采购需求：共一包，详见招标文件“第五部分 采购需求”。

采购清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	服务器
	10
	台
	200000
	2000000
	工业

	2
	虚拟化软件
	1
	套
	140000
	140000
	工业

	3
	光纤交换机
	2
	台
	95000
	190000
	工业

	4
	前置服务器集群（超融合）
	3
	台
	160000
	480000
	工业

	5
	核心存储
	1
	台
	735000
	735000
	工业

	6
	PACS存储（分布式）
	1
	套
	420000
	420000
	工业

	7
	万兆交换机
	2
	台
	20000
	40000
	工业

	8
	AC控制器
	1
	台
	10000
	10000
	工业

	9
	时间服务器
	1
	台
	32500
	32500
	工业

	10
	防勒索系统
	1
	套
	70000
	70000
	工业

	11
	防火墙
	1
	台
	70000
	70000
	工业

	12
	网闸
	1
	台
	70000
	70000
	工业

	13
	杀毒软件
	1
	套
	80000
	80000
	工业

	14
	网络安全审计系统（上网行为管理）
	1
	台
	60000
	60000
	工业

	15
	日志管理审计系统
	1
	台
	90000
	90000
	工业

	16
	安全审计系统（堡垒机）
	1
	台
	60000
	60000
	工业

	17
	数据库审计系统
	1
	台
	100000
	100000
	工业

	18
	态势感知平台
	1
	台
	280500
	280500
	工业

	19
	态势感知探针
	2
	台
	82500
	165000
	工业

	20
	备份一体机
	1
	台
	300000
	300000
	工业

	21
	终端准入控制系统
	1
	台
	80000
	80000
	工业

	22
	防统方系统
	1
	台
	70000
	70000
	工业

	23
	TAP交换机
	1
	台
	20000
	20000
	工业

	24
	云桌面管理平台
	1
	套
	230000
	230000
	工业

	25
	台式电脑
	200
	套
	6000
	1200000
	工业

	26
	笔记本电脑
	5
	台
	7000
	35000
	工业

	27
	基础办公软件
	50
	套
	1197
	59850
	工业

	28
	桌面操作系统
	20
	套
	500
	10000
	工业

	29
	服务器操作系统
	5
	套
	10000
	50000
	工业

	30
	数据库软件
	1
	套
	80000
	80000
	工业

	31
	A4幅面激光打印机1
	60
	台
	2300
	138000
	工业

	32
	A4幅面激光打印机2
	60
	台
	1200
	72000
	工业

	33
	A5幅面热敏打印机
	15
	台
	3000
	45000
	工业

	34
	热敏条码打印机
	20
	台
	1000
	20000
	工业

	35
	A4幅面针式打印机
	10
	台
	2450
	24500
	工业

	36
	凭条打印机
	20
	台
	800
	16000
	工业

	37
	腕带打印机
	5
	台
	800
	4000
	工业

	38
	扫码墩
	30
	个
	300
	9000
	工业

	39
	手持PDA
	30
	个
	3500
	105000
	工业

	40
	65寸触摸大屏
	8
	台
	9780
	78240
	工业

	41
	客服电话主分机
	1
	套
	58000
	58000
	工业

	42
	短信平台
	1
	套
	7000
	7000
	工业

	43
	医用电脑推车
	8
	辆
	12500
	100000
	工业

	44
	传染病前置服务器
	1
	套
	100000
	100000
	工业

	45
	电子认证服务一体机
	2
	台
	180000
	360000
	工业

	46
	医护患签名服务年包
	3
	年
	55000
	165000
	工业

	47
	手写信息数字签名板
	20
	个
	3000
	60000
	工业

	48
	智能密码钥匙
	300
	枚
	50
	15000
	工业

	49
	医保患者人脸识别支付设备
	5
	台
	4000
	20000
	工业

	50
	身份证读卡器
	6
	台
	1250
	7500
	工业

	51
	产科人证合一识别设备
	2
	台
	4000
	8000
	工业

	52
	高拍仪
	2
	台
	1775
	3550
	工业

	53
	无线扫描枪
	5
	把
	900
	4500
	工业

	54
	A1 人脸识别摄像机
	27
	套
	18000
	486000
	工业

	55
	桌面式认证终端
	14
	套
	20000
	280000
	工业

	56
	便携式认证服务终端
	12
	套
	15000
	180000
	工业

	57
	AI人脸识别视频存储
	2
	套
	27000
	54000
	工业

	58
	多媒体大厅LED大屏
	1
	套
	100000
	100000
	工业

	59
	多媒体大厅切换系统
	1
	套
	20000
	20000
	工业

	60
	多媒体大厅扩声系统
	1
	套
	110000
	110000
	工业

	61
	多媒体大厅会议系统
	1
	套
	20000
	20000
	工业

	62
	多媒体大厅中控系统
	1
	套
	30000
	30000
	工业

	63
	多媒体大厅舞台灯光系统
	1
	套
	60000
	60000
	工业

	64
	集成费用
	1
	批
	500000
	500000
	其他未列明行业

	总计
	10488140元


注：1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的，满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
合同履约期限：合同签订后120个日历天完成安装调试。
本项目（否）接受联合体投标。 

二、申请人的资格要求    

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无                                      
三、获取招标文件    

时间：2026年8月21日至2026年8月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）      

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取       

售价（元）：0       

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式    

提交投标文件截止时间及开标时间：2026年9月11日 09:00（北京时间）      

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标 

方式：投标截止时间前登录中国政府采购网山西分网上传投标文件

开标地点：山西省太原市尖草坪区和平北路芮城国际税务大厅综合楼8层810会议室太原市尖草坪区政府采购中心开标室
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。    

五、公告期限     

自本公告发布之日起5个工作日。    

六、其他补充事宜    

1.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn）进行供应商注册。联系电话：95763

2.投标人参与项目遇到系统操作问题，请及时联系客服电话。联系电话：95763

3.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。    

4.代理费支付方式：无需代理费 
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系    

1.采购人信息        

名称：太原市尖草坪区中心医院
地址：太原市尖草坪区金桥西街28号
联系人：杜先生
联系方式：0351-5648120   

2.采购代理机构信息        

名称：太原市尖草坪区政府采购中心                   

地址：太原市尖草坪区芮城国际税务大厅综合楼9层912办公室

联系人：王志丽  宋雒瑀
联系方式：0351-5652953         

　　　　　　　　　　　　　

第二部分   投标人须知
一、前　附　表

	序号
	内 容
	说明与要求

	1
	投标人资格条件


	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无             

4.优先采购绿色产品价格扣除比例(4%-10%)：4%

	2
	预算金额

及最高限价
	预算金额：10488140元

	
	
	最高限价：10488140元

	3
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	4
	投标报价
	投标人就招标文件“第五部分  采购需求”规定的货物（服务）进行唯一报价，不得拆包（项）报价。

	
	
	报价包括货物、随配附件、备品、备件、工具、送达指定交货地点各种费用和安装调试、培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务、税费等所有费用的总和。即：一次性安装调试即可全面投入使用。

	5
	投标文件     提交及解密
	登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的，将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。

	6
	投标文件构成
	详见招标文件“第二部分  投标人须知”

	7
	投标文件编制

及注意事项
	详见招标文件“第七部分  投标文件格式”

	8
	投标有效期
	1、投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。

2、在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。

3、项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

	9
	技术选择性方案
	不接受 

	10
	现场考察

及答疑会
	现场考察

不组织

	
	
	答疑会
不组织

	11
	联合体投标
	不接受 

	12
	分包
	不接受

	13
	进口产品
	招标文件注明采购进口产品的，如有满足需求的国内产品参与投标，将按照公平竞争原则进行评审。 

	14
	免费质保期
	免费质保期应按照“采购需求说明”中要求的年限执行；没有列明免费质保期年限的，按照国家或相关行业规定执行。

	15
	投标货物（设备、产品、材料）质量缺陷责任期
	详见“第五部分  采购需求”

	16
	合同期内调价
	不接受

	17
	采购资金

支付程序及方式
	详见“第六部分  合同文本”。

	18
	履约保证金
	详见“第五部分  采购需求”。如未提到履约保证金请忽略本条。

	19
	采购合同
	中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证履行投标文件中的全部承诺，与采购人签订采购合同。

	20
	政府采购相关政策要求（如涉及）
	政府绿色采购政策要求


	1.本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报节能产品政府采购品目清单中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写附件22《政府强制采购产品明细表》，否则投标无效。

2.本文件属于优先采购的绿色产品、绿色建材标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

3.当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品、绿色建材时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书或绿色建材认证证书扫描件，并如实填写附件22《政府采购绿色产品明细表》和《政府采购绿色建材明细表》，符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除（具体比例详见投标人须知前附表第一项）。

4.对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行，具体计算方式如下： 评审价格计算公式（分项计算法） 

（1）第一步：计算小微企业优惠后报价：小微企业优惠后报价 = 总报价 × (1 - 小微企业折扣率)​（2）第二步：计算绿色产品优惠扣减额；

绿色产品优惠扣减额 = 绿色产品报价 × 绿色产品折扣率（3）第三步：计算最终评审报价；最终评审报价 = 小微企业优惠后报价 - 绿色产品优惠扣减额

	
	
	中  小

企  业
	1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的对应的所属行业中小企业划分标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第七部分 投标文件格式）。

2.根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予15%-20%的扣除，特殊情况不应低于10%。用扣除后的价格参加评审。（具体扣除比例以采购需求为准）

3.小微企业提供本企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务，或者提供其他小微企业制造的货物，享受价格折扣优惠政策。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受价格折扣优惠政策。

4.如接受联合体投标，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；联合体中有大中型企业也有小微企业，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的折扣。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。

5.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	
	
	监  狱

企  业
	根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。

	
	
	福  利

企  业
	根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	
	
	创新产品、创新服务
	1. 投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品6%-10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。（具体折扣比例以采购需求为准）

2. 投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。（格式见附件第七部分）

3. 创新产品或创新服务的价格折扣政策可与中小企业、监狱企业、福利企业等政府采购政策叠加。

	
	
	本国产品政策


	根据 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，对符合本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
符合本国产品标准及相关政策的企业须提交 《关于符合本国产品标准声明函》（详见第七部分 投标文件格式）。本政策可与中小企业、节能环保等政府采购扶持政策叠加适用，扣除顺序按国家最新规定执行。
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	信用记录查询
	1.查询渠道：

信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

2.查询截止时间：开标当日

3.信用信息查询结果：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效；查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。

4.如接受联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	22
	招标服务费
	本次招标不收取任何服务费。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。
二、 投标人须知

（一） 总则

1  适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2  定义

2.1“集中采购机构”是指组织本次招标活动的执行机构，即太原市尖草坪区政府采购中心。

2.2“采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.3“投标人”指符合本招标文件规定并向集中采购机构提交投标文件的供应商。

2.4“中标人”是指采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定的签订政府采购合同的投标人。

2.5“投标货物”是指包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物在内的各种形态、种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.6“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似服务。

2.7“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

2.8 “本国产品”是指在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变，具体按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。
2.9本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。
3  投标人资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。

3.2符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。
3.3能够承担投标过程及履行采购合同中的全部责任与义务。

3.4投标人负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。

3.5投标人为本项目提供过前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得参加本项目投标。

3.6 如本次招标允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标的，联合体各方均应具备：

(1) 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。

(2) 本项目的特定资格要求规定联合体相关资格要求的，按照联合体各方的同类资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

(3) 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议连同投标文件一并提交。

4 知识产权

4.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，投标人应承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。

4.2如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。

4.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，应在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人应提供开发接口和开发手册等技术文档。

4.4系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

4.5本项目内所产生的过程材料及成果资料所产生的知识产权均归采购人所有，投标人对项目过程中所获知的信息均负有保密义务。
5　投标有效期

5.1投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天。
5.2在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。

5.3项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

6  投标费用

6.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

7　集中采购机构的权利

7.1采购人、集中采购机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，因重大变故采购任务取消的，可终止本次招标。终止公告将在中国政府采购网山西分网予以发布，视为已送达各投标人。

8  解释权

8.1本次招标文件的最终解释权属太原市尖草坪区政府采购中心。

 (二) 招标文件

9　招标文件的构成

9.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查内容及标准

（4）评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）合同文本

（7）投标文件格式

（8）招标文件的澄清公告以及图纸、答疑、变更或补充通知等

9.2 招标文件未规定但法律法规有规定的，依据相关法律法规的规定。

10招标文件的澄清或修改

10.1招标文件的澄清或修改内容将在中国政府采购网山西分网以更正公告的形式予以公布，视为已送达各投标人。

(三) 投标文件

11  投标文件的构成

11.1投标文件分为电子投标文件，内容包括：

（1）开标一览表

（2）资格审查部分

（3）商务技术部分

（4）投标文件的补充、修改以及澄清、说明或补正
12　投标文件的编制

12.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，认真编制投标文件，对招标文件做出实质性响应，并保证提供的资料合法、真实、完整、有效。

12.2投标人登录中国政府采购网山西分网编制投标文件。
12.3投标文件应使用中文编制，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，应加盖投标人公章或经法定代表人（全权代理人）签字后生效。
12.4投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格）有效外，一律不予认可。

13　投标语言及计量单位

13.1投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。

13.2投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

14　投标报价

14.1投标均以人民币报价。

14.2投标人应根据自身生产、经营状况和工商营业执照确定的经营范围，按照第五部分“采购需求”对某包（项）或全部货物/服务进行唯一报价，具体要求详见第二部分《前附表》，集中采购机构不接受有任何选择性的报价。

14.3投标人应以“包”为报价的基本单位。若本项目分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价，并以“包”为单位填报《开标一览表》《投标报价表》。

14.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一) 《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准；
(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；
(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，投标人应按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对投标人产生约束力。

15　投标保证金

15.1本项目不收取投标保证金。
16　投标文件签章
16.1投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。

16.2投标文件的签章应清晰工整。

 (四) 投标文件的提交
17  投标文件的加密

17.1提交的电子投标文件应使用数字证书进行加密。

18　投标文件提交

18.1投标时间及投标截止时间以招标公告或更正公告的公告时间为准。延长投标截止时间的采购项目，集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。
18.2投标人在投标截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或集中采购机构；补充、修改的内容应按招标文件要求签章、加密。

18.3投标人在投标截止时间后，不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

18.4投标人在招标文件规定的投标截止时间之后提交投标文件的，集中采购机构将拒收投标文件。
19  串通投标

19.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（3）投标人之间事先约定由某一特定供应商中标；

（4）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（5）投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

19.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

20  弄虚作假

20.1有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；

（2）提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）冒名顶替他人签字；

（6）提供虚假的技术参数或服务方案；

（7）其他弄虚作假的行为。
21  投标人存在下列情况之一的，投标无效：
21.1获取招标文件时的单位名称与其提交的投标文件中公章不一致的；

21.2未按照招标文件的规定提交投标文件的；

21.3在规定时间内投标文件未解密的；

21.4未按招标文件要求递交资质原件、合同原件、投标产品样品及其它需要提供的证明材料等的；

21.5不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.6投标人经信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

21.7投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

21.8如接受联合体投标，投标文件没有提交联合协议的；

21.9投标文件未按招标文件要求签署、签字或盖章的；

21.10投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照招标文件的相关规定进行修正的；

21.11投标总价、投标单价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

21.13 投标报价触发异常低价审查情形的，投标人未按要求在规定时间内提供书面说明及证明材料或提供的材料无法证明报价合理性的；

21.14投标文件未对标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件做出实质性响应的；

21.15投标文件对非标注“★”项的技术指标或其他要求响应负偏离超过五项（含五项）的；

21.16采购货物未注明“进口产品”字样的，投标产品为进口产品的；

21.17投标人照搬照抄招标文件“第五部分 采购需求”的内容，并未提供技术资料或提供资料不全面的；

21.18投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；

21.19投标产品各项技术标准低于国家强制性标准的；

21.20采购货物属于最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，未提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

21.21采购货物中含有《实施国家强制性产品认证的产品目录》内应强制3C认证的产品，但未提供所投产品国家确定的认证机构按国家标准认证颁发的有效认证证书的；

21.22投标产品中包含的软件类产品为非正版软件的；

21.23同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

21.24评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未做出解释，做出的解释不合理或不能提供证明材料的；

21.25投标文件未对合同履行期限、地点、质保期做出实质性响应的；

21.26投标人在评审过程中做出试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动的；

21.27投标人相互串通投标、弄虚作假的；

21.28投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.29法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22  有下列情形之一的，应予废标：

22.1采购人提供的《采购需求》错误的；

22.2符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

22.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.4投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.5因重大变故，采购任务取消的。

(五) 开标

23  开标

23.1集中采购机构按照招标公告或变更公告规定的时间和地点组织开标会。

23.2开标时，投标人在规定时间内解密电子投标文件。
23.3开标时，集中采购机构依据《开标一览表》公布投标人名称、投标价格等内容，以及集中采购机构认为需要公布的其它事项。
(六)资格审查及评标
24  资格审查

24.1资格审查人员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。

24.2资格审查人员对存在争议的事项，按照“一票否决”的原则做出结论。

25  评标

25.1 集中采购机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目特点组建评标委员会。

25.2参与进口产品论证的专家不得作为采购评审专家参与同一项目的采购评审工作。
25.3评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.4评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责。

25.5评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。

25.6确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。     

26.异常低价投标审查启动情形

26.1投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 

26.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 

26.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 

26.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

27.启动异常低价投标审查后的评审办法

27.1评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟（具体时间由评标委员会确定）的合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。属于第26.3项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。 

27.2评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

27.3异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
(七) 签订合同

28 中标通知

28.1集中采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布结果公告。
28.2集中采购机构告知投标人本人评审得分与排序，采购人或集中采购机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

28.3中标人登录中国政府采购网山西分网自行打印《中标通知书》。

28.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。
29  履约保证金（如涉及）
29.1中标人应按照采购人要求于签订采购合同前，足额缴纳履约保证金。

29.2中标人不按照采购人要求提交履约保证金的，取消其中标资格。

29.3当中标人全面完成采购合同事项并验收合格后，采购人如数退还履约保证金（不计利息）。

29.4如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
30  签订合同。
30.1中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证履行投标文件中的全部承诺，与采购人签订采购合同。

30.2招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。

30.3中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

30.4采购人应当自中标通知书发出之日起10日内与中标人签订书面合同，最长不得超过30日。所签订的合同不得对招标文件、中标人投标文件确定的事项作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
31 对投标人不良行为的处罚

31.1投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）弄虚作假谋取中标的；

（2）与采购人、其他投标人或集中采购机构恶意串通的；

（3）向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和集中采购机构的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有（1）至（6）情形之一的，中标成交无效。

32  对中标人不良行为的处罚
32.1中标人发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或集中采购机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。
33  诚实信用

33.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

33.2有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标或投标无效。

33.3投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站进行记录和曝光。
服务费

34  服务费

34.1集中采购机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。

(九)保密和披露

35  保密

35.1投标人自领取招标文件之日起，应承诺承担本招标项目下的保密义务，除非得到采购人或集中采购机构的同意，不得将因参加本次招标获得的信息向任何第三方透露。

35.2由采购人或集中采购机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均视为保密资料，仅用于本项目规定的用途。

35.3开标结束后，应采购人或集中采购机构要求，投标人应归还所有从采购人或集中采购机构处获得的保密资料。

36  披露

36.1 集中采购机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

36.2 在集中采购机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

(十)询问、 质疑与投诉

37  询问

37.1对招标文件内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出的口头或书面询问，由集中采购机构在法定期限内作出答复。对招标文件中采购需求提出的询问，口头形式向采购人提出；书面形式提交，由采购人在法定期限内作出答复。

38  质疑
38.1供应商认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当按以下原则在法定质疑期限内以书面形式提交中国政府采购网山西分网一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；

（2）对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；

（3）对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

38.2质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

38.3供应商质疑实行实名制，质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

38.4对招标文件内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出质疑的，由集中采购机构在法定期限内作出答复。对招标文件中采购需求提出质疑的，由采购人在法定期限内作出答复。

38.5质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理。

39  投诉

39.1质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。 

39.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

39.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；
（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。
资格审查内容及标准

1  资格审查依据

1.1资格审查人员依据政府采购相关法律法规、招标文件的有关规定以及投标人提交的投标文件（资格审查部分）对投标人资格进行审查。

2  资格审查原则

2.1资格审查人员应本着“客观、公正”的原则，独立履行审查职责，对存在争议的事项，采取“一票否决”。

3  资格审查人员应履行职责

3.1资格审查人员根据原始审查记录和审查结果，编写《投标人资格审查情况报告》并签字确认，并对审查意见承担法律责任。

3.2资格审查人员对投标人不通过资格审查的原因，以书面形式签署个人理由，并告知投标人未通过资格审查的原因。

4  资格审查结果

4.1通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。

5  资格审查过程的保密

5.1资格审查人员对资格审查情况以及在审查过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。

6  资格审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 
	按照“第七部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	按照“第七部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	按照“第七部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	4
	参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	按照“第七部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	5
	具有独立承担民事责任的能力 
	按照“第七部分 投标文件内容中《供应商信用承诺书》要求及格式”要求进行编制。

	6
	投标人保证函
	按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	7
	投标人资格声明函
	按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	8
	反商业贿赂承诺书
	按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	9
	投标人概况
	按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	10
	法定代表人资格证明文件或法人授权委托书
	投标人的法定代表人参加本项目投标时须提供法定代表人资格证明文件，并按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

投标人的非法定代表人参加本项目投标时须提供授权委托书，并按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	11
	政府采购政策资格要求
	无。

	12
	投标人对《合同文本》签署意见
	按照“第七部分  投标文件格式”要求进行编制。

	13
	投标文件（资格审查部分）编制
	投标文件（资格审查部分）按照招标文件规定编写、签署、盖章等。

	14
	信用记录查询
（资格审查人员查询存档，投标人不需提供资料）
	按照“第二部分 投标人须知前附表 信用记录查询”要求查询、审查、存档。

	15
	商品包装和快递包装承诺

（如涉及）
	按照“第七部分 商品包装和快递包装承诺”格式要求进行编制。


第四部分    评标方法和评标标准
1  采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求

1.1采购人在评标前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

1.2说明内容应当提交书面材料，并存档。
2  评标范围

2.1评标委员会仅对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3  评标原则

3.1评标委员会要遵循“公平、公正、科学和择优”的原则，独立履行评审职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”进行认定。

4  评标依据

4.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2评标委员会只根据投标文件（商务技术部分）本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

5  评标方法

5.1本项目采用综合评分法。

5.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标（候选）人的评标方法。

6  投标文件（商务技术部分）的澄清

6.1投标文件（商务技术部分）中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应通知该投标人。

6.2投标人的澄清、说明不得超出投标文件（商务技术部分）的范围或者改变投标文件（商务技术部分）的实质性内容。  

6.3评标委员会要求投标人澄清的事项，投标人应由法定代表人或其全权代理人在规定时间内向评标委员会做出书面答复，并由法定代表人或其全权代理人签字（或加盖投标人公章），否则视为自动放弃。

6.4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

7  评审事项处理原则

7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

7.2非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按7.1规定处理（核心产品为“第五部分 采购需求”中标注“※”项）。

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

7.4评标委员会有权判定不同投标人的投标文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者投标报价呈规律性。

7.5有效投标人的最低报价不作为中标的评审依据，亦不作为不中标的评审依据。

7.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

8  评标报告

8.1评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并签字/签章确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

9  评审过程的保密

9.1评标委员会、集中采购机构等有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。
9.2评标委员会和集中采购机构均无义务向投标人进行任何有关评审的解释。
10  符合性审查内容及标准
	序号
	审查内容
	标  准

	1
	投标文件的报价
	所有投标报价均以人民币为计算单位。

2、不存在可选择或可调整的投标报价情形。

3、投标人以“包”为单位填写“投标报价表”。

4、不存在投标总价或投标单价超出本项目预算金额或最高限价的情形。    5、不存在投标报价异常低价的情形。

	2
	投标货物（方案）
	不存在可选择的投标货物（方案）的情形。

	3
	商务技术指标响应内容
	投标文件（商务技术部分）完全满足招标文件中标注“★”的不允许负偏离的实质性要求和条件。
2、投标文件（商务技术部分）对非标注“★”项的技术指标或其他要求的响应未超过五项（含五项）负偏离。

	4
	投标文件（商务技术部分）编制
	投标文件（商务技术部分）按照招标文件规定编写、签章等。

	5
	其他
	未发现属无效投标规定情形的（见“第二部分 投标人须知”第21项的规定）。

	符合性审查注意事项：

评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过符合性审查。


11  评分细则

11.1评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素针对投标文件（商务技术部分）客观、公正、审慎地据实、独立打分。

11.2评标委员会成员未据实打分或超出“评分细则”要素范围的，集中采购机构有权要求该评标专家重新评审。

11.3如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，集中采购机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告财政部门。

11.4当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（3）如上述条件相同时，选定报价低的。
11.5评分标准（分值100分）
技术评分（分值64分）

	序号
	评审项目
	标准分
	评分标准

	1
	技术部分
	17分
	响应产品技术性能指标：
①满足招标文件要求的全部技术指标得17分。

②非标注“★”项技术指标或其他要求有负偏离的，有一项减1分。非标注“★”项的技术指标或其他要求响应负偏离超过五项（含五项）的，投标无效。 

	
	
	20分
	项目实施方案：

投标人针对本项目提供项目实施方案：包括但不限于：①安装计划进度；②人员配置和设施设备情况；③供货方案；④质量及服务保障措施；⑤安装、调试方案等。

每提供一项内容无缺陷的得4分，每项每有一处存在缺陷扣1分，不提供不得分，最高得20分。

注：“缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或内容过于简单；或对采购需求理解混乱有驳于项目实施；或内容存在凭空想象与编造、工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	
	
	12分
	售后服务方案：

投标人针对本项目提供下列售后服务方案：①售后服务承诺；②售后服务流程及标准；③售后服务人员安排；④响应方式、响应时间；⑤售后服务管理体系；⑥质保期内备用件的免费更换、维修、维护等。

每提供一项内容无缺陷的得2分，每项每有一处存在缺陷扣1分，不提供不得分，最高得12分。

注：“缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或内容过于简单；或对采购需求理解混乱有驳于项目实施；或内容存在凭空想象与编造、工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	
	
	4分
	应急方案：

对本项目提供详细的应急方案，至少包括但不限于：①突发事件处置；②故障管理服务目标；③故障管理服务范围；④工作流程规范及保障措施等内容。

每提供一项内容无缺陷的得1分，每项每有一处存在缺陷扣0.5分，不提供不得分，最高得4分。

注：“缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或内容过于简单；或对采购需求理解混乱有驳于项目实施；或内容存在凭空想象与编造、工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	
	
	3分
	项目团队情况：
依据拟投入本项目的人员配备情况，有且准确提供本项目总负责人及主要人员的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得3分，否则不得分。

	
	
	8分
	培训方案： 

根据投标人制定的培训方案（包括：①培训师资配置②培训目标③培训方式④培训内容）进行评分：

每提供一项内容无缺陷的得2分，每项每有一处存在缺陷扣1分，不提供不得分，最高得8分。 

注：“缺陷”是指技术方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或内容过于简单；或对采购需求理解混乱有驳于项目实施；或内容存在凭空想象与编造、工作组织无条理性、计划方法或实施步骤安排混乱、语义表述存在歧义、混乱、前后不一致等。

	评分注意事项：
1．投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分；
2．评标委员会成员明确标明打分依据，如：打分依据在投标文件中的页码范围或描述等。


商务评分（分值6分）

	序号
	评审项目
	标准分
	评分标准

	1
	企业业绩
	6分
	投标人业绩：以提供投标人同类项目合同案例为准。要求必须提供与最终用户签订的中标通知书、合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、主要内容页作为证明，每提供一个开标之日前36个月内签署生效的同类）合同案例得2分，最高得分为6分。

	评分注意事项：
1．投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分；

2．评标委员会成员明确标明打分依据，如：打分依据在投标文件中的页码范围或描述等。


价格评分（分值30分）

	序号
	评审项目
	评分标准

	1
	投标报价
	评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值

	
	
	因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。具体政府采购价格折扣优惠政策详见“第二部分 投标人须知前附表”。

	评分注意事项：

    因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。


12评标委员会及其成员不得有下列行为

12.1未按照集中采购机构的要求将通讯工具存入指定地点的；

12.2确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

12.3接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，按照招标文件规定进行澄清的情形除外；

12.4违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

12.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

12.6在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

12.7记录、复制或者带走任何评标资料；

12.8其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有“12.1—12.6”行为之一的，其评审意见无效，集中采购机构将不予支付评审劳务报酬；评标委员会成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。
第五部分   采购需求

	采购单位
	太原市尖草坪区中心医院
	采购方式
	公开招标

	项目名称
	太原市尖草坪区中心医院加强新院软硬件建设提升医疗服务能力项目（信息化建设-硬件部分）
	采购预算
	10488140元

	项目情况

概   述
	尖草坪区中心医院系太原市尖草坪区区属综合医疗机构。本项目立足医院中长期发展战略，借鉴国内医疗信息化建设的先进技术成果与实践经验，以“患者为中心、临床为核心、医嘱为主线”为设计理念，基于中台架构构建新一代医院信息系统，支撑医院日常诊疗业务高效运转，实现诊疗过程精细化管理、业务流程一体化整合、操作体验人性化优化及患者服务全程化覆盖。统筹采购配套信息化硬件设备，含算力计算、数据存储、网络安全、办公终端等基础设施。

	项目分包

情   况
	本项目预算实行：（√）总额控制        （ ）分包控制

	联系方式
	联系人
	杜维康
	工作

部门
	尖草坪区中心医院人事科
	职务
	主任

	
	联系电话
	0351-5648120(办公)
	13934581419(手机)

	
	地址：
	太原市尖草坪区金桥西街28号

	
	E-mail：
	tysjcpqzxyy001@163.com

	备   注
	说明：

1、“采购单位”栏要准确书写全称,且必须在表的左上方加盖单位公章；

2、“采购单位”、“地址”、“联系人”和“联系方式”栏中的内容将在信息公告的发布内容中予以公布；
3、表中无法详细表述的，可另附材料详细说明。
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附表一：
	服务名称
	太原市尖草坪区中心医院加强新院软硬件建设提升医疗服务能力项目（信息化建设-硬件部分）
	分包预算
	10488140元

	商  务  需  求

	使用

环境
	太原市尖草坪区中心医院新院区。本项目承载医院核心诊疗业务，存储患者敏感医疗数据，项目建设遵循信息技术自主可控原则，整体架构适配信创国产化体系，预留全栈国产化改造扩容接口，支持国产服务器、国产操作系统、国产数据库、国密加密体系部署运行。

	涉及本行业、本部

门的相关

政策和规定
	《数据安全法》《个人信息保护法》《医疗卫生机构数据安全和个人信息保护管理办法（试行）》《网络安全法》《密码法》《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》等法律法规

	资质

要求
	无

	商务

要求
	交货时间：合同签订后120个日历天完成安装调试。
交货地点：尖草坪区中心医院（太原市尖草坪区金桥西街28号）
付款方式: 投标人与采购人签订采购合同后，投标人按照合同约定向采购人开具等额增值税发票，采购人收到发票后15日内支付合同总价50%的预付款，采购人收到货物、验收合格后15个工作日内支付合同总价50%尾款。

履约保证金：中标人在签订合同前，向采购人提交合同总金额3%的履约保证金；质保期结束后，一次性足额无息返还。履约保证金可采用银行汇票、电汇、支票倒送、网上银行支付方式或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式进行提交。

	其他

要求
	1、质量标准：全新正品、未拆封、无翻新。所投产品品牌的商标注册权须归产品制造商合法所有；符合国家验收规范合格标准，符合国家规定的合格产品标准。不接受外购成品整机后更换品牌标识进行投标的产品。禁止改装、二手设备。
2、投标人需将货物送至“采购人指定地点”（即尖草坪区中心医院新院区），货物后续的卸车、搬运至指定楼层/房间安装、调试及培训的出差时间、出差费用及质保期内的维修，我单位不承担任何费用。

3、商品包装和快递包装要求：

（1）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。

（2）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

4、软硬件需具备完整知识产权，不得有盗版、侵权和其他违法行为。

5、验收要求：

网络设备安装位置、端口连接及标识符合设计方案。

通过网络连通性测试。

培训人员经考核能完成基本的维护操作。

提供完整的文档（含网络拓扑图、配置说明、培训文档、测试报告）。
6、保险要求：报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。

7、配合等级保护测评：免费配合采购人完成等保三级测评、漏洞整改、年度复测；配合电子病历、互联互通、上级卫健网信国产化专项督查，提供全部国产化佐证材料。

8、业务适配优化：根据医院 HIS、PACS、医保、传染病上报系统实际运行情况，免费优化存储、网络、虚拟化资源分配，保障高峰期并发访问稳定。

	服务

要求
	质保期：本项目所有设备在终验合格后均需提供3年整机原厂质保、3年软件升级维护服务（包含但不限于相关规则库、威胁情报等升级服务）及3年7*24小时售后服务。如厂家或投标人承诺高于此要求，以厂家或投标人承诺为准。
售后服务期内，设备发生故障时，中标人须保障维修响应时效：采购人发起故障报修后，中标人专业技术人员10分钟内响应对接，统筹开展维修处置；如需现场维修，技术人员1小时内抵达现场开展故障排查抢修。一般性故障24小时内处置完毕；若故障影响医院正常运营，且8小时内无法修复，中标人应及时提供备品备件保障业务不间断运行，并于7日内完成故障根治或出具清晰可行的正式解决方案。

投标人须承诺，在中标后签订合同之前，中标人和厂家同时向采购人提供本项目采购需求规定的服务承诺书或相关证明材料。

投标人应具有相关供货经验，具有一定的质量保证能力，具备稳定的技术支持团队（包含技术、培训及售后人员），具备开展项目实施和技术支持、现场技术支援的能力，并承诺提供有利于本次所有采购设备使用的其它支持。

定期巡检：质保期内每季度上门全面巡检一次，出具巡检报告，提前预判硬件故障、清理系统漏洞、优化安全策略；

培训服务：分三层培训 —— 管理层运维深度培训、信息科管理员运维培训、临床医护窗口简易操作培训；提供培训课件、视频、操作手册，培训时长不少于 16 学时；

	是否专门面向中小企业及小微企业的价格扣除比例
	本项目不专门面向中小企业，小微企业价格扣除比例15%

	采购标的对应的中小企业划标准所属行业
	工业，其他未列明行业

	绿色采购产品内容及优先采购绿色产品价格扣除比例
	强制采购(不接受非强制采购产品)：【序号25】台式电脑、【序号26】笔记本电脑、【序号31】A4幅面激光打印机1、【序号32】A4幅面激光打印机2、【序号35】A4幅面针式打印机、【序号40】65寸触摸大屏、【序号54】A1人脸识别摄像机、【序号59】多媒体大厅切换系统-显示器、【序号62】多媒体大厅中控系统-无线平板。
优先采购绿色产品价格扣除比例：4%

	技   术  要  求

	序号
	货物名称
	需求或性能描述
	数量
	单位
	单价预算(元)
	合计（元）

	1
	服务器
	1、机箱：标准机架式服务器，高度≥2U，标配原厂导轨；

2、CPU：配置≥2颗国产架构CPU，单颗主频≥2.6GHz，核数≥28核，线程数≥56；
3、内存：可扩展≥16个内存插槽，本次配置≥8*64G DDR5内存；

4、硬盘：≥2块480GB SATA SSD硬盘；

5、阵列卡：≥1个SAS RAID阵列卡，支持RAID0/1/5/10；

6、网卡：≥4个千兆电口，≥4个万兆光口（含模块），≥2块单口32G 光纤HBA卡；

7、电源：配置冗余电源，单个电源功率≥1300W，支持热插拔；

8、散热：配置≥4个热插拔风扇，风扇支持N+1冗余；
	10
	台
	200000
	2000000

	2
	虚拟化软件
	1、虚拟化产品支持安装在通用的X86、C86、ARM架构服务器，支持海光、鲲鹏等业界主流CPU服务器，支持X86、C86架构和ARM架构服务器集群统一管理； 

2、虚拟化平台提供统一的虚拟化管理界面，支持管理所有虚拟化计算节点，在同一界面上提供虚拟机启动、休眠、恢复、重启、安全关闭、关闭电源、迁移、备份、快照、克隆、克隆为模板、修改等生命周期管理功能；

3、产品架构支持宿主机自治功能，在虚拟化管理平台故障时，可以通过主机自治平台对所在宿主机和虚拟机进行管理运维，提供虚拟机启动、配置、关闭、重启、休眠、删除等生命周期管理，提供虚拟机及主机性能监控、告警管理等，保障业务稳定运行；
4、虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性；

5、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等；

6、支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资；

7、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、启用VNC代理、tools自动升级等；

★8、配置要求：配置≥20颗物理CPU授权许可；
	1
	套
	140000
	140000

	3
	光纤交换机
	1、企业级≥24口 32Gbps 光纤交换机；

2、配置激活端口≥24个，并配置 ≥24个32Gb FC SFP模块和≥24根原厂多模(OM4)-2.0mm光纤线缆；

3、提供图形化界面管理，支持SNMP、Telnet,基于Web的管理工具；
	2
	台
	95000
	190000

	4
	前置服务器集群（超融合）
	整体要求

架构：超融合一体机采用同品牌软件、硬件产品，所投产品品牌由制造商合法持有，不接受外购整机更换标识的产品。，本次配置≥3个节点；配置足量超融合软件授权；

每节点硬件参数要求

1、机箱规格：机架式服务器，支持标准机柜；

2、处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥16核，支持超线程技术；

3、内存：配置≥128GB DDR5内存，支持≥1TB内存扩展能力；

4、硬盘：配置≥4块8T HDD数据盘，≥1块1.92TB NVMe SSD缓存盘，≥2块480GB SSD系统盘；

5、网络：配置≥2个千兆电接口，≥6个10GE万兆光口（满配光模块）；

6、Raid卡：配置≥1张Raid卡，支持Raid0/1/5/6/10等；

7、电源：配置冗余电源；

超融合软件参数要求

1、计算虚拟化软件、网络虚拟化、存储虚拟化软件同一品牌，所投产品品牌由制造商合法持有，不接受外购整机更换标识的产品，保证功能的可靠性和安全性；

2、提供虚拟机FT容错功能，实现CPU状态、内存数据、硬盘数据的实时同步，可以在虚拟机发生故障时在另一台物理机上自动接管运行，无切换过程，整个过程对用户无感，实现业务零中断，数据不丢失。

3、支持单副本可读写，通过在存储池独特设计特性，通过策略设置实现正常情况下会保持3副本，当最低还剩下1正常副本时，分布式存储仍然可以提供数据读写访问不影响客户业务。
4、为保证用户数据防护安全，需提供虚拟防火墙，系统拥有拦截防护作用。支持自定义规则优先级以及行为，根据报文源目的IP、协议、源目的端口、TCP flag、ICMP Type 进行过滤。防火墙规则集中添加规则时，需支持多种内容形式，包括：固定IP 地址、IP 范围、CIDR，并需要支持批量填写；
5、实现整个云平台多集群共享镜像，针对使用不同存储类型（本地存储、NFS 文件存储、集中式存储、分布式块存储）创建的云主机也可以使用共享镜像；
6、数据安全：配置数据安全硬件模块，实现数据自动保存需求，防止意外造成数据丢失；

7、支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、资源使用情况等，包括但不限于物理机CPU使用率、物理机内存使用率、磁盘IO、网络吞吐量等；
	3
	台
	160000
	480000

	5
	※核心存储
	1、品牌和架构：国产，所投产品品牌由制造商合法持有，不接受外购整机更换标识的产品，集中式全闪存储架构，支持≥32个控制器扩展；

2、控制器：要求配置≥2个控制器，双控制器间采用Active-Active模式，控制器框提供≥24个NVMe硬盘槽位；控制器需采用国产处理器，处理器主频≥2.5GHz，支持超线程技术，存储操作系统采用欧拉、统信或麒麟国产操作系统；

3、缓存：要求配置≥256GB一级缓存（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、NVRAM）等，双控模式支持≥1TB缓存扩展；

4、接口：要求配置≥8个32GE FC网络接口（满配光模块），≥8个10GE网络接口（满配光模块），配置≥200Gb NVMe扩展柜扩展接口；

5、硬盘：要求配置≥11块7.68TB 企业级双端口NVMe SSD硬盘，双控模式支持硬盘扩展,支持NVMe、SAS、NL-SAS、SATA等多种类型硬盘混合使用；

6、高级功能：要求配置存储系统管理软件、高级性能监控软件，实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S V1.8.0版本标准接口。配置存储级联快照和安全快照功能，支持对快照设置保护周期，在保护周期内快照无法删除，无法篡改快照中的数据,防范勒索病毒，保障数据安全；配置级联克隆功能，克隆后数据立即可用，提供正向和反向数据同步模式,支持一对多克隆；配置精简配置功能，精简粒度支持自由调节，满足各类应用场景；支持数据管理功能，可实现文件在线压缩、在线解压、多选文件夹压缩、在线多人协同编辑，可在线阅览压缩包中的文件，能够进行离线下载；支持S3协议访问，支持在同一个界面同时管理当前版本和历史版本的对象，包括对象的在线预览、下载、URL分享、元数据修改、访问权限设置；

7、双活扩展：为满足后续双活要求，要求支持双活LUN 在线扩容，容量修改在单端完成，对端容量信息同步修改，对双活的状态无任何影响，主机无感知；要求支持NAS双活，实现NAS文件系统的数据保护，任意一个站点设备故障，NAS业务不中断。

8、数据安全：配置数据安全硬件模块，实现数据自动保存需求，防止意外造成数据丢失；
	1
	台
	735000
	735000

	6
	PACS存储（分布式）
	1、为医院 PACS 业务提供数据存储空间，使用 ≥3 个存储节点组建一个存储集群，同一集群系统中同时提供文件、块、对象等存储服务，并可统一管理，资源灵活分配。单节点配置规格如下：

2、单节点高度≥3U，提供≥20个2.5寸/3.5寸硬盘混插热插拔盘位；

3、单节点配置≥2颗国产化处理器，单颗≥2.6GHz，单颗核数≥24核，≥128GB 内存；

4、单节点配置≥2块480GB SSD硬盘（元数据盘），≥2块480GB SSD硬盘（系统盘，组成RAID 1），≥ 12块16TB 7.2K SATA硬盘（组成RAID 5） ，实际可用数据存储空间≥150TB；

5、配置≥4个1Gb千兆电口 ，≥4个10Gb万兆接口；

6、配置冗余电源；

7、支持块存储、文件存储、对象存储；

8、支持弹性扩展、按需分配，海量文件处理及高吞吐带宽性能，数据切片均衡存储，满足多种数据冗余安全策略、动态扩容、自动容量均衡，为不同业务分配不同存储资源；

9、支持动态分级存储，客户端自动负载均衡；

10、支持查看操作日志、系统日志，支持系统监控功能，支持统一管理，故障统计、邮件告警、性能监控、系统配置导出和导入、系统诊断；

11、支持节点管理，集群管理，OSD管理及存储池管理；

12、支持纠删码模式，支持N+M级别，支持多副本；

13、支持空间配额管理，副本/快照，权限(ACL) 文件定时批量删除；

14、支持添加、删除、修改用户，支持添加分组；

15、支持NFS，CIFS，FTP，HDFS，NIS，OpenStack Manila，Microsoft Active Directory，LDAP，S3，Swift，AD，ISCSI等存储协议；

16、支持块设备快照、文件系统快照、块设备克隆；

18、支持热补丁，版本在线升级，导出日志等功能；
	1
	套
	420000
	420000

	7
	万兆交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；

2、万兆光口≥48个，40G/100G光接口≥6个，可插拔模块化风扇≥4个，可插拔模块化电源≥2个，万兆多模光模块≥32个，40G多模光模块≥2个，3M 40G的线缆≥1条，业务扩展插槽≥1个。

3、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；

4、业务扩展插槽≥1个，支持40G，100G，防火墙等多业务板卡；
5、工作环境温度-5ºC～45ºC；

6、整机最大路由地址表≥320K,整机最大ARP地址表≥170K,整机最大MAC地址表≥280K；
	2
	台
	20000
	40000

	8
	AC控制器
	1、产品支持管理常规AP最大数量≥512；

2、产品集中转发性能≥10Gbps；

3、产品提供≥8个千兆GE端口，≥2个万兆SFP+端口，≥2个2.5GE端口；

4、为了满足设备的稳定性，要求所投产品满足双电源冗余供电；

5、AP支持基于终端业务的漫游调度，支持对关键的应用识别和保障，可将非关键业务运行的终端在信号强度不低于漫游阈值时也可以将其引导至其他AP上，以保障关键业务终端的网络使用体验。

6、支持整网设备的开局管理，管理设备上能查看所有成员设备，设备类型包括交换、路由、AC、AP和防火墙。
	1
	台
	10000
	10000

	9
	时间服务器
	1、国产芯片、国产操作系统，纯国产化；

2、用户终端授时精度≤1ms，NTP请求量：≥100000次/秒，北斗同步精度≤1µs，MTBF≥100000小时；

3、配置≥6个电口独立网口，≥4个光口独立网口，每个端口具备授时和管理功能；

4、支持Console模式、Telnet、windows远端和SSH进行远程管理、配置和升级；

5、提供NTSM 网络时间同步系统统一监视软件，可以监视NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况，NTP服务器不同步、同步状态切换给出告警和日志信息;

6、可通过SNMP、syslog，EMAIL等协议告警。

7、可以同时支持≥1000台NTP服务器监控≥10000台客户端监视，并生成统计报表。NTP服务器信息监视，包括运行时间，同步状态，服务器的网络参数等信息;

8、支持全网内分地区实现客户端同步状态统计;

9、系统配置冗余电源；

10、支持双机冗余热备份，支持心跳检测功能，两台设备网卡可设为同一IP，互为冗余备份；

11、支持主流操作系统平台，主要支持SNTP1，2，3，4等协议，能够与局域网上的时间服务器时间同步；

12、支持系统托盘、开机自动运行、手动设置同步周期。软件可以显示参考时间、原始时间、接收时间、传输时间、本地时间等信息及服务层次、时延、偏差等；
	1
	台
	32500
	32500

	10
	防勒索系统
	1、自主研发的国产化品牌，所投产品品牌由制造商合法持有，不接受外购整机更换标识的产品；

2、终端客户端至少支持Windows、CentOS、Linux操作系统，银河麒麟、统信等国产操作系统；

3、系统不依赖于特征库识别方式防御勒索病毒攻击，要求基于内核级管控技术原理实现对数据库、文档等防护对象的非法篡改、非法删除、勒索加密等攻击进行防护，实现对已知及未知勒索病毒的防御能力；

4、支持智能化添加保护策略，客户端自动采集程序名、程序签名、安全标签，管理中心可一键配置保护策略；

5、支持客户端强安全保护模式，启用强安全保护模式后所有未授权软件启动时均被隔离，包括勒索软件、已知勒索病毒、未知勒索病毒、挖矿病毒等恶意攻击程序以及非授权应用运行；

6、支持引导区保护，防止恶意指令或代码修改操作系统系统引导区；

7、支持诱饵文件对勒索病毒的诱捕，精确识别勒索病毒，并记录受影响的设备名、IP地址、进程名、访问时间等；

8、支持信任应用保护策略，支持多种方式对应用进行保护；

9、支持根据独立文件名、后缀和目录提供应用数据文件保护配置；通过目录保护的方式实现关键应用的运行保护；

10、支持挖矿病毒防护，通过匹配挖矿病毒程序运行、矿池链接规则，对恶意挖矿行为进行告警；

11、支持数据库文件落地加密，非信任进程、非信任终端访问返回密文；

12、本次配置至少包含管理平台一套，≥10个数据库服务器端授权，≥8个应用服务器授权；
	1
	套
	70000
	70000

	11
	防火墙
	1、≥1U机架式设备，设备采用国产CPU及操作系统；

2、吞吐量≥30G，应用层吞吐量≥20G,并发连接数≥1000万，内存≥16G；

3、支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式和IPv4/IPv6双栈工作模式，同时支持策略略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由；

4、支持跨三层的IP/MAC绑定，可批量操作IP/MAC绑定表导入导出，支持手动和LACP链路聚合，支持多种链路负载算法；

5、提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果；

6、支持独立的入侵防护规则特征库，能对常见漏洞进行安全防护，同时支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御；

7、支持配置文件本地备份和回滚，支持＞3个配置文件备份，支持对访问控制策略、NAT策略等关键配置进行单独及加密备份和恢复；支持对配置命令及配置文件的操作行为进行审计

8、配置要求：配置千兆电口≥6，万兆光接口≥4（含≥4个万兆多模模块），千兆光接口≥4，扩展槽位≥2（内置1块≥256G SSD硬盘），≥3年AV防病毒、IPS特征库升级服务，冗余交流电源；
	1
	台
	70000
	70000

	12
	网闸
	1、采用国产CPU和国产操作系统，标准机架式设备；

2、内网主机和外网主机分别使用独立的管理口；内网：≥8个千兆电口和≥4个千兆SFP（满配千兆多模模块）；外网：≥8个千兆电口和≥4个千兆SFP（满配千兆多模模块）；

3、网络层吞吐量≥750Mbps，应用测过吞吐量≥400Mbps，并发连接数≥5万条，传输延时≤2ms；

4、标准配置包含安全浏览模块、文件传输模块、邮件访问模块、数据库访问模块、其他访问模块、文件同步模块、数据库同步模块；

5、支持文件同步，可自动剔除文件中夹带的危险程序，可执行代码等；

6、支持实时监控文件同步进度、当前同步文件大小、已传输大小、花费时长、同步速率；

7、数据库同步支持无客户端方式同步，无客户端方式同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持；

8、支持文件和数据库的异构同步，支持自动读取数据库表名和字名段，无需手动录入表名和字段名，降低配置复杂度；

9、支持安全审计能力，可通过自定义时间、任务名称、文件名称、文件类型、文件大小类型、源目的文件路径、源目IP等详细字段追溯业务数据流向，可自定义配置查询条件，查询条件策略可以自定义设置； 

10、支持多台设备集群模式部署；
	1
	台
	70000
	70000

	13
	杀毒软件
	★1、产品为软件形态，其中包含≥20个PC客户端和≥200个服务器客户端的病毒防护功能模块授权；

2、杀毒管理平台支持单机部署和集群部署两种方式，支持根据客户端点数的增加支持横向扩展；管理端操作系统支持麒麟V10、统信UOS等服务器操作系统；

3、支持客户端密码保护功能，支持设置自我保护功能，可有效防止客户端进程被恶意终止、注入、提高客户端进程、数据、配置的安全性；

4、支持在线更新病毒库、补丁库等数据，支持灵活设置更新时间；

5、客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新；

6、病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件扫描；支持利用多个非工作时间时间段完成一次全盘扫描；

7、支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式，可设置禁止终端用户管理路径或文件白名单、禁止终端用户管理扩展名白名单、扫描时不允许终端用户暂停或停止扫描任务；

8、支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护；
	1
	套
	80000
	80000

	14
	网络安全审计系统（上网行为管理）
	1、采用国产CPU和国产操作系统，标准机架式设备，冗余电源；

2、网络接口配置≥6个千兆自适应电口和≥4个千兆SFP插槽，1个Console口，≥2个网络接口扩展插槽，支持扩展板卡，≥1T硬盘；最大支持带宽≥500M，支持用户数≥6000人，并发连接≥60万，每秒新建连接≥3.5万/秒；

3、设备需具备独立的网络管理接口；

4、支持与威胁情报平台对接，能够快速识别、封堵失陷主机、记录日志；

5、可以识别内网的爬虫行为，并且可监控爬虫用户数趋势和爬虫请求数趋势；可查询爬虫行为详情；

6、设备内置常用应用标签，分类至少包含内容外发风险、期货行业合规、证券行业合规、高安全风险、影响工作效率、消耗带宽等；

7、可以限制P2P、视频等大流量应用的最大带宽上限，减少带宽的浪费；

8、可以设定OA、邮件、视频会议的基本带宽保障，保障关键应用必要的带宽资源；

9、可识别网络中的私接路由或共享wifi的网络行为并配置阻塞策略；

10、支持Web访问质量监测功能，可对监测对象的Web 访问质量实时监测，对当前网络诊断的结果进行评级；
	1
	台
	60000
	60000
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	日志管理审计系统
	1、采用国产CPU和国产操作系统，标准机架式设备，冗余电源；

2、网络接口配置≥6个千兆电口和≥4个千兆SFP插槽，≥2个网络接口扩展插槽，≥256G Msata系统盘，数据盘≥4T，综合日志处理性能≥3000EPS，≥100个日志源授权；

3、采用B/S模式，使用WEB浏览器访问管理中心；

4、支持审计各种网络设备、安全设备、数据库、中间件和应用系统的配置日志、运行日志、告警日志等；

5、支持通过Syslog/Syslog-ng、SNMP Trap、Net flow、JDBC、Agent日志代理(Windows/Linux)、WMI、远程FTP、远程SFTP、文件共享(SMB、NetBIOS)、文件/目录读取、Kafka、WebService等多种方式完成各种日志的收集功能，支持页面文件导入，支持多行日志采集合并为一行；

6、系统具备全文检索的处理能力，能够对事件进行非格式化的文本式处理，可将原始信息进行自动索引，快速搜索分析各类安全事件；

7、支持独立展示每个被采集源最近的日志数量趋势，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间；

8、支持邮件、短信等多种告警方式；
9、支持对所管理设备的日志原始数据完整性存储，可根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间；
	1
	台
	90000
	90000
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	安全审计系统（堡垒机）
	1、采用国产CPU和国产操作系统，标准机架式设备，冗余电源；

2、网络接口默认配置≥6个千兆电口和≥2个千兆SFP插槽，≥1个扩展插槽，≥4TB硬盘，内置加密卡，被管资源数授权≥100个，运维用户无限制；

3、支持在IPV4/IPV6网络环境下部署，设备采用旁路部署，不得影响业务环境，支持HA双机部署，支持集群部署，支持跨地域、跨数据中心分级部署，支持异地灾备部署；

4、支持的运维协议包含SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL、Rlogin、DM、Redis等；

5、支持用户的增删改查、锁定、解锁、清空等操作，对用户进行全生命周期管理；针对核心设备可配置双人授权，需要管理员现场审批才能访问资源；

6、支持各种自定义客户端工具，可灵活扩展且实现帐号口令的代填；

7、支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、资产运行状态等信息；

8、支持通过Web页面调用本地 计算机的Navicat、MySQL Administrator、MySQL CMD、PLSQL、SSMS、DB2CMD、DbVisualizer、DM、DBeaver等客户端工具访问数据库资源；

9、支持创建不同资产、不同协议的批量运维登录，实现同时运维多台资源设备；

10、支持操作记录视频回放时水印显示运维用户；
	1
	台
	60000
	60000

	17
	数据库审计系统
	1、采用国产CPU和国产操作系统，标准机架式设备，冗余电源；

2、网络接口配置≥6个千兆电口和≥4个千兆SFP插槽，≥2个扩展插槽，硬盘≥4TB，内存≥32G，SQL审计处理能力≥15000条/秒，数据库实例数无限制；

3、支持通过数据库协议自动发现网络中的数据库服务；

4、系统可同时支持IPv4和IPv6的网络环境下数据库的审计，支持数据库加密流量审计；

5、支持国内外≥50余种主流数据库协议，支持主流关系型数据库、非关系型数据库、国产数据库、大数据平台及其组件、NOSQL数据库及其他数据库，包括但不限于以下数据库类型：Oracle、SQLServer、DB2、MySQL、Cache、SyBase、Informix、PostgreSQL、kafka、ES、DM7、神州通用、人大金仓、GBase8a、OpenGauss、HIVE、HBaseJavaAPI、HBaseHttp、HDFSJavaAPI、HDFSHttp、TelegraphCQ、TruCQ、tidb、 minIO等数据库类型；

6、内置默认控制规则，多维度来设置风险策略，对于匹配策略的流量可以选择报文取证；支持内置高风险规则，防范维护人员执行no where 删除、truncate table等合法的授权的高危操作检测；

7、支持匹配查询条件后的查询结果分析，包含概述、数据库用户名频次占比、数据库操作类型频次占比、用户操作具体分析，分析结果支持在线查看报表导出；

8、支持会话回放功能，还原用户的数据库访问行为；

9、支持审计字段统计功能；支持用户数据库中敏感信息的自动发现和敏感规则手动添加；支持对数据库进行敏感数据扫描，发现数据库中敏感数据存放的位置；
	1
	台
	100000
	100000

	18
	态势感知平台
	1、采用国产CPU和国产操作系统，标准机架式设备，冗余电源；

2、CPU≥24核，内存≥64G，系统盘≥960G SSD，数据盘≥16TB SATA；网络接口配置≥2个千兆自适应电口和≥4个万兆SFP+光纤插槽；数据处理能力≥10000EPS；

3、系统基于大数据架构，联合多种探针设备，运用主被动采集方式，实现多源异构的安全数据采集；通过检索、调查、场景、关联多类分析手段，实现海量安全数据深度分析；对日志、漏洞、性能进行实时监测及告警，并基于工单及安全响应编排预案，实现协同化、高效化的安全处置；采用主被动识别方式，发现和维护被管理网络的资产信息，建立资产关系拓扑；实现多类安全设备集中配置，快速联动；提供全面威胁情报库，对接外部威胁情报数据；从资产、漏洞、攻击等多个维度进行全面的态势分析展示；

4、监测基于多视角、多场景对安全数据进行可视化呈现，实时监测网络安全状态，为运营人员提供全方位、可视化的安全监测服务；

5、支持内置调查分析引擎对全网流量和日志进行深度安全场景分析，安全分析场景包括但不限于：追踪溯源、威胁画像、资产画像，支持按照侦查跟踪、载荷投递、漏洞利用、安装植入、命令控制、横向移动、目标达成、痕迹清理全过程攻击链反向还原威胁IP涉及的攻击阶段；

6、以攻击者的维度进行分析，对攻击者进行画像，画像内容包括地理位置信息、国家信息、所属组织、使用的攻击手段、攻击的所有资产；

7、支持威胁情报云端和本地双模式分析，支持与云端威胁情报中心联动；

8、支持对告警进行加白；

9、支持专项场景分析，包括web攻击、DDOS攻击、暴力破解、APT攻击、恶意程序、扫描威胁、后门类发现检测、弱密码、高危端口分析等；

10、支持大屏展示整体威胁事件态势，包括资产总量、脆弱性总数、事件总数相关信息、威胁类型分布、威胁事件趋势、最新告警事件、威胁IP等信息；
	1
	台
	280500
	280500
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	态势感知探针
	1、采用国产CPU和国产操作系统，标准机架式设备，冗余电源；

2、内存≥32G，硬盘≥1T；网络接口配置≥2个千兆自适应电口和≥2个千兆SFP光纤插槽，≥2个网络接口扩展插槽；混合流量处理能力≥5Gbps，并发连接≥100万，新建连接≥5万/秒；

3、支持通过流量镜像的方式旁路部署在网络中，可同时接入多个镜像口，每个镜像口相互独立，不影响原有网络架构和处理性能；支持IPV4/IPV6双协议栈；

4、支持对设备信息进行监控，包括：资源使用率趋势、连接趋势、流量趋势、传输层协议分布、应用层协议分布；

5、支持DNS投毒检测和DNS隧道检测、支持DGA恶意域名检测，支持TCP/UDP会话记录、异常流量会话记录、SSL加密协商、登录行为、域名解析、文件传输、FTP控制通道、LDAP行为、web访问、邮件行为、数据库操作、telnet命令、旁路阻断、MQ流量、Radius行为、Kerberos行为、ICMP流量、syn流量等行为描述。

6、支持规则库升级无缝加载技术，整个升级过程检测引擎工作不间断；

7、支持基于威胁情报的威胁检测，检测类型包含APT事件、僵尸网络、勒索软件、黑市工具、远控木马、窃密木马、网络蠕虫、流氓推广、恶意下载、感染型病毒、挖矿病毒、其他恶意软件；

8、支持检测WEB攻击、Webshell攻击、网络攻击、后门程序、僵木蠕检测、C2外连、恶意通信、SMB远程溢出攻击、文件上传、弱口令、暴力猜解、挖矿、黑客工具、明文密码传输、漏洞利用、ARP欺骗、恶意扫描等风险；

9、支持自定义弱口令字典，支持 HTTP、HTTPS、SMB、Telnet、FTP、POP、SMTP、IMAP 等协议的自定义弱口令检测；支持自定义弱口令规则，支持正则表达式方式自定义弱口令强度、复杂度规则。支持配置多条弱口令检测的正则表达式；
10、支持恶意程序传播监测、恶意程序行为监测、异常电子邮件行为监测、异常Web 访问行为监测、异常远程控制行为监测、异常文件传输行为监测等；
	2
	台
	82500
	165000
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	备份一体机
	1、国产，所投产品品牌由制造商合法持有，不接受外购整机更换标识的产品；

2、机架式服务器，≥2U；处理器：2颗国产处理器，单颗核心数≥16核；内存容量 ≥128G；≥2块 480GB SSD热插拔硬盘；≥8块8TB SATA 企业级硬盘；配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，带掉电保护；配置≥2个1Gbps iSCSI主机接口，2个10Gb 以太网主机接口（光口，含模块）；配置冗余热拔插电源；

3、配置≥40TB容量授权，其中≥30TB定时容量授权，≥10TB持续数据保护容量授权，含不限数量的操作系统、文件、数据库等环境定时备份许可；含不限数量的虚拟化无代理备份授权；含无限数量持续数据保护客户端数量；

4、采用B/S管理架构，基于国产操作系统的64位操作系统， https方式登录，实现CDP实时数据保护、数据备份和恢复、数据存储、数据验证、数据接管、数据综合分析、搜索和查询等功能，所有操作均在同一WEB界面进行管理；支持中文简体/英文管理界面；支持多节点集群部署架构，可提供备份任务负载均衡；

5、配置客户端一键下发编排功能，可同时添加多个保护对象；支持客户端信息统一录入功能，提供客户端在线管理，可在客户端列表界面即可查看客户端的具体信息；

6、配置在线自动更新或手动上传驱动程序管理，支持自定义上传第三方驱动定制化驱动更新，支持对于物理服务器、虚拟化服务器的自适应驱动加载；

7、提供SQL Server、达梦、Oracle、人大金仓、MySQL、南大通用、MariaDB、OceanBase、DB2、GaussDB、PostgreSQL、TiDB、TDSQL 、SAP HANA等主流数据库的接口级备份与恢复功能；

8、提供VMware、Hyper-V、Huawei FusionCompute、H3C CAS、SANGFOR HCI、OpenStack、SmartX、青云Cloud、云宏CNware、ZStack等主流虚拟化无代理备份功能；

9、提供虚拟机细粒度恢复功能，支持主流虚拟化的单文件级细粒度恢复功能，提供虚拟机瞬时恢复功能，提供主流虚拟化平台跨平台恢复，可跨平台迁移恢复至任意品牌虚拟化，同时支持直接挂载备份副本即可实现虚拟机的快速恢复；

10、提供操作系统备份和裸机恢复功能，支持Windows、Linux、麒麟、统信、欧拉、龙蜥等操作系统的在线备份；

11、提供秒级CDP连续数据保护功能，具备对物理主机、虚拟机和云主机的CDP持续数据保护功能，具备对鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产化架构主机、虚拟机和云主机的持续数据保护功能；

12、提供整机接管恢复功能，实现操作系统+应用+数据完整恢复；提供实时恢复功能，形成在线生产、实时保护、实时恢复三份有效数据，实时恢复可实现一键切换、容灾演练、业务接管；

13、提供接管资源自适应功能，支持基于操作系统、数据库和应用的全局业务接管过程中，根据保护过程中生产系统的负载宕量信息，自动接管无需对CPU、内存、磁盘、网络等进行任何定义和配置；

14、配置自动演练功能，支持对容灾保护对象的演练编排设置，根据编排规划，容灾系统自动执行演练机制；

15、提供永久增量备份，每个增量备份的数据副本将自动合成为完全副本，能够大幅度减少备份时间，节省备份数据所需的存储空间，提升恢复效率；

16、提供备份数据的重复数据删除功能，提供全局重复数据删除特性，不限制重删容量和客户端，能实现在所有备份数据中仅保存唯一一份相同数据，最大限度的减少备份存储空间的使用，降低传输数据量，减轻带宽压力；

17、提供对备份数据进行加密传输和存储，支持等多种加密传输功能；提供自定义安全备份模式，在触发安全模式时，备份数据存储区的访问路径被断开禁用，可以有效防止备份数据被加密或恶意删除；

18、支持手机端独立程序，通过手机客户端可随时查看灾备系统运行报告；
	1
	台
	300000
	300000
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	终端准入控制系统
	1、系统需支持802.1x、Portal、MAC、L2TP IPSec VPN、SSL VPN、IPoE等多种网络环境的准入认证技术。

2、除支持本地账号密码认证外，可单独使用或叠加其它第三方认证方式进行认证，如微信、微信小程序、企业微信、钉钉、Facebook、Twitter、Google、短信（短信平台、短信猫）、证书、动态口令（RSA、飞天诚信等）、人脸、第三方用户数据源（数据库、WEB服务、RADIUS）、微软Azure AD联动认证等；

3、能够对网络中可纳管设备、未知设备（无法提供设备管理权限）、未知端点、未产生流量的端点主动发现。包括但不限于交换机、路由器、防火墙、服务器、PC终端、打印机、摄像头、配电终端、RSU等等；

4、支持全网各类入网设备的 IP 地址规划：分配、变更、回收、使用状态监控等管理，支持实现长期未上线IP 地址的自动回收，支持限制 IP 地址获取方式(动态/静态),支持限制设备修改IP地址和MAC地址，支持禁止使用多网卡禁止认证网卡配置多IP地址，提供上述参数的功能证明材料；

5、支持根据终端接入区域、接入时间段、终端IP地址、终端MAC地址、终端厂商、终端操作系统、终端类型、AP、手机号码、IMSI号码等对网络接入终端授予不同的访问权限；

6、支持和30种以上主流防病毒软件联动，可以检测杀毒软件引擎版本，检测病毒库版本。支持不同的用户检测不同的防病毒软件，不同的引擎版本和病毒库版本，确保系统处于最新防护状态;

7、支持和多款硬盘加密软件的联动，检查是否安装硬盘加密软件，支持USB、软驱、光驱、串口、并口、红外、蓝牙、1394和Modem等外设的管理；可区分USB存储设备和非存储设备，且支持白名单机制。支持离线策略，拔掉网线依然生效；支持对检测终端USB接入状态进行记录和上报，如用户插拔USB时间、操作文件名、操作文件大小等详细信息；
8、针对入网设备能够自动识别非法私接、MAC地址仿冒等，并实时告警，告警方式包括但不限于：大屏、短信、邮件；
9、内置丰富设备指纹库，包括但不限于网络设备、服务器、安全设备、PC终端、无线设备、智能终端、语音终端、安防监控终端、工控终端等，支持终端指纹支持自定义；

★10、实配≥500点准入授权函 （移动终端≥50）。
	1
	台
	80000
	80000
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	防统方系统
	1、2U机架式设备，冗余电源，≥6个电口，≥32G内存，≥4T 硬盘，CPU：国产≥8核≥16线程；默认数据库流量≥50Mb，基础功能双向审计，报表等；峰值SQL吞吐≥5000条语句/秒；内含防统方模块；

2、不需要改变现有应用程序和数据库的设计，无需改变应用程序代码，无需应用做二次开发，编写接口等，对医院现有系统无影响，同时支持旁路镜像部署模式和探针部署模式；

3、支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、DM、Hive、Informix、Sybase、PostgreSQL、greenplum、GaussDB、MongoDB等数据库；

4、支持从网络流量中自动发现数据库信息，并添加到防统方平台；支持自动扫描IP地址段，发现数据库信息，并可添加到平台；

5、实现SQL语句的细粒度审计，并记录详细的用户行为信息，对数据库操作进行审计，可对查询，新增，修改，删除等行为进行监控；

6、支持按数据库进行白名单、黑名单审计策略配置，按客户端IP、应用程序、数据库用户配置黑白名单，过滤审计流量，可降低探针网络带宽压力，减小审计存储压力；

7、内置丰富的风险引擎特征库，对于SQL注入攻击、数据库漏洞攻击进行精准识别并智能告警；

8、对于疑似威胁的操作记录，能够基于会话进行追踪溯源；

9、SQL语句提供直译和意译的不同翻译引擎，支持英文翻译成中文，统方代号翻译成常规名称，增加易读性，便于纪委等非技术人员理解报警内容；

10、内置多种统方审计规则，包括高危DDL操作事件、高危DML操作事件、授权管理事件、账号管理事件、登录失败事件、陌生IP或账号登录事件、SQL注入攻击事件、漏洞攻击事件等多种审计规则；

11、支持双向统方审计，支持对操作的影响行数、执行时长、执行状态、返回内容的行数统计、黑白名单策略、是否开启风险引擎进行设置；

12、提供统方事件审阅和自动审阅，自动审阅的审计信息后续出现将不需要再行审阅；依赖于审计信息的访问规则的单键生成，依赖于审计信息的订阅规则的单键生成；

13、对于审计操作事件的回溯分析，支持登录事件或访问事件的会话追踪溯源；对于疑似威胁的操作记录，能够基于会话进行追踪溯源；

14、根据IP地址、机器名、时间、程序名，sql语句等精细组合对数据库敏感操作行为预设警报策略，并能够为特定的审计需求自定义审计警报规则；

15、生成的综合性分析报表，包括但不限于：数据库风险、客户端风险、规则风险分析；客户端工具分析、账号使用情况分析、权限变更分析、认证管理分析、SQL错误分析、SQL平均执行时长、执行次数最多、最少的SQL语句、DDL、DML、DCL分析报表、各维度时间趋势分析等。
	1
	台
	70000
	70000
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	TAP交换机
	1、产品规格：标准1U机架式设备，内存：≥2G，网络接口：≥24个万兆光口，≥2个40G光口，冗余电源。

2、整机交换容量：≥640G，含3年硬件维保。

3、支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃。

4、支持VxLAN和GRE/NvGRE, 支持匹配内层L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃。

5、支持GRE、NvGRE、ipfix、VxLAN、ERSPAN、PPPOE、MPLS解封装/加封装。

6、支持全双工、半双工、自动协商工作方式。
	1
	台
	20000
	20000

	24
	云桌面管理平台
	1、内网终端通过云桌面管理软件实现操作系统及打印机外设的统一管理；

★2、授权终端数量≥300；

3、支持医院所有外设；能静默更新用户端镜像；为降低单个镜像大小获取更好的下发部署体验，平台支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身；

4、能按需设置更新并发数；能增量更新用户端镜像；能强制更新用户端镜像；支持通过上传操作系统ISO文件、QCOW2格式文件来制作生成镜像；

5、重启终端后，用户端差异化配置不丢失不紊乱；批量推送同一镜像到终端后，用户端差异化配置不丢失不紊乱；

6、能对用户端的 USB 存储设备进行只读访问、禁止访问等控制；

7、为满足在桌面故障后能在3分钟内快速恢复桌面环境，并确保原C盘（系统盘）文件不被删除，便于用户恢复数据。 支持在桌面还原后，保留历史系统盘的能力。能够在还原桌面后，自动将故障系统盘作为数据盘挂载到新桌面内，便于用户拷贝数据；

8、能集中查看用户端的在/离线时长、系统信息和硬件信息；能通过大屏展示云桌面系统运行状态和相关信息；

9、支持通过打印机配置程序，实现多类型、多业务下的打印机驱动和配置的集中管理，包含配置上传、编辑；驱动提取和自动下载等功能，针对同类业务打印机一次配置，多台复用，支持直接通过复制、粘贴实现打印机驱动和配置的多桌面复用；

10、支持定义主题策略，支持自定义终端登录背景、管理界面LOGO等内容；

11、提供物理PC桌面管理工具，可安装在PC或虚拟机环境中。管理工具可显示基本硬件信息，支持用户端可以主动报障功能，并高亮显示报障信息；
	1
	套
	230000
	230000
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	台式电脑
	1、国产CPU:1颗，核心≥8核 主频≥3.6GHz;

2、内存：≥16GB;

3、硬盘：≥512GB SSD硬盘；

4、显卡：≥2GB显存；

5、显示器：≥23.8寸，≥2K；

6、USB接口数量：≥9个；（其中USB 3.0接口≥6个，USB 2.0接口≥2个，TYPE-C接口≥1个）

7、千兆网口：≥1；

8、显示接口：≥3；（HDMI≥2个）

9、音频输入输出：≥1个；

10、外设：配置键鼠；

11、操作系统：预装操作系统；
	200
	套
	6000
	1200000
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	笔记本电脑
	1、处理器：配置≥1颗国产处理器，核心数≥8核16线程，最高主频4.0GHz；

2、内存：≥32GB DDR5内存；

3、硬盘：≥1TB M.2接口NVME 协议SSD； 

4、显卡：≥4G国产独立显卡；

5、接口：≥USB Type-A接口≥2个，USB Type-C接口≥2个，HDMI2.0≥1个；

6、屏幕：≥14英寸，分辨率≥1920*1200； 

7、网络：≥1个RJ45，支持WiFi6并支持向下兼容；
	5
	台
	7000
	35000

	27
	基础办公软件
	1、需包含文字处理、电子表格和演示文稿、PDF阅读器四大功能模块，各模块可整合在同一窗口下；

2、文字模块提供智能导航窗格的功能，根据文章的内容可以自动生成文章结构预览；同时可以在导航窗格内快速对文档结构进行调整；
3、表格模块支持切片器功能；支持表格的拆分合并；支持导出为PDF、图片、海报和CSV；

4、幻灯片支持大纲视图；演示模块支持插入音视频文件，插入的音视频文件不受源文件影响；

5、支持文档的多级权限设置，包括文档的预览、编辑、下载、复制、删除等；
6、支持在线创建word、excel、ppt等文件格式，并进行编辑；修改记录必需留痕保存，并支持通过打开历史版本进行查阅；

7、支持表格协作时针对表格内sheet、区域、列分别设置企业成员查看、编辑权限；

8、支持PDF文件的预览、编辑、拆分合并，PDF转word、excel、ppt等功能；

9、支持在启动客户端、分享文档等场景展示企业专属的品牌印记。
	50
	套
	1197
	59850
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	桌面操作系统
	1.操作系统具备中文运行环境，产品符合GB18030-2022《信息技术中文编码字符集》编码标准；通过安全操作系统（四级）GB/T20272-2019标准检测；

2.操作系统符合财政部《操作系统政府采购标准（2023版）》中规定的加“*”内容；

3.操作系统产品需满足GB/T 43698-2024《网络安全技术软件供应链安全要求》和CCID-JF-07020-2023《软件供应链安全能力测评规范》；

4.操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台，操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU；

5.系统管理功能具备系统信息查看工具、系统资源管理器、硬盘管理、设备信息、文件管理器、全文搜索、本地账户管理、登陆管理、鼠标管理、键盘管理、显示管理、声音管理、快捷键管理、时间和日期管理、电源管理、输入法管理、打印机管理、外设管控等功能；

6.操作系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原、系统全量备份、系统增量备份、一键还原功能；

7.操作系统支持本地帐户登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录；

8.兼容国内外主流整机、打印机、扫描仪、投影仪、摄像头等硬件设备；

9.兼容金山wps、永中office、福昕OFD版式办公软件、数科OFD阅读器等主流办公软件；
	20
	套
	500
	10000
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	服务器操作系统
	1、服务器操作系统正版软件授权，系统基于统一版本的内核设计开发，内核版本（Linux kernel）不低于4.19；

2、具备文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能；提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新等服务器常用工具和集成开发环境；支持分区创建、格式化、读写等，并提供文件系统完整性检查工具对文件系统完整性进行检测和修复；

3、提供支持功能包含强制访问控制、执行控制、联网控制、系统防护等；

4、提供安全中心功能，支持以命令行工具和图形化界面的方式对系统进行安全加固、账户保护、网络保护、应用保护；

5、系统提供图形化账号安全配置工具和图形化备份还原工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置、系统备份还原和数据备份还原、创建Ghost镜像等；

6、提供安全加固功能，支持以命令行工具和图形化界面的方式提供安全服务、安全网络、磁盘检查、潜在危险、系统安全等安全加固检查项，同时符合操作系统安全三级技术要求，为用户提供加固扫描、一键加固、自定义加固、一键还原和安全报告等功能；

7、提供同品牌自研的操作系统迁移管理工具软件，支持批量补丁修复、系统升级、配置管理、CentOS 迁移等功能；

8、提供官网补丁更新及漏洞修复信息披露，包括但不限于安全漏洞补丁公告、CEV查询及修复方法、系统更新查询及操作方法，补丁包下载；

9、兼容主流国产数据库和开源数据库、虚拟化和容器技术、云计算和大数据等平台;兼容主流的服务器、存储等硬件产品；
	5
	套
	10000
	50000
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	数据库软件
	1、产品拥有自主知识产权；

2、支持基于自主研发统一内核的多集群体系架构，在一套数据库产品内核代码上，实现包括共享存储集群、分布式集群、实时同步集群、大规模并行处理集群、读写分离集群、主备集群；
3、系统具备突然掉电时的数据保护功能，支持亿级数据量的存储与查询并能够稳定运行；

4、支持列存表的设置，包括修改列定义、删除列以及设置唯一键的功能；

5、支持远程克隆数据库功能，可将不同主机上的源数据库镜像备份至远程主机；

6、支持查询SQL执行计划，包括查看操作符执行的操作、每个操作符所花费的时间及返回的结果条数、执行节点字节数以及执行计划操作符耗时；

7、支持限制数据库管理员对未经授权的业务表执行操作，同时也限制其进行权限管理操作；

8、支持跨平台迁移，支持国产数据库、Oracle等主流数据库的双向平滑迁移，支持文件迁移，支持图形化向导式迁移模式以及迁移异常信息记录和保存、配置迁移策略和并行化数据迁移、批量数据快速加载方式、命令行式迁移模式、文件迁移、双向迁移；

9、支持Web图形化数据库迁移评估系统，能够提供在线评估、转换工具，一键操作完成主流数据库的数据库对象的迁移评估，自动生成数据库迁移评估报告、提供可量化指标数据、实现数据库对象的智能转换和改写并自动生成迁移转换后的SQL脚本；
	1
	套
	80000
	80000

	31
	A4幅面激光打印机1
	1、品牌类型：国产品牌，国产自研芯片；
2、类型：A4黑白激光单功能打印机；
3、设备接口：USB、RJ45，最高支持1000 Base-TX；
4、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监控；
5、打印速度≥40ppm；
6、内存≥512MB；处理器主频≥1.2GHz；
7、标准进纸盒容量≥250页；
8、可支持选配纸盒，数量≥2个，容量≥550页/个；
	60
	台
	2300
	138000

	32
	A4幅面激光打印机2
	1、品牌类型：国产品牌，国产自研芯片；
2、类型：A4黑白激光单功能打印机；
3、设备接口：USB；
4、打印功能：支持手动双面打印；支持PC端打印状态监控；
5、打印速度≥22ppm；
6、内存≥128MB；处理器主频≥800MHz；
7、标准进纸盒容量≥150页；
8、体积（长宽高）≤386*279*224 mm ，重量≤4kg（不含耗材）；
	60
	台
	1200
	72000

	33
	A5幅面热敏打印机
	1、打印方式：热转印及热敏；
2、字符集：中文GB18030；
3、分辨率：≥200DPI；
4、最大打印速度：≥152mm/s；
5、最大打印宽度:≥128mm；
6、进纸宽度：50.8-150mm；
7、条形码:一维码、二维码；
8、纸卷外径：≥127mm；
9、标配接口：USB2.0；
10、切纸：自动切纸（选配），支持手动撕纸；
	15
	台
	3000
	45000

	34
	热敏条码打印机
	1、分辨率： ≥200dpi；
2、打印方式：热转印和直接热敏；
3、介质类型：连续纸、间隙纸、折叠纸、穿孔纸、黑标纸；
4、间隙/黑标高度：≤2mm；
5、打印速度： ≥152mm/s；
6、打印输出的偏差：垂直:≤1mm，水平:≤1mm；
7、条形码：支持一维码、二维码；
8、标配接口：配置 USB接口；
	20
	台
	1000
	20000

	35
	A4幅面针式打印机
	1、打印方式：24针点阵击打式，打印头寿命≥4亿次／针；
2、字符集；GB18030；
3、复写能力：1+6；
4、色带寿命：≥1000万字符；
5、送纸方式：摩擦送纸及推/拉链式送纸；
6、最大进纸宽度： ≥297mm；
7、最大缓冲容量：≥8M；
8、打印厚度：≥1.0mm；
9、接口：USB接口；
10、平均无故障时间：≥20000小时；
	10
	台
	2450
	24500

	36
	凭条打印机
	1、打印密度：≥570点/行；
2、打印速度： ≥300mm/s； 
3、纸张宽度： ≥80mm；
4、行间距：≥3.75毫米；
5、打印可靠性：≥150km；
6、切刀寿命：≥100万次；
7、输入电源：DC 24V/2A；
8、出纸方式：支持上出纸；
	20
	台
	800
	16000

	37
	腕带打印机
	1、打印模式：热敏；
2、分辨率：≥200dpi；
3、打印速度： ≥152mm/s；
4、打印宽度 ：≥56mm (2.2”)；
5、中央处理器：≥32 位 处理器；
6、内建字型：八种位图字体/可通过软件下载 Windows 字型使用；
7、接口配置：标配 USB 接口；
8、选配：WIFI/蓝牙/网口/USB HOST；
9、编程语言：支持TSPL编程语言；
	5
	台
	800
	4000

	38
	扫码墩
	1、图像传感器：640×480 CMOS；
2、扫描景深：20-260mm(EAN13 13mil)、20-230mm(QR 15mil)；
3、扫描精度≥5mil；
4、扫描方式：感应式扫描；
5、曝光方式：全局曝光；
6、识读码制： 具备识读一维条码，二维条码，手机屏幕等功能；
7、接口类型：具备 USB、RS232(选配)功能；
8、扫描元件：接触式感光器件； 
9、光源：白光；
	30
	个
	300
	9000

	39
	手持PDA
	1、处理器：≥8 核处理器；
2、内存容量：≥8GB RAM，≥128GB ROM；
3、续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh；使用时间≥12 小时；含备份电，拆卸电池机器处于待机状态，安装电池可免除开机可直接使用；
4、外壳材质：采用抑菌材料，可耐受医用酒精、过氧化氢等医院常用消毒剂；
5、屏幕： ≥6.0 英寸 LCD 屏，支持湿手和手套触控；分辨率： ≥1440*720；
6、摄像头： 前置≥500万像素，后置≥1300万像素自动对焦摄像头；
7、支持 wifi，2.4GHz & 5GHz双频；支持802.11a/b/g/n/ac；支持无缝漫游，息屏漫游；
8、支持5G和4G全网通；
9、支持蓝牙；
	30
	个
	3500
	105000

	40
	65寸触摸大屏
	1、CPU：≥八核

2、GPU：≥四核

3、内存：≥2GB

4、外存：≥32G  

5、尺寸：≥65英寸

6、可视角度：176°*178°

7、分辨率：≥3840*2160

8、支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV

9、支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP

10、支持音频格式：MP3，WMA，AAC

11、接口支持：HDMI IN，3.5mm音频，USB2.0，USB3.0，TF卡，RJ45

12、遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置

13、触摸参数：红外触摸

14、需具有通信接口及数据接口；

15、安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验；要求设备具有安全电压接入设计；

16、传输性要求：要求设备USB接口具备加密传输功能；

17、显示要求：要求滚动字幕可按周播放、按次播放，及可持续播放； 要求播放内容可定时播放、循环播放、紧急播放、临时插播等；要求可播放我院直播信号、电视信号、网络信号等；要求支持视频、图片、文字多种素材播放；要求呼叫患者时可弹窗显示呼叫信息；

18、管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件

19、安装要求：满足横挂竖挂方式；
	8
	台
	9780
	78240

	41
	客服电话主分机
	1、安全：传输通道加密、数据存储加密、登录身份鉴权认证、防盗打安全策略、日志记录提醒；

2、语音质量：电信级标准，MOS值达5.0。基于Web统一管理维护平台、达到99.95%的可靠性运行；
	1
	套
	58000
	58000

	42
	短信平台
	专用黑名单平台管理，分配专属业务接入代码，每条短消息中设置中文签名（3至8个汉字）。提供7*24小时故障处理、专家级客服、远程技术支持等。


	1
	套
	7000
	7000

	43
	医用电脑推车
	1、整车重量≤40KG；具有一键开机状态指示灯和电池电量指示灯；

2、具有与工作台面一体成型的三面凹型塑胶ABS围挡，围挡高度≥25mm；台面尺寸 ≥480mm（宽）x465mm（深）；工作台面及围挡采用一体成型塑胶ABS抑菌材质，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。

3、外壳采用抗菌防霉材质，符合GB21551.2-2010标准抗菌防霉检测，防霉性能≤1级。

4、立柱升降支持采用气缸升降方式，配置升降控制板；工作台升降高度范围≥300mm； 整车隐藏线缆式设计，车体线缆无外露；配置4个医疗级万向脚轮；2个前轮带前后刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮；支持脚踏式制动；

5、抽屉内尺寸：≥325mm(宽)*295mm(深)*105mm(高) ±5mm，1个；≥325mm(宽)*295mm(深)*225mm(高) ±5mm，1个；柜子和抽屉表面材质为工程ABS材料；

6、挂件：手消液放置架≥1；锐器盒支架≥1；压脉带盒≥1；垃圾桶≥2。

7、工作站：集成一体主机；内存≥4GB；硬盘≥128GB固态硬盘；无线网络支持2.4G/5G双频网络；USB2.0 ≥2，USB3.0 ≥2；内置天线设计，无任何外露；
8、电池电芯支持磷酸铁锂电池，电池容量≥285wh；充满电时间≤6小时；连续使用≥8小时 ；

9、显示器尺寸 ≥21.5英寸；分辨率 ≥1920×1080；

10、支架调整角度左右旋转≥90°；显示器支架套管采用医用抑菌材质，升降范围≥50mm；
	8
	辆
	12500
	100000

	44
	传染病前置服务器
	1、CPU:采用国产自研 CPU，物理核数≥32 核；内存: ≥128GB；存储空间: ≥1T；存储介质类型:SSD；网卡：配置双网卡，方便连接院内网络环境和外部网络；操作系统：预装国产操作系统；数据库：预装国产数据库；

2、服务器内置密码软件模块：使用CPU TEE 技术内生的软件密码服务能力，为前置软件提供数据存储安全，保障存储、传输的完整性、加密性和不可否认性；

3、密码服务功能要求： 需支持对称、非对称、摘要、MAC 等底层密码运算功能，接口符合 GM/T 0018《密码设备应用接口规范》要求；

4、具备基于数字证书的身份认证功能、数据签名与签名验证功能、加解密服务、数字信封和SSL 卸载功能，并提供数字证书解析功能，可获取数字证书中的任意主题信息以及扩展项信息；

5、需支持 SM2、SM3、SM4 国密算法。

6、前置软件服务器内配置传染病网络直报系统的CA 五年单位证书。
	1
	套
	100000
	100000

	45
	电子认证服务一体机
	医护移动端签名：

1、提供基于SM2密钥分割技术和协同签名技术实现的签名功能，支持协同签名密钥生成、存储、使用、更新、销毁全生命周期管理；

2、支持用户的全生命周期管理，支持按科室对用户进行查看、检索、新增、删除、编辑、批量导入/导出、批量冻结/解冻；

3、支持移动端个人证书全生命周期管理，包括注册申请、身份核实、证书下载、证书重签、证书注销；

4、基于个人数字证书，移动APP直接签名、扫码签名、签名任务 ID 签名、推送签名、自动签名、授权自动签名的签名及验证；

5、支持一对多、多对一、多对多的授权签名及管理功能，用户通过移动端即可轻松完成授权功能，并支持设置授权有效时间，满足教学类场景需求

6、支持基于数字证书的个人电子签章、扫码签章、网页签章、PDF签章功能，签章图片支持移动端手写和管理端自定义；

7、支持基于公安CTID生物识别和手机号三要素的身份核验，支持下证激活码短信发送，短信网关支持自建云服务短信网关和第三方短信网关；

8、提供可在各大手机厂商官方应用市场下载的签名APP，支持Android5.0及以上版本；iOS10.0及以上版本。

医护PC端签名：

1、实现基于ukey登录认证、签名验签功能；

2、支持国密SM2、SM3、SM4算法；

3、支持PKCS1/PKCS7 /XMLl Sign 等格式的数字签名和验证。

电子病历移动签署系统：

1、支持通过患者拼音快速搜索患者，在移动签署APP搜索输入框中，输入英文字母，请求服务端查询；

2、支持通过患者床位号码搜索患者，在移动签署APP搜索输入框中，通过输入患者床位号实现对患者的搜索功能；

3、支持科室配置；支持科室批量同步、更新、删除操作；

4、通过服务端自定义电子签名顺序，来实现移动签署APP电子签署流程；

5、支持患者转科室后实现多科室间转换，支持为患者添加公共科室的功能，实现转科室后对待签文档的移动签署；

6、移动签署支持配置多业务系统回掉地址，方便移动签署对接各业务系统；

7、移动签署服务端支持按医院或按科室生成二维码，移动APP通过扫码完成移动端配置功能；

移动端APP：

1、支持展示待签人员列表和待签份数，支持动态配置待签卡片信息如住院号、性别、年龄等内容

2、支持展示待签文书列表及其状态信息，文书信息包括文档名称、编号和推送日期，状态信息包括是否含有批注、是否缓存、是否更新等内容

3、支持对已签人员和已签文书进行管理，可查看已签人员的文书及其详细签署内容

4、支持文书预览，可实现通过手指滑动放大缩小PDF原文功能

5、支持采集手写签名笔迹，通过显示屏采集签名人签名笔迹并实现电子签名功能

6、支持签名时加盖时间戳

7、支持采集签名人生物信息，包括指纹信息和人像信息，形成签名行为证据链。采集人像时运用人像检测能力，要求采集到有效人像才可视为采集成功

8、支持批注功能，具有一键抄录和手写抄录两种模式，一键抄录模式支持一键录入批注内容，抄写模式支持单字手写批注内容

9、支持签名人本人签署和授权人签署，授权人信息可通过接口推送，数量可由业务自行配置。支持授权人的亲属关系设置，亲属关系可根据业务设置

时间戳：

1、支持时间戳签发和验证接口，支持国产密码算法。

2、支持签发可信时间戳、验证时间戳有效性，时间戳结构符合RFC3161/RFC2630/GM0033要求；

更新管理：

1、提供PC端证书在线/离线更新两种模式的证书更新，实现内网环境下证书静默更新。

2、支持移动端证书及PC端证书应用环境在线升级管理，实现内网环境下客户端程序安全、便捷和静默的升级。

电子签章：

1、支持与第三方CA机构签发的数字证书；

2、支持电子印章图片写入证书存储介质中，并与介质证书绑定；支持电子印章图片写入电子认证服务一体机，并于移动端证书绑定；

3、支持自动生成电子印章图片，或支持采集的手写签名；

4、支持对多种文档格式如word\excel\html等的电子签章，实现数据完整性保护，确认签章者身份；

5、提供电子签章中间件；

6、支持原文、印章图片、数字签名的绑定，能够防止篡改；

7、基于安全客户端，支持电子印章签署功能；

统一管理：

1、支持证书签发配置，支持对移动端证书和Ukey介质证书单独配置第三方电子认证服务机构为用户签发数字证书；

2、支持服务器证书管理，支持服务器证书申请、导入、删除、查询功能；

3、支持根证书管理，支持信任根证书添加、查看、删除操作，只有信任根证书列表中CA颁发的证书才能在系统中使用；

4、支持CRL管理功能，支持添加CRL地址、更新时间间隔、设置CRL自动更新状态；

5、支持应用管理，支持为接入应用分配应用ID及安全码，支持为不同应用单独配置验证证书及验证策略，实现应用接入鉴权；

6、支持系统权限及人员管理功能，支持三员分立；

7、支持一键检测功能，可一键检测服务接口、密码卡、密码算法等便于管理员快速发现问题；

8、提供审计日志、业务日志、管理员操作日志、SYSLOG日志等服务；

9、支持可视化用户量、签名量、证数量的统计分析，报表导出，便于用户管理及统计查询；

10、支持双机热备和双机负载功能，单台故障不影响系统正常使用。

11、支持IPV4、IPV6网络；

硬件平台

1、设备高度≤2U，≥2*千兆电口，≥2*万兆光口，内存≥32G，硬盘≥2*4T，支持 Raid0/1，冗余交流电源；

2、内置国家授时中心时间源模块，支持北斗授时方式；
	2
	台
	180000
	360000
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	医护患签名服务年包
	护患签名服务年包，提供服务包含以下内容：

1） 医护人员、 患者签名三年证书服务

2） 医护患移动端 APP、SDK、微信小程序、H5等

3） 手写板软硬件升级，产品技术支持及签名服务等
	3
	年
	55000
	165000

	47
	手写信息数字签名板
	1、手写签名采集：通过显示屏签名板采集签名笔迹；

2、指纹采集：集成指纹采集模块，分辨率≥500DPI；

3、产品符合电子认证业务的合规性和安全性要求，内含密码模块，支持SM2、SM3、SM4等国密算法；

4、屏显区域：屏幕尺寸≥10英寸，分辨率≥1280 x 800，IPS LCD高清液晶屏；

5、硬件规格：运行内存≥1G 存储≥4G；

6、电磁屏采用被动式无源电磁感应，分辨率≥5080LPI，压感≥2048 Levels；
	20
	个
	3000
	60000
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	智能密码钥匙
	1、符合《卫生系统数字证书介质规范（试行）》；

2、支持标准USB 2.0、 3.0接口；

3、实际可用空间≥200KB；

4、USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能；

5、支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法和RSA算法。
	300
	枚
	50
	15000
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	医保患者人脸识别支付设备
	支持国家医保局过检认证；支持人脸识别；支持识别一维码、二维码；支持3D 结构光人脸识别摄像头；支持Wi-Fi；支持USB；显示屏支持触显一体；
	5
	台
	4000
	20000
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	身份证读卡器
	支持读取二代身份证、港澳台居住证、外国⼈永久居留证；阅读时间<1s；阅读距离<30mm；支持USB；
	6
	台
	1250
	7500
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	产科人证合一识别设备
	支持CPU、内存、存储；内存≥2GB；存储≥8GB；显示屏尺寸≥11.6寸；显示屏支持触控；支持蓝牙、MIC、扬声器；摄像头像素≥200万；摄像头帧率≥30fps；支持人证对比；支持读取居民身份证芯⽚中的身份证信息；读卡响应速度≤1S；支持指纹比对；
	2
	台
	4000
	8000
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	高拍仪
	处理器：≥6核处理器；存储：≥64GB；内存：≥4GB；显示屏：≥8英寸；分辨率：≥800*1280；支持多点触控；摄像头像素：≥800万；读码速度：≥60件/分钟；喇叭：≥2个；支持Type-C数据接口；支持HDMI接口；支持OTG接口；支持Micro SD卡扩展，最大扩展容量≥256GB；支持蓝牙传输；
	2
	台
	1775
	3550
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	无线扫描枪
	支持LED光源；像素：≥640*480；识读精度：≥0.102mm / 4mils；支持LED灯、蜂鸣器提示；通讯模式：支持无线实时传输/有线传输/存储模式；电池容量：≥2000mAh；
	5
	把
	900
	4500
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	A1 人脸识别摄像机
	集视频采集、智能编解码、网络传输、人脸识别、行为及属性分析等多重功能于一身的智能摄像产品。支持人脸自动检测、抓拍、识别等；支持人脸、人体属性分析 (如年龄、性别、衣着、姿势等)。

可广泛应用于医院重点区域的实时视频监控，可基于该产品捕获的图像，按照一人一档方式建立智能监控视图库，通过视图数据与医保业务数据比对，收集和锁定违规证据，对异常情况进行预警。

摄像机像素：≥400万像素

感应元件：≥1/1.8”

最高分辨率可达≥(2560×1440),并在此分辨率下可输出30fps

(变焦)镜头：≥8-32mm:自动光圈@F1.6,

支持五种智能资源切换：人脸抓拍、混合目标检测(默认)、智慧医院、通道监控周界

人脸抓拍：支持同时检测≥50张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图

POE供电：≥300米。

宽动态：支持手动开启或关闭宽动态功能。

人脸检测能力：支持两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验、可同时检测监控场景内出现不少于350张人脸图片

人脸抓拍重复率：在试验人员数量不小于15人，通过速度不小于1m/s,人员通过间隔时间不大于1S时，100人次，重复拍人脸0人次

人脸屏蔽功能：可在监视画面上设置最多4个多边形人脸屏蔽区域，不对区域内的人脸进行检测

人脸属性显示：支持人脸属性识别功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年年龄、性别、有无戴眼镜等人脸属性

人脸布控功能：可分别对120个人脸库进行布防，联动报警方式、布防及撤防时间 可分别设置。

配置ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、ISUP5.0、GB/T28181和E-HOME DC12V±20%/PoE(802.3at)

防护等级≥IP65
应用要求：动态实时捕获人脸数据，与医保国家电子凭证库人脸数据进行识别比对. 实现N:1、1:N、N:N人脸比对识别.对接医保省平台系统.实现人脸捕获区域的远程配置.实现设备的统一配置和集中管理，实现与医保省平台智能监管系统视 频数据的加密传输，配合智能监管系统自动截取视频进行存储。
	27
	套
	18000
	486000
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	桌面式认证终端
	处理器：≥8核 主频：≥2.0GHz

存储器：≥2GB RAM+64GB ROM

触控一体屏：≥8寸电容多点触摸屏

摄像头：内置式，3D结构光人脸识别摄像头

扫码引擎：识别一维和二维嵌入式引擎，接口USB,

就诊卡读卡器：拉卡速度：10~120cm/s,记录格式：兼容IBM、ISO格式支持全三轨磁道读取，支持双向刷卡记录密度：第一轨210PBI,最多79字符。第二轨75BPI/210BPI可选，最多37/107个字符。第三轨，210BPI,最多107个字符磁头寿命：>50万次，支持1.8V,3.3v,5V。符合ISO/IEC 7816标准。

社保卡读卡器：符合ISO/IEC7816标准支持1.8v,3.3V,5V。支持异步卡如T=0、 T=1的CPU卡，同步卡如常用的存储卡AT24系列、4442.4428等卡型T=0:9600-38400bps,T=1:9600-115200bps,卡触点可使用次数20万次，4个SIM卡座， 符合ISO/IEC 7816标准。

二代身份证阅读器：支持二代居民身份证读取，符合公安部GA450、GA467标准

接触式IC卡：接触式IC卡接口：≥1个外部用户IC卡插口，≥3个内部PSAM卡插口，

非接触式IC卡接口：符合ISO/IEC14443协议标准，

WiFi:2.4GHz&5GHz,支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

蓝牙：支持蓝牙
喇叭：≥2x2w

应用要求：配置医保智能场景监控应用，与医保省平台智能监管系统对接，实现人脸活体采集、识别，实现人证比对、人卡比对、电子医保凭证人脸比对，实现血透、 康复治疗、住院、购药等场景的人脸识别，诊疗签到签退人脸识别、本人购药和委托购药人脸识别、入院出院人脸识别、住院日常查床人脸识别。

配置医保接入物联网卡。
	14
	套
	20000
	280000
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	便携式认证服务终端
	屏幕≥5英寸，分辨率≥720*1280

主控≥8核，≥2.0Ghz
存储RAM:≥3G ROM:≥32G

摄像头≥1300万后置摄像头，支持闪光灯，支持人脸识别

扫码 支持一维，二维码读取，电子医保凭证读取

身份证读取

WiFi 2.4G&5.0G双频WIFI

蓝牙5.0

支持北斗定位
防护等级≥IP67

应用要求：配置医保智能场景监控应用，与医保省平台智能监管系统对接，实现人脸活体采集、识别，实现人证比对、人卡比对，具备患者建档建模，血透、康复治疗、住院、购药等场景的人脸识别，诊疗签到签退人脸识别、本人购药和委托购药人脸识别、入院出院人脸识别、住院日常查床、远程查床人脸识别、并可接收医保省平台下发的远程核查任务。
	12
	套
	15000
	180000
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	AI人脸识别视频存储
	网络输入带宽：40Mbps-100Mbps

视频存储分辨率：4MP/3MP/1080pUXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

视频输出：≥1路HDMI,≥1路VGA

视频接入：≥16路

视频解码格式：H.265;Smart265;H.264;Smart264

配置ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、ISUP5.0、GB/T28181和E-HOME

存储：视频存储不低于90天，配置≥4块6T存储硬盘。

应用要求：对接医保省平台系统，实现设备的统一配置和集中管理，设备支持GB28181和GA1400协议。
	2
	套
	27000
	54000
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	多媒体大厅LED大屏
	LED大屏：1套

点间距：≤1.86mm；模组分辨率：172*86；模组尺寸：320*160mm；≥12m²。

视频处理器：1台

标准 19 英寸金属结构机箱，挂耳式结构设计，采用纯硬件FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。在设备1m距离处设备正常运行的噪音可控制在35dB以内，运行安静；设备在温度：-20℃-50℃，湿度：0%RH-80%RH 湿度范围内，可进行正常工作，设备外观和功能无异常；设备外观和功能不受影响；支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，4xHDMI1.4；支持输入分辨率最大4096X2160@60Hz；输出支持8路千兆网口输出，最大带载 524 万像素，最宽16384 最高8192；设备具有 HDMI2.0和 DP1.2 双 4K60HZ 的输入信号，最大像素时钟为 600M Hz，支持 EDID，最高或最宽可达 8192 像素点；两路 4K 输入信号可以同时在屏幕上开窗拼接显示。

LED大屏(异形)：1套

点间距：≤2.5mm；模组分辨率：128*64；模组尺寸：320*160mm；
	1
	套
	100000
	100000
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	多媒体大厅切换系统
	矩阵主机：1台

1、全模块化，控制卡模块化，支持热插拔，支持HDMI、SDI、VGA、AV、CVBS、YPBPR、HDBaseT、光纤信号输入输出。

2、支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。

3、输出支持36种分辨率，支持1080P无缝输出，支持4K无缝输出。

4、系统支持B\S架构网页控制。

5、输入卡数量≥2块，输出卡数量≥2块。

显示器：2台

1、屏幕尺寸≥75英寸，屏幕分辨率≥超高清4K，响应时间：8ms，屏幕比例：16:9，色域标准：NTSC，运行内存RAM≥2GB，存储内存≥32GB

2、CPU架构：四核A53，WIFI频段：2.4G。
	1
	套
	20000
	20000
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	多媒体大厅扩声系统
	线阵音箱：8只

1、额定功率：≥300W

2、峰值功率：≥1000W

3、低音喇叭：≥2×6.5"50芯16欧100磁

4、高音喇叭：≥1×1""34芯8欧

5、阻抗：8ohm

6、灵敏度：≥103dB

7、含支架、灯杆及音频连接线

专业功放1：4台

1、支持立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。

2、立体声功率：8Ω ≥2×450W；4Ω ≥2×720W。

3、配置专业机柜

专业音箱：4只

1、高音：≥1x34mm高音单元，34芯音圈，1寸口径

2、低音：≥1x10寸低音单元，50芯音圈，140磁

3、额定功率：≥350W

4、灵敏度：≥96dB

5、阻抗：8ohm

6、含吊装支架及音频连接线

专业功放2：2台

1、支持立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。

2、立体声功率：8Ω≥2×650W；4Ω≥2×1040W。

返听音箱：2台

1、喇叭单元：LF ≥1*12""铁氧体/音圈∅65mm/磁钢∅170mm，HF ≥1*1.73""铁氧体压缩高音/音圈∅44mm

2、额定阻抗：8Ω

3、额定功率：≥400W

4、峰值功率：≥1000W

5、灵敏度：≥98dB

6、含音频连接线

专业功放3：1台

1、支持立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。

2、立体声功率：8Ω≥2×650W；4Ω≥2×1040W。

超低频音箱：2只

1、喇叭单元：LF ≥1*18""铁氧体/音圈∅100mm/磁钢∅220mm

2、额定阻抗：8Ω

3、额定功率：≥650W

4、峰值功率：≥1600W

5、灵敏度：≥99dB

6、含音频连接线

专业功放4：1台

1、支持立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。

2、立体声功率：8Ω ≥2×1000W；4Ω ≥2×1600W。

数字调音台：1台

1、≥7英寸1280*800高清触控显示。

2、液晶引导显示，≥18路信号输入，≥10路信号输出。

3、每个输入通道支持压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，≥5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节。

4、≥6个DCA编组，≥6个静音编组，支持实时频谱RTA功能。

5、≥4个快捷场景调用模式，≥100个场景存储。

数字音频处理器：1台

1、≥16路平衡式话筒／线路输入，≥16路平衡式输出。

2、输入支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡；反馈抑制≥三种：分别为8段反馈抑制、12段反馈抑制、16段反馈抑制。

3、输出支持参量均衡≥三种：分别为5段参量均衡、8段参量均衡、12段参量均衡；图示均衡≥三种：分别为10段图示均衡、15段图示均衡、31段图示均衡。

无线话筒：2套

1、支持UHF640-690MHz频段，真分集U段话筒，一台主机+两个无线话筒。

2、支持锁相环PLL频率合成稳定系统，≥200个通道。

3、≥4组独立的射频中频系统，≥4支独立的高增益天线，≥2个平衡输出、≥1个混合非平衡输出、≥1个混合平衡输出。

天线放大器：1台

载波范围支持450-970MHz，支持可选的3或10dB增益，≥两个LED灯显示。

电源时序器：3台

1、≥8路220V/13A受控万能接口电源，≥2路220V/16A辅助电源，支持250V/30A高端电源滤波器，≥1路应急照明电源，支持紧急触发接口，支持副机级联接口，支持智能控制及定时编程模块。

2、支持输出参数，单机支持定时开定时关，每路输出≥12组时间定时开关模式，≥96组定时程序。
	1
	套
	110000
	110000
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	多媒体大厅会议系统
	会议主机：1台

1、≥4.3英寸全彩触摸屏，支持RS232中控控制，支持TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构。

2、支持音频矩阵、EQ、延时器、音量等调节功能，音频输入≥1路RCA、≥2路凤凰端子，≥1路卡侬头。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头。

3、系统最大支持≥250台无线会议单元。系统最大发言数量为≥8个无线话筒。

4、≥10段EQ调节功能，≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段EQ调节功能。

反馈抑制器：1台

≥2英寸彩色显示屏显示参数状态，支持键盘上锁功能，≥2路可独立的48V幻象电源，≥1路USB接口。

主席话筒：1台

1、≥2.8英寸IPS全彩触摸显示屏，显示话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示，支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量。

2、≥5段EQ调节功能，≥3200mAh锂电池，TYPE-C支持≥20W快充快放，咪杆长度≥420mm，支持签到、投票、表决、选举功能。

代表话筒：7台

1、≥2.8英寸IPS全彩触摸显示屏，显示话筒状态，当前时间日期显示，发言时间显示，支持发言计时，定时发言，信号强度和电池电量。

2、≥5段EQ调节功能，≥3200mAh锂电池，TYPE-C支持≥20W快充快放，咪杆长度≥420mm，支持签到、投票、表决、选举功能。

通讯终端：1台

1、矩阵式智能天线

2、以太网口：≥1个10/100/1000M

3、发射功率：≤20dBm

4、调节功率粒度：≤1dBm

充电箱：1台

≥20个TYPE-C快充接口

摄像头：1台

1、≥72.5°高质量超广焦镜头，光学变焦可以达到≥12倍，并支持≥16倍数字变焦，1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质传感器。

2、支持PoE供电、USB 5V供电、12V电源适配器供电三种供电方式。

3、支持USB、RS232、RS485控制。

4、支持H.264、YUY2、MJPEG任意两路码流输出，支持USB3.0、网络、HMDI接口能够同时输出1080P视频。

5、配置三角支架。
	1
	套
	20000
	20000
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	多媒体大厅中控系统
	中控主机：1台

1、≥10个串口（RS232\RS485\422）、≥8个红外口、≥8个继电器口、≥8个IO口、≥1个双向网口、≥1个NET口、≥1个DMX512接口、≥1个TF卡接口、≥13个状态指示灯、≥4.3寸彩色触摸屏、≥1个USB编程接口。

2、≥4.3寸彩色触摸屏，支持保存≥3000条控制指令，支持双向反馈，支持控制DMX512设备。

无线平板：5台

屏幕尺寸≥11英寸；高速运行内存≥8GB；固态存储容量≥256GB；网络链接支持WIFI；

电源控制器：1台

1、≥8路独立电源开关控制，单路电流支持≥20A。

2、≥8个轻触开关，8个继电器的开关状态指示灯。
	1
	套
	30000
	30000
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	多媒体大厅舞台灯光系统
	面光灯：7台

1、额定功率≥200W

2、通道模式≥4个

3、控制方式：支持DMX512，RDM，自走，主从机

4、光源规格：≥4颗50WLED双色温灯珠

5、色温：3200-5600K

6、显色指数：Ra≥95，R9≥80

7、寿命：≥50000小时

8、发光角度：≥40°

平板柔光灯：10台

1、输入电压：AC100-240V，50/60Hz

2、额定功率≥120W

3、通道模式：≥双色2个

4、支持DMX512，RDM，自走，主从机

5、光源规格≥256颗LED贴片灯珠

6、寿命：≥50000小时

染色灯：18台

1、额定功率：≥180W

2、通道模式：≥8个
3、控制方式：支持DMX512，RDM，自走，主从机

4、光源规格：≥54颗3WLED灯珠(R12，G18，B18，W6)

5、出光角度：≥25°

摇头灯：4台

1、额定功率：≥250W

2、通道模式：≥24个
3、光源规格：≥150WLED模组

4、镜头外围辅光：29颗0.5WRGB三合一灯带光圈跑马效果

5、固定颜色：≥1个颜色盘，≥10种颜色+白光，可双向流水

6、固定图案：≥1个图案盘，≥12个固定图案片+白光，可变速抖动效果

7、旋转图案：≥1个旋转图案盘，≥7个可拆换玻璃图案片

8、棱镜盘：≥1个独立3棱镜，双向自转速度可调，方向可调

9、缩放角度：3°-30°

灯控台；1台

1、支持DMX512输出，≥512个DMX控制通道。

2、≥2个光隔离独立驱动信号输出端口。

3、≥32台16通道电脑灯。

4、≥16 个通道推杆，≥1个速度控制推杆，≥15 个环境键，≥1600个走灯程序步储存容量。≥48个走灯程序，每程序≥100步，每步速度、渐变参数独立设置。

直通箱：1台

额定功率：≥12路×≥4KW，≥12路≥40A胶木插输出，每路≥20A空开，过载与短路双重保护高分断空气开关。

信号放大器：1台

1、数字信号类型：DMX512/1990 

2、信号输出：≥8路DMX512光隔离信号分配输出，一进八出
	1
	套
	60000
	60000
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	集成费用
	1、提供各系统的设备供应、安装、调试、培训、运行、交付和售后服务。并对本系统工程的技术、质量、工期、安全文明施工负全部责任，及新购硬件设备集成等 ；

2、提供各系统的设计、系统性能、业务功能、设备供应、安装、调试、培训、运行、交付和售后服务等的技术要求；包含：服务器计算资源池设计：主数据中心虚拟化平台资源池规划设计；存储资源池设计：共享存储平台资源规划设计，满足医院业务上线需求包括PACS影像业务存储平台资源规划设计；网络设计：针对医院涉及网络，进行合理的规划，确保网络与业务平台无缝对接；虚拟化平台设计：针对虚拟化管理平台进行合理的规划设计；备份规划设计：针对虚拟化环境集群进行合理规划设计，确保实现主数据中心核心业务连续性保护；多媒体大厅的规划设计，同时完成相关部署建设；

3、提供所有必需的工程设备（标牌、指示牌）、材料和相关技术人员，充分考虑并提供系统设备之间及招标范围内可能影响各系统最终交付成果的相关设备、辅材（网线、光纤线、标签、线槽等）以及安装、调试等工作。

4、完成各设备的供货、施工与项目管理工作；提供整各系统的配件及相关材料；

5、制定详细的项目实施计划，提供整个项目的详细的规划实施方案，包括但不限于整体架构拓扑图、设备连接关系、安全区域划分等；

6、完成整个硬件设备的联调；所有相关软硬件的供货安装、调试及使用达到稳定使用的程度；

7、配合完成业务系统的部署，数据的迁移，实现业务系统的按时上线；

8、严格按照等保建设标准，完成网络安全建设；确保所建设内容符合等保要求，同时提供测评过程中技术支持；

9、培训系统工程师、操作员和维护人员，同时提交培训计划和内容。培训内容涉及网络、安全、存储、虚拟化及日常运维；

10、提交相关的软、硬件使用说明、配置文件、实施文档、维护文档资料等，以及其它所需提交的特殊文件；

11、投入运行以后提供不低于的3年技术服务工作。
	1
	批
	500000
	500000

	总计
	
	10488140元


注：1、标注“★”项内容为不允许偏离的实质性要求和条件。

2、标注“※”项内容为核心产品。 
第六部分      合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                            
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                  
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第七部分　    投标文件格式

投标人编制投标文件须知

为了准确投标，请各投标人仔细阅读招标文件的各项规定，按照如下要求认真编制投标文件：

一、编制投标文件必须做到如下事项：

1、按照“第二部分 投标人须知前附表”投标文件提交的要求，对电子投标文件进行加密并提交。

2、“第七部分 投标文件格式”的内容不得随意删减，如因删减导致投标文件不完整，评标委员会无法评审而造成的一切后果由投标人承担。附件中注明“无相关内容，不需填写，可删除”的除外。

二、编制投标文件建议做到如下事项：

1、投标文件字体为“宋体”；正文字号：小四号；标题字号：三号加粗；表格中的字号：五号。

2、参照后附目录顺序对投标文件各项内容进行排版、编制页码，如出现编排混乱导致投标文件被误读或查找不到相应内容，一切后果由投标人承担。

附件1  投标文件（资格审查部分）封面（封皮）格式
投 标 文 件
（资格审查部分）

项目编号：                            

项目名称：                            
投标包号：                             

投标单位全称（公章）：                   
日    期：      年     月     日

附件2
投标文件（资格审查部分）目录
供应商信用承诺书……………………………………………………………页码

投标人保证函………………………………………………………………………

投标人资格声明函…………………………………………………………………

反商业贿赂承诺书…………………………………………………………………
投标人概况………………………………………………………………………
6、法定代表人资格证明文件或法人授权委托书……………………………………

7、政府采购政策资格要求证明材料…………………………………………………

8、特定资格要求证明材料…………………………………………………………

9、投标人对《合同文本》签署意见………………………………………………

10、商品包装和快递包装承诺（如涉及）…………………………………………

11、投标人认为需补充的资料或说明………………………………………………

附件3
供应商信用承诺书
太原市尖草坪区政府采购中心：
现针对贵中心组织的    （项目名称、项目编号）   项目，截至开标日我方的“信用承诺书”情况声明如下：
一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

四、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
五、具有独立承担民事责任的能力； 

我方保证上述承诺符合要求、有效、完整。否则，响应无效。
特此承诺！
投标单位全称（公章）：                

法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 

签署日期：        年      月      日

附件4
投标人保证函

太原市尖草坪区政府采购中心：

我方已详细阅读并清楚本项目招标文件内容，自愿参加此次（项目名称、项目编号）  采购项目投标，谨郑重作出以下声明并负相应法律责任：

1．我方同意招标文件的各项规定及你方对招标文件的解释。

2．如果我方存在违反政府采购相关法律法规及招标文件规定的行为，禁止参加政府采购活动等相关处罚。

3．我方按照“第二部分 投标人须知前附表 投标文件提交”的要求提交投标文件。 

4．我方同意投标有效期自提交投标文件的截止之日起算120天；赞同在特殊情况下，采购人或集中采购机构与我方协商延长投标有效期的规定；认可项目履约期限超过“提交投标文件的截止之日起算120天”的，投标有效期延长至合同全面履行完毕。

5．我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；

6．我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

7．我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

8．我方赞同你方组织的资格审查人员、评标委员会所做出的评审和选择，完全理解同意本招标项目不一定接受最低报价的投标，同意资格审查人员、评标委员会无义务向投标人进行任何有关评审解释的规定；

9．我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

10．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

投标单位全称（公章）：                

法定代表人或全权代理人： （签字或盖章） 

签署日期：        年      月      日
附件5

投标人资格声明函

太原市尖草坪区政府采购中心：

现针对贵中心组织的    （项目名称、项目编号）   项目，截至开标日我方的“投标人资格”情况声明如下：

一、能够提供所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品规定的特殊资格、证照等。如没有提供，我方认为所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品没有特殊资格、证照的规定，且不再提供关于生产或经营该投标产品的其它资格、证照等。

  二、关于“投标人资格”需要补充说明的其它事项（没有补充说明事项的，直接删除）。
我方保证上述声明真实、准确。若有不实，愿意承担由此而产生的一切法律责任。

特此声明！

投标单位全称（公章）：                
法定代表人或全权代理人：（签字或盖章） 
签署日期：        年      月      日
注：太原市尖草坪区政府采购中心保留核查投标人上述内容及相关原件的权利，如经核查与上述声明不符，或投标人在规定时间内拒不配合提供相关原件，均视为弄虚作假。

附件6
反商业贿赂承诺书

太原市尖草坪区政府采购中心：

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购人、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称（公章）：                                       

签署日期：          年       月        日

附件7
投 标 人 概 况

一、投标人基本信息

1、成立日期：

2、注册地址：

3、注册资金：

4、单位性质：

5、开户银行的名称和地址：

6、资信等级评定情况：

7、隶属关系：

8、服务体系设置情况简介：

9．目前经营的主要业务简介：

10．职工（雇员）人数：

二、投标人认为需要说明的其他情况

（没有需要说明事项的，可删除）

我方保证上述内容真实、准确。若有不实，愿意承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。

    投标单位全称（公章）：                                       

签署日期：           年       月      日

附件8
法定代表人资格证明文件

       （姓名）是         投标单位全称         的法定代表人。参加太原市尖草坪区政府采购中心组织的    项目名称、项目编号         ，负责签署本次投标文件、全权处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

	法定代表人身份证/护照（正反两面）


注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；

如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

投标单位全称（公章）：                                

                              签署日期：         年      月     日

附件9
授权委托书

我  姓名  是   投标单位名称   的法定代表人，现授权    单位名称     的  姓名 为我公司全权代理人，以我单位名义参加太原市尖草坪区政府采购中心组织的    项目名称、项目编号    的投标活动。代理人可全权代表我签署本次投标文件，处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

	法定代表人身份证/护照

（正反两面）
	
	全权代理人身份证/护照

（正反两面）


注：应附法定代表人和全权代理人身份证/护照复印件
法定代表人：     （签字或盖章）        

                                    投标单位全称（公章）：                                         

                              签署日期：         年      月     日
附件10

政府采购政策资格要求证明材料
附件11
投标人对《合同文本》的签署意见

1、投标人对此次《合同文本》有无异议，请选择（以“√”标识）：

有异议（   ）           无异议（   ）
2、对《合同文本》有异议的，请具体说明。

……
3、合同纠纷解决方式，请选择其一：（以“√”标识）

(1)向合同签署地仲裁委员会提请仲裁（   ）； 

(2)向合同签署地人民法院提起诉讼（   ）。

投标单位全称（公章）：                                       

签署日期：          年        月       日

附件12
商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与           （项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供应商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

 投标单位全称（公章）：                                   

签署日期：           年       月      日

注：如项目不涉及的，此项不需填写内容。

附件13
投标人认为需补充的其它资料或说明
注：若投标单位认为无补充事项的，可予以删除。

附件14  投标文件（商务技术部分）封面（封皮）格式

投 标 文 件
（商务技术部分）

项目编号：                            

项目名称：                            
投标包号：                             

投标单位全称（公章）：                   
日 期：      年    月    日
附件15
投标文件（商务技术部分）目录

1、投标报价表…………………………………………………………………………页码

2、投标货物技术规范响应及偏离表………………………………………………………

3、标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表………………………………
4、中小企业声明函……………………………………………………………………………
5、属于监狱企业的证明文件………………………………………………………………
6、残疾人福利性单位声明函…………………………………………………………………

7、政府强制采购产品明细表及政府采购绿色产品明细表……………………………………
8、关于符合本国产品标准的声明函…………………………………………………………

9、创新产品或创新服务明细表………………………………………………………………
10、投标货物功能、性能、技术参数说明……………………………………………………
11、投标人业绩情况……………………………………………………………………………

12、投标人认为需补充的其它资料或说明………………………………………………

附件16
投标报价表

第    包                                                                                                          单位：元
	序号
	投标产品
全称
	生产厂家
	产地
	品牌
	型号
或规格
	数量
	投标
单价
	金额
小计
	免费
质保期
	质保期外
服务年限
	合同履行期限
	投标产品
有无偏离

	
	
	名称
	类型
（中小型、微型/监狱企业/福利性单位）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	人民币（大写）：
人民币（小写）：


注：1．此表以“包”为单位进行填写，投标人不得更改表格格式，否则投标文件无效。
投标单位全称(公章)：                    
法定代表人或全权代理人： （签字或盖章） 
签署日期：         年       月       日
附件17
投标货物技术规范响应及偏离表

项目名称：                                       

项目编号：                                       

投标人名称：                                      

	包号
	序号
	货物名称
	数量
	投标货物技术规范、要求
	响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位全称(公章)：                    

法定代表人或全权代理人： （签字或盖章） 

                                                           签署日期：          年       月       日
附件18
标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件响应程度表
第    包 
	技术指标参数

	序号
	投标产品全称
	招标文件标注“★”

不允许负偏离的实质性要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他条件要求

	序号
	招标文件标注“★”

不允许负偏离的实质性要求和条件
	投标响应状况
	响应程度
	偏离说明

	
	
	
	符合要求
	高于要求
	低于要求
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应详细列明标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件的具体响应状况，全面披露各项响应程度，否则投标文件无效。

         技术参数中若没有加“★”项参数，本表可删除或填写“无”。
投标单位全称(公章)：                  

法定代表人或全权代理人： （签字或盖章） 

                                                           签署日期：         年       月        

附件19
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位全称（公章）：                     

签署日期：      年      月       日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件20
属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。
注：投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。

附件21
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位全称（公章）：                     

签署日期：           年       月      日

注：投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。

附件22

政府强制采购产品明细表（不享受价格扣除）

	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：采购货物涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”政府强制采购节能产品的，投标人应提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
政府采购绿色产品明细表

	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品单价
	数量
	金额
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	（元）


说明：1. 采购货物涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”政府强制采购节能产品不享受价格扣除，其余节能、环境标志清单内产品可享受价格扣除（价格扣除政策按照投标人须知前附表及相关政府采购规定执行）。

2.有效期内认证证书须附后，否则不予认可。
政府采购绿色建材明细表

	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品单价
	数量
	金额
	绿色建材认证证书号或检测报告
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	（元）


说明：1、采购货物涉及绿色建材认证产品的，投标人应提供所投产品由国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的绿色建材产品认证证书或符合需求标准的有效检测报告，有效期内绿色建材认证证书、或符合需求标准的有效检测报告须附后，否则不予认可。

2、绿色建材产品价格扣除政策按照投标人须知前附表及相关政府采购规定执行。

附件23

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。 

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

               本公司（单位）名称（盖章）：                     

日期：        年      月       日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。 

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件24
创新产品或创新服务明细表

	包号/序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格

合计：
	


说明：

投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。

投标人投标产品包含创新产品或创新服务，填写此表后必须提供山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。
附件25
投标货物功能、性能、技术参数说明

包号（序号）：

投标货物全称    同时应编写品牌、型号或规格：

说明内容（格式自拟）：

投标单位全称（公章）：                     

签署日期：           年       月      日

附件26
投标人业绩情况

（格式自拟）

附件27
投标人认为需要补充的其他资料或说明

注：若投标单位认为无补充事项的，可予以删除。

