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采购项目名称：永磁牵引系统实训室建设项目
政府采购编号：（2026）430000003281-1 
采购代理编号：CGXM2026430000003670
采   购   人：湖南铁道职业技术学院
采购代理机构：湖南万达项目管理有限公司
日        期：二〇二六年十月
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湖南万达项目管理有限公司                          地址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼

邮编：412007                                          电话：0731-22861466
E-mail：HNWD88888@163.com                             传真：0731-22885223
[bookmark: _Toc6599]第一章 投标邀请

[bookmark: OLE_LINK170]湖南铁道职业技术学院的永磁牵引系统实训室建设项目进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：永磁牵引系统实训室建设项目
2、政府采购计划编号：（2026）430000003281-1 
3、委托代理编号：CGXM2026430000003670
4、采购项目预算： 3139000元
支持预付款，预付比例： / 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 
6、评标方法：最低价法  综合评分法
7、合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
[bookmark: OLE_LINK171]8、合同履行期限： 详见采购需求 
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的  / %；
履约保证金：中标金额的  10 %；
质量保证金：合同金额的 /  %。
二、采购人的采购需求
	包名称 
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	3139000
	永磁牵引系统实训室建设项目
	详见第五章“第二节 技术要求”
	1批
	3139000
	
	


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK176]1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的     /    %分包给中小企业。
3、 采购项目的特定资格条件：无。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标 不接受 联合体投标。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK38]有意参加投标者，于2026年 10 月 15日至2026年 10 月 22  日，0：00-24：00， 在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——交易快速通道——政府采购——湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——填写投标信息——选择对应项目报名。也可直接登录湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com/）报名。
[bookmark: OLE_LINK136]本项目实行电子交易，有意参加投标者，在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——交易快速通道——政府采购——湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——填写投标信息——选择对应项目报名，也可直接登录湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com/）报名，获取电子版招标文件。
本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
六、投标截止时间、开标时间及地点
[bookmark: OLE_LINK102]1、提交投标文件的截止时间：2026年 11  月 6 日 9 ：00（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK137]2、提交投标文件地点：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https：//zhuzhou.hnsggzy.com），请投标人在 “操作指南-下载中心”下载“新点投标文件制作软件（湖南省公共资源版）”编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子交易系统递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子交易系统予以拒收。 
3、开标时间：2026年 11 月 6 日 9：00（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK138]4、开标地点：本项目实行“不见面开标”方式，投标人无需到开标现场，请投标人提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的 CA 锁登录“不见面开标大厅：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https：//zhuzhou.hnsggzy.com）——智慧服务大厅——开标与电子竞价直播”解密投标文件。
七、公告期限：
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑：
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：彭育松
2、电话：0731-22780163
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：湖南铁道职业技术学院      
（2）地  址：株洲市石峰区职教城大学智慧城路1号    
（3）联系人：彭育松
（4）电  话：0731-22780163
（5）邮  编：412000 
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南万达项目管理有限公司
（2）地  址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座5楼
（3）联系人：熊齐玉、李萌、张志勇
[bookmark: OLE_LINK174]（4）电  话：0731-22885118、15073139239
（5）邮  编：412000 
（6）电子邮箱：HNWD88888@163.com
3、电子交易平台服务机构信息
（1）名  称：株洲市公共资源交易网
（2）联系人：技术支持 
（3）电  话：0731-28101310 
（4）电子邮箱：3562613576@qq.com


[bookmark: _Toc14812]第二章 投标须知
[bookmark: _Toc13073]第一节 投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	永磁牵引系统实训室建设项目

	第1.2款
	是否预留采购份额
	是。
■否。

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	采购项目联系人姓名：彭育松
采购项目联系人电话：0731-22780163

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人名称：湖南铁道职业技术学院
地址：株洲市石峰区职教城大学智慧城路1号    
联系人：彭育松
电  话：0731-22780163

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	采购代理机构名称：湖南万达项目管理有限公司 
地址：湖南省株洲市天元区长江中央商务大厦A座501室
联系人：熊齐玉、李萌、张志勇
电话：0731-22885118、15073139239

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有 重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、采购项目的特定资格条件：无。

	第3.2款
	接受联合体形式投标
	□ 接受
■ 不接受

	第5.1款
	招标文件提供期限
	详见本项目招标文件第一章“投标邀请”

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■ 不组织
□ 组织。
现场考察或者召开答疑会时间：		    
地点：                         

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	一般商务和技术条款负偏离项数之和﹥10项，其投标无效。

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、
湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https：//zhuzhou.hnsggzy.com）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购项目预算
	¥3139000元

	
	最高限价
	¥3139000元

	第13.8款
	投标报价的其他要求
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	第14.1款
	投标人应提供的特定资格审查资料
	无。

	第16.1款
	投标有效期
	90日历天

	第17.1款
	投标保证金
	■不要求提供
[bookmark: OLE_LINK230]□ 要求提供：
包1：人民币   /   元整（￥   /   元）。
递交方式：■电子保函；■转账；□其他；
1.1转账方式：
账户名称：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户
开户银行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行
银行账号：
包1：4300 1500 5620 5966 6666-*****
该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其他项目的账号混淆，发生串户则视为无效保证金。
（1）在转账票据摘要处须注明：“（项目名称）投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。）
（2）投标保证金到账截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，请投标人于开标日前一个工作日下午3：00 前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。）
1.2 电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函办理网址为：https：//dzbh.zhzhuzhou.cn：28080/，也可从湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（交易系统）跳转。具体操作请登录株洲市公共资源交易中心门户网站—操作指南— 《株洲市电子保函服务平台政府采购投标人操作手册》了解。
注：投标保证金金额如与招标文件第一章投标邀请第9条投标保证金计算金额不一致的，以本条金额为准。

	第18.1款
	分包
	■不允许
□  允许，允许在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包，但须满足下列条件：
1、分包内容：           。
2、分包单位资质要求：           。

	第19.1款
	投标文件份数
	电子版投标文件 1 份（系统上传）
中标人在中标后向采购代理机构提供2份与电子投标文件完成一致的胶装纸质投标文件，不分正副本。

	四、投标

	第21.1款
	投标截止时间
	详见本项目招标文件第一章“投标邀请”

	五、开标、资格审查和评标

	第24.1款
	开标地点 
	详见本项目招标文件第一章“投标邀请”

	第24.4款
	需要宣布的其他内容
	无

	六、中标信息公布

	第28.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	按投标报价从低到高确定排序，投标报价相同的按技术总分从高至低确定排序，技术总分相同的由评标组长现场随机抽签确定排序。

	第29.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	1、采购人：湖南铁道职业技术学院
地址：株洲市云龙职教城智慧大道1号  
联系人：彭育松
电话：0731-22780163 
2、采购代理机构：湖南万达项目管理有限公司
地址：湖南省株洲市天元区长江中央商务大厦A座516室
联系人：张勤
联系电话：0731-22291716

	七、合同签订

	第31.1款
	履约担保
	□ 不要求提供
■ 要求提供：
履约担保的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金的形式提交。
履约担保的金额：政府采购合同金额的10%。
履约担保提交时间：中标通知书发出之日起10日内。
履约担保退还时间：验收合格后1个月内。

	八、政府采购政策

	第33.8款
	采购进口产品
	■本采购项目拒绝进口产品参加投标。
□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。

	九、其他规定

	第35.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	支付比例：  详见采购需求   
支付条件：  详见采购需求   

	第35.1（2）项
	质量保证金
	详见采购需求

	第35.2款
	其他规定
	1、本项目所属行业为“软件和信息技术服务业、工业 。其小微企规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。本项目为综合项目，其中采购标的“永磁牵引电机试验系统测控软件”“永磁牵引变流器试验系统测控软件”“永磁牵引系统试验实训系统”所属行业为“软件和信息技术服务业”，其他采购标的所属行业均为“工业”。
2、本项目履约验收方式为：采购人自行组织验收。
[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK35]3、本项目代理费按国家计委颁发的计价格〔2002〕1980号文货物类收费标准的50%计算，由采购人支付。

	
	
	1、政府采购电子标项目报名程序：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——交易快速通道——政府采购——湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——填写投标信息——选择对应项目报名。也可直接登录湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com/）报名。供应商确定参加投标的,应及时登录系统进行报名操作,否则将无法上传电子投标文件。
2、请投标人在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https：//zhuzhou.hnsggzy.com）——下载中心——政府采购栏目下载“交易系统操作手册”、“不见面开标操作手册”下载操作手册，并按操作手册要求下载相应的软件编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子交易系统递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子交易系统予以拒收。
3、本项目实行“不见面开标”方式，投标人无需到开标现场，请投标人提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的 CA 锁登录“湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https：//zhuzhou.hnsggzy.com）——智慧服务大厅——开标与电子竞价直播”解密投标文件。电子投标文件的解密截止时间为投标截止后60分钟，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。
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[bookmark: _Toc7332]一、总则
1、适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节【投标须知前附表】中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第33.7款规定，否则，其投标无效。
2、定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.5电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台（以下简称交易平台），进行的招标投标活动。
3、投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第 3.1 款规定外，还应遵守以下规定：
（1）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5、组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
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6、招标文件的构成
6.1招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7、偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8、询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9、招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。
[bookmark: _Toc16636]三、投标文件
10、投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11、计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成： 
第一部分 资格证明文件
资格证明文件封面
一、资格证明材料
（一）开标一览表
（二）投标保证金
（三）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
（四）投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务文件
商务文件封面
二、投标函
三、开标一览表
四、分项价格表
五、中小企业声明函
六、残疾人福利性单位声明函
七、关于符合本国产品标准的声明函
八、商务要求响应情况
九、培训方案
十、售后服务
十一、类似经验
十二、投标人认为需要提供的其他资料
第三部分 技术文件
技术文件封面
十三、货物说明一览表
十四、响应偏离表
十五、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十六、技术指标和功能要求
十七、项目实施方案
[bookmark: _GoBack]十八、视频演示
12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。
12.3投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
12.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13、投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第 22.1 款的有关要求。
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。
14、投标人的资格证明文件
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。
15、投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16、投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17、投标保证金
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后 5 个工作日内退还。
（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。
（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后 5 个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起 5 个工作日内退还。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：
（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
18、分包
18.1【投标须知前附表】规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
18.2投标人应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
18.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
18.4分包供应商不得再次分包。
19、投标文件的制作和签署
[bookmark: _bookmark7]19.1投标文件份数见【投标须知前附表】。
19.2投标文件的签署要求：
（1）投标人确认投标后，应从株洲市公共资源交易系统上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
（2）投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签章。
（3）投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
（4）电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
（5）电子投标项目的投标文件均以上传至交易系统的电子投标文件为准。
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20、投标文件的密封和标记
20.1电子版投标文件的密封和标记要求：通过数字证书进行签章、加密。未按要求签章、加密的投标文件，系统将无法接收， 采购代理机构不予受理。
21、投标截止期
21.1投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将电子版投标文件加密上传。
21.2逾期上传的投标文件，以及未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），采购人、采购代理机构应当拒收。
21.3投标文件的递交
（1）投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到交易系统的指定栏目。逾期不予受理。
（2）如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。
22、投标文件的修改和撤回
22.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
22.2投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
23、串通投标行为
23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
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24.1采购人、采购代理机构在【投标须知前附表】规定的开标地点组织开标，投标人通过网上开标系统参加开标会，投标人无需到开标现场，请投标人自行配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的 CA 锁登录“网上开标大厅”解密投标文件（请仔细阅读株洲市公共资源交易平台发布的《投标人不见面开标操作手册》）。
24.2开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理，不得进入评标：
（1）经检查数字证书无效的电子投标文件；
（2）电子投标文件未按要求上传至交易平台的；
（3）投标人未按照规定的时间解密电子投标文件的；
（4）其它违反法律、法规的情形。
24.3开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标：
（1）公布投标人名称；
（2）检查投标保证金缴纳情况；
（3）解密投标文件：从投标截止时间起60分钟内完成。由于投标人自身原因导致投标文件在解密时限内未解密或解密失败的，视为撤销其投标文件，开标继续进行。投标人不足3家的，不得开标。
（4）唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。所有有效投标人可以在线及时查看、下载生成的《开标记录表》；
（5）投标人通过电子开标系统在开标记录上确认，未及时确认的系统将默认为确认。
24.4开标时，由采购人、采购代理机构当众在线展示递交电子投标文件单位。投标人在线解密投标文件后，电子开标系统宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。
24.6采购人、采购代理机构对投标人代表在线提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
24.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：
（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；
（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
（4）解密时间超过规定时限的；
（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。
24.8电子招投标的应急措施
电子开标、评标如出现下列情形，导致系统无法正常运行时，按交易中心应急预案措施执行：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）其他特殊情况。
出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：对未开标的暂停开标或作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；已在系统内评标的，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
26. 评标委员会
26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
27. 评标
27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
28、中标通知书与中标信息公布
28.1采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。
28.2采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
28.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
29、投标人询问及质疑
29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。
29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者  应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操  作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。
29.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操  作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期  限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
29.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
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30、签订合同
30.1采购人应自中标通知书发出之日起 30 日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带  责任。
30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争  议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
31、履约担保
31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规  定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
31.2中标人没有按照本章第 31.1 款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
32、政府采购合同履行中数量的变更
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
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33、政府采购政策
33.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分。
33.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
33.3价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
33.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
33.5在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
33.6投标人符合本章第 33.1 款、第 33.2 款、第 33.3 款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141  号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
33.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为投标人资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。
33.8采购进口产品
进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
33.9投标人有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
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34、招标不足三家处理
34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
35.需要补充的其他内容
35.1合同价款支付
（1）招标文件规定支付合同预付款的，采购人应按【投标须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的中标人及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）招标文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【投标须知前附表】规定要求中标人提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）投标人可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
35.2招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
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株洲市政府采购合同线上融资流程
（一）、融资申请
有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，通过“株洲市政府采购网”的“政府采购合同融资”链接进入“中征应收账款融资服务平台”，直接向参与金融机构推送融资需求。
（二）、资料审查
参与金融机构登录平台查看融资需求及中标（或成交）详情，进行贷前评审，确定融资方案和回款账户，签订《政府采购合同》，确定合同收款账户。
（三）、签订贷款协议
参与金融机构登录平台查看采购合同信息，与供应商签订贷款协议，在线填写融资成交单，推送融资成交信息，系统自动将回款账户锁定为银行监管账户。
（四）、贷款发放
融资银行核实回款账户无误后，根据贷款协议向供应商发放贷款。
（五）、按期还款
合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户在线填写支付申请，向财政部门发送支付指令，财政部门严格按照相关规定将资金支付到采购合同收款账户。
（六）、业务终止
贷款偿清后，融资银行解除质押，业务终止。

附件2：
株洲市政府采购合同线上融资业务流程图
[image: ]

附件3：
株洲市政府采购合同线上融资业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	联系人
	手机号码

	1
	交通银行株洲分行
	蒋  宁
	15873361819

	2
	长沙银行株洲分行
	易思宇
	13762316666

	
	
	曾名志
	13786360080

	3
	农业银行株洲分行开发区支行
	张启慧
	15973336667

	4
	兴业银行株洲分行
	张  维
	13807312821

	5
	渤海银行株洲分行
	颜  震
	15673330011

	6
	浦发银行株洲分行
	蔡  晨
	19907493171、28661018







第三章 资格审查
[bookmark: _Toc1546]1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
[bookmark: _Toc5628]2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
[bookmark: _Toc13527]3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
[bookmark: _Toc31461]

附表1资格审查表
资格审查表
项目名称：                                                 采购代理编号：       
	[bookmark: OLE_LINK192]序号
	审查项目
	审查标准

	[bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK190]1
	[bookmark: OLE_LINK103]资格证明文件的签署、盖章
	[bookmark: OLE_LINK104]未按招标文件格式及要求签署或盖章的，审查结果为不合格。

	2
	[bookmark: OLE_LINK105]投标保证金
	[bookmark: OLE_LINK106]未按招标文件要求提交投标保证金的，审查结果为不合格。

	3
	[bookmark: OLE_LINK107]投标报价
	[bookmark: OLE_LINK108]投标人投标报价超过采购预算或最高限价的（如果设定了最高限价），审查结果为不合格。

	4
	[bookmark: OLE_LINK109]投标代表参与投标的授权书或身份证明
	[bookmark: OLE_LINK110]法定代表人（单位负责人）身份证明[代理人投标须提供授权委托书并附法定代表人（单位负责人）身份证明]，未按要求提供的，审查结果为不合格。

	5
	[bookmark: OLE_LINK111]法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	[bookmark: OLE_LINK112]法人或者其他组织提供加盖单位公章的营业执照等主体资格证明文件复印件，自然人提供本人身份证，否则，审查结果为不合格。

	6
	[bookmark: OLE_LINK113]湖南省政府采购供应商资格承诺函
	[bookmark: OLE_LINK114]未按招标文件要求及格式提供湖南省政府采购供应商资格承诺函的，审查结果为不合格。

	7
	[bookmark: OLE_LINK115]投标人信用查询记录
	[bookmark: OLE_LINK116]投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，审查结果为不合格。

	8
	[bookmark: OLE_LINK117]投标人特定资格证明材料
	[bookmark: OLE_LINK118]未按招标文件要求提供投标人特定资格证明材料的，审查结果为不合格。

	结论
	





[bookmark: _Toc11304]附表2 资格审查结果一览表
资格审查结果一览表
项目名称：                                                  采购代理编号：         
	序号
	投标人名称
	资格审查结果
（合格/不合格）
	资格审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


采购人（签字）：                              
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年   月   日


[bookmark: _Toc19802]附表3 资格审查合格投标人名单
资格审查合格投标人名单
项目名称：                                               采购代理编号：           
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


采购人（签字）：                              
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年   月   日

[bookmark: _Toc20416]第四章 评标方法及标准
[bookmark: _Toc18381]第一节 评标方法及标准前附表
本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	本项目确定的核心产品为：大功率永磁牵引系统试验实训台

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章第二节第4.2款规定修正。

	第5.2（1）项
	相同品牌产品投标报价相同的
	/（最低评标价法）

	第5.2（2）项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	评审得分相同的，按照技术和商务两项得分最高的确定一个投标人获得中标推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（综合评分法）

	第5.4（1）项
	价格评审优惠
（小微企业）
	①对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）、《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17号文）规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：
□货物采购：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。本项目给予小微企业 10%的扣除。
□工程采购：工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。本项目给予小微企业 / %的扣除。
□服务采购：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。本项目给予小微企业 / %的扣除。
（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展政策问答》（http：//gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202102/t20210220_3659586.htm）：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。）
②接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：
□货物采购：本项目扣除比例为 / %。
□工程采购：本项目扣除比例为 / %。
□服务采购：本项目扣除比例为 / %。
（以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业。）
③监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / %。
（监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小微企业的，不重复享受价格评审优惠政策）

	
	价格评审优惠
（本国产品）
	①根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②本国产品标准：本国产品应当符合以下条件：1.在中国境内生产；2.在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；3.特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产的产品在政府采购活动中视同本国产品。
　　“在中国境内生产”是指产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；为产品运输或者销售进行的包装或者展示；在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；简单的上漆、磨光和分装；其他不属于属性改变的情形。
③本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目采购标的“永磁牵引电机试验系统测控软件”“永磁牵引变流器试验系统测控软件”“永磁牵引系统试验实训系统”不适用本国产品标准。
④供应商应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，出具符合要求的《声明函》，该产品视为本国产品。
⑤对供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠，相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

	第5.4（2）项
	优先采购
	最低评标价法：
符合节能产品、环境标志产品优先采购政策的，对于投标报价，应给予 5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 / %。

	
	
	综合评分法：
A、投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非“”产品、《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，对于价格和技术分，应分别给予总分值4%-8%的加分。投标人必需提供有效的节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是有效清单内的产品，评审时不予优先采购。
本项目具体加分比例分别为：价格总分值 4 %的加分、技术总分值 4 %的加分。

	
	
	备注：
（1）优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。
（2）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
（3）投标人符合第二章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应按第二章第33.6款规定提供相关证明资料。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	/（最低评标价法）

	第6.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	按技术总分从高至低确定排序，技术总分相同的由评标组长现场随机抽签确定排序。（综合评分法）。




[bookmark: _Toc3671]第二节 评标方法及标准
[bookmark: _Toc26971]1．评标方法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
1.3本采购项目评标方法见本章第一节【评标方法及标准前附表】。
[bookmark: _Toc23638]2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc1922]3．投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
[bookmark: _Toc2325]4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: OLE_LINK36]4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6投标人的报价符合下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）算术平均值比较：投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价算术平均值65%的（即：投标报价<全部有效报价算术平均值×65%）；
（2）次低报价比较：投标报价低于通过符合性审查的次低报价65%的（即：投标报价 <评标委员会次低报价评标委员会×评标委员会65%）；
（3）最高限价比较：投标报价低于采购项目最高限价65%的（即：投标报价评标委员会<评标委员会最高限价评标委员会×评标委员会65%）；
（4）专业判断：评标委员会基于专业经验判断，认为供应商报价明显低于市场合理价格，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。 
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
本项目采用全流程电子交易系统，投标报价的澄清由评标委员会通过电子交易系统发起，投标人应及时关注电子交易系统的信息提示，采购人或采购代理机构不再另行通知。因投标人自身原因未能在规定时限内提交澄清材料的，由此带来的不利后果，由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc3267]5．投标文件的比较与评价
5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.4政府采购政策：
（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
[bookmark: _Toc29558]6．推荐中标候选人
6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
[bookmark: _Toc2387]7．编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc19531]8．评标报告复核
8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc3690]9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10.废标
10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
[bookmark: OLE_LINK208][bookmark: OLE_LINK139]（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
[bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK209]（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK210]（3）投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；
[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK211]（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc7406]11．重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

[bookmark: _Toc20717]第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。




[bookmark: _Toc15295]附表1 符合性审查表
符合性审查表
项目名称：                                           采购代理编号： 
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	[bookmark: OLE_LINK119]投标文件的签署、盖章
	[bookmark: OLE_LINK120]投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖 章的，其符合性审查不合格。

	2
	[bookmark: OLE_LINK121]对招标文件条款的响应
	[bookmark: OLE_LINK122]投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或 者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度的，其符合性审查不合格。

	3
	[bookmark: OLE_LINK123]投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK124]投标有效期不足的，其符合性审查不合格。

	4
	[bookmark: OLE_LINK125]附加条件
	[bookmark: OLE_LINK126]投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，其符合性审查 不合格。

	5
	[bookmark: OLE_LINK127]其他情形
	[bookmark: OLE_LINK128]存在不符合本章第三节第 1.1 款规定符合性审查标准的，或者法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的，其符 合性审查不合格。

	结论
	


 


[bookmark: _Toc13959]附表2 符合性审查结果一览表
符合性审查结果一览表
项目名称：                                           采购代理编号：
	序号
	投标人名称
	符合性审查结果
（合格/不合格）
	符合性审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc25953]附表3 符合性审查合格投标人名单
符合性审查合格投标人名单
项目名称：                                        采购代理编号：
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




[bookmark: _Toc18545]
第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）
1. 综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3. 投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分
4.商务、技术等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1商务、技术等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对商务、技术等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.4（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行价格、商务、技术项得分(加分)计算。
5.评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、商务、技术等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝A投标报价得分＋A商务项得分＋A技术项得分＋A优先采购加分
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
6.中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。



[bookmark: _Toc10462]附页1 评标方法及标准表
附表 1、包1的权值见下表
	序号
	项	目
	权值的取值

	1
	报价（A1）
	0.60

	2
	商务（A2）
	0.10

	3
	技术（A3）
	0.30

	合计
	1.00





附表 1.1 包1投标报价评审标准表
	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	1
	价格评价项
（F=100 分）
	[bookmark: OLE_LINK189]满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×100 分。
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	优先采购加分（F 优先采购加分）
	
×100×本项目加分比例

	∑
	F1=F+ F 优先采购加分





附表 1.2 包1商务部分评审标准表
	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	1
	商务评价项
（F=100 分）
	[bookmark: OLE_LINK178]商务要求响应情况
（10分）
	[bookmark: OLE_LINK177]满足招标文件商务要求（第六章第三节政府采购合同专用条款）的计10分，每偏离一项扣5分，扣完为止。
注：投标文件未提供《合同条款偏离表》的，本项不计分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK179]培训方案
（20分）
	[bookmark: OLE_LINK181]投标人根据采购需求提供针对本项目的培训方案，内容应包括但不限于：①培训计划、②培训内容、③培训技术力量、④培训资料、⑤培训方式等方案。方案包含以上全部内容且结合本项目实际阐述详实、清晰的计20分；内容有缺漏的每项扣4分；每有一项内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配的扣2分，扣完为止；未提供的不计分。
注：内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK205]售后服务
（40分）
	[bookmark: OLE_LINK182]投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：①免费售后服务年限、②质量保证计划、③维护技术力量、④服务响应时间、⑤质保期满后服务措施等方案。方案包含以上全部内容且结合本项目实际阐述详实完整、合理、针对性强的计40分，每缺一项扣8分，每有一项内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配的扣4分，扣完为止；未提供的不计分。
注：内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK206]类似经验
（30分）
	[bookmark: OLE_LINK183]投标人近三年（指投标文件递交截止时间上推三年，具体以合同签订时间为准）具有类似业绩（至少包括本项目核心产品的销售）的，每个计6分，最多计30分。
注：投标文件中需提供合同复印件（至少包括合同首页、关键页及签章页）并加盖投标人单位公章，否则不计分。

	2
	优先采购加分（F 优先采购加分）
	无

	∑
	F1=F+ F 优先采购加分




附表 1.3 包1技术部分评审标准表
	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	1
	技术评价项
（F=100 分）
	[bookmark: OLE_LINK185]技术指标和功能要求（30分）
	[bookmark: OLE_LINK184]技术指标和功能完全符合招标文件第五章第二节技术要求的，没有负偏离得30分。带★的为实质性技术条款，不允许负偏离，否则为无效投标；标注“▲”号的为重要技术条款，每负偏离一项扣6分；其他一般技术条款（除标注“★”号和“▲”号的属于其他一般技术条款），每负偏离一项扣3分；扣完30分为止。
注：投标人应按招标文件技术要求的规定提供相关证明材料，否则，视为偏离；投标文件未提供《货物说明一览表》的，本项不计分。招标文件第五章技术要求中范围或区间指标（如：以“不小于/不大于/≥/≤/＞/＜/-……”等符号加前缀或连接），投标文件《货物说明一览表》中须有对应的固定指标响应，否则视为不满足或负偏离。

	
	
	项目实施方案
（40分）
	投标人根据采购需求提供针对本项目的实施方案，内容应包括但不限于：①项目实施进度计划安排；②项目人员安排及所需设备配置；③项目质量保障管理措施；④安装调试及安全文明施工方案；⑤项目验收方案等内容。方案包含以上全部内容且结合本项目实际阐述详实、清晰的计40分；内容有缺漏的每项扣8分；每小项有一项内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配的扣4分，每小项最多扣8分，扣完为止；未提供的不计分。
注：内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK186]视频演示
（30分）
	为确保所投“永磁牵引变流器试验系统测控软件”、“永磁牵引电机试验系统测控软件”、“永磁牵引系统试验实训系统”配套软件资源、教学实训平台满足教学功能与实训效果，需针对以下3项功能点提供视频演示：
① 永磁牵引变流器试验系统测控软件
牵引变流器主回路仿真，匹配 110kW 永磁牵引电机整套试验主回路拓扑，可实时显示牵引特性曲线、电机转速、转矩、母线电压、三相电流、故障代码等关键参数。可在人机界面独立显示牵引逆变器各模块运行状态。完整还原电机试验真实电路运行状态。可模拟电机缺相、绕组不平衡、传感器断线、绝缘异常、过流过压等典型故障，故障触发后软件弹窗告警、试验回路自动锁定。
② 永磁牵引电机试验系统测控软件
内置不少于8项典型永磁电机试验项目，显示实时数据或曲线，超限报警；自动生成报告并能与参考值对比。以电机空载试验为例详细展示。
③永磁牵引系统试验实训系统
内置永磁电机试验和牵引变流器试验的分步引导流程，试验指导书、原理说明、安全交底。学生按引导可独立完成试验并生成报告。具有操作过程记录、成绩评定及导出管理。
每个功能演示点全部满足功能要求的计10分，未提供的不计分，每有一处不满足或者有缺陷的扣5分，扣完为止。本项评分共计3个功能演示点，最多计30分。
（注：演示视频要求采用H.264编码，mp4格式，全高清及以下分辨率，视频大小不超过200M（请调整至最小），如上传视频无法正常解压播放，由投标人自行承担相关责任。）

	2
	优先采购加分（F 优先采购加分）
	
×100×本项目加分比例

	∑
	F1=F+ F 优先采购加分




[bookmark: _Toc8556][bookmark: _Hlk186710711][bookmark: OLE_LINK41]第五章 采购需求
[bookmark: _Toc27822][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Hlk7184255]第一节 采购清单一览表
	[bookmark: OLE_LINK93]包号
	包名称
	序号
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	节能产品
	进口产品
	备注

	1
	永磁牵引系统实训室建设项目
	1
	大功率永磁牵引系统试验实训台
	详见技术要求
	1
	套
	
	
	

	
	
	2
	电机牵传动故障诊断综合试验台
	详见技术要求
	1
	套
	
	
	

	
	
	3
	小功率永磁牵引试验实训台
	详见技术要求
	8
	套
	
	
	

	
	
	4
	教师讲台及配套设施
	详见技术要求
	1
	套
	
	
	

	
	
	5
	学生实训桌椅
	详见技术要求
	48
	套
	
	
	

	
	
	6
	永磁牵引电机试验系统测控软件
	详见技术要求
	1
	套
	
	
	

	
	
	7
	永磁牵引变流器试验系统测控软件
	详见技术要求
	1
	套
	
	
	

	
	
	8
	永磁牵引系统试验实训系统
	详见技术要求
	1
	套
	
	
	

	
	
	9
	常用实训工具套装
	详见技术要求
	10
	套
	
	
	

	
	
	10
	实训存储设施
	详见技术要求
	1
	批
	
	
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
5.投标人投标报价不得超过最高限价，否则，将视为投标无效。


[bookmark: _Toc8803]第二节 技术要求
一、项目概况
为满足采购人轨道交通类专业永磁牵引技术人才培养、师资能力提升及社会服务需求，紧扣行业技术标准与岗位技能要求，实训室建设遵循“实用化、标准化、模块化 ”原则，采用“1套大功率整车级系统+1套电机牵传动故障诊断综合试验台+8 套小功率教学实训单元 ”的总体架构，全面支撑多层次、全流程教学实训活动。具体建设内容如下：
1.110kW轨道交通永磁牵引系统（整车级教学平台）
建设1套110kW轨道交通永磁牵引传动系统，严格对标复兴号动车组、城市轨道交通车辆实际永磁牵引系统技术规范，按真实车辆牵引系统拓扑结构、控制逻辑及安装标准搭建，实现系统全功能动态运行、教学演示及综合实训，具体构成如下：
（1）永磁同步牵引电机：配置110kW轨道交通专用永磁同步牵引电机1台，配套转速、温度、位置检测传感器，其结构、接口规格、安装方式与真实轨道交通车辆牵引电机完全一致，满足结构认知、拆装实训及性能测试需求。
（2）永磁牵引变流器（逆变器）：配套1套对应功率等级的永磁牵引变流器，包含整流单元、逆变单元、直流支撑电容、驱动板、控制板、冷却系统及保护单元，具备电压、电流、温度等参数实时监测及故障状态反馈功能，符合轨道交通行业设备标准。
（3）牵引控制系统与人机界面：配备车辆级牵引控制单元（TCU）1套，搭载专用上位机监控软件，可实时显示牵引特性曲线、电机转速、转矩、母线电压、故障代码等关键参数，支持参数整定、运行模式切换、故障模拟、数据记录及回放功能，适配教学演示与实训操作。
（4）负载与安全保护装置：配套负载模拟装置，设置过载、过压、过流、短路、漏电等多重保护机制，配备急停回路、安全联锁及接地保护系统，严格遵循电气安全规范，确保大功率系统教学实训过程安全可靠。
（5）安装台架与布线系统：搭建标准化实训台架，配套专用动力电缆、控制线缆、接线端子及标识系统，整体布局规范合理，便于开展结构讲解、线路排查、设备维护等实训操作，符合职业院校实训教学场景要求。
（6）辅助配套设备：配置适配电源输入装置、专用冷却系统、仪表监测单元及故障诊断接口，满足系统动态运行、牵引特性测试、故障诊断及运维教学等全场景需求，保障实训活动有序开展。
功能：该平台主要用于永磁牵引系统原理认知、动态运行演示、牵引/制动特性测试、牵引变流器结构与控制原理教学、典型故障设置与诊断、车辆牵引系统运维流程演示等高阶实训教学活动。
2.电机牵传动故障诊断综合试验台（1套）
建设1套电机牵传动故障诊断综合试验台系统，本试验台以模块化、台式结构为设计基础，集成典型牵引传动系统关键部件，能够系统开展机械故障、转子动力学、齿轮箱与轴承故障诊断与分析等综合试验。具体内容如下：
平行轴齿轮箱故障诊断：试验台配备平行轴齿轮箱，可诊断齿面磨损、断齿、齿面点蚀等典型齿轮故障，并可进行不同转速与负载条件下的振动、噪声及扭矩信号采集分析。
滚动轴承故障模诊断：试验台支持滚动轴承典型故障（如内圈故障、外圈故障、滚动体故障、保持架故障）的诊断试验，便于开展故障特征频率识别与信号分析教学。
转子动力学相关试验：转子不平衡故障分析、转子不对中故障分析（含平行不对中与角度不对中）、基座松动故障分析、动静碰磨故障分析。
径向力与扭矩加载功能：试验台具备独立的径向力加载装置与扭矩加载装置，可分别或联合施加径向载荷与阻力矩，模拟实际工况下的负载变化，满足电机特性和传动系统响应测试需求。
功能：该单元主要用于典型机械故障排查、故障信号测量与故障特征分析、牵引传动系统综合故障诊断与健康监测，具有良好的开放性与扩展性，便于教师开展科学研究。
3.3kW小功率永磁牵引实训单元（8套）
建设8套独立的3kW小功率永磁牵引实训装置，采用模块化、台式结构设计，兼顾实训安全性、操作便捷性与教学适用性，满足学生分组实训、单人/双人实操训练及技能考核需求，每套实训单元具体构成如下：
（1）永磁同步电机及安装底座：配置3kW永磁同步电机1台，配套专用安装底座，结构紧凑、拆装便捷，适配分组实训场景。
（2）专用永磁牵引驱动器/控制器：配套3kW专用永磁牵引驱动器，具备参数设置、模式切换、状态监测等功能，适配教学实训中的基础控制操作需求。
（3）信号检测与调理模块：配备专用信号检测模块，可实现电机转速、电流、电压等关键信号的采集与调理，便于学生开展信号测量与分析实训。
（4）操作面板与状态显示单元：设置标准化操作面板，配备状态指示灯、显示屏，可实时显示设备运行状态、参数数据及故障信息，操作便捷、直观易懂。
（5）负载装置：配套轻载负载模拟装置或惯性负载，满足电机正反转、加减速特性测试等基础实训需求，适配教学场景下的负载模拟训练。
（6）安全保护系统：集成过流、过压、过载、堵转等保护功能，确保学生实操训练过程中的设备与人员安全。
（7）接线与故障设置模块：配备标准实训接线端子及故障设置模块，可手动设置典型电气故障，满足学生故障排查、线路接线等实操训练与技能考核需求。
功能：该实训单元主要用于永磁电机结构认知、驱动器参数设置与调试、正反转控制、加减速特性测试、典型电气故障排查、控制信号测量、基础牵引控制实训等分组实操教学活动。
4.配套教学资源建设
为保障实训室教学、实训及考核工作有序开展，同步建设配套实训教学资源，具体包括：
（1）实训指导资料：编制永磁牵引系统相关实训指导书、操作工单、安全操作规程，明 确实训目的、步骤、要求及安全注意事项，适配不同层次实训教学需求。
（2）教学演示资源：制作永磁牵引系统原理挂图、结构示意图、 电路原理图，配套教学 PPT、三维结构模型及虚拟仿真资源，辅助开展理论教学与原理演示。
（3）考核评价资源：建立永磁牵引技术典型故障库与实训考核试题库，涵盖基础操作、 故障排查、参数调试等考核内容，满足学生技能考核与评价需求。
（4）实训工具：配备万用表、示波器、绝缘测试仪等基础测量工具，配套专用工具套装， 满足实训过程中的测量、调试及拆装操作需求。
5.实训室环境与安全设施建设
按照电气安全规范及实训教学要求，配套建设实训室环境与安全设施，保障实训室正常运 行与师生人身安全，具体包括：
（1）实训基础设施：配备标准化实训操作台、工具柜、资料柜，合理规划实训区域，优 化实训布局，提升实训空间利用率。
（2）安全防护设施：搭建完善的电气接地系统、漏电保护装置，配备应急照明、安全警 示标识、防护用品及灭火器材，建立健全安全管理制度。
（3）供电系统改造：对实训室供电系统进行扩容与线路改造，配备专用供电设备，保障 大功率设备与多套实训单元稳定、安全运行，符合电气安全标准。
二、采购清单
	序号
	货物名称
	技术规个与参数
	数量
	备注

	1
	大功率永磁牵引系统试验实训台
	系统以轨道交通用永磁同步牵引电机为核心载体，集成牵引逆变控制、转速转矩调节、位置信号采集、温湿度监测、电气参数检测，完整还原地铁车辆牵引、调速、制动全过程工作特性。
主要设备包括：
1.永磁同步牵引电机（1台）主要参数要求：
1.1功率≥110kW；
1.2额定转矩≥700N·m；
1.3额定电压≥630V；
1.4额定电流≥110A；
1.5额定转速≥1400r/min；
1.6额定效率≥95%。
2.负载异步电机（1台）主要参数要求：
2.1额定功率≥130kW；
2.2额定电压：380V；
2.3额定频率：50Hz；
2.4额定转速：1500rpm；
2.5峰值转速≥4500r/min。
3.进线电源柜（1个）主要参数要求：内置试验变压器，容量≥100kVA，输入380V/输出690V，以及短路速断/过流/过载，相序保护、失压保护装置、电气测量单元、接地保护系统等，内部线路及电器元件，其中包含万能断路器，刀开关，隔离变压器，三相多功能电表，网关，浪涌保护，多规格断路器，熔断器，接触器，继电器，指示灯，按钮等。
4.整流柜（1个）主要参数要求：含AFE能量回馈整流单元，功率单元，电源滤波器，内部线路及电器元件,其中包含交流接触器，继电器，开关电源，漏电保护开关，熔断器，IO模块，交换机，整流框架，智能键盘，通讯卡，柜顶高速风机等。
5.Ⅰ型逆变柜（1个）主要参数要求：牵引变流器，功率≥130kW，额定电压≥690V，额定电流≥150A，频率范围0-400Hz，控制性能：转速闭环控制，全功率制动不少于10s。电源滤波器，支持转速闭环控制、内部线路及电器元件,其中包含交流接触器，继电器，开关电源，漏电开关，熔断器，IO模块、电源指示灯以及对应控制电路网关，柜顶高速风机，安全门电气互锁等。
6.Ⅱ型逆变柜（1个）主要参数要求：负载变频器，功率≥130kW，电源类型：四象限，输入电压：380V，输入频率：50Hz，输出频率：0-500Hz，输出电压：380V，控制性能：转速闭环控制。支持转距闭环控制、内部线路及电器元件,其中包含交流接触器，继电器，开关电源，漏电开关，熔断器，IO模块，电源指示灯以及对应控制电路，通讯卡，编码器卡，轴流风机，安全门电气互锁等；
7.测控柜（1个）主要参数要求：内置西门子PLC控制单元分布式架构，1214C AC/DC/RLY CPU，模拟量输入/输出模块，耦合器，内部线路及电器元件,其中包含交换机，开关电源，断路器，继电器，电源滤波器，三色警示灯导轨插座等。
8.测量小车（1个）主要参数要求：
8.1功率分析仪安装于此柜，测量参数：电压U、电流I、频率f、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF；
8.2电压输入量程：0～1000V,电流量程：5mA～5A；
8.3支持外部电流传感器扩展至424A；
8.4读数精度：±0.1%；
8.5量程精度：±0.05%；
8.6测量带宽：DC，0.5Hz～100kHz；
8.7数据更新率：50ms～20s可调。
9.转速转矩传感器（1套）主要参数要求：
9.1与本系统匹配等级，安装在铸铁平台两电机之间（轴联方式），用于试验过程中采集转矩及转速信号；
9.2转矩测量量程：≥1000N∙m；
9.3转速测量量程：≥5000rpm；
9.4过载能力：≥150%F·S；
9.5滞后：≤0.1%F·S；
9.6线性：≤0.1%F·S；
9.7直接测量转矩转速传感器输出信号。
10.试验操作台（1套）主要参数要求：
10.1含27寸显示器2台、工控机处理器：不低于Intel I7；内存：≥16GB；硬盘容量：固态≥256G，机械硬盘≥1TB SSD；配置5个PCI，1个PICE，6个串口，4个USB2.0，2个PS/2，等接口；分辨率：≥1920*1080；UPS不间断电源（1kVA）；配置隔离变压器。
10.2激光打印机，上位机监控，键鼠套装，HDMI线，插座，UPS，内部线路及电器元件,其中包含隔离变压器，电源滤波器，交流接触器，继电器，开关电源，钥匙开关，急停开关，指示灯等。
11.测量集线箱（1个）主要参数要求：
11.1包含振动、温度、噪声、温湿度等测量项目。
11.2独立振动模块：测量轴数3轴，加速度峰值±16g，速度有效值
0.01～199.99mm/s，位移峰峰值0.01～1.99mm，通讯接口modbus-rtu；
    11.3独立环境温度采集模块；
    11.4温度解码器：16路PT100（-20至200℃）接入，测量精度≤100℃ ±0.1℃、>100℃ ±0.3℃，报警输出统一输出，通讯接口modbus-rtu；
温湿度：精度±0.4℃（25℃），工作湿度0～100%RH，温度量程-40～+80℃，温度显示分辨率0.1℃。
11.5内部线路及电器元件,其中包含万能模拟量采集模块，独立环境温度采集模块，温振复合智能传感器，开关电源，断路器，网关，航空插头等。
12.试验工装（1套）主要参数要求：含永磁同步牵引电机、负载电机、转速转矩传感器、防护罩，联轴器、支撑座等设备的安装及固定工装。
13.安规小车（1个）主要参数要求：内置
13.1直流电阻测试仪
测量对象：电机绕组直流电阻，适用电机功率：不低于110kW，测量范围：0.5mΩ～10kΩ，测量精度：≤0.3%*显示值±3个字，测试电流：≥10A，支持自动放电、四线制测量、温度补偿。
13.2绝缘电阻测试仪
测量对象：电机绕组对地、相间绝缘，测量电压：500V/1000V/2500V/5000V可选，绝缘电阻范围：0.10MΩ～9999 MΩ，精度：≤5%，支持极化指数 PI、吸收比 DAR。
13.3工频耐压测试仪
测试对象：电机绕组耐压，输出电压：0.2kV～5.0kV AC，输出电流：≥100mA，电压精度：≤±3%，具备过流保护、自动升压、自动计时、报警切断，测试时间：1s～60s 可调），静态被测电机（参数同负载电机）等。
13.4工频耐压测试用线圈：地铁用190kW永磁电机线圈10个，工频耐压测试专用。
14.冷水机（1套）主要参数要求：（流量≥25L/min），接口与110kW永磁同步电机匹配，及配套辅料。
15.试验平台及安全防护系统关键参数要求：含HT250铸铁平台（4000mm×2000mm×300mm）、玻璃房、减震地基施工、接地网铺设、安全联锁系统、二次浇筑施工。玻璃房整体尺寸为11m(长)x8.1m(宽)，一面靠墙，至少配置一进一出两道玻璃门。玻璃房含设备间和操作室两部分两者之间使用玻璃隔断，并设置玻璃门通道。
结构设计：严格对应试验区域尺寸，高度结合实训设备高度(约2.8-3.2m)，采用框架式玻璃房结构，框架应固定于地面等位置，玻璃嵌入框架内，形成封闭区域。框架与固定面衔接采用预埋件或螺杆锚固技术，确保结构稳固，能抵御一定外力挤压及设备运行产生的振动。
检修通道：在玻璃房一侧(非操作区域衔接侧)设置1个双开门检修通道，门体尺寸为1.2m(宽)x2.1m(高)，采用推拉式或平开门设计，方便设备搬运、检修人员进入，门体配备门锁，仅授权人员可开启，门体玻璃材质与主体玻璃一致，保证整体防护性。
观察窗口:在操作间靠近设备操作区域的一侧，设置全尺寸透明观察面(与操作区域对应，观察区不低于1.5mx8.1m（高×宽)，确保实训人员在操作区域可清晰观察试验区域内设备运行的全流程，无需靠近封闭区域，观察面无遮挡、无视线盲区。
走线设计:操作室与设备间预留走线槽(宽度0.15-0.2m，深度0.1m)，用于试验区域内设备电缆、控制线的进出，走线采用密封式设计，配备可拆卸盖板，便于线路检修和维护，同时防止杂物进入线槽、避免线路裸露，符合电气实训走线安全规范。走线槽与设备接线端精准对接，不影响设备正常运行和玻璃房密封性。
玻璃材质:采用钢化夹胶玻璃，厚度不低于8mm+8mm，要求意外破裂时不易脱落伤人，符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGT113-2015)要求。
框架材质:采用优质铝型材，结构强度符合长期使用需求，确保长期使用不易生锈、变形。
16.辅料及服务关键参数要求：全套进线与柜间连接电缆、安装调试、1年免费质保，核心部件如变流器，功率分析仪，牵引电机，转矩转速传感器质保期3年。
17.永磁牵引电机试验系统测控软件1套（参数见本表序号6）
18永磁牵引变流器试验系统测控软件1套（参数见本表序号7）
	1套
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	电机牵传动故障诊断综合试验台
	电机牵传动故障诊断综合试验台系统由平台底板、驱动系统、平行轴故障模拟齿轮箱、加载系统、联轴器、转子轴承系统、径向加载装置、循环冷却系统、试验台控制系统、传感器及其采集测试系统组成。
具体参数要求：
1.试验台能进行典型电机牵传系统典型部件的故障诊断研究试验；
2.试验台能进行电机牵引、制动、机械故障诊断课程的教学实验；
3.试验台可以开展转子动力学试验（不平衡、不对中、基座松动、碰磨试验等）；
4.试验台可以开展平行轴齿轮箱故障试验；
5.试验台可以开展滚动轴承故障模拟试验；
6.试验台可以开展径向力和扭矩加载试验；
7.试验台电动机额定功率≥3kW；转速范围覆盖0至5000r/min，且能够程控可调，制动器最大制动扭矩≥50Nm可调，连续工作时间≥12h；
8.试验台具有转子不对中调整系统：可调偏心水平方向+/-1　mm，可调不对中角度为+/-1°，可调不对中平行为+/-1.0mm；
9.试验台径向加载力可调，最大径向加载力≥2000N；
10.试验台动态扭矩传感器系统，量程≥±50N.m；精度不低于0.5%F·S；
11.电机牵传动故障诊断综合试验台配件主要有：
11.1电机牵传动平行轴齿轮箱综合故障诊断试验台1台；
11.2试验台控制系统1套；
11.3传感器及其采集测试系统（含数据采集系统（≥8通道）、振动传感器、转速传感器、电涡流传感器等）1套；
11.4轴承故障件数（含内圈故障、外圈故障、滚动体故障、保持架故障、复合故障）≥5种；
11.5高速轴齿轮故障件（含断齿、裂纹、磨损、点蚀）数≥4个；
11.6低速轴齿轮故障件（含断齿、裂纹、磨损、点蚀）数≥4个。
12.辅料及服务关键参数要求：全套进线与柜间连接电缆、安装调试、1年免费质保，核心部件如电机，试验台控制系统，齿轮箱质等保期3年。
	1套
	

	3
	小功率永磁牵引试验实训台
	小功率永磁牵引试验实训台采用模块化、台式结构设计，兼顾实训安全性、操作便捷性与教学适用性，满足学生分组实训、单人/多人实操训练及技能考核需求。主要用于永磁电机结构认知、驱动器参数设置与调试、正反转控制、加减速特性测试、典型电气故障排查、控制信号测量、基础牵引控制实训等分组实操教学活动。
1.永磁电机（1台）关键参数要求：
1.1≥3kW永磁同步电机，额定电压：380v，额定转速3000rpm；
1.2自带预埋温度探头，适配牵引工况模拟，支持正反转、调速、重载运行。
2.负载异步电机（1台）关键参数要求：
2.1≥4kW异步电机，额定转速3000rpm；
2.2适配对拖加载工况，运行稳定，可实现稳态、动态精准加载。
3.转速转矩传感器（1套）关键参数要求：
3.1量程0-5kW，精度≤0.1%FS，实时采集转速、转矩。
3.2选型满足电机机械测量需求。
4.小功率电动机试验智能测控一体机（1个）关键参数要求：
4.1每套内置回馈单元一套，以及配套7.5kW变频电源两台，支持并网回馈，具备过压、过流、过热多重保护，模拟轨道交通再生制动；
4.2功率测量仪表1套，内部线路及电器元件,其中包含隔离变压器，刀开关，交流接触器，中间继电器，线性电源，开关电源，多功能测控电表，西门子PLC控制单元分布式架构，1214C AC/DC/RLY CPU模块，电源滤波器，漏电开关，隔离开关，断路器，熔断器，耦合器，IO模块、串口转以太网网关，交换机，轴流风机，电源指示灯以及对应控制电路等,含安全保护系统、故障设置模块、配套接线端子。
5.试验操作台（1个）关键参数要求：
5.1工控机采用无风扇工业一体机1台 
5.2 CPU：i5-8500；2台27寸显示器，配套键盘、鼠标。
5.3内存：≥16G DDR4；
5.4硬盘：2≥56G固态；
5.5 1T机械硬盘；显示器：27寸，6个串口，4个USB2.0等接口，钥匙开关，上位机监控，内部线路及电器元件,其中包含电源滤波器，交流接触器，继电器，开关电源，钥匙开关，急停开关，指示灯等。
6.测量集线箱（1个）关键参数要求：内置16路温度采集+三轴振动测量，内部线路及电器元件,其中包含万能模拟量采集模块，环境温度测量模块，温振复合智能传感器，开关电源，断路器，网关，航空插头等。
7.试验工装（1套）关键参数要求：永磁同步电机，负载电机，转速转矩传感器，联轴器、支撑座，等安装及固定工装。主体由方钢焊接结构，采用30mm钢板或铸铁做底座，匹配4个福马轮，6个减震座。
8.辅料及服务关键参数要求：全套进线与柜间连接电缆、安装调试、1年免费质保，核心部件如电机，变频电源，工控机等质保期3年。
9.永磁牵引系统试验实训系统软件1套（参数见本表序号8）
	8套
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	教师讲台及配套设施
	1.规格参数：1200×700×900mm ，钢木结合结构，1.2mm 冷轧钢板，上翻盖结构，承重不低于150kg，保证整体结构稳定不会晃动。集成总控开关、丰富接口。
2.满足常态化多媒体教学、多设备联动教学使用需求，整体工艺精良、耐用性高、适配现代化智慧教室建设标准。
3.工作条件：AC220V 供电、可靠接地、连续 8 小时运行、电磁兼容、局域网互通。
4.环境要求：温度 0~40℃、湿度 20%~80%、防尘防振、通风散热、防腐蚀。
	1套
	

	5
	学生实训桌椅
	1.钢木结构，单张梯形桌面≥长边100cm*短边50cm*高75cm。
2.每6张桌面组合≥直径2m的六边形大桌。
3.桌面厚度不少于25mm，桌脚牢固可靠直径不少于60mm，单个桌体承载≥150kg。
4.座椅：总高790mm，座面高度450mm，座面深度430mm，座面宽度470mm，椅子整体进深480mm，允许轻微偏差。椅背采用高强度改性PP塑料一体成型，带手提孔与背部加强筋，韧性强，表面哑光耐磨。椅架采用弓型钢制框架，表面静电喷塑防锈处理，底部设置防滑脚垫。产品支持堆叠收纳，结构稳固，无尖锐毛刺；椅背基础颜色为白色，适用于培训教室。
	48套
	

	6
	永磁牵引电机试验系统测控软件
	1.专门针对110kW永磁牵引电机本体开展性能测试、机械特性试验、温升振动检测、牵引工况模拟、电机故障分析，聚焦电机本体电气、机械、温升、效率特性测控，是牵引电机性能标定与实训教学核心软件。
2.支持永磁牵引电机手动启停、正反转、点动运行、连续运行；支持恒转速、恒转矩、恒功率三种牵引控制模式；可模拟轨道交通牵引启动、匀速运行、爬坡重载、减速制动、停机全过程工况，适配大功率牵引动态特性实训。
3.内置国标牵引电机试验流程，可自动/手动完成：外观核验、冷态电阻测试、绝缘性能核验、空载试验、空转损耗试验、负载特性试验、额定工况温升试验、变负载电流试验、振动测试、超速试验、转向校核、效率特性试验，自动判定试验合格状态。
4.多参数高精度监测与曲线分析
实时采集显示：电机三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、转速、输出转矩、机械效率、绕组温度、壳体振动、运行时长、损耗数据；支持转速—转矩、转速—效率、负载率—温升等二维动态曲线实时绘制、局部放大、瞬态峰值捕捉、多工况曲线对比。
5.温升与振动专项监测，针对大功率牵引电机长时间重载运行特性，支持长时间连续温升记录、温度梯度分析；实时监测振动幅值、异常振动突变，可识别转子偏心、气隙不均、轴承异常等装配与运行故障。
6.电机典型故障模拟与诊断实训，支持电机缺相、三相不平衡、过载、堵转、超速、温升超限、振动超限等典型故障注入；故障触发后自动弹窗告警、锁定运行、记录故障数据、生成故障分析报告，适配学生故障排查、诊断、修复实训。
7. 数据管理与试验报告生成
自动保存每一组试验数据、运行曲线、操作日志；支持自定义试验名称、实训班级、学员信息；一键生成标准化电机试验报告，支持Excel、Word格式导出，满足实训报告、设备验收、性能标定需求。
	1套
	

	7
	永磁牵引变流器试验系统测控软件
	专门针对110kW牵引变流器（整流、逆变、回馈单元）开展测控，聚焦变流器拓扑原理、参数调试、调制策略、电能质量、四象限运行、变流器故障诊断，是牵引变流器调试、变流技术实训、电能变换特性测试的专用软件。
1. 变流器参数读写与调试功能
支持牵引变流器核心参数在线读取与修改：载波频率、调制比、PID调节参数、加减速限制、过压阈值、过流阈值、制动回馈参数、弱磁控制参数；支持参数恢复、参数备份、参数对比实训，掌握大功率牵引变流器调试方法。
2. 四象限变流工况测控功能
完全适配牵引系统四象限运行特性，可实现：电网整流供电、电机逆变驱动、制动能量回馈电网、无功补偿调节；直观展示能量双向流动状态，实时监测整流侧、逆变侧、回馈侧电气参数，完成牵引变流器能量变换原理实训。
3.变流器专项试验功能
支持变流器空载稳压试验、带载调压试验、过载能力试验；自动记录变流器动态响应时间、稳压精度、调节误差、回馈效率等核心指标。
4.系统联动与协同控制
可与电机测控软件联动，实现“变流器调节—电机响应”闭环测试；可观测变流器参数变化对电机转速、转矩、电流的影响，让学生掌握牵引系统整机匹配控制逻辑。
	1套
	

	8
	永磁牵引系统试验实训系统
	匹配小功率永磁牵引试验实训台全套硬件设备，实现可视化教学、参数调试、实时监测、故障模拟、试验测试、数据溯源、实训考核一体化教学需求。软件内置标准化试验流程，可自动完成、手动测试永磁牵引电机试验项目，自动生成试验曲线与试验数据。
1.支持项目：空载试验、空转试验、负载电流试验、振动试验、温度特性试验、加减速特性试验、转向测试、超速试验、变负载特性试验。
1.1空载试验：自动记录空载电流、空载损耗、空载转速曲线；
1.2负载试验：梯度加载，记录不同负载下电流、转矩、效率特性曲线；
1.3超速试验：软件限速保护、超速判定、自动停机保护；
1.4温度/振动测试：长时间监测温升曲线、振动变化，识别异常振动与过热故障；
1.5所有试验支持手动启停、自动测试、数据暂停、数据保存。
2.适配课堂教学、技能考核、实训验收，实现标准化教学管理。
2.1用户权限管理：教师管理员权限、学生实训权限分级；
2.2实训项目固化：内置全部既定实训项目指导流程，软件引导学生分步完成实训；
2.3操作日志记录：全程记录学生操作步骤、参数修改、故障操作、试验过程；
2.4自动评分：针对参数调试、故障排查、试验操作设置评分标准，自动考核打分。
	1套
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	常用实训工具套装
	1.高精度数字万用表：工业级防烧型，支持交直流电压、交直流电流、电阻、通断、二极管、电容测量，带背光显示、数据保持功能，适配低压电气实训场景
2.公制内六角扳手组：标准公制常用规格：4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm，加长防滑手柄、高强度材质，完全适配设备内六角螺栓。
3.棘轮扳手+公制套筒套装：双向快速棘轮扳手，配套公制套筒规格：6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm，完全匹配本实训台所有螺栓、螺母安装尺寸
4.专业电工接线工具套装：包含绝缘十字/一字螺丝刀、多功能剥线钳、端子压线钳、电工剪刀、绝缘胶带、自锁扎带，全套低压电工实训专用配置。
5.实训辅助耗材套件：包含备用冷压端子、接线端子、绝缘套管、紧固平垫/弹垫、设备防锈润滑耗材。
	10套
	

	10
	实训存储设施
	1.三层矮柜2个：
材质：实木，无异味
尺寸：180cm*30cm*90cm，玻璃柜门
保证整体结构稳定不会晃动。
2.置物架9个
放置在8套小功率实训台上和1套电机牵传动故障诊断综合试验台上
材质：冷轧钢板，双门钢化玻璃
尺寸：宽600mm深350mm高1500mm
3.钢结构货架2套
规格：2000×610×2000mm，4层，钢结构，灰白色，保证整体结构稳定不会晃动。
4.钢木试验台2张
规格：2000×750×800mm，暖白色，长方形，钢木结构，台面采用双面覆膜实心理化板，耐酸碱腐蚀，门板柜体采用三聚氰胺双饰面板。保证整体结构稳定不会晃动。
5.桌子10张
规格：1200×400×740mm；
单桌双人双层，浅胡桃色+白架，钢木结合，长方形。
6.工具盒50个
塑料零散螺丝盒，310×195×135mm，蓝色，零件盒附赠标签纸和透明牌，可组装。
	1批
	


3、 功能及用途简要说明
1.大功率永磁牵引系统试验实训台
大功率永磁牵引系统试验实训台是面向城轨车辆牵引控制教学、电机性能测试、变流器性能测试的专业化综合教学解决方案。
能完成以下实训项目：永磁同步电机启动与运行实训、永磁同步电机矢量控制实训、电机温度与振动监测实训、变流器基本原理与操作实训、能量回馈实训。
能完成以下永磁牵引电机试验项目：外观检查、冷态直流电阻测量、绝缘电阻测定、耐压试验（使用实物线圈做耐压试验）、空转试验、振动试验、负载电流试验、超速试验、空载试验、转向测试。
能完成以下牵引变流器试验项目：高压试验、低压试验。
2.电机牵传动故障诊断综合试验台
电机牵引传动故障诊断综合试验台是面向电机牵引传动教学、科研，能开展电机系统性能测试、关键牵传机械零部件故障诊断的综合试验台。试验台集牵引电机驱动控制、负载模拟、传动机构运行监测、电气参数采集、机械状态检测、典型故障注入与故障分析功能于一体。为电机与牵传系统故障诊断提供教学与科研平台。
3.小功率永磁牵引试验实训台
小功率永磁牵引试验实训台采用模块化、台式结构设计，兼顾实训安全性、操作便捷性与教学适用性，满足学生分组实训、单人/多人实操训练及技能考核需求。主要用于永磁电机结构认知、驱动器参数设置与调试、正反转控制、加减速特性测试、典型电气故障排查、控制信号测量、基础牵引控制实训等分组实操教学活动。
能完成以下实训项目：永磁同步电机启动与运行实训、永磁同步电机矢量控制实训、电机温度与振动监测实训、变流器基本原理与操作实训、能量回馈实训。
能完成以下永磁牵引电机试验项目：外观检查、冷态直流电阻测量、绝缘电阻测定、空转试验、振动试验、负载电流试验、超速试验、空载试验、转向测试。
能完成以下牵引变流器试验项目：高压试验、低压试验。
4.教师讲台及配套设施
多功能教师讲台集成多媒体中控管控与设备接口扩展，电源等功能，可满足课堂授课、设备管控等多元教学需求。
5.学生实训桌椅
满足48人次学生教学要求，梯形课桌可适配多样教学场景，既可以单独使用满足单人学习需求，也能快速拼接成多边形桌面，方便开展小组互动教学。靠墙摆放时斜边可贴合墙面，减少空间浪费，还能避免尖锐直角磕碰，兼顾空间利用率与使用安全性，适配互动式教学需求。
6.永磁牵引电机试验系统测控软件
本测控软件为110kW 整车级轨道交通永磁牵引系统专属配套上位机监控平台，对标动车组、城轨永磁电机出厂型式试验、现场运维试验标准，全流程支撑永磁同步牵引电机各类性能试验、工况模拟与数据管控。
7.永磁牵引变流器试验系统测控软件
针对永磁牵引变流器整机试验、性能验证、匹配测试、出厂/ 型式试验，聚焦变流器本身，兼顾与永磁电机联试。
8.永磁牵引系统试验实训系统
永磁牵引系统试验实训系统是一种专门用于教学和培训的微型化平台，能真实模拟高铁或地铁等车辆上的永磁同步牵引系统。该系统通过构建高度仿真的永磁牵引驱动系统，支持学生在实际操作中深入理解系统工作原理、进行参数调试，并开展故障诊断训练，提升实践能力与问题解决能力。
9.常用实训工具套装
可满足 110kW 整车级永磁牵引平台、3kW 分组实训单元的线路测量、电气参数检测、绝缘性能校验、永磁电机拆装、变流器模块检修等实操需求，便于学生分组开展接线调试、故障测点排查、设备维护实训，同时支撑教师完成牵引系统性能测试与科研试验，规范实训操作流程，保障实训测量、拆装检修工作有序开展。
10.实训存储设施
可分类收纳万用表、拆装工具等实训测量器具。永磁牵引实训配套耗材、教学图纸与实训指导资料，分区存放电机配件、变流器备用零部件、防护用品等物资。实现工具、耗材、设备配件规整有序摆放，方便师生快速取用、用完归置，减少工具遗失、配件杂乱损耗问题，同时保持实训室台面、通道整洁通畅，优化实训场地使用环境，保障各类实训教学、科研试验活动高效有序开展。
四、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求：
配套资料（1套）：包括设备使用说明书或电气、机械图纸等。
五、重要说明：
1、带“★”号条款为招标文件实质性条款，投标人不得有一项出现偏离，否则，视为无效投标。
2、如果在材质说明与技术参数中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于材质说明与技术参数的相关要求。
3、技术要求中范围或区间指标（如：以“不小于/不大于/≥/≤/＞/＜/-……”等符号加前缀或连接），投标文件须有对应的固定指标响应，否则视为不满足或负偏离。
4、技术标准规范：以技术参数中的技术标准规范为准，如国家有最新版标准，以最新版标准为准。 
5、投标人填报《中小企业声明函》时,采购标的“永磁牵引电机试验系统测控软件”“永磁牵引变流器试验系统测控软件”“永磁牵引系统试验实训系统”所属行业按“软件和信息技术服务业”进行填写；其他采购标的所属行业均按“工业”进行填写。投标人填报《关于符合本国产品标准的声明函》时，无需对采购标的“永磁牵引电机试验系统测控软件”“永磁牵引变流器试验系统测控软件”“永磁牵引系统试验实训系统”进行承诺。
6、投标人投标报价时，采购标的“永磁牵引电机试验系统测控软件”“永磁牵引变流器试验系统测控软件”“永磁牵引系统试验实训系统”单独报价，采购标的“大功率永磁牵引系统试验实训台”报价不包含“永磁牵引电机试验系统测控软件”和“永磁牵引变流器试验系统测控软件”；采购标的“小功率永磁牵引试验实训台”报价不包含“永磁牵引系统试验实训系统”。
[bookmark: _Toc3145]

第三节 商务要求
一、供货要求
1、所有产品均为正规厂商且未拆封产品，不得出现假冒伪劣产品。所有产品必须有正规合格证，且为三包产品。
2、交货时间：自合同签订之日起120日历天内完成安装调试并达到验收条件。
3、交货地点：采购人指定地点。 
4、交货方式：由中标人免费运送至采购人指定地点，包括装卸、现场运送、安装、调试、维护等，供货产品为全新未拆封状态，经采购人验收合格后现场安装并交付使用。
5、软件部分交付要求：项目文档资料齐套，所有设备均安装调试完毕，功能和性能达到要求。
6、硬件部分交付要求 
A.技术资料：产品说明书1份；设备安装、调试、验收规范1份；产品合格证、详细的硬件配置清单（产品彩页）； 
B.成交投标人负责产品到交货地点的全部运输，
C.成交投标人对货物的齐套、质量负责。 
二、验收标准和方法
1.按照招标技术要求验收；
2.中标人应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿；
3.中标人应提供完备的技术资料、产品使用说明书等，产品包装应符合国家相关法律规定的要求。
4.验收合格条件如下：
(1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
(2）货物技术资料、单据、合格证等资料齐全；
(3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；
5.中标人提供的货物应按招标文件要求提供，否则采购方可拒绝验收，由此造成的一切后果由中标人承担。
三、安装调试及技术服务(含培训)要求：
1、★项目包含新设备安装（若场地原有旧设备，包含旧设备搬迁与新设备安装及电气网改造）、调试、培训。通过培训，使实验人员可以进行设备的基本操作及维护，对设备能有全面的了解，根据操作规则能对设备进行独立操作，掌握日常维护，有能力处理一般故障问题，减少突发故障的发生。
2、★配套提供实训课程的相关动画、视频、指导手册等教学资源，资源清单下表。
四、售后服务要求 
1、质量保证期限：本项目整体质保期不少于1年，采购清单中有单独约定的，从其约定。
2、在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应立即免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。 
3、在质保期内免费提供零件及服务，并应及时有效。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零配件、易损件的供应。 
4、保修期内按故障等级提供分级设备维护及技术服务，确保服务及时有效：①一般故障（不影响设备正常使用）：工作日 8:00-18:00 响应，24 小时内解决；② 较严重故障（影响部分功能使用）：7×24 小时接收报修，12 小时内响应处置；③重大故障（设备无法运行）：7×24 小时全时段服务，立即响应并赴现场处置。保修期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零件、易损件的供应。 
5、中标人应提供售后服务机构的名称、联系方法等。中标人的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此而造成的损失由中标人负责。 
6、自验收合格之日起，中标人所提供产品的质保期应满足清单中要求的质保时间，并保证长期提供设备正常工作所需的备品备件。 
五、其他 
1、最高投标限价：本项目最高限价为3139000元，投标人投标报价不得超过最高限价，否则，将视为投标无效。
[bookmark: OLE_LINK52]2、报价范围：投标人应根据招标文件、采购清单和技术要求进行报价，报价应包括到达指定地点的产品本身及附件、材料（含损耗）、备品备件、易损件、专用工具、保险、包装、运输、搬运装卸（含二次搬运、场地旧设备搬出、设备整体搬迁、搬迁配套调试）、安装施工、检测、调试、试验、验收（含第三方验收）、场地环境布置、技术资料的提供、操作培训、搬迁调试、设备损坏维修、安装施工过程中可能发生的各类费用、各种税费、维护、维修、保养、升级等相关质量及技术服务工作范围内的所有费用（除本招标文件条款申明不包含的内容外，采购人不再支付其他任何费用）。
★3、总承包约定：本项目包运输到现场、包安装、包工期、包质量、包安全、包通过相关部门验收、包售后服务的总承包方式，即从产品供应、安装、调试、通过相关部门验收、售后服务及技术支持等全过程，以及报价范围所列出的其他相关费用，按每包投标总价包干的交钥匙工程（除招标范围条款申明不包含的内容外，报价范围未列细目的费用视为已分摊在有关细目的投标单价中，该采购项目所明示或暗示的费用均认为已包括在投标总价中，投标人如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用）。
4、付款方式：合同签订后，中标人将货物送达采购人指定地点后，采购人支付合同金额的70%，所有货物安装、调试完成，采购人验收合格后付款至送达货物总价的95%；结算金额的5%在质保期满后一次性付清。付款前中标人须开具正规税务发票给采购人。
★5、投标人应保证所提供的系统软件或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。投标人应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任并负责解决。
6、投标人应对项目现场进行勘察，踏勘主要内容为了解房间面积等，以便获取有关编制配置方案以及投标文件和签署合同所涉及现场的资料，中标人签订合同和实施过程中，不得以不完全了解实施现场情况为由，提出任何形式的增加合同造价或索赔要求。投标人踏勘现场所发生的一切费用和责任概由投标人自负。招标人不接受单独或分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。
7、带“★”号条款为文件实质性条款，供应商不得有一项出现负偏离，否则，视为无效响应。

[bookmark: _Toc1585]第六章 政府采购合同
[bookmark: _Toc20871][bookmark: _Toc17570]第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：                 

采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    


甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         账       号：                   

        
[bookmark: _Toc765]
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时提出；对质量问题有异议的应在安装调试后提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 乙方交付的货物应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》的要求进行包装。
7.3 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第五章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
[bookmark: _Hlk159253476]13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格并收到乙方开具的等额增值税发票后向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格并收到乙方开具的等额增值税发票后支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
[bookmark: _Hlk159253532]（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。当误期赔偿费超过合同价的百分之五（5%），甲方还可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
[bookmark: _Hlk159253608][bookmark: _Hlk159253624][bookmark: _Hlk159253639][bookmark: _Hlk159253652]22.1本合同一方给另一方的通知以及各方的文件往来及与司法机关的司法诉讼文书等均应采用书面形式，通知文件送到本合同中规定的对方的地址或联系方式上视为送达。联系方式发生变更的，应在变更之日起3个工作日内书面通知另一方。
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

[bookmark: _Toc14411]第三节 政府采购合同专用条款

	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	甲方名称：湖南铁道职业技术学院；
地    址：株洲市石峰区职教城大学智慧城路1号

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	甲方指定交付地点。

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	详见第五章采购需求。

	本章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	详见第五章采购需求。

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	详见第五章采购需求。

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	详见第五章采购需求。

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	     /         ，或第五章采购需求。

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	双方协商解决。



第七章 投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
资格证明文件封面
一、资格证明材料
（一）开标一览表
（二）投标保证金
（三）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
（四）投标人具备投标资格的证明文件
第二部分 商务文件
商务文件封面
二、投标函
三、开标一览表
四、分项价格表
五、中小企业声明函
六、残疾人福利性单位声明函
七、关于符合本国产品标准的声明函
八、商务要求响应情况
九、培训方案
十、售后服务
十一、类似经验
十二、投标人认为需要提供的其他资料
第三部分 技术文件
技术文件封面
十三、货物说明一览表
十四、响应偏离表
十五、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十六、技术指标和功能要求
十七、项目实施方案
十八、视频演示


[bookmark: OLE_LINK169]




政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc23611]第一部分 资格证明文件

                     
采购项目名称：                       
政府采购编号：                       
采购代理编号：                       


投标人                         
年  月  日

[bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK145][bookmark: _Toc16614][bookmark: _Toc24658][bookmark: _Toc3130][bookmark: _Toc30442][bookmark: _Toc335][bookmark: OLE_LINK212]一、资格证明材料

[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK213]（一）开标一览表

采购代理编号：                                        项目名称：            
包号：                                                包名称：             
	标题
	内容

	总报价
	                 元

	合同周期
	

	备注
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
 
 
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日



[bookmark: _Toc23402][bookmark: _Toc13883][bookmark: _Toc15993][bookmark: _Toc3810]（二）投标保证金（本项目不适应）
采用电子保函的提供电子保函复印件或扫描件；采用银行转账的提供投标人基本账户开户许可证和本项目投标保证金银行进账单或转账凭证的复印件或扫描件。

1、递交方式：银行转账或电子保函。 
1.1、电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函可通过株洲市公共 资 源 交 易 中 心 官 网 首 页 进 入 “ 电 子 保 函 ” 模 块 进 行 申 请 ， 也 可 以 登 录http：//hxbh.hnhxzx.cn：20080 进行电子保函申请。具体操作请登录株洲市公共资源交易中心门户网站—操作指南—《株洲市电子保函服务平台政府采购投标人操作手册》了解。
1.2、银行转账：递交方式：投标保证金必须是从投标人单位基本账户转（汇）入投标保证金的托管账户管理，以现金方式和非投标人单位账户提交的投标保证金无效；投标保证金托管账户如下：
账户名称：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户 
开户银行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行 
银行账号：
包1：4300 1500 5620 5966 6666-*****
该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其它项目的账号混淆，发生串户则视为无效保证金。
（1） 在转账票据摘要处须注明：“ （项目名称）投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。） 
（2） 投标保证金到帐截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，请投标人于开标日前一个工作日下午 3：00 前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。） 
特别提示： 
① 投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行 
0731-28520852（联系人：黄朝辉） 和 0731-22864427（联系人：刘岚）。 
② 开标现场将展示投标保证金情况，各投标人仅须在投标文件中提供投标人账户开户许可证和银行进账单的复印件或扫描件。如投标人基本账户被冻结，须提交申请从投标人名称一致的其他账户转入投标保证金，并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请投标人认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。 
③因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议投标人尽量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。  
2、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，视为不合格投标人。 
3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给投标人。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅3号保证金窗口联系电话：0731-28681387。
附退款申请格式：
	退款申请
株洲市公共资源交易中心：
我单位于年月日，参加项目，汇入投标保证金元。现确定为成交投标人，并已与采购人签订采购合同，特申请退回此笔投标保证金。另附我单位投标保证金付款凭证复印件、开户许可证复印件、公共资源交易中心进场交易确认书复印件。
特此申请！

投标人：（公章）
年月日
采购人：（意见加盖公章）                                                  年月日


4、投标人有下列情况之一的，将不予退回投标保证金：
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；
（2）成交投标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。


投标保函（格式）
（金融机构、担保机构保函）
（采购人名称）： 
鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）政府采购招标（政采购编号：          ，采购代理编号：          ）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤 销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币      （大写）。 本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。 

担保人名称：（盖单位章） 
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章） 
地 址： 
邮政编码： 
电 话： 
年  月  日


[bookmark: _Toc14644][bookmark: _Toc28751][bookmark: _Toc31621][bookmark: _Toc15321]（三）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：               
统一社会信用代码：               
注册地址：               
姓名：       性别：       年龄：       职务：       系（       投标人名称  ）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

日期：  年   月  日



[bookmark: _Toc25355]授权委托书

本人       （姓名、职务）系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权       （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）（政府采购编号：       采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：       。
代理人无转委托权。
本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。
	身份证（正反面）复印件



注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc6747][bookmark: _Toc11560][bookmark: _Toc1934][bookmark: _Toc16087]（四）投标人提供的资格证明文件

须  知
1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）
2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、附件4-5 分包承诺（执行强制分包的提供）。
4、投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。



[bookmark: _Toc6639]附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第14.1（1）项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。



[bookmark: _Toc17351]附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为： 大型口中型口小型□微型□。


公司(单位)名称(盖章)：
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号：
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号：



[bookmark: _Toc26324]附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
[bookmark: _Toc26276]
注：按第二章第14.1（3）项要求提供。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





附件4-4 联合体协议书（格式）
联合体协议书（格式）

致                   （采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（政府采购计划编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          

成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
成员2名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
…
日期：        年        月        日  
注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。
2.投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

[bookmark: _Toc3133]附件4-5 分包承诺
注：采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且要求合同分包的，投标人应当按照招标文件第一章第三条第2款规定提供《分包承诺》，格式自拟。



[bookmark: OLE_LINK168]

政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc6890]第二部分 商务文件


采购项目名称：                       
政府采购编号：                       
采购代理编号：                       




投标人                         
年  月  日


[bookmark: _Toc32186][bookmark: _Toc31629][bookmark: OLE_LINK215]二、投标函
致：            (采购人或采购代理机构)： 
根据贵方为         （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：     ，采购代理编号：      ），签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件电子版一份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。 
在此，签字代表宣布同意如下： 
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：     (人民币大写)。 
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 
3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起     个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。 
5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺： 
(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”； 
(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为； 
(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。 
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。 
8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 

地址：              邮编：          

电话：              传真：          

投标人名称（盖单位章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：   年   月   日

备注：
1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。 
2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止。


[bookmark: _Toc25485]三、开标一览表

采购代理编号：                                   项目名称：              
包号：                                             包名称：             
	投标报价
	其他内容

	
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。



投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日


[bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: _Toc27532]四、分项价格表

采购代理编号：                                   项目名称：              
包号：                                             包名称：                                                      
	序号
	货物（服务）名称
	商品编码
	品牌
	参数（型号、规格及参数说明）
	制造厂商名称
	中小企业
	单价
	数量
	合计(报价)
	政策功能编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	包合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


金额单位：人民币元 
  
报价金额合计：小写：_______________ 大写：_______________ 

说明：商品编码是指标准版商品条码（EAN-13码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。 
  
  
投标人名称（单位电子签章）： 
日期：   年   月   日


[bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]五、中小企业声明函
(不满足以下条件的无需填写)

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc14938]

[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK218][bookmark: OLE_LINK150]六、残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：



监狱企业证明资料
（不属于监狱企业的无需提供）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。




[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK153]七、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
　　1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
　　2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
　　……
　　本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
　　公司（单位）名称（盖章）：
　　日期：  年　  月　 日
　　__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



八、商务要求响应情况
[bookmark: OLE_LINK152]备注：根据本项目招标文件采购需求及评标方法自行编辑。


[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK155]九、培训方案
备注：根据本项目招标文件采购需求及评标方法自行编辑。

[bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK156]十、售后服务
备注：根据本项目招标文件采购需求及评标方法自行编辑。


[bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK222]十一、类似经验

	序号
	项目名称
	合同内容
	签约日期
	用户联系人及电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：投标文件中需提供合同复印件（至少包括合同首页、关键页及签章页）并加盖投标人单位公章，否则不计分。


[bookmark: OLE_LINK223][bookmark: OLE_LINK158]十二、投标人认为需提供的其他资料



[bookmark: OLE_LINK159]
政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc15033]第三部分 技术文件



采购项目名称：                       
政府采购编号：                       
采购代理编号：                       





投标人                         
年  月  日


[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK225][bookmark: _Toc9738]十三、货物说明一览表

采购代理编号：                                   项目名称：              
包号：                                             包名称：              
	序号
	包号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  
备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。 
  
  
投标人名称（单位章）： 
法定代表人或其授权的代理人(签字或印章）： 
日期：   年   月   日


[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK163]十四、响应偏离表

[bookmark: _Toc1343][bookmark: _Toc22465][bookmark: _Toc31026]（1）采购需求偏离表

采购代理编号：                                   项目名称：              
包号：                                             包名称：              
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与成交投标人签订合同时，如成交投标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交投标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc3846][bookmark: _Toc32303][bookmark: _Toc25311][bookmark: _Toc6946]（2）合同条款偏离表
采购代理编号：                                   项目名称：              
包号：                                             包名称：             
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与成交投标人签订合同时，如成交投标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交投标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日


[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]十五、投标货物符合招标文件规定的证明文件
备注：1、提供招标文件“技术规格、参数及要求”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件 ；
2、本项目采购产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中以“”标注的政府强制采购产品，投标人所投产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供证书复印件，否则视为无效投标。
3、节能产品认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。否则视为无效响应。


[bookmark: OLE_LINK166]十六、技术指标和功能要求
备注：按本招标文件评标办法要求提供 “十三、货物说明一览表”、“十四、响应偏离表”及相关证明材料。


[bookmark: OLE_LINK228][bookmark: OLE_LINK227]十七、项目实施方案
备注：根据本项目招标文件采购需求及评标方法自行编辑。


十八、视频演示
[bookmark: OLE_LINK167]备注：根据本项目招标文件采购需求及评标方法自行编辑。
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