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[bookmark: _Toc6469]第一章  投标邀请
项目概况
灵石县2026年义务教育薄改与能力提升设备人工智能感知实验室采购项目的潜在投标人应在山西省政府采购网（平台）获取招标文件，并于2026年 11 月 5 日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：1407292026AGK00081
2.项目名称：灵石县2026年义务教育薄改与能力提升设备人工智能感知实验室
3.采购方式：  公开招标  
4.采购类别：货物
5.预算金额：1051209元
7.简要采购需求：灵石县2026年义务教育薄改与能力提升设备人工智能感知实验室（详见招标文件第三章）
8.合同履约期限：合同签订后30个日历天内交付安装
9.本项目(不接受)联合体投标
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无。
4.投标人必须是已在中国境内依法登记注册，遵守国家相关法律、法规和政策的供应商。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。


				


6.投标人未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大
1

1

税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等。
7.按招标文件要求提供相关资格证明文件
三、获取招标文件
时间：2026年10月15日至2026年10月22日00:00 （北京时间）
地点：山西省政府采购网（平台）
方式：线上获取。
售价：免费
四、投标文件提交
截止时间： 2026 年 11 月 5 日9:00（北京时间）
地点：电子投标文件上传至山西省政府采购网（平台）投标客户端
五、开标
时间：2026年 11 月 5 日9:00（北京时间）
地点：山西省政府采购网（平台）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.投标人应在山西省政府采购网（平台）进行注册。 
2.投标文件须使用山西省政府采购网（平台）提供的投标客户端编制完成，提交截止时间前完成递交（上传），否则视为无效投标。
3.现场考察：不组织
4.标前答疑会：不召开
5.代理服务费：免费
八、对本次采购提出的质疑、询问，请按以下方式联系
1.采购人信息（采购需求、采购结果）
名 称：灵石县教育局
地 址：山西省灵石县天石大厦东五层
联系方式：0354-7618620
2.采购代理机构信息
名 称：灵石县政府采购中心
地　址：晋中市灵石县天石大厦东三层
3.采购代理机构项目联系方式（除采购需求外的采购文件部分）
名称：采购一部
电　话：0354-7618815
采购代理机构项目联系方式（采购过程）　
名称：采购二部
电　话：0354-7618815
4.山西省政府采购网技术支持热线
电  话：95763







[bookmark: _Toc26701]第二章  投标人须知
[bookmark: _Hlt26954816][bookmark: _Hlt26668853][bookmark: _Toc521664662][bookmark: _Toc49090496][bookmark: _Toc14577341][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Hlt26670338][bookmark: _Hlt26668857][bookmark: _Hlt26954818][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc521664663]一、总则
[bookmark: _Toc49090497][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc14577342]1. 适用范围
[bookmark: _Toc14577343][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc49090498][bookmark: _Toc521664664]本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2.定义
2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位，即灵石县教育局；
[bookmark: PO_3000009614_PM031_5]2.2 “集采机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“灵石县政府采购中心”。
2.3 “投标人”指按照招标文件规定方式获取招标文件并提交投标文件的法人、其他组织或者自然人；
2.4 “电子印章”、“电子签名”、“电子名章”指可通过山西省政府采购网（平台）投标客户端正确读取的电子印章、电子签名、电子名章。
2.5本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“至少”包含本数；所称的“不足”，不包含本数。
[bookmark: _Toc521664665]3. 合格的投标人
3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供货物的供应商，并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件。
3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，遵守国家相关法律、法规和政策的供应商。
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.4 特殊供应商投标规定：银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构获得法人授权（有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料）后，允许法人的分支机构参加政府采购活动，但须符合采购文件其他规定。
3.5本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见采购需求。
（1）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照要求提供相关材料。
（2）本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。
（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。
3.6依据财库【2016】125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的有关规定，采购人将通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”(https://www.ccgp.gov.cn/)查询供应商的信用记录（截止时间为开标当日），并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，有权拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.7投标人应当按照招标文件规定方式获取招标文件。
[bookmark: _Toc521664666]4．合格的货物和服务
[bookmark: _Hlt26954822][bookmark: _Hlt26668963][bookmark: _Hlt26670340][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc14577345][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc49090499]4.1投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。
4.3 投标人应当按照“守法、安全、诚实信用”的原则提供货物、服务，，满足合同约定的服务内容和质量等要求，维护采购人及有关方面的合法权益。
4.4投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低货物质量、减少货物内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。
[bookmark: _Toc521664667]5．投标费用
投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用；集采机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc521664668][bookmark: _Toc495922606][bookmark: _Toc14577347][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc49090500]6．信息发布
本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告以及延长投标时间等与招标活动有关的通知，集采机构均将通过山西省政府采购网公开发布。投标人在参与本招标活动期间，请及时关注以上媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，因线路故障导致通知延迟获取或无法获取，集采机构不因此承担责任。
7．投标保证金
本项目不收取保证金
[bookmark: _Toc511733951][bookmark: _Toc521664669][bookmark: _Toc495922608]8．询问与质疑
8.1 询问
（1）投标人可按第一章投标邀请函中载明的联系方式、地址或者通过山西省政府采购网（平台）向集采机构或者采购人提出询问，集采机构或采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限做出处理和答复。
（2）询问超出采购人对集采机构委托授权范围的，集采机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知投标人或潜在投标人向采购人提出询问。
8.2 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过山西省政府采购网进入“项目质疑管理”栏目向采购人、集采机构在线提起质疑。政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限。
（3）质疑材料要求。供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》 有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片。
（4）在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。供应商为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；供应商为自然人的，相关材料由本人签名。
（5）供应商进行虚假和恶意质疑的，集采机构、采购人可以提请政府采购监管部门进行处理。
（6）质疑超出采购人对集采机构委托授权范围的，集采机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知供应商向采购人提出质疑。
（7）供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
（8）对采购需求、采购结果的质疑应向采购人提出；对招标文件中其他问题、采购过程的质疑应向集采机构提出；
8.3质疑的答复
8.3.1质疑答复内容不得涉及商业秘密，但应当包括下列内容：
（1）质疑供应商的姓名或者名称；
（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；
（5）质疑答复人名称；
（6）答复质疑的日期。
8.3.2质疑供应商撤回质疑的，集采机构、采购人终止质疑处理。
8.3.3供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。
（2）对评审过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应重新开展采购活动。
（3）质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者集采机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc521664670]9．公平竞争和诚实信用
9.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等；
9.2 如果有证据表明投标人在本项目中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，采购人、集采机构将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处。
[bookmark: _Toc521664671]二、招标文件
[bookmark: _Hlt26670343][bookmark: _Hlt26954826][bookmark: _Toc521664672][bookmark: _Toc49090501][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc14577348]10．招标文件的组成
10.1招标文件由以下部分组成：
第二章  投标人须知
第三章  采购需求
第四章  资格检查内容及标准
第五章  评标标准和评标办法
第六章  投标文件内容要求及格式
10.2  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。
10.3  投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。
10.4  招标文件的解释权归集采机构、采购人所有。招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，集采机构或采购人将依据法律、法规的规定进行解释。
10.5  除非特殊要求，招标文件不单独提供项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc496084504][bookmark: _Toc521664673]11. 招标文件的澄清和修改
11.1  提交投标文件截止日前，采购人或者集采机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。
[bookmark: _Hlt26670345][bookmark: _Hlt26954828][bookmark: _Hlt26954832][bookmark: _Hlt26670354][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc521664674][bookmark: _Toc14577351][bookmark: _Toc49090504]11.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集采机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告的书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者集采机构应当顺延提交投标文件的截止时间。


[bookmark: _Hlt26670357][bookmark: _Hlt26954834][bookmark: _Hlt26954836][bookmark: _Toc521664675][bookmark: _Toc496084506][bookmark: _Toc49090506][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc14577353][bookmark: _Toc462564074]三、投标文件
12．投标文件的语言和计量单位
12.1  投标人提交的投标文件，包括资料、图纸等文件的说明以及投标人与集采机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。如涉及外文资料应提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。
[bookmark: _Toc521664676]12.2  投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须使用国家法定计量单位。
13. 投标有效期
投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，中标人的投标有效期延长至合同履行期满。
[bookmark: _Toc521664677]14．投标文件的组成及要求（格式详见第六章）
[bookmark: _Toc462564075]14.1 投标文件由开标报价一览表、资格证明文件和商务技术文件三部分组成。
14.2投标文件的主要内容（格式详见第六章）
★（1）开标报价一览表
《开标报价一览表》内容在开标时公布。
投标人应按照招标文件提供的投标文件格式完整地填写《开标报价一览表》
投标人未按照招标文件提供的投标文件格式完整地填写《开标报价一览表》、或者未提供《开标报价一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。
★（2）资格证明文件
信用承诺书（投标文件如未提供须在线提供）  
中小企业声明函或者监狱企业证明资料或者残疾人福利性单位声明函（如涉及）
特定资质（如涉及）
联合协议（如涉及）
（3）商务技术文件
★投标函
★法定代表人（负责人）身份证明书
★法定代表人（负责人）授权委托书（法人参加则无须提供）
★履约期
　⑤.（根据采购需求实质性响应内容，增加相关文件）
注：除另有说明外，带★项为必须提供项，否则视为投标无效。
15．投标报价
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK26]15.1 所有投标报价均以人民币（元）为计算单位。
15.2 除《采购需求》中说明并允许外，投标的每一个产品、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，对于其投标均将予以拒绝。
15.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，均将予以拒绝。
15.4投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为提供货物、服务至履约结束的最终价格。投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。
15.5 投标报价应当包括投标文件中列出的或隐含的为承担本项目所需的一切责任和义务所需的费用，除合同另有规定外，应视为投标人不再有报价以外的任何附加费用。未列和没有填写的项目费用，应视为已包括在相关项目的报价中。
15.6采用综合评分法的，最低报价不作为中标的唯一依据。
15.7报价依据：
（1）本招标文件所要求的货物、服务内容、服务期限、工作范围和要求。
（2）本招标文件明确的货物、服务标准及考核方式。参照行业和物价管理部门最新有关收费标准（如有）及市场实际行情。
（3）投标人认为应考虑的其他因素。
16. 投标文件填写说明
16.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
16.2因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。
16.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评委会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc496089630][bookmark: _Toc521664681]17.投标文件编制
17.1投标文件须使用山西省政府采购网提供的投标客户端编制完成。
17.2 投标人应按照招标文件规定要求填写相关内容，投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。
[bookmark: _Hlt26954856][bookmark: _Hlt26954854][bookmark: _Hlt26954749][bookmark: _Hlt26670493][bookmark: _Toc521664684][bookmark: _Toc496089634][bookmark: _Toc14577363][bookmark: _Toc49090514][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225]18．投标文件的递交
投标人应在投标文件递交截止时间前按照山西省政府采购网操作流程将电子投标文件上传至山西省政府采购网（平台）。
[bookmark: _Toc521664685][bookmark: _Toc496089635]19．投标截止时间与迟交的投标文件
19.1 投标人须在规定时间对投标文件进行上传并解密，如遇到外部环境原因而造成解密失败的，不利后果由投标人自行承担。
19.2 集采机构可通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标文件递交的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.3 集采机构将拒绝在其规定的截止时间后递交的任何投标文件。
[bookmark: _Hlt26670523][bookmark: _Hlt26954864][bookmark: _Toc49090518][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc14577367][bookmark: _Toc521664687]20．投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标人在投标文件提交截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
20.2在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
21．投标文件的签署
投标人须按投标文件格式要求加盖电子印章、电子签名，加盖后的投标文件其他内容视为具有法律效力。
四、开标
[bookmark: _Hlt26954756][bookmark: _Hlt26954866][bookmark: _Toc14577368][bookmark: _Toc49090519][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc521664688]22．开标
22.1集采机构将按规定的时间和地点组织开标。
22.2除法律法规规定外，投标人不足3家的，不得开标。
22.3投标文件解密时长不超过30分钟。
22.4在开标时间发出解密指令，投标人在接到解密指令后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密。
22.5解密时间截止后，投标人将无法对投标文件进行解密。解密时间内，非系统原因未完成解密的，视为无效投标。
22.6投标人在山西省政府采购网自行查看开标结果，对开标结果无异议的，线上进行确认。
22.7本项目采用网上电子开标方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。
五、评标程序和要求
[bookmark: _Toc14577371][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc49090522]23. 项目组织
23.1集采机构负责组织评标工作并履行相关职责。
23.2本项目采用网上电子评标的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评标，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，集采机构将等待系统恢复正常后继续进行评标。系统不能及时恢复正常时，待系统恢复正常后重新评标。
24. 投标人资格审查
开标结束后，采购人按照招标文件资格检查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。未通过资格性检查的投标文件，采购人须及时告知供应商未通过原因。
25. 组建评标委员会
25.1 根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和相关专家共五人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
25.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查及评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。
26.投标文件符合性审查
26.1评标委员会按照招标文件评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。
26.2符合性审查没有通过的投标文件不得进入进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应。
26.3评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。
26.4未通过符合性审查的投标文件，评标委员会须及时告知供应商未通过原因。
27.评审中遵循的原则
27.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应由经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
27.2 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。
27.3 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。
28. 投标的澄清、说明或者补正
28.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.2 投标人对澄清问题的说明或答复，应提交至评标委员会，并加盖投标人电子印章或者法定代表人或其授权代表人的电子签名。
28.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.4 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
28.5在评审过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：
（1）有恶意串通的；
（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；
（3）有损害采购人或者其他投标人的合法权益的；
（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同投标人的投标文件相互混装；
（9）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC 地址、IP地址、 CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（10）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
（11）不同投标人的投标文件联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（12）不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；
（13）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
（14）不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人由同一人签字的；
（15）投标人上传的电子投标文件出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的；
（16）其它涉嫌串通的情形。
29. 比较与评价
29.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较和评价。
29.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。
29.3 同一品牌的核心产品有多家投标人参与投标的，按照财政部87号令相关规定执行。核心产品详见采购需求（如涉及）
[bookmark: _Toc521664696][bookmark: _Toc496089647]30．评标的有关要求
30.1评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。
30.2评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及评审建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。
30.3任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。
30.4采购人、集采机构和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。
30.5投标人须保持登陆山西政府采购平台，随时准备对评标委员会在平台上的询问予以解答。
30.6评审过程中不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标。
31. 评审复核
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定，评分存在极端偏高或偏低的情况。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集采机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
32. 确定/推荐中标候选人名单
32.1 招标文件采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排
列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
32.2采购人委托评标委员会直接确定中标人的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，否则采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人；采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。本项目中标供应商确定方式见采购需求。
32.3 招标文件采用最低评标价法评标的，评标结果按投标报价评审价（因落实政府采购政策调整后的价格）由低到高顺序排列。投标报价评审价（因落实政府采购政策调整后的价格）相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价评审价（因落实政府采购政策调整后的价格）最低的投标人为排名第一的中标候选人。
33. 编写评标报告
评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。
34. 评标过程保密
采购人、集采机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
35. 项目废标
35.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；
（2）投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35.2 废标后，评标委员会应做出书面报告。集采机构将在山西省政府采购网上发布废标结果公告。
[bookmark: _Toc32242][bookmark: _Toc424378691][bookmark: _Toc91694425]六、中标通知及签订合同
36．中标通知
36.1 中标供应商确定后，集采机构将在山西省政府采购网（平台）发布中标公告、中标通知书，中标公告同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
36.2 集采机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
36.3 中标通知书是合同的组成部分。
37．签订合同
37.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15个工作日内与中标人在山西省政府采购网（平台）签订合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
37.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。政府采购合同变更公告应当包括原合同编号、名称和文本，原合同变更的条款号，变更后作为原合同组成部分的补充合同文本，合同变更时间，变更公告日期等。
37.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
38.转包、分包
38.1转包：不允许。本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。
38.2分包：本项目是否允许分包见采购需求规定。采购需求允许分包的，投标人可以根据招标文件的规定和采购项目的实际情况进行分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。分包供应商履行的分包项目的技术要求等，必须与中标的一致。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
七、落实的政府采购政策
39.支持本国企业、产品
39.1根据《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：
（一）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的； 
（二）为在中国境外使用而进行采购的； 
（三）其他法律、行政法规另有规定的。 
前款所称本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。
39.2本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分且报价相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
39.3本项目是否涉及“进口产品”见采购需求。
39.4本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，⻝品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

40.节能、环保产品政府采购政策：
40.1根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
40.2《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19号）》
40.3本次采购需落实《节能产品政府采购品目清单》中规定的属于国家强制性采购的，必须符合要求，并提供有效认证证书，否则投标无效。
40.4《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）》
40.5本次采购属于《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》范围，但不属于政府强制采购产品的，提供有效证书，实施优先采购，评标给予一定的加分。
40.6国家确定的认证机构以市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。
40.7本项目是否涉及强制节能产品见采购需求。
41.正版软件
41.1投标人需承诺投报的硬件产品内的预装软件为正版软件，未提供承诺书的，投标文件无效。
41.2本项目是否涉及正版软件见采购需求。
42.支持中小企业发展
42.1本项目采购类别以及是否专门面向中小企业采购：见采购需求；
42.2中小企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《统计上大中小微型
企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号）确定的小型企业、微型企业但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中小企业的，需如实填写《中小企业声明函》。本项目所属行业：见采购需求：
42.3中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
42.4在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
服务采购项目中以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；货物采购项目中以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方提供的货物均为中小企业制造的，联合体视同中小企业，联合体各方提供的货物均为小微企业制造的，联合体视同小微企业。
42.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
42.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，本项目对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
42.7可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。
42.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
43.支持监狱企业发展
43.1符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业在全部提供本单位制造的货物或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。
43.2监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
44.促进残疾人就业
44.1符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加本政府采购活动时，视同小型、微型企业。
44.2残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。
45.创新产品、创新服务
45.1投标人投报的产品或服务属于本次采购产品或服务且属于《2023年山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或服务的，对该创新产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
45.2投标人投报创新产品或创新服务的，须如实填写《创新产品或创新服务明细表》。
46.中国强制性产品认证（3C）
46.1根据《强制性产品认证管理规定》第二十九条规定：“自认证证书注销、撤销之日起或者认证证书暂停期间，不符合认证要求的产品，不得继续出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用”。
46.2本项目是否涉及中国强制性产品，见采购需求。
47.网络关键设备和网络安全专用产品
47.1为加强网络关键设备和网络安全专用产品安全管理，国家网信办会同工业和信息化部、公安部、国家认监委等部门，动态调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 
47.2本项目是否涉及网络关键设备和网络安全专用产品，见采购需求。
48.商品包装和快递包装
48.1本项目如涉及商品包装和快递包装要求，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，未提供承诺书的，投标无效。
48.2本项目是否涉及商品包装和快递包装要求见采购需求。
49.支持绿色建材促进建筑品质提升
49.1财政部制定发布绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求（试行，以下简称《基本要求》）。财政部、住房和城乡建设部根据推进情况，动态更新《基本要求》，并在中华人民共和国财政部网站、住房和城乡建设部网站和中国政府采购网发布。
49.2本项目如涉及绿色建筑和绿色建材，且供应商承诺落实《基本要求》的，评审时给予一定的加分。
49.3本项目是否涉及绿色建材、绿色建筑要求见采购需求。
50.绿色数据中心建设
50.1为加快数据中心绿色转型，财政部制定了《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。如本项目涉及绿色数据中心采购，供应商出具符合相关要求的承诺函可视为符合规定。
50.2本项目是否涉及绿色数据中心建设要求见采购需求。
[bookmark: _Toc91694427][bookmark: _Toc424378693][bookmark: _Toc29869][bookmark: _Toc421716588]51.台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、数据库、操作系统、通用服务器、工作站类采购政策
51.1采购台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、数据库、操作系统、通用服务器、工作站的，须符合财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等相关文件要求，供应商在投标、响应环节须根据采购文件要求提供相关证明材料；
51.2本项目是否采购台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、数据库、操作系统、通用服务器、工作站见采购需求。
八、保密和披露
52. 保密
投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
53. 披露
53.1 集采机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
53.2 在集采机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集采机构无须事先征求投标人、中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人、中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人、中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。





第3章 [bookmark: _Toc9356] 采购需求
一、项目基本情况
1.项目名称：灵石县2026年义务教育薄改与能力提升设备采购项目-人工智能感知实验室（二次）
2.采购单位：灵石县教育局
3.采购方式：公开招标
4.采购类别：货物
5.预算金额：人民币1051209（元）
6.供应商特定资质：无
7.是否允许联合体参加：否
8.核心产品：详见技术参数标※项
9.中小企业划型所属行业： 工业 
10.是否允许合同分包：否
11.拟邀请供应商：     无      
12.评标委员会/评审小组组成：采购人代表（1）人+评审专家（4）人
13.中标（成交）供应商确定方式：评标委员会（评审小组）推荐候选供应商顺序，采购人确定。
14.采购单位是否属于乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位：否
15.是否组织现场考察：不组织
16.是否召开标前答疑会：不召开
17.是否属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目：否
二、商务要求
1.交付期：合同签订后30个日历天内交付安装；
2.履约地点：采购人指定学校
3.最高限价：  
3.1人民币1051209（元）。
3.2分项二小第19项实训笔记本电脑产品/设备单价不超过人民币 6000（元）
4.付款方式：
4.1全部到货安装完毕经甲方验收合格后支付95%，一年后支付余款。
4.2付款时，供应商应当出具符合税务部门要求的正式发票。
4.3如中标/成交人为中小企业，则按照《保障中小企业款项支付条例》规定执行。
5.履约保证金：不收取
6.运输要求：保证货物及时无误运输至交货地点，货物到达指定地点，采购人确认无误后，运输结束。
7.保险要求：报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。
8.质保期服务要求：
8.1 质保期限：质保期3年，质保期自项目全部货物安装调试完成、整体最终验收合格并签署验收报告次日起计算。
8.2 质保期内服务要求：质保期内因产品本身质量原因发生故障，中标人免费上门维修、免费更换零部件，人工、运输、配件全部免收费用；更换全新整机/关键部件的，更换部件质保期重新起算；质保期内，提供免费电话技术支持。
三、技术要求
1.设备采购清单、配置及技术参数：

二小、四中AI人工智能感知实验室
灵石二小：
	标的序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位

	1
	青少年编程教育套装
	1、控制器
★处理器：单核，单线程，主频：≥168 MHz；内存≥8M；
接口：≥5路传感器扩展接口；≥4 路电机驱动接口；
显示屛：≥2.2英寸液晶显示屏；支持触摸屏功能；
电源：内置充电电路，支持锂电池；
其他：内置电源电压测量模块、音量测量模块、支持蓝牙模块；
下载及升级：支持U盘程序下载，支持本地化固件升级；
2、电子部件：
外观：整机采用ABS一体化防护外壳，配备通用传感器扩展接口，可拓展触碰、灯光、光电类传感器，配套高速驱动电机不少于2个。
3、积木结构件：
积木件数量≥440个，种类≥80种；
孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼插搭建；配套不少于7类辅助结构部件，包含多规格直梁、异形梁、多种齿轮、轴件、销钉、连接紧固件、安装面板等，可完成多类型机器人造型搭建。配备宽型防滑轮胎不少于2个，兼容十字连接结构。
4、包装包含1个套装塑料箱和1个分类盒。
5、软件：
支持图形化编程和代码编程方式； 
支持 手机/平板APP 的程序编写、遥控；
支持Python语言和C语言；
6、案例：产品搭建案例≥5种，包括但不限于覆盖安防、仿生宠物、仓储运输、抓取机械等多种应用场景。
7、课程：≥45节课，含课程PPT、教案以及搭建图；
	21
	套

	2
	※编程科普套装初阶
	1、控制器：
★处理器：单核，单线程，最高主频：≥480 MHz。
接口： 配备不少于2路通用传感器扩展接口、不少于2路马达驱动接口，支持实物卡片识别拓展模块接入；
内置LED点阵显示模块；内置锂电池，电池容量≥800mAh；支持蓝牙无线通信，可远程无线升级固件；内置电源电压检测模块、蜂鸣发声模块；配备USB-TypeC数据供电接口； 
2、传感器部件
整机采用ABS一体化防护外壳，配备通用扩展接口；配套拓展模块包含触碰传感器、彩灯模块、实物识别模块；配备驱动电机不少于1个，支持左右同轴输出，电机结构支持插拔分离；配套程序指令教学卡片不少于55张，支持离线卡片编程教学。
3、积木结构件
积木件数量≥300个，积木种类≥75种
孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼插搭建；配套不少于7类辅助结构部件，包含多规格直梁、异形梁、多种齿轮、轴件、销钉、连接紧固件、安装面板等，可完成多类型机器人造型搭建。
4、包装包含1个套装塑料箱和1个分类盒；
5、编程：支持实物卡片离线编程教学；支持 手机/平板APP 的程序编写、遥控；
6、支持Python语言编程，支持直接运行.py文件。
	41
	套
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	AI城市奇兵套装
	一、总体要求
1、多形态仿生AI机器人，集成结构件、执行件和智能主控系统。配套3D动态搭建图纸与可视化编程平台，支持零基础学生动手搭建、编程实操，适用于中小学人工智能与机器人科普教学。
2、AI平台支持多算法模型并行运行，具备多任务智能处理能力。
3、编程平台开放Python SDK开发接口，兼容第三方Python开发工具，支持二次开发、拓展编程场景。
4、≥20个种类，≥50个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车等三种以上整机形态教学搭建；
5、控制器集成语音采集、姿态感知、显示交互、开源拓展接口；支持自然语音交互、智能运动控制、多模块拓展开发。
6、具备智能语音交互能力，支持语音降噪检测、在线语音识别、语音合成、语义分析、音量响度检测，可实现人机智能对话交互。
7、智能视觉系统，支持多场景图像识别与智能传输，包含轨道识别、二维码识别、标识标牌识别、颜色识别、人脸识别、人体状态识别、手势识别、文字识别等多功能视觉算法；支持自定义图像模型训练、智能图像传输展示功能，满足AI视觉教学实训需求；
8、运控算法：设备内置多种智能运动控制算法，支持自适应运动调节、全向底盘运动控制、机械臂精准控制、里程定位运算。
二、技术参数要求
1、主芯片：
（1）存储：≥32GB；（2）≥1 TOPS；
2、舵机：
（1）最大扭矩：≥10.0 kgf.cm；（2）最大转速：≥60 RPM ；（3）控制精度：空载≤1°，带载≤2°；（4）角度范围：0～360°；
3、减速电机：
（1）最大扭矩：≥2.0 kgf.cm；（2）最大转速：≥360 RPM 。
4、摄像头模组：
（1）视场角：≥100°；（2）像素：≥100万像素 。
5、测距模组：
（1）检测距离：4-200 cm；（2）工作波段：≥940 nm 。
6、蓝牙手柄：
（1）频率范围 ：支持2.4G无线频段通信；（2）蓝牙版本：蓝牙4.0或以上。
	1
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	AI城市奇兵场地包
	教学场地包：
一、 总体要求
教学场地包是课程配套学习道具，用于机器人实现跨越障碍、搬运物体、图像识别、人脸识别、姿势识别、颜色识别等任务。产品包含识别卡片和EVA泡棉，利用套件学生完成课程场地模型的搭建，与教学地图包配合使用。
二、技术参数要求
1、配套实训部件种类≥18种，部件总数量≥70件，可完整支撑课程全部实训任务开展；
2、该产品的小球和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等优点。
3、该产品的识别卡片采用硬卡纸，不易折损。
教学地图包：
一、 总体要求
1、教学地图包是课程配套学习道具，用于机器人双轨巡线的任务。产品包含活动专用地图1张，与教学场地包搭配，可生成课程的标准任务场地，满足于学生的活动课程学习。
二、技术参数要求
1、地图包参数如下：≥2000*500mm，表面采用哑胶覆膜工艺，四色高清印刷、画面精准，色彩均匀，支持高精度视觉识别与巡线任务，耐磨防水、可反复使用。
	1
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	魔法电路
	1、由配套魔法电路绘制笔和磁性电子模块两个部分组成；
2、魔法电路绘制笔：线宽≥0.4mm，导电墨水电阻值稳定可控，阻值区间满足2～10Ω/cm性能标准；整笔重量≥40g；墨水具备干燥速度快、无异味、导电性能稳定、绘画流畅的特点，适合反复课堂教学使用；
3、整套创意电子模块数量≥25个，所有模块内置弹簧磁吸固定结构，可稳固吸附于白板、黑板、金属板面等常规教学平面，可配合手绘导电电路自由组合搭建创意电路实验。套件包含但不限于以下模块：
≥2P模块×4、USB供电模块×1、电源盒模块×1、三极管模块×1、蜂鸣器模块×2、LED灯模块×2、RGB三色灯模块×1、延时模块×1、变阻器模块×1、震动模块×1、声音感应模块×1、磁力感应模块×1、比较器模块×1、双刀双掷开关×1、光电门模块×1、按键开关模块×2、轻触按键×1、整流桥模块×1、温度传感模块×1、光敏检测模块×1、电压表模块×1、电流表模块×1、运算放大器模块×1、非门逻辑模块×1、与门逻辑模块×1、或门逻辑模块×1、导电绘画笔×1、绘图尺×1、专用收纳包装盒×1
4、配套实验附件包含：
100nF电容≥1个、10uF电容≥1个、1kΩ电阻≥1个、10kΩ电阻≥1个、330Ω电阻≥1个、备用LED灯≥2个、3.7V充电电池≥2块、专用充电器≥1个、散热风扇模块≥1个、磁性白板≥1个。
	10
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	比赛练习赛台
	台面：≥2000*3000mm*600mm板材选用≥1.8cm 优质环保纤维实木颗粒板，台面底部增设钢架加固支撑结构，支撑间距不大于800mm；支撑钢架型材规格不小于25mm×25mm，整体结构稳固、防变形、承重性能优良，满足长时间教学实验使用。
封边：板材所有切割截面全部采用优质PVC封边条全自动机械封边工艺，含可视面、隐蔽面、内侧接缝等全部截面位置。
	1
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	三维扫描成像仪
	1、接口类型：USB； 
2、工作模式：手持快速扫描+转台模式
3、扫描速度：≥10fps；
4、精度：≤0.02mm；
5、使用方式：手持式；
6、附加功能：无线扫描、光源类型、结构光
7、输出格式：PLY OBJ STL ASC
8、扫描范围：10-300mm适合小尺寸物体扫描。
	1
	台

	8
	多色3D打印机
	1、成型技术：熔融沉积成型；
2、整机外形尺寸（长×宽×高）≥390mm×405mm×470mm；有效成型打印尺寸（长×宽×高）≥256mm×256mm×256mm，满足大尺寸教学模型制作；
3、机身结构：整机采用钢架加固主体结构，外部搭配塑胶防护壳体与透明防护玻璃；
[bookmark: OLE_LINK9]4、工具头：标配喷嘴直径0.4 mm，支持兼容0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm等多种规格；
5、机器标配双面纹理PEI打印面板，支持拓展光面打印面板，热床最高温度≥110℃；
6、打印喷头最大移动速度≥600 mm/s，最大移动加速度≥20000 mm/s²，普通热端最大流速≥40 mm³/s；
7、支持耗材类型：PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、Support for PLA、Support for PLA/PETG、Support for ABS、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF等；
8、支持热端快拆、自动热床调平；
9、配备高清摄像头，分辨率≥1920×1080，支持实时监控和延时摄影；
10、AI智能打印检测功能:具备首层成型智能检测、表面异常识别、异物识别、喷头异常监测、出料堵塞监测、设备硬件自检功能，可自动识别打印异常；
11、支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
12、支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，支持不少于 20 种耗材颜色切换；
13、配备控制风扇系统，可根据打印工况自动调节散热功率；
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]14、配备自适应空气循环系统，支持自适应空气循环，显著提高冷却； 
15、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，屏幕分辨率≥854×480；
16、支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
17、支持Wi-Fi通讯，支持2.4 GHz 和 5 GHz，支持协议 IEEE 802.11 a/b/g/n；
18、配备3D打印切片软件；
19、含四色耗材卷共20KG。
	2
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	机器人编程创新系统
	1、 基本参数
1、主控器:采用双核处理器，每核独立单线程，单核最高主频≥240MHz；内置存储空间≥120MB，可存储程序与音频文件；支持MP3、WAV音频播放；集成麦克风、蜂鸣器、EEPROM存储单元；配备不少于2个可编程独立按键。配备不少于8路通用传感器拓展接口，其中2路兼容串口通信；不少于8路电机驱动拓展接口，支持编码电机信号读取；支持7.4V内置锂电池（容量≥2600mAh）；支持5V/2A常规充电、9V PD快充；集成蓝牙无线通信模块；
2、电子部件：
外观及规格：电子部件采用ABS一体外壳，配备通用拓展接口
传感器数量及规格：光电传感器≥3个：工作电压4.5V–5V；可输出连续模拟信号；彩灯模块≥1个：工作电压范围4.5V–5V；雾面灯珠设计，可实现不少于7种色彩切换；触碰传感器≥2个：工作电压范围4.5V–5V；带传感器类型识别电路；低耗能、免调试；
视觉模块≥1个：搭载嵌入式系统，摄像头≥200W像素；分辨率：≥480*640；配备TF卡插槽，标配32GB存储卡；内置双频无线网卡，支持2.4G/5G WiFi6；蓝牙版本≥5.4；Type‑C USB2.0接口，支持程序调试、数据传输、设备供电，兼容Device/Host双模式，可外接USB摄像头；
激光传感器≥1个：工作电压范围4.5V–5V；检测距离满足2-120cm，精度≤1cm。
大型减速电机≥2个：电压范围：6-8.4V(DC)；空载速度：200rpm±10%，堵转电流：≤2A，堵转扭矩：≥3.0kgf.cm；
数字舵机≥1个：角度控制范围：0-359°，宽电压范围:DC 5V～9V；大扭矩：≥8 Kgf.cm ，转速：≤0.2S/60°；减速比：1：279；高精度全金属齿轮组；
姿态传感器≥1 个：工作电压范围4.5V–5V；支持I2C通讯方式具备自动校准功能；角度精度±0.1°；加速度精度±0.01°
3、积木结构件：孔距：标准的 10 mm积木，无螺丝的搭建设计。
积木件数量：≥ 420个积木件。积木件种类：≥80种（包含不少于7大类辅助结构件：各类梁件、齿轮、传动轴、实心销、空心销、连接销、紧固件；齿轮规格不少于6种；直梁、异形梁等各类梁件≥25种；各类连接紧固销件≥10种，积木配色不少于10种，包含红、黄、蓝、绿、灰、深灰、白、土黄、黑等多种配色）。
4、配套硅胶防滑轮胎不少于2个；轮毂尺寸≥65mm×20mm，硅胶胎皮外径≥70mm×20mm
5、包装：配有一个套装塑料箱和一个分类盒。
6、软件：机器人编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式。具备多任务编程方式；主控兼容Python、C语言开发，可直接运行后缀为.py、.bin格式程序文件。
7、案例：包括但不限于：视觉识别机械手、自平衡自行车，自平衡机器人、仿生蝎子机器人、视觉跟踪小车等。
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	26年超级轨迹挑战组扩展包
	1、电子部件：
小型舵机≥1个：5V工作电压；角度:0-359；定位精度:≤3°；全金属齿轮组；兼容IIC通讯；
信息交互模块≥1个：5V工作电压； NFC无线通讯，搭载≥1.2英寸圆形液晶显示屏，屏幕分辨率≥240×240；内置存储空间≥6MB；支持Type-C供电或数据传输；兼容IIC通讯；
智能循迹传感模块≥1个：工作电压5V；支持七路黑白线检测，标准6P-1.25mm转RJ11电话线接口；IC通讯；
中型减速电机≥1个：额定电压:7.4V；空载电流:≤130mA；空载速度:160rpm+10%；堵转电流:≤1.5A；堵转扭矩:≥3.5kgf.cm；
2、积木结构件：
积木件数量≥240个，种类≥40种；
孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建；
包装： 1个套装塑料箱
其他要求：满足本年度竞赛要求。
	8
	套

	11
	传感器控制系统
	主要技术参数：
1、传感器类型及数量：气压传感器≥1个，磁敏传感器≥1个，陀螺仪(姿态传感器）≥1个，手势传感器≥1个，温湿度传感器≥1个，激光测距传感器≥1个，红外测距传感器≥1个，蓝牙适配器≥1个，AI视觉模块≥1个，扫码摄像头≥1个，红外显示交互模块
≥2个，16×16蓝色点阵显示模块≥2个：
2、传感器技术规格：
气压传感器：检测出环境的气压值并返回相应的数值；
磁敏传感器：磁敏传感器返回当前传感器附近的磁场强度和方向；
陀螺仪传感器：具备自动校准功能；提供姿态方位数据；
手势传感器：支持≥5种手势检测；非接触式检测；检测距离为3cm~10cm；
温湿度传感器：检测出环境的温度和湿度并返回相应的数值；
激光测距传感器：通过发射激光信号，并接收被测距对像反射的激光信号来判断距离；
红外测距传感器：通过发射红外线信号，并接收被测距对像反射的红外线信号来判断距离；红外测距传感器：≥10档检测；感应距离为3cm~20cm；
蓝牙适配器：支持U S B连接电脑，与控制器进行数据传输，有效通讯距离≥10m。
AI视觉模块：支持机器人视觉应用和语音交互；
扫码摄像头：支持扫描标准二维码；支持扫描标准条形码； 
红外显示交互模块：支持连续渐变和简单图形显示；支持发送和接收红外线信号；
16x16蓝色点阵显示模块：支持显示汉字、字母、数字或符号，支持自定义的图案或表情；
	8
	套

	12
	竞赛场地包
	一、电子部件
小型舵机≥1个：5V工作电压；角度:0-359；定位精度:≤3°；全金属齿轮组；支持IIC通讯；
信息交互模块≥1个：5V工作电压； NFC无线通讯，搭载≥1.2英寸圆形液晶显示屏，屏幕分辨率≥240×240；内置存储空间≥6MB；支持Type-C供电或数据传输；采用IIC通讯；
双路马达电源模块≥1个：支持同时驱动两路马达，且可独立切换任意一路马达方向。支持充电电压指示灯；支持Type-c接口充电；支持RJ11通用电话线接口；工作电压3.7V；
二、积木结构件
孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建；
数量：≥900个积木件 
积木结构件包含：直梁、角度梁、交错空梁、T型梁、方框梁、板、弧形板、齿轮、齿条、带轨齿条、轴、实销、虚销、轴销等；种类≥30种
其他道具构件包含：圆柱形磁铁、万向珠、橡皮筋、正12面体等。
三、其他要求
产品能搭建竞赛道具包，符合竞赛要求
四、场地图要求：
尺寸：≥2000mm×3000mm；材质：喷绘布；符合小学组、初中组、高中组竞赛要求
	1
	套

	13
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	功能要求：
1.机身结构兼容标准通用机械拼装组件，可自由搭配拓展机械结构
2.配套编程系统同时支持图形化拖拽编程、Python代码文本编程
3.支持手机、平板APP遥控及编程界面
4.拓展接口支持蜂鸣器，LED灯多种传感器
产品技术参数：
1.重量：≤130g
2.轴距：≤145mm
3.桨叶：≥75mm双叶桨
4.电机：1无刷电机适配7.4V供电工况，高转速设计
5.电池：2配套锂电池规格2S（7.4V），电池容量≥600mAh
6.充电时间：≤60min
7.遥控距离：≥100m
8.最长飞行时间：≥10分钟
9.摄像头：≥800万像素
	21
	套
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	产品功能：
备用配件套装，快速充电套装
充电器技术参数：
1.输入电压：AC 100V-240V，适配50/60Hz通用市电 
2.输出电压：≥8.4V 
3.输出电流：≥1.5A 
4.充电功率：总功率≥60W，支持四路电池同时独立充电 
5.电池类型：锂电池 
产品清单：锂电池≥4个；电机套件配件包≥2套；硬桨叶配件包≥4套；四路锂电池充电器≥ 1个。
	8
	套

	15
	无线路由器
	1、传输标准：支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线协议，2.4GHz、5GHz双频并发；
2、端口规格：全千兆有线网口，WAN/LAN均为10/100/1000M自适应；
3、无线速率：整机无线并发速率≥1000Mbps；
4、硬件配置：外置高增益全向天线，支持多设备稳定同时连接；
5、功能要求：支持DHCP自动分配IP、WPA2/WPA3加密防护、访客网络、带宽限速、远程管理；
6、拓展功能：支持IPv4/IPv6双栈，具备防火墙、QoS流量优化，可一键重启、恢复出厂设置。
	1
	台

	16
	定制学生桌椅
	配置2人位桌椅（根据现场环境定制桌形），桌面采用不低于E0级环保材料，不小于1000mm×600mm×750mm，桌腿采用钢木结构。椅子采用网面靠背，椅腿钢制材料。
	24
	套

	17
	教师桌椅
	1、规格：≥1500mm×800mm×750mm；
2、主体:加厚度≥1.2mm冷轧钢板;桌面、装饰:吸塑密度板或实木齿接板；
3、侧柜：可定制可加抽屉或柜门；
4、台面预留走线孔位可按需定制开孔数量与开孔位置，方便设备线路规整布置；
5、可调节机柜托盘：高度可自由调节的设备承载托盘，适配不同尺寸仪器安装摆放；
6、配备一把带靠背转椅。
	1
	套

	18
	定制零件存储展示柜
	整体外形尺寸（长×深×高）≥1000mm×400mm×1800mm；柜体下部采用木质双开门封闭储物结构
	8
	个

	19
	实训笔记本电脑
	硬件配置：
1.整机厚度≤20mm（不含脚垫），整机重量≤1.5kg。
★2.CPU：核心数≥8核、线程数≥12线程，基础主频≥2.0GHz，三级缓存≥12MB。
3、集成显卡：搭载高性能集成图形处理器，最大GPU主频≥1.4GHz，满足课件渲染、图形编程、视觉实训画面输出需求。
4.内存：≥16GB DDR4 ；
5.存储：≥512GB M.2 SSD NVMe硬盘；
6.网络通信：支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2；
7.接口：USB Type-A≥3个；Type-C≥2个；
8.接口：3.5mm二合一音频接口≥1个；HDMI输出接口≥1；TF卡槽≥1；
9.≥14英寸显示屏幕，屏幕材质为IPS、亮度≥300cd/m2、比例为16：10、色域覆盖率sRGB 100%、分辨率≥1920*1200、显示屏幕支持180°开合；
10.电池容量≥55Wh；
11.摄像头像素≥200万，具有物理隐私开关。
软件功能：
1. 登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。
2、支持设备云端绑定管理，可与校级教学平台关联适配。
3.设备详情：支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN 、MAC 地址、内外网 IP）。
4.离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支 持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。
5、支持快捷应用栏自定义布局、快速启动教学资源、课件库、备课工具，支持窗口多标签管理。
6、支持智能文本辅助创作、文字数量自定义生成；支持个人工具栏自定义增减、排序，账号云端同步配置。
	21
	台

	  20
	教学师资指导服务
	1、师资岗前培训服务
组织专业师资团队对校内授课教师开展不少于30课时的系统化岗前教学培训。培训内容包含设备原理、器材使用、套件拼装、软件编程、课堂授课流程、课程资源使用、常见故障排查等内容。
 2、常态化远程技术支持服务
提供在线远程技术保障服务，针对设备故障、软件报错、编程问题、器材使用疑难、课程开展问题等提供及时答疑、远程排查、技术指导服务。
 3、赛事指导帮扶服务
项目交付后1个服务年度内，需协助、指导学校教师组织学生参与不少于1场青少年科创、机器人、人工智能类正规竞赛活动，提供赛事器材调试、项目指导、参赛流程辅导、作品优化指导等技术支撑服务。
 4、科创社团建设帮扶服务
协助学校完成校内科创社团建设指导工作，提供社团活动开展思路、课程组织方式、实训活动方案、日常训练模式等指导支持。
	1
	项

	21
	课程资源及平台
	1、每个课件内容包含搭建文档、搭建步骤图、视频插图组成。
2、青少年编程教育套装配套≥45节，含课件PPT、讲解视频、搭建图等相关资料。课程内容覆盖智能机器人生活化场景搭建与编程实训，包含智能服务类机器人、智能作业机器人、智能运载机器人等多种典型实训造型案例。
3、编程科普套装初阶配套≥16节，含课件PPT、讲解视频、搭建图等相关资料，课程内容覆盖智能机器人生活化场景搭建与编程实训，包含智能服务类机器人、智能作业机器人、智能运载机器人等多种典型实训造型案例。
4、机器人工程构建基础套装≥48节，含课程PPT、教案以及搭建图，搭建案例≥8种，课程以仿生造型、趣味机械结构、创意互动装置为核心，覆盖动物仿生、动态机械、创意游乐、互动摆件等多种趣味实训案例；
5、机器人编程创新系统配套≥32节，课程支持通过一键拖拽式的图形化积木轻松构建机器人行为逻辑，同时可无缝进阶至 Python/C 语言等主流代码编程。
6、传感器控制系统配有两期课程共≥60节，课程包含不少于16个科创教学主题，覆盖气压高度检测、手势智能感应、智能灯光交互、温湿度采集、机械传动原理、智能游乐场景、智能互动游戏、环境感知检测等多类传感器应用场景。
7、无人机课程≥15章节，课程体系包含三大教学模块：
（1）航空科普基础：飞行发展史、飞行器分类、空气动力学与飞行原理基础知识；
（2）实操飞行实训：无人机结构认知、设备组装调试、基础起降操控、基础航线飞行实训；
（3）编程飞行创意：编程软件基础操作、定点起降、航线编程、轨迹飞行、灯光创意、编队飞行、数据应用、编程创意开发等高阶实训内容。
	1
	项

	22
	教室环境布置
	1.教室整体布置面积为：长18.38米×宽7.28米。 
2.依托教室整体墙面（空间尺寸51.32米×2米）打造 AI 主题背景墙，整体采用简洁硬朗直线条+轻量化镂空科技几何元素装饰，配色以深空灰、哑光银、浅科技蓝为主，突出智能、简约、现代视觉效果。
3.保留教室原有顶面结构，分区简约造型二级吊顶，吊顶面积≥20平方米，配合嵌入式照明或者异形灯组合方式，提升空间层次感、整洁度和美观度。
4.教室共计5扇采光窗，单扇窗户定制窗帘成品尺寸：宽≥2.5m、高≥2.1m（预留窗侧收口余量），全屋统一定制窗帘，物理遮光帘，版型为极简平直垂坠款式，无繁杂花纹，遮光率≥90%。
5.强弱电配套改造方面，对教室设备区（4个点位）、学生操作区（24个点位）进行合理优化，按使用需求增设及规整电源接口，采用墙面插座或地插形式，满足教学用电需求。
6.整体改造注重实用、简洁、美观，打造符合人工智能教学场景、功能完善、氛围浓厚的现代化教室。
	1
	间




灵石四中：
	标的序号
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位

	1
	人工智能体验套件
	1、掌控主板
（1）处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）；
（2）主频：≥240MHz的时钟频率；
（3）SRAM：≥512KB；Flash：≥8MB；无线通讯：支持802.11 b/g/n WiFi协议，无线传输速率≥150Mbps，工作频段2.4~2.5GHz；兼容蓝牙4.2 BR/EDR、BLE低蓝牙协议；
（4）内置传感单元：集成三轴陀螺仪，最大量程±2048dps；集成三轴加速度传感器，最大量程±16g；集成三轴磁场传感器，磁场测量量程±30G；集成光线传感器，输出数值区间0~4095；
（5）人机交互硬件：内置拾音麦克风，支持语音采集识别；搭载≥3路RGB全彩LED灯珠；配备≥1.2英寸OLED显示屏，分辨率≥128×64，支持16×16字符显示；实体物理按键不少于2个；电容触摸按键不少于6个；
（6）拓展接口：引出不少于1路IIC通用通讯接口；通用拓展I/O端口不少于6路；独立电机驱动接口不少于2路；
（7）供电系统：搭载容量≥1000mAh可充电锂电池；TypeC通用充电接口，标准充电电流500mA；配备充电状态指示灯、电量指示灯、独立总电源开关
外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木
2、配套电子拓展模块
全部电子模块配备绝缘塑料防护外壳，模块预留标准固定圆孔，兼容通用拼装积木结构，自由拓展组装。
配套模块清单不少于：超声波测距传感器×1、温湿度采集传感器×1、按键输入传感器×1、人体红外感应传感器×1、直流减速电机×2、数字舵机×1、RGB彩色灯带×1、环形RGB灯光面板×1、黑白循迹传感器×1；配套配件：USB数据传输线×1、4Pin信号连接线不少于6条
3、多功能机械拼接组件
 全套机械拼装零件数量不少于100件，包含车轮、万向轮、连接插销、支架、连接件等全套结构配件；零件预留多规格拓展固定孔位，可自主组装智能小车模型，可搭配传感器实现超声波避障、黑线循迹、无线遥控等智能实训功能。
	21
	套

	2
	※开源教学机器人套
	1、配套图形化编程教学软件，支持积木拖拽式编程操作，适配机器人整机控制、传感器、执行器编程实训，软件适配正版操作系统，可实现程序下载、在线调试、案例仿真功能
2、车体：喷砂铝合金金属车架
3、主控：基于ESP32，内置≥800mah充电电池；支持wifi联网，收发热点、蓝牙、支持拓展语音识别、语音合成、视觉识别等功能；板载≥2路电机接口；≥4路插针舵机；≥6个PH2.0-4P防呆功能接口；兼容主流品牌积木；可视化彩印面板，接口类型标识清晰；配有设备ID标识，用于注册物联网服务器 。         
4、运动形式：主体行走结构为双驱动轮+万向随动轮组合
5、外置模块：至少含有超声波、五路循迹、RGB灯组、四位数码管、无源蜂鸣器、红外接收、录放、两自由度机械臂（搭载2个9G规格舵机）、红外遥控手柄等
6、配套课程教学资源
1）图形化积木编程配套完整教学课程≥15节，含课件、搭建图纸、实操案例；
2）Python代码编程配套完整教学课程≥30节，覆盖机器人控制、传感器数据读取、智能交互等实训内容。
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	信息科技小学教学实验盒
	满足新课标小学信息科技教材3-6年级教学内容与实操，套装包含主控板和多种电子硬件，可完成开源硬件过程与控制、人工智能等应用，方便创意设计和搭建，产品具有精致外壳兼容塑料积木，适用教学可重复使用，具有丰富在线教学资源，帮助快速开展教学活动。
1、主控处理器：双核处理器；主频：≥240MHz的时钟频率；SRAM：≥520KB；Flash：≥8MB；支持802.11 b/g/n WiFi，最高无线速率≥150Mbps，工作频段2.4~2.5GHz；兼容蓝牙4.2 BR/EDR、BLE低功耗蓝牙协议；陀螺仪：最高可测±2048dps；三轴加速度计：最高可测≥16 g；磁场传感器：3轴 量程≥30 G；光线传感器：0-4095；麦克风：支持语音识别；RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；配备8Ω/1W扬声器；显示与按键：搭载≥1.2英寸OLED显示屏，分辨率≥128×64，支持16×16字符显示；配备不少于2个实体功能按键、不少于6个电容触摸按键；
拓展接口：引出1路IIC通用通讯接口、≥6路通用I/O拓展端口、≥2路独立电机驱动接口；
供电配置：内置≥1000mAh可充电锂电池；Type‑C标准充电接口，标准充电电流500mA；配备独立电源总开关、充电状态指示灯、剩余电量指示灯，外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木。
2、配套电子拓展模块
 所有电子模块配备绝缘塑料防护外壳，防止电路裸露划伤学生；模块预留标准固定圆孔，可与通用拼装积木组合拓展；全套配套电子模块不少于17种，包含：积木数字舵机、光敏传感器、土壤湿度传感器、温湿度传感器、RFID读卡模块（配套不少于3张感应电子标签）、超声波测距传感器、微型水泵、RGB彩色LED模组、信号分支模块不少于2个、磁控开关、人体红外感应传感器、黑白循迹传感器、压力力感传感器、烟雾检测传感器、MP3音频播放模块、散热风扇、双轴直流积木马达不少于2个。
3、配套耗材配件
每套标配Type‑C数据充电线、模块连接线等
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	信息科技初中教学实验盒
	满足新课标初中信息科技教材7-9年级教学内容与实操，套装包含主控板和多种电子硬件，可完成物联网制、人工智能等应用，方便创意设计和搭建，产品具有精致外壳兼容塑料积木，适用教学可重复使用，具有丰富在线教学资源，帮助快速开展教学活动。
1、主控处理器：双核处理器；主频：≥240MHz的时钟频率；SRAM：≥520KB；Flash：≥8MB；支持802.11 b/g/n WiFi，最高无线速率≥150Mbps，工作频段2.4~2.5GHz；兼容蓝牙4.2 BR/EDR、BLE低功耗蓝牙协议；陀螺仪：最高可测≥2048dps；三轴加速度计：最高可测≥16 g；磁场传感器：3轴 量程≥30 G；光线传感器：0-4095；麦克风：支持语音识别；RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；配备8Ω/1W扬声器；显示与按键：搭载1.2英寸OLED显示屏，分辨率≥128×64，支持16×16字符显示；配备不少于2个实体功能按键、不少于6个电容触摸按键；
 拓展接口：引出1路IIC通用通讯接口、≥6路通用I/O拓展端口、≥2路独立电机驱动接口；
供电配置：内置≥1000mAh可充电锂电池；Type‑C标准充电接口，标准充电电流500mA；配备独立电源总开关、充电状态指示灯、剩余电量指示灯；外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木。
2、电子模块---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。全套配套电子模块种类不少于14种，包含：积木数字舵机、光敏传感器、土壤湿度传感器、温湿度传感器、RFID读卡模块（配套不少于3张感应电子标签）、超声波测距传感器、微型水泵、RGB彩色LED模组、信号分支模块、温度检测传感器、继电器模块不少于2个、USB补光灯、USB半导体制冷组件、USB雾化加湿模块。
3、配件---含type-c数据线、模块连接线等。[image: ][image: ]
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	中小学创客比赛套件
	适用于各级省、市及国家级创意智造赛项，考察学生的创新思维，编程能力，以及智能硬件的综合应用能力。套装含主控模块，图形化编程软件，智能电子传感器硬件、机械结构件和相关配件，学生可根据比赛主题自行设计制作作品，要求创意新颖，完成竞赛任务，具有良好的互动体验。
1、掌控主板-2块
处理器：双核处理器（一核处理高速连接；一核独立应用开发）；
主频：≥240MHz的时钟频率；SRAM：≥512KB；Flash：≥8MB；Wi-Fi：802.11 b/g/n≥150 Mbps；
频率范围：2.4~2.5 GHz；蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准；
陀螺仪：最高可测±2048dps；三轴加速度计：最高可测≥16 g；
磁场传感器：3轴 量程±30 G；光线传感器：0-4095；麦克风：支持语音识别；
RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；喇叭：8Ω/1W；
≥1.2英寸OLED显示屏，支持16*16字符显示，分辨率≥128x64；
≥2个物理按键(A/B)；≥6个触摸按键；
≥1路IIC接口；≥6个拓展I/O口；≥2个电机驱动接口；
电池：≥1000mAh可充电锂电池；充电电流：500mA
充电接口：Type-C接口
充电指示灯：1个；电源开关：1个；电量指示灯：1个
外观：ABS塑料外壳，兼容塑料积木
2、电子模块---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。模块至少包含：温湿度传感器、土壤湿度传感器、热敏温度、电压传感器、电流传感器、力传感器、超声波传感器、循迹传感器、摇杆传感器、颜色传感器、满天星LED彩灯、旋钮电位器、红外探测传感器、按键、MP3音乐播放、数码管、4RGB灯、RGB-LED灯带、RGB光环板、电机小风扇、马达、舵机。
3、多功能小车套件---不少于100个组装零件，可组装小车，预留丰富组装拓展孔位，实现超声波避障、循迹、遥控等功能，含配套组装轮子、万向轮、插销、工具等。
4、多功能连接板及拼装组件---多种可拼插模型结构件，总数量不少于150个，兼容塑料积木。
5、工具及耗材---多种常用加工工具和耗材，方便动手制作，含12色水彩笔、双面胶、内六角扳手、十字螺丝刀、大弯头镊子、热熔胶枪、胶棒、美工刀、剪刀、2B铅笔、橡皮、学生套尺、防护手套、混色卡纸、DIY混色雪糕棒等。
6、配件---塑料铆钉，扎带，数据线等。
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	赛事教育套装
	套装包含人工智能项目开发板和多种智能电子模块，支持语音识别、语音合成、GPS定位、环境检测、健康监测、机械传动多种功能，方便进行物联网、人工智能、机器人等各种应用场景案例的设计与制作。
1、人工智能项目开发主板---运行linux系统，内置一系列的传感器及执行器，同时配备了一些扩展接口，结合上位机代码或图形编程软件，实现对硬件搭建的应用场景编程，可用于Python教学、物联网教学编程、AI学习、硬件控制教学编程等。
主控：双核 1.5GHz、NPU 0.25T、内置DDR3 ≥256M、双核HIFI4 ≥400MHz、SRAM≥2MB。
供电方式:Type C接口或内置锂电池供电。
内置锂电池：3.7V ≥2000mAh。
电源按键：开关机。
外观：一体式塑胶外壳，兼容塑料积木，方便作品搭建。
板载硬件：≥1个2.8英寸彩屏、≥1个麦克风、≥1个扬声器、≥1个6轴传感器、≥1个气压计、≥1个五向键。
扩展接口：≥4个HY2.0-4P扩展接口；1组XH2.54 2*6P 扩展接口；≥2个PH2.0-2P电机驱动接口；≥1个USB-A接口。
2、人工智能模块：摄像头，≥30万像素；离线语音识别模块，支持离线将语音识别为文字，带腔体式喇叭；离线语音合成模块，支持离线将文字进行语音播放，带腔体式喇叭。
3、通用电子模块---采用塑料外壳保护电路，同时避免学生使用时受伤；设有标准圆孔，方便固定；兼容塑料积木，方便拓展。含RFID电子标签、GPS全球定位、心率血氧、烟雾传感器、PM2.5、人体感应、水位、语音录放、水泵、舵机、马达、分支模块。
4、教学展示板---多功能带孔积木底板，可组装电子模块和塑料积木，≥15cm×25cm。
5、多功能拼装组件---多种可拼插模型结构件，总数量不少于150个，兼容塑料积木。
6、配件---含Type-c数据线、模块连接线、积木扳手等。
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	赛事场地套装
	套装可组装小车完成循迹、避障、语音控制、人脸识别、红绿灯识别、路标识别等自动驾驶功能。
一、人工智能初级实验箱
1、主控
处理器：双核处理器；主频：≥240MHz的时钟频率；SRAM：≥512KB；Flash：≥8MB；Wi-Fi：802.11 b/g/n最高150 Mbps；频率范围：2.4~2.5 GHz；
蓝牙协议：符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准；
陀螺仪：最高可测≥2048dps；三轴加速度计：最高可测≥16 g；磁场传感器：3轴 量程≥30 G；
光线传感器：0-4095；麦克风：支持语音识别；RGB灯：3 颗全彩ws2812灯珠；
显示屏：支持字符显示；
2个物理按键；
2、集成模块
按键：≥2个；5向键：≥1个；旋钮电位器：≥1个；RGB LED灯：≥20颗；
超声波传感器：量程5-250cm
人体红外传感器：输出值0/1,测量值反应1M范围内是否有人体移动；
温湿度传感器：温度测量范围: -10℃—40℃，湿度范围10% -95%RH；
循迹：≥5路红外循迹
电机：两个马达电机，配套车轮及万向轮；配备喇叭
拓展接口：1个IIC接口， 5个拓展IO口；
电池：可充电锂电池，≥2000mAh；
电源管理：Type-C充电接口，开关机按键，电量指示灯。
二、AI摄像头模块
主控：RISC-V双核处理器，内置KPU、VPU、DPU，实现图像、音频等各类应用
RAM：≥128MFLASH：≥6G
工作电压：3.3-5V
显示屏：≥2英寸TFT彩屏，分辨率≥268*552
摄像头：≥200万像素
摄像头补光灯：≥2个
按键：≥1个
拔轮开关：≥1个
通信串口：≥1个HY2.0-4PIN接口
烧录接口：≥1个USB Type C接口
外观：ABS塑胶外壳，兼容塑料积木拼装固定
内置模型：人脸检测、人脸识别、≥20类物体识别、数字识别、路标识别、颜色识别、二维码识别、自学习分类等。
三、结构件：多种可拼插模型塑料积木结构件，总数量不少于100个，可组装小车完成自动驾驶。
四、地图及道具：自动驾驶地图及路标等道具。
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	机器人竞赛套装
	1、控制器：时钟频率≥240Mhz，≥4MB flash，≥224KB RAM，可存储≥30条以上程序；≥128*64LCD显示屏；≥4个按键；提供≥16路各类输入输出接口；程序下载运行模式：支持U盘离线程序下载模式、设备在线实时运行调试两种工作模式。
2、 配套一体化成型底盘，可快速拼装为轮式智能小车；全套机械零部件总数量≥320件，零部件品类不少于35种；
3、传动件：齿轮传动配件种类不少于9类，包含标准直齿齿轮、锥齿轮、蜗杆、带销齿条等多种传动零件，可搭建多级变速、换向、升降等传动结构。。
4、传感器：地面灰度传感器≥5路；NFC读卡模块1个；V3点阵屏1块。
5、执行器：闭环电机≥3台；气泵盒组件1套。
6、供电：适配专用锂电池，标称电压区间6V~7.4V，电池容量≥1500mAh
7、软件：支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器等编程方式。
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	机器人竞赛场地
	一、普及赛场地任务模型配件
 1、套件内置场地任务模型搭建零件，零件总数量不少于350件；可拼装完成不少于8套赛事任务模型，模型包含指南针、造纸术、火药、活字印刷、地动仪、金字塔、长城、通用障碍模型；配套魔术贴，用于固定各类场地任务模型。
2、配套赛事专用场地底板图纸1张，图纸尺寸不小于2.16m×1.2m，图纸独立密封包装；配套全套任务模型标识贴图1套。
 二、普及赛赛台搭建组件
 1、全套组件可完成标准普及赛赛事平台搭建，适配尺寸≤2.16m×1.2m范围内全部赛事场地铺设使用。
2、赛台配套结构件规格：直角拼接组件≥4个、直边拼接组件≥18个、拼装底板≥28块；配套安装耗材，包含固定螺丝、连接销、布基胶带，可完成赛台框架、场地图牢固固定。
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	多色3D打印机
	1、成型技术：熔融沉积成型；
2、整机外形尺寸（长×宽×高）≥390mm×405mm×470mm；有效成型打印尺寸（长×宽×高）≥256mm×256mm×256mm，满足大尺寸教学模型制作；
3、机身结构：整机采用钢架加固主体结构，外部搭配塑胶防护壳体与透明防护玻璃；
4、工具头：标配喷嘴直径0.4 mm，支持兼容0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm等多种规格；
5、机器标配双面纹理PEI打印面板，支持拓展光面打印面板，热床最高温度≥110℃；
6、打印喷头最大移动速度≥600 mm/s，最大移动加速度≥20000 mm/s²，普通热端最大流速≥40 mm³/s；
7、支持耗材类型：PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、Support for PLA、Support for PLA/PETG、Support for ABS、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF等；
8、支持热端快拆、自动热床调平；
9、配备高清摄像头，分辨率≥1920×1080，支持实时监控和延时摄影；
10、AI智能打印检测功能:具备首层成型智能检测、表面异常识别、异物识别、喷头异常监测、出料堵塞监测、设备硬件自检功能，可自动识别打印异常；
11、支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
12、支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，支持不少于 20 种耗材颜色切换；
13、配备控制风扇系统，可根据打印工况自动调节散热功率；
14、配备自适应空气循环系统，支持自适应空气循环，显著提高冷却；
15、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，屏幕分辨率≥854×480；
16、支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
17、支持Wi-Fi通讯，支持2.4 GHz 和 5 GHz，支持协议 IEEE 802.11 a/b/g/n；
18、配备3D打印切片软件；
19、含四色耗材卷共20KG。[image: ] 
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	PLA打印丝
	[image: ]1、线材标准直径1.75mm，公差符合行业通用标准；
2、规格1卷≥1KG；
3、颜色：玉石白、红色、银色、绿色。
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	基础练习无人机
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1、 通信与图传性能：2.4G通信，遥控距离50-80 米；Wifi连接
2、 配套锂电池规格：单块3.7V 520mAh，整机配备电池不少于3块；采用通用USB接口充电
3、 续航能力单次满电标准飞行时长≥6分钟；
[bookmark: OLE_LINK6]4、 整机外形尺寸（长×宽×高）≤18cm×18cm×5cm
5、 摄像头像素分辨率：≥1080*720
6、 支持手机类型：IOS(苹果系统）；Android(安卓系统）等
7、 视频距离：≥30米内画面流畅                                                                  
8、核心飞行功能配置
（1）搭载六轴陀螺仪增稳系统，飞行姿态稳定；
（2）支持空中3D花式翻滚特技功能；
（3）2.4GHz无线遥控控制；
（4） 高、中、低三档飞行速度可调；
（5） WiFi实时图像传输；
（6）具备一键自动返航功能
	20
	套

	13
	足球无人机
	1、 高：≥185mm宽：≥200mm长：≥200mm；外径：≥200mm
重量：≥70g（不含电池）起飞重量≥105g
2、电压：2S（标称电压7.4V）；轴距：≥120mm；电机：020型，KV值5600KV；配备2块电池：7.4V 550mAh  ；飞行时间:7-9分钟；
3、螺旋桨：桨叶规格65mm双叶桨，整机配套螺旋桨不少于2套备用
4、充电器：USB充电器；充电时间:≤50分钟
5、光标识系统：机身配备环形腰带灯、尾部指示灯，遥控器可远程切换灯光模式；尾灯灯珠数量≥6颗，腰带灯灯珠数量≥16颗；灯光可切换不少于6种色彩，满足赛事队伍分组区分需求。
6、基础飞行功能：飞行模式：支持定高/非定高双模式、姿态自稳模式、无头飞行模式； 操控设置：支持日本手、美国手操控模式一键切换；飞行操控：高、中、低三档飞行速度可调，支持空中3D翻滚特技；灯光控制：远程切换多色灯光
飞行范围：100-200米                                                                          
	20
	套

	14
	足球无人机充气训练网笼
	一、标准场地（长×宽×净高）
青赛训练款：≥8m×4m×4m，球门1.2×0.8m，中线均分场地。
材质:塑料材质充气式。
二、地面、标线、围挡通用参数
1. 地面
平整无凸起，优选地胶/地垫；硬质水泥需铺≥5mm以上软垫，球体下陷≤10mm。
2. 标线
白色5cm宽地线：边线、端线、中线、起飞区框线，颜色与地面色差明显；尺寸公差±10cm 。
3. 防护围网
立柱：Φ32规格PVC管材或铝合金型材，立柱安装间距1.5m；
围网高度同场地净高，网丝≥2mm，软网防磕碰破球；
整体全封闭无空隙，可完全阻挡无人机飞出场地，保障训练安全。
三、分区明细
1. 中线：长边中点连线，平分场地为红蓝半场；
2. 起飞区：两端底线正中，赛前无人机定点启动；
3. 操控区：场地外侧，选手定点操控，禁止踏入飞行区；
4. 禁区：球门前方1m范围，长时间停球防守判犯规。
	1
	套

	15
	基础练习无人机电池
	1. 电气规格：单块锂电池规格≥3.7V，容量≥520mAh；
适用：100–200级足球无人机训练
	40
	块

	16
	足球无人机电池
	1. 电气规格：2S锂电池，标称电压≥7.4V，容量≥1200mAh；
适用：200级足球无人机训练
	60
	块

	17
	电池充电器
	LCD屏显示：显示电压电流
输入电压：100-240V AC；输入频率：50-60Hz；总电流：≥8A；USB单口输出：输出规格5V/2A
功率：≥40W
	3
	个

	18
	智能区AI互动体验平台
	一.AI大模型模块
1. 硬件配置：嵌入式微型开发主机、HDMI电容触控显示屏、拾音麦克风、外放扬声器各1套；全彩LED灯光模组≥6组；
2. 功能要求：设备联网后可对接主流通用大模型服务平台（DeepSeek、豆包、文心一言、通义千问等）；支持实时语音对话交互；支持本地知识库自定义录入、识别本地素材（校史、校园介绍等文本内容）；
3.外观与尺寸：六边形蜂窝造型外框，多彩丝印亚克力面板与磨砂亚克力导光，对边长度≥408mm，厚度≥95mm；
4.供电方案：支持220VAC输入，配标准8字AC插头；独立AC/DC电源模块输出≥36W，带过载保护，支持直连220V或多框互联灵活供电，方便组装安装；
5.主控硬件方案：搭载一体化ESP32多功能主控板，集成8路舵机、2路I2C和2路UART接口，支持12V/5V供电；驱动直流电机≥4 路，可用IO口≥20个；
6.安装与布置：支持单独供电布置或多模组并行，安装简便、布线整洁；
二、室内气象站模块
1. 硬件配置：≥7寸串口触控显示屏、温湿度气压复合传感器、PM2.5/PM10空气质量传感器、全彩LED灯光模组。
2.功能要求：可实时监测并显示室内温度、湿度、大气压强、PM2.5、PM10 数值。
3.外观与尺寸：六边形蜂窝造型外框，多彩丝印亚克力面板与磨砂亚克力导光，对边长度≥408mm，厚度≥95mm；
4.供电方案：支持220VAC输入，配标准8字AC插头；独立AC/DC电源模块输出≥36W，带过载保护，支持直连220V或多框互联灵活供电，方便组装安装；
5.主控硬件方案：搭载一体化ESP32多功能主控板，集成8路舵机、2路I2C和2路UART接口，支持12V/5V供电；驱动直流电机≥4 路，可用IO口≥20个；
6.安装与布置：支持单独供电布置或多模组并行，安装简便、布线整洁；
三、十秒挑战模块
1.硬件方案：模块包含四位数码管、大型按键、语音播报模块、扬声器各1件，及全彩LED模块≥6件；
2. 功能要求：按键触发计时功能，测算使用者反应速度；系统自动判断按压时长与10秒标准值差值，自动判定比拼胜负，趣味人机互动科普。
3.外观与尺寸：六边形蜂窝造型外框，多彩丝印亚克力面板与磨砂亚克力导光，对边长度≥408mm，厚度≥95mm；
4.供电方案：支持220VAC输入，配标准8字AC插头；独立AC/DC电源模块输出≥36W，带过载保护，支持直连220V或多框互联灵活供电，方便组装安装；
5.主控硬件方案：搭载一体化ESP32多功能主控板，集成8路舵机、2路I2C和2路UART接口，支持12V/5V供电；驱动直流电机≥4 路，可用IO口≥20个；
6.安装与布置：支持单独供电布置或多模组并行，安装简便、布线整洁；
四、手势识别模块
1.硬件配置：模块包含≥7寸串口屏、手势传感器各1件，及全彩LED灯板≥6件；
3.功能要求：内置手势互动游戏，屏幕显示动态箭头指引，通过手势传感器识别手指方向，实时判定并计分，锻炼手眼协调与多维反应能力；
4.外观与尺寸：六边形蜂窝造型外框，多彩丝印亚克力面板与磨砂亚克力导光，对边长度≥408mm，厚度≥95mm；
5.供电方案：支持220VAC输入，配标准8字AC插头；独立AC/DC电源模块输出≥36W，带过载保护，支持直连220V或多框互联灵活供电，方便组装安装；
6.主控硬件方案：搭载一体化ESP32多功能主控板，集成8路舵机、2路I2C和2路UART接口，支持12V/5V供电；驱动直流电机≥4 路，可用IO口≥20个；
7.安装与布置：支持单独供电布置或多模组并行，安装简便、布线整洁；
五、颜色识别模块
1.硬件配置：模块包含幻彩≥60灯LED灯环、颜色传感器各1件，全彩LED灯板≥6件；
2.功能要求：搭载颜色传感器，可精准识别色卡及物品颜色，并通过幻彩灯环实时同步显示，识别准确率高；
3.外观与尺寸：六边形蜂窝造型外框，多彩丝印亚克力面板与磨砂亚克力导光，对边长度≥408mm，厚度≥95mm；
4.供电方案：支持220VAC输入，配标准8字AC插头；独立AC/DC电源模块输出≥36W，带过载保护，支持直连220V或多框互联灵活供电，方便组装安装；
5.主控硬件方案：搭载一体化ESP32多功能主控板，集成8路舵机、2路I2C和2路UART接口，支持12V/5V供电；驱动直流电机≥4 路，可用IO口≥20个；
6.安装与布置：支持单独供电布置或多模组并行，安装简便、布线整洁；
六、全息LED模块
1.硬件配置：模块包含3D全息风扇、红外发射模块各1件，全彩LED灯板≥6件；
2.功能要求：全息投影模块采用全息风扇实现裸眼 3D 立体悬浮影像，支持语音控制切换内容，可后台自定义制作投影素材；
3.外观与尺寸：六边形蜂窝造型外框，多彩丝印亚克力面板与磨砂亚克力导光，对边长度≥408mm，厚度≥95mm；
4.供电方案：支持220VAC输入，配标准8字AC插头；独立AC/DC电源模块输出≥36W，带过载保护，支持直连220V或多框互联灵活供电，方便组装安装；
5.主控硬件方案：搭载一体化ESP32多功能主控板，集成8路舵机、2路I2C和2路UART接口，支持12V/5V供电；驱动直流电机≥4 路，可用IO口≥20个；
6.安装与布置：支持单独供电布置或多模组并行，安装简便、布线整洁；
七、校徽模块
1.硬件方案：支持学校校徽定制，模块包含有全彩LED灯板≥6件；
2.产品功能：正面亚克力面板可定制校徽LOGO图案，清晰展示校园标识与文化内涵，提升整体校园主题展示效果；
3.外观与尺寸：六边形蜂窝造型外框，多彩丝印亚克力面板与磨砂亚克力导光，对边长度≥408mm，厚度≥95mm；
4.供电方案：支持220VAC输入，配标准8字AC插头；独立AC/DC电源模块输出≥36W，带过载保护，支持直连220V或多框互联灵活供电，方便组装安装；
5.主控硬件方案：搭载一体化ESP32多功能主控板，集成8路舵机、2路I2C和2路UART接口，支持12V/5V供电；驱动直流电机≥4 路，可用IO口≥20个；
6.安装与布置：支持单独供电布置或多模组并行，安装简便、布线整洁；
八、元素周期表模块
1.硬件配置：模块包含有10.1寸串口电容屏，扬声器模块各1件，及全彩LED灯≥6件；
2.功能要求：元素周期表模块涵盖118种元素的科普交互学习，设有元素分类导航，点击元素可进入详情页面，支持语音讲解功能，学习内容包含元素介绍、分类、原子序数及实际应用领域等；
3.外观与尺寸：六边形蜂窝造型外框，多彩丝印亚克力面板与磨砂亚克力导光，对边长度≥408mm，厚度≥95mm；
4.供电方案：支持220VAC输入，配标准8字AC插头；独立AC/DC电源模块输出≥36W，带过载保护，支持直连220V或多框互联灵活供电，方便组装安装；
5.主控硬件方案：搭载一体化ESP32多功能主控板，集成8路舵机、2路I2C和2路UART接口，支持12V/5V供电；驱动直流电机≥4 路，可用IO口≥20个；
6.安装与布置：支持单独供电布置或多模组并行，安装简便、布线整洁；
九、触控辉光模块
1.硬件配置：内容包含ESP主控板、语音识别模块、扬声器、等离子辉光盘各1件，全彩LED灯≥6件；
2.功能要求：壁挂式平面等离子闪电盘，采用高压电离技术，手触即可产生灵动闪电交互效果。支持按键控制与AI讲解，可直观演示等离子物理原理；
3.外观与尺寸：六边形蜂窝造型外框，多彩丝印亚克力面板与磨砂亚克力导光，对边长度≥408mm，厚度≥95mm；
4.供电方案：支持220VAC输入，配标准8字AC插头；独立AC/DC电源模块输出≥36W，带过载保护，支持直连220V或多框互联灵活供电，方便组装安装；
5.主控硬件方案：搭载一体化ESP32多功能主控板，集成8路舵机、2路I2C和2路UART接口，支持12V/5V供电；驱动直流电机≥4 路，可用IO口≥20个；
6.安装与布置：支持单独供电布置或多模组并行，安装简便、布线整洁；
十、航天涡喷发动机模块
1.硬件配置：含7寸串口屏、ESP主控板、语音识别模块、扬声器各1件，全彩LED灯≥6件；
2.功能要求：涡喷发动机模块专为校园航空航天科普打造，聚焦涡喷发动机知识。支持三重交互：按键速览结构功能，唤醒智能体获取综合讲解，串口屏播放结构动画与工作视频，直观易懂，助力青少年学习航空科技；
3.外观与尺寸：六边形蜂窝造型外框，多彩丝印亚克力面板与磨砂亚克力导光，对边长度≥408mm，厚度≥95mm；
4.供电方案：支持220VAC输入，配标准8字AC插头；独立AC/DC电源模块输出≥36W，带过载保护，支持直连220V或多框互联灵活供电，方便组装安装；
5.主控硬件方案：搭载一体化ESP32多功能主控板，集成8路舵机、2路I2C和2路UART接口，支持12V/5V供电；驱动直流电机≥4 路，可用IO口≥20个；
6.安装与布置：支持单独供电布置或多模组并行，安装简便、布线整洁；
	1
	批

	19
	模拟器
	适配模拟软件包含：DRL、DCL、LIFTOFF、UNCRASHED、TryP FPV、Freerider
适配模型：支持多旋翼、垂起固定翼、直升机，可用于无人机模拟飞行训练
通道个数：≥8通道
输入接口：Type-C USB
工作电流：工作电压5V
设备类型：USB HID
外形尺寸：整机外形尺寸（长×宽×高）≤165mm×120mm×75mm
内置摇杆校准功能，可自主校准摇杆中立位、行程
工作温度：-10°C~60°C
湿度范围：20%~95%
机身重量：约140g
	20
	套

	20
	双飞飞行摇杆
	1.右手杆杆身可分离:弹簧力度可更换；
2.油门力度可调节；
3.独立尾舵控制功能；
4.轴数量≥13轴；
5.按键数量≥45键；
6.八向视角苦力帽数量≥5个；
7.独立油门操纵通道≥2路；
8. 灯光RGB色彩调节，色域覆盖不少于1600万色。
	1
	套

	21
	飞行脚舵
	1. 具备独立起飞操纵通道，无需联动油门推杆即可完成起飞操控；
2. 内部阻尼弹簧数量可增减调节；
3. 配备独立油门弧形操纵座，推杆推拉阻力可模拟真实飞行器操纵
	1
	套

	22
	头瞄
	1.无需校准，根除各种干扰；
2.可见光视觉A1技术，保护视力安全可靠。
	1
	套

	23
	TCA摇杆
	1.人体工程学结构设计，复刻侧杆、节流阀经典飞行操控布局；
2.灵活自定义飞行:侧杆≥4个可热插拔模块加≥12个按键及内置节流阀控制；
3.灵活自定义飞行:节流阀≥2个导航轴加≥16个按键控制；
4.磁性技术非接触式传感技术。
	1
	套

	24
	高清摄像头
	1.像素：≥800万网络连接方式：
2.有线连接感光元件类型：CMOS
3.附加功能：内置麦克风支持的操作系统。
	1
	套

	25
	武工电子枪
	1. 激光信号发射，无实弹、无杀伤动能；
2. 配套静音降噪组件；
3. 外形参照95式制式枪械科普复刻
	10
	支

	26
	 科创服务
	提供到校培训教师服务，不少于3次，每次不少于3小时。
	1
	项


四、报价要求（参考）：
报价应为人民币含税全包价，包含了设备、耗材费用、合理利润、保险费、
运输费、安装费、调试费、技术协助费、服务费、培训费等费用。
五、履约验收：
1.本项目验收由采购人或者委托第三方专业机构组织，供应商配合完成。
2.项目完成后，由供应商提交验收报告申请；
3.验收标准：按本采购文件、供应商的投标（响应）文件、承诺为准，如上
述文件未定义，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 

六、落实政府采购政策性要求  
	序号
	内容
	说明或要求

	1
	是否专门面向
中小企业采购
	是    否


	2
	是否允许进口产品
	是    否


	3
	是否涉及3C强制性产品
	是    □否

	4
	是否涉及强制节能产品
	是    □否


	5
	是否涉及创新产品或服务
	是    否


	6
	是否涉及网络关键设备和网络安全专用产品
	是    否


	7
	是否采购台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、数据库、操作系统、通用服务器、工作站
	是    否


	8
	是否涉及正版软件
	是    否


	9
	是否涉及绿色建材、绿色建筑
	是   否


	10
	是否涉及绿色数据中心
	是    否


	11
	商品包装和快递包装要求
	是   □否




七、实质性变动内容 
......无

八、实质性响应要求
1.分项报价表
2.技术规格偏离表
3.项目组织实施方案
提供《投标人安装服务承诺函》
4.售后服务方案
提供《投标人设备质保及售后服务承诺函》
5.培训方案
九、综合评分细则
	评定内容及标准

	一、商务资信部分（5分）

	1、供应商业绩（5分）
以提供的投标人合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页作为证明。每提供一个在投标截止日期三个年度内签署的同类项目合同案例得2.5分，否则不得分，最高得5分。
注：同类项目案例仅指供应商自身的项目案例，
即项目案例中合同的受托人必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件扫描件；同一项目签订多份合同仅计 1 次分；同一采购单位分批次采购的同类项目，每份合同单独计分。

	2、 二、技术部分（60分）

	1、技术参数响应情况 （18分）（由评审小组共同认定）
完全满足招标文件要求的技术参数的得18分。标注项技术参数为实质性响应项，任何一项没有得到实质性响应的，将导致投标无效。投标人照搬照抄招标文件技术需求内容，不能提供所投产品技术指标证明材料的，或提供的证明材料不能反映所投产品技术指标的，每有一项非实质性负偏离扣1分，本项分值扣完不再累计扣分。

	2、产品供货方案（10分）
根据投标人提供的供货方案进行综合评审（包括①实施进度；②货物的供应及运输（至少包含运输环节计划，与供货时间相匹配）；③货物及易损部件包装（保证易损部位在运输过程中不受损坏的措施）；④供货检验（包装要求、货物数量、随机配件、名称与清单一致）；⑤质量保证措施）
①②③④⑤每提供一项得2分，未提供不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减0.5分，该项扣至 0 分不再扣分；同一瑕疵不重复扣分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	3、安装、调试方案（8分）
根据投标人提供的安装、调试方案进行综合评审（包括①安装现场保护方案；②安装措施；③调试措施；④安装调试的期限保障措施）
①②③④每提供一项得2分，未提供不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减0.5分，该项扣至 0 分不再扣分；同一瑕疵不重复扣分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	4、售后服务方案（12分）
根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审（包括①售后服务体系、②售后服务流程、③售后服务承诺、④售后服务人员、⑤售后服务响应机制及速度（包括响应时间、响应流程、响应方式等）、⑥维修维护措施（包含质保期内的维修、定期维护保养等））
①②③④⑤⑥每提供一项得2分，未提供不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减0.5分，该项扣至 0 分不再扣分；同一瑕疵不重复扣分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	5、赛事支持与服务方案（6分）
根据投标人提供的赛事支持与服务方案进行综合评审（包括①赛事介绍；②赛事服务支撑；③赛事组织与保障能力）
①②③每提供一项得2分，未提供不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减0.5分，该项扣至 0 分不再扣分；同一瑕疵不重复扣分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	6、培训方案（6分）
根据投标人提供的培训方案进行综合评审（包括①培训目标和计划②培训内容③培训保障措施。）
①②③每提供一项得2分，未提供不得分，各项内容中每存在一处瑕疵减0.5分，该项扣至 0 分不再扣分；同一瑕疵不重复扣分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	四、报价部分（35分）

	以所有有效响应文件中的最低报价为评审基准价，其价格分满分35分。其他供应商的报价得分依据下列公式计算：
报价得分=（评审基准价/响应报价）×35。
若投标人的报价有下列情形之一的，评审小组应启动异常低价评审程序：①低于全部有效报价平均值的50%、②低于次低有效报价的 50%、③低于采购项目最高限价的45%。
要求投标人指定时间内提供成本构成说明及相关证明材料（如供货合同、进货发票、人工成本等）。
投标人无法合理说明或证明材料不真实的，按无效投标处理；投标人能够合理说明并提供有效证明材料的，继续参与评审。





十、合同文本
[bookmark: _Toc3995]
政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             

[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（3）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
 （4）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
（5）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（6）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （7）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （8）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


[bookmark: _Toc27624]第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【采购需求】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.5 国家法律法规规定约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【采购需求】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【采购需求】约定的指定现场。
7.2 除【采购需求】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【采购需求】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【采购需求】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【采购需求】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交合同额（____%）（不超过合同金额的1%）的履约保证金。
13.2 如果乙方出现                      情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后5个工作日内将履约保证金退还乙方。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【采购需求】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【采购需求】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为                  ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
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第四章  资格检查内容及标准

	序号
	内容
	评审标准
	评审结论

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书（在线提供亦视为符合要求）
	合格与否

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	

	6
	失信被执行人名单、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单
	“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站查询（现场查询）
	合格与否


说明：
1．除招标文件另有说明外，资格检查内容若有一项达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。
2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。



[bookmark: _Toc16534]第五章  评标标准和评标办法
一、符合性审查的内容及标准
	序号
	内容
	评审标准
	评审结论

	1
	投标函
	符合招标文件要求
	合格与否

	2
	法定代表人（负责人）身份证明
	符合招标文件要求
	合格与否

	3
	法定代表人（负责人）授权委托书
	符合招标文件要求
（法人参加则无须提供）
	合格与否

	4
	报价合理性
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	合格与否

	5
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	合格与否

	6
	最高限价
	符合招标文件要求
	合格与否

	7
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； 
	合格与否

	8
	履约期
	符合招标文件要求
	合格与否

	9
	实质性响应要求
	符合招标文件要求
	合格与否

	10
	招标文件中以“★”标明的要求或条件
依据提供的标“★”的相关资料（包括检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/产品说明书等）进行审查。
	符合招标文件要求
	合格与否


说明：
1.除招标文件另有说明外，符合性审查的内容若有一项达不到检查标准视为未做出实质性响应，将导致投标无效。
2.对特殊情况的处理，评标委员会要遵循投标人须知相关规定。
二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准
详见第二章投标人须知“七、落实的政府采购政策”
三、评分细则
本项目采用综合评分法，评分细则详见采购需求。
四、异常低价审查
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。  
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。



[bookmark: _Toc38623983][bookmark: _Toc521664727][bookmark: _Toc496089684]                 


[bookmark: _Toc9665]第六章  投标文件内容要求及格式
投标人提交投标文件须知
按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。




投标文件封面及目录格式

投 标 文 件


项目名称:
项目编号：
标项名称：




投标供应商名称：
二〇   年  月  日


目  录



















一、开标报价一览表
	投标人名称
	投标报价总价
（小写）（元）
	投标报价总价
（大写）（元）
	备注

	
	
	
	





说明：供应商认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。
[bookmark: _Toc4154]

二、投标报价明细表
投标人全称（公章）：
招标编号及标段号：
	货物类

	货物
名称
	品牌
	产地
	规格
型号
	数量
	单价
（元）
	总价（元）
	制造商情况

	
	
	
	
	
	
	
	是否小微企业
	企业全称
	是否残疾人福利单位
	企业全称

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交货期：

	小微企业价格合计金额大写：小写：￥

	残疾人福利单位产品价格合计大写：小写：￥

	投标总价合计金额大写：小写：￥

	备注
	1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。
3、小微企业价格合计金额应与“制造商为小微企业”的明细报价汇总相等（如有错误修正，以修正后的明细报价为准），评标委员会按前附表“小微企业有关政策”要求对小微企业价格进行确认，并对符合要求的小微企业价格部分给予价格扣除。











投标人（电子印章）

            日期：   年    月   日













二、资格证明文件
[bookmark: _Toc496089687][bookmark: _Toc521664730]
1、信用承诺书

我方参加 “  项目名称（项目编号）、标项名称（如有）  ”政府采购活动，承诺我方符合政府采购法第二十二条：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
之规定要求。若以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取的法律责任。 

特此声明！

投标人（电子印章）

            日期：   年    月   日















2、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财 库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号） 的规定，本公司（联合体） 参加 （单位名称）   的    项目名称   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 （标的名称）   ， 属于     行业； 制造商为 （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元  ，属于 （中型企业、小型企 业、微型企业）  ；
2、 （标的名称）   ， 属于     行业； 制造商为 （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于 （中型企业、小型企 业、微型企业）  ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



投标人（电子印章）
  日 期： 年 月 日






残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为残疾人福利性单位。即，本公司同时满足以下条件： 
1．安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2．依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3．为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4．通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司同意残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

（如不属于无需提供）




                         投标人（电子印章）

                             日期：   年    月   日




监狱企业证明资料

（提供资料复印件）




3、特定资质证书

（提供资料复印件）









4、 联合协议（如有） 


            、            、           、......就（项目/标项名称）招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议： 
一、 由            牵头，           、          、......参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。 
二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 
三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。 
四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。 
五、          负责          ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。 
六、          负责          ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。 
七、          负责          （如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。 
......
八、 本项目联合协议合同总额为          元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联 
合体成员分别列明）： 
（1）          为大型企业/中型企业/小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）/其他，合同金额为          元； 
（2）          为大型企业/中型企业/小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）/其他，合同金额为          元； 
（3）          为大型企业/中型企业/小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）/其他，合同金额为          元； 
......
九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 
十、 其他约定（如有）：          。 
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。 


联合体牵头人名称：                   联合体成员名称：          
印章：                               印章：           

联合体成员名称：           
印章：           

日期：     年   月   日 

注： 
1.如本项目（标项）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。 
2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。






5、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
                            投标人（电子印章）

                             日期：   年    月   日





三、商务技术文件

1、投标函

我方决定参加(项目名称、项目编号、标项名称)招标活动，为此我方对以下内容作出完全响应：
1．我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价、招标文件要求及合同约定完成项目。
2．我方愿按招标文件的要求提交全部资料，并对资料的真实性负责。
3．我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期90个日历天内（自投标文件开启时间之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。
4．签订合同后，我方将严格履行合同的责任和义务,保质、保量、按期完成交付采购人验收、使用。
5．我方承诺按招标文件要求加盖电子印章、电子签名后，投标文件其他内容均视为具有法律效力。
6. 我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7．我方如果在投标文件解密后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
8. 我方不存在为采购项目供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。 
所有有关本次投标的一切往来联系方式为：
地址：		
电话：	
投标人代表姓名：
[bookmark: _Toc496089688]
投标人（电子印章）
             
[bookmark: _Toc521664731]     日期：   年    月   日

2、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：
单位性质：
地址：
姓名：            性别：
身份证号：        职务：
系（投标人名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。
	
	
附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件
	
	



投标人（电子印章）
             
[bookmark: _Toc496089689][bookmark: _Toc521664732]             日期：   年    月   日







3、法定代表人（负责人）授权委托书

本授权委托书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织（项目名称、项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年  月  日生效，特此声明


附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件
	
	



备注：如法定代表人（负责人）参加投标则无需提供授权委托书

投标人（电子印章）

法定代表人（电子签名或电子名章）
             
[bookmark: _Toc86405915][bookmark: _Toc516577108][bookmark: _Toc63634310][bookmark: _Toc82722354]






                                                                              1



				



4、履约期

我方响应（项目名称、项目编号、标项名称）履约期为：合同签订后    个日历天。



投标人（电子印章）


                                                                              


				



5、供应商认为需要提供的其它资料
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